[image: ]

PROPUESTA ECONÓMICA

Referencia: Proceso de Contratación No. 103-00-D-CACOM-1-OFCOP-2026

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar y bajo las condiciones técnicas establecidas en el Anexo Técnico. 


CUADRO DE PRECIOS
RUBRO PRESUPUESTAL 02-01-01-004-007-02 REC:10 APARATOS TRANSMISORES DE TELEVISIÓN Y RADIO; TELEVISIÓN, VIDEO Y CÁMARAS DIGITALES; TELÉFONOS
(PRESUPUESTO OFICIAL $30.000.000,00)

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR
UNITARIO
+ IVA

	1
	SISTEMA PROFESIONAL DE RADIOENLACE TIPO STL, INCLUYENDO SUS COMPONENTES Y ACCESORIOS (ANTENAS, CABLE COAXIAL RF Y CONECTORES).

El sistema deberá permitir la transmisión inalámbrica punto a punto de señales de audio mediante portadora de radiofrecuencia, con modulación analógica en frecuencia FM/F3, apto para operación continua y compatible con la infraestructura RF, alimentación, audio y control actualmente instalada.

Como mínimo deberá permitir transmisión de audio monoaural y/o estéreo, entrada/salida de banda base, canales subsidiarios o auxiliares para servicios complementarios, telemetría o interfaz de control, programación de frecuencia e instalación en rack estándar de 19 pulgadas.

2. TRANSMISOR
· Tipo: transmisor para radioenlace punto a punto de audio.
· Modulación: FM, clase de emisión compatible con F3.
· Sinfonía: capacidad de suministro/configuración dentro de la banda correspondiente al enlace autorizado y, como mínimo, banda de sintonía de 20 MHz dentro de la frecuencia de operación requerida.
· Separación/pasos de sintonía: 25kHz o mejor.
· Potencia nominal/comercial de referencia: 20 W, con ajuste de potencia que permita configurar la potencia efectiva de operación dentro del límite autorizado para el enlace. La operación contractual deberá efectuarse a una potencia máxima de veinte (20) vatios, o a la que se encuentre autorizada.
· Impedancia RF: 50 
· Conector RF: tipo N hembra o interfaz compatible mediante adaptación incluida.
· Supresión de armónicos: ≥55 dBc.
· Entrada de audio: balanceada, con conector XLR o equivalente profesional.
· Nivel nominal de audio: 0 dBm ajustable.
· Desviación nominal: hasta ±75 kHz o configurable según canalización aplicable.
· Respuesta de audio: mínimo 30 Hz–15 kHz.
· Relación señal/ruido de audio: ≥60 dB.
· Preénfasis: 50 µs / 75 µs seleccionable o configurable.
· Entrada de banda base: BNC o funcionalmente compatible; respuesta mínima de 30 Hz–100 kHz.
· Alimentación: 100–240 VAC, 50/60 Hz o mejor.
· Refrigeración: forzada o sistema térmico equivalente.
· Formato: rack estándar de 19 pulgadas, aproximadamente 2U.

3. RECEPTOR
· Tipo: receptor para radioenlace punto a punto de audio.
· Sintonía: configurable dentro de la banda correspondiente al enlace autorizado, con banda de sintonía mínima de 20 MHz.
· Paso de sintonía: 25 kHz o menor.
· Modulación recibida: FM/F3.
· Estabilidad de frecuencia: ±2 ppm o mejor.
· Impedancia de entrada RF: 50 Ω.
· Conector RF: tipo N hembra o equivalente.
· Sensibilidad modo mono: igual o mejor que 100 µV para la relación S/N especificada por el fabricante.
· Selectividad: mínimo ≥3 dB a ±100 kHz y ≥70 dB a ±350 kHz.
· Rechazo de frecuencia imagen: ≥60 dB típico.
· Figura de ruido: ≤6 dB o mejor.
· Relación señal/ruido: ≥68 dB; deseable ≥72 dB típico.
· Respuesta de banda base: mínimo 30 Hz–60 kHz.
· Separación estéreo: ≥45 dB.
· Deénfasis: 50/75 µs seleccionable.
· Salida de audio: XLR o interfaz balanceada equivalente, compatible con la instalación existente.
· Banda base: BNC o equivalente.
· Telemetría/control: RS-232 o interfaz digital equivalente que permita integración.
· Alimentación: 90–260 VAC, 50/60 Hz.
· Temperatura de operación: mínimo –10 °C a +45 °C.
· Humedad: hasta 90 % HR, sin condensación.
· Formato: rack 19 pulgadas, aproximadamente 2U.

4. ANTENAS Y SISTEMA RF
· Par de antenas direccionales tipo Yagi o equivalente, diseñadas para la frecuencia de operación autorizada del enlace.
· Las antenas deberán ser eléctricamente compatibles con los equipos suministrados y contar con la ganancia y polarización requeridas por el cálculo de enlace.
· Cable coaxial RF de 50 Ω, de baja pérdida, adecuado para la frecuencia y potencia de operación. Longitud de referencia: 40 metros, sujeta a verificación en sitio.
· Conectores RF tipo N y demás adaptadores, accesorios, elementos de fijación, soportes y herrajes necesarios para la instalación.

5. INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
• Transporte, montaje, instalación física, orientación, alineación, configuración, medición y puesta en funcionamiento.
• Pruebas de potencia de salida, ROE/SWR, niveles de señal, transmisión y recepción y calidad de audio.
• El contratista deberá entregar informe final de instalación, configuración, alineación y pruebas con los valores medidos.

6. COMPATIBILIDAD Y CÁLCULO DE ENLACE
El sistema ofertado deberá ser funcionalmente compatible con la infraestructura existente, incluyendo antenas, líneas de transmisión, impedancias, conectores, señales de audio, banda base, alimentación eléctrica y sistemas de supervisión o telemetría. Los adaptadores, conversores, interfaces, fuentes, cableado o elementos adicionales necesarios para garantizar dicha compatibilidad deberán estar incluidos.
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	NOTAS: 
1. El proponente no podrá superar el presupuesto oficial asignado, so pena de rechazo de la oferta.
2. La contratación corresponde a un único sistema integral de radioenlace punto a punto para transmisión de audio. Los componentes se discriminan exclusivamente para efectos técnicos, de verificación y recibo, sin que ello implique adjudicación por componentes independientes.
3. Las referencias comerciales o imágenes que eventualmente se incorporen son únicamente ilustrativas y no direccionan el proceso hacia una marca o fabricante determinado.
4. El contratista deberá suministrar todos los accesorios, materiales, elementos de fijación, herramientas y componentes necesarios para la correcta instalación, configuración, alineación, prueba y puesta en funcionamiento del sistema.
5. La contratación corresponde a un único sistema integral. La discriminación de componentes tiene finalidad exclusivamente técnica y de verificación, sin que ello implique adjudicación por componentes independientes.
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Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 
Nombre: [Insertar información]
Cargo: [Insertar información]
Documento de Identidad: [Insertar información]
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