ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

	
	CARACTERÍSTICAS

	1
	ÍTEM 1     
	CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL

	
	Tipo de equipo
	Cámara mirrorless (sin espejo) APS-C

	
	Sensor
	CMOS APS-C de 22,2 × 14,8 mm

	
	Resolución fotográfica
	32,5 MP efectivos.

	
	Procesamiento de imagen
	DIGIC X

	
	Formatos de archivo
	JPEG, HEIF, RAW (14 bits), C-RAW; video MP4

	
	Grabación de video
	4K UHD hasta 60 fps; 4K a 30 fps sobremuestreado desde 7K; Full HD hasta 120 fps

	
	Video en cámara lenta
	Full HD hasta 120 fps

	
	Sensibilidad ISO
	ISO 100–32.000, ampliable hasta ISO 51.200

	
	Sistema de enfoque
	Dual Pixel CMOS AF II; detección y seguimiento de personas, animales y vehículos

	
	Estabilización
	Estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS), hasta 7 pasos con lentes compatibles.

	
	Pantalla
	LCD táctil articulada de 3,0", aprox. 1,62 millones de puntos

	
	Visor
	Visor electrónico OLED de 0,39", aprox. 2,36 millones de puntos

	
	Almacenamiento
	2 ranuras para tarjetas SD/SDHC/SDXC compatibles con UHS-II

	
	Conectividad
	Wi-Fi, Bluetooth, USB-C, HDMI micro tipo D, entrada de micrófono de 3,5 mm y salida de audífonos de 3,5 mm

	2
	ÍTEM 2
	BATERÍA ADICIONAL

	
	Tecnología
	Ion-litio recargable (Li-ion)

	
	Capacidad
	2.130 mAh

	
	Voltaje nominal
	7,2 V DC

	
	Protección
	Protección electrónica integrada; comunicación con la cámara para controlar capacidad restante y rendimiento de recarga

	
	Uso
	Batería para cámaras compatibles.  
Debe permitir la comunicación electrónica con la cámara para la identificación y visualización del nivel de carga restante, así como el control del rendimiento de recarga. Compatible con el modelo de cámara fotográfica existente en la entidad.
Debe ser una batería original, compatible con la cámara fotográfica, no se aceptan baterías genéricas, homologadas o de terceros fabricantes.
Producto nuevo, sin uso y con garantía.

	3
	CARGADOR DE BATERÍA

	
	Tipo
	Cargador de batería 
Cargador de batería dedicado para baterías recargables de ion-litio.

	
	Alimentación entrada
	100-240 V AC 

	
	Frecuencia
	50/60 Hz

	
	Salida
	8,4 V DC / 1,2 A

	
	Indicadores
	LED de carga: naranja durante la carga y verde fijo al completar la carga

	
	Seguridad
	Sistema de protección y control electrónico de carga. Protección y control de carga; diseñado específicamente para la cámara con las especificaciones descritas.

	
	Uso
	Debe ser un cargador original, compatible con la cámara fotográfica. No se aceptan cargadores genéricos, universales o de terceros fabricantes. Producto nuevo, sin uso y con garantía.


	4
	LENTE FOTOGRÁFICO ESTÁNDAR 50 MM

	
	Tipo
	Lente fijo (prime)

	
	Distancia focal
	50 mm

	
	Apertura máxima
	f/1.8 

	
	Enfoque
	
Motor de enfoque automático tipo STM (Stepping Motor) o tecnología equivalente, que permita un enfoque suave y silencioso. Debe contar también con opción de enfoque manual.

	
	Uso
	
Adecuado para fotografía de retratos, entrevistas, fotografía institucional, grabación de video, situaciones con condiciones de iluminación reducida y capturas con desenfoque de fondo.

	
	Compatibilidad
	Montura RF; compatible directamente con la Cámara ofrecida.
Compatible con la cámara fotográfica y que cumpla con las especificaciones técnicas del proceso. Montura RF o compatible directamente con el sistema de montura de la cámara fotográfica, sin necesidad de adaptadores. 

	5
	LENTE FOTOGRÁFICO ZOOM 18-150 MM

	
	Tipo
	Lente zoom intercambiable

	
	Distancia focal
	Aproximadamente 18-150 mm

	
	Apertura
	Variable según distancia focal

	
	Enfoque
	Sistema automático rápido y silencioso

	
	Estabilización
	Sistema de reducción de vibración o equivalente

	6
	TRÍPODE PROFESIONAL PARA CÁMARA FOTOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL

	
	Tipo
	Trípode profesional para cámaras fotográficas y equipos audiovisuales.

	
	Material
	Aluminio de alta resistencia o material equivalente

	
	Construcción
	Estructura robusta para uso profesional y jornadas prolongadas

	
	Peso
	Diseño equilibrado que permita estabilidad sin generar una carga excesiva para transporte

	
	Capacidad de carga
	Capacidad de carga: mínimo 8 kg o superior

	
	Altura máxima
	Aprox. 170–180 cm

	
	Altura mínima
	Aprox. 40–50 cm

	
	Secciones de patas
	Mínimo 3 secciones ajustables

	
	Sistema de bloqueo
	Bloqueos de palanca (flip lock) o sistema de rosca

	
	Cabezal
	Cabezal fluido para video

	
	Movimiento
	Panorámico de 360° y movimiento vertical (tilt) suave

	
	Compatibilidad
	Cámaras DSLR y mirrorless. 

	
	Zapata rápida
	Sí, desmontable y compatible con sistema de liberación rápida

	
	Transporte
	Bolsa acolchada para transporte, con patas plegables

	7
	TARJETA DE MEMORIA PROFESIONAL

	
	Tipo
	Tarjeta SDXC UHS-I

	
	Capacidad
	128 GB o mas

	
	Clase
	UHS Speed Class 3 (U3) / Video Speed Class V30 / Clase 10

	
	Velocidad
	Adecuada para captura continua de fotografía RAW y video de alta resolución Lectura hasta 200 MB/s; escritura hasta 90 MB/s.



Nota: Los oferentes deberán ofrecer las características aquí señaladas las cuales corresponden a topes mínimos exigidos, en todo caso los bienes que se ofrezcan deberán ser compatibles entre ellos. 

ANEXO No.  2   ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO    

 CARACTERÍSTICAS  

1  ÍTEM 1       CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL  

 Tipo de equipo  Cámara mirrorless (sin espejo) APS - C  

 Sensor  CMOS APS - C de 22,2 × 14,8 mm  

 Resolución fotográfica  32,5 MP efectivos .  

 Procesamiento de imagen  DIGIC X  

 Formatos de archivo  JPEG, HEIF, RAW (14 bits), C - RAW; video  MP4  

 Grabación de video  4K UHD hasta 60 fps; 4K a 30 fps  sobremuestreado desde 7K; Full HD hasta  120 fps  

 Video en cámara lenta  Full HD hasta 120 fps  

 Sensibilidad ISO  ISO 100 – 32.000, ampliable hasta ISO 51.200  

 Sistema de enfoque  Dual Pixel CMOS AF II; detección y  seguimiento de personas, animales y  vehículos  

 Estabilización  Estabilización de imagen en el cuerpo (IBIS),  hasta 7 pasos con lentes compatibles .  

 Pantalla  LCD táctil articulada de 3,0", aprox. 1,62  millones de puntos  

 Visor  Visor electrónico OLED de 0,39", aprox. 2,36  millones de puntos  

 Almacenamiento  2 ranuras para tarjetas SD/SDHC/SDXC  compatibles con UHS - II  

 Conectividad  Wi - Fi, Bluetooth, USB - C, HDMI micro tipo D,  entrada de micrófono de 3,5 mm y salida de  audífonos de 3,5 mm  

2  ÍTEM 2  BATERÍA ADICIONAL  

 Tecnología  Ion - litio recargable (Li - ion)  

 Capacidad  2.130 mAh  

 Voltaje nominal  7,2 V DC  

 Protección  Protección electrónica integrada;  comunicación con la cámara para controlar  capacidad restante y rendimiento de recarga  

 Uso  Batería para cámaras  compatibles .       Debe permitir la comunicación electrónica con  la cámara para la identificación y visualización  del nivel de carga restante, así como el control  del rendimiento de recarga. Compatible con el  modelo de cámara fotográfica existente en la  entidad.   Debe ser una batería original,  compatible   con   la cámara fotográfica, no se aceptan baterías  genéricas, homologadas   o de terceros  fabricantes.   Producto nuevo, sin uso y con garantía.  

