	Página 1 de 16
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	
[image: ]
POLICÍA NACIONAL

	Código: 2BS-FR-0041
	
	

	Fecha:  09/10/2017
	PLIEGO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA      
	

	Versión: 2
	
	



	Página 13 de 77
	ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS
	
[image: ]
POLICÍA NACIONAL

	Código: 2BS-FR-0041
	
	

	Fecha:  03/10/2017
	PLIEGO SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA      
	

	Versión: 2
	
	



[bookmark: _Hlk141808528]Anexo No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	LOTE
	ÍTEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Totalidad de los ítems
	La información de las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo vehículo, así como los ítems requeridos, dado su gran tamaño y cantidad de ítem por cada lote, y con el fin de facilitar su manejo, compresión y análisis fue insertada en los anexos ÍTEMS A CONTRATAR Y ANALISIS DE PRECIOS LOTE 1 del presente estudio previo, en archivo digital formato Excel, el contiene la información detallada del listado de las líneas de vehículos, sus ítems a contratar, descripción técnica de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, discriminación de repuestos y mano de obra, precio histórico proyectado, así como detalle de los valores cotizados por ítem y el análisis correspondiente de cada uno de ellos. 
El oferente deberá revisar el archivo anexo referido y expresar con el diligenciamiento del presente anexo, si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas exigidas.
	
	

	2
	Totalidad de los ítems
	La información de las especificaciones técnicas mínimas por cada línea y tipo vehículo, así como los ítems requeridos, dado su gran tamaño y cantidad de ítem por cada lote, y con el fin de facilitar su manejo, compresión y análisis fue insertada en los anexos ÍTEMS A CONTRATAR Y ANALISIS DE PRECIOS LOTE 2 del presente estudio previo, en archivo digital formato Excel, el contiene la información detallada del listado de las líneas de motocicletas, sus ítems a contratar, descripción técnica de cada uno de los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, discriminación de repuestos y mano de obra, precio histórico proyectado, así como detalle de los valores cotizados por ítem y el análisis correspondiente de cada uno de ellos. 
El oferente deberá revisar el archivo anexo referido y expresar con el diligenciamiento del presenta anexo, si cumple o no cumple con las especificaciones técnicas exigidas.
	
	



OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES HABILITANTES

	No.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 
(DESCRIPCIÓN)
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1. 
	REPUESTOS:

(APLICA PARA LOS LOTES 1,2)

Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas, consorcios o uniones temporales o cualquier forma de asociación que participe en este proceso deberá certificar que los repuestos a instalar serán nuevos, originales y/o genuinos de la marca respectiva para cada tipo de vehículo, no usados ni remanufacturados y/o repotenciados, en el entendido que original y/o genuino aquel que es certificado por la casa matriz.

El oferente favorecido permitirá al supervisor del contrato en cualquier tiempo de manera aleatoria, la revisión de certificado de origen o cualquier otro documento que permita efectuar la trazabilidad a la originalidad y/o genuinidad de los repuestos utilizados en los vehículos.

mensualmente para revisión se deberá presentar al supervisor del contrato, las remisiones o prefacturas en las que se especifiquen los trabajos realizados a los vehículos con el valor unitario y total de los repuestos, mano de obra e insumos utilizados.

Para el mantenimiento o reparación que se requiera, de un repuesto que no se encuentre en el país y que demande su importación, se deberá informar por escrito al supervisor del contrato estableciendo el tiempo de entrega y presentando la orden de compra, en ningún caso debe superar los sesenta (60) días calendario.

Nota 1: El contratista garantizará que los aceites y lubricantes utilizados para el mantenimiento de los vehículos y motocicletas, debe ser el recomendado por la casa matriz.

Nota 2: para el caso de lotes 1,2 de acuerdo a las necesidades del mantenimiento según el modelo para el caso de vehículos y motocicletas de modelos antiguos (más de 10 años de vida útil), llegado el caso de requerir un repuesto en una línea los cuales ya están descontinuados o no se realice a la fecha su manufacturación y se clasifiquen como originales, previa autorización del supervisor, y estudio técnico del caso se podrá verificar la instalación de un repuesto genuino u homologado nuevo, no remanufacturado, sin importar que no sea de la casa matriz, para tal efecto el supervisor presentara los debidos soportes juntos con los informes de supervisión .
	
	

	1. 
	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS:
(APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2)

Los proponentes ya sean personas naturales o jurídicas o consorcios o uniones temporales o cualquier forma de asociación que participe en este proceso, para la prestación del servicio de lavado de vehículo y/o motocicletas, deberá presentar documento de convenio o carta de intención por parte del propietario del lavadero para la realización de dicha actividad durante la ejecución del contrato, indicando el cumplimiento de los requisitos de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 y 14 de la Ley 1955 de 25/05/2019.

Garantizar que todo el material que se entregará a la Policía Nacional de forma digital lo realicen en un medio reutilizable, los escritos deberán estar ajustado de acuerdo a la directiva presidencial 04 de 2012 “Política cero papeles” (Aplica a los contratos que deben presentar informes, información y o facturas).

De ser necesario la visita a los talleres y empresas comprometidas por parte del supervisor del contrato para corroborar o verificar el manejo y la correcta disposición final en materia ambiental el oferente deberá asumir la logística y costos para tal efecto.
	
	

	1. 
	SERVICIOS:

(APLICA PARA EL LOTE 1)

· El oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para los vehículos del departamento de Policía Casanare, dentro del casco urbano de la ciudad de Yopal, en un único taller que sea de su propiedad o en calidad de arrendamiento o respecto del cual cuente con un derecho de uso derivado de una alianza, convenio o acuerdo comercial debidamente formalizado. Así mismo, deberá garantizar el mantenimiento de las tanquetas pertenecientes a la unidad, previa autorización del supervisor del contrato. 

· En el evento en que en las instalaciones ofertadas operen dos o más razones sociales diferentes, el CONTRATISTA deberá indicar y delimitar de manera clara y precisa el área destinada a la ejecución del contrato, la cual deberá estar asignada de forma exclusiva para el mantenimiento del equipo automotor objeto del mismo, garantizando su adecuada identificación, organización y control”

· Durante la presentación de la oferta, el OFERENTE deberá allegar una certificación de compromiso en la cual manifieste que prestará los servicios de mantenimiento preventivo para el Lote 1 en los municipios de Paz de Ariporo y Villanueva, en un taller que podrá ser de su propiedad, en calidad de arrendamiento, o mediante una alianza, convenio o acuerdo comercial con un proveedor o establecimiento de comercio debidamente autorizado. Una vez adjudicado el presente proceso, el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, deberá entregar al supervisor del contrato, mediante comunicación escrita, el soporte que acredite el derecho de uso del establecimiento donde se prestará el servicio, ya sea mediante certificado de propiedad, contrato de arrendamiento, documento de constitución de consorcio o unión temporal, o el correspondiente convenio o acuerdo comercial. En dicho establecimiento se deberá garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, con suministro de repuestos, para los vehículos autorizados por el Grupo de Movilidad. El supervisor del contrato deberá verificar la documentación presentada y remitirla a la oficina de contratación del departamento de policía Casanare, con el fin de que se realice su validación y correspondiente archivo en los acervos documentales del contrato.

       (APLICA PARA EL LOTE 2)

· El oferente deberá prestar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, para las motocicletas del departamento de Policía Casanare, dentro del casco urbano de la ciudad de Yopal, en un único taller que sea de su propiedad o en calidad de arrendamiento o respecto del cual cuente con un derecho de uso derivado de una alianza, convenio o acuerdo comercial debidamente formalizado. En el evento en que en las instalaciones ofertadas operen dos o más razones sociales diferentes, el CONTRATISTA deberá indicar y delimitar de manera clara y precisa el área destinada a la ejecución del contrato, la cual deberá estar asignada de forma exclusiva para el mantenimiento del equipo automotor objeto del mismo, garantizando su adecuada identificación, organización y control.

· Durante la presentación de la oferta, el OFERENTE deberá allegar una certificación de compromiso en la cual manifieste que prestará los servicios de mantenimiento preventivo para el Lote 2 en los municipios de Paz de Ariporo y Villanueva, en un taller que podrá ser de su propiedad, en calidad de arrendamiento, o mediante una alianza, convenio o acuerdo comercial con un proveedor o establecimiento de comercio debidamente autorizado. Una vez adjudicado el presente proceso, el CONTRATISTA, dentro de los cinco (5) días siguientes a la aprobación de la garantía única, deberá entregar al supervisor del contrato, mediante comunicación escrita, el soporte que acredite el derecho de uso del establecimiento donde se prestará el servicio, ya sea mediante certificado de propiedad, contrato de arrendamiento, documento de constitución de consorcio o unión temporal, o el correspondiente convenio o acuerdo comercial. En dicho establecimiento se deberá garantizar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo, con suministro de repuestos, para los vehículos autorizados por el Grupo de Movilidad. El supervisor del contrato deberá verificar la documentación presentada y remitirla a la oficina de contratación del departamento de policía Casanare, con el fin de que se realice su validación y correspondiente archivo en los acervos documentales del contrato.

(APLICA PARA LOS LOTES 1)

Para el lote 1, el contratista deberá garantizar servicio de grúa y transporte sin costo adicional para la Policía Nacional en el casco urbano de la ciudad de Yopal, durante las veinticuatro (24) horas del día y los siete (7) días de la semana, indicando el tiempo mínimo de respuesta el cual no podrá ser superior a (3) tres horas desde el momento que sea notificado y solicitado el apoyo.

(APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2)

· El contratista no podrá superar los tiempos establecidos por la casa matriz de cada marca, para realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de un vehículo.
· En caso de ser necesario y por solicitud del supervisor del contrato, el contratista deberá realizar concepto técnico del vehículo que lo requiera sin costo adicional para la institución.
· El contratista deberá realizar diagnóstico a los vehículos que lo requieran sin costo adicional para la Policía Nacional, previa coordinación con el supervisor del contrato.
· El contratista deberá designar un funcionario, quien será el encargado de verificar que los trabajos realizados sean los solicitados, así mismo deberá entregar el vehículo al funcionario designado por el supervisor, al cual le mostrará o explicará el mantenimiento realizado.
	
	

	1. 
	PRIORIDAD EN LA ATENCIÓN:

(APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2 )

El oferente deberá certificar en la oferta, que dará prioridad en el servicio de mantenimiento solicitado a los vehículos de cada unidad de Policía descrita en este proceso, para todo tipo de servicio, en cada uno de los talleres ofertados.

El tiempo establecido para los mantenimientos serán los siguientes:

	TIPO DE MANTENIMIENTO
	TIEMPO-DÍAS

	Preventivo
	1 a 5

	Correctivo
	1 a 15



Se determinará como sanción por el retardo en la prestación del servicio, el porcentaje descrito a continuación, de acuerdo al número de días de retraso y hasta por 30 días, el cual será descontado previo agotamiento de un debido proceso administrativo, del valor del servicio facturado que presenta incumplimiento.

En caso de que el oferente incumpla los tiempos establecidos en el cuadro anterior, será descontado un porcentaje del total de la factura del servicio de mantenimiento del vehículo o motocicleta en demora, así:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

	TIEMPO EN DÍAS
	PORCENTAJE DE DESCUENTO

	6 a 9
	2%

	10 a 14
	4%

	15 a 19
	6%

	20 a 24
	8%

	25 a 30
	10%



	MANTENIMIENTO CORRECTIVO

	TIEMPO EN DÍAS
	PORCENTAJE DE DESCUENTO

	16 a 20
	2,5%

	21 a 24
	5%

	25 a 30
	7,5%



	
	

	1. 
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO:
(APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2)
Debe incluir el servicio de mano de obra calificada, repuestos genuinos y nuevos de la marca, que consiste en:
El oferente deberá certificar que suministrará los repuestos y las actividades de mantenimiento descritas en los anexos ÍTEMS A CONTRATAR Y ANALISIS DE PRECIOS para uno de los lotes, así como las actividades y repuestos que no están relacionadas en el mismo y que sean requeridas durante la ejecución del contrato.
Se requiere para la intervención del vehículo en Mantenimiento Preventivo, orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad. De necesitarse intervención adicional a la autorizada el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación.
NOTA: En los municipios de paz de Ariporo, Villanueva solo se autorizará intervenciones a los vehículos y motocicletas de los mantenimientos preventivos previa autorización por parte del supervisor del contrato del contrato.
Reparaciones preventivas:
· Cambio de aceite motor
· Cambio de filtros (aceite, aire y combustible).
· Nivelación de fluidos
· Cambio de pastillas de frenos
· Cambio de bandas de frenos
· Ajuste frenos
· Alineación y balanceo
· Cambio correa de accesorios 
· Revisión sistema eléctrico
· Escaneo
Si se requiere alguna actividad de reparación que no se encuentren contempladas en las mencionadas anteriormente el supervisor del contrato autorizara a el contratista de su intervención previo diagnostico presentado.
Se requiere para la intervención del vehículo en Mantenimiento correctivo, orden de trabajo emitida por el Grupo de Movilidad, el contratista realizará diagnóstico y cotización de los repuestos y mano de obra requeridos para surtir la aprobación por parte del supervisor del contrato y una vez se dé el visto bueno el contratista deberá realizar la reparación.
Reparaciones correctivas:
· Reparación de motor.
· Reparación de transmisión.
· Reparación de suspensión.
· Reparación de frenos.
· Reparación caja velocidades.
· Reparación embrague.
· Reparación dirección.
· Reparación sistema de refrigeración.
· Reparación sistema eléctrico.
· Servicio de latonería y pintura.
· Tapicería

En caso de requerirse un repuesto o insumo que no esté contemplado en el presente anexo se debe realizar estudio de mercado por parte del supervisor del contrato. Se deja claro que al contratista se le pagará el menor precio del mercado aplicándole el porcentaje de descuento con el que se adjudique el presente proceso, actividad que será verificada por el supervisor del contrato.

En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el funcionario delegado por el supervisor del contrato. Así mismo estas actividades deben desarrollarse en las instalaciones ofertadas a excepción de lo especificado en el numeral 2 “SERVICIO ESPECIALIZADO”.
	
	

	1. 
	TIEMPO MÁXIMO DE CUMPLIMIENTO:

(APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2)

El proponente deberá certificar que se compromete a realizar los trabajos de forma eficiente y oportuna sin procesos que conduzcan a demoras injustificadas, por tal motivo debe garantizar la prestación del servicio en un tiempo máximo conforme se describe en el presente anexo para cada una de las actividades de mantenimiento.

De ser necesario el supervisor del contrato solicitará al contratista que certifique el tiempo mínimo y máximo de entrega, de un vehículo que sea sometido a las actividades de mantenimiento correctivo que no estén contempladas en el presente anexo.

En la actividad de mantenimiento se debe contemplar en primera instancia la reparación del componente o pieza, si esto no es posible técnicamente se procederá a reemplazo o cambio, es de anotar que el valor de la reparación no debe superar el valor del componente o pieza nueva, previa coordinación con el funcionario delegado por el supervisor del contrato.
	
	

	1. 
	REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA: (APLICA PARA LOS LOTES 1, 2)

El oferente que resulte favorecido estará en capacidad de realizar la revisión técnica mecánica con un tercero, a los vehículos que lo requieran previa autorización mediante la orden de trabajo, para lo cual deberá garantizar que el Centro de Diagnóstico Automotor (C.D.A) se encuentran acreditados por la entidad reguladora para estos establecimientos, y así mismo, deberá entregar estos certificados al supervisor del contrato una vez inicie la ejecución del mismo.

En caso de que un automotor no apruebe la revisión técnico mecánica y el contratista deba realizar intervención para su arreglo y supere el tiempo otorgado por el CDA para la nueva presentación del vehículo, el costo de la nueva realización de la revisión técnico mecánica será asumido por el contratista.

Los precios a facturar por Revisión Técnico Mecánica se deberán regir de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Transporte.
	
	

	1. 
	GARANTÍA EN TIEMPO PARA LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES REALIZADAS: (APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2)

La descripción de garantía para los mantenimientos y reparaciones se establecerá de la siguiente manera:
Para los mantenimientos correctivos el oferente deberá mantener una garantía mínima de treinta mil (30.000) kilómetros o un (10) meses, lo que primero ocurra, y en las cuales se incluyen:
• Reparación parcial o general de motor.
• Reparación o cambio en el sistema de caja de velocidades.
• Reparación o cambio en la caja de dirección.
• Reparación o cambio en la transmisión.
• Reparación o cambio en el sistema de suspensión.
• Reparación o cambio del sistema de refrigeración del motor.
• Reparación o cambio en el sistema de embrague.
• Reparación o cambio en el sistema de Inyección.
• Reparación o cambio en el sistema de aire acondicionado.
• Reparación o cambio en el sistema de bombeo de agua (tanquetas)
• Reparación o cambio en el sistema eléctrico. (Cambio de piezas).
• Reparación o cambio en el sistema de frenos.

Para los mantenimientos preventivos como: corregir filtraciones, ajustes, limpieza, análisis, lubricación, calibración, sincronización, arreglos leves, corrección de fugas, cambios de piezas, entre otros el oferente deberá mantener una garantía mínima de Cinco mil (5.000) kilómetros o cuatro (4) meses, lo que primero ocurra, las cuales incluyen:

• Reparación dirección.
• Reparación eléctricas (cortos leves).
• Tapicería
• Servicio de latonería y pintura

Es de anotar que la garantía deberá cubrir tanto el repuesto como la mano de obra para cualquier reparación, arreglo o cambio de piezas. 
	
	

	1. 
	EXPERIENCIA MÍNIMA REQUERIDA DEL PROPONENTE (APLICA PARA LOS LOTES 1 Y 2 )

El Registro Único de Proponentes (RUP) es el instrumento a través del cual los proponentes deberán acreditar el requisito de la experiencia específica, para tal efecto las personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o cualquier forma de asociación que participe en este proceso, deberá presentar el RUP vigente con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario en relación con la fecha de cierre del presente proceso, donde deberá acreditar experiencia.

El proponente, ya sean personas naturales o jurídicas o uniones temporales o consorcios o cualquier forma de asociación, que vayan a proveer los bienes y/o servicios objeto del presente proceso, deberán acreditar experiencia específica y propia a través de la celebración de contratos ejecutados y terminados a la fecha de cierre del presente proceso, con entidades públicas o privadas, los cuales sumados deberán ser iguales o superiores al 100% del presupuesto total asignado al presente proceso contractual y que correspondan a la codificación UNSPSC establecida en la siguiente tabla, mínimo hasta el tercer nivel (CLASE).

Por tal motivo los proponentes deberán acreditar experiencia presentando máximo 3 certificaciones de contratos registrados, por Lote y con concepto favorable de los servicios prestados en los segmentos, familias y clases, del Registro Único de Proponentes (R.U.P) de acuerdo a los establecidos en el numeral 

1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

Lote 1

	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
	CUANTÍA SMMLV

	78181500
	343,75



Lote 2

	CÓDIGO DE CLASIFICACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC
	CUANTÍA SMMLV

	78181500
	131,43



*VALOR REFERENCIA: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2026.

De esta forma de acuerdo a la clasificación del oferente para verificación de su experiencia en Registro Único de Proponentes en el código descrito en el cuadro anterior el oferente deberá diligenciar el Formulario Experiencia Especifica del proponente.

En caso de que con los contratos en los cuales se pretenda demostrar experiencia se haya ejecutado como consorcio o unión temporal, esta solo será tenida en cuenta hasta el valor del porcentaje (%) de participación del proponente.

Si se presenta propuesta por un Consorcio o Unión Temporal, la experiencia total exigida deberá estar identificada con el clasificador de bienes y servicios en el tercer nivel, de acuerdo a la codificación establecida en el cuadro anterior para el presente proceso contractual, y la misma será el resultado de la sumatoria de la experiencia de cada uno de sus integrantes, la cual en ningún momento podrá ser inferior a la solicitada para cada uno de los lotes, no obstante, todos y cada uno de los miembros deberán aportar experiencia en el CÓDIGO DE CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC - CLASE 78181500, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL OBJETO del presente estudio previo.

La Entidad en aras de garantizar la experiencia específica para en el presente proceso contractual, y como quiera que la información en los contratos reportados en el RUP es hasta tercer nivel, estima necesario para verificar la experiencia, que el proponente anexe junto con la propuesta de manera complementaria al formato experiencia especifica del proponente, las certificaciones de los contratos o actas de liquidación que acrediten la experiencia especifica en el mantenimiento de vehículos para el Lote 1 y Lote 2.

Nota 1: Los proponentes extranjeros no obligados a estar registrados en el RUP, deben acreditar experiencia relacionada con el objeto del presente proceso, mediante la presentación de máximo 3 certificaciones (una certificación por contrato) junto con la oferta, expedidas por los contratantes cuya sumatoria de los contratos debe ser de igual o superior al 100% del valor del presupuesto oficial por cada lote en Colombia, en las cuales se acredite la celebración, ejecución y terminación de contratos con entidades públicas o privadas, y conste como mínimo la información que se indica a continuación:

· Nombre o razón social de la entidad que certifica, dirección y teléfono.
· Nombre y cargo de la persona que expide la certificación y datos de contacto.
· Nombre del contratista
· Número y fecha del contrato.
· Objeto: mantenimiento equipo automotor.
· Fecha de terminación: estos contratos deberán estar terminados antes de la fecha de cierre del presente proceso.
· Valor del contrato.
· Calificación del cumplimiento del contrato: la entidad contratante debe certificar que el objeto del contrato se cumplió a cabalidad.

Nota 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de Consorcio o Unión Temporal, el valor del contrato a considerar en cada criterio será igual al valor total del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación.

Los contratos certificados para el oferente extranjero sin domicilio o sucursal en Colombia, deberán registrar experiencia en el clasificador UNSPSC y debe estar relacionada en el formulario “CLASIFICACIÓN PROPONENTE EXTRANJERO”, el cual debe ser allegado junto con la propuesta.
	
	

	1. [bookmark: _Hlk141289146][bookmark: _Hlk143533007]
	[bookmark: _Hlk141808382]EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO

[bookmark: _Hlk143528416]Se requiere que los proponentes que participen en el proceso, presenten en su oferta certificación en la que señalen que cuentan con personal técnico calificado en las diferentes especialidades requeridas, dada la necesidad de inmediatez derivada de las actividades del servicio policial, de esta manera se pretende determinar un nivel de idoneidad mínimo que garantice la calidad de los trabajos de mantenimiento que se efectúen al equipo automotor.

El proponente deberá cumplir como requisito mínimo en la oferta, con el siguiente personal para el taller ofertado en el municipio de Yopal:

LOTE 1

	CARGO
	CANT
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de vehículos
	1
	Ingeniero mecánico, electrónico o automotriz 
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	Mecánico reparador de motores diésel o gasolina
	1
	Técnico en mecánica automotriz o reparación de motores. 
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	Mecánico eléctrico
	1
	Técnico en electricidad y/o estudios en mecánica automotriz.
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	Mecánico automotriz
	3
	Certificación o diploma en mecánica automotriz 
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	TOTAL, PERSONAL REQUERIDO
	6
	
	



El proponente deberá cumplir como requisito mínimo en la oferta, con el siguiente personal para el taller ofertado en el municipio de Yopal:

LOTE 2

	CARGO
	CANT
	FORMACIÓN ACADÉMICA
	EXPERIENCIA ESPECIFICA

	Ingeniero de servicio y/o jefe de taller de vehículos
	1
	Ingeniero, tecnólogo, técnico o Certificación diploma de estudios en mecánica
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	Mecánico de motocicletas
	3
	Certificación o diploma de estudios en mecánica de motocicletas.
	Debe acreditar mínimo de 1 año de experiencia relacionados con el cargo

	TOTAL, PERSONAL REQUERIDO
	4
	
	



[bookmark: _Hlk141289180]
Para el cumplimiento de requisito, el oferente deberá relacionar en su oferta el personal propuesto y quienes serán los encargados de realizar los mantenimientos indicando nombre completo, numero de documento de identidad, cargo a ocupar y anexar los respectivos certificados que acrediten la idoneidad por institución educativa, mínimo con 2 años de egresado y la experiencia requerida en el cuadro anterior que corresponda a la especialidad solicitada. el oferente deberá presentar en su oferta diligenciado el formato de idoneidad del recurso humano ofrecido, donde indicara lo siguiente Ciudad y Fecha

Nombre y Apellidos
Cédula de Ciudadanía
Fecha de Nacimiento: 
Nacionalidad:
Profesión
Universidad:
No. de Registro Profesional
Título Obtenido:
Especializaciones:
Tiempo de Experiencia en la Profesión:
Tiempo de Servicio en la Institución Oferente:
Firma del profesional: 
Firma del representante legal

El oferente deberá diligenciar y adjuntar los Formato Personal Experiencia Y Tiempos De Dedicación Mínimos

Nota 1: Ninguna falta o error al momento de la ejecución del contrato podrá imputarse a desconocimiento del operario.

Nota 2: para el caso del lote 1 y 2, el contratista deberá tener en patios los jefes de taller.

Nota 3: los conceptos que se requieran por parte de la policía nacional no tendrán ningún costo.

(APLICA PARA LOS LOTES 1, 2)

El personal propuesto que prestará el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo en los talleres ofertados; por cada taller debe incluir la siguiente información:

Nombre completo.
Numero de documento de identidad
Indicar el cargo ocupado

Los profesionales relacionados en el grupo mínimo de trabajo no serán evaluados por el comité técnico  evaluador en la etapa precontractual, por cuanto solo se evaluara la experiencia del proponente, pero si es obligatorio para el adjudicatario del presente proceso contractual presentar el grupo de trabajo que a continuación se relaciona para la firma del acta de inicio.

El oferente deberá diligenciar y adjuntar los Formato Personal Experiencia Y Tiempos De Dedicación Mínimos

Junto con la relación del personal técnico ofrecido, se deberá anexar certificado judicial vigente de cada uno, los cuales no deben presentar ningún tipo de antecedente para este proceso.

Se determinará la independencia de cada uno de los cargos solicitados, por lo cual no se podrá presentar el nombre de una persona para más de un cargo.

Nota 1: Si por alguna razón, una o varias de las personas propuestas no pueden participar en la ejecución del contrato, su remplazo deberá ser informado mediante comunicación escrita al supervisor del contrato, por consiguiente, deberá ser personal que cumpla con iguales o superiores condiciones de formación académica y experiencia del profesional o técnico que se pretende remplazar. Además, el supervisor del contrato deberá verificar que el recurso humano informado por el contratista, cumpla con las condiciones técnicas de la Experiencia de personal técnico solicitado para el presente proceso, e igualmente informará mediante comunicación oficial al ordenador del gasto que el recurso humano cambiado cumple con las condiciones técnicas, anexando dichos soportes a la carpeta del contrato de manera física. 

Nota 2: El contratista deberá contar con una persona por cada sede o taller ofertado la cual cumplirá la función de enlace entre el funcionario policial designado para la ejecución del contrato.

Nota 3: El contratista será el único responsable de los costos de ley que se derive del personal que prestará el servicio de mantenimiento preventivo en los municipios de Paz de Ariporo, Villanueva.

Nota 4: En atención a que la Policía Nacional cuenta con sistemas de gestión y administración del equipo automotor, el contratista deberá certificar que cuenta con equipos tecnológicos y personal designado a labores administrativas para alimentar las bases de datos que se solicite de trabajos realizados a los vehículos y demás información que solicite el supervisor.
	
	

	1. [bookmark: _Hlk229753742]
	INFRAESTRUCTURA DEL TALLER

Con el fin de garantizar la calidad y cumplimiento en la ejecución del contrato se requiere que los proponentes que participen en el proceso cumplan con las siguientes características:

LOTE  1 “MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR VEHÍCULOS”

Deberá contar Únicamente con un (01) taller en la ciudad de Yopal ubicado en la zona urbana, con la cual deberá cumplir con la siguiente infraestructura: como mínimo con tres (03) puestos de trabajo para vehículos Pesados, diez (10) puestos de trabajo para vehículo liviano, los puestos ofertados deben ser exclusivos para los vehículos del presente proceso. Adicional a las áreas de trabajo ofertadas, dentro del taller se deberá contar con una zona de parqueo como mínimo para (01) vehículos livianos y (01) vehículos pesados, que no obstruya el tráfico vehicular y peatonal.

Los puestos de trabajo para vehículo liviano deben garantizar el espacio para atender desde automóviles hasta camionetas, los puestos de trabajo ofertados para vehículo pesado deben garantizar el espacio para atender desde camiones hasta buses de 42 pasajeros.

Los puestos de trabajo deberán cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación:

Medidas mínimas por puesto de trabajo 

Livianos 3 mtrs de ancho x 5 metros largo
Pesados 3 mtrs de ancho x 13.5 metros largo
Tanquetas 4 mts de ancho x 8.50 mtrs de largo

Estas medidas serán verificadas por el comité técnico evaluador.

La puerta de acceso a las instalaciones del taller ofertado debe contar con las dimensiones suficientes para el ingreso del componente de movilidad descrito en el presente proceso siendo de gran relevancia los vehículos pesados y buses de 42 pasajeros.

Las áreas de trabajo ofrecidas deberán estar al interior del taller, Todos los puestos de trabajo livianos y pesados deberán presentarse en piso de concreto (no se acepta piso en tierra), con el fin de protegerlo de la intemperie, condiciones climáticas adversas y garantice su seguridad.

Los proponentes deberán indicar en la descripción del taller (distribución de áreas y localización del mismo), por lo que deberá anexar en la oferta el plano de la distribución de los puestos de trabajo del taller con sus dimensiones.

INFRAESTRUCTURA EN MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, VILLANUEVA 

Prestar servicios en los municipios de paz de Ariporo, Villanueva en un taller de propiedad, arriendo y/o mediante alianza o convenio con proveedor o establecimiento de comercio, el cual deberá contar como mínimo con un (01) puesto de trabajo para vehículo liviano, el cual deberá ser exclusivo para los vehículos que se intervengan en ese municipio. 
cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación:

Medidas mínimas por puesto de trabajo;
Livianos 3 mtrs de ancho x 5 metros largo

El área de trabajo ofrecida deberá estar al interior del taller; los puestos de trabajo liviano deberán presentarse en piso de concreto (no se acepta piso en tierra), con el fin de protegerlo de la intemperie, condiciones climáticas adversas y garantice su seguridad.

LOTE 2 “MANTENIMIENTO EQUIPO AUTOMOTOR MOTOS”

Deberá contar Únicamente con un (01) taller en la ciudad de Yopal ubicado en la zona urbana, con la cual deberá cumplir con la siguiente infraestructura: mínimo un (1) puesto de trabajo express, y cinco (5) puestos de trabajo exclusivos para las motocicletas del presente proceso.

Los puestos de trabajo deberán cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación:
Medidas mínimas por puesto de trabajo 
Livianos 80 cm de ancho x 1.90 centímetros de largo

El taller contara con espacios demarcados, de igual forma, las áreas deben estar debidamente demarcadas y debidamente señaladas, los 6 puestos de trabajo exclusivos deberán contar con su respectiva rampa de trabajo, no se permiten puestos de trabajo sin rampa.

INFRAESTRUCTURA EN MUNICIPIOS DE PAZ DE ARIPORO, VILLANUEVA 

Prestar servicios en los municipios de paz de Ariporo, Villanueva en un taller de arriendo o convenio comercial, el cual deberá contar como mínimo con dos (02) puestos de trabajo para las motocicletas.

cumplir mínimo con las siguientes medidas, con el fin de garantizar la funcionalidad de la reparación:

Medidas mínimas por puesto de trabajo 
Livianos 80 cm de ancho x 1.90 centímetros de largo

El área de trabajo ofrecida deberá estar al interior del taller; el puesto de trabajo liviano deberá presentarse en piso de concreto (no se acepta piso en tierra), con el fin de protegerlo de la intemperie, condiciones climáticas adversas y garantice su seguridad.

APLICA PARA TODOS LOS LOTES

El oferente deberá presentar certificación por LOTE a ofertar en la cual indique la dirección de la sede o taller con el que da cumplimiento a las especificaciones técnicas y de infraestructura mínimas requeridas; en dicha certificación debe indicar si la sede ofrecida es propia o en arriendo; Para el caso de la ciudad de Yopal y los municipios de paz de Ariporo, Villanueva Lotes 1, 2, sede a ofertar deber ser en taller de propiedad, arriendo y/o mediante alianza o convenio con proveedor o establecimiento de comercio, los puestos de trabajo en mención, deben estar debidamente pintados y con demarcación permanente, con zonas de libre circulación que permitan el desplazamiento de los vehículos sin interrumpir las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos en las áreas contiguas.
Se debe anexar en la oferta el certificado de tradición y libertad del bien inmueble si es propio o el contrato de tenencia y/o arrendamiento este debe estar debidamente legalizado, el cual deberá tener una vigencia igual o superior al plazo de ejecución del contrato, así como plano del taller ofertado con sus dimensiones indicando la distribución de los puestos de trabajo y el área, el cual será objeto de verificación por parte del comité evaluador.
La sede o sedes presentadas por el oferente para las labores de mantenimiento, en su perímetro debe estar totalmente construidas, las áreas de trabajo ofrecidas deberán estar al interior del taller con los puestos de trabajo debidamente demarcados  y señalizados, que permitan ejecutar las labores de mantenimiento, sin utilizar el espacio público, respetando el Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el fin de proteger los vehículos y motocicletas de la intemperie condiciones climáticas adversas y garantice su seguridad, no se aceptarán puestos de trabajo que se encuentren sin seguridad, es decir potreros o lotes baldíos y/o instalaciones cubiertos por carpas, poli-sombras u otros elementos, o que las labores de mantenimiento se realicen en piso de tierra.
Para los Lotes 1, 2 una vez terminado el mantenimiento de cada vehículo o motocicleta no podrán quedar en zonas públicas (andenes y vías públicas), deberán tener una zona de parqueo la cual no afecte el libre desplazamiento vehicular o peatonal, tanto en la parte interna del taller como en la parte externa, en atención al Código Nacional de Transito Ley 769 de 2002.
Los proponentes deberán anexar con la oferta el plano de la descripción del taller: Distribución de área operativa y área administrativa debidamente techada, zona operativa (puestos de trabajo ofertados de cada taller).


Nota 1: El Comité Evaluador realizara visita técnica con el fin de verificar que las instalaciones ofertadas cumplan con los requisitos exigidos, así mismo, se verificará que se encuentre en funcionamiento como taller de mantenimiento de vehículos y motos respectivamente.

Nota 2: Para los lotes 1 y 2 la sede principal debe ser independiente, es decir que no se puede ofertar la misma sede para los dos lotes, esto con el fin de garantizar una correcta ejecución del presente proceso contractual. 
	
	

	1. 
	HERRAMIENTAS:

(APLICA PARA LOS LOTES 1, 2)
El oferente deberá presentar certificación que cuenta con la herramienta y los equipos necesarios para realizar el mantenimiento donde se requiera el servicio de las líneas de la marca solicitada por el Grupo de Movilidad.
De lo anterior el comité técnico verificara si las herramientas ofertadas se encuentran en óptimas condiciones.
Nota: Sera verificado el cumplimiento por parte del Comité Técnico Evaluador
	
	

	1. 
	[bookmark: _Hlk141287236]SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El OFERENTE deberá cumplir durante la ejecución del contrato con el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales deberá cumplir con el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato
Nota: Si el oferente ya cuenta con el cargue de la información en el ministerio de trabajo del año inmediatamente anterior, PODRÁ presentarlo en la oferta de proceso.
CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACIÓN DEL SGSST: El OFERENTE se obliga a implementar, mantener y mejorar continuamente un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, la Resolución 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo y demás normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, así como a la legislación colombiana vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. El SG-SST deberá ser integral y abarcar todas las actividades, procesos y centros de trabajo del CONTRATISTA relacionados con la ejecución del presente contrato, incluyendo, pero no limitándose a, la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, establecimiento de controles, capacitación y entrenamiento de los trabajadores, y cumplimiento de los estándares mínimos definidos por la normatividad aplicable."
	
	

	1. 
	VERIFICACIÓN DEL RUIA
Los oferentes que participen en el presente proceso no deberán estar inscritos en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA, La de Yopal realizará la verificación correspondiente.
	
	

	1. 
	LLANTAS
Cuando por necesidades del servicio se requiera el suministro de llantas y no se cuenta con un contrato vigente o suficiente presupuesto, se podrá solicitar las llantas con cargo al presente contrato, las llantas a instalar deben ser nuevas, no usadas ni remanufacturadas (reencauchadas); certificando que las llantas a entregar, tenga máximo un año de fabricación al momento de la instalación con el de garantizar el buen desempeño de la llanta.
Las llantas a instalar deben ser recomendadas por el fabricante de la marca del vehículo, en cuanto a especificaciones y calidad, serán acorde a las recomendadas en el manual del usuario para el vehículo.
El proponente deberá presentar con su oferta una garantía de la llanta ofrecida debidamente firmada por el representante legal, que cubra cualquier defecto del material contratado, entre los que se encuentra los de la fabricación, diseño, contextura elementos, materiales y funcionamiento por un tiempo mínimo de un (1) año contado a partir de la fecha de montaje de la llanta.
NOTA 1: Aplica cuando no exista un contrato de llantas vigente o estando vigente no cuente con los recursos necesarios, previa autorización del supervisor del contrato.
NOTA 2: En las órdenes de trabajo para la instalación de llantas, al igual que en las facturas, se debe enunciar la referencia completa y marca de la llanta, debiéndose para ello montar exclusivamente la referencia recomendada por el fabricante y contemplada en el manual del conductor.
	
	



Nota: La Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada, con el fin constatar el contenido de la misma.




Subintendente PEDRO FONSECA ALARCON
Estructurador Estudio Previo DECAS
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