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[bookmark: _Toc75765740]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS

	TEM
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	CANT 

	1
	LICENCIA SQL SERVER 2025 SERVIDOR + 1- CAL
		LICENCIA SQL
	ORIGINAL Y PERPETUA

	VERSIÓN
	VERSIÓN MÁS RECIENTE, VIGENTE Y COMERCIALMENTE DISPONIBLE EN EL MERCADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO O ADQUISICIÓN (EJ. SQL SERVER 2025 O SUPERIOR, SEGÚN DISPONIBILIDAD OFICIAL)

	COMPONENTES INCLUIDOS
	1. LICENCIA PARA EL SERVIDOR BASE (INSTANCIA DE SQL SERVER)
2. LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE (CAL DE USUARIO) PARA LOS USUARIOS AUTORIZADOS

	MÉTRICA DE LAS CAL
	CAL POR USUARIO (USER CAL): PERMITE A UN USUARIO ESPECÍFICO ACCEDER AL SOFTWARE DEL SERVIDOR DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO (PC, LAPTOP, SMARTPHONE, ETC.)

	SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
	CICLO DE VIDA DE SOPORTE ESTÁNDAR OFICIAL PROVISTO POR EL FABRICANTE, INCLUYENDO PARCHES DE SEGURIDAD Y ACTUALIZACIONES ACUMULATIVAS CRÍTICAS

	PLATAFORMAS SOPORTADAS
	COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR VIGENTES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE (EJ. WINDOWS SERVER, LINUX, CONTENEDORES DOCKER)

	GARANTÍA Y ENTREGA
	ENTREGA DE CLAVES DE PRODUCTO DIGITALES ORIGINALES (PRODUCT KEY), ENLACES DE DESCARGA OFICIALES.



	1
Unidad

	2
	ANTIVIRUS
		LICENCIA DE ANTIVIRUS
	SUSCRPCION POR 12 MESES

	TIPO DE ADMINISTRACIÓN
	CONSOLA CENTRALIZADA EN LA NUBE, DESPLIEGUE REMOTO, GESTIÓN DE TAREAS, ALERTAS DE AMENAZAS Y REPORTERÍA AUTOMATIZADA.

	ENDURECIMIENTO Y CONTROL: GESTIÓN DE PARCHES
	VULNERABILITY & PATCH MANAGEMENT: ESCANEO PROACTIVO Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA OPERATIVO APLICACIONES COMUNES, CON CONTROL DE APLICACIÓN MANUAL DE PARCHES PARA MITIGAR LA SUPERFICIE DE ATAQUE.

	CONTROL WEB
	WEB CONTROL: FILTRADO DE TRÁFICO BASADO EN CATEGORÍAS Y LISTAS DE ACCESO PERSONALIZABLES (URLS PERMITIDAS/BLOQUEADAS) PARA MITIGAR RIESGOS INFORMATICOS



	1
Unidad

	3
	SERVIDOR DE RACK
		FACTOR DE FORMA
	RACK (1U) PARA INSTALACIÓN EN GABINETE.

	PROCESADOR
	INTEL XEON 6353P 8C 65W 2.7GHZ

	MEMORIA RAM
	MNIMO 32 GB DDR5 ECC TRUDDR5 -5600

	RANURAS DE MEMORIA
	MÍNIMO 4 RANURAS DIMM (PERMITIENDO EXPANSIÓN FUTURA) HASTA 128 GB

	ALMACENAMIENTO DATOS
	6 TERABYTES (TB) CONFIGURADOS EN ARREGLOS MEDIANTE DISCOS CON INTERFAZ SAS - RAID 545-8I PCIE 12GB ADAPTER STANDARD. RAID 0, 1, 10

	ALMACENAMIENTO S.O.
	(1) UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 960 GB DEDICADA DE MANERA EXCLUSIVA PARA LA INSTALACIÓN Y ALTA VELOCIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO.

	PUERTOS
	USB 3.2 G1 (5 GB/S)- USB 2.0  - VGA OPCIONAL - PUERTOS DE RED RJ-45 GBE

	CONECTIVIDAD DE RED
	MÍNIMO 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) INTEGRADOS + 1 PUERTO DEDICADO DE ADMINISTRACIÓN.

	SISTEMA OPERATIVO
	WINDOWS SERVER 2025 STANDARD EDITION
(LICENCIA ORIGINAL DE FÁBRICA BAJO LICENCIAMIENTO ORIGINAL DE NÚCLEOS).

	GARANTÍ
	3 AÑOS

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD



	1
Unidad

	4
	ADAPTADORES CABLE HDMI WELUSOPU (PAR EMISOR Y RECEPTOR)
		DISPOSITIVO
	ADAPTADOR / TRANSMISOR Y RECEPTOR HDMI INALÁMBRICO

	RESOLUCIÓN DE VIDEO
	ENTRADA DE VIDEO: SOPORTA DECODIFICACIÓN 4K
SALIDA DE REPRODUCCIÓN: ALTA DEFINICIÓN 1080P

	ALCANCE DE TRANSMISIÓN
	HASTA 30 METROS EN LÍNEA DE VISTA



	1
Unidad

	5
	PILAS “AA” RECARGABLES
		ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)

	CAPACIDAD NOMINAL IDENTIFICADA
	2100MAH - 1.2 VOLTIOS

	CANTIDAD DE UNIDADES POR TAMAÑO
	1 PAR (2 UNIDADES) DISTRIBUIDAS EN EMPAQUE TIPO BLÍSTER ORIGINAL DE FÁBRICA.



	5
Unidad

	6
	PILAS “AAA” RECARGABLES
		ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AAA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)

	CAPACIDAD NOMINAL IDENTIFICADA
	900MAH - 1.2 VOLTIOS

	CANTIDAD DE UNIDADES POR TAMAÑO
	1 PAR (2 UNIDADES) DISTRIBUIDAS EN EMPAQUE TIPO BLÍSTER ORIGINAL DE FÁBRICA.

	ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AAA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)



	5
Unidad

	7
	DISCO DE ESTADO SÓLIDO 512 GB
		ELEMENTO
	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD)

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	512 GB

	FACTOR DE FORMA
	
2.5 PULGADAS

	VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIA
	HASTA 520 MB/S

	COMPATIBILIDAD DE PLATAFORMA
	TOTALMENTE APTO PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE ESCRITORIO (PCS), COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOPS) COMPATIBLES CON BAHÍAS DE 2.5"

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD



	1
Unidad

	8
	DISCOS PARA NAS QNAP TS 433
		ELEMENTO
	DISCO DURO PARA NAS

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	16 TERABYTES (16 TB) POR UNIDAD

	FACTOR DE FORMA
	3.5 PULGADAS (ESTÁNDAR MECÁNICO DE BAHÍA PARA TORRE NAS)

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	SATA III (6 GB/S) NATIVO

	VELOCIDAD DE ROTACIÓN
	7200 RPM
(REVOLUCIONES POR MINUTO), GARANTIZANDO ALTO RENDIMIENTO Y BAJA LATENCIA DE ACCESO A DATOS



	2
Unidad

	9
	DISCO EXTERNO 1 TERA ANTIGOLPES
		ELEMENTO
	DURO EXTERNO ANTIGOLPES

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	1 TERABYTE (1 TB)

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	USB 3.2 GEN 1 (RETROCOMPATIBLE CON USB 2.0 Y USB 3.0)

	COMPATIBILIDAD DE S.O.
	COMPATIBLE DE FORMA NATIVA CON WINDOWS (11/10/8.1/8/7), MACOS (X 10.6 O SUPERIOR) Y DISTRIBUCIONES DE LINUX KERNEL 2.6 O SUPERIOR.

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD




	5
Unidad

	10
	MEMORIA USB 128 GB
		ELEMETO
	USB

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	128 GB

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	USB 3.2 GEN 1
(VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR BUS DE HASTA 5 GBPS, RETROCOMPATIBLE CON PUERTOS USB 2.0 ANTIGUOS)

	COMPATIBILIDAD DE S.O.
	OPERACIÓN NATIVA PLUG AND PLAY (CONECTAR Y USAR SIN DRIVERS) EN WINDOWS 11/10/8/7, MACOS X 10.6 O SUPERIOR



	10
Unidad

	11
	TELEPROMTER
		ELEMENTO
	TELEPROMPTER + TABLET 10” + TRIPODE

	TAMAÑO DEL CRISTAL
	10 PULGADAS

	MATERIAL ESTRUCTURAL
	PLÁSTICO ABS RESISTENTE Y LIGERO

	COMPATIBILIDAD DE PROMPTER
	SMARTPHONES Y TABLETAS DE HASTA 10 PULGADAS

	ORIENTACIÓN DE CAPTURA
	SOPORTA GRABACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

	ANILLOS ADAPTADORES
	8 INCLUIDOS (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 MM)

	CONECTIVIDAD DE CONTROL
	
BLUETOOTH

	TABLET
	10 PULGADAS

	TECNOLOGÍA DE PANTALLA
	FHD

	MEMORIA RAM
	4 GB /64GB

	CONECTIVIDAD
	WI-FI Y BLUETOOTH

	TRIPODE
	TRÍPODE PARA  TELEPROMPTER

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / ABS REFORZADO

	MECANISMO DE INTERFAZ
	AJUSTE DIRECTO A CUALQUIERA DE LAS 3 ROSCAS INFERIORES DE 1/4"

	CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL
	MÍNIMO 4.0 KG

	ALTURA
	MAXIMA 1.50



	1
Unidad

	12
	TRÍPODE PARA CÁMARA Y CELULAR 1.6 METROS 
		ELEMENTO
	TRIPODE PARA CAMARA

	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
	ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD Y ABS REFORZADO

	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
	5 KG

	TIPO DE CABEZAL
	CABEZAL SEMI-FLUIDO DE 3 VÍAS.

	ALTURA
	MÁXIMA DE 1.66M



	1
Unidad

	13
	MEMORIAS MICRO SD 256 GB
		MEMORIA
	MICRO SD

	CAPACIDAD
	256 GB

	CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD
	CLASE 10

	VELOCIDAD DE LECTURA
	HASTA 190 MB/S

	VELOCIDAD DE ESCRITURA
	HASTA 130 MB/S

	RENDIMIENTO DE VIDEO
	GRABACIÓN CONTINUA 4K UHD



	4
Unidad

	14
	KIT DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA INSTA360 X3
		KIT
	ACCESORIOS CAM 360

	INCLUYE
	KIT DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA INSTA360 X3
INCLUYE: 1 JAULA DE MARCO DE ALUMINIO, 1 PAR DE PROTECTORES DE LENTES ADHESIVOS (PARTE DELANTERA + TRASERA), 2 PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO



	1
Unidad

	15
	FUNDAPROTECTOR COMPLETO DJI OSMO POCKET 3
		FUNDA
	PROTECTORA

	COMPATIBILIDAD
	EXCLUSIVA PARA LA CÁMARA DJI OSMO POCKET 3

	MATERIAL PRINCIPAL
	PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD (ABS / POLICARBONATO PC)

	FORRO INTERIOR
	TERCIOPELO O MICROFIBRA SUAVE INTEGRADA PARA EVITAR RAYONES EN LA PANTALLA Y LENTE



	1
Unidad

	16
	KIT DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO 49 PIEZAS RECARGABLE ENERGY PLUS - ENERGY PLUS
		ELEMENTO
	SET DESTORNILLADOR

	CONECTIVIDAD
	INALÁMBRICA / RECARGABLE

	VOLTAJE ENCHUFABLE
	5 V USB

	NUMERO DE PIEZAS
	49 PIEZAS -  ANCHO : 5 CM/ ALTO : 16 CM / LARGO : 20 CM



	1
Unidad

	17
	CONTROLADOR DE TRANSMISION
		ELEMENTO
	CONTROLADOR DE TRANSMISIÓN CON 12 TECLAS

	TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD
	USB-C

	DESCRIPCIÓN DEL TECLADO
	MULTIFUNCIONAL

	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
	TECLAS DE PANTALLA PERSONALIZABLES

	NÚMERO DE BOTONES
	12

	COMPATIBILIDAD
	DOCK FUNCIONA PERFECTAMENTE CON PC, WINDOWS Y MACOS, ADEMÁS SE INTEGRA SIN ESFUERZO CON SOFTWARE LÍDER INCLUYENDO OBS STUDIO (WINDOWS 10 64-BIT +/MACOS CATALINA 10.15+), STREAMLABS, TWITCH, YOUTUBE, TWITTER, DISCORD, SPOTIFY, VOICEMOD, EXCEL, WORD Y PHOTOSHOP. SIMPLEMENTE CONÉCTESE A TRAVÉS DE USB-C PARA COMENZAR A USAR EN SEGUNDOS Y EL SOFTWARE INCLUIDO ES MUY FÁCIL DE INSTALAR Y OPERAR.



	1
Unidad

	18
	COMPUTADOR TOWER
		ELEMENTO
	PC DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO (TOWER)

	FORMATO / CHASIS
	TORRE DE ESCRITORIO (TOWER) DE ALTO RENDIMIENTO

	PROCESADOR
	INTEL CORE ULTRA 7-265K O SUPERIOR

	MEMORIA RAM
	MEMORIA RAM

	ALMACENAMIENTO
	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 1 TB NVME M.2 PCIE

	TARJETA DE VIDEO
	NVIDIA GEFORCE RTX 3050 CON 8 GB GDDR6

	SISTEMA OPERATIVO
	WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS (LICENCIA ORIGINAL DE FÁBRICA)

	MONITOR INCLUIDO
	PANTALLA DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080) CON CONEXIÓN HDMI

	PERIFÉRICOS
	TECLADO Y MOUSE ÓPTICO CON CONEXIÓN USB, DE LA MISMA MARCA DEL COMPUTADOR (TOWER)

	MARCA DEL EQUIPO
	RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

	CERTIFICACIÓN
	EL OFERENTE DEBE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CONSECUENCIA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ASÍ LO ACREDITE POR PARTE DEL FABRICANTE DIRIGIDA A LA ENTIDAD CON NUMERO DE PROCESO



	1
Unidad

	19
	LICENCIA CAPCUT
		ELEMENTO
	LICENCIA - SUSCRIPCIÓN DIGITAL COMERCIAL PREMIUM

	MODALIDAD DE LICENCIA
	SUSCRIPCIÓN ANUAL ( 12 MESES )

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS

	ACTIVACIÓN
	VINCULACIÓN INMEDIATA VÍA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O ID DE USUARIO

	CANTIDAD USUARIOS
	1- USER



	1
Unidad

	20
	LICENCIA COREL DRAW
		ELEMENTO
	LICENCIA - SUSCRIPCIÓN

	MODALIDAD DE LICENCIA
	SUSCRIPCIÓN COMERCIAL ANUAL

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS

	CANTIDAD USUARIOS
	1 -USER

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS



	1
Unidad

	21
	CARRETILLA METÁLICA DE CARGA PLANA
		ELEMENTO
	CARRO MANUAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

	DIMENSIONES GENERALES
	MEDIDAS APROXIMADAS 1.40 M DE ALTO X 40 CM DE ANCHO

	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
	250 KILOGRAMOS (KG)

	EJE DE LAS RUEDASG
	VARILLA LISA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNIC

	CANASTA O BASE DE APOYO
	CONSTRUIDA EN ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8"

	ACABADO / REVESTIMIENTO
	ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA (PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE AMBIENTAL)



	1
Unidad

	22
	KIT COMPLETO DE EPP PARA MOTOCICLISTAS
		ELEMENTOS DE KIT
	MOTOCICLISTA

	TRAJE ANTIFRICCIÓN
	(CHAQUETA + PANTALÓN): TEJIDO RESISTENTE A LA ABRASIÓN CON PROTECCIONES CE-1621-1 LEVEL 2 EN HOMBROS, CODOS, ESPALDA, RODILLAS Y CADERA. LEVEL 2 SIGNIFICA QUE ABSORBE IMPACTOS TRANSMITIENDO MENOS DE 20 KN DE FUERZA RESIDUAL (VS. 35 KN DEL LEVEL 1), LO QUE REDUCE FRACTURAS Y DAÑO A ÓRGANOS INTERNOS. TALLA A CONVENIR

	CASCO CERTIFICADO:
	PROTECCIÓN CRANEAL SEGÚN NORMA NTC 4533. OBLIGATORIO POR CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. TALLA A CONVENIR

	GUANTES DE PROTECCIÓN
	REFUERZOS EN NUDILLOS Y PALMAS.  TALLA A CONVENIR

	BOTAS DE SEGURIDAD
	PROTECCIÓN DE TOBILLOS, CAÑA ALTA Y SUELA ANTIDESLIZANTE. EL TOBILLO ES LA ARTICULACIÓN MÁS FRACTURADA EN ACCIDENTES DE MOTO. TALLA A CONVENIR

	CHALECO REFLECTIVO
	ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIONES NOCTURNAS Y CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD. TALLA A CONVENIR

	IMPERMEABLE COMPLETO CON FUNDA (CHAQUETA, PANTALON, ZAPATOS)
	PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA SIN COMPROMETER LA MOVILIDAD NI LA VENTILACIÓN DEL TRAJE. TALLA A CONVENIR



	1
Unidad

	23
	GUILLOTINA NEGRA 400 HJS A3
		ELEMENTO
	GUILLOTINA MANUAL CORTADORA DE PAPEL DE TRABAJO PESADO

	CAPACIDAD DE CORTE
	HASTA 400 HOJAS
DE PAPEL ESTÁNDAR

	ÁREA / MATRIZ DE TRABAJO
	BASE DE CORTE METÁLICA CON CUADRÍCULA GRABADA DE 45 CM X 45 CM

	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
	BASE Y ESTRUCTURA INTEGRADA EN ACERO SÓLIDO DE ALTA RESISTENCIA CON PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES

	GUÍAS DE PRECISIÓN
	REGLA GRADUADA EN MILÍMETROS/PULGADAS Y GUÍA DE ESCUADRA MÓVIL AJUSTABLE PARA CORTES REPETITIVOS EXACTOS



	1
Unidad

	24
	BAUL MOTO
		ELEMENTO
	BAUL

	MATERIAL
	POLIPROPILENO DE ALTA DURABILIDAD.

	MEDIDAS
	APROXIMADAS 32 X 40 X 41 CM.

	CAPACIDAD
	30 LITROS O 1 CASCO

	PESO
	3 KG APROX



	1
Unidad

	25
	DESTRUCTORA DE PAPEL
		ELEMENTO
	DESTRUCTORA DE PAPEL

	TIPO DE USO RECOMENDADO
	IDEAL PARA USO OFICINA

	CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN
	HASTA 12 HOJAS EN UNA SOLA PASADA

	TIPO DE CORTE
	CORTE TRANSVERSAL (PARA MAYOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD)

	NIVEL DE SEGURIDAD
	CATEGORÍA P4 (DESTRUCCIÓN CONFIABLE DE ARCHIVOS CONFIDENCIALES)

	ELEMENTOS DESTRUCTIBLES
	DOCUMENTOS (INCLUYENDO ATADOS), TARJETAS DE CRÉDITO Y CDS.

	CAPACIDAD DE LA CESTA
	25 LITROS / GRAN CONTENEDOR DE 6,6 GALONES.



	1
Unidad

	26
	ORGANIZADOR DE CABLE NEGRO
		ELEMENTO
	ORGANIZADOR DE CABLES EN ESPIRAL

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	PLÁSTICO PVC FLEXIBLE O POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

	COLOR ESTÁNDAR
	NEGRO DISCRETO (FÁCIL DE INTEGRAR EN CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA O CASA)

	DIMENSIONES COMERCIALES
	12 MM (1.2 CM) DE DIÁMETRO/ANCHO × 20 METROS DE LONGITUD



	1
Unidad

	27
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO.

	CAPACIDAD POR UNIDAD
	20 LIBRAS (9.07 KG) DE CAPACIDAD NOMINA

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DE RECARGA Y VENCIMIENTO.



	2
Unidad

	28
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO.

	CAPACIDAD POR UNIDAD
	10 LIBRAS (4.54 KG) DE CAPACIDAD NOMINAL.

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DE RECARGA Y VENCIMIENTO.



	8
Unidad

	29
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES AGUA PRESIÓN
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y/O REVISIÓN TÉCNICA ANUAL OBLIGATORIA.

	TIPO DE AGENTE
	AGUA DESMINERALIZADA O AGUA CON ADITIVOS (CLASE A).

	NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO
	NFPA 10 Y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DEL SERVICIO Y FECHA DE VENCIMIENTO.



	2
Unidad

	30
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SATELITAL
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO PARA EQUIPOS SOBRE RUEDAS.

	NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO
	NFPA 10 Y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.

	FRECUENCIA DEL SERVICIO
	CADA 12 MESES

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DEL SERVICIO Y FECHA DE VENCIMIENTO.



	1
Unidad

	31
	DIADEMA ESTÉREO PARA TRANSCRIPCIÓN (AMBOS OÍDOS / BILATERAL)
		ELEMENTO
	AUDÍFONOS / DIADEMA DE AUDIO ESTEREOFÓNICO (BINAURAL).

	DISEÑO Y ERGONOMÍA
	ALMOHADILLAS ACOLCHADAS ERGONÓMICAS PARA USO CONTINUO Y PROLONGADO.

	TIPO DE CONEXIÓN
	INTERFAZ DUAL DISPONIBLE: CONECTOR USB Y/O JACK DE 3.5MM.

	CONTROL EN CABLE
	CONTROL EN LÍNEA PARA AJUSTE DE VOLUMEN Y BOTÓN DE SILENCIO (MUTE).

	LONGITUD DEL CABLE
	DISEÑADO PARA PERMITIR MOVILIDAD ESTÁNDAR EN PUESTOS DE TRABAJO (MÍNIMO 1.8M).



	8
Unidad

	32
	CINTA PERIMETRAL DE SEÑALIZACIÓN
		ELEMENTO
	CINTA PLÁSTICA NO ADHESIVA PARA DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PERIMETRAL DE ÁREAS

	RESISTENCIA
	ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN Y AL RASGADO (NO SE ROMPE FÁCILMENTE CON LA TENSIÓN DEL VIENTO).

	LEYENDA / TEXTO ESTÁNDAR
	IMPRESIÓN CONTINUA CON TINTA FLEXOGRÁFICA DE ALTA ADHERENCIA (EJ: "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" O "NO PASE").

	LONGITUD DEL ROLLO
	PRESENTACIÓN ESTÁNDAR EN ROLLOS DE 100, 200 O 500 METROS DE LONGITUD.



	1
Unidad

	33
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL
		ELEMENTO
	RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS DE USO LIBRE (SIN LICENCIA).

	PRESENTACIÓN
	KIT QUE INCLUYE 2 RADIOS, 2 CLIPS PARA CINTURÓN, 2 BATERÍAS Y CARGADOR.

	CAPACIDAD DE CANALES
	18 CANALES CONFIGURABLES

	PUERTO DE CARGA
	ENTRADA INTEGRADA MICRO-USB (INCLUYE CABLE CARGADOR DOBLE).

	ALCANCE URBANO / VECINDARIO
	HASTA 3 KILÓMETROS (SUJETO A INTERFERENCIA DE ESTRUCTURAS).

	DURACIÓN DE LA BATERÍA
	NIMH 800 MAH (INCLUIDA) -
HASTA 12 HORAS

	PUERTO DE CARGA
	ENTRADA INTEGRADA MICRO-USB



	3
Unidad

	34
	GAFAS DE PROTECCIÓN OPERACIONAL
		ELEMENTO
	GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR Y SEGURIDAD INDUSTR

	MATERIAL DE LOS LENTES
	POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ÓPTICA DE CLASE 1.

	TONALIDAD DE LENTE
	TRANSPARENTE (CLARO), ÓPTIMO PARA MÁXIMA VISIBILIDAD EN INTERIORES.

	RESISTENCIA MECÁNICA
	CERTIFICADA CONTRA IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD Y PARTÍCULAS VOLADORAS



	10
Unidad

	35
	CASCOS DE SEGURIDAD PARA BRIGADA
		ELEMENTO
	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	CLASIFICACIÓN DE IMPACTO
	TIPO (PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SUPERIORES) (PROTECCIÓN SUPERIOR Y LATERAL).

	SISTEMA DE AJUSTE
	SUSPENSIÓN TIPO RACHET CON PERILLA GIRATORIA PARA UNA REGULACIÓN RÁPIDA Y PRECISA AL DIÁMETRO DE LA CABEZA



	10
Unidad

	36
	GABINETES / ARMARIOS METÁLICOS ORGANIZADOR PARA BRIGADA DE EMERGENCIA
		ELEMENTO
	MUEBLE TIPO ARMARIO DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO PARA EQUIPOS DE SEGURIDA

	MUEBLE TIPO ARMARIO DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO PARA EQUIPOS DE SEGURIDA
	ALMACENAMIENTO ORGANIZADO Y PROTECCIÓN DE DOTACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA.

	DIMENSIONES TOTALES
	1,20 METROS DE ALTO × 50 CENTÍMETROS DE ANCHO × 45 CENTÍMETROS DE FONDO.

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	LÁMINA DE ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE (COMÚNMENTE CALIBRE 20 O 22 SEGÚN EXIGENCIA INDUSTRIAL)

	ACABADO Y PINTURA
	PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y GOLPES.

	COLOR ESTÁDAR
	ROJO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD (ALTA VISIBILIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA).



	2
Unidad

	37
	SONÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL
		ELEMENTO
	MEDIDOR DIGITAL MINI DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA (RUIDO AMBIENTAL).

	RANGO DE MEDICIÓN
	30 A 130 DECIBELES (DB)

	PRECISIÓN
	± 1,5 DB

	RESOLUCIÓN
	0,1 DB

	TASA DE MUESTREO RÁPIDO
	125 MS LENTO: 1000 M

	RESPUESTA FRECUENTE
	31,5 HZ ~ 8 KHZ

	AHORRO DE ENERGÍA
	APAGADO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA TRAS 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD.



	1
Unidad




Atentamente, 

Razón Social ___________ 
Nit ___________ 
Nombre RL___________ 
C.C. N°  ___________    de _____ 
Dirección     ___________ 
Ciudad  ___________ 
Telefono

FIRMA _________________________________



[bookmark: _Toc75765741]FORMATO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Concejal 
XXXXXXXX
PRESIDENTE
CONCEJO MUNICIPAL  <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> 
Chía, Cundinamarca.</SPAN>

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: bold">ASUNTO: PROCESO xxxx No. Xxx de xxx
Objeto: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Respetados Señores:</SPAN>
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN>
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Nosotros los suscritos _____ de conformidad con las condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA No. xxxxx., presentamos esta propuesta para la <SPAN style="FONT-STYLE: italic"> xxxxxxxx”, y en caso de que sea aceptada nos comprometemos a firmar el contrato dentro de la oportunidad correspondiente a la fecha de notificación de la resolución de adjudicación.
</SPAN>
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt"> </SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">Declaramos así mismo bajo la gravedad del juramento:</SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt">

</SPAN>Que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse comprometen a los firmantes de esta carta y a la empresa(s) que representamos. 

Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato probable que de ella se derive. 

Que conocemos en su totalidad el Pliego de Condiciones del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. xxxxxx, y demás documentos del proceso y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.  

Que conocemos los documentos que integran el PLIEGO DE CONDICIONES y aceptamos su contenido. 

Que haremos los trámites necesarios para la legalización del contrato en un término de dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato. 

Que no me/nos halló/hallamos incurso/s en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar. 

Que nos comprometemos a cumplir totalmente con los servicios requeridos por la Gobernación en los plazos y condiciones estipulados en el pliego de condiciones.  

Que responderé (mos) por la calidad de los bienes y servicios contratados, sin perjuicio de la constitución de la garantía. 

Que acepto (amos) las especificaciones técnicas del pliego de condiciones y en el contrato, si este llegare a suscribirse. 

Afirmo, que el proponente o los socios de la persona jurídica, o cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, no se encuentra reportado en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República (Resolución Orgánica No. 05149 de 2000). 

Que no hemos sido sancionados mediante acto administrativo ejecutoriado por ninguna entidad oficial dentro de los últimos CINCO (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente Proceso de Selección. (DILIGENCIAR SOLO CUANDO 
EL PROPONENTE NO HA SIDO SANCIONADO)  

Que hemos sido sancionados por: ____ (indicar el nombre de la(s) entidad(es) sancionadoras). (DILIGENCIAR SOLO CUANDO EL PROPONENTE HA SIDO SANCIONADO) 

Que la propuesta tiene una validez de noventa (90) días calendario contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria Pública. 

Atentamente, 


Razón Social ___________ 
Nit ___________ 
Nombre RL___________ 
C.C. N°  ___________    de _____ 
Dirección     ___________ 
Ciudad  ___________ 
Telefono

FIRMA (**) 

(**)NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente. 




































[bookmark: _Toc75765742]FORMATO No. 2 - COMPROMISO DE TRANSPARENCIA
 
Los  suscritos  xxx identificados  con  cédula  de  ciudadanía  No xxx de xxx domiciliado en xxx actuando en mi propio nombre (o en representación  de xxx)  que  en  adelante  se  denominará  EL  PROPONENTE  manifiesta la voluntad de asumir el presente COMPROMISO DE TRANSPARENCIA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Que   el ICONCEJO MUNICIPAL DE CHIA, adelanta un proceso de contratación que tiene por objeto contratar xxxx. Que EL PROPONENTE tiene interés en apoyar la acción del Estado Colombiano y el ICONCEJO MUNICIPAL DE CHIA, en la implementación de mecanismos y normas para el fortalecimiento de la transparencia en los procesos contractuales y en la lucha contra la corrupción. Que el PROPONENTE tiene interés en el presente proceso de Contratación, y se encuentra dispuesto a suministrar la información necesaria para la transparencia del proceso y, en tal sentido, realiza las siguientes manifestaciones y compromisos.

DECLARACIONES DEL PROPONENTE

PRIMERA: Declaro no encontrarme incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad prevista en la Constitución Política ni en la Ley, así como no tener sanción vigente por la trasgresión de alguna de ellas, para contratar con Entidades Públicas, ni penales de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 de la ley 1150 de 2007. SEGUNDA: Declaro que toda la información que suministré durante el proceso contractual y en la ejecución del contrato si me es adjudicado, es cierta. TERCERA: Declaro que no he ofrecido, ni ofreceré, no he dado, ni daré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para obtener una decisión a mi favor, ventaja impropia o para perjudicar a alguno de los proponentes. CUARTA: Declaro que la propuesta presentada es seria y económicamente ajustada a la realidad, que asegura la posibilidad de ejecutar el objeto del presente contrato en las condiciones de calidad y oportunidad exigidas en el pliego de condiciones. QUINTA: Declaro públicamente que conozco y acepto las reglas establecidas para el presente contrato, las modificaciones, adendas, así como las aclaraciones que se realizaron al pliego de condiciones, en condiciones de transparencia, equidad e igualdad.

DECLARACIONES DE LA ENTIDAD

PRIMERA: Declaro que no me han ofrecido, ni he recibido, ni he solicitado, ni solicitaré, directa ni indirectamente, dádiva o beneficio para emitir decisión a favor de algún proponente. SEGUNDA: Declaro que el pliego de condiciones está ajustados a la Ley y que los procedimientos se adelanten con observancia de los principios de transparencia y publicidad.
 
COMPROMISOS

PRIMERO: Proponente. Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad prevista en la Constitución o en la Ley, me comprometo a manifestarla a la entidad y me comprometo a ceder el contrato, previa autorización escrita del CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA y, si ello no fuere posible, renunciaré a la ejecución del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 9º de la Ley 80 de 1993. SEGUNDO: Proponente. Me comprometo a desarrollar todas mis actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el contrato. TERCERO: Proponente. Me comprometo a suministrar al CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA, cualquier información sobre actos de corrupción, soborno, subjetividad, presión o favorecimiento en el desarrollo del proceso contractual, del que tenga o llegare a tener conocimiento. CUARTO: Proponente. Me comprometo a cumplir todas las obligaciones, cargas y los términos en general, previstos en el pliego de condiciones y en el contrato. QUINTO: Proponente - Entidad. Nos comprometemos a desarrollar todas nuestras actividades en el marco de principios éticos y a asumir con seriedad y responsabilidad todos los compromisos relacionados con el presente contrato. SEXTO: Entidad. Me comprometo a ser objetivo, y a tratar con igualdad a todos los proponentes. SÉPTIMO: Entidad. Me comprometo a responder y a publicar las respuestas a las observaciones realizadas por todos los participantes. OCTAVO: Entidad. Me comprometo a rechazar y a denunciar cualquier dádiva u ofrecimiento hecho directa o indirectamente por algún participante o persona interesada en el proceso contractual. En constancia de lo anterior y como manifestación de aceptación de nuestros compromisos y declaraciones incorporadas en el presente documento, nos suscribimos en el CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA de Chía (Cundinamarca) el día _____ del mes __________ de 2023




	EL PROPONENTE




_____________________________

Firma (*)

	






.

(*) NOTA: Este compromiso deberá ser presentado y firmado por el proponente con la propuesta respectiva. Si es persona jurídica, por quien conforme a la ley esté facultado; Si es consorcio o unión temporal por quien haya sido designado representante en el documento de constitución; Si es persona natural, por ella misma; Si actúa en calidad de apoderado, debe estar debidamente facultado por quien tenga la legitimación para hacerlo, caso en el cual debe anexar el poder correspondiente.







[bookmark: _Toc75765743]FORMATO NO. 3 -  EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

El proponente debe diligenciar este Formato y consignar la información para cada contrato que haya ejecutado, tanto en la experiencia general, como en las demás solicitadas;

	ENTIDAD/ EMPRESA
CONTRATANTE
	OBJETO
	% PARTICIPACION
	VALOR
SMMLV
	FECHA DE
INICIO DEL
CONTRATO
	FECHA DE
TERMINACIÓN
DEL CONTRATO
	CONSECUTIVO 
EN EL RUP

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Firma del Representante Legal



__________________________________
Nombre C.C.
Razón social del proponente
Nit.



[bookmark: _Toc443564789][bookmark: _Toc443569972][bookmark: _Toc443578502][bookmark: _Toc443923267][bookmark: _Toc443988658][bookmark: _Toc443989775][bookmark: _Toc447550617]FORMATO N. 4 - MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

Señores
XXXXXXXXXXXXXX

SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No.:		xxxxxx		
OBJETO:		xxxxxx		

Apreciados señores:

Los suscritos, ___________________ y _____________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de _______________ y _________________ respectivamente, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en consorcio para participar en la SELECCIÓN ABREVIADA-SUBASTA INVERSA ELECTRONICA No. _______________, cuyo objeto es ___________________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente: La duración de este consorcio será igual a la del término comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del Contrato y un (1) año más.

Nombre del Consorcio:

Este consorcio está integrado por:

NOMBRE  					PARTICIPACIÓN (%)
___________________________				______

La responsabilidad de los integrantes de este consorcio es solidaria e ilimitada. El representante legal de este consorcio es ____________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la oferta, y en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar las decisiones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

El representante cuenta con facultades amplias y suficientes para formular la oferta, suscribir el Contrato y obligar a todos los integrantes del Consorcio. 

La sede del consorcio es:
DIRECCION				______________________________
NUMERO TELEFONICO			______________________________
NUMERO DE FAX			______________________________
CIUDAD					______________________________
En consecuencia se firma en __________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 202__.
(miembros)

Nombre                                			Nombre
Firma					Firma
C.C.					C.C.
Nombre                                			Nombre
Firma					Firma
C.C.					C.C.
Nombre
Firma
C.C.
Representante del Consorcio


FORMATO N. 5 - MODELO DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN UNIÓN TEMPORAL

CIUDAD Y FECHA

Señores
XXXXXXXXXXXXX
PROCESO No.:		Indicar No. Convocatoria Publica)		
OBJETO:			(Indicar Nombre Objeto Convocatoria Publica)	

Apreciados señores:

Los suscritos, _______________________ y _______________________, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de ___________________________ y _____________________________, manifestamos mediante este escrito que hemos convenido constituirnos en unión temporal para participar en la Convocatoria Publica No. ________________________, cuyo objeto es ______________________ y por lo tanto expresamos lo siguiente:

La duración de esta unión temporal será igual a la del término comprendido entre el cierre del proceso de selección y la liquidación del Contrato. 

Esta unión temporal está integrada por:

NOMBRE, TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA Y SU EJECUCIÓN (*)
                                                           %
A. _____________________________		______
B. _____________________________		______

(*) Discriminar actividades por ejecutar por cada uno de los participantes. 

La responsabilidad de los integrantes de la unión temporal es solidaria e ilimitada.

El representante legal de la unión temporal es ________________________, quien se identifica con la C.C. No. ____________________, expedida en ______________, expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación del contrato, firmar el respectivo contrato y adoptar todas las decisiones que fueran necesarias respecto a la ejecución y liquidación del contrato.

La sede de la unión temporal es:
DIRECCION					______________________________
NUMERO TELEFONICO			______________________________
NUMERO DE FAX				______________________________
CIUDAD					______________________________

En consecuencia se firma en ________________ a  los ____ días del mes de ___________ de 2022
(Miembros)

Nombre                                			Nombre
Firma						Firma
C.C.						C.C.
Nombre
Firma
C.C.
Representante de la Unión Temporal
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Ciudad y fecha 


Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE CHIA
Ciudad

___________________, manifiesto bajo la gravedad de juramento que ni yo, ni la sociedad, ni la cooperativa, unión temporal o consorcio, que represento tenemos, ni hemos tenido participación, vinculación o relaciones jurídicas o comerciales, con empresas captadoras ilegales de dinero, con actividades relacionadas con el narcotráfico, guerrilla, paramilitarismo, ni con cualquier otro tipo de actividad ilícita. 

Atentamente, 



Razón Social ___________ 
Nit ___________ 
Régimen tributario al cual pertenece ___________ 
Nombre ___________ 
C.C. N° ___________ de ___________
Dirección ___________ 




______________________ 
FIRMA



[bookmark: _Toc75765745]FORMATO NO. 7 – DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES 

DECLARACIÓN JURAMENTADA PAGO APORTES SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES E IMPUESTO A QUE HAYA LUGAR

MEMBRETE:	(Persona Jurídica) (Ciudad), (fecha dd-mm-aaaa) Señores:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Atn.: Dr. Ciudad.

CONVOCATORIA PÚBLICA No. ____________________

Cordial saludo:

El suscrito: (nombre del oferente), identificado con cedula de ciudadanía No. (Número) expedida en (ciudad), actuando (en nombre propio o) (como representante legal de (nombre de la entidad), con N.i.t. No. (Número), declaro bajo la gravedad de juramento, encontrarme a paz y salvo en el pago de aportes de los empleados, a salud, pensión, riesgos profesionales y p parafiscales e impuesto a que haya lugar , a la fecha de presentación esta oferta, correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se me causado la obligación de efectuar dichos pagos.
Cordialmente,

Nombre y Apellidos o Razón Social Firma
Identificación Número:  	

Cédula de Ciudadanía NIT
Cédula de Extranjería Pasaporte
Sociedad Extranjera sin NIT en Colombia
EN CASO DE NO REQUERIRSE DE REVISOR FISCAL, ESTE ANEXO DEBERÁ DILIGENCIARSE Y SUSCRIBIRSE POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA, CERTIFICANDO EL PAGO EFECTUADO POR DICHOS CONCEPTOS EN LOS PERIODOS ANTES MENCIONADOS. NO SE ACEPTA ESTE FORMATO PARA PERSONAS NATURALES.
EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.






FORMATO NO. 8 – PROPUESTA ECONÓMICA

VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA
Referencia: Selección Abreviada de Menor Cuantía – SUBASTA INVERSA ELECTRONICA

Abonado a lo anterior, Para efectos de estructurar el valor de la propuesta el proponente deberá tener en cuenta, además de los impuestos de carácter nacional, descuentos por concepto de impuestos y gravámenes señalados en el presente pliego.

LOS VALORES OFERTADOS DEBERÁN INCLUIR EL VALOR DE IVA, Y DEMAS IMPUESTOS MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES A LOS QUE HAYA A LUGAR.

	ITEM
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN
	CANT 
	VVALOR UNITARIO SIN IVA
	IVA 
(SI HUBIERE LUGAR)
	VALOR TOTAL CON IVA

	1
	LICENCIA SQL SERVER 2025 SERVIDOR + 1- CAL
		LICENCIA SQL
	ORIGINAL Y PERPETUA

	VERSIÓN
	VERSIÓN MÁS RECIENTE, VIGENTE Y COMERCIALMENTE DISPONIBLE EN EL MERCADO AL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO O ADQUISICIÓN (EJ. SQL SERVER 2025 O SUPERIOR, SEGÚN DISPONIBILIDAD OFICIAL)

	COMPONENTES INCLUIDOS
	1. LICENCIA PARA EL SERVIDOR BASE (INSTANCIA DE SQL SERVER)
2. LICENCIA DE ACCESO DE CLIENTE (CAL DE USUARIO) PARA LOS USUARIOS AUTORIZADOS

	MÉTRICA DE LAS CAL
	CAL POR USUARIO (USER CAL): PERMITE A UN USUARIO ESPECÍFICO ACCEDER AL SOFTWARE DEL SERVIDOR DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO (PC, LAPTOP, SMARTPHONE, ETC.)

	SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
	CICLO DE VIDA DE SOPORTE ESTÁNDAR OFICIAL PROVISTO POR EL FABRICANTE, INCLUYENDO PARCHES DE SEGURIDAD Y ACTUALIZACIONES ACUMULATIVAS CRÍTICAS

	PLATAFORMAS SOPORTADAS
	COMPATIBLE CON LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE SERVIDOR VIGENTES ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE (EJ. WINDOWS SERVER, LINUX, CONTENEDORES DOCKER)

	GARANTÍA Y ENTREGA
	ENTREGA DE CLAVES DE PRODUCTO DIGITALES ORIGINALES (PRODUCT KEY), ENLACES DE DESCARGA OFICIALES.



	1
	$
	$
	$

	2
	ANTIVIRUS
		LICENCIA DE ANTIVIRUS
	SUSCRPCION POR 12 MESES

	TIPO DE ADMINISTRACIÓN
	CONSOLA CENTRALIZADA EN LA NUBE, DESPLIEGUE REMOTO, GESTIÓN DE TAREAS, ALERTAS DE AMENAZAS Y REPORTERÍA AUTOMATIZADA.

	ENDURECIMIENTO Y CONTROL: GESTIÓN DE PARCHES
	VULNERABILITY & PATCH MANAGEMENT: ESCANEO PROACTIVO Y DETECCIÓN AUTOMATIZADA DE VULNERABILIDADES EN EL SISTEMA OPERATIVO APLICACIONES COMUNES, CON CONTROL DE APLICACIÓN MANUAL DE PARCHES PARA MITIGAR LA SUPERFICIE DE ATAQUE.

	CONTROL WEB
	WEB CONTROL: FILTRADO DE TRÁFICO BASADO EN CATEGORÍAS Y LISTAS DE ACCESO PERSONALIZABLES (URLS PERMITIDAS/BLOQUEADAS) PARA MITIGAR RIESGOS INFORMATICOS



	1
	$
	$
	$

	3
	SERVIDOR DE RACK
		FACTOR DE FORMA
	RACK (1U) PARA INSTALACIÓN EN GABINETE.

	PROCESADOR
	INTEL XEON 6353P 8C 65W 2.7GHZ

	MEMORIA RAM
	MNIMO 32 GB DDR5 ECC TRUDDR5 -5600

	RANURAS DE MEMORIA
	MÍNIMO 4 RANURAS DIMM (PERMITIENDO EXPANSIÓN FUTURA) HASTA 128 GB

	ALMACENAMIENTO DATOS
	6 TERABYTES (TB) CONFIGURADOS EN ARREGLOS MEDIANTE DISCOS CON INTERFAZ SAS - RAID 545-8I PCIE 12GB ADAPTER STANDARD. RAID 0, 1, 10

	ALMACENAMIENTO S.O.
	(1) UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE 960 GB DEDICADA DE MANERA EXCLUSIVA PARA LA INSTALACIÓN Y ALTA VELOCIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO.

	PUERTOS
	USB 3.2 G1 (5 GB/S)- USB 2.0  - VGA OPCIONAL - PUERTOS DE RED RJ-45 GBE

	CONECTIVIDAD DE RED
	MÍNIMO 2 PUERTOS GIGABIT ETHERNET (10/100/1000 MBPS) INTEGRADOS + 1 PUERTO DEDICADO DE ADMINISTRACIÓN.

	SISTEMA OPERATIVO
	WINDOWS SERVER 2025 STANDARD EDITION
(LICENCIA ORIGINAL DE FÁBRICA BAJO LICENCIAMIENTO ORIGINAL DE NÚCLEOS).

	GARANTÍ
	3 AÑOS

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD




	1
	$
	$
	$

	4
	ADAPTADORES CABLE HDMI WELUSOPU (PAR EMISOR Y RECEPTOR)
		DISPOSITIVO
	ADAPTADOR / TRANSMISOR Y RECEPTOR HDMI INALÁMBRICO

	RESOLUCIÓN DE VIDEO
	ENTRADA DE VIDEO: SOPORTA DECODIFICACIÓN 4K
SALIDA DE REPRODUCCIÓN: ALTA DEFINICIÓN 1080P

	ALCANCE DE TRANSMISIÓN
	HASTA 30 METROS EN LÍNEA DE VISTA



	1
	$
	$
	$

	5
	PILAS “AA” RECARGABLES
		ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)

	CAPACIDAD NOMINAL IDENTIFICADA
	2100MAH - 1.2 VOLTIOS

	CANTIDAD DE UNIDADES POR TAMAÑO
	1 PAR (2 UNIDADES) DISTRIBUIDAS EN EMPAQUE TIPO BLÍSTER ORIGINAL DE FÁBRICA.



	5
	$
	$
	$

	6
	PILAS “AAA” RECARGABLES
		ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AAA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)

	CAPACIDAD NOMINAL IDENTIFICADA
	900MAH - 1.2 VOLTIOS

	CANTIDAD DE UNIDADES POR TAMAÑO
	1 PAR (2 UNIDADES) DISTRIBUIDAS EN EMPAQUE TIPO BLÍSTER ORIGINAL DE FÁBRICA.

	ELEMENTO
	BATERÍAS/PILAS DE ALTA TECNOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL RECARGABLES.

	TAMAÑO / DESIGNACIÓN
	AAA (CILÍNDRICA ESTÁNDAR)



	5
	$
	$
	$

	7
	DISCO DE ESTADO SÓLIDO 512 GB
		ELEMENTO
	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD)

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	512 GB

	FACTOR DE FORMA
	
2.5 PULGADAS

	VELOCIDAD DE LECTURA SECUENCIA
	HASTA 520 MB/S

	COMPATIBILIDAD DE PLATAFORMA
	TOTALMENTE APTO PARA ESTACIONES DE TRABAJO DE ESCRITORIO (PCS), COMPUTADORES PORTÁTILES (LAPTOPS) COMPATIBLES CON BAHÍAS DE 2.5"

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD




	1
	$
	$
	$

	8
	DISCOS PARA NAS QNAP TS 433
		ELEMENTO
	DISCO DURO PARA NAS

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	16 TERABYTES (16 TB) POR UNIDAD

	FACTOR DE FORMA
	3.5 PULGADAS (ESTÁNDAR MECÁNICO DE BAHÍA PARA TORRE NAS)

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	SATA III (6 GB/S) NATIVO

	VELOCIDAD DE ROTACIÓN
	7200 RPM
(REVOLUCIONES POR MINUTO), GARANTIZANDO ALTO RENDIMIENTO Y BAJA LATENCIA DE ACCESO A DATOS



	2
	$
	$
	$

	9
	DISCO EXTERNO 1 TERA ANTIGOLPES
		ELEMENTO
	DURO EXTERNO ANTIGOLPES

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	1 TERABYTE (1 TB)

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	USB 3.2 GEN 1 (RETROCOMPATIBLE CON USB 2.0 Y USB 3.0)

	COMPATIBILIDAD DE S.O.
	COMPATIBLE DE FORMA NATIVA CON WINDOWS (11/10/8.1/8/7), MACOS (X 10.6 O SUPERIOR) Y DISTRIBUCIONES DE LINUX KERNEL 2.6 O SUPERIOR.

	CERTIFICACION
	ADJUNTAR CERTIFICACIÓN DEL FABRICANTE COMO DISTRIBUIDOR AUTORIZADO, DIRIGIDA A LA ENTIDAD
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	$
	$
	$

	10
	MEMORIA USB 128 GB
		ELEMETO
	USB

	CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
	128 GB

	INTERFAZ DE CONEXIÓN
	USB 3.2 GEN 1
(VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN POR BUS DE HASTA 5 GBPS, RETROCOMPATIBLE CON PUERTOS USB 2.0 ANTIGUOS)

	COMPATIBILIDAD DE S.O.
	OPERACIÓN NATIVA PLUG AND PLAY (CONECTAR Y USAR SIN DRIVERS) EN WINDOWS 11/10/8/7, MACOS X 10.6 O SUPERIOR



	10
	$
	$
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	11
	TELEPROMTER
		ELEMENTO
	TELEPROMPTER + TABLET 10” + TRIPODE

	TAMAÑO DEL CRISTAL
	10 PULGADAS

	MATERIAL ESTRUCTURAL
	PLÁSTICO ABS RESISTENTE Y LIGERO

	COMPATIBILIDAD DE PROMPTER
	SMARTPHONES Y TABLETAS DE HASTA 10 PULGADAS

	ORIENTACIÓN DE CAPTURA
	SOPORTA GRABACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL

	ANILLOS ADAPTADORES
	8 INCLUIDOS (49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 MM)

	CONECTIVIDAD DE CONTROL
	
BLUETOOTH

	TABLET
	10 PULGADAS

	TECNOLOGÍA DE PANTALLA
	FHD

	MEMORIA RAM
	4 GB /64GB

	CONECTIVIDAD
	WI-FI Y BLUETOOTH

	TRIPODE
	TRÍPODE PARA  TELEPROMPTER

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA / ABS REFORZADO

	MECANISMO DE INTERFAZ
	AJUSTE DIRECTO A CUALQUIERA DE LAS 3 ROSCAS INFERIORES DE 1/4"

	CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL
	MÍNIMO 4.0 KG

	ALTURA
	MAXIMA 1.50



	1
	$
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	$

	12
	TRÍPODE PARA CÁMARA Y CELULAR 1.6 METROS 
		ELEMENTO
	TRIPODE PARA CAMARA

	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ
	ALEACIÓN DE ALUMINIO DE ALTA DENSIDAD Y ABS REFORZADO

	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
	5 KG

	TIPO DE CABEZAL
	CABEZAL SEMI-FLUIDO DE 3 VÍAS.

	ALTURA
	MÁXIMA DE 1.66M



	1
	$
	$
	$

	13
	MEMORIAS MICRO SD 256 GB
		MEMORIA
	MICRO SD

	CAPACIDAD
	256 GB

	CLASIFICACIÓN DE VELOCIDAD
	CLASE 10

	VELOCIDAD DE LECTURA
	HASTA 190 MB/S

	VELOCIDAD DE ESCRITURA
	HASTA 130 MB/S

	RENDIMIENTO DE VIDEO
	GRABACIÓN CONTINUA 4K UHD
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	14
	KIT DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA INSTA360 X3
		KIT
	ACCESORIOS CAM 360

	INCLUYE
	KIT DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN PARA CÁMARA INSTA360 X3
INCLUYE: 1 JAULA DE MARCO DE ALUMINIO, 1 PAR DE PROTECTORES DE LENTES ADHESIVOS (PARTE DELANTERA + TRASERA), 2 PROTECTORES DE PANTALLA DE VIDRIO TEMPLADO



	1
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	$

	15
	FUNDAPROTECTOR COMPLETO DJI OSMO POCKET 3
		FUNDA
	PROTECTORA

	COMPATIBILIDAD
	EXCLUSIVA PARA LA CÁMARA DJI OSMO POCKET 3

	MATERIAL PRINCIPAL
	PLÁSTICO RÍGIDO DE ALTA DENSIDAD (ABS / POLICARBONATO PC)

	FORRO INTERIOR
	TERCIOPELO O MICROFIBRA SUAVE INTEGRADA PARA EVITAR RAYONES EN LA PANTALLA Y LENTE



	1
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	$

	16
	KIT DESTORNILLADOR ELÉCTRICO INALÁMBRICO 49 PIEZAS RECARGABLE ENERGY PLUS - ENERGY PLUS
		ELEMENTO
	SET DESTORNILLADOR

	CONECTIVIDAD
	INALÁMBRICA / RECARGABLE

	VOLTAJE ENCHUFABLE
	5 V USB

	NUMERO DE PIEZAS
	49 PIEZAS -  ANCHO : 5 CM/ ALTO : 16 CM / LARGO : 20 CM



	1
	$
	$
	$

	17
	CONTROLADOR DE TRANSMISION
		ELEMENTO
	CONTROLADOR DE TRANSMISIÓN CON 12 TECLAS


	TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD
	USB-C

	DESCRIPCIÓN DEL TECLADO
	MULTIFUNCIONAL

	CARACTERÍSTICA ESPECIAL
	TECLAS DE PANTALLA PERSONALIZABLES

	NÚMERO DE BOTONES
	12

	COMPATIBILIDAD
	DOCK FUNCIONA PERFECTAMENTE CON PC, WINDOWS Y MACOS, ADEMÁS SE INTEGRA SIN ESFUERZO CON SOFTWARE LÍDER INCLUYENDO OBS STUDIO (WINDOWS 10 64-BIT +/MACOS CATALINA 10.15+), STREAMLABS, TWITCH, YOUTUBE, TWITTER, DISCORD, SPOTIFY, VOICEMOD, EXCEL, WORD Y PHOTOSHOP. SIMPLEMENTE CONÉCTESE A TRAVÉS DE USB-C PARA COMENZAR A USAR EN SEGUNDOS Y EL SOFTWARE INCLUIDO ES MUY FÁCIL DE INSTALAR Y OPERAR.



	1
	$
	$
	$

	18
	COMPUTADOR TOWER
		ELEMENTO
	PC DE ESCRITORIO DE ALTO RENDIMIENTO (TOWER)

	FORMATO / CHASIS
	TORRE DE ESCRITORIO (TOWER) DE ALTO RENDIMIENTO

	PROCESADOR
	INTEL CORE ULTRA 7-265K O SUPERIOR

	MEMORIA RAM
	MEMORIA RAM

	ALMACENAMIENTO
	UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO SSD DE 1 TB NVME M.2 PCIE

	TARJETA DE VIDEO
	NVIDIA GEFORCE RTX 3050 CON 8 GB GDDR6

	SISTEMA OPERATIVO
	WINDOWS 11 PRO DE 64 BITS (LICENCIA ORIGINAL DE FÁBRICA)

	MONITOR INCLUIDO
	PANTALLA DE 23.8 PULGADAS, RESOLUCIÓN FULL HD (1920X1080) CON CONEXIÓN HDMI

	PERIFÉRICOS
	TECLADO Y MOUSE ÓPTICO CON CONEXIÓN USB, DE LA MISMA MARCA DEL COMPUTADOR (TOWER)

	MARCA DEL EQUIPO
	RECONOCIDA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

	CERTIFICACIÓN
	EL OFERENTE DEBE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA DE LOS EQUIPOS OFERTADOS. EN CONSECUENCIA, DEBERÁ PRESENTAR EL DOCUMENTO QUE ASÍ LO ACREDITE POR PARTE DEL FABRICANTE DIRIGIDA A LA ENTIDAD CON NUMERO DE PROCESO



	1
	$
	$
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	19
	LICENCIA CAPCUT
		ELEMENTO
	LICENCIA - SUSCRIPCIÓN DIGITAL COMERCIAL PREMIUM

	MODALIDAD DE LICENCIA
	SUSCRIPCIÓN ANUAL ( 12 MESES )

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS

	ACTIVACIÓN
	VINCULACIÓN INMEDIATA VÍA CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL O ID DE USUARIO

	CANTIDAD USUARIOS
	1- USER



	1
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	20
	LICENCIA COREL DRAW
		ELEMENTO
	LICENCIA - SUSCRIPCIÓN

	MODALIDAD DE LICENCIA
	SUSCRIPCIÓN COMERCIAL ANUAL

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS

	CANTIDAD USUARIOS
	1 -USER

	COMPATIBILIDAD MULTIPLATAFORMA
	WINDOWS/MACOS



	1
	$
	$
	$

	21
	CARRETILLA  METÁLICA DE CARGA PLANA
		ELEMENTO
	CARRO MANUAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

	DIMENSIONES GENERALES
	MEDIDAS APROXIMADAS 1.40 M DE ALTO X 40 CM DE ANCHO

	CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA
	250 KILOGRAMOS (KG)

	EJE DE LAS RUEDASG
	VARILLA LISA DE 3/4" DE DIÁMETRO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNIC

	CANASTA O BASE DE APOYO
	CONSTRUIDA EN ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8"

	ACABADO / REVESTIMIENTO
	ACABADO FINAL CON PINTURA EN LACA (PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN Y EL DESGASTE AMBIENTAL)



	1
	$
	$
	$

	22
	KIT COMPLETO DE EPP PARA MOTOCICLISTAS
		ELEMENTOS DE KIT
	MOTOCICLISTA

	TRAJE ANTIFRICCIÓN
	(CHAQUETA + PANTALÓN): TEJIDO RESISTENTE A LA ABRASIÓN CON PROTECCIONES CE-1621-1 LEVEL 2 EN HOMBROS, CODOS, ESPALDA, RODILLAS Y CADERA. LEVEL 2 SIGNIFICA QUE ABSORBE IMPACTOS TRANSMITIENDO MENOS DE 20 KN DE FUERZA RESIDUAL (VS. 35 KN DEL LEVEL 1), LO QUE REDUCE FRACTURAS Y DAÑO A ÓRGANOS INTERNOS. TALLA A CONVENIR

	CASCO CERTIFICADO:
	PROTECCIÓN CRANEAL SEGÚN NORMA NTC 4533. OBLIGATORIO POR CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO. TALLA A CONVENIR

	GUANTES DE PROTECCIÓN
	REFUERZOS EN NUDILLOS Y PALMAS.  TALLA A CONVENIR

	BOTAS DE SEGURIDAD
	PROTECCIÓN DE TOBILLOS, CAÑA ALTA Y SUELA ANTIDESLIZANTE. EL TOBILLO ES LA ARTICULACIÓN MÁS FRACTURADA EN ACCIDENTES DE MOTO. TALLA A CONVENIR

	CHALECO REFLECTIVO
	ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIONES NOCTURNAS Y CONDICIONES DE BAJA LUMINOSIDAD. TALLA A CONVENIR

	IMPERMEABLE COMPLETO CON FUNDA (CHAQUETA, PANTALON, ZAPATOS)
	PROTECCIÓN CONTRA LLUVIA SIN COMPROMETER LA MOVILIDAD NI LA VENTILACIÓN DEL TRAJE. TALLA A CONVENIR



	1
	
	
	

	23
	GUILLOTINA NEGRA 400 HJS A3
		ELEMENTO
	GUILLOTINA MANUAL CORTADORA DE PAPEL DE TRABAJO PESADO

	CAPACIDAD DE CORTE
	HASTA 400 HOJAS
DE PAPEL ESTÁNDAR

	ÁREA / MATRIZ DE TRABAJO
	BASE DE CORTE METÁLICA CON CUADRÍCULA GRABADA DE 45 CM X 45 CM

	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN
	BASE Y ESTRUCTURA INTEGRADA EN ACERO SÓLIDO DE ALTA RESISTENCIA CON PATAS DE GOMA ANTIDESLIZANTES

	GUÍAS DE PRECISIÓN
	REGLA GRADUADA EN MILÍMETROS/PULGADAS Y GUÍA DE ESCUADRA MÓVIL AJUSTABLE PARA CORTES REPETITIVOS EXACTOS
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	24
	BAUL MOTO
		ELEMENTO
	BAUL

	MATERIAL
	POLIPROPILENO DE ALTA DURABILIDAD.

	MEDIDAS
	APROXIMADAS 32 X 40 X 41 CM.

	CAPACIDAD
	30 LITROS O 1 CASCO

	PESO
	3 KG APROX
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	25
	DESTRUCTORA DE PAPEL
		ELEMENTO
	DESTRUCTORA DE PAPEL

	TIPO DE USO RECOMENDADO
	IDEAL PARA USO OFICINA

	CAPACIDAD DE DESTRUCCIÓN
	HASTA 12 HOJAS EN UNA SOLA PASADA

	TIPO DE CORTE
	CORTE TRANSVERSAL (PARA MAYOR PROTECCIÓN Y SEGURIDAD)

	NIVEL DE SEGURIDAD
	CATEGORÍA P4 (DESTRUCCIÓN CONFIABLE DE ARCHIVOS CONFIDENCIALES)

	ELEMENTOS DESTRUCTIBLES
	DOCUMENTOS (INCLUYENDO ATADOS), TARJETAS DE CRÉDITO Y CDS.

	CAPACIDAD DE LA CESTA
	25 LITROS / GRAN CONTENEDOR DE 6,6 GALONES.



	1
	
	
	

	26
	ORGANIZADOR DE CABLE NEGRO
		ELEMENTO
	ORGANIZADOR DE CABLES EN ESPIRAL

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	PLÁSTICO PVC FLEXIBLE O POLIETILENO DE ALTA RESISTENCIA

	COLOR ESTÁNDAR
	NEGRO DISCRETO (FÁCIL DE INTEGRAR EN CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA O CASA)

	DIMENSIONES COMERCIALES
	12 MM (1.2 CM) DE DIÁMETRO/ANCHO × 20 METROS DE LONGITUD
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	27
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES MULTIPROPÓSITO
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO.

	CAPACIDAD POR UNIDAD
	20 LIBRAS (9.07 KG) DE CAPACIDAD NOMINA

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DE RECARGA Y VENCIMIENTO.
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	28
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES CO2
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO.

	CAPACIDAD POR UNIDAD
	10 LIBRAS (4.54 KG) DE CAPACIDAD NOMINAL.

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DE RECARGA Y VENCIMIENTO.
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	29
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES AGUA PRESIÓN
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y/O REVISIÓN TÉCNICA ANUAL OBLIGATORIA.

	TIPO DE AGENTE
	AGUA DESMINERALIZADA O AGUA CON ADITIVOS (CLASE A).

	NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO
	NFPA 10 Y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DEL SERVICIO Y FECHA DE VENCIMIENTO.
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	30
	RECARGA, REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES SATELITAL
		TIPO DE SERVICIO
	RECARGA Y MANTENIMIENTO ANUAL OBLIGATORIO PARA EQUIPOS SOBRE RUEDAS.

	NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO
	NFPA 10 Y NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2885.

	FRECUENCIA DEL SERVICIO
	CADA 12 MESES

	EVIDENCIA DE CONTROL
	ETIQUETA DE VIGENCIA CON MES/AÑO DEL SERVICIO Y FECHA DE VENCIMIENTO.
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	31
	DIADEMA ESTÉREO PARA TRANSCRIPCIÓN (AMBOS OÍDOS / BILATERAL)
		ELEMENTO
	AUDÍFONOS / DIADEMA DE AUDIO ESTEREOFÓNICO (BINAURAL).

	DISEÑO Y ERGONOMÍA
	ALMOHADILLAS ACOLCHADAS ERGONÓMICAS PARA USO CONTINUO Y PROLONGADO.

	TIPO DE CONEXIÓN
	INTERFAZ DUAL DISPONIBLE: CONECTOR USB Y/O JACK DE 3.5MM.

	CONTROL EN CABLE
	CONTROL EN LÍNEA PARA AJUSTE DE VOLUMEN Y BOTÓN DE SILENCIO (MUTE).

	LONGITUD DEL CABLE
	DISEÑADO PARA PERMITIR MOVILIDAD ESTÁNDAR EN PUESTOS DE TRABAJO (MÍNIMO 1.8M).
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	32
	CINTA PERIMETRAL DE SEÑALIZACIÓN
		ELEMENTO
	CINTA PLÁSTICA NO ADHESIVA PARA DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PERIMETRAL DE ÁREAS

	RESISTENCIA
	ALTA RESISTENCIA A LA ELONGACIÓN Y AL RASGADO (NO SE ROMPE FÁCILMENTE CON LA TENSIÓN DEL VIENTO).

	LEYENDA / TEXTO ESTÁNDAR
	IMPRESIÓN CONTINUA CON TINTA FLEXOGRÁFICA DE ALTA ADHERENCIA (EJ: "PELIGRO", "PRECAUCIÓN" O "NO PASE").

	LONGITUD DEL ROLLO
	PRESENTACIÓN ESTÁNDAR EN ROLLOS DE 100, 200 O 500 METROS DE LONGITUD.



	1
	$
	$
	$

	33
	RADIOS DE COMUNICACIÓN PORTÁTIL
		ELEMENTO
	RADIO PORTÁTIL DE DOS VÍAS DE USO LIBRE (SIN LICENCIA).

	PRESENTACIÓN
	KIT QUE INCLUYE 2 RADIOS, 2 CLIPS PARA CINTURÓN, 2 BATERÍAS Y CARGADOR.

	CAPACIDAD DE CANALES
	18 CANALES CONFIGURABLES

	PUERTO DE CARGA
	ENTRADA INTEGRADA MICRO-USB (INCLUYE CABLE CARGADOR DOBLE).

	ALCANCE URBANO / VECINDARIO
	HASTA 3 KILÓMETROS (SUJETO A INTERFERENCIA DE ESTRUCTURAS).

	DURACIÓN DE LA BATERÍA
	NIMH 800 MAH (INCLUIDA) -
HASTA 12 HORAS

	PUERTO DE CARGA
	ENTRADA INTEGRADA MICRO-USB
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	34
	GAFAS DE PROTECCIÓN OPERACIONAL
		ELEMENTO
	GAFAS DE PROTECCIÓN OCULAR Y SEGURIDAD INDUSTR

	MATERIAL DE LOS LENTES
	POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA MECÁNICA Y ÓPTICA DE CLASE 1.

	TONALIDAD DE LENTE
	TRANSPARENTE (CLARO), ÓPTIMO PARA MÁXIMA VISIBILIDAD EN INTERIORES.

	RESISTENCIA MECÁNICA
	CERTIFICADA CONTRA IMPACTOS DE ALTA VELOCIDAD Y PARTÍCULAS VOLADORAS
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	35
	CASCOS DE SEGURIDAD PARA BRIGADA
		ELEMENTO
	CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

	CLASIFICACIÓN DE IMPACTO
	TIPO (PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS SUPERIORES) (PROTECCIÓN SUPERIOR Y LATERAL).

	SISTEMA DE AJUSTE
	SUSPENSIÓN TIPO RACHET CON PERILLA GIRATORIA PARA UNA REGULACIÓN RÁPIDA Y PRECISA AL DIÁMETRO DE LA CABEZA



	10
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	36
	GABINETES / ARMARIOS METÁLICOS ORGANIZADOR PARA BRIGADA DE EMERGENCIA
		ELEMENTO
	MUEBLE TIPO ARMARIO DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO PARA EQUIPOS DE SEGURIDA

	MUEBLE TIPO ARMARIO DE ALMACENAMIENTO CENTRALIZADO PARA EQUIPOS DE SEGURIDA
	ALMACENAMIENTO ORGANIZADO Y PROTECCIÓN DE DOTACIÓN DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA.

	DIMENSIONES TOTALES
	1,20 METROS DE ALTO × 50 CENTÍMETROS DE ANCHO × 45 CENTÍMETROS DE FONDO.

	MATERIAL DE FABRICACIÓN
	LÁMINA DE ACERO TRATADA TÉRMICAMENTE (COMÚNMENTE CALIBRE 20 O 22 SEGÚN EXIGENCIA INDUSTRIAL)

	ACABADO Y PINTURA
	PINTURA ELECTROSTÁTICA EN POLVO DE ALTA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y GOLPES.

	COLOR ESTÁDAR
	ROJO INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD (ALTA VISIBILIDAD EN SITUACIONES DE EMERGENCIA).
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	37
	SONÓMETRO DIGITAL PORTÁTIL
		ELEMENTO
	MEDIDOR DIGITAL MINI DE NIVEL DE PRESIÓN SONORA (RUIDO AMBIENTAL).

	RANGO DE MEDICIÓN
	30 A 130 DECIBELES (DB)

	PRECISIÓN
	± 1,5 DB

	RESOLUCIÓN
	0,1 DB

	TASA DE MUESTREO RÁPIDO
	125 MS LENTO: 1000 M

	RESPUESTA FRECUENTE
	31,5 HZ ~ 8 KHZ

	AHORRO DE ENERGÍA
	APAGADO AUTOMÁTICO DEL SISTEMA TRAS 5 MINUTOS DE INACTIVIDAD.
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	TOTAL GENERAL
	$
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