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ANEXO 2 
 “ANEXO TÉCNICO 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS”

El OFERENTE acreditará que el bien ofrecido cumple con las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, por lo tanto DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA EL ANEXO No. 2 “ANEXO TÉCNICO – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS” en su integridad, indicando marca, modelo y referencia del equipo ofertado, junto con el catálogo o ficha técnica del fabricante donde se demuestren las especificaciones técnicas solicitadas. La ficha técnica exigida es la siguiente:

	FICHA TÉCNICA
	CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	DESCRIPCIÓN
	CARACTERISTICAS
	
	

	Nombre Comercial
	ESCÁNER PARA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS
	
	

	Presentación
	Unidad
	
	

	Cantidad
	Uno (1)
	
	

	Generalidades
	Tecnología de Escaneo
	Escaneo Cenital o aéreo CCD de alta resolución de izquierda a derecha por sensor de tres líneas. Captura las líneas rojas, verdes y azules, una tras otra, de un libro o documento de otro tipo, iluminado con luz blanca
	
	

	 
	Área de Trabajo
	Ajustable, que brinde soporte en forma de V y soporte plano a los libros empastados, tapa de vidrio plano ajustable para libros completamente abiertos
	
	

	 
	Software
	Software Licenciado de escaneo por lotes de la misma marca del fabricante del equipo ofrecido con características mínimas de : Escaneo desde la aplicación, ajustes de imagen: brillo, contraste, modo de color; formato de archivo, configuración de metadata, cortar, eliminar, pegar, reemplazar, enderezar, edición de imágenes, post procesar, editar, importar, exportar, indexar, permitir las funciones del escaner desde el software
	
	

	
	 
	Plataforma integrada accesible vía navegador web, que permita gestionar perfiles de digitalización, soportar múltiples formatos (PDF/A, TIFF, JPEG), enviar archivos a diferentes destinos en red o nube y garantizar seguridad mediante autenticación y trazabilidad de usuarios. Licenciamiento Perpetuo
	
	

	
	 
	Software de Reconocimiento automático de caracteres (OCR). Licenciamiento Perpetuo 
	
	

	Especificaciones
	Área máxima de escaneo
	635 x 914 mm (25 x 36 pulgadas), 16% más que DIN/ISO A1
	
	

	Tecnicas 
	Resolución del escáner
	600 x 600 ppp
	
	

	 
	Velocidad de escaneo
	DIN A1+ @ 150 dpi: 1.2 s, DIN A1+ @ 200 dpi: 1,5 s
DIN A1+ @ 300 dpi: 2,1 s, DIN A1+ @ 400 dpi: 2,8 s
DIN A1+ @ 600 dpi: 4.1 s
	
	

	 
	Profundidad de color
	Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits
	
	

	 
	Salida de escaneo
	Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, medios tonos mejorados
	
	

	 
	Formatos de archivo
	PDF multipágina (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data y más
	
	

	 
	Perfiles de la CCI
	Integrado para sRGB, Adobe RGB y nativo. Individual a través de la suscripción a Scan2ICC basada en la web
	
	

	 
	Calidad
	Cumple con las normas FADGI, ISO 19264-1
	
	

	 
	Cámara
	Sensor de línea CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de escaneo equivalen a una cámara matricial de 245 Mpixels)
	
	

	 
	Cámara de vista previa en vivo
	Matriz CMOS, sensor de área
	
	

	 
	Fuente de luz
	LEDs blancos, conforme a IEC 62471, sin emisión de radiación IR/UV
	
	

	 
	Vida de la Lámpara
	50,000h (typ)
	
	

	 
	Computadora
	64 bit Linux, Intel Core i3, procesador de octava (8ª) generación o superior, 240GB SSD, 8 GB de memoria, Sata 16 TB
	
	

	 
	Pantalla táctil
	21” HD 1920 * 1080 pantalla multitáctil
	
	

	 
	Monitor
	Pantalla de vista previa 4K de 27 pulgadas
	
	

	 
	Interfaz
	2,5 GBit Ethernet Rápido, protocolo TCP/IP e interfaz Scan2Net®
	
	

	 
	Dimensión / Peso
	Al x A x P: 6110 x 900 x 900mm (46 x 35 x 35 pulgadas) / kg 90 ( 200lbs.)
	
	

	 
	Especificación eléctrica
	100-240 V AC, 47 - 63 Hz (fuente de alimentación externa, cumple con la norma ECO CEC nivel VI)
	
	

	 
	Consumo de energía
	P(Off) 0.3W / P(Sleep) 5.4W / P(Ready) 120W / P(Active) 200W (33% por debajo de los requisitos ENERGY STAR)
	
	

	 
	Medio ambiente
	Temperatura de operación 5 a 40 °C (40 a 105 °F), humedad relativa 20 a 80% (sin-condensación)
	
	

	 
	Ruido
	< 48 dB(A) motores de elevación y apertura, < 42 dB(A) (escaneo) / < 33 dB(A) (en espera)
	
	

	 
	Aprobaciones
	IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2
UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE
	
	

	Garantía
	Tres (3) años en el sitio de instalación del equipo
	
	

	Mobiliario técnico
	Base en madera o metálico con rodachines para el escáner. Medidas que se ajusten al equipo ofertado. La altura de la superficie de trabajo del escáner debe quedar a 0,75 metros del piso.
	
	

	 
	Mesa en madera o metálica con rodachines para alojar la estación de trabajo y los dos monitores en una sola base, altura del piso a la superficie de trabajo de 0.75 metros.
	
	

	Empaque y Entrega
	El escáner será entregado con sus respectivas cajas individuales y manuales técnicos, manuales de operación, interfaces de conexión, software de configuración y con el manifiesto de importación correspondiente.
	
	

	 
	El escaner será armado, instalado y probado en sus procedimientos básicos de encendido, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración y pruebas de funcionamiento; en el almacén general del Ministerio de Defensa Nacional en la ciudad de Bogotá, el cual incluye la transferencia de conocimiento del manejo y funcionamiento del equipo con un mínimo de ocho (8) horas en sitio en la ciudad de Bogotá.
	
	



OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1.Entregar los bienes objeto de la presente contratación en los términos y condiciones técnicas señaladas, dentro del plazo del contrato y de acuerdo con las indicaciones impartidas por el supervisor del contrato.
2.Los bienes para entregar deben ser nuevos y cumplir con los patrones mínimos de calidad según las especificaciones técnicas antes indicadas, no se aceptan bienes remanufacturados.
3.Los bienes deben contar con garantía por defectos de fábrica de mínimo tres (3) años contado a partir de la fecha de entrega en el Almacén General del Ministerio de Defensa Nacional - Unidad de Gestión General, que garantice el perfecto funcionamiento de estos en todos sus parámetros técnicos de operación y desempeño.
4.En caso de que el bien entregado tenga defectos de fábrica o que no reúna las especificaciones requeridas por el Ministerio de Defensa Nacional el contratista debe reemplazarlos en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la solicitud formal que realice el Ministerio de Defensa Nacional a través del supervisor del contrato.  
5.Si los bienes a adquirir son enviados a garantía, el contratista deberá entregar uno de iguales o superiores características que cumpla con todas las especificaciones y funcionalidades, durante el tiempo que dure la reposición por garantía.
6.Entregar la totalidad de los bienes en el Almacén General de la Unidad de Gestión General del Ministerio de Defensa Nacional, junto con su manual de uso y cuidado, que garantice su vida útil en condiciones normales, así como sus accesorios de fábrica, y el manifiesto de importación en caso de que los bienes sean importados.
7.Entregar cada bien en su empaque de fábrica. No se aceptan bienes sueltos sin empaque, o que no se pueda identificar quien es su fabricante.
8.Contar con un medio de transporte, que facilite la entrega en forma oportuna dentro del plazo de ejecución de los bienes a adquirir, sin costo adicional para el Ministerio de Defensa Nacional
9.	En caso de daño de los bienes durante su desplazamiento, el contratista deberá cambiarlos, sin generar costo adicional, todo ello dentro del plazo de ejecución.
10.	El contratista debe aportar el catálogo donde se demuestren las especificaciones técnicas solicitadas.
11.	El contratista deberá entregar  el certificado de vida útil de cada bien y/o elemento objeto del presente contrato, junto con la remisión  o factura  al momento de la entrega de los bienes y/o elementos en el almacén general del Ministerio de Defensa Nacional – Unidad de Gestión General, conforme a los rangos del Marco Normativo para entidades de Gobierno-Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos de las Entidades de Gobierno, expedido por la Contaduría General de la Nación mediante  Resolución 533 de 2015, previa coordinación con el Supervisor del Contrato.
12.	Los equipos serán entregados, instalados y probados (Procedimientos básicos de encendido, reconocimiento de dispositivos instalados, verificación de configuración, instalación y configuración de software)


Firma:_____________________ 
          REPRESENTANTE LEGAL.


Se solicita que la información contenida en el presente Anexo No. 2 “Especificaciones técnicas mínimas exigidas” NO SEA MODIFICADA POR EL OFERENTE, ya que estas especificaciones técnicas son exigidas por la Entidad, y por tanto SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS OFERENTES, la cuales deberán adjuntar con la oferta.
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  ANEXO 2      “ANEXO TÉCNICO    “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS”     El OFERENTE acreditará que el bien ofrecido cumple con las especificaciones técnicas exigidas en la ficha técnica, por  lo tanto  DEBERÁ PRESENTAR CON SU OFERTA EL ANEXO No. 2 “ANEXO TÉCNICO  –   ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS”   en su integridad, indicando marca, modelo y referencia del equipo ofertado, junto con  el catálogo o ficha técnica del fabricante donde se demuestren las especificaciones técnicas solicitadas. La ficha técnica  exigida es la siguiente:    

FICHA TÉCNICA  CUMPLE   NO CUMPLE   

DESCRIPCIÓN  CARACTERISTICAS    

Nombre Comercial  ESCÁNER PARA DIGITALIZACIÓN DE LIBROS  

Presentación  Unidad  

Cantidad  Uno (1)  

Generalidades  Tecnología de Escaneo  Escaneo Cenital o aéreo CCD de alta resolución de izquierda  a derecha por sensor de tres líneas. Captura las líneas rojas,  verdes y azules, una tras otra, de un libro o documento de  otro tipo, iluminado con luz blanca    

   Área de Trabajo  Ajustable, que brinde soporte en forma de V y soporte plano  a los libros empastados, tapa de vidrio plano ajustable para  libros completamente abiertos    

   Software  Software Licenciado de escaneo por lotes de la misma marca  del fabricante del equipo ofrecido con características mínimas  de : Escaneo desde la aplicación, ajustes de imagen: brillo,  contraste, modo de color; formato de archivo, configuración  de metadata,  cortar, eliminar, pegar, reemplazar, enderezar,  edición de imágenes, post procesar, editar, importar,  exportar, indexar, permitir las funciones del escaner desde el  software    

   Plataforma integrada accesible vía navegador web, que  permita gestionar perfiles de digitalización, soportar múltiples  formatos (PDF/A, TIFF, JPEG), enviar archivos a diferentes  destinos en red o nube y garantizar seguridad mediante  autenticación y trazabi lidad de usuarios. Licenciamiento  Perpetuo    

   Software de Reconocimiento automático de caracteres  (OCR). Licenciamiento Perpetuo     

Especificaciones  Área máxima de escaneo  635 x 914 mm (25 x 36 pulgadas), 16% más que DIN/ISO A1    

Tecnicas   Resolución del escáner  600 x 600 ppp    

   Velocidad de escaneo  DIN A1+ @ 150 dpi: 1.2 s, DIN A1+ @ 200 dpi: 1,5 s   DIN A1+ @ 300 dpi: 2,1 s, DIN A1+ @ 400 dpi: 2,8 s   DIN A1+ @ 600 dpi: 4.1 s    

   Profundidad de color  Color de 48 bits, escala de grises de 16 bits    

   Salida de escaneo  Color de 24 bits, escala de grises de 8 bits, bitonal, medios  tonos mejorados    

   Formatos de archivo  PDF multipágina   (PDF/A) y TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM,  PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF,  JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data y más    

   Perfiles de la CCI  Integrado para sRGB, Adobe RGB y nativo. Individual a través  de la suscripción a Scan2ICC basada en la web    

   Calidad  Cumple con las normas FADGI, ISO 19264 - 1    

   Cámara  Sensor de línea CCD, 22,500 píxeles (11,000 líneas de  escaneo equivalen a una cámara matricial de 245 Mpixels)    

   Cámara de vista previa en  vivo  Matriz CMOS, sensor de área    

   Fuente de luz  LEDs blancos, conforme a IEC 62471, sin emisión de  radiación IR/UV    

