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ANEXO 1— ANEXO TÉCNICO
CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE CHAPARRAL TOLIMA 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
En el municipio de Chaparral, en el marco de su Plan de Desarrollo “Chaparral Avanza y se transforma 2024-2027”, la actual administración municipal se propone ampliar la cobertura de red de acueductos rurales con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades.
Dentro de las actividades previas a la ejecución de las obras, se propone en el presente documento establecer las estructuras necesarias que se deben implementar para la construcción de diferentes obras hidráulicas, para satisfacer las necesidades básicas, garantizando condiciones apropiadas de servicio a los usuarios. 
La Administración Municipal de Chaparral Tol. se encuentra adelantando actividades de construcción de acueductos en la zona Rural, la cual consiste en los arreglos, mejoramiento y construcción de los acueductos de las diferentes Veredas de los corregimientos de las Hermosas, Marina, Amoyá y El Limón.
Actualmente hay dificultad en el suministro de agua potable para las comunidades campesinas del municipio, debido a que las fuentes de suministro son muy distantes y las pocas que se encuentran presentan altos grados de contaminación debido a las deficientes políticas de manejo de residuos en los hogares campesinos. Del mismo modo se presenta deficiencia de fuentes con caudales suficientes que puedan suministrar agua en época de sequía, las cuales en esta temporada es bastante fuerte lo que genera dificultades en la convivencia en las zonas priorizadas, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.
Cabe mencionar que según los estudios que se realicen para el proyecto se determinaran alternativas de intervención, escogiendo la más viable económicamente, financiera y ecológicamente que satisfaga las necesidades del municipio de Chaparral Tolima. 
En la vereda Santa Barbara del corregimiento de las Hermosas, se realizará unas mejoras en la bocatoma y en la línea de conducción y distribución.
 En la vereda San Jorge se realizará un mejoramiento en el sistema de almacenamiento, en la línea de abducción y conducción y se realizará unas cámaras de quiebre de distribución para evitar el daño en la tubería por presión hidráulica. 
En la Vereda La Cristalina del corregimiento de Amoyá, consta de una bocatoma en concreto reforzado de 3000 psi. con rejillas de captación, seguidamente de estructuras de decantación primaria consistentes en desarenadores y estructuras de Aducción en tubería, así como un tanque desarenador con funciones de Almacenamiento de acuerdo a lo establecido en las normas RAS2000, como es característico de este tipo de obras, saliendo de las fuentes de captación se hace necesario construir estructuras que permitan sacar las tuberías, de manera eficiente de las rondas hídricas y encausarlas hacia la población beneficiada. Del mismo modo se adelantará la construcción de la línea de conducción y distribución.
En la vereda El Ruby E. Balcones, Santuario y Dosquebradas del corregimiento de la Marina, se realizará unas mejoras en la línea de distribución.
La vereda helechales tiene un acueducto existente, pero el caudal que están captando no es suficiente para la demanda de esta población debido a que el caudal ha disminuido considerablemente por las sequias del fenómeno del niño y un aumento en la población, Por consiguiente, se proyecta realizar una bocatoma en otro afluente denominado quebrada la Carbonera aproximadamente a 2000 metros de la bocatoma existente, esta con el fin de complementar el caudal existente.
Por lo tanto, se proyecta realizar una bocatoma de fondo , El agua ingresa a través de una rejilla horizontal o inclinada situada en el mismo fondo o solera del cauce del río. Es compacta y muy ideal para ríos pequeños de montaña con caudales bajos y poca carga de sedimentos gruesos, posterior a esto se conduce el flujo a través de tubería a presión de 3” o 4” en la línea de aducción al desarenador.
El desarenador es una estructura hidráulica en concreto reforzado la cual se utiliza para retener y separar partículas pesadas —como arena, grava, arcilla y piedras— que transporta el agua, y luego llevar el flujo a la línea de conducción en tubería de 3” y de 2” al acueducto existente.
En esta línea se proyectan otras estructuras como viaductos para poder pasar la línea de conducción por precipicios inestables o profundos, y adicionalmente se requieren unas cámaras de romper presión o de quiebre de presión para poder controlar la línea piezométrica del flujo.

2. DESCRIPCIÓN OBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR
La localización geográfica especifica de la zona del proyecto, es la zona rural en los corregimientos de las hermosas, Amoyá, la marina y El Limón.
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Figura 1.1. Localización del proyecto
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	AMPLITUD
	LONGITUD

	Vereda Santa Barbara Corregimiento Las Hermosas
	3.837438N
	-75.588129W

	Vereda San Jorge Bajo Corregimiento Las Hermosas
	3.844533N
	-75.580509W

	Vereda La Cristalina Corregimiento de Amoyá
	3.6882505N
	-75.434264W

	Vereda El Ruby E. Balcones, Santuario, Dosquebradas corregimiento de la Marina
	3.734484N
	-75.612261W

	Vereda Helechales Corregimiento de El Limón
	3.68717799N
	-75.59840313W



VEREDA SANTA BARBARA CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS
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VEREDA SAN JORGE BAJO CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS
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VEREDA LA CRISTALINA CORREGIMIENTO DE AMOYÁ
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VEREDA EL RUBY E. BALCONES, SANTUARIO, DOSQUEBRADAS CORREGIMIENTO DE LA MARINA
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VEREDA HELECHALES CORREGIMIENTO DE EL LIMÓN
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PRINCIPALES ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE:
Las principales actividades u obras a ejecutar son las siguientes:
	N.º
	ÍTEM DE PAGO
	ESPECIFICACIONES 
	DESCRIPCIÓN
	UND.
	CANTIDAD

	
	
	GENERAL
	PARTICULAR
	
	
	

	1
	 
	 
	 
	ARREGLO ACUEDUCTO VEREDA SANTA BARBARA CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS 
	 
	 

	 
	1,1
	 
	 
	MANEJO DE AGUAS
	UND
	1,00

	 
	1,2
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
	M3
	4,80

	 
	1,3
	 
	 
	CONCRETO CICLOPEO CIMIENTO PARA RECALCE
	M3
	7,20

	 
	1,4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA DE 0,40X1,50 M EN VARILLA DE 1/2" CON BISAGRAS Y ÁNGULO DE 1 1/2" X 3/16"
	UND
	1,00

	 
	1,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN EN HG 4" PARA DESAGUES. INCLUYE NIPLE, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE
	UND
	5,00

	 
	1,6
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN EN HG 6" PARA BOCATOMA. INCLUYE NIPLE, ACCESORIOS Y DEMOLICIÓN DE MUROS CON IMPERMEABILIZANTE
	UND
	1,00

	 
	1,7
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 3". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	1,00

	 
	1,8
	 
	 
	TAPA METÁLICA APOYADA EN ÁNGULO DE 1" X 3/16"
	M2
	6,93

	 
	1,9
	 
	 
	TAPA EN CONCRETO DE 0,60X0,60 E:0,05 M CON VARILLA DIÁMETRO 3/8"
	UND
	2,00

	 
	1,10
	 
	 
	TAPA EN CONCRETO DE 0,90X1,20 E:0,05 M CON VARILLA DIÁMETRO 3/8"
	UND
	1,00

	 
	1,11
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE EN TUBERÍA DIÁMETRO 3" L:0,80 M. INCLUYE DEMOLICIÓN DE MURO CON IMPERMEABILIZANTE
	UND
	1,00

	 
	1,12
	 
	 
	VÁLVULA DE LAVADO DIÁMETRO 2" (INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN)
	UND
	1,00

	 
	1,13
	 
	 
	DESAIRADOR PARA TUBERÍA DE DIÁMETRO 2" (INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN)
	UND
	4,00

	 
	1,14
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 1 1/2" DE DIÁMETRO PVC PRESIÓN RDE 21 INCLUYE UNIONES
	ML
	120,00

	 
	1,15
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 2" DE DIÁMETRO PVC PRESIÓN RDE 21 INCLUYE UNIONES
	ML
	120,00

	 
	1,16
	 
	 
	UNIONES DE REPARACIÓN DE 3" DE DIÁMETRO EN PVC
	UND
	3,00

	 
	1,17
	 
	 
	UNIONES DE REPARACIÓN DE 2" DE DIÁMETRO EN PVC
	UND
	5,00

	2
	 
	 
	 
	HABILITACIÓN ACUEDUCTO VEREDA SAN JORGE BAJO CORREGIMIENTO DE LAS HERMOSAS 
	 
	 

	 
	2,1
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 32 mm 1" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	200,00

	 
	2,2
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 20 mm 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	1.900,00

	 
	2,3
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 25 mm 3/4" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	1.300,00

	 
	2,4
	 
	 
	CAMARA ROMPE PRESIÓN 1X1X1 CON TAPA EN BORDES METÁLICOS, INCLUYE PAÑETE ESMALTADO, TUBERÍA EN 3" PARA REBOSE DE 50 M, FLOTADOR, ACCESORIOS, VÁLVULAS DE CONTROL, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS 
	UND
	7,00

	 
	2,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	30,00

	 
	2,6
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 3/4". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y ACCESORIOS
	UND
	20,00

	 
	2,7
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y ACCESORIOS
	UND
	12,00

	 
	2,8
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y ACCESORIOS
	UND
	60,00

	 
	2,9
	 
	 
	ADECUACIÓN DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y ACOPLES TANQUES DE ALMACENAMIENTO UNIVERSALES, UNIONES, VÁLVULAS DE LAVADO, ALAMBRE DE PÚA, ETC.
	UND
	1,00

	3
	 
	 
	 
	ARREGLOS ACUEDUCTO VEREDA LA CRISTALINA CORREGIMIENTO DE AMOYA 
	 
	 

	 
	3,1
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	25,07

	 
	3,2
	 
	 
	MANEJO DE AGUAS
	UND
	2,00

	 
	3,3
	 
	 
	TAPAS EN ÁNGULO 0,60X0,60M EN CONCRETO REFORZADO E: 0,07 M
	UND
	6,00

	 
	3,4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 3". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	1,00

	 
	3,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN POMA DE 3". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	2,00

	 
	3,6
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPÓN ROSCADO 4". INCLUYE ACCESORIOS PVC
	UND
	2,00

	 
	3,7
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO
	M3
	7,32

	 
	3,8
	 
	 
	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI
	M3
	14,81

	 
	3,9
	 
	 
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	1.342,08

	 
	3,10
	 
	 
	PAÑETE ESMALTADO PARA TANQUES
	M2
	58,89

	 
	3,11
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 2". INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA EN ÁNGULO DE 0,40X0,40X0,40
	UND
	2,00

	 
	3,12
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 3/8" CON ALMACERO PARA VIADUCTO
	ML
	400,00

	 
	3,13
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	200,00

	 
	3,14
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 50 mm   1 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	1.200,00

	 
	3,15
	 
	 
	ABRAZADERA EN GUAYA DE 1/16" (INCLUYE GRILLETES DE SUJECIÓN)
	UND
	580,00

	 
	3,16
	 
	 
	GRAPA PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/8" PARA VIADUCTO
	UND
	30,00

	 
	3,17
	 
	 
	PLATINA PARA SOPORTE DE CABLE SOBRE COLUMNA
	UND
	6,00

	 
	3,18
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2"
	UND
	5,00

	4
	 
	 
	 
	ARREGLO ACUEDUCTO EL RUBY E. BALCONES, SANTUARIO, DOSQUEBRADAS CORREGIMIENTO DE LA MARINA 
	 
	 

	 
	4,1
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 20 mm 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	700,00

	 
	4,2
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 80, 25 mm 3/4" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	300,00

	 
	4,3
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO PE 100, 32 mm (1" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS
	ML
	200,00

	 
	4,4
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 50 mm 1 1/2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	200,00

	 
	4,5
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	200,00

	 
	4,6
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 3" RDE 21 U.M.
	ML
	30,00

	 
	4,7
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC PRESIÓN 4" RDE 21 U.M.
	ML
	50,00

	 
	4,8
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y ACCESORIOS
	UND
	30,00

	 
	4,9
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 500 LITROS PLÁSTICO PARA CÁMARA DE PRESIÓN. INCLUYE FLOTADOR, LLAVE DE CONTROL DE 2" DE ENTRADA Y SALIDA, PLACA DE CONCRETO PARA PISO, MANGUERA DE REBOSE DE 2" DE POLIETILENO LONGITUD 50 M, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTEGER LAS VÁLVULAS DE CONTROL
	UND
	5,00

	 
	4,10
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	70,00

	 
	4,11
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2"
	UND
	5,00

	 
	4,12
	 
	 
	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI
	M3
	5,02

	5
	 
	 
	 
	ARREGLO ACUEDUCTO VEREDA HELECHALES 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	BOCATOMA

	 
	5,1
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	6,93

	 
	5,2
	 
	 
	MANEJO DE AGUAS
	UND
	1,00

	 
	5,3
	 
	 
	EXCAVACIÓN EN ROCA
	M3
	3,02

	 
	5,4
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO
	M3
	1,51

	 
	5,5
	 
	 
	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI
	M3
	2,90

	 
	5,6
	 
	 
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	455,80

	 
	5,7
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILLA (0,30X0,50) EN VARILLA DE 1/2" SEPARADAS C/5 mm
	UND
	1,00

	 
	5,8
	 
	 
	NIPLE 50 cm DE LARGO DE 6" HG CON TAPON PARA LAVADO INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	1,00

	 
	 
	 
	 
	DESERENADOR 

	 
	5,9
	 
	 
	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO
	M2
	2,80

	 
	5,10
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
	M3
	1,12

	 
	5,11
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO
	M3
	0,84

	 
	5,12
	 
	 
	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI
	M3
	3,16

	 
	5,13
	 
	 
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	499,84

	 
	5,14
	 
	 
	PAÑETE ESMALTADO PARA TANQUES
	M2
	15,20

	 
	5,15
	 
	 
	TAPAS EN CONCRETO CON BORDE EN ANGULO DE 2"X3/16" DE 0,50X0,50M INC REFUERZO
	UND
	3,00

	 
	5,16
	 
	 
	NIPLE 50 cm DE LARGO DE 4" PVC CON TAPON PARA LAVADO. INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	4,00

	 
	5,17
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN POLIETILENO PE 100, 63 mm 2" (PN 16 (232) RDE 11). INCLUYE ACCESORIOS
	ML
	50,00

	 
	5,18
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE 4". INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN CON TAPA EN ÁNGULO DE 0,40X0,40X0,40
	UND
	2,00

	 
	 
	 
	 
	CONDUCCIÓN 

	 
	5.19
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO (3" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS
	ML
	400,00

	 
	5.20
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN POLIETILENO (2" PN 16(232) RDE 11). INLCUYE ACCESORIOS
	ML
	1.070,97

	 
	5.21
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE CONTROL DE 1/2". INCLUYE CAJA DE PROTECCIÓN DE 0,40X0,40 CON TAPA Y ACCESORIOS
	UND
	40,00

	 
	5.22
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE TERMINAL DE 1/2". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	40,00

	 
	5.23
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAIRADORES SENCILLOS 1/2"
	UND
	15,00

	 
	5.24
	 
	 
	CAMARA ROMPE PRESIÓN 1X1X1 CON TAPA EN BORDES METÁLICOS, INCLUYE PAÑETE ESMALTADO, TUBERÍA EN 3" PARA REBOSE DE 50 M, FLOTADOR, ACCESORIOS, VÁLVULAS DE CONTROL, CAJAS DE CONCRETO PARA PROTECCIÓN DE VÁLVULAS 
	UND
	5,00

	 
	5.25
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LLAVE DE PASO DE BOLA EN BRONCE 2". INCLUYE ACCESORIOS
	UND
	10,00

	 
	 
	 
	 
	VIADUCTO

	 
	5,26
	 
	 
	EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO
	M3
	1,15

	 
	5,27
	 
	 
	CONCRETO CICLÓPEO CIMIENTO
	M3
	0,58

	 
	5,28
	 
	 
	CONCRETO SIMPLE 3000 PSI
	M3
	0,95

	 
	5,29
	 
	 
	ACERO DE REFUERZO
	KG
	100,51

	 
	5,30
	 
	 
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE 1/2" CON ALMACERO PARA VIADUCTO
	ML
	130,00

	 
	5,31
	 
	 
	ANCLAJE DE VARILLA 5/8" PARA TENSION DE CABLE L= 0,50 MT
	UND
	35,00

	 
	5,32
	 
	 
	ABRAZADERA EN GUAYA DE 1/16" (INCLUYE GRILLETES DE SUJECIÓN)
	UND
	50,00

	 
	5,33
	 
	 
	GRAPA PARA SUJECIÓN DE CABLE DE 3/8" PARA VIADUCTO
	UND
	30,00

	 
	5,34
	 
	 
	PLATINA PARA SOPORTE DE CABLE SOBRE COLUMNA
	UND
	8,00



a. Principales Ítems de pago: 
· LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO (Ítems: 3.1 - 5.1 - 5.9)

Descripción y alcance: Trazado, nivelación y referenciación en terreno de las estructuras a construir, según planos e indicaciones de la supervisión.
Ejecución y control: Los ejes, cotas y niveles serán verificados y aprobados por la supervisión antes de iniciar las obras.
Unidad y forma de pago: Metro cuadrado (m²) de área replanteada, incluyendo estacas, tablillas, herramienta y mano de obra.
· MANEJO DE AGUAS (Ítems: 1.1 - 3.2 - 5.2)
· 
Descripción y alcance: Desvío y control provisional del agua en bocatomas, tanques y estructuras intervenidas para trabajar en seco.
Ejecución y control: Se usarán tubería, lonas y plástico provisionales, sin suspender el servicio más tiempo del necesario. Al terminar se retirarán los elementos y se restablecerá el flujo normal.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) por frente intervenido, incluyendo materiales, herramienta y mano de obra.
· EXCAVACIÓN MANUAL EN CONGLOMERADO (Ítems: 1.2 - 5.10 - 5.26)

Descripción y alcance: Excavación a mano en material común o conglomerado para cimentación de estructuras y machones de viaducto.
Ejecución y control: Se ejecutará a las dimensiones y cotas indicadas, con taludes estables. El material sobrante se retirará a sitios autorizados.
Unidad y forma de pago: Metro cúbico (m³) excavado medido en sitio, incluyendo retiro de sobrantes, herramienta y mano de obra.
· EXCAVACIÓN EN ROCA (Ítems: 5.3)

Descripción y alcance: Excavación de roca para la cimentación de la bocatoma.
Ejecución y control: Se realizará con herramienta manual o equipo menor, protegiendo la fuente y las estructuras existentes. No se permite el uso de explosivos sin autorización.
Unidad y forma de pago: Metro cúbico (m³) medido en sitio, incluyendo equipo, herramienta, retiro de material y mano de obra.
· CONCRETO CICLÓPEO (Ítems: 1.3 - 3.7 - 5.4 - 5.11 - 5.27)

Descripción y alcance: Concreto ciclópeo para cimientos y recalces de bocatomas, tanques, desarenadores y machones.
Ejecución y control: La piedra será limpia y sana, colocada sin tocar la formaleta y totalmente embebida en el concreto.
Unidad y forma de pago: Metro cúbico (m³) colocado, incluyendo concreto, piedra, formaleta, herramienta y mano de obra.
· CONCRETO SIMPLE DE 3000 PSI (Ítems: 3.8 - 4.12 - 5.5 - 5.12 - 5.28)

Descripción y alcance: Concreto de 3000 psi para muros, placas, losas y demás elementos de bocatomas, desarenadores, tanques y viaductos.
Ejecución y control: Se vaciará en formaleta limpia, vibrado y curado mínimo siete (7) días. La supervisión podrá exigir ensayos de resistencia.
Unidad y forma de pago: Metro cúbico (m³) colocado, incluyendo materiales, formaleta, curado, herramienta y mano de obra.
· ACERO DE REFUERZO (Ítems: 3.9 - 5.6 - 5.13 - 5.29)
Descripción y alcance: Suministro, figurado y amarre del acero de refuerzo de 60.000 psi para las estructuras en concreto.
Ejecución y control: Diámetros, traslapos y recubrimientos según planos. Las barras estarán limpias y serán revisadas por la supervisión antes del vaciado.
Unidad y forma de pago: Kilogramo (kg) instalado, incluyendo alambre, desperdicios y mano de obra.
· PAÑETE ESMALTADO PARA TANQUES (Ítems: 3.10 - 5.14)
Descripción y alcance: Pañete impermeable con acabado esmaltado en las caras interiores de tanques y desarenadores.
Ejecución y control: Se aplicará sobre superficie limpia y humedecida, uniforme, sin fisuras ni desprendimientos.
Unidad y forma de pago: Metro cuadrado (m²), incluyendo materiales, herramienta y mano de obra.
· REJILLAS DE CAPTACIÓN (Ítems: 1.4 - 5.7)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de rejillas en varilla de 1/2" para bocatoma, con marco en ángulo y bisagras cuando aplique.
Ejecución y control: Soldadura continua, separación uniforme entre barras, protección con anticorrosivo y anclaje firme a la estructura.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo materiales, soldadura, anticorrosivo y mano de obra.
· TAPONES Y NIPLES EN MURO (Ítems: 1.5 - 1.6 - 1.11)
Descripción y alcance: Instalación de tapones HG de 4" y 6" y niple de 3" para desagües y lavado, incluyendo demolición del muro.
Ejecución y control: Se perforará el muro, se instalará el elemento y se resanará con concreto e impermeabilizante, sin fugas.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND), incluyendo tubería, accesorios, demolición, resane, equipo y mano de obra.
· ACCESORIOS DE LAVADO (Ítems: 3.5 - 3.6 - 5.8 - 5.16)
Descripción y alcance: Pomas, tapones roscados y niples con tapón para el lavado de tanques y desarenadores.
Ejecución y control: Instalación hermética con accesorios compatibles, verificada sin fugas.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo accesorios y mano de obra.
· TAPAS METÁLICAS Y EN CONCRETO (Ítems: 1.8 - 1.9 - 1.10 - 3.3 - 5.15)
Descripción y alcance: Tapas de acceso para bocatomas, tanques, desarenadores y cajas, metálicas en ángulo o en concreto reforzado.
Ejecución y control: Deberán ajustar a la estructura. Las metálicas llevarán bisagras y anticorrosivo; las de concreto, refuerzo según especificación.
Unidad y forma de pago: Metro cuadrado (m²) para la tapa metálica (ítem 1.8) y unidad (UND) para las demás, incluyendo materiales y mano de obra.
· LLAVES DE PASO Y VÁLVULAS DE LAVADO (Ítems: 1.7 - 1.12 - 3.4 - 3.11 - 5.18 - 5.25)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de llaves de paso en bronce y válvulas de lavado de 2" a 4", con caja de protección donde se indique.
Ejecución y control: Accesorios acordes al diámetro de la tubería, con prueba de cierre y estanqueidad.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo accesorios, caja cuando aplique y mano de obra.
· LLAVES DE CONTROL CON CAJA DE PROTECCIÓN (Ítems: 2.6 - 2.7 - 2.8 - 4.8 - 5.21)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de llaves de control de 1/2", 3/4" y 1" con caja de 0,40x0,40 m y tapa.
Ejecución y control: La caja quedará nivelada y la llave operable, sin fugas.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo caja, tapa, accesorios y mano de obra.
· LLAVE TERMINAL DE 1/2" (Ítems: 2.5 - 4.10 - 5.22)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de llaves terminales para los usuarios.
Ejecución y control: Instalación firme y hermética, verificada en funcionamiento.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo accesorios y mano de obra.
· DESAIRADORES (Ítems: 1.13 - 3.18 - 4.11 - 5.23)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de desairadores en los puntos altos de la línea, con caja de protección cuando se indique.
Ejecución y control: Se ubicarán según el perfil de la tubería y se verificará su correcto funcionamiento.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo collarín, válvula, accesorios y mano de obra.
· TUBERÍA PVC PRESIÓN (Ítems: 1.14 - 1.15 - 4.6 - 4.7)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de tubería PVC presión RDE 21 de 1 1/2" a 4".
Ejecución y control: Uniones limpias y soldadas o mecánicas según el caso, alineación correcta y prueba sin fugas.
Unidad y forma de pago: Metro lineal (ml) instalado, incluyendo uniones, accesorios y mano de obra.
· UNIONES DE REPARACIÓN EN PVC (Ítems: 1.16 - 1.17)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de uniones mecánicas de reparación de 2" y 3".
Ejecución y control: Se instalarán en los tramos dañados, garantizando la continuidad y estanqueidad de la línea.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo accesorios y mano de obra.
· TUBERÍA EN POLIETILENO (Ítems: 2.1 - 2.2 - 2.3 - 3.13 - 3.14 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5 - 5.17 - 5.19 - 5.20)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de tubería en polietileno PN 16 RDE 11 de 1/2" a 3" para aducción, conducción y distribución.
Ejecución y control: Se tenderá siguiendo el trazado aprobado, protegida y anclada donde se requiera, con uniones herméticas y prueba de funcionamiento.
Unidad y forma de pago: Metro lineal (ml) instalado, incluyendo uniones, accesorios y mano de obra.
· CÁMARA ROMPE PRESIÓN (Ítems: 2.4 - 5.24)
Descripción y alcance: Construcción de cámara rompe presión de 1x1x1 m en concreto, con tapa en bordes metálicos, pañete, rebose, flotador y válvulas.
Ejecución y control: Ubicación según el perfil de la línea; la cámara quedará estanca y en funcionamiento.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) construida, incluyendo materiales, accesorios, válvulas, cajas de protección y mano de obra.
· TANQUE PLÁSTICO DE 500 L PARA CÁMARA DE PRESIÓN (Ítems: 4.9)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de tanque plástico de 500 litros con flotador, llaves de control de 2", placa de piso, manguera de rebose y cajas de protección.
Ejecución y control: Tanque nivelado sobre su placa, con conexiones herméticas y flotador operando.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo materiales, accesorios y mano de obra.
· ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO (Ítems: 2.9)
Descripción y alcance: Ajuste de tuberías y acoples en tanques existentes, incluyendo uniones, válvulas de lavado y cerramiento en alambre de púa.
Ejecución y control: Las conexiones quedarán herméticas y el tanque en funcionamiento.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) ejecutada, incluyendo materiales y mano de obra.
· CABLE PARA VIADUCTO (Ítems: 3.12 - 5.30)
Descripción y alcance: Suministro e instalación de cable de acero de 3/8" y 1/2" con alma de acero para soporte de tubería en pasos aéreos.
Ejecución y control: El cable quedará tensado y anclado a los machones, con la flecha indicada.
Unidad y forma de pago: Metro lineal (ml) instalado, incluyendo accesorios de tensión y mano de obra.
· ACCESORIOS DE VIADUCTO (Ítems: 3.15 - 3.16 - 3.17 - 5.31 - 5.32 - 5.33 - 5.34)
Descripción y alcance: Abrazaderas en guaya, grapas, platinas y anclajes para sujetar el cable y la tubería en los viaductos.
Ejecución y control: Se instalarán con la separación necesaria para que la tubería quede firme y alineada.
Unidad y forma de pago: Unidad (UND) instalada, incluyendo materiales y mano de obra.
3. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
El plazo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente Proceso es el establecido en la sección 1.1. del Pliego de Condiciones, el cual se contará en la forma prevista en el Anexo 5 – Minuta del Contrato. 
El plazo de ejecución que tendrá el contrato es de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
4. FORMA DE PAGO

La Entidad entregará al contratista, a título de pago Anticipado, un valor equivalente al 40% del valor del contrato conforme a lo establecido en el Anexo 4 – Minuta del Contrato y posteriormente hará pagos parciales, hasta el 90% del valor del Contrato. El 10 % restante se pagará contra la liquidación del Contrato, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas:

La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado.

Para todos los casos, las actas parciales y/o final deben ser firmadas por el Contratista y el Supervisor del Contrato, acompañadas de los siguientes documentos:

· Informe de actividades detallado con registro fotográfico y los anexos respectivos.
· Factura o su equivalente, según corresponda.
· Aval de pago emitido por el supervisor, en el que apruebe las cantidades y valor a cobrar. 
· Copia de los recibos y/o planillas respecto al pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del contratista y del personal utilizado en la obra en los respectivos periodos.
· RUT (primer pago)
· Certificación Bancaria (primer pago)
· Copia Contrato (primer pago)
· Informe de supervisión y/o autorización de pago suscrita por el supervisor.

Para cada pago derivado del contrato, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

El Municipio, efectuara las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En todo caso los pagos estarán sujetos al programa anual de caja (PAC) de la entidad.

Los descuentos municipales son:

	[bookmark: _Hlk244600740]CARGA IMPOSITIVA
	PORCENTAJE (%)
	BASE GRAVABLE

	Estampilla Pro-cultura 
	1%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla Pro-Ancianos 
	4%
	Valor Bruto del Contrato

	Estampilla para justicia familiar 
	2%
	Valor Bruto del Contrato

	Tasa por deporte y recreación 
	1.5%
	Valor Bruto del Contrato

	Retención ICA – Obras de Ingeniera Civil 
	0.7%
	Valor Bruto del Contrato

	Sobretasa Bomberil 
	5.8% 
	Del Impuesto de Industria y Comercio a Cargo 

	Costos Contractuales 
	0.15%
	

	Retención sobre contratos de obra pública – Fonset
	5%
	Valor Bruto del Contrato y del Anticipo cuando lo hubiere.







Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

Nota 1. El supervisor sólo aprobará el pago final de aquellas actividades que sean comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Contratista y aprobadas por el supervisor.

Nota 2. En todo caso, el valor a entregar en calidad de los pagos parciales producto del contrato queda sujetos a la disponibilidad de recursos por parte del municipio.

Nota 3: Sin perjuicio de lo anterior, queda entendido que la forma de pago supone la entrega real y efectiva de las actividades realizadas y recibidas a satisfacción por parte del supervisor del futuro contrato. En todo caso, los pagos están sujetos a la correspondiente programación de PAC.

Nota 4: La(s) factura(s) electrónica(s) derivada(s) del contrato que se suscriba(n) deberá(n) ser remitida(s) a los correos electrónicos hacienda@chaparral-tolima.gov.co y infraestructura@chaparraltolima.gov.co y validada(s) previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

JUSTIFICACIÓN DE FORMA DE PAGO 

La Entidad considera procedente la inclusión de la figura de pago anticipado en el presente proceso
de selección, en un porcentaje proporcional al valor del contrato, teniendo en cuenta que este
corresponde a una modalidad distinta al anticipo, en tanto se configura como un reconocimiento
parcial del valor contractual por obligaciones aún no ejecutadas, el cual se registrará como un activo
diferido en la contabilidad del contratista y se irá aplicando progresivamente en la medida en que se
ejecuten y justifiquen las prestaciones a su cargo.

La viabilidad de este mecanismo obedece a las siguientes razones:

Razones técnicas:

· Permite asegurar oportunamente insumos críticos para la obra, tales como, agregados, concretos premezclados y tubería en polietileno, cuya disponibilidad anticipada resulta necesaria para garantizar la continuidad de las labores.
· Contribuye a un inicio ágil de las obras, reduciendo riesgos de retrasos en la programación y afectaciones a la movilidad de la comunidad.

Razones financieras:

· Garantiza liquidez inmediata al contratista para cubrir los costos iniciales sin necesidad de acudir a créditos onerosos, fortaleciendo el equilibrio económico del contrato.
· Permite optimizar las compras mediante acuerdos con proveedores que exigen pagos previos o que ofrecen descuentos por adquisición anticipada.
· Reduce la exposición a variaciones de precios de materiales de construcción, protegiendo la inversión pública frente a riesgos inflacionarios por ser un prpyecto viabilizado por la vigencia futura. 

Razones legales:

· El pago anticipado está autorizado por la normativa de contratación pública, siempre que sea previsto en el pliego de condiciones y cuente con el correspondiente amparo de devolución en la garantía única, conforme al Decreto 1082 de 2015 y las guías de Colombia Compra Eficiente.
· Se garantiza el principio de equilibrio económico del contrato según el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, evitando trasladar al contratista cargas desproporcionadas de financiación inicial.

Razones de gestión pública y sociales:

· La aplicación de esta figura asegura un arranque más eficiente del proyecto, generando resultados tempranos en la disponibilidad del servicio de agua para la comunidad.
· Posibilita la contratación temprana de mano de obra local, contribuyendo a la dinamización económica del territorio.
· En todo caso, el pago anticipado estará sujeto a las siguientes condiciones de control: Será garantizado mediante la póliza de buen manejo y correcta inversión del pago anticipado, expedida como parte de la garantía única del contrato. Su aplicación se efectuará en la primera acta parcial, asegurando la correcta imputación de los recursos entregados.

En consecuencia, la inclusión de la figura de pago anticipado en este proceso resulta técnica, financiera y jurídicamente viable, y se encuentra debidamente soportada como mecanismo que fortalece la ejecución del contrato y la satisfacción del interés general.

REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO.

Para la aprobación de la solicitud de pago anticipado pactado en el contrato estatal producto del
proceso de contratación se deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos mínimos:

· Que se haya firmado el contrato estatal y se haya pactado el pago anticipado en el porcentaje establecido en los documentos del proceso de contratación.
· Que se presente solicitud escrita de pago anticipado por parte del contratista especificando el valor requerido, el número de cuenta autorizado que en todo caso estará a nombre del contratista, el número de garantía donde ampara el riesgo de devolución del pago anticipado.
· Validación de legalización y cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento,.
· Certificado de cuenta bancaria expedido por la entidad financiera respectiva a nombre del contratista.
· Factura electrónica del pago anticipado si está obligado a facturar electrónicamente.
· Informe del estado general del contrato.
· Certificación de aval y autorización por parte de la interventoría del pago anticipado.
· Copia de la garantía que ampara el riesgo de devolución del pago anticipado donde ser verifique el amparo por un valor total al 100% del valor requerido como pago

Cumplidos los anteriores requisitos, la ordenación del gasto procederá a los trámites de pago del pago anticipado pactado.

Condiciones para el pago: El pago anticipado estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).

La iniciación de las actividades del contrato o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no están supeditadas en ningún caso a la entrega del pago anticipado.

REGULACIÓN DE LA DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO 

El valor entregado al Contratista a título de pago anticipado será deducido en su totalidad en la primera acta parcial de recibo de obra que se presente, previa verificación y certificación de las cantidades de obra efectivamente ejecutadas por parte de la interventoría y aprobación de la supervisión del contrato.

En consecuencia, la Entidad descontará de dicha acta parcial el cien por ciento (100 %) del valor desembolsado por concepto de pago anticipado, hasta cubrir la totalidad de los recursos entregados. En caso de que el valor de la primera acta parcial no sea suficiente para efectuar la amortización total, el saldo pendiente será descontado en la siguiente acta parcial, hasta completar la recuperación del valor anticipado.

El control de la amortización estará a cargo de la interventoría, quien deberá verificar y dejar constancia expresa de las deducciones efectuadas en las respectivas actas de obra, con la correspondiente aprobación de la supervisión del contrato.

En todo caso, el Contratista deberá mantener vigente el amparo de buen manejo y correcta inversión y devolución del pago anticipado, contenido en la garantía única de cumplimiento, por el término y bajo las condiciones exigidas contractualmente, hasta que se acredite la amortización total de los recursos entregados.

INCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO O DE LAS REGLAS PARA
LA DEVOLUCION DEL PAGO ANTICIPADO.

El contratista será responsable por la devolución al 100% del pago anticipado en caso de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del contrato o en caso de incumplir las reglas de amortización de este.

En todo caso, frente a la devolución del pago anticipado, se considerará por la entidad contratante los servicios recibidos a satisfacción siempre que cumplan el criterio de utilidad en el producto entregado o servicio prestado, para lo cual, solo exigirá el valor que corresponda a la diferencia entre lo que recibió y le resulta útil a la entidad y el valor pagado a título de pago anticipado.

Para los efectos anteriores, se exigirá inicialmente al contratista la devolución del pago y anticipado y si este no realiza el pago en los términos requeridos, se requerirá a la aseguradora respectivamente para lo que realice en el tiempo establecido legal o reglamentariamente

5. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO 
a. Materiales
Los materiales, suministros y demás elementos que hayan de utilizarse en la construcción de las obras, deberán ser los que se exigen en las especificaciones y adecuados al objeto a que se destinen. Para los materiales que requieran procesamiento industrial, éste deberá realizarse preferiblemente con tecnología limpia. El proponente favorecido con la adjudicación del contrato se obliga a conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. 
b. Documentos que entregará la Entidad para la ejecución del contrato 
El contratista deberá realizar lo necesario y suficiente en orden a conocer, revisar y estudiar completamente los estudios y diseños que la entidad entregue para la ejecución de las obras objeto de este contrato. en consecuencia, finalizado el plazo previsto por la entidad para la revisión de los documentos, si el contratista no se pronuncia en sentido contrario, se entiende que ha aceptado los estudios y diseños presentados por la entidad y asume toda la responsabilidad de los resultados para la implementación de los mismos y la ejecución de la obra contratada, con la debida calidad, garantizando la durabilidad, resistencia, estabilidad y funcionalidad de tales obras.
Cualquier modificación y/o adaptación y/o complementación que el contratista pretenda efectuar a los estudios y diseños deberán ser tramitadas por el Contratista para su aprobación por la Interventoría, sin que ello se constituya en causa de demora en la ejecución del proyecto. 
6. INFORMACIÓN SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL:
Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a. Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante. 
b. Si el contratista ofrece dos (2) o más profesionales para realizar actividades de un mismo cargo, cada uno de ellos deberá cumplir los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones para el respectivo cargo. Un mismo profesional no puede ser ofrecido para dos o más cargos diferentes.
c. El contratista deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente la profesión. 
d. Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o jurídica con quien se haya establecido la relación laboral o de prestación de servicios
e. El Contratista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tienen la disponibilidad real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
f. En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así:
	Postgrado con título
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Especialización
	Veinticuatro (24) meses
	Doce (12) meses

	Maestría
	Treinta y seis (36) meses
	Dieciocho (18) meses

	Doctorado
	Cuarenta y ocho (48) meses
	Veinticuatro (24) meses



Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
· Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa.
· No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
El personal relacionado debe estar contratado o contemplado dentro de la nómina del contratista y su costo debe incluirse dentro de los gastos de administración general del contrato. 
El personal requerido es el siguiente:
• Un (1) director de obra 
• Un (1) Residente de obra 
a. Requisitos del personal 
Conforme a la Resolución del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 330 del 8 de junio de 2017 o la norma que la modifique o la derogue, todos los profesionales exigidos, deben cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de formación y experiencia:
	Profesional Ofrecido para el Cargo
	Requisitos de Experiencia General
	Requisitos de Experiencia Específica

	Un (1) Director de Obra 
	Ingeniero Civil  con más de 5 años de experiencia.
	Una (1) certificación como director de obra en acueductos rurales.

	Un (1) Residente de Obra
	Ingeniero Civil con más de 8 años de experiencia.
	Dos (2) certificaciones como Residente de obra en acueductos rurales.



b. Maquinaria mínima del Proyecto 
El equipo mínimo requerido es el siguiente:
1. [bookmark: _Hlk54617927]Herramienta Menor 
La maquinaria mínima requerida será verificada una vez se adjudique el contrato y no podrá ser pedida durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilitante.
7. POSIBLES FUENTES DE MATERIALES PARA EL PROYECTO: 
Las posibles fuentes de materiales serán las que determine el adjudicatario, aprobadas por el Interventor, y las cuales cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares vigentes.
Es responsabilidad del proponente bajo su cuenta y riesgo inspeccionar y examinar el sitio donde se van a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para su ejecución, con el fin de establecer si las explotará en su calidad de constructor y/o si las adquirirá a proveedores debidamente legalizados. 
Las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras. el contratista se obliga a realizar la explotación respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la obra. 
El proponente deberá verificar previa a la presentación de la oferta, las distancias de acarreo de las posibles fuentes de materiales, existentes en el área de influencia del proyecto que sean susceptibles de utilizar; así como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los requisitos legales ambientales y mineros; de tal forma que pueda garantizar la utilización para el proyecto. en consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberán ser consideradas por el proponente en los análisis de precios unitarios de la propuesta a presentar y será su responsabilidad.
Previo al inicio de las obras, los materiales que la entidad identifique como indispensables en la ejecución del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptación o el rechazo por parte de la interventoría, según la normativa aplicable. los permisos de explotación deben ser tramitados por cuenta del contratista, antes del inicio de las obras. de igual manera, las fuentes seleccionadas por el contratista deben ser previamente autorizadas por la respectiva interventoría, previo al inicio de las obras.  
8. OBRAS PROVISIONALES:
Durante su permanencia en la obra serán a cargo del constructor, la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales como vías provisionales, vías de acceso y vías internas de explotación a las fuentes de materiales así como: las obras necesarias para la recuperación morfológica cuando se haya explotado por el constructor a través de las autorizaciones temporales;  y las demás que considere necesarias para el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, lubricantes y explosivos,  de propiedades y bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.
En caso de que sea necesario el Proponente dispondrá de las zonas previstas para ejecutar la obra y la obtención de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estarán bajo su responsabilidad.
Adicionalmente, correrán por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vías públicas usadas por él o en las vías de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.
El Proponente deberá tener en cuenta el costo correspondiente a los permisos y a las estructuras provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto cruce o interfiera corrientes de agua, canales de desagüe, redes de servicios públicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios públicos, estos costos serán reconocidos mediante aprobación de precios no previstos, incluidos en las correspondientes actas de obra aprobadas por el Interventor. Para lo anterior deberá tramitar la correspondiente aprobación de los precios no previstos del proyecto ante el ordenador, y en los casos que se requiera el permiso correspondiente ante la autoridad competente.
A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicación del contrato deberá retirar todas las obras provisionales a la terminación de los trabajos y dejar las zonas en el mismo estado de limpieza y orden en que las encontró. Así mismo, será responsable de la desocupación de todas las zonas que le fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.
9. SEÑALIZACIÓN 
De ser necesario, son de cargo del proponente favorecido todos los costos requeridos para colocar y mantener la señalización de obra y las vallas informativas, la iluminación nocturna y demás dispositivos de seguridad y de comunicación y coordinación en los términos definidos por las autoridades competentes. 
Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberá definir puntualmente cuales son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del proyecto a ejecutar.
10. PERMISOS, SERVIDUMBRES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Para la ejecución del proyecto, se cuenta con las respectivas concesiones de aguas otorgadas por la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, las cuales fueron aportadas por las comunidades beneficiarias de los sistemas de acueducto rural objeto de intervención, en cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos para el aprovechamiento del recurso hídrico.
En consecuencia, las concesiones de aguas constituyen el soporte de la autorización ambiental para la captación y aprovechamiento del recurso hídrico en las fuentes correspondientes, de acuerdo con los caudales y condiciones establecidos en los respectivos actos administrativos expedidos por CORTOLIMA.
Sin perjuicio de lo anterior, previo al inicio de las obras, se deberá verificar la vigencia, alcance y condiciones de las concesiones aportadas, así como determinar si, de acuerdo con las características y actividades contempladas en el proyecto, se requiere tramitar permisos, autorizaciones o licencias ambientales adicionales ante la autoridad ambiental competente.

11. NOTAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS PARA EL PROYECTO:
Especificaciones Generales de para los Proyectos del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio vigentes.
12. DOCUMENTOS TÉCNICOS ADICIONALES
No aplica

En constancia, se firma en Chaparral Tolima, a los noviembre de 2026.



ORIGINAL FIRMADO
EDWIN JAVIER OVIEDO CORREA 
Secretario de Infraestructura y Equipamiento Municipal
Supervisor
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