	[image: image8.png]Tecnolégico de Artes

Débora Arango





	TECNOLÓGICO DE ARTES DÉBORA ARANGO INSTITUCIÓN REDEFINIDA

PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN

FICHA TÉCNICA

	
	Código: JC-FO-25  
	Versión: 6

Fecha de aprobación:

10/10/2025
	Página 1 de 1



FICHA TÉCNICA
El Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida requiere contratar el mantenimiento correctivo de los pisos de madera de las instalaciones del nodo sur Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida, con las siguientes especificaciones con las siguientes especificaciones:
	ITEM
	CANTIDAD
	PRODUCTO
	DESCRIPCIÓN

	1
	240 metros cuadrados
	Adhesivo para madera

Abrasivos grano 36, 60 y 100
Abrasivos grano 150, 180 y 220

Polvillo fino de madera

Polvillo fino de madera

Sellador lijable para madera

Resina aglomerante

Lija fina

Laca española

Deva Disolvente o diluyente compatible Paños y elementos de limpieza
	Ajuste y fijación de tablillas: Revisión general del piso en madera, identificación y fijación de tablillas flojas, sueltas, levantadas o con fisuras. Ajuste de las piezas que presenten desniveles, afectaciones por humedad u otras condiciones que comprometan la estabilidad y uniformidad de la superficie.

Pulido y nivelación mecánica: Intervención mediante máquina destroncadora, utilizando abrasivos de granos 36, 60 y 100, para retirar lacas y barnices antiguos, corregir desniveles entre tablillas y eliminar impurezas y residuos superficiales.

Satinado y preparación de superficie: Proceso de lijado mediante máquina satinadora con abrasivos de granos 150, 180 y 220, orientado a homogenizar la porosidad de la madera y obtener una superficie uniforme y suave al tacto. Incluye aspirado industrial para retirar polvo y partículas residuales, tanto de la superficie como de sus uniones y rincones.

Masillado y emboquillado: Aplicación de masilla preparada mediante la mezcla de resina aglomerante y polvillo fino proveniente de la misma madera, para conservar la homogeneidad del color. Incluye tratamiento de bordes, uniones entre tablillas, juntas, fisuras, grietas e imperfecciones superficiales.

Aplicación de sellador: Suministro y aplicación de una (1) mano de sellador lijable para madera de alta penetración, destinado a sellar los poros, homogenizar la absorción y proteger la fibra de la madera. Incluye lijado de repelo y eliminación de fibras levantadas.

Aplicación de acabado protector: Suministro y aplicación de dos (2) manos de laca española marca Deva, con acabado mate, garantizando una película protectora uniforme, sin marcas de aplicación, burbujas ni partículas de polvo. El acabado deberá proporcionar una superficie homogénea y contribuir a reducir los chirridos del piso.
Máquina destroncadora para pulido y nivelación.

Máquina satinadora para acabado fino.

Aspiradora industrial para extracción de polvo.

Herramientas manuales para ajuste y fijación de tablillas.

Elementos de aplicación de sellador y laca.

Elementos de protección personal
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	Espacios escénicos 
	Pisos de madera
	[image: image1.jpg]i





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]|
|
foe8
|
=

L

'
I

Y
i
1

A

:

3
|

\

\|







NOTAS: 

1. El oferente deberá presentar su oferta económica diligenciando la plantilla establecida y publicada por la entidad para tal finalidad (Plantilla Propuesta Económica), el cual deberá estar debidamente firmado por la persona natural o el representante legal de la persona jurídica. La omisión de este formato será causal de rechazo de la propuesta. En dicho documento, el proponente debe discriminar el subtotal, el valor del IVA o impuesto a que esté obligado y el valor total, a efectos de facilitar la evaluación del precio más bajo presentado en este proceso contractual. Asimismo, la oferta debe ceñirse estrictamente al valor del presupuesto oficial de la contratación como precio límite, por lo que cualquier impuesto aplicable debe encontrarse cubierto dentro de este rango. Finalmente, la propuesta debe ser clara, verificable matemáticamente y totalmente coherente con lo solicitado en la ficha técnica y con el valor consignado en el pliego electrónico de la plataforma SECOP II. También será de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

2. La intervención comprende un área total de 240 m² distribuida en espacios escénicos y corporal en otro según cumpla el objeto contractual. Las cantidades consignadas por el metraje de las fotos evidenciadas. La identificación de los espacios, su distribución por área y la dirección exacta de ejecución serán informadas por la entidad.
3. El contratista deberá suministrar, bajo su exclusiva responsabilidad, la totalidad del personal, equipos, herramientas, materiales e insumos necesarios para ejecutar las actividades contratadas. Los productos utilizados deberán ser compatibles con las características de los pisos existentes y entre sí, garantizando las condiciones de calidad y acabado exigidas. Se admitirán productos equivalentes que acrediten el desempeño técnico requerido sin exigir una marca determinada.
4. Se exige que el proponente, persona natural o jurídica tenga como actividad principal o secundaria que esté relacionado con el objeto y alcance contractual, ya que no se acepta la tercerización del servicio, lo cual se verificará en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente.

5. La ejecución se realizará conforme al cronograma acordado con la supervisión, considerando la programación académica, la disponibilidad de los espacios escénicos, la ventilación y los tiempos de secado y curado. 
6. Los proponentes deben garantizar la prestación del servicio en la sede principal del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida ubicado en la dirección calle 38 sur # 44-120 del Municipio de Envigado, Antioquia, en los tiempos requeridos por parte de la supervisión del contrato.

7. La visita de reconocimiento podrá realizarse previa coordinación con la entidad, La entidad suministrará información para mayor claridad en cuanto a las especificaciones técnicas, el proponente podrá realizar una visita a la entidad, acercándose a la sede principal del Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida ubicada en la Calle 38 sur # 44 – 120 Envigado, Antioquia y preguntar por el señor Stiven Molina Yepes.
8. El personal deberá cumplir las disposiciones aplicables de seguridad y salud en el trabajo y usar los elementos de protección apropiados. El contratista deberá implementar medidas de señalización, control de polvo, ventilación y manejo de residuos; proteger las áreas, los equipos y demás muebles o mobiliario dispuestos en las aulas, así como las personas, además establecer estrategias de limpieza que permita la entrega de los espacios escénicos en óptimas condiciones.
9. La recepción comprenderá la verificación de las actividades contratadas en los espacios escénicos, la uniformidad del acabado, la limpieza y la ausencia de defectos visibles. El contratista entregará las fichas técnicas de los productos utilizados y las recomendaciones de uso, limpieza y mantenimiento, junto con el registro de ejecución.

10. El ajuste de tablas sueltas y el resane superficial están incluidos. La sustitución de tablas, la reparación del soporte y los daños ocultos no cuantificados deberán ser definidos previamente por la entidad y, de ser necesarios, gestionados mediante el mecanismo contractual aplicable antes de su ejecución; no se entenderán incluidos sin especificación y cuantificación.
11. Antes de iniciar las intervenciones, el contratista y la supervisión deberán realizar una inspección conjunta de los pisos de madera, dejando constancia de su estado inicial, las áreas objeto de mantenimiento y las condiciones que puedan afectar la ejecución. Esta verificación deberá documentarse mediante registro fotográfico y no podrá utilizarse para modificar unilateralmente el alcance, las cantidades ni el valor contratado.
12. El contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones a muros, puertas, mobiliario, equipos, instalaciones eléctricas y demás bienes institucionales. Los daños ocasionados por acciones u omisiones imputables al contratista durante la ejecución deberán ser reparados o restituidos a su costa, sin generar erogaciones adicionales para la Entidad.
____________________________________

STIVEN MOLINA YEPES 
Técnico Administrativo de Infraestructura y Bienes
Tecnológico de Artes Débora Arango Institución Redefinida
