[image: ]
ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS

El suscrito Representante Legal de la empresa ________________________________ identificada con Nit ____________ se permite certificar que la compañía que representa prestará en caso de ser adjudicado el contrato al Instituto Nacional para Ciegos INCI los siguientes servicios:

Una unidad de vigilancia armada y medios tecnológicos veinticuatro (24) horas del día, los siete (7) días de la semana, con:

· Un guarda armado
· Servicio las 24 horas
· Turnos de ocho horas

Dispone de la infraestructura tecnológica, el personal operativo, los recursos técnicos, financieros y logísticos necesarios para garantizar la prestación continua e ininterrumpida del servicio durante toda la ejecución contractual.
La central cuenta, como mínimo, con las siguientes características técnicas:

1. Mínimo dos (2) estaciones de operación y monitoreo activas para la atención simultánea de eventos.
2. Personal operativo y de supervisión disponible de manera permanente durante las 24 horas del día.
3. Plataforma de gestión centralizada para monitoreo de medios tecnológicos y administración de eventos.
4. Sistema de visualización múltiple tipo video wall o equivalente para la supervisión en tiempo real de eventos críticos.
5. Sistema de grabación, almacenamiento y consulta histórica de eventos y evidencias.
6. Respaldo eléctrico mediante Batería, UPS y/o planta eléctrica que garantice la continuidad de la operación ante fallas del suministro de energía.
7. Enlaces de comunicación con mecanismos de redundancia que aseguren la disponibilidad permanente del servicio.
8. Sistema de registro y trazabilidad de eventos que permita auditar todas las actuaciones realizadas por los operadores.
9. Controles de acceso físico y lógico que garanticen la seguridad de la información y la continuidad operativa.
10. Capacidad para generar reportes, estadísticas e informes de gestión cuando sean requeridos por la entidad contratante.

Acredita que dispondrá, para la operación permanente del servicio, como mínimo, de los siguientes equipos.  
 
Los elementos y equipos que serán instalados y puestos en funcionamiento, son de tecnología inalámbrica, toda vez que no se autoriza la instalación de nuevas redes ni la ejecución de intervenciones sobre la planta física de la entidad.  
 
Los equipos mínimos exigidos serán los siguientes conforme con las especificaciones y cantidades establecidas en el cuadro de distribución del sistema de alarma adoptado por la entidad.  
· Dos (2) centrales de alarma inalámbrica profesional con las siguientes características: 
Con capacidad para registrar y controlar hasta treinta y dos (32) dispositivos inalámbricos. 
Comunicación dual una por cable a través de un puerto Ethernet (RJ45) y la otra con conexión móvil mediante ranura para tarjeta SIM con soporte para redes 4G / LTE y NB-IoT.  
El sistema de monitoreo deberá contar con una batería o sistema de respaldo que garantice como mínimo cuarenta y ocho (48) horas de continuidad de servicio ante falla en el suministro de energía local.  

· Dos (2) módulos expansores y retransmisores de zonas inalámbricas, que cuenten con las siguientes características: 

Registro de hasta cuarenta y ocho (48) dispositivos o detectores inalámbricos. 
Recepción y decodificación de alertas para su transmisión a relés. 
Función de retransmisión que permita ampliar el alcance de la señal inalámbrica en áreas remotas o con cobertura débil. 
· Detectores de movimiento inalámbricos por infrarrojos y radiofrecuencia, diseñados para uso en interiores, que cuenten con las siguientes características: 
Inmunidad a mascotas o animales, que evite activaciones por su presencia. 
Funcionamiento por radiocanal, sin necesidad de cableado. 
Alcance de detección volumétrica de hasta diez (10) metros. 
Análisis de señal mediante microprocesador, con compensación de temperatura. 
Control de apertura de la carcasa. 

· Detectores de humo inalámbricos y ópticos, diseñados para la detección temprana de incendios, que cuenten con las siguientes características:  

Detección de doble haz, mediante tecnología de cámara de humo de doble rayo. 
Reducción de falsas alarmas ocasionadas por polvo o vapor de agua. 
Sensor de temperatura incorporado. 
Detección de niveles de humo entre 0.05 y 0.2 dB/m, con un tiempo de respuesta inferior a diez (10) segundos. 
Comunicación por radiofrecuencia, sin necesidad de cableado. 
Alcance de hasta trescientos (300) metros en línea de vista. 

· Sirena inalámbrica de luz y sonido, que cuente con las siguientes características:  

Señalización audiovisual, mediante emisión simultánea de luz y sonido. 
Alcance de hasta trescientos (300) metros en espacio abierto. 

· Control remoto, que cuente con las siguientes características:  

Tres (3) botones de funciones independientes: pánico (SOS), armado y desarmado del sistema de seguridad. 
Comunicación inalámbrica. 
Codificación dinámica de mensajes tipo Keeloq. 

· Detector de contacto magnético inalámbrico, que cuente con las siguientes características: 

Terminales de zona o GDN.  
Rango de separación de imán entre veinte (20) y treinta (30) milímetros.  

· Sensor inalámbrico de doble tecnología, que cuente con las siguientes características:  

Sensor de movimiento PIR  
Canal acústico para la detección de rotura de cristales.  
Detección volumétrica de hasta doce (12) metros. 
Detección de rotura de cristales de hasta seis (6) metros. 
Procesamiento de señales mediante microprocesador, que evite falsas alarmas.  

· Dos (02) estaciones manuales de alarma contra incendios, que cuenten con las siguientes características: 

Accionamiento de doble movimiento, que permita evitar falsas alarmas. 
Chapa y llave para el restablecimiento del dispositivo.  
Conexión al panel de alarma.  
· Sirena de quince (15) vatios.  
· Medios de comunicación de voz, que cuenten con las siguientes características:  
Capacidad para establecer comunicaciones individuales y grupales de forma inmediata, con tiempos mínimos de establecimiento de llamada y disponibilidad permanente del servicio. 
Implementación de protocolos de cifrado de extremo a extremo y demás mecanismos de seguridad que protejan la información contra accesos no autorizados, interceptación o alteración de datos. 
Funcionalidad de monitoreo y seguimiento geográfico en tiempo real, que permita la visualización de la ubicación de usuarios, equipos o recursos desplegados en campo. 
Compatibilidad de la plataforma con dispositivos móviles Android e iOS, radios especializados para comunicaciones críticas, consolas de despacho y demás herramientas requeridas para la gestión integral de las operaciones de seguridad.  
· Un (1) tubo de descarga requerido para el adecuado funcionamiento del sistema o equipo asociado a la prestación del servicio. 
Así mismo se incluye dentro de la oferta la totalidad de la mano de obra y los materiales necesarios para la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos señalados en el presente numeral, tales como cableado, canaleta y demás insumos requeridos, así como la puesta en funcionamiento integral del sistema. 
	DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ALARMA (PROTECCIÓN)

	NUMERO DE EQUIPOS
	ELEMENTOS
	LUGAR

	6

	Dos Sensores de Humo 
	CENTRO CULTURAL 

	
	Dos Sensores de Humo 
	CORTE E IMPRESIÓN 

	
	Dos Sensores de Humo 
	DEPOSITO PISO 2 

	2

	Estacion manual 
	PASILLO ASCENSOR SEGUNDO PISO 

	
	Estacion manual 
	PASILLO IMPRESIÓN 

	25

	Sensor de Humo 
	OFICINA CENTRO CULTURA 

	
	Sensor de Humo 
	COMEDOR 

	
	Sensor de Humo 
	RADIO 

	
	Sensor de Humo 
	TIENDA 

	
	Sensor de Humo 
	CORRESPONDENCIA 

	
	Sensor de Humo 
	OFICINA ADJUNTA DIRECCION 

	
	Sensor de Humo 
	DIRECCION 

	
	Sensor de Humo 
	ASESORIA JURIDICA 

	
	Sensor de Humo 
	COMUNICACIONES 

	
	Sensor de Humo 
	ZONA COMUN SEGUNDO PISO 

	
	Sensor de Humo 
	ASESORIA PLANEACION 

	
	Sensor de Humo 
	RACK 

	
	Sensor de Humo 
	GESTION HUMANA 

	
	Sensor de Humo 
	ARCHIVO FINANCIERA 

	
	Sensor de Humo 
	FINANCIERA 

	
	Sensor de Humo 
	INFORMATICA Y TECNOLOGIA 

	
	Sensor de Humo 
	CAFETERIA 

	
	Sensor de Humo 
	GESTION INTERINSTITUCIONAL 

	
	Sensor de Humo 
	EDUCACION Y ACCESIBILIDAD 

	
	Sensor de Humo 
	ALMACEN 

	
	Sensor de Humo 
	ARCHIVO FINANCIERA 

	
	Sensor de Humo 
	IMPRESIÓN 

	
	Sensor de Humo 
	AUDITORIO 

	
	Sensor de Humo 
	ENCUADERNACIÓN 

	
	Sensor de Humo 
	IMPRESIÓN BRAILE 

	15

	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	OFICINA CENTRO CULTURA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	RADIO 

	
	Sensor de Movimiento Y Rompimiento de Vidrio 
	TIENDA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	CORRESPONDENCIA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	DIRECCION 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	ASESORIA JURIDICA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	COMUNICACIONES 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	RAMPA PARQUEADERO 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	ANTIGUA CAFETERIA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	IMPRESIÓN 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	TECNOLOGIA 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	AUDITORIO 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	DEPOSITO PISO 2 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	ENCUADERNACIÓN 

	
	Sensor de Movimiento y Rompimiento de Vidrio 
	IMPRESIÓN BRAILE 

	1
	Sensor Liviano 
	PUERTA PRINCIPAL 



Por tanto, la cantidad, especificaciones y detalle de los equipos anteriormente relacionados (paneles de control, sensores de movimiento y rotura de vidrio, sensores de humo, estaciones manuales, expansores y cámaras interiores y exteriores), corresponde al sistema de seguridad electrónica mínimo que se garantiza su instalación, operación, puesta en funcionamiento y monitoreo remoto durante la ejecución del contrato. 




________________________________________
FIRMA 
NOMBRE
(Persona Natural o Representante Legal Persona Jurídica)
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