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Anexo 9 - ESTUDIO TÉCNICO

Ficha Técnica:

De acuerdo a los anexos: 
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”

1.1.1. [bookmark: _Toc115188440]Obligaciones generales y particulares del futuro contratista.

• Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, y antes de iniciar la fabricación, el contratista deberá entregar al supervisor la muestra física de la lona ofertada y la carta de colores del fabricante, para verificar la calidad y aprobar el color. 
• Si algún o algunos de los componentes que integran los elementos es devuelto o no se recibe por presentar daños, defectos de fabricación o porque no cumplen con las especificaciones técnicas deberán ser sustituidos por el contratista en un plazo no superior a 15 días calendario, a todo costo. 
• Teniendo en cuenta las características de los elementos, el participar en el proceso obliga al contratista al compromiso de proveer los elementos que cumplan con lo ordenado en la normatividad establecida. 
• Garantizar la cantidad de personal suficiente para cumplir con las fechas descritas en el contrato teniendo en cuenta el trabajo previsto en el diseño 
• El contratista en coordinación con el supervisor del contrato deberá tramitar el estudio de seguridad del personal que ingresa Al Comando Aéreo de Combate No 6 a ejecutar las actividades contratadas. 
• El alojamiento y la alimentación del personal que ingresará a la unidad son responsabilidad del contratista. 
• Se debe garantizar que las piezas suministradas sean nuevas y de excelente calidad, las cuales cumplan con la normatividad vigente. 
• El contratista garantizará los derechos de reserva y utilización de la información técnica (memorias, esquemas y registros fotográficos), por tratarse de documentos confidenciales dentro de una unidad estratégica. 
• Para la entrega del bien, el contratista deberá otorgar al supervisor del contrato para su respectiva verificación y aceptación, soporte de trazabilidad del producto específico entregado con su respectiva documentación (certificados de conformidad y calidad de los productos), el producto debe ser nuevo, contar con garantía de 5 años, trazabilidad de importación (si se requiere), lo cual hará parte del expediente contractual como soporte de las actividades del supervisor del contrato. 
• La sobre carpa debe ser instalada por el contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato. 
• El contratista debe contar con el material, los insumos, la herramienta y el personal necesario, que se requieran para la debida instalación de la sobre carpa. 
• La carpa debe ser instalada por personal que cuente con su respectivo certificado en trabajo de alturas, para lo cual el certificado deberá ser presentado el mismo día de la instalación. 
• Antes de la suscripción del acta de inicio, el contratista deberá acreditar ante el supervisor, con hojas de vida y soportes, el siguiente personal mínimo: (i) un (1) ingeniero civil con matrícula profesional vigente, responsable de la memoria técnica y de cálculo del sistema de tensionamiento y anclaje; y (ii) un (1) coordinador de trabajo en alturas con certificación vigente, conforme a la Resolución 4272 de 2021. 
• El contratista deberá realizar la instalación de la sobre carpa dando cumplimiento con todas las normas de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Riesgo Profesional) y deberá presentar las certificaciones de Trabajo en Alturas para realizar la puesta en servicio. 
• Es obligación del contratista entregar los documentos necesarios para dar inicio y ejecución del presente proceso contractual de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993. 
• El contratista se compromete a mantener indemne a la Fuerza Aeroespacial Colombiana – Comando Aéreo de Combate N°6, de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes. 
• El contratista debe garantizar la estabilidad de precios durante la vigencia del contrato, por lo cual deberá elaborar de manera responsable su oferta. 
• El contratista deberá tramitar las garantías que haya lugar ante los fabricantes y deberá entregarlas al supervisor con la entrega del material.
• Informar mediante oficio, de forma inmediata al supervisor del contrato sobre cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo. 
• El contratista deberá asumir los costos directos e indirectos, incluidos almacenamiento, empaque, embalaje, transporte y seguros entre otros, para la entrega de los bienes y actividades objeto del contrato en las instalaciones del CACOM-6 ubicado en Tres Esquinas (Solano – Caquetá). 
• El contratista deberá dar cabal cumplimiento a los compromisos de anticorrupción y antisoborno apoyando la acción del estado colombiano y del Ministerio de Defensa Nacional para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas. Dentro de este marco, EL CONTRATISTA se compromete a impartir instrucciones a todos sus empleados y agentes, así como a cualquier representante suyo, exigiendo el cumplimiento en todo momento de las leyes de la Republica colombiana y especialmente aquellas que rigen la presente contratación y les impondrá la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago corrupto a los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. 
• Constituir las pólizas, y en caso de ser necesario actualizarlas. 
• Cargar la factura electrónica y los demás documentos necesarios para el pago 
• Se debe emplear personal capacitado y con experiencia en instalación de carpas y trabajo en alturas. Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y óptima ejecución del servicio deberán ser suministrados por el Contratista y a su cargo, adicional deberán ser adecuados para las características y magnitud del servicio que se ha de ejecutar. La reparación y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cuenta exclusiva del contratista, lo mismo que los combustibles y lubricantes que se requieran. 
• Se debe estar en la capacidad de entablar las relaciones necesarias con los fabricantes de elementos requeridos para su mantenimiento, importación entrega a la Entidad. Por lo anterior, es importante que el contratista conozca tiempos de entrega de cada fabricante y los tiempos requeridos para su importación y nacionalización. 
• Dentro de sus costos administrativos deberá contemplar todo lo relacionado con alojamiento de personal, servicios públicos, alimentación y demás aspectos indirectos que se requiera para la ejecución del contrato. 
• El contratista deberá tener en cuenta la logística requerida para el transporte de personal, equipos, herramientas, materiales y demás elementos que requiera para llevar a cabo la ejecución del contrato en las instalaciones del CACOM-6 (Solano – Caquetá). La Fuerza Aeroespacial no asumirá ningún tipo de transporte para tal fin.



4.1.2.1.	Obligaciones del sistema integrado de gestión
No aplica.
4.1.2.1.2.	Seguridad física y de la información.
El contratista y su personal deberán guardar reserva sobre la información, ubicación e instalaciones de la Unidad a las que tengan acceso, y no podrán tomar ni divulgar registros fotográficos, esquemas o planos sin autorización del supervisor. Antes de iniciar la fabricación, el contratista deberá entregar al supervisor, para su aprobación, los siguientes documentos: 
• Acta o registro de verificación dimensional en sitio. 
• Definición técnica de la solución a ejecutar, con base en la verificación realizada en sitio, las condiciones establecidas en la presente ficha técnica y la memoria técnica correspondiente. 
• Memoria técnica/cálculo del sistema de tensionamiento y anclaje, suscrita por profesional competente. 
• La memoria técnica del sistema de tensionamiento y anclaje deberá definir, como mínimo, las acciones consideradas para el diseño, incluyendo viento; la cantidad y disposición definitiva de los puntos de anclaje; las características y capacidades requeridas de guayas, tensores, terminales y conexiones; la verificación de los anclajes existentes que se proyecte reutilizar; y el dimensionamiento de los nuevos anclajes que resulten necesarios. 
• Muestra física de la lona y aprobación de color por parte de la Entidad. 
• Ficha técnica y certificados definitivos del lote/material a suministrar. 
• Procedimiento de desmonte y montaje. 
• Documentación SST, personal, equipos y certificaciones requeridas para el ingreso y trabajo en alturas. 
• Cronograma de fabricación, transporte e instalación. 
4.1.2.1.3.	Seguridad y salud en el trabajo.
• El contratista deberá cumplir la normatividad colombiana vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo y trabajo en alturas, incluida la Resolución 4272 de 2021 o la norma que la modifique o sustituya. 
• El personal que ejecute trabajos en altura deberá contar con formación/certificación vigente y aptitud ocupacional correspondiente; se dispondrá de coordinador de trabajo en alturas cuando aplique. 
• El contratista suministrará EPP, sistemas de protección contra caídas, líneas de vida, equipos de elevación, plataformas, grúa o medios auxiliares necesarios, debidamente certificados cuando aplique. 
• Se deberán elaborar permisos de trabajo, análisis de riesgos/ATS, inspecciones preoperacionales, plan de emergencias y medidas de rescate de acuerdo con la actividad. • No se realizarán actividades en altura durante lluvia, tormenta eléctrica, vientos que comprometan la seguridad, ni cuando la Unidad ordene suspensión por operación aérea. 
• Por la proximidad de operación de helicópteros, todos los materiales, herramientas, retales, guayas y elementos temporales deberán permanecer asegurados. Se implementará control estricto de objetos extraños (FOD) y limpieza al finalizar cada jornada. 
• El contratista coordinará con el personal designado por la Unidad las ventanas de trabajo, acceso de equipos y restricciones por operación aérea. 
• El ingreso de personal estará sujeto a los estudios y controles de seguridad que establezca CACOM6. Alojamiento y alimentación serán responsabilidad del contratista. 
4.1.2.1.4.	Gestión ambiental.
El contratista deberá: (i) clasificar y disponer adecuadamente los residuos generados, incluida la sobrecarpa desmontada, los retales de PVC, los empaques y los elementos metálicos retirados, entregándolos a la Entidad o a un gestor autorizado según instrucción del supervisor; (ii) disponer en sitio autorizado los residuos de las excavaciones para anclajes y restituir el terreno intervenido; (iii) no realizar quemas ni vertimientos en la Unidad; y (iv) cumplir la Directiva Permanente de Gestión Ambiental de la FAC y la normatividad ambiental vigente.
4.1.3.	Compras públicas sostenibles con el ambiente y socialmente responsables.
No aplica.
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