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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 


	NOMBRE COMERCIAL DEL BIEN O SERVICIO



ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO FOTOLIX, CELEBRADO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL (ISER)

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS
Tabla 1. Equipos

	EQUIPOS DE MEDIDA

	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD
	UNIDAD

	Refractómetro digital de bolsillo 0.0
A 33.0 %Brix
	2
	Equipos

	Refractómetro de bolsillo 0 - 90 Brix
	1
	Equipo

	Colorímetro Thermo Scientific
	1
	Equipo



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	Refractómetro de alta

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	TIPO DE BIEN O SERVICIO

	41113736 
	REFRACTOMETRO DE 0 - 90 BRIX

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	[image: ]
Refractómetro de rango completo que cubre el 0 al 90% Brix. El diseño con resistencia a altas temperaturas, permite mediciones sin preocupación de líquidos calientes. Resistente al agua. 
Características:
El diseño permite al usuario limpiar fácilmente la muestra con tan solo poner el área de muestreo bajo el grifo de agua. 
La función de Compensación Automática de Temperatura le permite tomar las lecturas sin tener en cuenta la temperatura ambiente.  Viene con un estuche exclusivo para evitar que se dañe o se pierda. 
Tamaño de la muestra de 2-3 gotas. Distribución automática de muestras (ASD) 
El nuevo diseño permite que las muestras cubran el prisma sin necesidad de levantar la tapa del prisma. Esto hace posible realizar mediciones rápidas y sencillas. 
Escala de medición: Brix 0.0~90.0% 
Escala mínima: Brix 1.0% 
Tamaño y peso: 3.2×3.4×16.8cm, 130g 

	UNIDAD DE MEDIDA

	1 Unidad 

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACITACION DE USO

	Si



	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	Refractómetro de baja

	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	TIPO DE BIEN O SERVICIO

	41113736 
	Refractómetro de mano de  0.0 a 33.0 %Brix

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN

	
[image: ]
Refractómetro equipado con Compensación Automática de Temperatura y resistencia al agua.
Es de fácil lectura, sencilla sujeción y fácil eliminación de muestras. Además, gel nuevo diseño tiene un tipo de agarre que permite un aspecto más higiénico, y una estructura más equilibrada.
Escala de Medición: Brix 0.0 a 33.0% (Compensación Automática de Temperatura) Escala Mínima: Brix 0.2%
Exactitud: Brix ±0.2% (10 a 30°C)
Repetición: ±0.1%
Clase de protección internacional: Protección al polvo y chorros de agua 
Tamaño y Peso: 3.2×3.4×20.3cm, 155g

	UNIDAD DE MEDIDA

	2 unidades 

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICION, DE OBSERVACION Y DE PRUEBAS.

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACITACION DE USO

	Si




	DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	COLORÍMETRO


	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO

	CLASIFICACIÓN UNSPSC
	TIPO DE BIEN O SERVICIO

	41115318

	COLORÍMETROS

	DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN
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Con más de 70 opciones de métodos pre-programados, este medidor portátil a prueba de agua ofrece pruebas de líquidos, polvos, y tabletas para rangos expandidos y opciones de prueba. Hay seis longitudes de onda generadas por los LEDs de larga duración. Este instrumento tiene una pantalla gráfica que es fácil de entender y que se puede usar en Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano o Polaco.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Longitudes de Onda: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm
Precisión Fotométrica: 2 % de escala completa medido con soluciones estándar Resolución Fotométrica: ±0.005 Abs
Software
Métodos de Prueba: Preprogramado con mensajes y retroalimentación para usuario, lista de favoritos del usuario eficiente
Autorango: Sí
Capacidad de blanco: Por método
Formatos de Reactivos de Prueba: Polvo, tableta, líquido, tubos de reacción de reactivo, tubos de digestión ácida.
Puntos Registro Datos: Hasta 1000, con fecha y hora
Capacidad de Carga del Nuevo Método: Sí, a través del puerto interno RJ45. El medidor incluye:
Medidor AQ3700, 4 pilas, 4 viales (24 mm), 3 viales (16 mm), 1 adaptador c/u para viales de16 mm y 13 mm, estuche, manual de usuario con métodos de prueba, varilla agitadora apisonadora de tabletas y cepillo. 


	UNIDAD DE MEDIDA

	1 Unidad

	DESCRIPCIÓN GENERAL

	EQUIPOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO, DE MEDICIÓN, DE OBSERVACIÓN Y DE PRUEBAS.

	DEBE CONTAR CON GARANTÍA Y CAPACITACIÓN DE USO

	Si









_____________________________
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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