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PROCESO DE SELECCIÓN
SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SAMC.XXX-2026

OBJETO: CONTRATAR EL ALQUILER, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DE FIGURAS, ESTRUCTURAS Y ELEMENTOS DECORATIVOS NAVIDEÑOS PARA LA AMBIENTACIÓN Y EL EMBELLECIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BOJACÁ, CUNDINAMARCA, COMO ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, DINAMIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA OFERTA TURÍSTICA MUNICIPAL.

	ITEM
	ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT.

	1
	ÁRBOL DE AROS
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de árbol de aros fabricado en estructura metálica de forma cónica de 6 m de altura, decorado con manguera LED flexible de alta luminosidad para delineado de contornos y luces mini LED 110 V dispuestas en puntos estratégicos de la estructura para efectos internos y detalle de la figura. Colores a elegir por la Entidad.
	UND
	1

	2
	PHOTOPOINT NAVIDEÑO TIPO TÚNEL
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de estructura metálica tridimensional tipo túnel de 3,00 m de altura x 6,00 m de ancho x 0,60 m de profundidad, diseñada como elemento decorativo y punto fotográfico, con figuras de árboles navideños y elementos circulares superpuestos, decorada con manguera LED flexible de alta luminosidad y luces mini LED 110 V.
	UND
	1

	3
	NOEL SENTADO 3D
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de figura tridimensional de Papá Noel sentado de aproximadamente 4,00 m de altura x 2,80 m de ancho x 2,20 m de profundidad, en estructura metálica hueca, modular y desmontable, en tubo galvanizado de 1/2" y 3/4" calibre 18, con anclaje mediante platinas de 30 x 30 cm y 1/4" fijadas con chazos metálicos de expansión de 1/2", pernos, tuercas, refuerzos y tensores, decorada con manguera LED flexible y luces mini LED 110 V.
	UND
	1

	4
	FLOR NOCHEBUENA
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de flor nochebuena fabricada en estructura metálica de 2 m de altura para anclar en césped, decorada con manguera LED flexible de alta luminosidad y luces mini LED 110 V.
	UND
	6

	5
	MEDIO ARCO PUNTA ESTRELLA
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de medio arco punta estrella en estructura metálica de 3 m de altura, decorado con manguera LED 110 V doble línea en el contorno y luces mini LED 110 V. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en alturas.
	UND
	10

	6
	TRINEO PEQUEÑO 3D INTERACTIVO
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de trineo 3D interactivo en estructura metálica con pintura electrostática, madera inmunizada y pintada para exterior, telas para efecto día/noche, manguera LED con corte máximo cada 100 cm y tensión 110-130 V, y luces mini LED semi-industriales tipo intemperie de mínimo 10 m con cable transparente. Incluye infraestructura eléctrica, elementos de conexión hasta punto cero, materiales, mano de obra y equipo para trabajo en alturas.
	UND
	1

	7
	MOTIVO INSTAGRAMEABLE
	Alquiler, transporte, instalación, mantenimiento y desmontaje de motivo instagrameable de 3 m de altura. El motivo deberá tener como mínimo: estructura metálica con pintura para exterior, decoración en manguera LED y luces mini LED 110 V. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero, mano de obra y equipo para trabajo en alturas. Conforme a render anexo.
	UND
	1

	8
	MANGUERA LED
	Alquiler, instalación, mantenimiento y desmontaje de manguera LED de bajo consumo y alta eficiencia energética de 110 V AC – 120 V AC, IP44 para uso exterior. Incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero y mano de obra.
	METRO
	1.000

	9
	CORTINA LED (UNIDAD)
	Alquiler instalación y desmontaje de CORTINA LED de bajo consumo, de alta eficiencia energética de 110 V AC – 120 V AC, IP44 para uso exterior, incluye materiales y elementos de conexión hasta punto cero y mano de obra
	UND
	10



CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

1. Entrega en funcionamiento: dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la suscripción del acta de inicio.
2. Periodo de exhibición: desde la entrega en funcionamiento durante la temporada navideña con encendido diario entre las 5:30 p.m. y las 11:00 p.m., 
3. Desmontaje y retiro: el desmontaje será coordinado previamente con el supervisor.
4. Mantenimiento: hacer revisiones periódicas preventivas y atención de fallas dentro de las doce (12) horas siguientes al requerimiento, con registro escrito. Durante el periodo de exhibición deberá funcionar como mínimo el noventa y cinco por ciento (95 %) de la iluminación de cada figura.
5. Instalación eléctrica: cumplir el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE vigente (Resolución 40117 de 2024 del Ministerio de Minas y Energía, o la norma que la modifique o sustituya). 
6. Estabilidad: antes de la apertura al público, el contratista certificará el anclaje y la estabilidad frente al viento de las estructuras de más de tres (3) metros de altura.
7. un (1) técnico electricista con matrícula profesional vigente expedida por el Consejo Nacional de Técnicos Electricistas – CONTE en la clase TE-5 y TE-6, con experiencia mínima de cinco (5) años.


LINA MARLEN CASTELLANOS APONTE
Secretaria de Desarrollo Económico y Rural
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	Fecha
	Firma

	Proyectó
	Stefanie Stahelin Moreno - Contratista
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	Revisó
	Juan Felipe Agudelo – Abogado Secretaria de Gobierno
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	Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes, y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.
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