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CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROPERFORADO ADHESIVO FULL COLOR EN ALTA DEFINICIÓN (HD) PARA LOS VIDRIOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL LETRERO INSTITUCIONAL, SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN DEL CAQUETÁ – ICDR.
De acuerdo con la información de la necesidad con que cuenta el Instituto, en cuanto a las especificaciones técnicas y la cantidad de elementos requeridos, a continuación, se presenta el resumen las necesidades que pretenden ser suplidas mediante la contratación.

	ITEM
	OBJETO
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANT

	1
	MICROPERFORADO PARA VIDRIOS
	- Microperforado adhesivo full color en alta definición (HD), instalado en los vidrios del ICDR.

	Metro Cuadrado
	205

	2
	LETRERO INSTITUCIONAL 
	- Letrero institucional de 1.80 mts x 2.80 mts con logotipo de la entidad para identificación externa, fabricado en panaflex impresión full color con luminaria, incluye instalación.

	Unidad
	1

	3
	SEÑALIZACIÓN INSTITUCIONAL 
	- Señales institucionales fabricadas en polietileno impresión full color, tamaño 30 cm x 15 cm, instalado con topes metálicos - 
	Unidad
	30

	4
	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	- Señales de SST fabricadas en polietileno impresión full color, tamaño 30 cm x 15 cm, instaladas y según indique la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad - 
	Unidad
	100

	5
	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)
	- Señales de SST fabricadas en polietileno impresión full color, tamaño 30 cm x 15 cm, con fotoluminiscente, instaladas y según indique la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad - 
	Unidad
	10

	6
	SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) ESTADIO
	- Señales de SST fabricadas en polietileno impresión full color, tamaño 60 cm x 25 cm, instaladas en estructura metalica y según indique la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la entidad - 
	Unidad
	10

	7
	PUNTO DE ENCUENTRO 
	Pedestal en estructura metálica de 2.50 mts de alto, señal triangular de 60 cm x 60 cm impreso en material resistente a exteriores a full color instalada según indique la profesional en seguridad y salud en el trabajo.
	Unidad 
	1

	8
	PLANO
	Un plano impreso de la entidad con ruta de evacuación en polietileno a full color de 80 x 60 instalado donde se indique.
	Unidad 
	1




Atentamente, 
Firma: 
Nombre del proponente






