ANEXO Nº 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA



Lugar, dd/mm/aaaa



SEÑORES:
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
CIUDAD

Asunto: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº MB-MC-028-2026



Señoras/Señores:


El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de Incluya el nombre del proponente, se compromete a SEÑALAR OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente al MUNICIPIO DE BUSBANZÁ a verificar toda la información incluida en ella.

En mi calidad de proponente declaro:

Que conozco la Invitación Pública No. MB-MC-028-2026, del proceso de selección, así como los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de los formatos exigidos en la Invitación Pública.

Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del contrato provienen de actividades lícitas.

Que en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, presentaremos los documentos requeridos para el perfeccionamiento del contrato y realizaremos los trámites para el cumplimiento de los requisitos de ejecución, dentro de los plazos establecidos para el efecto. Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por el municipio.

Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.

Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de inicio u orden de ejecución y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso de selección.

Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso contractual.

Que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y suscribir el contrato que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso de adjudicación comprometen totalmente a la sociedad que legalmente represento; que ni yo ni la sociedad que legalmente represento (o los integrantes del proponente si el mismo es un consorcio o unión temporal, nos hallamos incursos en cualquiera
de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.

Que el municipio verificará que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por la Contraloría General de la República.

Que leí cuidadosamente la Invitación Pública y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.

Que mi propuesta se resume así:



NOMBRE COMPLETO DEL PROPONENTE CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT REPRESENTANTE LEGAL
(En caso de Consorcio o Unión Temporal, se debe indicar el nombre de cada una de las partes que lo conforman)

PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO: VALIDEZ DE LA PROPUESTA: 90 DÍAS

Que la presente propuesta consta de (       ) folios debidamente numerados.

Que declaro bajo la gravedad de juramento que el proponente SI          o NO         ha sido sancionado por alguna(s)

de las Entidades Estatales enunciadas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 con multa o cláusula penal, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos DOS (2) años anteriores a la fecha definitiva de cierre del proceso de selección en referencia. (En caso afirmativo, se deben relacionar las multas, las cláusulas penales respectivas y anexar copia de las sanciones y de las constancias de ejecutoria correspondientes.)

Que el Valor total de mi propuesta es de $                                , (incluido IVA o informar en el caso de no ser

responsable de IVA

Dirección:  	


Ciudad:  	


Teléfono(s):         	

Fax:  	

Correo Electrónico 	


Atentamente, 


___________________________________



























ANEXO No. 2
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

SEÑORES:
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ (BOYACÁ).

Ref: Invitación publica- Contratación de Mínima Cuantía No. MB-MC-028-2026

[Nombre  del  representante  legal  o  de  la  persona  natural  Proponente                               , identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que:

1.       Apoyamos la acción del Estado colombiano y la MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2.       No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación No.XXXXX
3.       Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de el municipio, directamente o a través de sus empleados, contratistas o terceros.
4.       Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación 	
5.       Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación
                           nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6.       Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7.       Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los_                     días del mes de                        de 	




[Firma representante legal del Proponente o de la Proponente persona natural] Nombre:  	
Cargo:  	 
Documento de Identidad:



























ANEXO No. 3
OFERTA ECONÓMICA

 
Lugar, dd/mm/aaaa

SEÑORES:
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ (BOYACÁ).

Asunto: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. MB-MC-028-2026

	[bookmark: RANGE!A1:E14]ITEM 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO (INCLUYE DESCUENTOS ESTAMPILLAS MUNICIPALES)
	VALOR TOTAL (INCLUYE DESCUENTOS ESTAMPILLAS  MUNICIPALES)

	1
	CARRO PODADOR HUSQVARNA LTH 1842
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	1.1
	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) REPARACIÓN DE ARRANQUE Y CAMBIO DE BAERÍA)
	1. Motor y Filtros
• Aceite de motor: Cambia el aceite utilizando el grado recomendado por el fabricante.
• Filtro de aire: Inspecciónalo y límpieza  soplando con aire comprimido de adentro hacia afuera a unos 10 cm de distancia, si está en mal estado realizar el cambio.
• Filtro de combustible: Cambio de filtro de combustible
• Bujía:  Límpiar, si presenta desgaste excesivo o acumulación de carbón realziar cambio
2. Plataforma y Cuchillas de Corte
• Limpieza:Realizar la limpieza eneral del sistema de cuchicllas
• Cuchillas: Revisar y afilar si es necesario , balancearlas para evitar daños
3. Sistema de Dirección y Neumáticos
• Presión de llantas: Comprobar y  ajustar la presión de aire de los neumáticos de manera uniforme para un corte nivelado.
• Engrase: Aplica grasa en los puntos de engrase del tren delantero, bujes y ejes según corresponda
	UNIDAD
	1
	 
	 

	1.2
	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (MANTENIMINETO CORRECTIVO)
	• Cambio de bateria, revusión y cambio de fusbles, reparación generl del sistema de arranque, reviipon y mantenimiento de sistema de luces
	UNIDAD
	1
	 
	 

	1,3
	SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR Y REPARACIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN, RODAMIENTOS Y  TERMINALES (CORRECTIVO)
	Limpieza de carburador, Calibrada de Válvulas, mantenimineto de poleas,
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	GUADAÑA STIHL FS280
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	2.1
	MANTENIMIENTO GENERAL 
	• Limpieza del carburador:  Realizar una limpieza a fondo externa e interna con gasolina limpia o aire comprimido.
• Limpieza de la carcasa y protector: Retirar restos de césped  y tierra de la carcasa del motor y del deflector de protección.                                                                                                                                                                                            • Inspección del equipo de corte: Verificar el estado del cabezal de nylon o la cuchilla de tres puntas.
	 UNIDAD 
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	CORTASETOS HUSQVARNA
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	3,1
	MANTENIMIENTO GENERAL 
	1. Limpieza  de las Cuchillas
• Lubricación: Apliqcar lubricante anticorrosivo en los bordes de la espada después de limpiarla. 
• Inspección de tornillos: Verificar que los tornillos que sujetan la espada no estén sueltos.
2. Filtro de Aire y Sistema de Refrigeración
• Limpieza del filtro
• Aletas de refrigeración: Limpiar las rejillas de ventilación de la carcasa.
3. Sistema de Engranajes y Caja Reductora
• Engrase de la transmisión
4. Componentes del Motor a Gasolina
• Revisión de la bujía: Desmontar la bujía para chequear que los electrodos no tengan exceso de carbonilla, Reemplazar la bujía si el electrodo está muy desgastado o si  se notan fallas en el arranque.
	 UNIDAD 
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	MOTO SIERRA STHIL MS310
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	4,1
	MANTENIMIENTO GENERAL
	• Filtro de aire:  extrae el filtro y límpialo con aire a presión o reemplázalo si está muy dañado para asegurar una combustión limpia.
• Bujía: Compruebar el desgaste o acumulación de hollín, limpia los electrodos y cámbiar  bujía original para garantizar un buen arranque.
• Filtro de combustible: Extrae el filtro del tanque de gasolina con un gancho de alambre, cámbialo si está obstruido para evitar fallas de potencia.
Sistema de Corte y Lubricación
• Espada y cadena: Desmonta la tapa del piñón, limpia las ranuras de la espada y verifica el desgaste de los dientes de la cadena.
• Tensado correcto: Gira el tornillo tensor hasta que la cadena quede acoplada a la parte inferior de la espada pero pueda girar suavemente de forma manual.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	TRACTOR KUBOTA M 9540
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	5,1
	MANTENIMIENTO GENERAL TRACTOR (INVCLUYE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS) CAMBIO DE LAS MAGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO
	1. Sistema del Motor (Cambios de Aceite y Filtros)
• Drenado y cambio de aceite de motor: Reemplazo total del lubricante del cárter
• Filtro de aceite de motor: Sustitución del elemento filtrante por uno nuevo original o compatible de alta calidad.
• Sistema de combustible: Cambio del filtro de combustible (o filtros principales/separadores si el modelo lleva varios). Incluye el purgado de aire del circuito para evitar fallos de encendido.
• Filtros de aire: Limpieza profunda o cambio del filtro de aire primario (externo) y el filtro secundario (interno) si muestra saturación.
2. Sistema de Transmisión e Hidráulico (Fluidos y Filtros)
• Drenado del fluido hidráulico/transmisión:. Se extrae todo el fluido viejo.
• Cambio de filtros hidráulicos: Reemplazo de los filtros de succión y/o retorno del sistema hidráulico
• Relleno de fluido nuevo: Reposición total utilizando fluido original Kubota 
3. Cambio de Mangueras del Sistema Hidráulico. Incluye:
• Despresurización de seguridad                                                                                                                                                       • Desmontaje y Etiquetado: Retirar las mangueras desgastadas, agrietadas o con fugas.
• Instalación de mangueras nuevas: Montaje de mangueras fabricadas a la medida exacta con los acoples, longitudes y rangos de presión originales.
4. Revisiones Generales y Puntos de Engrase 
• Engrase general: Aplicación de grasa con pistola en todas las graseras (fittings) del eje delantero, dirección, enganche de tres puntos y juntas universales.
• Nivel del eje delantero :  Revisión y/o cambio del aceite de la caja de engranajes del eje delantero.
• Inspección del sistema de refrigeración: Limpieza externa del radiadory verificación del nivel de anticongelante.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	APEROS TRACTOR KUBOTA M 9540
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	6,1
	MATENIMIENTO GENERAL ARADO DE DISCO APOLO (INCLUYE MANTENMIENTO DE PLATOS DE LOS PORTADISCOS, RODAMIENTOS, CAMBIO DE ROSCAS, TUERCAS, FELPAS Y PATINES)
	1. Sistema de Discos y Bujes (Órganos de Corte)
Inspección de desgaste y fisuras
Ajuste y engrase de maza/rodamientos
Limpieza y ajuste de limpiadiscos (raspadores)

2. Chasis, Estructura y Tornillería

Reapriete general: Ajuste de toda la tornillería (pernos de sujeción de brazos, discos, torre de enganche y enganches al tractor).

3. Rueda de Guía / Rueda de Apoyo (Rueda de Cola)
Revisión del ángulo y alineación: Ajuste del mecanismo para mantener la estabilidad lateral del arado durante el laboreo.

Lubricación del eje y bujes.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	6,2
	MATENIMIENTO GENERAL RASTRA  (INCLUYE MANTENMIENTO DE PLATOS DE LOS PORTADISCOS, RODAMIENTOS, CAMBIO DE ROSCAS, TUERCAS, FELPAS Y PATINES)
	1. Engrase y Lubricación (Mantenimiento Diario / Periódico)
Puntos de engrase (graseras/chumaceras)
Rodamientos/Cojinetes: Verificar que las chumaceras estén bien selladas y reacondicionar o cambiar la grasa

2. Inspección y Mantenimiento de Discos / Dientes
Discos.
Afilado: Inspeccionar el filo de los discos; afilar si están mellados o romos.
Desgaste y roturas: Reemplazar discos fisurados, deformados o con un diámetro muy reducido.
Ajuste del eje del cuerpo: Apretar las tuercas o pernos centrales del eje de los discos

3. Sistema Hidráulico y Mecanismo de Elevación
Cilindros e mangueras: Revisar fugas de aceite en los sellos del cilindro hidráulico y en los acoples rápidos.
Inspección de mangueras: Reemplazar mangueras con grietas, rozaduras profundas o desgaste en la malla exterior.
Pasadores de seguridad: Verificar el estado de los pasadores de bloqueo de transporte y del enganche.

4. Chasis, Estructura y Tornillería
Inspección de fisuras: Revisar soldaduras y barras principales del bastidor o chasis para detectar grietas producidas por vibración o impactos con piedras.
Reapriete general: Ajustar la tornillería de los cuerpos de discos, soportes de chumaceras, torre de enganche y barras de tiro.

5. Tren de Transporte (Ruedas y Llantas)
Presión de aire: Ajustar la presión de los neumáticos según las especificaciones del fabricante.
Rodamientos de rueda: Revisar el juego de las bocinas/manzanas de las ruedas de transporte y reempacar grasa si es necesario.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	6,3
	REPARACION GENERAL RETOBO DE DISCO APOLO
	 Incluye el suministro de piezas o reparación de los siguientes elementos                                                                               1,  • Cuchillas o azadas: 
• Tornillería reforzada: Tornillos, tuercas y arandelas cónicas para fijar las cuchillas. 
• Cadena de transmisión o piñones
• Tensores y guías
• Rodamientos (Cojinetes): 
• Crucetas del cardán: 
2. Sistema de Sellado y Lubricación
• Retenedores (Retenes de aceite)
• Juntas de estanqueidad: Juntas de corcho, goma o cartón para las tapas de la transmisión.
• Silicona de alta temperatura o formador de juntas
• Aceite de transmisión pesada:  rellenar  caja de engranajes y la transmisión lateral.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	BUSETA ESCOLAR  NPR CON PLACAS  OCM 430
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	7.1
	MANTENIMIENTO GENERAL (INVLUYE CAMBIOS DE ACEITE FILROS, ENGRASES Y  REPUESTOS, CAMBIOS DE REFRIGERANTE )
	• Suministro de lubricante
• Filtro de aceite de motor: Reemplazo del elemento filtrante
• Mano de obra calificada: Retirada del tapón del cárter, drenado por gravedad, cambio de arandela/sello del tapón y torque correcto.
Filtros adicionales
• Filtro de combustible (trampa de ACPM)
• Filtro de aire.
Revisiones e inspecciones
• Engrase general de chasis: Lubricación de puntos críticos como juntas de transmisión (cardán) y pasadores.
• Revisión y niveles de fluidos: Control de niveles de líquido de frenos, refrigerante de motor, dirección hidráulica y aceite de la caja/diferencial., realizar cambio si es necesario
• Reinicio del testigo de mantenimiento: Configuración del tablero digital inteligente (MID) para comenzar el nuevo conteo regresivo de kilómetros
	UNIDAD
	2
	 
	 

	7.2
	ALINEACION Y BALANCEO 
	1. Inspección previa del tren delantero y suspensión
Se revisa:
• Componentes de la dirección: Estado de los terminales de dirección, la barra de acoplamiento y las rótulas.
• Pivotes y rodamientos: Revisión del juego en los king pins (pernos maestros) y las mazas de las ruedas.
• Suspensión: Estado de las hojas de resorte (ballestas/muelles), bujes (bushings) y amortiguadores.
• Presión de aire: Calibración homogénea en todas las llantas.
2. Alineación del eje delantero (Dirección)
• Ajuste de la convergencia (Toe)
• Lectura de Camber y Caster.
3. Balanceo de las ruedas delanteras
• Desmontaje y limpieza: Se deben bajan las llantas delanteras y se limpian el rin y los canales de cualquier residuo.
• Prueba en máquina de carga pesada.
4. Rotación de llantas (Opcional)
	UNIDAD
	2
	 
	 

	7.3
	GRADUACION DE FRENOS 
	• Inspección visual: Revisión del estado de las campanas, bandas o zapatas y los cilindros de freno.
• Ajuste de bandas: Regulación de los tensores o mecanismos de aproximación.
• Prueba de giro y roce: Verificación de que las llantas giren libremente pero con un ligero roce controlado, asegurando la respuesta inmediata al pisar el pedal.
• Centrado del sistema: Accionamiento repetido del pedal para calibrar la presión hidráulica o neumática en las ruedas delanteras y traseras
	UNIDAD
	2
	 
	 

	7.4
	SUMINISTRO DE LLANTA DIRECCIONALES
	Neumatico con un diseño específico de ingeniería orientado a garantizar máxima seguridad para el transporte de pasajeros, tracción en terrenos difíciles (destapado/barro) y alta durabilidad en asfalto
	UNIDAD
	2
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	MOTO YAMAHA XTZ - PLACAS UXA 89F COLOR AZUL
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	8.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
	1. Sistema de Alimentación y Motor (Sincronización)
• Limpieza del sistema.
• Calibración de válvulas.
• Filtro de aire.• Bujía: Revisión del estado, calibración del electrodo o sustitución.
2. Chasis, Suspensión y Dirección
• Cunas de dirección: Desarme del tren delantero, limpieza, inspección de balines/rodillos y engrase general.
• Suspensión trasera (Bieletas/Trapecio y Monoshock): Desarmado, limpieza profunda y engrase de los bujes del trapecio para eliminar ruidos y garantizar suavidad.
• Suspensión delantera: Inspección de barras
• Ejes y rodamientos: Engrase de los ejes de las ruedas delantera y trasera.
3. Sistema de Frenos
• Limpieza y mantenimiento de mordazas: Desarmado del cáliper delantero y trasero, remoción de suciedad y revisión de los pistones.
• Líquido de frenos: Verificación del nivel y estado, o drenaje y cambio completo del fluido.
• Pastillas y bandas: Cambio de pastillas y bandas
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.2
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	• Drenaje y limpieza: Extracción de todo el aceite usado del motor y limpieza del tapón de drenaje.
• Reemplazo del filtro: Sustitución del filtro de aceite y cambio de su empaque 
• Aceite nuevo: Suministro de aceite nuevo
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.3
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE
	• Cambio del kit de arrastre
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.4
	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 
	Pastillas de freno delanteras originales para la Yamaha XTZ 150 (originales)
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.5
	SUMINISTRO DE BANDAS DE FRENO TRASERAS 
	Bandas de freno para la Yamaha XTZ originales (originales)
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.6
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO
	1. Diagnóstico Tecnológico y Sensores
• Prueba de escáner (ECU)
• Inspección del indicador de tablero: Verificación de las señales digitales y testigos. 
2. Sistema de Carga y Batería
• Prueba de la batería: Diagnóstico del estado de carga, retención de voltaje y salud en frío de la batería (los valores óptimos en reposo están entre 12.4 V y 12.8 V).
• Limpieza de bornes: Retiro de sulfatación en las terminales positiva y negativa, asegurando el correcto torque de apriete para evitar cortes intermitentes.
• Medición del alternador (estator) y regulador/rectificador
3. Sistema de Encendido e Ignición
• Revisión y calibración de la bujía: Desmontaje para verificar el desgaste del electrodo, limpieza de depósitos de carbón y ajuste de la calibración según el manual
• Inspección del capuchón de bujía y bobina de alta: Verificación de que no existan fugas de corriente o daños por humedad.
• Botón de encendido y relé de arranque: Limpieza e inspección de las señales de activación que van hacia el motor de arranque.
4. Componentes de Seguridad y Cableado
• Caja de fusibles: Inspección del fusible principal y secundarios para descartar sulfatación, cambiar si es necesario
• Enrutado y estado del arnés (cableado general): Revisión de la continuidad de los cables bajo el tanque y el asiento, asegurándose de que estén bien amarrados, aislados y no sufran desgaste por roce con el chasis.
• Limpieza de comandos o pulsadores: Aplicación de limpiador de contactos dieléctrico en los interruptores del manillar para eliminar tierra o humedad acumulada.
5. Iluminación y Señalización
• Revisión de luces: Comprobación de que funcionen correctamente el faro delantero (altas/bajas), luz de freno, luz de matrícula y direccionales. (incluye repuestos en caso de que no funcionen altas o bajas)
• Ajuste de la bocina (pito): Verificación de su correcto sonido y consumo eléctrico
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA 90/90/17 (INCLUYE NEUMATICO)
	Suministro e instalación de llanta delantera  de uso mixto,  medida 90/90-17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA 110/90/17 (INCLUYE NEUMATICO)
	Suministro e instalación de llanta trasera  de uso mixto,  medida 110/90/17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1
	 
	 

	8,9
	TAPIZADO DE SILLA
	Suministro e instalación de llanta trasera  de uso mixto,  medida 110/90/17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	MOTOS YAMAHA XTZ PLACAS UXA 90F COLOR NEGRO
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	9.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL
	1. Sistema de Alimentación y Motor (Sincronización)
• Limpieza del sistema.
• Calibración de válvulas.
• Filtro de aire.• Bujía: Revisión del estado, calibración del electrodo o sustitución.
2. Chasis, Suspensión y Dirección
• Cunas de dirección: Desarme del tren delantero, limpieza, inspección de balines/rodillos y engrase general.
• Suspensión trasera (Bieletas/Trapecio y Monoshock): Desarmado, limpieza profunda y engrase de los bujes del trapecio para eliminar ruidos y garantizar suavidad.
• Suspensión delantera: Inspección de barras
• Ejes y rodamientos: Engrase de los ejes de las ruedas delantera y trasera.
3. Sistema de Frenos
• Limpieza y mantenimiento de mordazas: Desarmado del cáliper delantero y trasero, remoción de suciedad y revisión de los pistones.
• Líquido de frenos: Verificación del nivel y estado, o drenaje y cambio completo del fluido.
• Pastillas y bandas: Cambio de pastillas y bandas
	UNIDAD
	1
	 
	 

	9.2
	 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	• Drenaje y limpieza: Extracción de todo el aceite usado del motor y limpieza del tapón de drenaje.
• Reemplazo del filtro: Sustitución del filtro de aceite y cambio de su empaque 
• Aceite nuevo: Suministro de aceite nuevo
	UNIDAD
	2
	 
	 

	9.3
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE
	• Cambio del kit de arrastre
	UNIDAD
	1
	 
	 

	9.4
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO
	1. Diagnóstico Tecnológico y Sensores
• Prueba de escáner (ECU)
• Inspección del indicador de tablero: Verificación de las señales digitales y testigos. 
2. Sistema de Carga y Batería
• Prueba de la batería: Diagnóstico del estado de carga, retención de voltaje y salud en frío de la batería (los valores óptimos en reposo están entre 12.4 V y 12.8 V).
• Limpieza de bornes: Retiro de sulfatación en las terminales positiva y negativa, asegurando el correcto torque de apriete para evitar cortes intermitentes.
• Medición del alternador (estator) y regulador/rectificador
3. Sistema de Encendido e Ignición
• Revisión y calibración de la bujía: Desmontaje para verificar el desgaste del electrodo, limpieza de depósitos de carbón y ajuste de la calibración según el manual
• Inspección del capuchón de bujía y bobina de alta: Verificación de que no existan fugas de corriente o daños por humedad.
• Botón de encendido y relé de arranque: Limpieza e inspección de las señales de activación que van hacia el motor de arranque.
4. Componentes de Seguridad y Cableado
• Caja de fusibles: Inspección del fusible principal y secundarios para descartar sulfatación, cambiar si es necesario
• Enrutado y estado del arnés (cableado general): Revisión de la continuidad de los cables bajo el tanque y el asiento, asegurándose de que estén bien amarrados, aislados y no sufran desgaste por roce con el chasis.
• Limpieza de comandos o pulsadores: Aplicación de limpiador de contactos dieléctrico en los interruptores del manillar para eliminar tierra o humedad acumulada.
5. Iluminación y Señalización
• Revisión de luces: Comprobación de que funcionen correctamente el faro delantero (altas/bajas), luz de freno, luz de matrícula y direccionales. (incluye repuestos en caso de que no funcionen altas o bajas)
• Ajuste de la bocina (pito): Verificación de su correcto sonido y consumo eléctrico
	UNIDAD
	1
	 
	 

	9.5
	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 
	Pastillas de freno delanteras para  Yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1
	 
	 

	9.6
	SUMINISTRO DE BANDAS DE FRENO TRASERAS 
	Bandas de freno para la Yamaha XTZ 
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	TOYOTA FORTUNER MODELO 2020 - PLACAS OCB 088
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	10.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE  PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
	Suministro de pastillas  las pastillas de freno traseras originales para Toyota Fortuner
	UNIDAD 
	2
	 
	 

	10.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS
	Suministro de pastillas  las pastillas de freno delanteras originales para Toyota Fortuner 
	UNIDAD 
	2
	 
	 

	10.3
	BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS
	• Desmonte de las ruedas: Retirar las cuatro llantas del vehículo.
• Uso de máquina tramontina o balanceadora electrónica: Colocar cada rueda en el equipo para detectar puntos desequilibrados.
• Colocación de contrapesos: Añadir los gramos necesarios de plomo en el rin para estabilizar el giro.
• Prueba final y montaje.
	UNIDAD 
	1
	 
	 

	10.4
	ALIENACION DE CANVER TRASERO O DELANTERO
	• Inspección previa de la suspensión: Revisión de bujes, terminales de dirección, amortiguadores y rótulas.
• Medición computarizada en rampa: Se colocan sensores en las ruedas para obtener una lectura en tiempo real de los ángulos actuales frente a los parámetros de fábrica establecidos por Toyota.
• Ajuste mediante pernos excéntricos: A diferencia de autos compactos que requieren doblar piezas o instalar kits especiales
• Ajuste complementario de convergencia (Toe) y Caster: Al modificar el camber, los otros ángulos de la dirección se alteran inevitablemente. Por ello,  incluye corregir la convergencia
	UNIDAD 
	2
	 
	 

	10.5
	CAMBIO GENERAL DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE- FILTRO AIRE 
	• Aceite de Motor: incluye el drenaje del aceite usado y el llenado con aceite nuevo de alta calidad.  (preferiblemente 100% sintético). 
• Filtro de Aceite: Reemplazo del elemento filtrante físico.
• Filtro de Aire: Sustitución del filtro de celulosa o microfibra que va en la caja del motor.
• Mano de Obra Calificada: Mano de obra para el desarme de protectores inferiores, extracción de fluidos, instalación de repuestos y el reseteo de la alerta de mantenimiento en el tablero del auto.
	UNIDAD 
	2
	 
	 

	10.6
	MANTENIMIENTO SISTEMA ABS - CAMBIO DE CILINDROS, SELLOS Y GUARDAPOLVOS CALIPERS DE LOS FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA ALTA TEMPERATURA
	Kit de Reparación y Componentes Físicos (Por Caliper Trasero)
Incluye el desarmado total de las mordazas o pinzas de freno traseras para sustituir las piezas de desgaste:
• Cilindros / Pistones de freno nuevos
• Sellos de sección cuadrada (Ligas):                                                                                                                                                                                      • Guardapolvos del pistón
• Guardapolvos de los pines deslizantes
2. Fluido Hidráulico de Altas Prestaciones
• Líquido de frenos para alta temperatura:                                                                                                                                                                           3. Mano de Obra y Procedimientos Técnicos
• Desmontaje y limpieza profunda: Lavado interno y externo de los calipers utilizando solventes dieléctricos o limpiadores especiales de frenos para remover resinas y óxido.
• Lubricación especializada: Aplicación de grasa de silicona de alta temperatura en los pines deslizantes y grasa de frenos compatible con hule en los sellos nuevos.
• Purga técnica del sistema ABS: Vaciado del líquido viejo y llenado con el nuevo fluido de alta temperatura. 
	UNIDAD
	1
	 
	 

	10.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENOS TOYOTA FORTUNER DELANTEROS O TRASERO
	Servicio de suministro e instalación de discos de freno para Toyota Fortuner
	UNIDAD
	4
	 
	 

	10.8
	REVISIÓN TECNICO MECÁNICA
	Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en Colombia se rige principalmente por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito, artículos 50 a 54) y la Norma Técnica Colombiana NTC 5375.
	UNIDAD
	1
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	CHEVROLET VITARA 2005  - PLACAS OXD 476
	DESCRIPCIÓN
	 
	 
	 
	 

	11.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE CAMBO DE BATERÍA)
	• Batería: Suministro e instalación de Batería
• Alternador y carga: Comprobación de que genera la corriente adecuada para alimentar el sistema y recargar la batería.
• Motor de arranque: Verificación del selenoide, las conexiones y el desempeño al encender el motor.
• Caja de fusibles: Revisión de fusibles internos y externos para detectar elementos quemados o falsos contactos.
• Sistema de encendido: Comprobación de bobinas, cables de bujías y bujías.
• Luces y accesorios: Inspección de luces frontales, traseras, direccionales, tablero de instrumentos y sistema de audio o aire acondicionado.
• Cableado y conectores: Rastreo de posibles cortos, cables flojos o aislantes dañados.
	UNIDAD 
	1
	 
	 

	11.2
	CAMBIO GENERAL DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE- FILTRO AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE
	• Sustitución del aceite de motor: Drenaje del lubricante viejo y llenado con aceite nuevo según la viscosidad recomendada para el motor
• Cambio del filtro de aceite: Retiro del filtro viejo y colocación de uno nuevo
• Cambio del filtro de aire: Instalación de un elemento filtrante nuevo
• Cambio del filtro de combustible: Sustitución del filtro de gasolina                                                                                                                      • Mano de obra y revisión: Drenaje, reposición, apriete adecuado de tapones y por lo general una inspección visual de niveles y fugas.
	UNIDAD 
	1
	 
	 

	11.3
	SUMINISTRO DE KIT DE CARRETERA OBLIGATORIO (SIN LLANTA DE REPUESTO) 
	Elementos obligatorios del kit de carretera:
• Un gato: Con capacidad para elevar el vehículo según su peso.
• Una cruceta: Herramienta en cruz para aflojar y apretar los pernos de las llantas.
• Dos señales de carretera: En forma de triángulo reflectivo con sus respectivos soportes para ubicarlas de manera vertical.
• Un botiquín de primeros auxilios: Conteniendo elementos básicos como gasas, antisépticos y guantes.
• Un extintor: Con carga vigente y manómetro en buen estado.
• Dos tacos: O cuñas para bloquear e inmovilizar el vehículo en pendientes o terrenos irregulares.
• Una caja de herramientas básica: Que incluya alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
• Una linterna: Con baterías funcionales 
	UNIDAD
	1
	 
	 

	11,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO 235/75 R15
	Suministro e instalación de llanta doble porpósito                                                                                                                                                    Indice de Velocidad R o S                                                                                                                                                                                                           Usos de La Llanta: Mixta  (Asfalto y escarpado)
	UNIDAD
	4
	 
	 

	 
	SUBTOTAL
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 



Nota 1. El proponente no podrá ofertar un valor unitario superior al valor promedio cotizado para la presente invitación.

NOTA 2. Serán de exclusiva responsabilidad del proponente los errores u omisiones en que incurra al indicar el valor de su propuesta, debiendo asumir los mayores costos y/o pérdidas que se deriven de dichos errores u omisiones, sin que por esta razón haya lugar a alegar ruptura del equilibrio contractual.

Para efecto del señalamiento del precio ofrecido, el proponente debe tener en cuenta todos los costos, gastos, impuestos, seguros, pago de salarios, prestaciones sociales y demás emolumentos que considere necesarios para la fijación de la propuesta económica.

LA NO PRESENTACIÓN DE LA LISTA DE PRECIOS (OFERTA ECONÓMICA) SERÁ CAUSAL DE RECHAZO, TODA VEZ QUE ESTE REQUISITO ES PARTE INTEGRAL DE LA OFERTA.



Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: NIT:
Nombre del Representante Legal: C. C. Nº        de       
FIRMA: NOMBRE DE QUIEN FIRMA

ANEXO 4
CERTIFICADO DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES


INVITACIÓN PÚBLICA Nro. MB-MC-028-2026

Municipio,                      de 2026

SEÑOR:

MUNICIPIO DE BUSBANZÁ

El suscrito ________________-declaro que Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las Entidades Estatales de conformidad con los artículos 8o. y siguientes de la Ley 80 de 1993 y del artículo 18 de la ley 1150 de 2007, por el cual se adiciono el literal) al numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, así :Articulo 8(...)j) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho,  prevaricato  en  todas  sus  modalidades  y  soborno  transnacional,  así  como  sus equivalentes en otras jurisdicciones. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades de que sean socias tales personas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas.

Así como las sanciones establecidas por transgresión a las mismas en los artículos 26 numeral
7o. y 52 y los efectos legales consagrados en el Art. 44 numeral. 1o. del Estatuto Contractual. Declaro bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente
documento, que no me encuentro incurso en ninguna de ellas, ni mis socios, ni tampoco la sociedad que represento.

Dado en el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ de                                a los                      del mes_                            de 2026










Nombre
firma del Representante Legal
ANEXO 5

PACTO DE INTEGRIDAD


El suscrito a saber __________________, domiciliado en la ciudad de _________, identificado con ___________ No. _______ Quien obra en ___________________, (Escribir si obra en nombre propio o en calidad de representante legal de alguna persona natural, jurídica, consorcio o unión temporal) y en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta su voluntad de asumir de manera unilateral, el presente PACTO DE INTEGRIDAD, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, adelanta el proceso de convocatoria pública No. MB-MC-028-2026, cuyo objeto es _____________________________. 

SEGUNDO: Que es interés del PROPONENTE apoyar la acción del municipio para promover la tecnología de la probidad y fortalecer la transparencia en los procesos de contratación.

TERCERO: Que siendo el interés del PROPONENTE participar en la convocatoria pública mencionada en el considerando primero, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia y objetividad al proceso y en tal sentido suscribe el presente documento y asume los siguientes compromisos:

1. EL PROPONENTE no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario en relación con su propuesta, con el proceso de convocatoria pública, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta.

2. EL PROPONENTE no permitirá que nadie, bien sea empleado suyo o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre.

3. EL PROPONENTE impartirá instrucciones a todos sus empleados, agentes, asesores y a cualquiera otro representante suyo, exigiéndole el cumplimiento en todo momento de las Leyes de la República de Colombia en el presente proceso de convocatoria pública y la relación contractual que podría derivarse de ella y les impondrá las siguientes obligaciones:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios y colaboradores del municipio, ni a cualquier otro agente privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios del municipio, pueda influir sobre la adjudicación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios del municipio, durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser elegida su propuesta.

4. EL PROPONENTE no efectuará acuerdos o realizará actos o conductas que tengan por objeto o como efecto la colusión en el presente proceso de invitación pública.

5. EL PROPONENTE se compromete a verificar toda la información, que a través de terceros deba presentar a la Entidad para efectos de este proceso de selección.

6. EL PROPONENTE asumirá la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este proceso.

7. EL PROPONENTE actuará bajo los principios de la ética, la moral, las buenas costumbres, la probidad y en general bajo los principios de transparencia que rigen la contratación estatal.

8. EL PROPONENTE asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en esta invitación pública si se verificare el incumplimiento de los compromisos de integridad.

9. El PROPONENTE manifiesta y garantiza a través de la suscripción del presente documento, que conoce y respetará las reglas establecidas en la invitación pública y, en consecuencia, aceptará las decisiones que en cumplimiento del mismo tome el municipio

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en esta invitación publica, se firma el mismo en el Municipio de xxxx  a los __ días del mes de ___ de 2026. 



_________________________________ 
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE




































































ANEXO 6

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE


	No.
	Nombre Contratante
	No. Y fecha del contrato
	Valor del Contrato Ejecutado 
	


OBJETO DEL CONTRATO
	Participación en el Contrato (ejecución en UT o C(*)
	Porcentaje de participación en el VALOR EJECUTADO en caso de Consorcio y Uniones Temporales (*)

	
	
	
	
	
	
	UT- C
	(%)

	1
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	4
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 



(*) Información sólo si se ejecutó en Unión Temporal o Consorcio			
			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:			
			
Proponente:	______________________________		
Representante Legal:	______________________________		
C.C.	______________________________		
			













































ANEXO 7

MODELO DE CONSTITUCIÓN CONSORCIO – UNIÓN TEMPORAL

Señores
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ
Ciudad 

Referencia: XXXXXXXXXXX

Estimados Señores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1] y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:
1. La duración de este Consorcio no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
2. [bookmark: _Toc222732721]El Consorcio está integrado por
	Nombre del integrante
	Compromiso (%) (1)

	
	

	
	

	
	


(1)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. El Consorcio se denomina CONSORCIO _____________________.
4. La responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria.
5. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante o nombre de todos los integrantes]. 
6. El representante del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El representante suplente del Consorcio es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
8. El Señor[a] ___________________ [indicar el nombre del representante legal del consorcio] acepta su nombramiento como representante legal del CONSORCIO [Nombre del Consorcio]

9. El Domicilio del Consorcio es:
Dirección de correo	___________________________________________
Dirección electrónica_______________________________________
Teléfono	___________________________________________
Telefax	___________________________________________
Ciudad____________________________________
En constancia, se firma en ______________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.

______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes

______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal del Consorcio]
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
[NOMBRE DE LA ENTIDAD] 
[Dirección de la Entidad]
[Ciudad]

Referencia: XXXXXXXXXXXXXXXX
Estimados Señores:

Los suscritos, [nombre del Representante Legal del integrante 1] y [nombre del Representante Legal del integrante 2] debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de [nombre o razón social del integrante 1]y [nombre o razón social del integrante 2], respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente: 
1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y mínimo 30 meses adicionales contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.  
2. La Unión Temporal está integrada por:
	Nombre del integrante
	Términos y Extensión de participación en la Ejecución del Contrato (1)
	Compromiso (%) (2)

	
	
	

	
	
	

	
	
	












(1)	La extensión de la participación se indicará en función de las actividades a ejecutar en el proyecto.
(2)	El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL ________________.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria.
5. El representante de la Unión Temporal es ___________________ [indicar el nombre], identificado con la cédula de ciudadanía No. ________, de ________, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
6. El representante suplente de la Unión Temporal es ____________________________ [indicar el nombre], identificado con C. C. No. ______________ de ____________________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor [a] ___________________[indicar el nombre del representante legal de la Unión Temporal] acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL [Nombre de la Unión Temporal]
8. En caso de resultar adjudicatario, en la facturación del Proponente la realizará: [Nombre del integrante a nombre de todos los integrantes].	
9. El domicilio de la Unión Temporal es:
Dirección de correo	___________________________________________
Dirección electrónica___________________________________________
Teléfono	___________________________________________
Telefax	___________________________________________
Ciudad___________________________________________

En constancia, se firma en ___________, a los ____ días del mes de _____ de 20XX.


________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal
de cada uno de los integrantes]



______________________________________________
[Nombre y firma del Representante Legal de la Unión Temporal]



















































ANEXO 8
 ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS.

INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MB-MC-028-2026



Señores
MUNICIPIO DE BUSBANZÁ, BOYACÁ
Ciudad


REFERENCIA: INVITACIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MB-MC-028-2026




En mi calidad de representante legal de _________________________________________________
(indicar nombre del proponente y si actúa de manera directa, Consorcio o Unión Temporal oferente) que presenta propuesta en el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía de la referencia, bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el pliego de condiciones, me permito


CERTIFICAR:


 
1. Que el proponente que represento conoce y acepta LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS estipulados en los documentos del proceso, en sus anexos, así como el contenido de cada una de las modificaciones expedidas al mismo; 

2. Que la propuesta que presento contempla la totalidad de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, la cual es irrevocable e incondicional, y obliga insubordinadamente al proponente que represento 

3. En caso de que nos sea adjudicado el contrato, nos comprometemos a firmarlo con la totalidad de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, en los términos establecidos. 

4. Que nuestra oferta cumple con todos y cada una de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS establecidos en los documentos del proceso, en sus anexos y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso dentro del cual se presenta la misma y, aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta. 

5. Que nos comprometemos a proveer y cumplir al Municipio, en caso de resultar adjudicatarios del contrato, con LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ofrecidas en nuestra propuesta 

6. Reconocemos la responsabilidad que nos concierne en el sentido de conocer técnicamente las características de los riesgos y LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS y, asumimos la responsabilidad que se deriva de haber realizado todas las evaluaciones e indagaciones necesarias para presentar nuestra propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de las características del proceso. 

7. En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra oferta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como oferente y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información. 


En concordancia con lo anterior, para efecto del cumplimiento de LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS exigidos para participar en el presente proceso de selección del contratista, aportamos con la propuesta, el presente Formato debidamente diligenciado, certificando que contamos y cumpliremos con todo lo requerido por la Entidad y, así mismo, con las modificaciones que se realicen a los documentos del Proceso.

Adicionalmente a lo anterior, aportamos los documentos soportes solicitados para cada requerimiento y, conocemos que la Municipio, podrá realizar en el momento que lo considere pertinente, visitas de verificación. 

TENIENDO EN CUENTA LO ANTERIOR,

CERTIFICAMOS:

1) QUE LAS CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS SON LOS SIGUIENTES:



	ITEM 
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	1
	CARRO PODADOR HUSQVARNA LTH 1842
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	1.1
	MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO (INCLUYE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS) REPARACIÓN DE ARRANQUE Y CAMBIO DE BAERÍA)
	1. Motor y Filtros
• Aceite de motor: Cambia el aceite utilizando el grado recomendado por el fabricante.
• Filtro de aire: Inspecciónalo y límpieza  soplando con aire comprimido de adentro hacia afuera a unos 10 cm de distancia, si está en mal estado realizar el cambio.
• Filtro de combustible: Cambio de filtro de combustible
• Bujía:  Límpiar, si presenta desgaste excesivo o acumulación de carbón realziar cambio
2. Plataforma y Cuchillas de Corte
• Limpieza:Realizar la limpieza eneral del sistema de cuchicllas
• Cuchillas: Revisar y afilar si es necesario , balancearlas para evitar daños
3. Sistema de Dirección y Neumáticos
• Presión de llantas: Comprobar y  ajustar la presión de aire de los neumáticos de manera uniforme para un corte nivelado.
• Engrase: Aplica grasa en los puntos de engrase del tren delantero, bujes y ejes según corresponda
	UNIDAD
	1

	1.2
	REVISIÓN Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELECTRICO (MANTENIMINETO CORRECTIVO)
	• Cambio de bateria, revusión y cambio de fusbles, reparación generl del sistema de arranque, reviipon y mantenimiento de sistema de luces
	UNIDAD
	1

	1,3
	SINCRONIZACIÓN DEL MOTOR Y REPARACIÓN SISTEMA DE DIRECCIÓN, RODAMIENTOS Y  TERMINALES (CORRECTIVO)
	Limpieza de carburador, Calibrada de Válvulas, mantenimineto de poleas,
	UNIDAD
	1

	2
	GUADAÑA STIHL FS280
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	2.1
	MANTENIMIENTO GENERAL 
	• Limpieza del carburador:  Realizar una limpieza a fondo externa e interna con gasolina limpia o aire comprimido.
• Limpieza de la carcasa y protector: Retirar restos de césped  y tierra de la carcasa del motor y del deflector de protección.                                                                                                                                                                                            • Inspección del equipo de corte: Verificar el estado del cabezal de nylon o la cuchilla de tres puntas.
	 UNIDAD 
	1

	3
	CORTASETOS HUSQVARNA
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	3,1
	MANTENIMIENTO GENERAL 
	1. Limpieza  de las Cuchillas
• Lubricación: Apliqcar lubricante anticorrosivo en los bordes de la espada después de limpiarla. 
• Inspección de tornillos: Verificar que los tornillos que sujetan la espada no estén sueltos.
2. Filtro de Aire y Sistema de Refrigeración
• Limpieza del filtro
• Aletas de refrigeración: Limpiar las rejillas de ventilación de la carcasa.
3. Sistema de Engranajes y Caja Reductora
• Engrase de la transmisión
4. Componentes del Motor a Gasolina
• Revisión de la bujía: Desmontar la bujía para chequear que los electrodos no tengan exceso de carbonilla, Reemplazar la bujía si el electrodo está muy desgastado o si  se notan fallas en el arranque.
	 UNIDAD 
	1

	4
	MOTO SIERRA STHIL MS310
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	4,1
	MANTENIMIENTO GENERAL
	• Filtro de aire:  extrae el filtro y límpialo con aire a presión o reemplázalo si está muy dañado para asegurar una combustión limpia.
• Bujía: Compruebar el desgaste o acumulación de hollín, limpia los electrodos y cámbiar  bujía original para garantizar un buen arranque.
• Filtro de combustible: Extrae el filtro del tanque de gasolina con un gancho de alambre, cámbialo si está obstruido para evitar fallas de potencia.
Sistema de Corte y Lubricación
• Espada y cadena: Desmonta la tapa del piñón, limpia las ranuras de la espada y verifica el desgaste de los dientes de la cadena.
• Tensado correcto: Gira el tornillo tensor hasta que la cadena quede acoplada a la parte inferior de la espada pero pueda girar suavemente de forma manual.
	UNIDAD
	1

	5
	TRACTOR KUBOTA M 9540
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	5,1
	MANTENIMIENTO GENERAL TRACTOR (INVCLUYE CAMBIOS DE ACEITE, FILTROS) CAMBIO DE LAS MAGUERAS DEL SISTEMA HIDRÁULICO
	1. Sistema del Motor (Cambios de Aceite y Filtros)
• Drenado y cambio de aceite de motor: Reemplazo total del lubricante del cárter
• Filtro de aceite de motor: Sustitución del elemento filtrante por uno nuevo original o compatible de alta calidad.
• Sistema de combustible: Cambio del filtro de combustible (o filtros principales/separadores si el modelo lleva varios). Incluye el purgado de aire del circuito para evitar fallos de encendido.
• Filtros de aire: Limpieza profunda o cambio del filtro de aire primario (externo) y el filtro secundario (interno) si muestra saturación.
2. Sistema de Transmisión e Hidráulico (Fluidos y Filtros)
• Drenado del fluido hidráulico/transmisión:. Se extrae todo el fluido viejo.
• Cambio de filtros hidráulicos: Reemplazo de los filtros de succión y/o retorno del sistema hidráulico
• Relleno de fluido nuevo: Reposición total utilizando fluido original Kubota 
3. Cambio de Mangueras del Sistema Hidráulico. Incluye:
• Despresurización de seguridad                                                                                                                                                       • Desmontaje y Etiquetado: Retirar las mangueras desgastadas, agrietadas o con fugas.
• Instalación de mangueras nuevas: Montaje de mangueras fabricadas a la medida exacta con los acoples, longitudes y rangos de presión originales.
4. Revisiones Generales y Puntos de Engrase 
• Engrase general: Aplicación de grasa con pistola en todas las graseras (fittings) del eje delantero, dirección, enganche de tres puntos y juntas universales.
• Nivel del eje delantero :  Revisión y/o cambio del aceite de la caja de engranajes del eje delantero.
• Inspección del sistema de refrigeración: Limpieza externa del radiadory verificación del nivel de anticongelante.
	UNIDAD
	1

	6
	APEROS TRACTOR KUBOTA M 9540
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	6,1
	MATENIMIENTO GENERAL ARADO DE DISCO APOLO (INCLUYE MANTENMIENTO DE PLATOS DE LOS PORTADISCOS, RODAMIENTOS, CAMBIO DE ROSCAS, TUERCAS, FELPAS Y PATINES)
	1. Sistema de Discos y Bujes (Órganos de Corte)
Inspección de desgaste y fisuras
Ajuste y engrase de maza/rodamientos
Limpieza y ajuste de limpiadiscos (raspadores)

2. Chasis, Estructura y Tornillería

Reapriete general: Ajuste de toda la tornillería (pernos de sujeción de brazos, discos, torre de enganche y enganches al tractor).

3. Rueda de Guía / Rueda de Apoyo (Rueda de Cola)
Revisión del ángulo y alineación: Ajuste del mecanismo para mantener la estabilidad lateral del arado durante el laboreo.

Lubricación del eje y bujes.
	UNIDAD
	1

	6,2
	MATENIMIENTO GENERAL RASTRA  (INCLUYE MANTENMIENTO DE PLATOS DE LOS PORTADISCOS, RODAMIENTOS, CAMBIO DE ROSCAS, TUERCAS, FELPAS Y PATINES)
	1. Engrase y Lubricación (Mantenimiento Diario / Periódico)
Puntos de engrase (graseras/chumaceras)
Rodamientos/Cojinetes: Verificar que las chumaceras estén bien selladas y reacondicionar o cambiar la grasa

2. Inspección y Mantenimiento de Discos / Dientes
Discos.
Afilado: Inspeccionar el filo de los discos; afilar si están mellados o romos.
Desgaste y roturas: Reemplazar discos fisurados, deformados o con un diámetro muy reducido.
Ajuste del eje del cuerpo: Apretar las tuercas o pernos centrales del eje de los discos

3. Sistema Hidráulico y Mecanismo de Elevación
Cilindros e mangueras: Revisar fugas de aceite en los sellos del cilindro hidráulico y en los acoples rápidos.
Inspección de mangueras: Reemplazar mangueras con grietas, rozaduras profundas o desgaste en la malla exterior.
Pasadores de seguridad: Verificar el estado de los pasadores de bloqueo de transporte y del enganche.

4. Chasis, Estructura y Tornillería
Inspección de fisuras: Revisar soldaduras y barras principales del bastidor o chasis para detectar grietas producidas por vibración o impactos con piedras.
Reapriete general: Ajustar la tornillería de los cuerpos de discos, soportes de chumaceras, torre de enganche y barras de tiro.

5. Tren de Transporte (Ruedas y Llantas)
Presión de aire: Ajustar la presión de los neumáticos según las especificaciones del fabricante.
Rodamientos de rueda: Revisar el juego de las bocinas/manzanas de las ruedas de transporte y reempacar grasa si es necesario.
	UNIDAD
	1

	6,3
	REPARACION GENERAL RETOBO DE DISCO APOLO
	 Incluye el suministro de piezas o reparación de los siguientes elementos                                                                               1,  • Cuchillas o azadas: 
• Tornillería reforzada: Tornillos, tuercas y arandelas cónicas para fijar las cuchillas. 
• Cadena de transmisión o piñones
• Tensores y guías
• Rodamientos (Cojinetes): 
• Crucetas del cardán: 
2. Sistema de Sellado y Lubricación
• Retenedores (Retenes de aceite)
• Juntas de estanqueidad: Juntas de corcho, goma o cartón para las tapas de la transmisión.
• Silicona de alta temperatura o formador de juntas
• Aceite de transmisión pesada:  rellenar  caja de engranajes y la transmisión lateral.
	UNIDAD
	1

	7
	BUSETA ESCOLAR  NPR CON PLACAS  OCM 430
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	7.1
	MANTENIMIENTO GENERAL (INVLUYE CAMBIOS DE ACEITE FILROS, ENGRASES Y  REPUESTOS, CAMBIOS DE REFRIGERANTE )
	• Suministro de lubricante
• Filtro de aceite de motor: Reemplazo del elemento filtrante
• Mano de obra calificada: Retirada del tapón del cárter, drenado por gravedad, cambio de arandela/sello del tapón y torque correcto.
Filtros adicionales
• Filtro de combustible (trampa de ACPM)
• Filtro de aire.
Revisiones e inspecciones
• Engrase general de chasis: Lubricación de puntos críticos como juntas de transmisión (cardán) y pasadores.
• Revisión y niveles de fluidos: Control de niveles de líquido de frenos, refrigerante de motor, dirección hidráulica y aceite de la caja/diferencial., realizar cambio si es necesario
• Reinicio del testigo de mantenimiento: Configuración del tablero digital inteligente (MID) para comenzar el nuevo conteo regresivo de kilómetros
	UNIDAD
	2

	7.2
	ALINEACION Y BALANCEO 
	1. Inspección previa del tren delantero y suspensión
Se revisa:
• Componentes de la dirección: Estado de los terminales de dirección, la barra de acoplamiento y las rótulas.
• Pivotes y rodamientos: Revisión del juego en los king pins (pernos maestros) y las mazas de las ruedas.
• Suspensión: Estado de las hojas de resorte (ballestas/muelles), bujes (bushings) y amortiguadores.
• Presión de aire: Calibración homogénea en todas las llantas.
2. Alineación del eje delantero (Dirección)
• Ajuste de la convergencia (Toe)
• Lectura de Camber y Caster.
3. Balanceo de las ruedas delanteras
• Desmontaje y limpieza: Se deben bajan las llantas delanteras y se limpian el rin y los canales de cualquier residuo.
• Prueba en máquina de carga pesada.
4. Rotación de llantas (Opcional)
	UNIDAD
	2

	7.3
	GRADUACION DE FRENOS 
	• Inspección visual: Revisión del estado de las campanas, bandas o zapatas y los cilindros de freno.
• Ajuste de bandas: Regulación de los tensores o mecanismos de aproximación.
• Prueba de giro y roce: Verificación de que las llantas giren libremente pero con un ligero roce controlado, asegurando la respuesta inmediata al pisar el pedal.
• Centrado del sistema: Accionamiento repetido del pedal para calibrar la presión hidráulica o neumática en las ruedas delanteras y traseras
	UNIDAD
	2

	7.4
	SUMINISTRO DE LLANTA DIRECCIONALES
	Neumatico con un diseño específico de ingeniería orientado a garantizar máxima seguridad para el transporte de pasajeros, tracción en terrenos difíciles (destapado/barro) y alta durabilidad en asfalto
	UNIDAD
	2

	8
	MOTO YAMAHA XTZ - PLACAS UXA 89F COLOR AZUL
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	8.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 
	1. Sistema de Alimentación y Motor (Sincronización)
• Limpieza del sistema.
• Calibración de válvulas.
• Filtro de aire.• Bujía: Revisión del estado, calibración del electrodo o sustitución.
2. Chasis, Suspensión y Dirección
• Cunas de dirección: Desarme del tren delantero, limpieza, inspección de balines/rodillos y engrase general.
• Suspensión trasera (Bieletas/Trapecio y Monoshock): Desarmado, limpieza profunda y engrase de los bujes del trapecio para eliminar ruidos y garantizar suavidad.
• Suspensión delantera: Inspección de barras
• Ejes y rodamientos: Engrase de los ejes de las ruedas delantera y trasera.
3. Sistema de Frenos
• Limpieza y mantenimiento de mordazas: Desarmado del cáliper delantero y trasero, remoción de suciedad y revisión de los pistones.
• Líquido de frenos: Verificación del nivel y estado, o drenaje y cambio completo del fluido.
• Pastillas y bandas: Cambio de pastillas y bandas
	UNIDAD
	1

	8.2
	CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	• Drenaje y limpieza: Extracción de todo el aceite usado del motor y limpieza del tapón de drenaje.
• Reemplazo del filtro: Sustitución del filtro de aceite y cambio de su empaque 
• Aceite nuevo: Suministro de aceite nuevo
	UNIDAD
	1

	8.3
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE
	• Cambio del kit de arrastre
	UNIDAD
	1

	8.4
	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 
	Pastillas de freno delanteras originales para la Yamaha XTZ 150 (originales)
	UNIDAD
	1

	8.5
	SUMINISTRO DE BANDAS DE FRENO TRASERAS 
	Bandas de freno para la Yamaha XTZ originales (originales)
	UNIDAD
	1

	8.6
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO
	1. Diagnóstico Tecnológico y Sensores
• Prueba de escáner (ECU)
• Inspección del indicador de tablero: Verificación de las señales digitales y testigos. 
2. Sistema de Carga y Batería
• Prueba de la batería: Diagnóstico del estado de carga, retención de voltaje y salud en frío de la batería (los valores óptimos en reposo están entre 12.4 V y 12.8 V).
• Limpieza de bornes: Retiro de sulfatación en las terminales positiva y negativa, asegurando el correcto torque de apriete para evitar cortes intermitentes.
• Medición del alternador (estator) y regulador/rectificador
3. Sistema de Encendido e Ignición
• Revisión y calibración de la bujía: Desmontaje para verificar el desgaste del electrodo, limpieza de depósitos de carbón y ajuste de la calibración según el manual
• Inspección del capuchón de bujía y bobina de alta: Verificación de que no existan fugas de corriente o daños por humedad.
• Botón de encendido y relé de arranque: Limpieza e inspección de las señales de activación que van hacia el motor de arranque.
4. Componentes de Seguridad y Cableado
• Caja de fusibles: Inspección del fusible principal y secundarios para descartar sulfatación, cambiar si es necesario
• Enrutado y estado del arnés (cableado general): Revisión de la continuidad de los cables bajo el tanque y el asiento, asegurándose de que estén bien amarrados, aislados y no sufran desgaste por roce con el chasis.
• Limpieza de comandos o pulsadores: Aplicación de limpiador de contactos dieléctrico en los interruptores del manillar para eliminar tierra o humedad acumulada.
5. Iluminación y Señalización
• Revisión de luces: Comprobación de que funcionen correctamente el faro delantero (altas/bajas), luz de freno, luz de matrícula y direccionales. (incluye repuestos en caso de que no funcionen altas o bajas)
• Ajuste de la bocina (pito): Verificación de su correcto sonido y consumo eléctrico
	UNIDAD
	1

	8.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA DELANTERA 90/90/17 (INCLUYE NEUMATICO)
	Suministro e instalación de llanta delantera  de uso mixto,  medida 90/90-17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1

	8.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTA TRASERA 110/90/17 (INCLUYE NEUMATICO)
	Suministro e instalación de llanta trasera  de uso mixto,  medida 110/90/17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1

	8,9
	TAPIZADO DE SILLA
	Suministro e instalación de llanta trasera  de uso mixto,  medida 110/90/17 para motocicleta yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1

	9
	MOTOS YAMAHA XTZ PLACAS UXA 90F COLOR NEGRO
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	9.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL
	1. Sistema de Alimentación y Motor (Sincronización)
• Limpieza del sistema.
• Calibración de válvulas.
• Filtro de aire.• Bujía: Revisión del estado, calibración del electrodo o sustitución.
2. Chasis, Suspensión y Dirección
• Cunas de dirección: Desarme del tren delantero, limpieza, inspección de balines/rodillos y engrase general.
• Suspensión trasera (Bieletas/Trapecio y Monoshock): Desarmado, limpieza profunda y engrase de los bujes del trapecio para eliminar ruidos y garantizar suavidad.
• Suspensión delantera: Inspección de barras
• Ejes y rodamientos: Engrase de los ejes de las ruedas delantera y trasera.
3. Sistema de Frenos
• Limpieza y mantenimiento de mordazas: Desarmado del cáliper delantero y trasero, remoción de suciedad y revisión de los pistones.
• Líquido de frenos: Verificación del nivel y estado, o drenaje y cambio completo del fluido.
• Pastillas y bandas: Cambio de pastillas y bandas
	UNIDAD
	1

	9.2
	 CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
	• Drenaje y limpieza: Extracción de todo el aceite usado del motor y limpieza del tapón de drenaje.
• Reemplazo del filtro: Sustitución del filtro de aceite y cambio de su empaque 
• Aceite nuevo: Suministro de aceite nuevo
	UNIDAD
	2

	9.3
	SUMINISTRO Y CAMBIO DE KIT DE ARRASTRE
	• Cambio del kit de arrastre
	UNIDAD
	1

	9.4
	MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO
	1. Diagnóstico Tecnológico y Sensores
• Prueba de escáner (ECU)
• Inspección del indicador de tablero: Verificación de las señales digitales y testigos. 
2. Sistema de Carga y Batería
• Prueba de la batería: Diagnóstico del estado de carga, retención de voltaje y salud en frío de la batería (los valores óptimos en reposo están entre 12.4 V y 12.8 V).
• Limpieza de bornes: Retiro de sulfatación en las terminales positiva y negativa, asegurando el correcto torque de apriete para evitar cortes intermitentes.
• Medición del alternador (estator) y regulador/rectificador
3. Sistema de Encendido e Ignición
• Revisión y calibración de la bujía: Desmontaje para verificar el desgaste del electrodo, limpieza de depósitos de carbón y ajuste de la calibración según el manual
• Inspección del capuchón de bujía y bobina de alta: Verificación de que no existan fugas de corriente o daños por humedad.
• Botón de encendido y relé de arranque: Limpieza e inspección de las señales de activación que van hacia el motor de arranque.
4. Componentes de Seguridad y Cableado
• Caja de fusibles: Inspección del fusible principal y secundarios para descartar sulfatación, cambiar si es necesario
• Enrutado y estado del arnés (cableado general): Revisión de la continuidad de los cables bajo el tanque y el asiento, asegurándose de que estén bien amarrados, aislados y no sufran desgaste por roce con el chasis.
• Limpieza de comandos o pulsadores: Aplicación de limpiador de contactos dieléctrico en los interruptores del manillar para eliminar tierra o humedad acumulada.
5. Iluminación y Señalización
• Revisión de luces: Comprobación de que funcionen correctamente el faro delantero (altas/bajas), luz de freno, luz de matrícula y direccionales. (incluye repuestos en caso de que no funcionen altas o bajas)
• Ajuste de la bocina (pito): Verificación de su correcto sonido y consumo eléctrico
	UNIDAD
	1

	9.5
	SUMINISTRO JUEGO DE PASTILLAS DE FRENOS DELANTERAS 
	Pastillas de freno delanteras para  Yamaha XTZ 150
	UNIDAD
	1

	9.6
	SUMINISTRO DE BANDAS DE FRENO TRASERAS 
	Bandas de freno para la Yamaha XTZ 
	UNIDAD
	1

	10
	TOYOTA FORTUNER MODELO 2020 - PLACAS OCB 088
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	10.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE  PASTILLAS DE FRENO TRASERAS
	Suministro de pastillas  las pastillas de freno traseras originales para Toyota Fortuner
	UNIDAD 
	2

	10.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS
	Suministro de pastillas  las pastillas de freno delanteras originales para Toyota Fortuner 
	UNIDAD 
	2

	10.3
	BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS
	• Desmonte de las ruedas: Retirar las cuatro llantas del vehículo.
• Uso de máquina tramontina o balanceadora electrónica: Colocar cada rueda en el equipo para detectar puntos desequilibrados.
• Colocación de contrapesos: Añadir los gramos necesarios de plomo en el rin para estabilizar el giro.
• Prueba final y montaje.
	UNIDAD 
	1

	10.4
	ALIENACION DE CANVER TRASERO O DELANTERO
	• Inspección previa de la suspensión: Revisión de bujes, terminales de dirección, amortiguadores y rótulas.
• Medición computarizada en rampa: Se colocan sensores en las ruedas para obtener una lectura en tiempo real de los ángulos actuales frente a los parámetros de fábrica establecidos por Toyota.
• Ajuste mediante pernos excéntricos: A diferencia de autos compactos que requieren doblar piezas o instalar kits especiales
• Ajuste complementario de convergencia (Toe) y Caster: Al modificar el camber, los otros ángulos de la dirección se alteran inevitablemente. Por ello,  incluye corregir la convergencia
	UNIDAD 
	2

	10.5
	CAMBIO GENERAL DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE- FILTRO AIRE 
	• Aceite de Motor: incluye el drenaje del aceite usado y el llenado con aceite nuevo de alta calidad.  (preferiblemente 100% sintético). 
• Filtro de Aceite: Reemplazo del elemento filtrante físico.
• Filtro de Aire: Sustitución del filtro de celulosa o microfibra que va en la caja del motor.
• Mano de Obra Calificada: Mano de obra para el desarme de protectores inferiores, extracción de fluidos, instalación de repuestos y el reseteo de la alerta de mantenimiento en el tablero del auto.
	UNIDAD 
	2

	10.6
	MANTENIMIENTO SISTEMA ABS - CAMBIO DE CILINDROS, SELLOS Y GUARDAPOLVOS CALIPERS DE LOS FRENOS TRASEROS, CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS PARA ALTA TEMPERATURA
	Kit de Reparación y Componentes Físicos (Por Caliper Trasero)
Incluye el desarmado total de las mordazas o pinzas de freno traseras para sustituir las piezas de desgaste:
• Cilindros / Pistones de freno nuevos
• Sellos de sección cuadrada (Ligas):                                                                                                                                                                                      • Guardapolvos del pistón
• Guardapolvos de los pines deslizantes
2. Fluido Hidráulico de Altas Prestaciones
• Líquido de frenos para alta temperatura:                                                                                                                                                                           3. Mano de Obra y Procedimientos Técnicos
• Desmontaje y limpieza profunda: Lavado interno y externo de los calipers utilizando solventes dieléctricos o limpiadores especiales de frenos para remover resinas y óxido.
• Lubricación especializada: Aplicación de grasa de silicona de alta temperatura en los pines deslizantes y grasa de frenos compatible con hule en los sellos nuevos.
• Purga técnica del sistema ABS: Vaciado del líquido viejo y llenado con el nuevo fluido de alta temperatura. 
	UNIDAD
	1

	10.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISCO DE FRENOS TOYOTA FORTUNER DELANTEROS O TRASERO
	Servicio de suministro e instalación de discos de freno para Toyota Fortuner
	UNIDAD
	4

	10.8
	REVISIÓN TECNICO MECÁNICA
	Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes en Colombia se rige principalmente por la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito, artículos 50 a 54) y la Norma Técnica Colombiana NTC 5375.
	UNIDAD
	1

	11
	CHEVROLET VITARA 2005  - PLACAS OXD 476
	DESCRIPCIÓN
	 
	 

	11.1
	REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO (INCLUYE CAMBO DE BATERÍA)
	• Batería: Suministro e instalación de Batería
• Alternador y carga: Comprobación de que genera la corriente adecuada para alimentar el sistema y recargar la batería.
• Motor de arranque: Verificación del selenoide, las conexiones y el desempeño al encender el motor.
• Caja de fusibles: Revisión de fusibles internos y externos para detectar elementos quemados o falsos contactos.
• Sistema de encendido: Comprobación de bobinas, cables de bujías y bujías.
• Luces y accesorios: Inspección de luces frontales, traseras, direccionales, tablero de instrumentos y sistema de audio o aire acondicionado.
• Cableado y conectores: Rastreo de posibles cortos, cables flojos o aislantes dañados.
	UNIDAD 
	1

	11.2
	CAMBIO GENERAL DE ACEITE - FILTRO DE ACEITE- FILTRO AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE
	• Sustitución del aceite de motor: Drenaje del lubricante viejo y llenado con aceite nuevo según la viscosidad recomendada para el motor
• Cambio del filtro de aceite: Retiro del filtro viejo y colocación de uno nuevo
• Cambio del filtro de aire: Instalación de un elemento filtrante nuevo
• Cambio del filtro de combustible: Sustitución del filtro de gasolina                                                                                                                      • Mano de obra y revisión: Drenaje, reposición, apriete adecuado de tapones y por lo general una inspección visual de niveles y fugas.
	UNIDAD 
	1

	11.3
	SUMINISTRO DE KIT DE CARRETERA OBLIGATORIO (SIN LLANTA DE REPUESTO) 
	Elementos obligatorios del kit de carretera:
• Un gato: Con capacidad para elevar el vehículo según su peso.
• Una cruceta: Herramienta en cruz para aflojar y apretar los pernos de las llantas.
• Dos señales de carretera: En forma de triángulo reflectivo con sus respectivos soportes para ubicarlas de manera vertical.
• Un botiquín de primeros auxilios: Conteniendo elementos básicos como gasas, antisépticos y guantes.
• Un extintor: Con carga vigente y manómetro en buen estado.
• Dos tacos: O cuñas para bloquear e inmovilizar el vehículo en pendientes o terrenos irregulares.
• Una caja de herramientas básica: Que incluya alicates, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas.
• Una linterna: Con baterías funcionales 
	UNIDAD
	1

	11,4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS DOBLE PROPÓSITO 235/75 R15
	Suministro e instalación de llanta doble porpósito                                                                                                                                                    Indice de Velocidad R o S                                                                                                                                                                                                           Usos de La Llanta: Mixta  (Asfalto y escarpado)
	UNIDAD
	4






Atentamente: 
NOMBRE Y FIRMA OFERENTE_____________________________________ 
Cédula 
Razón Social………………………………………………………………… 
Dirección………………………………………………………………………. 
Celular 
E-mail…………………………………………………………………………


























ANEXO No. 9
CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES -ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002  (PERSONA JURÍDICA)


Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Representante Legal [insertar] y/o Revisor Fiscal (Si lo necesita de acuerdo con los requisitos legales) [insertar] de la  sociedad [insertar], identificada con NIT No. [insertar], se permite(n) certificar que la mencionada sociedad ha realizado los pagos de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes a las nóminas de los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de presentación de la propuesta. 


Firma
Identificación No. ______________________________
En calidad de _________________________________
Ciudad y fecha ________________________________

Nota: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la o por el Revisor Fiscal en caso que la misma tenga este cargo. 













































ANEXO No. 9-A
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003 (PERSONAS NATURALES)




Yo _______________________________ identificado (a) con c.c ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección.   

En caso de existir acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá Adjuntar una certificación expedida por la entidad correspondiente en la cual se especifique el cumplimiento del pago de la obligación. 

Dada en ______  a los  (        ) __________ del mes de __________ de _______



Firma
Identificación No. ______________________________
En calidad de _________________________________
Ciudad y fecha ________________________________



































  ANEXO Nº 1     CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA         Lugar, dd/mm/aaaa         SEÑORES:   MUNICIPIO DE BUSBANZÁ   CIUDAD     Asunto: SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA Nº  MB - MC - 028 - 2026         Señoras/Señores:       El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre  de Incluya   el nombre del  proponente, se compromete a SEÑALAR OBJETO DE LA CONTRATACIÓN     Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y autorizamos expresamente a l  MUNICIPIO DE BUSBANZÁ   a verificar toda la información incluida en ella.     En mi calidad de proponente declaro:     Que conozco la Invitación Pública No.  MB - MC - 028 - 2026 , del proceso de selección, así como  los demás documentos relacionados con el objeto a desarrollar y acepto cumplir todos los  requisitos en ellos exigidos, para lo cual me comprometo a diligenciar todos y cada uno de  los formatos exigidos en la Invitación  Pública.     Que los activos y recursos de nuestro patrimonio y que se emplearán para el desarrollo del  contrato provienen de actividades lícitas.     Que   en el evento de resultar favorecido con la adjudicación, presentaremos los documentos  requeridos para   el perfeccionamiento del contrato y realizaremos los trámites para el  cumplimiento de los requisitos de ejecución, dentro de los plazos establecidos para el efecto.  Igualmente, me comprometo a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos  qu e hacen parte del proceso de selección, así como los del contrato, la oferta económica y  las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por  el municipio .     Que acepto las condiciones y demás exigencias para la ejecución del contrato.     Que en caso de que se me adjudique el contrato me comprometo a suscribir el acta de inicio  u orden de ejecución y a terminar el contrato dentro de los plazos contractuales, de acuerdo  con lo establecido en los documentos del proceso de selección.     Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso  contractual.     Que estoy debidamente facultado para firmar, presentar la propuesta y suscribir el contrato  que llegare a celebrarse; que esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse en caso  de adjudicación comprometen totalmente a la sociedad que legalmente repr esento; que ni yo  ni la sociedad que legalmente represento (o los integrantes del proponente si el mismo es un  consorcio o unión temporal, nos hallamos incursos en cualquiera   de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en la Ley 80 de 1993 y demás  normas sobre la materia y que tampoco nos encontramos en alguno de los eventos de  prohibiciones especiales para contratar.     Que  el municipio   verificará que el proponente (ni los miembros que lo integran si fuere el  caso) no está (n) reportado (s) en el último Boletín de Responsables Fiscales, expedido por  la Contraloría General de la República.     Que leí cuidadosamente la Invitación Pública y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos.  Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular  objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.     Que mi propuesta se resume así:        

