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ANEXO No. 02
CONDICIONES TÉCNICAS

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mí firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], me comprometo a cumplir con las condiciones y especificaciones técnicas exigidas en el proceso No.______________; cuyo objeto es: __________________________________________________________________________________________ 



	MATERIALES MEJORAMIENTOS VIVIENDA

	ITEM
	DETALLE
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA

	1
	GRAVILLA 1/2
	8
	METRO CUBICO

	

2
	AMARRE GRUESO PARA TEJA CAL 16
Calibre / Grosor: 16 (1.65 mm). Aporta mayor resistencia a la flexión frente a los calibres 12 o 18, ideal para vientos fuertes.
Material: Acero al carbono con acabado galvanizado o zincado para evitar la oxidación y la corrosión.
	

120
	

UNIDAD

	3
	ARENA DE RIO
	8
	MESTRO CUBICO

	4
	ALAMBRE NEGRO:
Material: Acero de alta resistencia / bajo carbono.
Acabado / Tipo: Alambre negro / recocido.
Color: Gris oscuro o negro.
Tipo de Amarre: Flexible, maleable y resistente a la tracción.
Usos: Amarre de acero de refuerzo en vigas, columnas, zapatas y losas
	


5
	


KILOGRAMO

	5
	VARILLA 1/2 CORRUGADA (6 M ): 
Diámetro: 1/2 pulgada (12,7 mm o número 4) Varilla G-60 W 12Mm X 6M 5.328Kg Apróx. Corrugada. 
Longitud: 6 metros Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M Paq X 50 Und
Grado y Resistencia: Grado 60 (límite de fluencia de 420 MPa) Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada
Normatividad: Cumple con las normas técnicas NTC 2289, reglamento NSR-10 y Resolución 1856 de 2017 Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M Paq X 50 Und
Uso: Refuerzo estructural para vigas, losas, fundición de placas y sistemas sismorresistentes Varilla Corrugada W60 x 6m Diametro 1/2”.
	






122
	






UNIDAD

	6
	CEMENTO GRIS (50kG)
	100
	BULTO

	7
	CABALLETE BAJO ONDULADO P7 15G (0,92 M):
Ángulo de inclinación: Fijo a 15 grados (G15 / 27%) eternit - Caballete Fijo 15.
Ancho útil: 0,873 metros eternit - Caballete Fijo 15
Material: Fibrocemento (Cemento, carbonato de calcio, fibras minerales, celulosa) eternit - Caballete Fijo 15
	

8
	

UNIDAD

	8
	TEJA FIBROCEMENTO P7 1,80 No. 6 SIN GANCHOS:
Material: Cemento, carbonato de calcio, fibras minerales y celulosa.
Dimensiones Totales: 183 cm de largo × 92 cm de ancho
Espesor: 5,5 mm.
Peso Aproximado: 17,66 kg por unidad.
Color: Gris.
	


40
	


UNIDAD

	9
	PERFIL 4X8 CAL 18 X 6 METROS TUBO RECTANGULAR (3X1 1/2) (76X38):
Dimensiones (Alto × Ancho): 76 × 38 mm (equivalente a 3" × 1 1/2").
Longitud: 6 metros.
Calibre / Espesor: Calibre 18, que equivale aproximadamente a un grosor de 1.1 mm a 1.2 mm (dependiendo de la marca comercial).
Material: Acero Laminado en Frío (CR) o acero al carbono.
Peso aproximado: Suele rondar entre los 11.5 kg por unidad, facilitando su manipulación e instalación.
	




10
	




UNIDAD

	10
	FLEJE 1/4 10X20:
Calibre / Diámetro del acero: 1/4 de pulgada (6.35 mm)
Medidas del estribo: 10 cm × 20 cm
Material: Acero estructural de alta resistencia
Uso: Refuerzo transversal, amarre de aceros longitudinales y confinamiento estructural (cumple con normas de sismorresistencia).
	


230
	


UNIDAD

	11
	BLOQUE # 5:
Material: Arcilla cocida
Uso: Muros divisorios o mampostería no estructural.
	
1.550
	
UNIDAD

	12
	BLOQUE #4
Dimensiones: 10 cm de ancho × 20 cm de alto × 30 cm de largo.
Peso: Entre 4.2 kg y 5.5 kg por unidad
	
1750
	
UNIDAD

	13
	ARENA AMARILLA
	3
	METRO CUBICO

	14
	TEJA ARQUITECTONICA CAL 26:
Material: Acero galvanizado.
Calibre / Espesor: 26 (0.46 mm de espesor total incluyendo pintura).
Acabado / Color: Prepintada al horno con pintura poliéster (disponible en colores como rojo, verde, azul y blanco).
Dimensiones estándar: Ancho de 1.01 metros y largo de 6 metros.
Traslape / Ancho útil: Diseñada para aprovechar al máximo su área; cuenta con un ancho útil de aprox. 0.90 m a 0.96 m según el fabricante.
Geometría: Perfil trapezoidal diseñado para evitar filtraciones y soportar altas cargas de viento o impacto.
Peso aproximado: ≈ 3.5 a 4.5 kg/m² (material liviano que aligera la estructura)
	






23
	






UNIDAD

	15
	MALLA ELECTROSOLDADA MEDIDAS 6X2.35M HUECO 15X15CM DIAMETRO 4.0MM:
Dimensiones: 6 m (largo) × 2.35 m (ancho).
Diámetro del alambre: 4.0 mm.
Hueco / Retícula: 15 × 15 cm.
Formato: Plana (hoja).
Material: Acero de alta resistencia.
Uso principal: Refuerzo estructural en concreto.
	


7
	


UNIDAD

	16
	FLEJE 1/4 15X15:
Calibre (Diámetro): 1/4" (aproximadamente 6.35 mm).
Medidas de Escuadría: 15 cm x 15 cm.
Material: Acero de refuerzo estructural.
	

300
	

UNIDAD

	17
	FLEJE 1/4 9X15:
Diámetro (grosor): 1/4 de pulgada (0.63 cm).
Medidas disponibles: 15 × 10 cm o 15 × 15 cm.
Material: Acero obtenido a partir de barras corrugadas.
Capacidad de carga: Varía de 10.5 kg a 12 kg por unidad, dependiendo del formato.
	


600
	


UNIDAD

	18
	BLOQUELON 23X8X80CM:
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 8 cm x 23 cm x 80 cm (las medidas pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante, como 22.7 cm de ancho).
Peso por unidad: Entre 9.3 kg y 12.5 kg, dependiendo de la marca y densidad del material.
Rendimiento: 4.8 a 5 unidades por metro cuadrado (m²).
Material: Arcilla cocida / Aligerante de arcilla.
Color: Salmón o terracota
	


        470
	


         UNIDAD

	19
	PERFIL ENTREPISO CAL 1.4 X 8 MTRS:
Material: Acero estructural (Acero Negro ASTM A1011 o Galvanizado ASTM A653).
Espesor (Calibre): 1.4 mm.
Ancho: 130 mm.
Longitud: 8 metros.
Límite de fluencia: \(F_y = 248 \text{ MPa}\) (36 ksi).
ipo de uso: Placa Fácil y losas de entrepiso
	



13
	



         UNIDAD



NOTA IMPORTANTE: Los elementos anteriormente descritos deben ser Nuevos, Originales, No Re manufacturados, ni Reutilizados, de óptima calidad y marcas reconocidas en el mercado.

Nota 1: Todos los costos de transporte, y entrega hasta el sitio indicado por la entidad, correrán por cuenta del contratista y el Municipio asume que se encuentran incluidos dentro del valor total de la propuesta, razón por la cual no aceptará reclamaciones del Contratista por estos conceptos.

Nota 2: El contratista deberá entregar los materiales de construcción en el lugar, día y hora señalados por el supervisor del contrato y según las cantidades solicitadas. El requerimiento del supervisor deberá realizarse por cualquier medio escrito (oficio o correo electrónico).

Nota 3:  En caso que alguno de los elementos de construcción entregados no satisfaga las condiciones técnicas requeridas por el Municipio, el supervisor del contrato comunicará de manera inmediata por el medio más idóneo y oportuno al contratista, quien deberá realizar el cambio de los insumos en un plazo no mayor a doce (12) horas.

Características de los bienes: Los elementos de construcción a entregar deben ser de óptima calidad y de marcas reconocidas en el mercado, que garanticen un adecuado uso y durabilidad. Todos los elementos que entregará el contratista deberán ser de primera calidad, libres de defectos, vencimientos e imperfecciones y cumplir con las especificaciones técnicas y de seguridad, de acuerdo con las normas de calidad del producto. 

Durante la ejecución del contrato, el Municipio de San pablo de Borbur si lo considera pertinente, requerirá al contratista para que, en el término de 12 horas, realice la reposición de aquellos elementos defectuosos, que a juicio del supervisor estén defectuosos, previos los soportes y sustentación respectiva, sin importar que inicialmente se haya expedido el recibo a satisfacción. Los bienes objeto de reposición deberán ser de características iguales, es decir, con las mismas especificaciones técnicas, sin que ello implique un sobre costo para el Municipio de San Pablo de Borbur. 

Las cantidades de los bienes e ítems  requeridos consignados en el cuadro anterior son aproximadas y por tanto el Municipio podrá a su juicio y para evitar la paralización o afectación grave del servicio público que se pretende satisfacer con el objeto contratado disponer sobre la interpretación del contrato y la realización de modificaciones a las mismas U ordenar la ejecución de suministros no previstas (ITEMS) pero comprendidas dentro de su objeto, conforme al procedimiento previsto para la interpretación y modificación unilaterales de los contratos estatales de la ley 80 de 1993, artículos 15 y 16, o suscribir contratos adicionales cuando dichas modificaciones impliquen variación al plazo valor convenido de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la le y 80 de 1993
Atentamente,



FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL: __________________________________
TELÉFONO: __________________________
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