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ANEXO No. 3
PROPUESTA ECONÓMICA

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
	MATERIALES MEJORAMIENTOS VIVIENDA
	Valor unitario
	Valor total

	ITEM
	DETALLE
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	
	

	1
	GRAVILLA 1/2
	8
	METRO CUBICO
	$
	$

	

2
	AMARRE GRUESO PARA TEJA CAL 16
Calibre / Grosor: 16 (1.65 mm). Aporta mayor resistencia a la flexión frente a los calibres 12 o 18, ideal para vientos fuertes.
Material: Acero al carbono con acabado galvanizado o zincado para evitar la oxidación y la corrosión.
	

120
	

UNIDAD
	$
	$

	3
	ARENA DE RIO
	8
	MESTRO CUBICO
	$
	$

	4
	ALAMBRE NEGRO:
Material: Acero de alta resistencia / bajo carbono.
Acabado / Tipo: Alambre negro / recocido.
Color: Gris oscuro o negro.
Tipo de Amarre: Flexible, maleable y resistente a la tracción.
Usos: Amarre de acero de refuerzo en vigas, columnas, zapatas y losas
	


5
	


KILOGRAMO
	$
	$

	5
	VARILLA 1/2 CORRUGADA (6 M ): 
Diámetro: 1/2 pulgada (12,7 mm o número 4) Varilla G-60 W 12Mm X 6M 5.328Kg Apróx. Corrugada. 
Longitud: 6 metros Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M Paq X 50 Und
Grado y Resistencia: Grado 60 (límite de fluencia de 420 MPa) Varilla G-60 W 1/2pulg x6m Corrugada
Normatividad: Cumple con las normas técnicas NTC 2289, reglamento NSR-10 y Resolución 1856 de 2017 Varilla Corrugada G60 W #4 (1/2 Pulg) X 6M Paq X 50 Und
Uso: Refuerzo estructural para vigas, losas, fundición de placas y sistemas sismorresistentes Varilla Corrugada W60 x 6m Diametro 1/2”.
	






122
	






UNIDAD
	$
	$

	6
	CEMENTO GRIS (50kG)
	100
	BULTO
	$
	$

	7
	CABALLETE BAJO ONDULADO P7 15G (0,92 M):
Ángulo de inclinación: Fijo a 15 grados (G15 / 27%) eternit - Caballete Fijo 15.
Ancho útil: 0,873 metros eternit - Caballete Fijo 15
Material: Fibrocemento (Cemento, carbonato de calcio, fibras minerales, celulosa) eternit - Caballete Fijo 15
	

8
	

UNIDAD
	$
	$

	8
	TEJA FIBROCEMENTO P7 1,80 No. 6 SIN GANCHOS:
Material: Cemento, carbonato de calcio, fibras minerales y celulosa.
Dimensiones Totales: 183 cm de largo × 92 cm de ancho
Espesor: 5,5 mm.
Peso Aproximado: 17,66 kg por unidad.
Color: Gris.
	


40
	


UNIDAD
	$
	$

	9
	PERFIL 4X8 CAL 18 X 6 METROS TUBO RECTANGULAR (3X1 1/2) (76X38):
Dimensiones (Alto × Ancho): 76 × 38 mm (equivalente a 3" × 1 1/2").
Longitud: 6 metros.
Calibre / Espesor: Calibre 18, que equivale aproximadamente a un grosor de 1.1 mm a 1.2 mm (dependiendo de la marca comercial).
Material: Acero Laminado en Frío (CR) o acero al carbono.
Peso aproximado: Suele rondar entre los 11.5 kg por unidad, facilitando su manipulación e instalación.
	




10
	




UNIDAD
	$
	$

	10
	FLEJE 1/4 10X20:
Calibre / Diámetro del acero: 1/4 de pulgada (6.35 mm)
Medidas del estribo: 10 cm × 20 cm
Material: Acero estructural de alta resistencia
Uso: Refuerzo transversal, amarre de aceros longitudinales y confinamiento estructural (cumple con normas de sismorresistencia).
	


230
	


UNIDAD
	$
	$

	11
	BLOQUE # 5:
Material: Arcilla cocida
Uso: Muros divisorios o mampostería no estructural.
	
1.550
	
UNIDAD
	$
	$

	12
	BLOQUE #4
Dimensiones: 10 cm de ancho × 20 cm de alto × 30 cm de largo.
Peso: Entre 4.2 kg y 5.5 kg por unidad
	
1750
	
UNIDAD
	$
	$

	13
	ARENA AMARILLA
	3
	METRO CUBICO
	$
	$

	14
	TEJA ARQUITECTONICA CAL 26:
Material: Acero galvanizado.
Calibre / Espesor: 26 (0.46 mm de espesor total incluyendo pintura).
Acabado / Color: Prepintada al horno con pintura poliéster (disponible en colores como rojo, verde, azul y blanco).
Dimensiones estándar: Ancho de 1.01 metros y largo de 6 metros.
Traslape / Ancho útil: Diseñada para aprovechar al máximo su área; cuenta con un ancho útil de aprox. 0.90 m a 0.96 m según el fabricante.
Geometría: Perfil trapezoidal diseñado para evitar filtraciones y soportar altas cargas de viento o impacto.
Peso aproximado: ≈ 3.5 a 4.5 kg/m² (material liviano que aligera la estructura)
	






23
	






UNIDAD
	$
	$

	15
	MALLA ELECTROSOLDADA MEDIDAS 6X2.35M HUECO 15X15CM DIAMETRO 4.0MM:
Dimensiones: 6 m (largo) × 2.35 m (ancho).
Diámetro del alambre: 4.0 mm.
Hueco / Retícula: 15 × 15 cm.
Formato: Plana (hoja).
Material: Acero de alta resistencia.
Uso principal: Refuerzo estructural en concreto.
	


7
	


UNIDAD
	$
	$

	16
	FLEJE 1/4 15X15:
Calibre (Diámetro): 1/4" (aproximadamente 6.35 mm).
Medidas de Escuadría: 15 cm x 15 cm.
Material: Acero de refuerzo estructural.
	

300
	

UNIDAD
	$
	$

	17
	FLEJE 1/4 9X15:
Diámetro (grosor): 1/4 de pulgada (0.63 cm).
Medidas disponibles: 15 × 10 cm o 15 × 15 cm.
Material: Acero obtenido a partir de barras corrugadas.
Capacidad de carga: Varía de 10.5 kg a 12 kg por unidad, dependiendo del formato.
	


600
	


UNIDAD
	$
	$

	18
	BLOQUELON 23X8X80CM:
Dimensiones (Alto x Ancho x Largo): 8 cm x 23 cm x 80 cm (las medidas pueden variar ligeramente dependiendo del fabricante, como 22.7 cm de ancho).
Peso por unidad: Entre 9.3 kg y 12.5 kg, dependiendo de la marca y densidad del material.
Rendimiento: 4.8 a 5 unidades por metro cuadrado (m²).
Material: Arcilla cocida / Aligerante de arcilla.
Color: Salmón o terracota
	


        470
	


         UNIDAD
	$
	$

	19
	PERFIL ENTREPISO CAL 1.4 X 8 MTRS:
Material: Acero estructural (Acero Negro ASTM A1011 o Galvanizado ASTM A653).
Espesor (Calibre): 1.4 mm.
Ancho: 130 mm.
Longitud: 8 metros.
Límite de fluencia: \(F_y = 248 \text{ MPa}\) (36 ksi).
ipo de uso: Placa Fácil y losas de entrepiso
	



13
	



         UNIDAD
	$
	$

	COSTO DIRECTO
	$

	IVA 19%
	$

	TOTAL 
	$




VALOR TOTAL DE LA OFERTA IVA INCLUIDO 

________________________________________________________

NOTA 1: El proponente no podrá ofertar valor superior al promedio establecido para cada ítem, de conformidad con el análisis que soporta el valor estimado del contrato contenido en el presente estudio previo, so pena de rechazo de la oferta.
NOTA 2: La oferta se evaluará con el valor de la propuesta independientemente del régimen que corresponda.
NOTA 3: El Proponente deberá diligenciar el Anexo 3, relativo a la propuesta económica que se encontrará cargado en SECOP II, en los documentos del proceso contractual. Adicionalmente deberá diligenciar en la plataforma del SECOP II el valor total de su oferta incluido IVA.
NOTA 4:  El valor señalado en el anexo oferta económica debe coincidir con el ingresado en la plataforma SECOP II. Es decir, se le recuerda al oferente que debe diligenciar y cargar el Anexo No. 3 y adicionalmente deberá registrar en la plataforma del Secop II el valor total de su oferta incluido IVA

Atentamente,


FIRMA DEL PROPONENTE: _________________________
NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE: ________________
DIRECCIÓN: _________________________
EMAIL:__________________________________
TELÉFONO: __________________________

Las propuestas deben cotizarse en pesos colombianos, incluido los impuestos a que haya lugar. 

En caso de que el diligenciamiento del cuadro anterior presente errores aritméticos, estos serán corregidos por el Municipio y el valor corregido será de forzosa aceptación por parte del oferente y con este valor corregido se calificará la oferta. 

Si la propuesta económica presentada por el contratista presenta diferencias en aspectos relativos a cantidades o especificaciones de los ítems a contratar, la oferta será rechazada.

El precio adjudicado deberá sostenerse durante la validez de la propuesta, la ejecución del contrato y sus adiciones si hay lugar a ello.
image1.png
ALCALDIA MUNICIPAL DE

% SAN PABLO DE BORBUR
NIT. 891801369-2

Carrera 3 No. 2-06 - Cel: 310 7790143
alcaldia@sanpablodeborbur-boyaca.gov.co
Caodigo Postal 155040





