MEMBRETE DEL PROVEEDOR
MODELO DE COTIZACIÓN 

Lebrija, [DÍA] de [MES] de 2026

Señores
SECRETARÍA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
MUNICIPIO DE LEBRIJA
Atte. AUDREY VÁSQUEZ HERRERA
Secretaria de Despacho 
E.S.D.

Ref. COTIZACIÓN PARA LA « ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER ».
Cordial saludo,
De manera atenta presento cotización para el objeto indicado, conforme a las especificaciones técnicas solicitadas. 
	Ítem
	Bien o servicio
	Descripción del Bien o servicio
	Unidad de Medida
	Cantidad
	Valor Unitario
	Valor Total

	1
	Silla ergonómica gerente
	SILLA OPERATIVA GERENTE con las siguientes especificaciones:
ESPALDA Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45 cm de ancho x 46 cm de alto. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad.
ASIENTO Material: Tela tipo paño color negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12 mm). Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm. Dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad.
CABECERO en tela micro perforada tipo malla, ajustable en altura y basculante.
BRAZOS EN 3D ajustables en altura, profundidad y giro. Fabricados en polipropileno color negro.
MECANISMO MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación).
CILINDRO NEUMÁTICO Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro.
ESTRELLA DE 5 ASPAS Material: Nylon. Diámetro: 600 mm. Calidad Bifma.
RODACHINAS DOBLE CARRETE Material: Nylon. Calidad Bifma. Color Negro. Diámetro: 50 mm.
Garantía: 18 meses por defecto de fábrica. Resistencia máxima de peso: 100 kg
	Un. 
	3
	 
	 $                    -   

	2
	Silla interlocutora
	SILLA INTERLOCUTORA. Estructura metálica, asiento acolchado y respaldo tapizado en paño, soporta hasta 90 kilogramos.
Características:
ESPALDA Material de las carcasas: Polipropileno. Espuma laminada de 5 cm de espesor. Dimensiones: 48 cm de ancho x 33 cm de alto. Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno.
ASIENTO Material de las carcasas: Polipropileno. Espuma laminada de 5 cm de espesor. Dimensiones: 47 cm de ancho x 43 cm de profundidad. Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno.
ESTRUCTURA. Tubería ovalada en Acero Calibre 18 con pintura electrostática. Color negro. Altura hasta el asiento: 50 cm. Altura total: 83 cm.
Resistencia máxima de peso: 90 kg. Garantía: 18 meses por defectos de fábrica. Se debe entregar armada y en los sitios dispuestos por el municipio.
	Un. 
	4
	 
	 $                    -   

	3
	Mueble modular en U
	Estación de Trabajo Ejecutiva en "U" con Estructura Metálica y Almacenamiento Aéreo Lineal
Sistema de mobiliario modular semi-cerrado en herradura (tipo "U"), diseñado con concepto abierto de piso para maximizar el espacio de circulación de piernas y ergonomía de movimiento. Combina planos de trabajo continuos en melamina de alta resistencia, pórticos de sustentación metálicos de perfil rectangular y un módulo de gaveteros/alacenas aéreos instalado de forma lineal continua sobre el muro lateral perpendicular.
1. Dimensiones y Configuración en "U"
• Ala Lateral Izquierda: Longitud exterior total de entre 160-180 cm medidas aproximadas (incluye el empalme con el fondo frontal).
• Frente Principal: Longitud exterior total de 440 cm.
• Ala Lateral Derecha (Retorno): Longitud exterior total entre 160 a 180 cm medidas aproximadas.
• Profundidad de Cubiertas: 55 cm constantes en todos los tramos, garantizando un área interior libre amplia para giro de 360° en silla operativa.
• Altura de Superficie de Trabajo: 73 cm a 75 cm (estándar ergonómico).
2. Estructura de Sustentación Metálica (Base Abierta)
• Tipo de Soporte: Pórticos o marcos rectangulares cerrados tipo "O" / "U invertida", sin cajoneras ni pedestales de madera al piso.
• Material del Perfil: Tubería de acero estructural 2" × 2" (50 × 50 mm) en calibre 18.
• Acabado Metálico: Desengrase, fosfatizado y recubrimiento con pintura electrostática en polvo horneada a 200 °C (acabado gris microtexturizado, resistente a impactos y corrosión.
• Faldones Estructurales / Pasacables: Faldones cortos de amarre en melamina o lámina metálica ranurada para arriostramiento estructural y ocultamiento de canaletas de cableado sin bloquear el espacio inferior.
• Nivelación: Niveladores mecánicos en nylon/polipropileno con espárrago de acero graduable (ajuste de hasta 25 mm) para aislamiento del piso y corrección de desniveles.
3. Planos de Trabajo (Cubiertas)
• Material: Tablero de madera aglomerada MDP/HDF con recubrimiento melamínico de 15 mm (o engrosado perimetral a 25/30 mm en frentes de contacto), textura poro o maderada tono Amaretto (u homólogos de alta durabilidad).
• Bordes / Cantos: Canto rígido de PVC de 2 mm termofusionado en todos los bordes exteriores de usuario para amortiguar golpes y evitar filtraciones; tapacanto de 0.45 mm en ensambles internos.
• Pasacables: Perforaciones mecanizadas con tapa pasacables plástica/aluminio de Ø 60 mm u 80 mm en cada uno de los tres planos de trabajo para descenso ordenado de cables de energía y red.
4. Sistema de Almacenamiento Aéreo Superior
Dimensiones del Aéreo:
  o Largo: Adaptable al tramo lateral (aprox. 300 cm lineales).
  o Alto: 35 cm a 40 cm.
  o Fondo: 30 cm a 32 cm (profundidad reducida para garantizar despeje visual y ergonómico sin riesgo de golpe al incorporarse).
• Distribución:
  o Cuerpos independientes con puertas batientes (o abatibles hacia arriba con pistones de gas de 80N a 100N).
  o Bisagras de cazoleta de 35 mm con sistema de cierre suave (soft-close).
  o Tiraderas metálicas tipo perfil incrustado en aluminio o jaladeras de barra lineal en acabado mate.
  o Opcional: Cerradura de seguridad tipo traba central para resguardo de documentación confidencial.
División de trabajo en vidrio.
	Un. 
	1
	 
	 $                    -   

	4
	Archivador rodante
	Sistema de Archivo Rodante Compacto de Desplazamiento Frontal / Carros Extraíbles de Acceso Lateral (Tipo Batería Compacta)
1. Dimensiones Generales del Conjunto
• Largo Total (Frente disponible): 260 cm.
• Fondo Total (Profundidad del nicho/espacio): 60 cm.
• Altura Total: 245 cm a 250 cm (aprovechamiento vertical con margen de seguridad a cielo raso).
• Configuración del Sistema: Batería modular de cuatro (4) carros/módulos verticales de extracción frontal independiente y consulta lateral.
2. Modulación y Dimensionamiento de Carros Internos
• Cantidad de Módulos: Cuatro (4) módulos verticales independientes.
• Dimensiones por Carro:
  o Ancho frontal de cada carro: 45 cm a 50 cm.
  o Profundidad / Fondo útil del carro: 55 cm a 60 cm.
  o Ancho de entrepaño (costado de consulta): 35 cm de fondo útil, diseñado para alojamiento de carpetas tipo AZ, legajadores y cajas de archivo estándar.
• Niveles Útiles de Archivo: Seis (6) a siete (7) niveles graduables en altura por cada módulo (paso libre vertical de 35 cm a 38 cm por nivel para archivo AZ).
• Capacidad: Distribución optimizada para albergar carpetas en disposición lateral por ambas caras o a fondo simple según compartimentación interna.
3. Materiales y Especificaciones Constructivas
• Estructura Portante y Paneles: Fabricados en lámina de acero laminado en frío (Cold Rolled) calibre 18 y calibre 20 para costados, techos y divisiones estructurales.
• Bandejas / Entrepaños: Lámina de acero Cold Rolled calibre 20 o calibre 18, troqueladas y conformadas con doble pliegue perimetral en "W" o refuerzo longitudinal inferior soldado por puntos, capaces de soportar una carga mínima distribuida de 75 kg a 80 kg por entrepaño sin deformación permanente.
• Cuerpo Exterior / Carátulas Frontales: Frentes de madera RH (opcional enchape o paneles decorativos laterales en melamina según línea estética de oficina), provistos de agarraderas/manijas ergonómicas de tiro frontal y portarótulos metálicos o en acrílico para clasificación documental.
4. Sistema Mecánico de Rodamiento y Desplazamiento
• Mecanismo de Extracción:
  o Desplazamiento longitudinal sobre rieles guía inferiores empotrados o sobrepuestos en perfil de acero mecanizado/calibrado con rampas de transición.
  o Ruedas de acero montadas sobre rodamientos dobles de bolas sellados (blindados 2RS), libres de mantenimiento y autolubricados.
  o Guías superiores de precisión antivuelco y antivibración con rodamientos en nylon/teflón para garantizar un recorrido suave, lineal y silencioso.
• Seguridad Mecánica:
  o Topes de impacto de caucho/neopreno de alta densidad para amortiguar el final de carrera en apertura y cierre.
  o Sistema de freno/retén mecánico individual para inmovilizar el módulo durante la consulta.
  o Cerradura general o individual tipo traba cilíndrica de seguridad con llave maestra/duplicado para control de acceso al archivo.
5. Tratamiento Superficial y Acabado
• Preparación de Superficie: Proceso químico por inmersión o aspersión desengrasante, micro-fosfatizado y enjuague pasivado para sellado anticorrosivo.
• Pintura: Aplicación electrostática de pintura en polvo tipo epoxi-poliéster horneada a una temperatura promedio de 180 °C a 200 °C.
• Espesor de Película: Mínimo de 60 a 80 micras de espesor seco, garantizando resistencia a la abrasión, rayaduras e impactos.
• Color: Estructura en gris tornado / blanco institucional microtexturizado (personalizable según requerimientos corporativos o institucionales).
	Un. 
	1
	 
	 $                    -   

	5
	Biblioteca
	Biblioteca / Armario de Almacenamiento con Puertas Corredizas
1. Dimensiones Generales
• Alto total: 200 cm (incluye base/zócalo de nivelación).
• Ancho / Frente total: 100 cm.
• Fondo exterior total: 40 cm (fondo útil interior de 30 cm a 32 cm, descontando el carril de rodamiento).
2. Estructura y Materiales
• Sustrato: Tablero de madera aglomerada de media/alta densidad (MDP/HDF) con tratamiento RH (resistente a la humedad) o lámina de acero Cold Rolled calibre 20/22 según requerimiento del pliego.
• Espesor nominal (versión madera/melamina): 15 mm a 18 mm en costados laterales, base, techo y entrepaños.
• Recubrimiento: Melamina decorativa termofusionada en ambas caras (acabado maderado tipo Amaretto o color institucional), de alta resistencia al rayado, abrasión e impacto superficial.
• Fondo posterior: Tablero de 6 mm a 9 mm ranurado en laterales y base, o tablero de 15 mm fijado sólidamente para arriostramiento estructural contra descuadres.
• Cantos y bordes:
  o Frentes exteriores y puertas con canto rígido de PVC termofusionado de 2 mm.
  o Ensambles y divisiones internas protegidas con tapacanto de PVC de 0.45 mm.
3. Modulación y Entrepaños Internos
• Niveles de almacenamiento: Cinco (5) compartimentos útiles (cuatro entrepaños horizontales).
• Luz libre vertical: 35 cm a 38 cm por nivel, optimizado para el alojamiento de carpetas AZ de lomo ancho, legajadores y cajas de archivo.
• Graduación: Entrepaños móviles ajustables en altura mediante pivotes/pernos niquelados sobre cremallera mecanizada lateral paso 32 mm, más un (1) entrepaño central estructural fijo.
• Capacidad de carga: Diseñados para soportar un mínimo de 45 kg a 50 kg distribuidos uniformemente por entrepaño sin deflexión permanente.
4. Sistema de Puertas Corredizas y Herrajes
• Puertas: Dos (2) hojas corredizas traslapadas fabricadas en melamina RH de 15 mm (o marcos perimetrales en aluminio anodizado).
• Mecanismo corredizo:
  o Kit de riel superior e inferior en aluminio extruido anodizado de doble canal.
  o Rodamientos inferiores con ruedas de nylon sobre balineras blindadas autolubricadas, con sistema de regulación de altura y tornillo antidescarrilamiento.
  o Guías superiores retráctiles en nylon de baja fricción para deslizamiento suave y silencioso.
• Seguridad y Accesorios:
  o Cerradura de presión tipo "pulsador" o botón central para puertas corredizas, con llave maestra y duplicado.
  o Tiraderas lineales tipo perfil incrustado en aluminio o tiradores metálicos empotrados a ras de la superficie para evitar colisiones al cruzar las puertas.
  o Felpas perimetrales guardapolvo en los bordes de encuentro para sellado acústico e imprenta de polvo.
5. Nivelación y Apoyo
• Zócalo inferior: Módulo de zócalo retrasado de 5 cm a 7 cm de altura.
• Niveladores: Cuatro (4) niveladores mecánicos de rosca en polipropileno de alto impacto con espárrago de acero zincado graduable desde el interior, para corrección de desniveles de piso y aislamiento contra humedad.
	Un. 
	1
	 
	 $                    -   

	6
	Persiana enrollable semi-blackout (dim-out)
	Persiana enrollable tipo semi-blackout (dim-out), en tela textil de poliéster de tejido denso con recubrimiento térmico posterior, con un bloqueo de luz solar de entre el 85 % y el 90 %, que reduzca el ingreso de calor y los reflejos sobre las pantallas de los equipos de cómputo. Color neutro (blanco, beige o gris), a definir por la supervisión. Sistema de accionamiento manual con cadena continua y mecanismo de freno, tubo enrollador en aluminio, contrapeso inferior en aluminio forrado o recubierto, y soportes metálicos para instalación a muro o techo. Fabricada a la medida de cada vano, previa toma de medidas en sitio por parte del contratista. Incluye suministro, transporte, instalación y garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación. 
	m2
	17
	 
	 $                    -   

	7
	Aire acondicionado
	Equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared (unidad interior evaporadora y unidad exterior condensadora), con capacidad nominal de enfriamiento mínima de 18.000 BTU/h, modo de operación solo frío y compresor con tecnología inverter de velocidad variable. Refrigerante ecológico R32. Alimentación eléctrica 220 V / 1 fase / 60 Hz, con protección contra variaciones de voltaje. Tratamiento anticorrosivo en el serpentín de la unidad condensadora para uso a la intemperie. Eficiencia energética con etiqueta RETIQ vigente, en categoría A o superior. Funciones mínimas: control remoto inalámbrico, temporizador, modo de deshumidificación, función de autolimpieza, reinicio automático tras corte de energía y filtro de aire lavable. Nivel de ruido de la unidad interior acorde con equipos de alta eficiencia del segmento. Incluye el suministro, transporte e instalación del equipo, con kit de tubería de cobre aislada de hasta tres (3) metros, cableado de interconexión, manguera de drenaje, soportes para la unidad exterior y accesorios de fijación, así como la carga y verificación del refrigerante, la puesta en funcionamiento y las pruebas de operación en presencia de la supervisión. La conexión se realizará al punto eléctrico de 220 V que disponga la entidad. Garantía mínima de cinco (5) años en el compresor y de un (1) año en el equipo y la instalación, por defectos de fabricación.
	Un. 
	1
	 
	 $                    -   

	8
	División de oficina con puerta
	Sistema modular de división fija y/o batiente para ambientes interiores (oficinas, áreas comerciales o residenciales), compuesto por perfilería perimetral y divisoria en aluminio arquitectónico y paneles de vidrio de seguridad templado 10 mm con acabado esmerilado con una altura mínima de 2 metros, diseñado para brindar privacidad visual sin sacrificar el paso de luz natural.
PERFILERÍA Y ESTRUCTURA (ALUMINIO)
• Aleación: Aluminio extruido estructural aleación 6063 con temple T5 / T6.
• Sistema / Serie: Sistema arquitectónico para divisiones (perfilería tipo 2" x 1" o 3" x 1½" según altura total y requerimiento de inercia/rigidez).
• Acabado superficial:
  o Anodizado (mate natural, bronce o negro) con capa anódica
  o Vidrio templado
Incluye 3 puertas batientes y una puerta corrediza. 
	m2
	25,3
	 
	 $                    -   

	TOTAL
	 $                    -   




NOTA 1: El valor total ofertado es: [VALOR EN LETRAS] PESOS M/CTE ($[VALOR]). 

NOTA 2: Los precios incluyen impuestos y todos los costos directos e indirectos de suministro, transporte, montaje, instalación y pruebas de funcionamiento. 

ANEXO: Se anexan los siguientes documentos soporte:
· Documento de identidad del representante legal.
· Certificado vigente de existencia y representación legal o matrícula mercantil, si aplica.
· Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

Atentamente,



REPRESENTANTE LEGAL: _________________________
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: _________________________
NIT: ____________________________
TELÉFONO: ______________________
CORREO ELECTRÓNICO: __________________

