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OFERTA TÉCNICA
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITANTES”

Ciudad
Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Dirección General Marítima - DIMAR
Cuidad -

Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía (085-GINRED3-2021)
A continuación, se describen las Especificaciones Técnicas Mínimas Habilitantes, establecidas por la Entidad para “ingresar objeto del proceso” así:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA - DIMAR:
Las especificaciones técnicas de los elementos son las contenidas en la Directiva Permanente No. DP-20190026, la cual se anexa al proceso y hace parte integral del mismo, sin perjuicio de lo anterior.

	UNIDAD
	DESCRIPCION DEL SERVICIO 
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	SEMAB
	[bookmark: _GoBack]Servicio de transporte a través de una embarcación cubierta con  su tripulación y capacidades que brinde seguridad y protección de las condiciones meteomarinas tanto al personal de hidrógrafos como a los equipos, para ser empleado como plataforma de recolección de datos batimétricos, que cuente  con adaptaciones Hidrográficas en su casco y a un costado para la instalación del transducer de baja frecuencia acuerdo especificaciones de la Oficina Hidrográfica de Barranquilla, con el fin de realizar levantamientos batimétricos en el Río Magdalena, particularmente en el sector de mar de enfilación y MUZ-X6 (Km 0 Bocas de ceniza), entre otros sectores del Río Magdalena de acuerdo a la necesidad de la entidad.
	
	



	SERVICIOS

	Servicio de transporte mediante una lancha cubierta y tripulada, con adaptaciones hidrográficas en su casco y a un costado, para la instalación del transducer de baja frecuencia, de acuerdo a especificaciones de la Oficina Hidrográfica de Barranquilla.
La lancha, además debe servir como plataforma para realizar levantamientos batimétricos en el Río Magdalena, particularmente en el sector de mar de enfilación y MUZ-X6 (Kilómetro -2 hasta Kilómetro 27 Desembocadura del Río Magdalena) y debe brindar seguridad y protección ante las condiciones meteomarinas de la zona tanto al personal de hidrógrafos como a los equipos.
	CARACTERÍSTICAS

	MANGA
	4 metros

	ESLORA
	14 metros

	PROPULSORES
	02

	GENERADOR
	01

	SISTEMA DE COMUNICACIÓN VHF
	01

	ADECUACIONES PARA EQUIPOS
	Montaje para ecosonda Monohaz
Montaje para ecosonda Multihaz
Soporte para GPS
Pantalla de repetidor de video






	DESCRIPCIÓN

	La lancha deberá contar con las adaptaciones necesarias para la para instalación  de 01 transducer monohaz de baja frecuencia perteneciente a la Oficina Hidrográfica de Barranquilla, transducer que será instalado a un costado de la embarcación y la base para la instalación de la ecosonda multihaz acuerdo las especificaciones de la oficina hidrográfica de barranquilla.

	La lancha debe estar diseñada para resistir las condiciones océano atmosféricas que normalmente se presentan en el aérea de Bocas de Ceniza, Río Magdalena (condición de mar 2-3)

	La lancha deberá estar en capacidad de embarcar a por lo menos 04 tripulantes, con sus respectivos equipos para la realización de las batimetrías como son: 01 ecosonda, 01 transducer de baja, 01 GPS Diferencial, 01 computador portátil y 01 perfilador de velocidad del sonido.

	La lancha deberá estar en capacidad de embarcar a por lo menos 04 tripulantes, con sus respectivos equipos para la realización de las batimetrías como son: 01 ecosonda multihaz y montaje, 01 GPS Diferencial, 01 computador portátil y 01 perfilador de velocidad del sonido.

	Estar en capacidad de realizar levantamientos batimétricos a los sectores de Mar de enfilación y MUZ-X6 (Kilometro -2 hasta kilómetro 27 desembocadura del Rio Magdalena), específicamente y demás sectores del Rio Magdalena.

	La lancha deberá contar con una tripulación idónea y certificada mínima para la operación de la motonave. No existirá ningún vínculo laboral entre la tripulación y la DIMAR y todos los costos asociados a este concepto serán asumidos por el contratista.

	La lancha deberá cumplir con los permisos,  la normatividad nacional e internacional vigente en Colombia, certificada por la autoridad marítima

	La lancha deberá tener disponibilidad para realizar maniobras avisadas con 24 horas de anticipación. 

	El combustible o cualquier otro elemento necesario para la operación o funcionamiento de la lancha serán asumidos por el contratista.

	La lancha y la tripulación estarán a disposición de la Dimar durante el tiempo necesario para los levantamientos batimétricos.



En mi calidad de proponente, me comprometo a que, en caso de resultar adjudicatario, procederé a suministrar los bienes en su totalidad atendiendo las características técnicas enunciadas
(Modificar anexo de conformidad con lo aplicable a cada proceso) 
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