ANEXO No. 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS 

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de Especificaciones Técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de cumple o no cumple.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE:
 ____________________________________________________________________________

Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	ITEM
	CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	“SUMINISTRO DE GAS PROPANO (GAS LICUADO DE PETROLEO) EN CARRO TANQUE PARA UN TANQUE ESTACIONARIO DE 500 GALONES PARA LAS CASAS FISCALES DEL CENOP – SUMINISTRO POR KILOGRAMOS.
	
	

	2
	GAS LICUADO DE PETROLEO EN CILINDRO CAPACIDAD DE 40 LIBRAS PARA LAS CABAÑAS DEL CENTRO VACACIONAL PICALEÑA”
	
	

	3
	EL GAS PROPANO ES UN COMBUSTIBLE GASEOSO PARA USO DOMESTICO EN CILINDROS DE 40 LIBRAS UNIDAD DE VENTA EN LIBRAS, CON NOMBRE COMERCIAL GLP (GAS LICUADO DEL PETROLEO)

Presentar ficha Toxicológica para saber los efectos para la salud y los primeros auxilios en caso que haya un escape.

Información técnica del GLP

	Características
	PROPANO
	BUTANO
	T° (°F)
	Presión
aprox. (psi)
Propano
	Presión
aprox. (psi)
Butano

	Formula
	C3H8
	C4H10
	-40
	1,3
	

	Punto de Ebullición °F
	-44
	32
	-30
	5,5
	

	Gravedad especifica del gas
	1,53
	2,00
	-20
	10,7
	

	Gravedad especifica del liquido
	0,51
	0,58
	-10
	16,7
	

	Lbs por galón de líquido a 60 °F
	4,24
	4,81
	0
	23,5
	

	BTU por galón de gas a 60 °F
	91690
	102032
	10
	31,3
	

	BTU por Lb de gas
	21591
	21221
	20
	40,8
	

	BTU por pie de gas a 60 °F
	2516
	3280
	30
	51,6
	

	Pie cu de vapor a 60 °F/gal de líquido a 60°F
	36,39
	31,26
	40
	63,3
	3,0

	Pie cu de vapor a 60 °F/Lb de líquido a 60°F
	8547
	6,506
	50
	77,1
	6,9

	Calor latente de vaporización al punto de ebullición BTU/gal
	785
	808
	60
	92,5
	11,5

	Datos de Ebullición
	
	
	70
	109,3
	16,5

	Pie cu de aire para consumir pie cu de gas
	23,85
	31,02
	80
	128,1
	22

	Temp. De inflamación °F.
	-156
	NA
	90
	149,3
	29,0

	Temp. De ignición en aire °F
	920-1020
	900-1000
	100
	172,3
	37

	Temp. Máx. De la flama en el aire °F
	3595
	3615
	110
	197,3
	46



	
	

	4
	El oferente asumirá los costos de transportes, fletes, que se causen con motivo del traslado de los bienes objeto del presente contrato hasta el lugar de entrega, sin que esto genere un costo adicional para la Policía Nacional. 
	
	

	5
	El oferente tendrá un tiempo máximo de tres (03) horas para realizar el suministro del Combustible (Gas Propano), después de que sea solicitado por el supervisor del contrato.
	
	

	6
	Cualquier daño que se presente o se ocasione durante el suministro del gas propano serán asumidos por el contratista sin costo adicional
	
	

	7
	Los vehículos utilizados para el traslado deben cumplir con la normatividad vigente en Colombia para el transporte de combustible gaseoso. 
	
	

	8
	El oferente deberá cumplir con la normatividad vigente que le permita prestar el servicio objeto del presente proceso de contratación, situación que será verificada por el supervisor del contrato durante su ejecución.
	
	

	9
	VISITA DE DIAGNOSTICO: El oferente se compromete a realizar una revista semestral gratuita al tanque de almacenamiento con el fin de evaluar y certificar que el tanque estacionario se encuentra en óptimas condiciones para la aplicación del gas propano.
	
	

	10
	El futuro contratista emitirá factura individual por cada ITEM.
	
	

	11
	EL FUTURO CONTRATISTA se compromete a anexar junto a la factura, relación de todos los recibos expedidos por tanqueada y copia de los mismos y certificación original del pago de aportes de seguridad social y parafiscal firmada por el representante legal y/o revisor fiscal en este último caso anexar copia tarjeta profesional documento de identidad.
	
	

	12
	El futuro contratista hará llegar dentro de los cinco (5) días de cada mes el listado de precios y copia de la resolución del ministerio de minas y energía en la que se regula el precio de combustible para el mes correspondiente. Así mismo, el futuro contratista se compromete a que la variación de precios durante la ejecución del contrato se realizara de acuerdo con las resoluciones de precios que dicte el Gobierno Nacional.
	
	

	13
	CLAUSULA AMBIENTAL: El oferente deberá certificar por escrito el compromiso de recoger, transportar y realizar la disposición final de elementos en caso que aplique durante la ejecución del contrato, de lo cual dará una certificación de la disposición final del material dispuesto para su eliminación técnica, en todos los casos estará de acuerdo con la normatividad ambiental. Lo anterior será evaluado por el supervisor del contrato y se determinara su cumplimiento para lo cual el supervisor podrá realizar las visitas y verificaciones que considere necesarias.
	
	

	14
	El futuro contratista se compromete a realizar procedimientos en las actividades contratadas, que no afecten la salud humana y el medio ambiente, como el ciudadano del recurso hídrico y las buenas prácticas en el uso eficiente de la energía eléctrica.
	
	

	15
	En concordancia al decreto 1072 del 26/05/2015 y decreto 052 de 12/01/2017, el futuro contratista se compromete a dar estricto cumplimiento al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de acuerdo a las actividades que desempeñen.
	
	

	16
	El oferente deberá presentar certificación de la entidad que corresponda referente al control de medida de los surtidores de gas que posee el carro tanque, no mayor a un año.
	
	



	ÍTEM.
	CONDICIONES TÉCNICAS ADICIONALES
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	El suministro deberá cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Minas y Energía. 
	
	

	2
	El personal que realice el suministro deberá ser idóneo, haber recibido capacitación y entrenamiento en los procesos de manejo y operación.
	
	

	3
	El contratista deberá garantizar la instalación del cilindro de gas en la cabaña solicitada y de tal forma que no queden escapes ni puntos de ignición, situación que será verificada por el administrador de cada centro vacacional. 
	
	

	4
	El contratista debe cumplir con todas las normas ambientales vigentes en Colombia, así como las definidas en la Guía Ambiental para la Distribución de Gas Natural del Ministerio de Medio Ambiente. 
	
	

	5
	El contratista deberá contar con protocolos de seguridad, para la manipulación y distribución de combustible gaseoso, los cuales minimicen la probabilidad de la ocurrencia de accidentes, situación que será verificada por el supervisor del contrato durante su ejecución 
	
	

	6
	2.1.1 Experiencia proponente en producir o comercializar el bien y/o ofrecer el servicio.

Con el fin de garantizar la calidad de los bienes o servicios a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos iguales o similares al objeto de la presente invitación, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización en los años anteriores al de la vigencia en que se presentan las certificaciones y/o contratos, de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el 50% del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas, para lo cual el oferente deberá aportar como máximo tres (3) certificaciones y/o contratos, que deben contener como mínimo la siguiente información: 

Las Certificaciones deben contener como mínimo la siguiente información: 

A. Nombre o razón social del Contratante. 
B. Nombre o razón social del Contratista. 
C. Objeto del Contrato. 
D. Número de Contrato 
E. Valor del Contrato en peso colombiano 
F. Plazo de Ejecución 
G. Fecha de Iniciación del contrato. 
H. Fecha de terminación del contrato. 
I. Calificación de los Bienes (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio). 
J. Cumplimiento del Contrato (Excelente, muy bueno, bueno o satisfactorio. 
K. Manifestación clara y explicativa que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. 
L. La certificación deberá estar suscrita por el representante legal de la entidad contratante u ordenador del gasto, indicando la dirección, Nit. y teléfono. 

• No se admiten certificaciones de subcontrataciones. 
• No se admiten auto certificaciones de suministro propias. 
• No se tendrán en cuenta contratos en ejecución (entiéndase en ejecución hasta el recibo final). 
• No se aceptan certificaciones con enmendaduras. 
• No se aceptarán certificaciones cuya calificación sea mala o deficiente 

NOTA 1: Las certificaciones serán objeto de verificación; no serán tenidas en cuenta aquellas certificaciones en las que no se pueda constatar que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto contractual. 

NOTA 2: Si el contrato corresponde a un contrato ejecutado bajo la modalidad de consorcio o unión temporal, el valor del contrato a considerar será igual al valor total facturado del contrato multiplicado por el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes, para lo cual se deberá anexar copia del documento consorcial o de unión temporal donde se pueda verificar el porcentaje de participación. 
	
	

	7
	2.1.2 Experiencia del personal 

Con el fin de garantizar la idoneidad del personal que se vincula al proyecto, el proponente deberá certificar en su oferta que cuenta con el personal debidamente entrenado y capacitado para el cumplimiento del objeto del presente proceso de contratación.
	
	

	8
	2.1.3 Certificación de calidad de los servicios 

El oferente deberá certificar que el suministro para cumplir con el objeto contractual del presente proceso, son de la mejor calidad, en las cantidades justas, el personal que prestará el suministro será profesional, idóneo y capacitado en cada una de sus especialidades y funciones requeridas para llevar a feliz término el objeto del presente proceso contractual.
	
	




REQUISITOS GENERALES 

a. Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

b. En la columna CUMPLE / NO CUMPLE, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.
