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ANEXO 5
OFERTA TÉCNICA
“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS”





Barranquilla, __ de _______ de 2021




Señores
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
Dirección General Marítima - DIMAR
Ciudad.-




Asunto: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía MC-094-GINRED3-2021






1. A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas establecidas por la Entidad para así:







	ITEM
	DESCRIPCION
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Mantenimiento preventivo: es el mantenimiento que tiene por misión mantener un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter sistemático, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado ningún síntoma de tener un problema. Esto busca prolongar la vida útil de un equipo o sistema. 

• Limpieza de difusores y/o rejillas (siempre y cuando sea necesario).
• Limpieza y ajustes generales de las estructuras, fijación y prisioneros del sistema.
• Lavado de filtros de aire de evaporación.
• Lavado de los serpentines del evaporador.
• Limpieza de drenajes.
• Lavado de los serpentines del condensador.
• Ajustes y limpiezas del sistema y componentes eléctricos.
• Lubricación de chumacera y bujes.
• Toma de parámetros de operación.
• Evaluación de la operación de los sistemas.
• Carga de refrigerante para cada A/A, cuando se requiera.
• Revisión de carga de refrigerante, Verificación de fugas de refrigerante.
• Limpieza mecánica de intercambiadores casco tubo (si es condenado por agua)
• Revisión de las protecciones eléctricas y mecánicas del sistema.
• Revisión de poleas correas y bandas.
• Ajuste de terminales eléctricos, pernos y prisioneros de ventilación.
• Lubricación de chumaceras y motores eléctricos.
	 
	 

	
	
	
	

	2
	Mantenimiento correctivo: cobija inclusive la reparación de las partes que se encuentren dañadas o defectuosas y que afecten el normal funcionamiento de los equipos del aire acondicionado. Igualmente comprenden la reposición original de los repuestos, se considera como pieza original aquellas que poseen las mismas características de marca y origen a reemplazar.
    
• Comprobación del correcto funcionamiento de todos los elementos (válvula inversora, ventilador, compresor, sensores de temperatura, capacitores de arranque). 
• Toma de mediciones: voltaje, amperaje, temperatura, presión.
• Reparación o cambio de tarjeta.
• Cambio de compresor.
• Pintura y/o restauración de los equipos.
• Todos los accesorios para el correcto funcionamiento del equipo
 el tiempo de cotización para el mantenimiento correctivo deberá ser en un máximo de 24 horas, y que su cotización no podrá sobrepasar el 20% del valor del mercado, el cual será verificado y autorizado por la GINRED3 a través de dos cotizaciones a precio pleno con empresas reconocidas.
	 
	 

	3
	Que el oferente se encuentra en la capacidad de realizar los mantenimiento preventivo y/o correctivos de los equipos objetos de este proceso
	 
	 




RELACIÓN DE EQUIPOS OBJETO DE MANTENIMIENTO:


	UNIDAD
	DESCRIPCIÓN 
	CANTIDAD DE EQUIPOS 
	CAPACIDAD 
	CANTIDAD DE SERVICIOS

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la Capitania de Puerto de San Andres - CP07
	7
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la Capitania de Puerto de San Andres - CP07
	8
	MINI SPLIT 18.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la Capitania de Puerto de San Andres - CP07
	1
	MINI SPLIT 24.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en los alojamientos de suboficiales CESYP - SAN LUIS
	2
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en los alojamientos de suboficiales CESYP - SAN LUIS
	3
	MINI SPLIT 18.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la casa de huespedes CP07
	2
	MINI SPLIT 9.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado
	1
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado
	1
	MINI SPLIT 24.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la casa del Señor CP07
	2
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la casa del Señor CP07
	1
	MINI SPLIT 18.000 BTU
	2

	SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la casa del Señor CP07
	1
	MINI SPLIT 24.000 BTU
	2

	PROVIDENCIA
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la Capitania de Puerto de Providencia  - CP12
	1
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	PROVIDENCIA
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la Capitania de Puerto de Providencia  - CP12
	1
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	ECTM SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la ECTMCP07
	4
	MINI SPLIT 12.000 BTU
	2

	ECTM SAN ANDRES
	Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionado ubicados en la ECTMCP07
	2
	TIPO CASETTE 36.000 BTU
	2



1. En mi calidad de proponente, manifiesto que conozco y comprendo cada una de las especificaciones técnicas aquí descritas y me comprometo a cumplir con cada una de ellas en los servicios que prestaré, en caso de resultar adjudicatario del presente proceso.




________________________________________________________________ 
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: 
Cargo: 
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