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DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DE LOS BIENES A CONTRATAR

En cumplimiento del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la descripción técnica, detallada y completa de los bienes a contratar se relaciona a continuación: 

[bookmark: _Toc518377176][bookmark: _Toc519180268]Lote No. 1 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 X 4 UNIFORMADOS

	Características
	Cantidad

	Camionetas Pick Up Doble Cabina 4 X 4 Uniformados 
	17
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Fuente: MEBOG

	[bookmark: _GoBack]CAMIONETA DOBLE PICK UP DOBLE CABINA 4 x 4 UNIFORMADOS

	TIPO:
	Camioneta Pick Up Doble Cabina 4 X 4 Uniformados.

	MODELO:
	No inferior al año de entrega.

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 – 251748 

	TRACCIÓN:
	Cuatro por cuatro (4x4)

	MOTOR:
	Cuatro (4) tiempos.

	CILINDROS Y DISPOSICIÓN:
	Cuatro (4) a seis (6) cilindros en línea o en V.

	TIPO DE COMBUSTIBLE:
	Diésel.

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
	Inyección electrónica. Coomon rail.

	DESPLAZAMIENTO:
	Mínimo dos mil trecientos noventa (2390) CC a tres mil quinientos (3500)

	POTENCIA:
	Mínimo ciento treinta (130) HP

	CONTROL DE EMISIONES:
	Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades.

	TANQUE DE COMBUSTIBLE:
	Capacidad mínima diecinueve (19) galones. Con tapa y seguros.

	EMBRAGUE:
	Mono discó seco, accionamiento hidráulico.

	CAJA DE VELOCIDADES:
	Manual de cinco (5) velocidades adelante y reversa como mínimo, con barra de cambios al piso, mandos atrasados.

	DIRECCIÓN:
	Hidráulica.

	TIMÓN:
	Lado izquierdo.

	SUSPENSIÓN DELANTERA:
	Independiente, con amortiguadores hidráulicos o a gas de doble acción, con resortes espirales o barra de torsión. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante

	SUSPENSIÓN TRASERA:
	Independiente o en eje rígido con resortes de ballesta y/o helicoidales, con amortiguadores de doble acción. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	DISTANCIA ENTRE EJES
	Mínimo Dos mil novecientos (2.900) milímetros.

	CAPACIDAD DE CARGA:
	Mínimo ochocientos treinta y cinco (835) Kilogramos.

	RECUBRIMIENTO DE PLATÓN:
	Con recubrimiento en material polimérico para protección contra humedad.

	AIRE ACONDICIONADO:
	De fábrica (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo).

	FRENOS:
	Sistema de accionamiento hidráulico con circuitos independientes. Delantero de disco y trasero de disco o campana. De parqueo con accionamiento manual por guaya y palanca al piso o en el tablero. (Freno de mano), con asistencia de frenado ABS.

	RUEDA LIBRE:
	Automática o manual.

	LLANTAS Y RINES:
	Llantas radiales doble servicio con llanta de repuesto colocada en el habitáculo para tal fin de dimensiones acordes a las de diseño del fabricante, cinco (5) rines y llantas iguales.

	LLANTA DE REPUESTO:
	Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante.

	SISTEMA  ELÉCTRICO:
	Doce (12) voltios, capaz de suministrar los requerimientos eléctricos y de carga de todo el vehículo con accesorios, batería libre de mantenimiento.

	ENCENDIDO:
	Electrónico.

	INTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros.

	EXTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc.

	
CARROCERÍA:
	Doble cabina original de fábrica, cuatro (4) puertas, capacidad de cinco (5) pasajeros con sillas delanteras independientes, chasis independiente, no se aceptan ofertas de vehículos compactos, de sistemas de punteras o adherido a la carrocería, no se aceptan doble cabina ensamblada que no corresponda a su diseño original, platón independiente con recubrimiento o protector.

Silla de Copiloto con sistema de corredera, desplazamiento horizontal y espaldar reclinable.

	ACCESORIOS DEL VEHÍCULO
		Vidrios eléctricos
	· 

	Desempañador trasero
	· 

	Antena incorporada
	· 

	Espejo retrovisor
	· 

	Reloj
	· 

	Seguro puertas
	· 

	Limpia brisas delantero
	· 

	Radio AM/FM/MP3, usb+aux.
	· 

	Parlantes
	· 

	Pito
	· 

	Gancho de arrastre delantero
	· 

	Gancho trasero de fijación tipo bola y/o gancho
	· 

	Bloqueo central
	· 

	Mínimo dos (2) llaves de encendido
	· 

	Juego de tapetes para conductor y tripulante
	· 

	Película de seguridad en todos los vidrios
	· 

	Forros para los asientos acolchados en pana, color (a convenir con el supervisor del contrato).
	· 

	Apoya cabezas asientos delanteros
	· 

	Cinturones de seguridad delanteros y traseros
	· 

	Alarma
	· 

	Doble air-bag para asientos delanteros
	· 

	Tercer Stop y demás elementos originales del vehículo
	· 

	Asiento de co-piloto cuente con sistema de ajuste en dirección horizontal y reclinable. 
	· 




	ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO ESTRUCTURA

	BARRA DE LUCES Y EQUIPO DE PERIFONEO:
	Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y cinco (45“), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos y medio pulgadas (2.1/2“) de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duro aluminio y/o policarbonato para dar estabilidad e impedir torcedura o pandeo de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces, domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, Mínimo 4 Módulos emisores de luz (LED) lineales rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra, El total de Led por esquina debe ser compuestos de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección(derecha e izquierda) con mínimo (3) LED de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LED  rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LED de alto brillo. Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección.

Modulo electrónico de control de poder de destello que garantiza la intensidad de luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VDC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de crucero que encienden los cuatro esquineros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LED tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces flacher centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias.

Especificaciones: Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps,

Switch de control: integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma SAE J845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces; se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica. Equipo de perifoneo de 100 watts RMS (potencia efectiva), la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial.

	COLOR
	Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, Reglamento de identidad, imagen y comunicación. Debe incluir distintivos.

	HERRAMIENTAS
	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios , maletín para herramienta, soga de arrastre y 02 chalecos reflectivos. Herramienta en cromo vanadium.
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Lote No. 2 PANEL DE VIGILANCIA UNIFORMADA   

	Características
	Cantidad

	Paneles de vigilancia Uniformadas
	10
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Fuente MEBOG

	PANEL DE VIGILANCIA UNIFORMADA

	TIPO:
	Panel Techo alto de fábrica.

	MODELO:
	No inferior al año de entrega.

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 – 251019 - 251748

	TRACCIÓN:
	Cuatro por cuatro (4x2)

	MOTOR:
	Cuatro (4) tiempos.

	CILINDROS Y DISPOSICIÓN:
	Mínimo cuatro (4) cilindros

	TIPO DE COMBUSTIBLE:
	Diésel.

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
	Inyección electrónica. 

	DESPLAZAMIENTO:
	Mínimo (1500 c.c) cilindraje comercial

	POTENCIA:
	Mínimo ciento (100) HP

	CONTROL DE EMISIONES:
	Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades.

	TANQUE DE COMBUSTIBLE:
	Capacidad mínima diecinueve (17) galones. Con tapa y seguros.

	EMBRAGUE:
	Mono discó seco, accionamiento hidráulico o mecánico.

	CAJA DE VELOCIDADES:
	Manual de cinco (5) velocidades adelante y reversa como mínimo con accionamiento mecánico.

	DIRECCIÓN:
	Hidráulica.

	TIMÓN:
	Lado izquierdo.

	SUSPENSIÓN DELANTERA:
	Independiente, con amortiguadores telescópicos. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante

	SUSPENSIÓN TRASERA:
	Independiente o en eje rígido con hojas semi elípticas o resortes espirales, barra de torsión u otro sistema de amortiguadores telescópicos de doble acción. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	LONGITUD TOTAL
	Mínimo cuatro mil seiscientos noventa y cinco mm (4.695) milímetros.

	CAPACIDAD DE CARGA:
	Mínimo mil noventa y cinco (1095) Kilogramos.

	ANCHO DEL VEHÍCULO :
	Mínimo mil seiscientos noventa y dos (1692) milímetros.

	ALTO DEL VEHÍCULO
	Mínimo mil novecientos veinticinco (1925) milímetros

	AIRE ACONDICIONADO:
	De fábrica (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo).

	FRENOS:
	Hidráulicos. De disco adelante, disco o campana atrás, freno de parqueo.

	LLANTAS Y RINES:
	Mínimo rin catorce (14) pulgadas, llantas de construcción radial

	LLANTA DE REPUESTO:
	Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante.

	SISTEMA  ELÉCTRICO:
	Convencional, doce (12) voltios DC, alternador capaz de suministrar los requerimientos eléctricos y de carga de todo el vehículo con accesorios, Incluido barra de luces, el sistema de perifoneo y el radio policial de comunicaciones, batería libre de mantenimiento.

	
INTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros.

	EXTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de  fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc.

	ACCESORIOS:
		Vidrios eléctricos
	· 

	Antena incorporada
	· 

	Espejo retrovisor
	· 

	Seguro puertas
	· 

	Limpia brisas delantero
	· 

	Radio AM/FM/MP3, usb+aux.
	· 

	Parlantes
	· 

	Pito
	· 

	Bloqueo central
	· 

	Mínimo dos (2) llaves de encendido
	· 

	Juego de tapetes par conductor y tripulante
	· 

	Película de seguridad en todos los vidrios
	· 

	Apoya cabezas asientos delanteros
	· 

	Cinturones de seguridad delanteros y traseros
	· 

	Alarma
	· 

	Doble air-bag para asientos delanteros
	· 

	Tercer Stop y demás elementos originales del vehículo
	· 




	
COLOR:

	Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, Reglamento de identidad, imagen y comunicación. Debe incluir distintivos.

	ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO ESTRUCTURA

	CARROCERÍA:
	Panel estructura básica original de fábrica, con dos (2) puertas delanteras, dos (2) puertas laterales corredizas sobre los costados con ventana corrediza y sus respectivos seguros; una (1) o dos (2) puertas traseras abatibles con vidrio de seguridad protegido así: con malla de acero expandido de aproximadamente tres (3) cms en su cuadrícula en la parte interna y reja de refuerzo construida en tubos de acero de media ½ pulgada soldados entre sí, tres (3) horizontales y dos (2) verticales distribuidos uniformemente de acuerdo a las dimensiones del vidrio en la parte externa. La fijación de estos elementos, ya sea por remache o tornillo, debe ser de diseño para condiciones extremas. El acabado de estas protecciones debe ser calidad automotriz y corresponder a la directiva 012 del 2007 de la Policía nacional de Colombia. Dicha compuerta no debe permitir el acceso a los mecanismos de apertura desde el interior, y debe ser dotado con un mecanismo de cierre en la parte externa, debe contar con dos contra puertas abatibles en lámina de acero perforada resistente a impactos el acabado debe ser tipo automotriz, con cierre de pasador parte externa, que no permita la manipulación de las personas conducidas y el acceso desde la parte interior a los mecanismos de seguridad de las puertas

	COMPARTIMIENTO DE APREHENDIDOS Y SEPARADOR:
	Separador fabricado en lámina de acero calibre dieciocho (18), con troquelado y estructura soldada que impida deformaciones por condiciones de posibles impactos o golpes. 
La unión con la carrocería del vehículo debe contemplar empaquetadura o medio similar que evite ruidos y desajuste por vibración. La fijación debe impedir desplazamientos o desprendimientos tanto del separador como de la estructura del vehículo. 
Ventanilla del separador. Dicha ventanilla debe tener unas dimensiones de setenta (70) cm de largo x cincuenta (50) cm de alto, una lámina transparente de policarbonato resistente a los impactos de mínimo cinco (5) mm que permita la visibilidad a la parte del compartimiento de aprehendidos, también deberá incluir malla de acero expandido con cuadrícula de tres (3) cm que cubra la totalidad de la ventana. La calidad del acabado de la pintura debe ser tipo automotriz color blanco. 

Sillas para aprehendidos. Dos (2) sillas con capacidad cada una de tres (3) personas ubicadas a los costados del compartimiento, con su respectivo espaldar y banca abatible con sus respectivos seguros de fijación, color de la silla completa negro. 

La estructura metálica debe ser de tal construcción que impida su fácil deterioro por golpes o impactos, no debe ser desarmable sin herramienta especialmente las patas de la banca.

	COMPARTIMIENTO TRIPULANTES
	Se debe contar con una silla para tres (3) tripulantes, ubicada a lo ancho del vehículo con su respectivo espaldar y banca tipo abatible con sus respectivos seguros de sujeción. El color de la estructura y el tapizado debe ser de acuerdo al interior del vehículo. La calidad de la construcción debe ser tal que resista trato similar al solicitado para la silla de aprehendidos

	PISO
	La totalidad del piso de la panel deberá ser cubierto en material de poliuretano elastomérico antiflama, resistente a condiciones hostiles, al igual que a la humedad, permitiendo el lavado y evitando la oxidación

	COLOR
	Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, Reglamento de identidad, imagen y comunicación. Debe incluir distintivos.

	BARRA DE LUCES Y EQUIPO DE PERIFONEO:
	Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y cinco (45“), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos y medio pulgadas (2.1/2“) de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duro aluminio y/o policarbonato para dar estabilidad e impedir torcedura o pandeo de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces, domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, Mínimo 4 Módulos emisores de luz (LED) lineales rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra, El total de Led por esquina debe ser compuestos de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección(derecha e izquierda) con mínimo (3) LED de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LED rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LED de alto brillo. Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección.

Modulo electrónico de control de poder de destello que garantiza la intensidad de luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VDC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de crucero que encienden los cuatro esquineros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LED tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces flacher centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias.

Especificaciones: Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps, Switch de control: integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma SAE J845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces; se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica. Equipo de perifoneo de 100 watts RMS (potencia efectiva), la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial.

	HERRAMIENTAS
	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios , maletín para herramienta, soga de arrastre y 02 chalecos reflectivos. Herramienta en cromo vanadium.
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Lote No. 3 BUS 35 PASAJEROS UNIFORMADO   

	Características
	Cantidad

	a. Buses para 35 pasajeros uniformados
	08
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos.
Fuente: Carrocerías Marcopolo, Modificadas SDSCJ

	BUS  35 PASAJEROS UNIFORMADO 

	TIPO
	Bus de 35 pasajeros mínimo

	MODELO
	Nuevo, No inferior al año de entrega

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 – 251019 – 251048

	TRACCIÓN
	4X2

	CAPACIDAD PASAJEROS
	Mínimo 35

	TIPO DE COMBUSTIBLE
	Diésel

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
	Inyección directa, Common rail.

	SISTEMA DE ASPIRACIÓN
	Turbo cargado - intercooler

	DESPLAZAMIENTO  DEL MOTOR
	Mínimo 5100 CC.

	POTENCIA
	Mínimo 180 hp

	EMBRAGUE
	Disco seco cerámico de accionamiento mecánico o hidráulico

	
CAJA DE VELOCIDADES
	Mínimo 5 velocidades adelante y una de reversa, de accionamiento mecánico y palanca al piso. De ser necesario el bajo, éste debe ser neumático.

	TIPO DE FRENO
	Circuito dual de aire sobre freno hidráulico o 100% neumático, de doble circuito independiente. Delanteros y traseros: tambor, banda campana. De parqueo: de accionamiento en las ruedas. de motor: de mariposa sobre el tubo de escape o electro neumático

	TIMÓN
	Lado izquierdo

	SUSPENSIÓN  DELANTERA
	Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y/o suspensión mixta: Bombonas, ballestas y amortiguadores. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante

	
SUSPENSIÓN  TRASERA
	Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y/o suspensión mixta: Bombonas, ballestas y amortiguadores. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante y con refuerzo de suspensión recomendado por el fabricante para trabajo pesado.

	DIRECCIÓN
	Hidráulica - timón lado izquierdo

	CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE
	50 galones mínimo

	LLANTAS
	Radiales  incluida la de repuesto

	RINES
	De disco sellomatic, mínimo de 17.5”

	EXOSTO
	Conforme a las exigencias del Ministerio del Medio Ambiente

	SISTEMA GENERADOR  DE CORRIENTE
	Debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando. Mínimo de 720 watts.

	CONTROL DE VELOCIDAD
	El vehículo deberá estar provisto de un sistema de alarma audible y visual para control del límite de velocidad

	CONTROL DE EMISIONES
	Conforme a las exigencias del Ministerio del medio ambiente

	AIRE ACONDICIONADO
	De acuerdo a la capacidad de pasajeros, de fábrica o ensamblado en el país (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo).

	
COLOR
	Los colores de los vehículos serán definidos por el supervisor del contrato con fundamento en la carta de colores ofrecida por el fabricante.

	ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO ESTRUCTURA

	TIPO
	Intermunicipal

	ESTRUCTURA
	Tubular  en acero cal 12,14 y 16

	FORRO EXTERIOR
	Capota en lámina o en plástico reforzado en fibra de vidrio cal 3 mm. Costados forrados en lámina con una capa intermedia de poliuretano o fibra anti flama. Las láminas tratadas con elemento impermeabilizante.

Bóseles de aluminio a lo largo de la carrocería.

	FORRO INTERIOR
	Revestimiento interior bajo las ventanas y revestimiento interno del techo debidamente asegurado a la estructura. Carrocería debidamente impermeabilizada. Uno o dos pasamanos techo.

Mínimo cuatro pasamanos verticales en tubo de acero encapsulado.

	PISO
	Piso en madera inmunizada con recubrimiento melamínico calibre 14 mm o en lámina metálica tratada con elemento impermealizante, cubierto con tapete antideslizante y anti sonorizante en material sintético auto extinguible según normas del ministerio de transporte.  Debe estar provisto de un tapete extraíble de tráfico pesado para las escaleras, cabina y pasillo.

	PUERTAS
	Una puerta lateral izquierda salida del conductor de apertura manual con chapa de seguridad externa, dos derechas laterales delantera y trasera para subida y bajada de pasajeros de dos hojas con mecanismo rototraslante. Sistema booster o eléctrico con caja de mecanismo en  fibra  de  vidrio o metálica,  para abrir y cerrar  provista  de  un  sistema  para  asegurarla en la parte interna. Mecanismo de accionamiento puerta lateral derecha en caso de emergencia.

	VIDRIOS Y VENTANAS
	Todos los vidrios del vehículo deben ser de seguridad. Panorámicos vidrio laminado y laterales en vidrio templado, dos ventanas con vidrio de expulsión o de fragmentación con su respectivo dispositivo e información de emergencia y uso. Igualmente se acepta ventana de seguridad con dispositivo de corredera incluido ventanas laterales con marcos en aluminio y jáquima de caucho, con vidrios de correr longitudinalmente, superior o inferior. Ventana para el conductor.

	SILLETERÍA
	De estructura tubular, con asientos, espaldar reclinable en espuma moldeada tapizadas en hule de buena calidad con apoya cabezas y apoyabrazos abatibles al lado del corredor, plan de asientos 2 x 2 Silla individual del conductor con apoya cabezas reclinable con corredera y neumática.

	PALOMERAS
	Rejillas porta paquetes interiores tapizadas, con luces individuales para pasajeros, luz ambiente de techo tipo fluorescente o incandescente

	CINTURONES  DE SEGURIDAD
	Cinturón de seguridad para el conductor y en todos los asientos de pasajeros.

	ACCESORIOS
	2 claraboyas de apertura mecánica ubicadas en la parte superior delantera y trasera. 
Dos brazos con cuchillas limpia brisas con sus respectivos motores, radio am-fm, mp3 y USB, seis parlantes, espejos exteriores, espejo retro visor para el conductor, manijas puerta entrada, alojamiento para el extintor sujetado a la estructura mediante sistema de suelte rápido, extintor de 10 lb. 

Caja para herramientas. Lámpara porta placa trasera. Luces exploradoras   delanteras. Luces traseras con luz medio stop direccional y reverso empotrado. Luz individual para el conductor y luz interior al corredor, panel para control de luces puertas y accesorios, parasol conductor, porta repuesto al chasis, tapa motor con aislamiento acústico bodegas laterales y trasera con chapa de seguridad, cornetas para pito de aire, faro de luz strober ubicado entre las cornetas, juego de loderas o salpicaderas, cortinas, luces direccionales, reversa y delimitadoras,  juego de forros para los asientos acolchados en pana, color (a convenir con el supervisor del contrato). Tercer Stop.

	HERRAMIENTAS
	Gato hidráulico capacidad de levante del bus cargado con palanca, llave de pernos, calibrador de aire de 120 lbs, extintor de 10 lbs, señales de seguridad triangulares reflectivas de 45 cms plegables  con estuche, lámpara para conectar a la batería o al encendedor, dos conos reflectivos, Juego de llaves mixtas (mínimo siete (7) unidades) de 3/8 a 1 pulgada o de 8 a 19 milímetros(de acuerdo al sistema métrico de los componentes del vehículo), Juego de destornilladores 6 piezas estrella y pala, alicates de 6 pulgadas, o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, Un botiquín de primeros auxilios de mínimo 14 elementos, Dos tacos para bloquear el vehículo, Linterna con baterías, Cables de ignición mínimo 110 AMPERIOS. Y maletín para herramienta. (soga de arrastre, chalecos reflectivos y guantes), Herramienta al cromo vanadium.

Los vehículos con sistema de frenos neumático deben traer manguera para inflado de llantas con acople rápido. Juego de llaves de encendido por vehículo.
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Lote No. 4 AMBULANCIA TAB  

	Características
	Cantidad

	Ambulancia
	01
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Modificada SDSCJ
Fuente: https://www.google.com.co/search?biw=1745&bih=885&tbm=isch&sa=1&ei=Ois9W8mfO6eE5wLj5a-YBw&q=ambulancia&oq=ambulancia&gs_l=img.3..0i67k1l6j0l4.3120.4695.0.4814.10.10.0.0.0.0.319.906.5j1j0j1.7.0....0...1c.1.64.img..3.7.904....0.wYkx2teKXAc#imgrc=W8SGXROGAaHOvM:

	AMBULANCIA TAB

	TIPO:
	Panel Techo alto de fábrica.

	MODELO:
	No inferior al año de entrega.

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 – 251019 - 251748

	TRACCIÓN:
	Cuatro por cuatro (4x2)

	MOTOR:
	Cuatro (4) tiempos.

	CILINDROS Y DISPOSICIÓN:
	Mínimo cuatro (4) cilindros

	TIPO DE COMBUSTIBLE:
	Diésel.

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN 
	Inyección electrónica. 

	DESPLAZAMIENTO:
	Mínimo (1500 c.c) cilindraje comercial

	POTENCIA:
	Mínimo ciento (100) HP

	CONTROL DE EMISIONES:
	Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades.

	TANQUE DE COMBUSTIBLE:
	Capacidad mínima diecinueve (17) galones. Con tapa y seguros.

	EMBRAGUE:
	Mono discó seco, accionamiento hidráulico o mecánico.

	CAJA DE VELOCIDADES:
	Manual de cinco (5) velocidades adelante y reversa como mínimo con accionamiento mecánico.

	DIRECCIÓN:
	Hidráulica.

	TIMÓN:
	Lado izquierdo.

	SUSPENSIÓN DELANTERA:
	Independiente, con amortiguadores telescópicos. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	SUSPENSIÓN TRASERA:
	Independiente o en eje rígido con hojas semi elípticas o resortes espirales, barra de torsión u otro sistema de amortiguadores telescópicos de doble acción. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	LONGITUD TOTAL
	Mínimo cuatro mil seiscientos noventa y cinco mm (4.695) milímetros.

	CAPACIDAD DE CARGA:
	Mínimo mil noventa y cinco (1095) Kilogramos.

	ANCHO DEL VEHÍCULO :
	Mínimo mil seiscientos noventa y dos (1692) milímetros.

	ALTO DEL VEHÍCULO
	Mínimo mil novecientos veinticinco (1925) milímetros

	AIRE ACONDICIONADO:
	De fábrica (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo).

	FRENOS:
	Hidráulicos. De disco adelante, disco o campana atrás, freno de parqueo.

	LLANTAS Y RINES:
	Mínimo rin catorce (14) pulgadas, llantas de construcción radial

	LLANTA DE REPUESTO:
	Con las mismas especificaciones y marca de las llantas originales recomendadas por el fabricante.

	SISTEMA  ELÉCTRICO:
	Convencional, doce (12) voltios DC, alternador capaz de suministrar los requerimientos eléctricos y de carga de todo el vehículo con accesorios, Incluido barra de luces, el sistema de perifoneo y el radio policial de comunicaciones, batería libre de mantenimiento.

	
INTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de fábrica para su funcionamiento, confort y seguridad de los pasajeros, entre otros de, asientos delanteros, asientos traseros, paneles, parasoles, tablero de instrumentos, consola, tapetes, y doble air-bag para asientos delanteros.

	EXTERIOR DEL VEHÍCULO:
	Dotado con los elementos de  fábrica para su funcionamiento, estabilidad mecánica y seguridad, entre otros de, molduras, marcos, salpicaduras, manijas, protectores, etc.

	ACCESORIOS:
		Vidrios eléctricos
	· 

	Antena incorporada
	· 

	Espejo retrovisor
	· 

	Seguro puertas
	· 

	Limpia brisas delantero
	· 

	Radio AM/FM/MP3, usb+aux.
	· 

	Parlantes
	· 

	Pito
	· 

	Bloqueo central
	· 

	Mínimo dos (2) llaves de encendido
	· 

	Juego de tapetes par conductor y tripulante
	· 

	Película de seguridad en todos los vidrios
	· 

	Apoya cabezas asientos delanteros
	· 

	Cinturones de seguridad delanteros y traseros
	· 

	Alarma
	· 

	Doble air-bag para asientos delanteros
	· 

	Tercer Stop y demás elementos originales del vehículo
	· 




	ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO ESTRUCTURA

	CARROCERÍA ADAPTADA PARA AMBULANCIA TAB
	Cumplimiento norma técnica colombiana 3729 y Resolución No. 2003 de 2015

	HERRAMIENTAS
	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios , maletín para herramienta, soga de arrastre y 02 chalecos reflectivos. Herramienta en cromo vanadium.
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Lote No. 5 CARRO TANQUE DE AGUA POTABLE 

	Características
	Cantidad

	Carro tanque transporte de agua Uniformado
	01
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	CARRO TANQUE DE AGUA POTABLE

	TIPO
	Carro tanque transporte de agua sobre chasis de diez (10) a doce (12) toneladas.

	MODELO
	Nuevo no inferior al año de entrega.

	TRACCIÓN
	Cuatro por dos (4 x 2).

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 – 251016 – 

	CONTROL DE 
EMISIONES
	Debe cumplir las disposiciones expedidas sobre la materia por las autoridades.

	TIPO DE COMBUSTIBLE
	DIESEL

	SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN
	Turbo cargado.

	CILINDROS
	Seis (6) u ocho (8) en línea o en V.

	RADIADOR
	Servicio pesado, presurizado con enfocador.

	DESPLAZAMIENTO
	Seis mil (6000) cc mínimo (denominación comercial del cilindraje).

	POTENCIA NETA
	Mínimo doscientos (200) HP.

	TORQUE
	mínimo sesenta y siete (67) Kg.m.

	EMBRAGUE
	Mono disco o doble disco de elemento seco.
Accionamiento Hidráulico o mecánico con graduación.

	CAJA DE 
VELOCIDADES
	Tipo mecánica, palanca de cambios al piso, mínimo cinco (5) velocidades adelante y reversa.

	CHASIS DISTANCIA ENTRE EJES
	Mínimo cinco mil doscientos (5200) mm.

	SUSPENSIÓN DELANTERA
	En eje rígido, ballestas con barra estabilizadora o ballestas con amortiguador telescopio de doble efecto. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	SUSPENSIÓN TRASERA
	En eje rígido o ballestas con amortiguador telescopio de doble efecto. O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.

	SISTEMA DE FRENOS
	Cien por ciento (100%) neumático, doble circuito e independiente

	DELANTEROS
	Tambor, banda campana.

	TRASEROS
	Tambor, banda campana.

	DE PARQUEO
	Neumático o mecánico.

	DE MOTOR
	Tipo válvula de ahogo sobre tubo de escape o electro neumático.

	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	Hidráulica, timón lado izquierdo.

	SISTEMA ELÉCTRICO
	Con capacidad de abastecer los requerimientos de todos los componentes eléctricos en pleno funcionamiento.

	LUCES E 
INSTRUMENTOS
	Luces e instrumentos reglamentados por el Ministerio de Transporte, debe tener alarmas audibles que indiquen prevención un mal funcionamiento de los sistemas que así lo requieran.

	TANQUE DE COMBUSTIBLE
	Dos tanques cada uno con capacidad de cuarenta y cinco (45) GI. Mínimo, Los tanques deben llevar un sistema de llave de paso u otro mecanismo que permita independizarlos, los tanques deben comunicarse a través de in tubo cobrizado o manguera de combustible con alma de Acero protegidos con un sistema de seguridad para evitar el roce con el suele cuando el vehículo se emplee en carreteras destapadas, debe traer tapa, seguro, flotador por cada tanque y tapón de drenaje.

	LLANTAS Y RINES
	Siete llantas, incluida la de repuesto en su respectivo alojamiento, las llantas deben llevar su neumático y protector, llantas de doble servicio, malacate instalado.

	CARACTERÍSTICAS 
RINES Y LLANTAS 
PARA ESTE TIPO DE 
CAMIÓN.
	De dimensiones homologadas por el Ministerio de Transportes.

	CABINA
	Cinturones de seguridad de tres puntos, mínimo dos (2); Juego de tapetes para piso; Encendedor de cigarrillos; guantera; radio AM-FM MP3, sus respectivos parlantes debidamente instalados.

	ADECUACIÓN DEL VEHÍCULO ESTRUCTURA

	TIPO
	Tanque para transporte de agua potable capacidad dos mil trescientos (2300) galones mínimo.

	FORMA
	Elíptica o semi elíptica, con altura no superior a la altura de la cabina, los extremos deberán ser abombados, pestañados o forma plana rolada.

	TIPO O MODELO
	Cuerpo, extremos, rompeolas, manholes, protección 	manholes, tuberías de conducción, en acero inoxidable acabado 2B, calibre tres punto cinco (3.5) mm.

	MATERIAL
	Acero inoxidable

	TAPAS
	De acuerdo con la forma del cuerpo, con refuerzos verticales en acero inoxidable.

	ROMPEOLAS 
INTERIORES
	Tres planas con pestañas, refuerzos verticales y horizontales.

	DISEÑO
	El diseño, manejo de cargue y descargue debe cumplir con las normas y estándares establecidos para el diseño del tanque. 

	SISTEMA DE CARGUE
	Parte superior: Por dos domos, redondos de dieciséis (16)" de diámetro nominal, cada una conformada por dos tapas, una para el llenado de diez (10)" de diámetro y otra para inspección dieciséis (16)" de diámetro; tapas en acero inoxidable y con empaque de viton.

Por bombeo: el llenado del tanque por bombeo será por la parte inferior, una línea para cargue por bombeo con sus respectivas válvulas en acero inoxidable y acoples para los tramos de mangueras suministradas, las cuales deben permitir que se unan, unas con otras por el sistema de acople y suelte rápido, se debe suministrar un dispositivo que se pueda instalar en un extremo de un tramo de manguera, el cual debe llevar una válvula de pie con canastilla o granada de bronce que impida el paso de partículas que afecten el funcionamiento de la bomba.

Altura minina de succión: La altura mínima de succión requerida es de cuatro (4) metros.

	VÁLVULA DE SOBRE-PRESIÓN, VACIO Y ANTIVOLCO
	Dos, incorporada, cada una, a cada tapa de los tomas de cargue.

	DOMOS PARA 
INSPECCIÓN:
	Dos domos con tapa en acero inoxidable para inspección, de dieciséis (16)" de diámetro nominal.

	SISTEMA DE DESCARGUE:
	Sistema de descarga y succión por bomba centrifuga para agua, marca de reconocido prestigio a nivel mundial, del tipo centrífuga de ochenta y siete (87) GPM y dos (2) HP mínimo la cual debe permitir una altura de cabeza mínima de (15) mts. Accionada por unión cardanica sistema PTO, que permita operar y suministrar sin interrupción el líquido.

El carro tanque de agua debe estar en capacidad de suministrar agua a un tanque elevado situado a quince (15) metros en la ciudad de Bogotá.

	SISTEMA DE ALIVIO 
DE SOBRE PRESIÓN
	Deberá contar con línea de retorno al tanque con válvula de contra presión.

	LÍNEAS DE PRODUCTO
	Fabricadas en tubería de acero inoxidable, con uniones tipo brida y roscadas (donde se requiera) y tramos de manguera flexibles a la entrada y salida de la bomba.

	SALIDAS
	Lateral por bomba: Una descarga independiente instalada en el lado derecho del tanque, con carretel de accionamiento eléctrico y manual por manivela instalado en un alojamiento diseñado para tal fin, con manguera uno y medio (1 1/2)” de una marca reconocida de estos elementos y treinta (30) m de largo con salida graduable tipo boquilla de pistola en material no ferroso de uno y medio (1 1/2)” para agua.
Trasera por gravedad, una salida independiente con su respectivas válvulas en acero inoxidable, ubicadas en la parte trasera del tanque, para conectar tramos de manguera de dos (2)" con sus acoples rápidos. Compartimentos y seguros laterales y traseros para las mangueras y válvulas.
Seis (6) porta mangueras en acero inoxidable ubicados en los costados del carro-tanque, seis (6) tramos de mangueras para agua, con sus respectivos acoples de suelte rápido c/u de cinco (5) m mínimo de longitud y dos (2)” de diámetro interno. 

Estas mangueras deben tener un sistema de acople rápido macho hembra.

	ESCALERA
	Una (1) en tubería inoxidable, con peldaños en perfil formado en lámina antideslizante alfajor inoxidable, instalada en la parte delantera izquierda.

	DRENAJES
	DOS (2) en el mismo material del cuerpo, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera del tanque, con válvulas de bola (de media vuelta) en bronce cromada de uno y medio (1 1/2)". 

	SEGURIDAD
	Mecanismo para desplazamiento de inspección en la parte superior del tanque con sus dos guayas de seguridad superior y arnés para el operador.

Corredor en la parte superior del tanque en lámina antideslizante.

	GAVETAS
	Los gabinetes de las salidas laterales y trasera deben venir con su respectiva tapa y sistema de cierre

	GUARDAPOLVO o SALPICADERAS
	Dos construidos en lámina cold roller calibre dieciocho (18) con dos loderas plásticas o de caucho, y/o juego de salpicaderos en fibra de vidrio con dos plásticas o de caucho.

	CAJA DE HERRAMIENTAS
	Construida en lámina alfajor de un Octavo (1/8) o tres (3) mm, de mínimo cincuenta (50) cm x veinticinco (25) cm x veinticinco (25) cm, con chapa y Dos llaves

	SISTEMA DE LUCES
	De posición trasera y direccionales, tres (3) por cada costado del tanque; tres (3) traseras de posición en la parte superior del tanque, cuatro (4) en cada extremo del parachoques trasero para posición, direccionales, parada, reversa y una para placa.

Los cables de conducción eléctrica irán encauchetados, protegidas con tubería. 

	PINTURA
	Base anticorrosiva y acabado esmalte sintético, en las partes de acero al carbono

	BLOQUES
	Dos bloques de madera en forma de cuña de mínimo dieciocho por dieciocho (18 x 18) cm y cadenas de mínimo uno punto cinco (1.5) m.

	PLACAS ILUSTRATIVAS
	Instalación de por lo menos dos placas ilustrativas sobre la operación del Sistema de llenado, descargue, succión, suministro, y demás funciones, las cuales deberán ser en bajo relieve, grabadas en lámina de acero inoxidable.

	PRUEBAS
	
El contratista deberá antes de la matrícula, someter el vehículo a prueba técnica en presencia de un funcionario del comité técnico y/o delegado de La SDSCJ y la MEBOG, en los siguientes aspectos:

· Prueba de fugas del tanque.
· Prueba de suministro de líquido.
· Prueba de suministro de líquido a quince (15) mts de altura.
· Prueba de fugas de tuberías, válvulas, accesorios, válvulas de seguridad y aquellas que se requieran en su inspección.

Prueba de succión por debajo de la línea de apoyo del vehículo (ruedas) que debe ser mínimo cuatro (4) metros, para lo cual el contratista alistará tanto el vehículo como todo lo necesario para llevar a buen término estas pruebas.

	HERRAMIENTA
	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una 1 pulgada o de ocho a diecinueve (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios , maletín para herramienta, soga de arrastre y 02 chalecos reflectivos. Herramienta en cromo vanadium.
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Lote No. 6 CAMIONETA STATION WAGÓN   

	Características
	Cantidad

	Camioneta Station Wagon Uniformada
	01
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Modificada SDSCJ
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	VEHÍCULO STATION WAGÓN 

	TIPO
	Cinco puertas

	MODELO
	Nuevo, no inferior al año de entrega.

	CÓDIGOS UNSPSC
	251015 - 251748

	COMBUSTIBLE
	Diésel

	CILINDRADA
	Mínimo Dos mil cuatrocientos cuarenta y siete (2447) CC a Dos mil novecientos ochenta y dos (2982)

	POTENCIA NETA
	Mínima ciento sesenta y nueve (169) hp.

	TORQUE NETO
	Mínimo Trecientos cincuenta (350) Nm

	DISPOSICIÓN
	Mínimo cuatro (4) en línea.

	CONTROL DE EMISIONES
	Conforme a lo requerido por el ministerio del medio ambiente

	SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
	Inyección electrónica common rail.

	ENCENDIDO
	Electrónico.

	SISTEMA ELÉCTRICO
	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.

	BATERÍA 12 VOLTIOS
	Mínimo setenta (70) amp. Libre de mantenimiento.

	ALTERNADOR 12 VOLTIOS
	Mínimo setenta (70) amp.

	LUCES
	Las contempladas en el reglamento del ministerio de transporte.

	SISTEMA DE FRENOS
	Hidráulico, doble circuito independiente.

	DELANTEROS
	Disco

	TRASEROS
	Disco o campana, Parqueo o seguridad en las ruedas traseras. Sistema ABS.

	SISTEMA DE DIRECCIÓN
	Lado izquierdo.

	TIPO DE ACCIONAMIENTO
	Asistencia Hidráulica - Piñón y cremallera.

	SUSPENSIÓN DELANTERA
	Doble brazo con resortes helicoidales y barra estabilizadora (opcional).

	SUSPENSIÓN TRASERA
	Suspensión de cuatro articulaciones con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos, eje rígido con 5 conexiones, espirales y barra estabilizadora o resortes helicoidales de 3 apoyos con barra estabilizadora.

	TRASMISIÓN
	Tipo De Accionamiento, Mecánica y/o Automática con cambios de marcha manuales

	NÚMERO DE VELOCIDADES
	Mínimo cinco velocidades hacia delante y una reversa, palanca de cambios al piso o en el tablero.

	CHASIS
	Independiente.

	TRACCIÓN
	Cuatro por cuatro (4x4) Full time o sistema equivalente con posibilidad de desconexión por el usuario desde el habitáculo.

	LLANTAS
	Cinco llantas con su respectivo rin, homologadas por el Ministerio de Transporte, llanta de repuesto con su alojamiento diseñado para tal fin, incluida la de repuesto igual a la de las ofertadas.

	RINES DIÁMETROS
	Mínimo dieciséis (16) pulgadas, incluyendo el de repuesto.

	CAPACIDAD DE CARGA
	Mínimo setecientos (700) Kilogramos.

	SEGURIDAD ACTIVA
	Sistema ABS en las cuatro ruedas.

	SEGURIDAD PASIVA
	Air bag (mínimo adelante conductor y pasajero).

	SILLETERÍA
	Asientos delanteros individuales, deslizantes, reclinables con apoya cabezas, asientos, Segunda fila tipo banca con apoya cabezas y tercera fila, cojineria en cuero.

	COLOR
	Según la Resolución No. 03303 del 15 de octubre de 2010 de la Dirección General de la Policía Nacional, Reglamento de identidad, imagen y comunicación debe incluir distintivos.

	BARRA DE LUCES Y EQUIPO DE PERIFONEO:
	Barra de luces de un solo cuerpo de mínimo cuarenta y cinco (45”), de bajo perfil a la resistencia de máximo dos y medio pulgadas (2.1/2”) de alto, con chasis en H, con placas superior e inferior extruidas en duro aluminio y/o policarbonato para dar estabilidad e impedir torcedura o pandeo de la misma, todas las luces distribuidas en un solo nivel dentro de la barra de luces, domos en policarbonato rojo y azul resistentes a rayos ultravioleta, mínimo 4 módulos emisores de luz (LED) lineares rojos y azules uno en cada una de las cuatro esquinas de la barra, El total de Led por esquina debe ser compuestos de mínimo nueve (9) LED de ultra brillo con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento a noventa (90) grados, luces laterales de inspección(derecha e izquierda) con mínimo (3) LED de alto brillo cada una, mínimo dos flasher delanteros y dos flashers traseros LED rojos y azules compuestos de mínimo cuatro módulos emisores de luz compuestos de cuatro (4) LED lineales de ultra brillo como mínimo alternados con tecnología LED de ángulo abierto para mejorar la eficiencia de cubrimiento, mínimo dos luces blancas delanteras fijas con mínimo tres (3) LED de alto brillo. Cubrimiento de la barra de luces de trescientos sesenta (360) grados de protección.

Modulo electrónico de control de poder de destello que garantiza la intensidad de luz para todas las lámparas en forma uniforme en un rango entre diez (10) y dieciséis (16) VDC, con larga vida de operación con muy bajo consumo eléctrico que maneja las funciones estándar de la barra de luces, luz de crucero que encienden los cuatro esquineros en intensidad baja que permite la identificación y visibilidad del vehículo durante los patrullajes de rutina, luces blancas LED tanto delanteras como laterales en modo intermitente para reforzar el sistema de iluminación de la barra cuando el vehículo se encuentra en una emergencia de desplazamiento para mejorar la prevención, cambio en la programación de las frecuencias de destello de las luces flasher centrales para garantizar la atención al vehículo que se desplaza en emergencias.

Especificaciones: Voltaje de tensión doce punto ocho voltios (12.8v), consumo de corriente seis (6) amps, Switch de control: integrados en una caja con mando independiente para cada función de la barra de luces, sirena electrónica de cien (100) watts RMS para la operación de la sirena electrónica, sistema de perifoneo con micrófono incluido, el parlante es el mismo que opera en la sirena electrónica, se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ845 lámparas clase uno (1) para la barra de luces; se debe acreditar por medio de certificado la norma SAEJ 1849 para el sistema de la sirena electrónica. Equipo de perifoneo de 100 watts rms (potencia efectiva) la barra de luces como el equipo de perifoneo deben cumplir con norma técnica que la acredite para el servicio policial.

	ACCESORIOS DEL VEHÍCULO
	Aire acondicionado original de fábrica, estribos laterales, exploradoras, espejos laterales eléctricos, radio mínimo AM/FM/ MP3/USB, parlantes, encendedor de cigarrillos, limpia brisas delantero y trasero, calefacción, pito, eleva vidrios eléctricos, bloqueo central para las cinco puertas, alarma y vidrios polarizados en puertas, Desempañador puerta trasera, lámpara interna, guantera, consola central, manijas interiores, conector de accesorios a doce (12) voltios, tablero de instrumentos, computador de abordo, cinturones de seguridad, alarma de cinturón, alarma de llaves olvidadas, juego de tapetes de piso y aquellos elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento y forros para los asientos acolchados en pana color (a convenir con el supervisor del contrato).

	CAPACIDAD TANQUE
	Mínimo diecisiete (17) galones con tapa exterior y con seguro.

	CONTROL DE EMISIONES
	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente.

	HERRAMIENTAS
	Gato original de fábrica, copa o cruceta para pernos, extintor de cinco (5) libras mínimo, Juego de llaves mixtas mínimo siete (7) unidades de tres octavos (3/8) a una (1) pulgada o (8 a 19) milímetros, juego de destornilladores seis (6) piezas de estrella y pala, alicates de seis (6) pulgadas, botiquín, dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello, un botiquín de primeros auxilios de mínimo catorce (14) elementos, dos tacos para bloquear el vehículo, linterna con baterías, cables de ignición mínimo ciento diez (110) amperios y maletín para herramienta. Chalecos reflectivos, Herramienta en cromo vanadium.
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FICHAS TÉCNICAS


 


DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DE LOS BIENES A CONTRATAR


 


 


En cumplimiento del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la 


descripción técnica, detallada y completa de los bienes a contratar se relaciona a continuación: 


 


 


Lote No. 1 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 


4 X 4 UNIFORMADOS


 


 


Características
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NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Fuente: MEBOG
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De fábrica (el oferente deberá brindar el 


mantenimiento requerido en el periodo de garantía 


y el servicio postventa exigido para el vehículo).


 




   

  Av. Calle 26 # 57 -   41   Torre 7  Tel: 3779595   Código Postal: 111321   www.scj.gov.co  

  FICHAS TÉCNICAS   DESCRIPCIÓN TÉCNICA, DETALLADA Y COMPLETA DE LOS BIENES A CONTRATAR     En cumplimiento del numeral 2 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la  descripción técnica, detallada y completa de los bienes a contratar se relaciona a continuación:      Lote No. 1 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA  4 X 4 UNIFORMADOS    

Características  Cantidad  

Camionetas Pick Up   Doble Cabina  4 X 4   Uniformados   17  

                NOTA: Esquemas presentados son únicamente ilustrativos. Fuente: MEBOG    

CAMIONETA DOBLE PICK UP DOBLE CABINA   4 x 4 UNIFORMADOS  

T I P O :  C a m i one t a  P i c k   U p   Doble Cabina 4 X 4  Uniformados .  

M O D E L O :  N o   i n f e r i o r   a l   añ o   d e   en t r ega .  

CÓDIGOS UNSPSC  251015  –   251748   

T R ACC I Ó N :  C ua t r o   po r   c ua t r o   ( 4 x 4 )  

MO T O R :  C ua t r o   ( 4 )   t i e m po s .  

C I L I NDR O S Y   D I SP O S I C I Ó N :  C ua t r o   ( 4 )   a   s e i s   ( 6 )   c ili nd r o s   e n   l í ne a   o   e n   V .  

T I P O   D E   C O MB U S T I B L E :  D i é s e l .  

S I S T E MA   D E   A L I M ENTACIÓN   I n y e cc i ó n   e l e c t r ón i c a .   C oo m o n   r a il .  

D E SP L A Z A M I E N T O :  M í n i m o  do s   m i l   t r e c i en t o s   no v en t a  ( 2390 )   C C   a   t r e s   m i l  qu i n i en t o s   ( 3500 )  

P O T E N C I A :  M í n i m o  c i en t o   t r e i n t a   ( 130 )   H P  

C O N T R O L   D E   E M I S I O N E S :  D eb e   c u m p li r   l a s   d i s po s i c i one s   e x pe d i da s   s ob r e   l a   m a t e r i a   po r   l a s   au t o r i dade s .  

T A N Q U E   D E   C O M BU S T I B L E :  C apa c i da d   m í n i m a  d i e c i nue v e   ( 1 9 )   ga l one s .   C o n   t ap a   y   s egu r o s .  

E M BR A G U E :  M on o   d i sc ó   s e c o ,   a cc i ona m i en t o   h i d r áu li c o .  

CA J A   D E   V E L O C I D A D E S :  M anua l   d e   c i n c o   ( 5 )   v e l o c i dade s  ade l an t e y   r e v e r s a  c o m o   m í n i m o ,   c o n   ba rr a   d e   c a m b i o s   a l   p i s o ,  m ando s   a t r a s ado s .  

D I R E CC I Ó N :  H i d r áu li c a .  

T I MÓ N :  Lad o   i z qu i e r do .  

S U SP E N S I Ó N  D E L A N T E R A :  I ndepend i en t e ,  c o n   a m o r t i guado r e s   h i d r áu li c o s   o   a   ga s   d e   dob l e   a cc i ón ,  c o n   r e s o r t e s   e s p i r a l e s   o   ba rr a  d e   t o r s i ón . O de acuerdo a   ficha técnica del fabricante  

S U SP E N S I Ó N  T R A S E R A :  I ndepend i en t e o   e n   e j e   r í g i d o   c o n   r e s o r t e s   d e   ba ll e s t a   y / o   he li c o i da l e s ,   c o n   a m o r t i guado r e s   d e   dob l e  a cc i ón . O de acuerdo a ficha técnica del fabricante.  

D I S T A N C I A   E N T R E   E J E S  M í n i m o  D o s   m i l   no v e c i en t o s   ( 2 . 900 )   m il í m e t r o s .  

CA P AC I D A D   D E   CA R G A :  M í n i m o  o c ho c i en t o s   t r e i n t a   y   c i n c o   ( 83 5 )   K il o g r a m o s .  

R E C UBR I M I E N T O  D E   P L A T Ó N :  Con recubrimiento en material polimérico para protección contra humedad.  

A I R E   AC O ND I C I O N A D O :  De fábrica (el oferente deberá brindar el  mantenimiento requerido en el periodo de garantía  y el servicio postventa exigido para el vehículo).  

