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ANEXO TÉCNICO

OBRAS DE ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS SEDE BANCO MERCANTIL - CALLE 12B No. 7 - 60


ESPECIFICACIONES    TÉCNICAS   PARA LA CONSTRUCCIÓN    DE OBRAS


A.        NORMAS GENERALES DE CONSTRUCCION

En las presentes especificaciones se da mayor énfasis en la definición de las Características y calidad de obra terminada que en la descripción de los procedimientos necesarios para obtener tales resultados.

Por otra parte, la omisión de descripciones detalladas de procedimiento de construcción en muchas de las especificaciones refleja la suposición básica que el Contratista conoce las prácticas de construcción.

1.	El   contratista   deberá   aportar   todas   las   herramientas, implementos mecánicos y de transporte vertical y horizontal necesarios para la correcta ejecución de la obra.

2.	Serán de cuenta del Contratista las instalaciones provisionales de agua, energía y teléfono.

3.		Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la interventoría o supervisión, mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que estos se ajusten a las especificaciones.

4.	Serán por cuenta del Contratista los sitios de almacenaje, campamentos, servicios públicos, y demás construcciones provisionales que considere necesarios para   la   correcta   marcha   de   los trabajos   y   cuya localización debe ser aprobada por la interventoría.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, el Contratista deberá por su cuenta y riesgo retirar todas las construcciones provisionales, materiales y sobrantes dejando los terrenos completamente limpios.

5.		Harán   parte   además   de   estas   especificaciones   las    normas   para construcción	dadas    por    ICONTEC, ACI, Código    Colombiano    de Construcciones Sismo Resistentes CCCSR, ASIM, CHEC, así como las recomendaciones de los fabricantes para la colocación y utilización de sus productos.

6.		El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y recibo en forma definitiva al EL FONDO ESPECIAL
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DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, La reparación de daños si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la interventoría.

7.        Los precios unitarios deben incluir el costo de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos, transportes, ensayos de  control  de  calidad  y demás elementos   y   gastos   inherentes   para   el   cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los costos indirectos y financieros.

8.	Cuando por  descuido,  imprevisión,  negligencia  o  causas  imputables  al Contratista ocurrieren daños a terceros, éste será el directo responsable de ellos.

9.		En la construcción y acabados de las obras, EL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION  será exigente y por lo tanto, el Contratista  utilizará  materiales  de  primera  calidad y  mano de obra altamente calificada.

EL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION se reservará el derecho de aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas especificaciones.

1 O.         Las cantidades de obra de los  ítems  cuya  unidad  de  medida  sea fraccionable se aproximarán a un decimal.

11.		Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal como cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario que la interventoría exija.  Mantendrá en la  obra  elementos  para  prestar  primeros  auxilios  y  cumplirá  todas  las normas referentes a seguridad laboral que contemple la Ley Colombiana. Será condición para control de personal que en el casco se coloque el logotipo del Contratista y el número asignado al trabajador.

12.		Donde se estipule, bien en los planos o en las especificaciones marcas o nombres de fábricas o fabricantes se deben entender que tal mención se hace como referencia para  fijar  la  calidad  del  material  deseado.     El Contratista	puede presentar el   nombre  de   otros   productos  para  la aprobación de la interventoría, siempre y  cuando sean de igual o mejor calidad a juicio de ésta y cumplan con todas las normas establecidas en estas especificaciones.  Esto no implicará variación en precios unitarios.

13.	Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente el proceso constructivo para obtener el visto
bueno de la interventoría.

14.           Vigilancia:   Correrá   por   cuenta   del   Contratista   la vigilancia   de   sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los elementos antes y después de su instalación hasta el recibo final de la obra.
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PERSONAL DE LA OBRA

El contratista deberá mantener en la obra un Residente permanente, responsable de la ejecución de la obra, cuyo curriculums se presentará a interventoría o supervisión para su aprobación antes de la iniciación de los trabajos. El mismo contratista podrá ser el Residente permanente de la obra, con la capacidad técnica y profesional para tomar decisiones en el desarrollo de los trabajos. Podrá ser un Ingeniero Civil o Arquitecto debidamente matriculado, un tecnólogo en construcciones, que acredite experiencia en construcción o consultoría.

ENSAYOS DE LABORATORIO

El contratista de la obra asumirá los costos por los ensayos de laboratorio necesarios, con un laboratorio previamente autorizado por la interventoría. El Contrato que por esta actividad se realice debe incluir la toma de muestras de laboratorio, y los resultados deberán ser entregados directamente al Interventor. Su valor debe estar incluido en el análisis de costos indirectos.




METODOS DE CONSTRUCCION

Los métodos para la ejecución de la obras quedarán sujetos a la iniciativa del Contratista en concordancia con las especificaciones técnicas indicadas en este documento para efectos de comparación de propuestas, y a la sana práctica del ejercicio de la Ingeniería en cuanto a construcción se refiere. Sobre el contratista recaerá la responsabilidad final por la aplicación de tales métodos,  los cuales estarán encaminados a obtener los mejores resultados en la obra. Sin embargo El Supervisor  o  Interventor tendrá  en  cualquier  momento  el derecho  de  ordenar cambios en los métodos utilizados en beneficio de la seguridad y avance de la obra, de su coordinación con las obras de otros Contratistas que tengan relación con la presente, o para obligar al Contratista a ajustarse al Contrato de obra firmado.


TRABAJO DEFECTUOSO O NO AUTORIZADO

El trabajo que no llene los requisitos de las especificaciones o que no cumpla las instrucciones  del    Supervisor  o  Interventor, se  considerará  defectuoso  y  este ordenará  repararlo y  reconstruirlo.  Se considera  rechazado y  no se  medirá ni pagará el efectuado,  antes de darse  los alineamientos  y niveles necesarios o cualquier trabajo que se haga sin la autorización del  Interventor, debiendo ser corregido por EL CONTRATISTA.

EL CONTRATISTA no tendrá derecho a percibir ninguna compensación por la ejecución del trabajo rechazado y por su demolición.


DAÑOS A LA OBRA EJECUTADA Y A TERCEROS

EL CONTRATISTA  será  responsable  de toda  la obra  hasta su terminación  y aceptación final. Es responsable también por cualquier daño que pueda causarse a terceros. Con motivo de la construcción de la obra, si las causas del daño le son imputables. En este caso reparará a su costa los daños, sin que implique modificación al plan de trabajo, ni excepción de tales responsabilidades ni de lugar a la ampliación del plazo convenido.

MATERIALES

El Contratista se compromete a conseguir oportunamente todos los materiales requeridos para la construcción de las obras, y a mantener en forma permanente una cantidad suficiente que garantice el avance normal de los trabajos para evitar la escasez de materiales o de cualquier otro elemento necesario en la ejecución, los cuales deberán ser de primera calidad.  El Supervisor o Interventor podrá rechazar los materiales o elementos utilizados que no   resulten conformes a lo establecido   en   las   normas.   El   material   rechazado   se   retirará   del   lugar reemplazándolo con material aprobado, y la ejecución de la obra defectuosa se corregirá satisfactoriamente sin que haya lugar a pago extra a favor del Contratista.

En caso de que se requiera por parte de  la interventoría o del Supervisor la verificación de las especificaciones técnicas de los materiales de acuerdo con las normas, el Contratista está obligado a realizar a su costa los ensayos necesarios, sin costo adicional para el contrato.

Una vez adjudicado el contrato, si el Supervisor lo considera necesario, podrá exigir  la presentación  previa de  la  programación  del  suministro  de  equipos y materiales por parte del Constructor, la cual será de obligatorio cumplimiento.

EQUIPO

El equipo que utilice el Contratista, su depreciación y mantenimiento correrán por su cuenta, así como su operación, estacionamiento, seguros, etc.  Igualmente deberá mantener en el sitio de la obra un número suficiente de equipo en buen estado aprobado por el Supervisor o interventor, con el objeto de evitar demoras o interrupciones debidas a daños. La mala calidad de los equipos, la deficiencia en el mantenimiento o los daños que puedan sufrir, no serán causal que exima el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El Supervisor o Interventor podrá solicitar el retiro del sitio de obra de cualquier equipo o herramienta que a su juicio esté defectuoso o no sea recomendable para ser utilizado. El Contratista deberá reponer con la mayor brevedad el equipo que sea retirado por daños o para mantenimiento, con el fin que no haya retraso en las obras.

TRABAJADORES DE LA OBRA

Los trabajadores serán empleados directamente por el Contratista en forma autónoma   y no adquieren vinculación laboral con la FGN. Por lo tanto, corre a cargo del Contratista el pago de los salarios indemnizaciones, bonificaciones y prestaciones sociales a que ellos tengan derecho, de acuerdo con los precios cotizados.  El Contratista se obliga a mantener el orden y a emplear personal idóneo con el fin que las obras se ejecuten en forma técnica y eficiente, y se termine dentro del plazo acordado.


SITIOS DE DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS

Durante la ejecución de los trabajos, la interventoría o el Supervisor determinará previamente la colocación de los materiales sobrantes y/o desechos en los sitios previstos como escombreras municipales, conforme a lo dispuesto en la resolución 0541del14 de diciembre de 1.994, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente.

En caso de no acatamiento por parte de EL CONTRATISTA a estas indicaciones, EL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, no asumirá ninguna responsabilidad por los daños y perjuicios que se causen a terceros y el Contratista se hará acreedor a la aplicación de multas estipuladas en el contrato.

El contratista deberá solicitar el PIN y registrar en la plataforma de la Secretaria Distrital de Medio Ambiente, los escombros y desechos que genere la obra. Es importante resaltar que la disposición final de los residuos de obra se deben realizar en sitios autorizados por la Entidad municipal competente.

SEÑALIZACION

Cuando las obras objeto del Contrato alteran las condiciones normales del tránsito vehicular  y  peatonal,  el  Contratista  está  en  la  obligación  de  tomar  todas  las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de accidentes, para lo cual deberá acatar las normas Generales de Construcción y la Resolución No.  001937 de 1994 del Ministerio de Obras Públicas y Transporte.

El Contratista deberá colocar las señales y avisos de prevención de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamaño, forma,  clase, color y a las distancias requeridas de acuerdo con lo dispuesto en las normas anteriores o por instrucciones del interventor.

Será de  responsabilidad  del Contratista cualquier accidente  ocasionado  por la carencia de dichos avisos, defensas, barreras, guardianes y señales.

El Interventor o Supervisor podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una parte de las obras o de las obras en general, si existe un incumplimiento sistemático por parte   del Contratista para llevar a cabo los requisitos de señalización o las instrucciones impartidas a este respecto.

Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminación natural suficiente, el Contratista suministrará la iluminación eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. Si la iluminación no es suficiente, el interventor podrá ordenar la suspensión de los trabajos sin que el Contratista tenga derecho a reclamos de ninguna clase.

No se permitirán extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal aislados. A una distancia prudente del sitio de trabajo deberán colocarse avisos de peligro fosforescentes y las luces intermitentes a que hubiere lugar.

Los gastos en que incurra el Contratista para la colocación de las señales y avisos y  para  la  adopción  de  todas  las  medidas  necesarias  para  la  prevención  de accidentes serán por cuenta de éste y deberán reponerse a su costa las que se pierdan o se deterioren.  Su valor debe estar  incluido en el análisis de costos indirectos solicitado para la correcta comparación de las ofertas.

DISTINTIVO DEL PERSONAL

El Contratista deberá dotar al personal que labora en la obra de algún distintivo que lo identifique ante El Interventor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.

EL CONTRATISTA deberá suministrar al Supervisor o Interventor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución de la obra, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud,  pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.

EL CONTRATISTA, junto con la obligación de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salud ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es  responsable de los riegos originados en su ambiente laboral y deberá adoptar las medidas que fueren necesarias para disminuir tales riesgos. (Dto 1295/94).

PREVENCION DE ACCIDENTES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del Contrato el Contratista proveerá en todo momento los recursos necesarios para garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y bienes de El Interventor, el Interventor y terceras personas.

El Contratista impondrá a sus empleados, trabajadores, subcontratistas, proveedores y en general a todas aquellas personas relacionadas con la ejecución del Contrato el cumplimiento de todas las condiciones relativas a higiene, salubridad, prevención de accidentes y medidas de seguridad vigentes o estipuladas en el presente pliego.

El Contratista será responsable de todos los accidentes que puedan sufrir no sólo sus empleados, trabajadores y subcontratistas, sino también el personal o bienes de El Interventor, el Interventor o terceras personas, resultantes de negligencia o descuido  del  Contratista,  sus  empleados,  trabajadores  o  subcontratistas  para tomar las precauciones o medidas de seguridad necesarias para la prevención de accidentes.  ·Por    consiguiente,   todas   las   indemnizaciones   correspondientes correrán por cuenta del Contratista.

Durante la ejecución del Contrato, el Contratista observará todas y cada una de las regulaciones de las autoridades bajo cuya jurisdicción se ejecute el contrato relativas a seguridad, prevención de accidentes y enfermedad profesional, higiene y  salubridad,  y  en  general  las  normas  que  a  este  respecto  mantengan  las entidades oficiales. Igualmente cumplirá con lo establecido en la siguiente norma:

Reglamento  de  higiene  y  seguridad   para  la  Industria  de  la  Construcción, Resolución 02413 de 1979 del Ministerio de Trabajo y seguridad social de Colombia.

Antes de iniciar el contrato el Contratista deberá preparar un programa completo con las medidas de seguridad que se tomarán durante la ejecución de los trabajos y lo someterá a la aprobación del Supervisor, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

Durante· la ejecución del contrato el Supervisor le podrá ordenar al Contratista cualquier medida adicional que considere conveniente o necesaria para garantizar la prevención de accidentes y éste deberá proceder de conformidad. Si por parte del Contratista existe un incumplimiento sistemático y reiterado de los requisitos de seguridad o higiene, o de las instrucciones del Interventor al respecto, éste podrá ordenar en cualquier momento que se suspenda la ejecución de las obras o de cualquier parte de ellas sin que el Contratista tenga derecho a ampliación de plazo y sin perjuicio de las multas a que hubiere lugar por este concepto.

En caso de peligro inminente a personas, obras o bienes, el interventor podrá obviar  la  notificación  escrita  y  ordenar  que  se  ejecuten  inmediatamente  las acciones correctivas que considere necesarias. El Contratista en estos casos no tendrá  derecho  a  reconocimiento  o  indemnización alguna.  Los gastos  en que incurra el Contratista  para el cumplimiento de  las medidas de seguridad o de higiene y prevención de accidentes correrán por su cuenta sin derecho a pago adicional.  Su  valor  debe  estar  incluido  en  el  análisis   de  costos  indirectos, solicitados en  cualquiera de  esos  casos  para  la correcta  comparación  de  las ofertas.

LIMPIEZA DE LOS SITIOS O ZONAS DE TRABAJO

Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista deberá mantener en perfecto estado de limpieza la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual deberá retirar  en  forma  adecuada,  diariamente  o  con  la  frecuencia  que  ordene  el Supervisor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera que no aparezca en ningún momento una acumulación desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier parte de los trabajos el Contratista deberá retirar con  la  mayor  brevedad todo  el  equipo,  construcciones  provisionales,  y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca de él para la ejecución de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes, escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad competente.

POSESION Y USO DE LAS OBRAS ANTES DE LA ENTREGA FINAL

EL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, podrá tomar posesión de cualquiera de las partes de la obra, terminada o no, y usarla. Si por este uso prematuro se aumentan los costos o el plazo del contrato, EL CONTRATISTA someterá este   hecho a  consideración  de   EL  FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION. El uso de las partes de la obra por EL FONDO ESPECIAL DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL   DE   LA   NACION   no   implica  el   recibo   de  ellas,   ni   releva  al CONTRATISTA de  ninguna de sus obligaciones.




ENTREGA Y RECIBO DE LA OBRA

El Contratista avisará con diez (10) días de antelación la fecha en que se propone
hacer la entrega total de la obra. El Supervisor dará la aprobación o hará las observaciones necesarias para que el Contratista las termine a satisfacción. Así mismo, el Contratista se obliga a ejecutar las pruebas finales que sean necesarias para la recepción final de los trabajos.

Al  momento de entregar la obra,  las partes contratantes suscribirán el acta de finiquito  o  de  exoneración  de  responsabilidades,  relevándose  mutuamente  de todas las reclamaciones y demandas que puedan resultar. Se excluyen las reclamaciones  por  vicios  de  construcción  que  tiene  derecho  a  realizar  El Interventor.

LIMPIEZA FINAL RESTAURACION

A la terminación de la obra, EL CONTRATISTA removerá de los alrededores de ellas las instalaciones, edificaciones, escombros, materiales sin uso y materiales similares que le pertenezca o que se hayan usado bajo su dirección. En caso de que no lo haga así, el Interventor ordenará la limpieza por cuenta del FEAB y cargará su costo al CONTRATISTA.

Una vez realizada la limpieza, se restaurarán las áreas utilizadas, realizando como mínimo reposición de pavimentos, de tal forma que estas zonas queden en similares o mejores condiciones que las encontradas inicialmente.



EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

EL CONTRATISTA deberá presentar a consideración del Fondo Especial de Bienes de la Fiscalía General de la Nación, el siguiente personal mínimo requerido para la ejecución de los trabajos con el siguiente perfil:


	Designación
	Profesional
	Expedición de la tarjeta Profesional
	Experiencia especifica
	Porcentaje de  dedicación

	Director de obra
	Arquitecto, Ingeniero Civil o constructor en arquitectura y obras civiles.
	5 años anteriores a la fecha de cierre de presente proceso.
	Anexar máximo tres certificaciones, en el cual haya fungido como Director de obra, con un área no inferior a 4000 m2 
	


50%

	Residente de Obra 
	Arquitecto, Ingeniero Civil o constructor en arquitectura y obras civiles.
	3 años anteriores a la fecha de cierre de presente proceso.
	Anexar máximo tres certificaciones, en el cual haya fungido como Residente de obra, con un área no inferior a 4000 m2 
	


100%

	Un Residente en seguridad industrial
	Arquitecto, Ingeniero Civil, ingeniero industrial o profesionales en el área de Higiene y Seguridad Industrial (no aplica especialización)
	3 años anteriores a la fecha de cierre de presente proceso.
	Anexar máximo tres certificaciones, en el cual haya fungido como Residente de seguridad industrial, con un área no inferior a 4000 m2 
	


100%

	Residente eléctrico
	Ingeniero eléctrico o electrónico
	3 años anteriores a la fecha de cierre de presente proceso
	Anexar máximo tres certificaciones, en el cual haya fungido como Residente eléctrico, con un área no inferior a 4000 m2 
	
50%

	Inspector de obra
	Técnico o tecnólogo en construcción
	2 años anteriores a la fecha de cierre de presente proceso
	No aplica
	100%





Nota 1: Durante los cinco (5) días siguientes a la expedición de la aceptación de oferta y antes de la suscripción del acta de inicio, el CONTRATISTA deberá presentar al supervisor la totalidad de los documentos que acrediten la experiencia profesional y específica del equipo de trabajo para la ejecución del contrato.

Nota 2: En caso de que el CONTRATISTA no allegue o no cumpla con los requisitos del equipo de trabajo en el término definido, se hará efectiva la garantía de cumplimiento.

Nota 3: Los documentos que acrediten la experiencia profesional y específica de obligatorio cumplimiento del equipo de trabajo, los deberá presentar el proponente adjudicatario que resulte favorecido con el proceso de selección.
 
El profesional debe presentar los siguientes documentos:

· Hoja de vida
· Fotocopia de la Cédula de ciudadanía
· Fotocopia del Diploma o Acta de Grado otorgado por una Institución Educativa oficialmente reconocida.
· Fotocopia de la Tarjeta o Matrícula profesional vigente
· Certificación vigente expedida por el Consejo Profesional respectivo.
· Certificaciones laborales que deben indicar: 
· Razón Social o nombre de la Entidad o Empresa, Dirección y Número de Contacto.
· Nombres, apellidos e identificación respecto de la persona certificada.
· Cargo y funciones desempeñadas u objeto y obligaciones del contrato, debidamente especificados.
· Fecha de inicio de labores o del contrato (día, mes y año)
· Fecha de terminación de labores o del contrato o plazo de ejecución (día, mes y año).

Para los efectos de este proceso de selección se entiende como:

Experiencia profesional: se cuenta a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional, para el caso de ingenieros en virtud del artículo 6º de la Ley 842 de 2003. Requisitos para ejercer la profesión.

Para poder ejercer legalmente la Ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguirá llevando el COPNIA, lo cual se acreditará con la presentación de la tarjeta o documento adoptado por este para tal fin.

Y el artículo 12 de la Ley 842 de 2003. EXPERIENCIA PROFESIONAL. Para los efectos del ejercicio de la ingeniería o de alguna de sus profesiones afines o auxiliares, la experiencia profesional solo se computará a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional o del certificado de inscripción profesional, respectivamente. Todas las matrículas profesionales, certificadas de inscripción profesional y certificados de matrícula otorgados con anterioridad a la vigencia de la presente ley conservan su validez y se presumen auténticas.

Para el caso de arquitectos, en virtud del artículo 4 ° de la Ley 435 de 1998.

ARTICULO 4o. DE LA TARJETA DE MATRICULA PROFESIONAL DE LOS ARQUITECTOS. Sólo podrá obtener la tarjeta de Matrícula Profesional de Arquitecto, ejercer la profesión y usar el respectivo título dentro del territorio nacional, quienes: (…)…..”











ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE LA OBRA

1. Preliminares

Generalidades: 
Comprende todas las actividades preliminares necesarias para la ejecución de las obras, tales como: demoliciones, almacén, oficinas, cerramientos, y localización de muros internos de la obra.

Proceso: 
Son las actividades con las cuales se inicia el proceso de construcción y tienen como fin preparar la ejecución de la obra para el proceso de construcción. 

Alcance de la actividad:
La obra debe suministrar la vigilancia de los equipos, las adecuaciones y todos aquellos materiales para realizar la actividad, adicionalmente se debe realizar limpieza de la obra, el retiro de escombros. 
[bookmark: _Hlk57308669]
0. Demolición de muros en mampostería, incluye limpieza y retiro de escombros

Proceso:

Se refiere este ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para la demolición total o parcial de, muros en mampostería que sean necesarios eliminar para el correcto desarrollo de la obra, el contratista ejecutara las demoliciones que le sean ordenadas por el  interventor, teniendo  especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras, metálicas techos, tanques piezas sanitarias, puertas ventanas, canaleta perimetral, vidrios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. para lo cual debe tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de la construcciones vecinas, u obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros. 
 
El aprovechamiento de los materiales resultantes de la demolición corresponderá al contratista o en su caso contrario lo determinara el interventor, si parte de esos materiales sirven para la ejecución de la obra a remodelar o construir
 
En caso particular de demoliciones de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos quesean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo del contratista.         
 
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la interventoría. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la interventoría lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue
   
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57292801]
1.2 [bookmark: _Hlk57291513]Demolición de vigas de confinamiento, incluye retiro de escombros

Proceso:

Este ítem se refiere a la Demolición y retiro de viga de confinamiento de muros, dinteles en concreto, Esto incluye la estructura en hierro, en todas las áreas que determine el supervisor y el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (Ml) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


1.3 Demolición de muros en Dry Wall insonorizado dos caras, incluye limpieza y retiro de escombros 

Proceso:

Este ítem se refiere a la Demolición y retiro de muros en Dry Wall insonorizados dos caras que sean necesarios retirar para el correcto desarrollo de la obra, el contratista ejecutara las demoliciones que le sean ordenadas por el  interventor, teniendo  especial cuidado en la remoción de aquellos elementos que deben ser desmontados sin dañarlos tales como estructuras metálicas techos, tanques piezas sanitarias, puertas ventanas, canaleta perimetral, vidrios, instalaciones hidráulicas y sanitarias, etc. para lo cual debe tener las precauciones necesarias para no afectar el estado de la construcciones vecinas, u obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros. 
 
El aprovechamiento de los materiales resultantes de la demolición corresponderá al contratista o en su caso contrario lo determinara el interventor, si parte de esos materiales sirven para la ejecución de la obra a remodelar o construir.
 
En caso particular de demoliciones de obra mal ejecutada por el contratista todos los trabajos que sean necesarios ejecutar lo será por cuenta y cargo del contratista.         
 
Se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la interventoría. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la interventoría lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57294624]
1.4 Demolición de piso existente, incluye retiro de escombros

Proceso:

Este ítem se refiere a la demolición y retiro de pisos existentes en diferentes acabados (mármol, porcelana, etc.), que se requiera retirar como consecuencia de los trabajos a realizar para efectos de que la apariencia del espacio mejore. Esto incluye el desmonte y retiro de los pisos en todas las áreas que determine el supervisor. Lo anterior se ejecutará retirando las tabletas y el mortero de cargué, placa de contrapiso en concreto e incluye así mismo el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.5 Demolición de Alistado de piso existente, incluye retiro de escombros

Proceso:

Este ítem se refiere a la demolición y retiro del alistado de piso en mortero, en las áreas que se requiera retirar como consecuencia de los trabajos a realizar para efectos de que la apariencia del espacio mejore. Esto incluye el desmonte y retiro del acabado de pisos en las áreas que determine el supervisor, así como el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.6 Desmonte de vigas en madera, incluye retiro de escombros

Proceso:

[bookmark: _Hlk57295612][bookmark: _Hlk57297591]Este ítem se refiere al desmonte y retiro de vigas en madera de entre piso, Esto incluye todas las áreas que determine el supervisor y el retiro de todos los escombros.

[bookmark: _Hlk57297655]Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.7 Desmonte de Guarda-escobas 

Proceso:

Comprende el desmonte y retiro de los guarda escobas que se encuentran en las oficinas y circulaciones a remodelar, incluyendo el mortero de cargue en los casos que se requiera.

Se ejecutarán la demolición del Guarda-escobas indicada en el presupuesto, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demás materiales resultantes.  Los materiales y elementos serán retirados por el contratista sin importar el estado de los mismos, deberán retirarse o desmontarse con especial cuidado para evitarles daños en las construcciones vecinas.

Antes de comenzar esta actividad el residente y/o director de obra, el contratista y el interventor deberán realizar una inspección ocular y tomar fotografías de las construcciones aledañas y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de los mismos.

Incluye las áreas que determine el supervisor y el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57297878][bookmark: _Hlk57297752]
1.8 Retiro de piso vinílico escaleras, incluye retiro de escombros

Proceso:

[bookmark: _Hlk57295909]Se refiere este ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el retiro total o parcial de piso vinílico existente en escalera, la unidad incluye huella y contrahuella en las áreas que determine el supervisor y el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato 
 
1.9 Retiro de piso vinílico, incluye retiro de escombros

Proceso:

Se refiere este ítem a la ejecución de los trabajos necesarios para el retiro total o parcial de piso vinílico existente, en las áreas que determine el supervisor y el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57298174]
1.10 Desmonte de Cielo Raso

Proceso:

Comprende el desmonte del cielorraso existente en diferentes materiales en las áreas a intervenir, el cual será remplazado en su totalidad. Se deben retirar con cuidado las láminas junto con su perfilería de soporte, al igual que las lámparas instaladas en el mismo.
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente.

Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el Interventor debidamente ordenados e inventariados.

Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo interno dentro de la obra. Aquellos elementos que vayan a ser desechados deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.11 Demolición de pañete

Proceso:

Esta actividad incluye la demolición del pañete, teniendo precaución de no dañar el muro. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que la Interventoría lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales. Se deberá tener especial cuidado en la protección de pisos, cielos rasos y muros, para que no sufran deterioro alguno.

[bookmark: _Hlk57297827]Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


1.12 Desmonte de marcos y puertas en madera / metálicas
1.13 

Proceso:

Se ejecutarán los desmontes y retiro de marcos y puertas indicada en el presupuesto, retirando a la mayor brevedad, los escombros y demás materiales resultantes.  Los materiales y elementos serán retirados por el contratista sin importar el estado de los mismos, deberán retirarse o desmontarse con especial cuidado para evitarles daños en las construcciones vecinas. Antes de comenzar esta actividad el residente y/o director de obra, el contratista y el interventor deberán realizar una inspección ocular y tomar fotografías de las construcciones aledañas y de los predios vecinos con lo cual se hace constar en acta el estado de estos. En este desmonte se utilizará martillos herramienta menos la cual será a cargo del contratista de la demolición.

Los desmontes se efectuarán con todo cuidado, apuntalando debidamente las paredes, pisos techos que puedan caer presentando algún peligro para el personal que ejecute los trabajos. Para el apuntalamiento se emplean elementos capaces de soportar bien las cargas. Todos los materiales provenientes de los desmontes en el área de construcción deberán colocarse fuera de ella a la mayor brevedad.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.14 Sellamiento de punto hidráulico
1.15 Sellamiento de punto sanitario

Proceso:

Este ítem comprende la reubicación y/o suspensión definitiva de las redes hidráulicas y/o sanitarias que se encuentren dentro de las áreas de trabajo utilizando material de primera calidad y conservando los diámetros de las redes afectadas. Se debe consultar los planos de instalaciones hidráulicas y/o sanitarias o sino coordinar con el encargado de mantenimiento o la Interventoría. Se debe Almacenar el material producto de la reubicación en un sitio de acopio determinado por la Interventoría. No se debe cortar o suspender los suministros sin previa autorización por parte de la Interventoría. Establecer un programa de las reubicaciones hidráulicas y/o sanitarias y disponer de los materiales en obra.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.16 Regata instalación sanitaria

Proceso:

Este ítem se refiere a realizar con pulidora regatas para la instalación de tuberías tanto hidráulicas, sanitarias y eléctricas en la placa de contrapiso y muros existentes. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

1.17 Desmonte de sanitario, Desmonte de lavamanos, desmonte de orinal

Proceso:

Contempla todos los trabajos necesarios para desmontar aparatos sanitarios, lavamanos, orinales, pocetas con el fin de reemplazarlos o para realizar arreglos en las instalaciones hidráulicas y/o sanitarias. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en el desmonte de elementos que deban ser desarmados y desmontados sin dañarlos, que no sean elementos de tipo estructural, que no afecten el estado de las construcciones vecinas u obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la Interventoría y/o de la Fiscalía General de la Nación. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Las puertas que se encuentren en buen estado el contratista deberá entregarlas a la interventoría dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que se le indique y lo determinen y en el exterior deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales.
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

1.18 Excavación manual

Proceso:

Las zanjas y excavaciones necesarias para tuberías, pozos y cajas de inspección, etc., deberán excavarse hasta la profundidad indicada en los planos y del ancho necesario para poder realizar correctamente la instalación de los ductos o la construcción de las cajas o pozos de acuerdo con la interventoría. Los taludes deberán ser en lo posible verticales. Siempre que fuere necesario, el contratista deberá apuntar debidamente las excavaciones para evitar la ocurrencia de derrumbes.

El fondo de las zanjas para tuberías deberá ser apisonarse adecuadamente para proporcional el mejor apoyo al ducto, deberá conformarse el área de apoyo de acuerdo con la forma de las tuberías para que apoyen uniformemente por lo menos en su cuadrante inferior.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUBICOS (M3) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

1.19 Demolición de enchape Pared

Proceso:

Este ítem se refiere a la demolición y retiro del actual enchape de pared que se encuentra instalado retirando por completo el alistado, descubriendo la superficie del muro dejándola lista para la aplicación del nuevo pañete. Al desarrollar esta actividad se debe tener especial cuidado para no ocasionar daños a la superficie o parte inferior del muro. Incluye así mismo el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

1.20 Demolición de pisos baños

Proceso:

Este ítem se refiere a la demolición y retiro del actual piso de los baños que se requiera retirar como consecuencia de los trabajos a realizar para efectos de que la apariencia del espacio mejore. Esto incluye el desmonte de pisos todas las áreas que determine el supervisor. Lo anterior se ejecutará retirando las tabletas y el mortero de cargué e incluye así mismo el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

1.21 Desmonte y Retiro de tubería en PVC existente hasta 8”

Proceso:

Contempla todos los trabajos necesarios para desmontar la tubería en PVC que se encuentra instalada hasta 8”, incluye soportes. Dentro de esta actividad se debe tener especial cuidado en el desmonte de no afectar el estado de las construcciones vecinas u obras ya ejecutadas y que no atenten contra la seguridad del personal de obra y terceros; para ello se contemplarán todas las medidas de seguridad industrial y la previa aprobación por parte de la Supervisión y/o de la Fiscalía General de la Nación. Se deben incluir dentro de este ítem el costo de acarreo interno dentro de la obra como hacia el exterior. Los escombros deben ser depositados en los sitios autorizados por las autoridades municipales, para lo cual deberán presentarse con cada viaje el respectivo comprobante expedido por el sitio de descargue.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (ML) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

1.22 Localización y replanteo

Proceso:

Se refiere este ítem al trabajo de localización exacta de los muros y demás elementos que necesiten ser precisados antes de su ejecución de acuerdo con los planos suministrados al contratista.

Deberán establecerse niveles y puntos fijos de referencia verificados por el Contratante y/o el Interventor.

Se realizarán replanteos de muros, divisiones, cielos rasos, puntos hidráulicos y sanitarios o cualquier otra actividad que lo requiera antes de iniciar su ejecución, basándose en los niveles y puntos de referencia establecidos previamente, los cuales deberán ser  permanentes y visibles. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

2. Mampostería y estructura

Muro en dry Wall doble cara de 0.12 (insonorizado)
Muro en dry Wall doble cara de 0.12 


Proceso:

El Sistema de Construcción en Seco (Dry Wall), es una tecnología utilizada en todo el mundo para la construcción de tabiques, cielorrasos y cerramientos, en todo tipo de proyectos. Las principales ventajas que ofrece el Sistema de Construcción Dry Wall, son su rapidez de ejecución, gran versatilidad, menor peso sobre estructuras existentes, limpieza y un menor costo que los sistemas tradicionales, ofreciendo además mejores niveles de confort y facilidad a la hora de realizar reparaciones o modificaciones tanto en tabiques como en techos falsos. Su peso en promedio del tabique de Dry Wall es de 25Kg/m²que aproximadamente equivale a 2.98m² de modo que es entre 7 y 8 veces más liviano que el sistema de construcción tradicional.

La placa de Dry Wall es un material no combustible, no contribuye a la propagación y combustión por su composición química. El tabique de Dry Wall es muy ligero por tal motivo en un sismo ofrece mayor seguridad. Para el cielorraso se deben utilizar placas de dimensión de 9.5 mm o 12.5 mm. Se deben utilizar perfiles omega c/0.406m t tornillos de 25 mm.

Para su construcción se fijan parales, rieles, perfiles metálicos o de acero galvanizado a las estructuras del edificio con chasos y a esta estructura se fijan los paneles de Dry Wall con tornillo.

Para las juntas de los paneles se utiliza cinta de papel pegada con masilla. Se debe dejar secar por lo menos 2 horas o de acuerdo a las especificaciones de la masilla utilizada. Se lijara hasta lograr una superficie lisa y pareja. Se pinta con pintura vinilo tipo 1. Debe incluirse la instalación de un aislante acústico tipo frescasa o similar al interior de los muros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) / METROS LINEALES (ML) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

Dintel en dry Wall reforzado con madera

Proceso:

El Sistema de Construcción en Seco (Dry Wall), es una tecnología utilizada en todo el mundo para la construcción de tabiques, cielorrasos y cerramientos, en todo tipo de proyectos. Las principales ventajas que ofrece el Sistema de Construcción Dry Wall, son su rapidez de ejecución, gran versatilidad, menor peso sobre estructuras existentes, limpieza y un menor costo que los sistemas tradicionales, ofreciendo además mejores niveles de confort y facilidad a la hora de realizar reparaciones o modificaciones tanto en tabiques como en techos falsos. Su peso en promedio del tabique de Dry Wall es de 25Kg/m²que aproximadamente equivale a 2.98m² de modo que es entre 7 y 8 veces más liviano que el sistema de construcción tradicional.

La placa de Dry Wall es un material no combustible, no contribuye a la propagación y combustión por su composición química. El tabique de Dry Wall es muy ligero por tal motivo en un sismo ofrece mayor seguridad. Para el cielorraso se deben utilizar placas  de dimensión de 9.5 mm o 12.5 mm. Se deben utilizar perfiles omega c/0.406m t tornillos de 25 mm.

Para su construcción se fijan parales, rieles, perfiles metálicos o de acero galvanizado a las estructuras del edificio con chasos y a esta estructura se fijan los paneles de Dry Wall con tornillo.

Para las juntas de los paneles se utiliza cinta de papel pegada con masilla. Se debe dejar secar por lo menos 2 horas o de acuerdo a las especificaciones de la masilla utilizada. Se lijará hasta lograr una superficie lisa y pareja. Se pinta con pintura vinilo tipo 1. Por otro lado, para reforzar el dintel es necesario realizarlo con repisas de madera.

[bookmark: _Hlk57302819]Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Mampostería en ladrillo tolete común
Muro en bloque No.5

Proceso:

Antes de iniciar la construcción de cualquier tipo de muro se debe realizar el trazo que sirva de guía a los operarios, para así alinear correctamente la mampostería. Cuando se trate de muros sobre cimientos el alineamiento se hace con hilos tensos y estacas.  En caso de muros sobre placa los trazos iniciales se hacen cimbrados en el piso.

A medida que se pasa de una hilada a la siguiente, el alineamiento se hace por medio de un hilo tenso fijados con ladrillos en los extremos o en tramos intermedios no mayores a 5 mts. El muro debe plomarse a medida que avanza su construcción para verificar que quede perfectamente vertical

Las juntas de pega tienen un espesor máximo de 2 cm para mampostería de ladrillo hueco. 

La mezcla para mortero de pega se emplea en proporciones 1:4 de cemento y arena que garantice una resistencia mínima de 2500 PSI a los 28 días.

La resistencia de compresión será 155Kg/cm²

Los morteros se preparan inmediatamente antes de usarlos, con materiales secos acumulados en un sitio de trabajo para evitar pérdidas de tiempo. La cantidad de agua que se le aplique al mortero debe producir una mezcla, homogénea, fácil de extender con un palustre; antes de secarse la mezcla se debe limpiar la que haya caído sobre el ladrillo.

Los empates de los muros que se juntan unos con otros, deben hacerse por endentados que los traben entre sí. 

En estructuras de concreto tradicional, en los cuales los muros no sean portantes, estos no deben anclarse a las placas de piso ni a los cielorrasos o a las viguetas que lo limitan, para evitar grietas posteriores por efectos diferenciales de contracción y dilatación entre el concreto y la mampostería.

Todos los elementos incrustados en los muros tales como cajas, chazos, etc., se colocan en los sitios indicados en los planos, al tiempo de formación de muros; si los chazos son de madera estos deben ir perfectamente inmunizados y con malla lateral para ase lograr un buen anclaje.

Para los elementos de fijación correspondientes a ventanas, puertas, rejillas u otro, se dejan a levantar los muros debidamente empotrados los chazos, ángulos o taches correspondientes; en caso de muros pañetados, previamente a esta operación, se deben tapar con papel las cajas de interruptores, tomas, salidas sanitarias, etc.

Las regatas para instalaciones eléctricas, sanitarias, u otras no se deben hacer antes de tres días de formada la mampostería, como tampoco se puede golpear esta, para evitar un fraguado incorrecto de los morteros de pega.

Los aparejos deben ser siempre sobre las caras llenas, pero en las trabas de esquina aparecen los vacíos para llenar con mortero.

Para las juntas entre muros de mampostería además de machones, cuya función es darle rigidez al muro, hay que dejar juntas de contracción y expansión cada 4 a 6 Mts, para evitar grietas caprichosas si el muro es de gran longitud.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato 
Muro en superboard dos Caras
[bookmark: _Hlk57305105]Muro en superboard una cara
Tapas en superboard una cara - remates contra cubierta existente


Proceso:

Corresponde al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la ejecución técnica de muros en Fibrocemento, con los espesores y sitios indicados en planos o donde indique el Contratante y/o Interventor. Estarán constituidos por perfiles galvanizados perfectamente anclados tanto en la parte superior como en la parte inferior, las láminas de panel-yeso deben ir sujetas a la estructura mediante tornillo avellanado o de cabeza plana. Las uniones entre los paneles deben ir correctamente selladas con cinta de papel y enmasillado, el acabado debe incluir la masilla, correctamente lijada y los remates de filos y dilataciones, incluye una mano de pintura en vinilo. Debe incluirse la instalación de un aislante acústico tipo frescasa o similar al interior de los muros. Para los muros en fibrocemento se utilizarán láminas de 8mm de espesor.

El borde inferior de los dinteles y los remates de muros contra vanos de puertas y ventanas deberán incluir un perfil en madera de 10x5 aprox. que se ubicará al interior de los perfiles estructurales en lámina con el fin de rigidizarlos y permitir la fijación de elementos de soporte de puertas y ventanas.

Una vez efectuado y aprobado el replanteo, se colocan los rieles de piso y techo con tiro de carga revisando que se está siguiendo la línea de cimbra y que queden totalmente a plomo. Se deben colocar dos tiros al inicio de cada riel y uno cada 40 cm. en forma de zig-zag hasta llegar al otro extremo. Se deben hacer los cortes pertinentes a nivel de piso donde se hayan demarcado los muros, vanos de circulación y puertas, tomando en cuenta descontar giro de muros, vanos de circulación y puertas.

Se continúa con la instalación de la estructura vertical, iniciando con la colocación de los parales troquelados, vigilando que se mantenga el mismo nivel de los troqueles para facilitar la instalación de la tubería y redes; se atornillan los parales a los rieles de piso-techo con tornillo autoroscante metal-metal de 7/16” en cada intersección, verificando que estén totalmente a plomo. La distancia entre cada paral a ejes será de 61 cm. en muros tradicionales y de 40.5 cm en muros donde se especificarán muebles pesados o donde lo determine el supervisor y/o el interventor, reforzando estos elementos horizontales, en especial en baños y cocinas. Estas distancias no se tomarán en cuenta para la instalación de puertas, ventanas, giros de circulación, etc., pues en cada arista de estos vanos se montará un paral sin importar la modulación corrida.

Después de estos pasos, se continúa con el sellado y encintado, cuya primera etapa consiste en el sellamiento de las juntas y tornillos, en las juntas después de haberlas cubierto con mastique, se aplica la cinta presionando con la espátula de 4”, eliminando los excesos de mastique. Debe verificarse que la cinta esté embebida en el mastique y que no queden burbujas de aire ni arrugas. La cinta debe colocarse siempre de la mitad de la lámina hacia los extremos. Nunca debe quedar una junta sin cinta ni con doble capa de ésta. Se deja secar y curar por 24 horas. La segunda etapa se denomina de ajuste, en la cual hay que lijar suavemente y aplicar una fina capa de mastique con espátula de 8”, el muro se debe lijar hasta adquirir una superficie homogénea y dejar secar por 24 horas. La tercera etapa corresponde a la del acabado, en la cual se debe lijar suavemente con una espátula de 10” o 12”, se aplica una fina capa de mastique, y se lija suavemente, buscando una textura similar al cartón, se deja secar de 6 a 2 horas según la región, se lija y se procede a darle el acabado final. Nunca se debe mezclar el mastique con otros aglutinantes, como cemento gris, cemento blanco, cal, caolín, y yeso etc. Si se desea con más consistencia se le debe agregar talco industrial y si se desea más pastoso se le debe agregar agua.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) / METRO LINEAL (ML) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato 
Suministro y Aplicación de Pañete Impermeabilizado, mortero 1:3

Generalidades: 

Ejecución de recubrimientos de muros con capas de mortero impermeabilizado definiendo las superficies de los mismos, a ser acabadas en enchapes de cerámica de acuerdo a lo señalado en los Planos Constructivos y en los Cuadros de Acabados

Proceso:

Antes de iniciar esta actividad se requiere que a superficie o elemento de construcción a ejecutar debe hacerse una limpieza general para quitar el polvo o los residuos extraños de cualquier índole.

Se deben realizar las líneas maestras cada 3 metros como máximo y definir los plomos y nivelarlos muy bien.

Se cascotea y se dejan secar por varias horas dependiendo de la humedad del ambiente, con las boquillera se reduce hasta el nivel de las maestras.

Para el pañete liso en muros, se utilizará mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido máximo del 20% de arcilla adicionándole los impermeabilizantes líquidos o en polvo siguiendo las indicciones del fabricante necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. 

La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente.

El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicación del pañete, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

El pañete lizo bajo placa, se refiere al pañete interior que se aplicará bajo para resanes a la extracción del casetón en donde no se haya logrado un concreto para dejar a la vista, o debajo de las escaleras.  Se utilizarán las mismas características que para el pañete liso en muros.

Los remates de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el muro de aprox. 8mm en los sitios que se defina en los diseños


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


Suministro y Aplicación de Pañete sobre muros, mortero 1:4 incluye filos y dilataciones

Generalidades: 

Se refiere al pañete interior que se aplicará sobre los muros indicados en los planos, contempla también pañete sobre placas, filos y vanos.

Proceso:

Antes de iniciar esta actividad se requiere que a superficie o elemento de construcción a ejecutar debe hacerse una limpieza general para quitar el polvo o los residuos extraños de cualquier índole.

Se deben realizar las líneas maestras cada 3 metros como máximo y definir los plomos y nivelarlos muy bien.

Se cascotea y se dejan secar por varias horas dependiendo de la humedad del ambiente, con las boquillera se reduce hasta el nivel de las maestras.

Para el pañete liso en muros, se utilizará mortero 1:4 con arena de granos finos y uniformes con un contenido máximo del 20% de arcilla adicionándole los aditivos necesarios para asegurar su adherencia a la superficie. 

La cantidad de agua con relación al cemento deberá ser uniforme permitiendo la obtención de una pasta consistente que no se deforme al ser aplicada y su espesor debe ser de 1.5 a 2 cm aproximadamente.

El muro debe quedar perfectamente afinado y plomado después de la aplicación del pañete, teniendo en cuenta que la pintura se aplicara directamente sobre este, por lo cual debe estar libre de sobrantes e irregularidades en el mortero.

El pañete lizo bajo placa, se refiere al pañete interior que se aplicará bajo para resanes a la extracción del casetón en donde no se haya logrado un concreto para dejar a la vista, o debajo de las escaleras.  Se utilizarán las mismas características que para el pañete liso en muros.

Los remates de los muros en filos de vanos correspondientes a puertas y ventanas, dilataciones entre la placa y el muro de aprox. 8mm en los sitios que se defina en los diseños.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Columnas de Confinamiento de Muros en Concreto Reforzado

Proceso:

Este ítem se refiere a la construcción de columnetas de confinamiento en concreto reforzado, incluye refuerzo figurado, formaleta, anclajes en epóxido, en las áreas que determine el supervisor, e incluye así mismo el retiro de todos los escombros.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEAL (ML) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato


Entrepiso en Lámina Colaborante 2” H=0.13 y Placa en Concreto.

Proceso:

Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la técnica ejecución de entrepiso en lámina colaborante 2", h = 0,13, incluye placa en concreto, malla electrosoldada y todo lo necesario para su funcionamiento, en los sitios indicados por el Supervisor, concreto de resistencia 3000 PSI.
[bookmark: _Hlk57380068]
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57371643]
Dintel y Vigas de Amarre en concreto

Proceso:

Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la técnica ejecución de dinteles en concreto reforzado y pañetado con los espesores y sitios indicados por Supervisor. Incluye concreto de resistencia 3000 PSI. Se debe garantizar el correcto anclaje de la misma sobre muros o muros de apoyo. Deberá ejecutarse de acuerdo con las normas existentes para estructuras en concreto.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Mesón en Concreto Reforzado e-0,10 mts. En Concreto reforzado.

Proceso:

Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la técnica ejecución de mesones en concreto reforzado en los sitios indicados por el Supervisor. Incluye muros de apoyo en mampostería, concreto de resistencia 3000 PSI. Se debe garantizar el correcto anclaje de la misma sobre muros o muros de apoyo. Deberá ejecutarse de acuerdo con las normas existentes para estructuras en concreto.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57372781]
Rampa Acceso Discapacitados Baños del Primer Piso.

Proceso:

[bookmark: _Hlk57380019]Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la técnica ejecución de la rampa en concreto reforzado en los sitios indicados por el Supervisor. Incluye muros laterales en mampostería, concreto de piso de resistencia 3000 PSI, mortero de afinado, refuerzo. Se debe garantizar el correcto anclaje de la misma sobre muros o muros de apoyo. Deberá ejecutarse de acuerdo con las normas existentes para estructuras en concreto.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57374191]
Suministro, Armado, Figurado e Instalación de Estructura Metálica.


Proceso:

Se refiere este ítem al suministro de los materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo lo necesario para la técnica ejecución e instalación de las estructuras metálicas en los sitios indicados por el Supervisor. Incluye armado, figurado, instalación, soldadura, anticorrosivo y acabado final en esmalte color a elegir.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de KILOGRAMO (KG) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

3. Cubierta
[bookmark: _Hlk57380133]
Suministro e instalación de Cubierta tipo Sándwich DecK Cal 26 Aluzinc con aislamiento Termo Acústico.

Proceso:

Se refiere este ítem al suministro e instalación de cubierta tipo sándwich deck ref 525C en Aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termoacústico, incluye accesorios, elemento s de fijación y todo lo requeridos para una perfecta instalación, en los sitios indicados por el Supervisor.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de Teja Translucida como complemento de la cubierta tipo Sándwich.

Proceso:

Se refiere este ítem al suministro e instalación de teja translucida como complemento a cubierta tipo sándwich deck ref 525C en Aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termoacústico instalada, de alta resistencia y durabilidad, estabilidad en el color, filtro UV, incluye accesorios, elementos de seguridad, elementos de fijación y todo lo requerido para su perfecta instalación y funcionamiento.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEAL (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


Suministro e instalación de poliurea sobre imprimación

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de poliurea y todos los componentes necesarios para la impermeabilización de la placa de entrepiso en la plataforma. Se inicia con una limpieza general y exhaustiva absorbiendo todo el material suelto. Se debe ser muy preciso y cuidadoso al momento de tener en condiciones adecuadas el suelo antes de la aplicación del imprimante. el piso debe estar libre de polvo y partículas de agua. Se debe obtener una membrana completamente continua, sin juntas.

El material a instalar deber ser elástico y flexible, no romperse ni cuartearse por el efecto del frío o del calor, fácil de limpiar, no debe ser dañino para el medio ambiente, se debe adherir a cualquier superficie: hormigón, cemento, metal, cerámica, madera, etc., 100% impermeable al no permitir entrada de agua, aire, arena y otros, durabilidad y resistencia al desgaste y a los impactos, acabado liso o antideslizante, resistencia a gasóleos, aceites, productos químicos, etc. 


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57381256]
Ajuste de la totalidad de la cubierta y fijación en los sitios que los requiera, de la cubierta tipo Sándwich deck ref 525c en Aluzinc termoacústico. existente

Proceso:

Se refiere este ítem al Ajuste de la totalidad de la cubierta y fijación en los sitios que los requiera, de la cubierta tipo Sandwich deck ref 525c en Aluzinc calibre 26 con aislamiento interior termo acústico, incluye el retiro de 9 tramos de teja de aproximadamente 12 mts de longitud para la instalación de tejas translucidas, el ajuste y ubicación de la canal existente, equipos de seguridad, andamios elementos de fijación y todo lo requerido para su perfecta instalación y funcionamiento.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26


Proceso:

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de flanche en lámina galvanizada calibre 26 con desarrollo de 0.60 mts para cubierta existente, incluye regata en muro, traslapos remachados, sello de regatas y traslapos con sellador de juntas elásticas a base de poliuretano, equipos de seguridad, elementos de fijación, andamios y todo lo requerido para su perfecta instalación y funcionamiento.


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEAL (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

4. Carpintería metálica y madera

Suministro e instalación de bisagra hidráulica

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de una bisagra hidráulica de piso, tipo speedy o similar incluye los trabajos relacionados con la caja en el piso en donde se coloca la Bisagra, para la instalación de puertas en vidrio templado 10mm. En consecuencia, se procederá a modificar el Anexo Técnico en lo pertinente.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de puerta y marco en madera de .80 a 1.00 x 2.20

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de puertas en madera tipo fortec de 70 a 90 cms de ancho para ser instaladas en el área a remodelar, incluyen Marco y hoja en madera en melamina, bisagras, y su respectiva chapa.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57382217]
Suministro e instalación de puerta entamborada y marco en lamina cold rolled de .80 a 1.00 x 2.20
Suministro e instalación de puerta tipo persiana y marco en lamina cold rolled de 1.70 x 2.20 – (un fijo y una hoja de 0,90).
Suministro e instalación de puerta entamborada y marco en lamina cold rolled de 1.20 x 0,60

[bookmark: _Hlk57382652]Proceso:

Consiste en el suministro e instalación de puertas entamborada / tipo persiana en lámina calibre 18 y 20, las puertas se ubicarán según planos y orientación del interventor. La puerta deberá ser pintada con anticorrosivo a dos manos y pintura en aceite a dos manos, color a elegir por la Interventoría, la puerta será instalada en un muro de mampostería, anclada firmemente a este por medio de platinas o similares o a muro liviano fijada con tornillo autoperforante. La instalación deberá incluir el resane de las superficies, el marco en lámina y la chapa.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57383576]
Suministro e instalación de ventana en ángulo y platina similar a las existentes de 2.75 de frente por 2.05 de alto, incluye vidrio de 5mm.
Suministro e instalación de ventana en ángulo y platina similar a las existentes de 0.70 de frente por 1.50 de alto, incluye vidrio de 5mm.
Suministro e instalación de ventana en ángulo y platina similar a las existentes de 2.70 de frente por 0.35 de alto, incluye vidrio de 5mm.

Proceso:

Consiste en el suministro e instalación de ventanas en Angulo y platina similar a las existentes en diferentes medidas y ubicación, modulada, con basculantes, conformadas por módulos fijos y un módulo tipo basculante, incluye vidrio de 5 mm, silicona, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad, incluye resanes y todo lo requerido para su perfecta instalación y funcionamiento.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METRO CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

Suministro e instalación de escotilla en lamina cold rolled de 0,80 x 0.80 mts

Proceso:

Consiste en el suministro e instalación de escotilla en lamina cold rolled calibre 20 con marco y contramarco de 0.80 x 0.80 mts, incluye, manija, anticorrosivo, acabado en esmalte color similar al existente, instalación, mano de obra, elementos de seguridad, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos y retiro de sobrantes.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de divisiones para baño en acero inoxidable las cuales serán instaladas adosándolas al muro posterior e incluye tanto las paredes laterales de las cabinas como las puertas de ingreso a las mismas. Estas divisiones serán en láminas doblemente entamboradas e incluyen todos los herrajes y pasadores para asegurar las puertas. Estas divisiones se entregarán protegidas con plástico el cual se retirará para su entrega y se entregarán pulidas y brilladas. El frente servirá de apoyo al piso mientras que los laterales dejaran un espacio vacío entre el piso y la división.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable

Proceso:

Se instalarán de acuerdo a los sitios indicados por la interventoría o la supervisión en los planos. El Contratista tendrá la obligación de medir en obra el vano donde se instalarán, al igual que la posición de las instalaciones hidráulicas y sanitarias las cuales tendrá en cuenta para su fabricación y por lo tanto no se aceptará ningún reclamo por dimensiones que no se ajusten. 

Todas las uniones se soldarán con electrodos para acero inoxidable, las cuales deberán ser pulidas y dar un terminado liso a la superficie sin ningún tipo de imperfección en el material. Este mesón será de calibre 18 como mínimo. 

Todas las griferías cumplirán con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de diciembre de 1997, en cual se exige que las griferías sean de bajo consumo cumpliendo con la norma ICONTEC NTC 920-1. El tipo de sistema de ahorro, formas, colores serán elegidos por el Arquitecto Diseñador según supervisión arquitectónica. 

El Interventor o quien haga sus veces, exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable

Proceso:

Se instalarán de acuerdo a los sitios indicados por la interventoría o la supervisión en los planos. El Contratista tendrá la obligación de medir en obra el vano donde se instalarán, al igual que la posición de las instalaciones hidráulicas y sanitarias las cuales tendrá en cuenta para su fabricación y por lo tanto no se aceptará ningún reclamo por dimensiones que no se ajusten. 

Todas las uniones se soldarán con electrodos para acero inoxidable, las cuales deberán ser pulidas y dar un terminado liso a la superficie sin ningún tipo de imperfección en el material. Este lavaplatos será de calibre 18 como mínimo. 

Todas las griferías cumplirán con lo estipulado por en el decreto 3102 del 30 de diciembre de 1997, en cual se exige que las griferías sean de bajo consumo cumpliendo con la norma ICONTEC NTC 920-1. El tipo de sistema de ahorro, formas, colores serán elegidos por el Arquitecto Diseñador según supervisión arquitectónica. 

El Interventor o quien haga sus veces, exigirá una prueba hidráulica de estos elementos consistente en verificar el tiempo de cierre de la grifería que será la indicada por el fabricante lo mismo que se verificará que no existan fugas de agua en los acoples y que la presión de suministro sea la indicada.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Mueble alto en madera y formica

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de los muebles de pared de 55cm x 30 de profundidad en aglomerado de 15 mm en formica por ambas caras, los entrepaños deben permitir alturas variables, ninguna de las superficies del aglomerado puede quedar expuestas, se debe colocar tapa posterior en aglomerado de 4 mm, sujetadas mediante bisagras metálicas bidimensionales (Parche o alemana), con topes imantados, los pomos deben ser metálicos antioxidantes. Sistema de anclaje expansivo que garantice su estabilidad y sustentación.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Mueble bajo en madera y formica

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación del mueble tipo cocina integral de 90 cm de altura x 60 de profundidad en aglomerado de 15 mm enchapado en formica por ambas caras, los entrepaños deben permitir alturas variables, ninguna de las superficies del aglomerado pueden quedar expuestas, se debe colocar tapa posterior en aglomerado de 4 mm, sujetadas mediante bisagras metálicas bidimensionales (Parche o Alemana), con topes imantados, los pomos deben ser metálicos antioxidantes; .para las gavetas horizontales se deben contemplar correderas de full extensión. la superficie de mesón deberá ser en acero inoxidable. Este ítem incluye adicionalmente la doble poceta de lavaplatos, grifería cuello de cisne, canastilla del desagüe.    

[bookmark: _Hlk57385455]Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


Suministro e instalación de extractor de aire para Baños

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de extractores de aire en las áreas que se van a intervenir, previa aprobación del interventor. incluye, equipos, ductería, rejillas, soportes, programador de encendido, mano de obra, elementos de seguridad, material, herramientas y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.
El contratista tendrá cuidado en instalar los extractores conforme a las indicaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes empleando para ello personal experto en la materia. Se deben tener en cuenta todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de película samblasting

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada para ser instalada en las ventanas de las áreas a intervenir de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato y según las siguientes características:

Película de protección de luz directa, tipo decorativa esmerilada (Transmisión solar 63%, reflexión solar 17%, absorción solar 20%). Las medidas de la película serán tomadas por el contratista en la obra por lo que no se aceptará reclamos por m2 de película rechazados que queden pequeños o grandes.

Se instalaran de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Debe cumplir como mínimo con las siguientes normas:

ASTM D 1929 (Temperatura de auto-ignición)
ASTM S 635 (Índice de quemadura)
ASTM E 84 (Características de superficie candente)
ASTM E 162 (Inflamabilidad de la superficie)
ASTM E 662 (humo O.D)
ASTM D 1044/1003 (Resistencia a abrasión de la superficie)
ASTM D 882 (Fortaleza a despegarse)
ASTM D 3330 (Fortaleza a perforación)
Asta d 1922/1004 (Resistencia a despedazarse)

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Suministro e instalación de chapa de seguridad

Proceso:

Comprende el suministro e instalación de cerraduras de seguridad (de cilindro, con llave interior y exterior) y tipo oficina para reemplazar aquellas que se encuentran deterioradas tanto en las puertas de aluminio y vidrio como en las de madera, incluye el desmonte de las cerraduras existentes a reemplazar. El contratista tendrá cuidado en instalar las cerraduras conforme a las indicaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes empleando para ello personal experto en la materia, todas las cerraduras que presenten desperfectos o dificultades en el manejo deberán ser cambiada por cuenta y cargo del contratista este deberá entregar las cerraduras con dos llaves cada una además de una llave maestra que abre todas las cerraduras de un grupo. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57384730] 
Pintura de madera instalada como sócalo sobre muro.

Proceso:

Este ítem se refiere a la Pintura de los elementos en madera existentes en el espacio escalera auxiliar primer piso. Los trabajos contemplan lijado, sellado y acabado final en laca. 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


5. Barandas Pasamanos Puertas
[bookmark: _Hlk57387451][bookmark: _Hlk57386344]
8. 
8.2 
8.3 
5. 
5.1 Mantenimiento General Puerta de Acceso principal tipo corredera en Bronce. 

Proceso:

Este ítem se refiere al Mantenimiento general de la puerta tipo corredera, del acceso principal al edificio en bronce, dos hojas, con un área total aproximada de 9 M2, que permita una apertura fácil y rápida, incluye elementos y remaches faltantes mano de obra, elementos de seguridad, material, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento.    
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de GLOBAL (GL) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57388475]
5.2 Suministro e instalación de baranda en escalera auxiliar y escalera a sótano

Proceso:

[bookmark: _Hlk57389104]Este ítem se refiere al Suministro e instalación de baranda en escalera auxiliar y escalera a sótano costado occidental, con características similares a la baranda existente que se encuentra instalado, incluye pasamanos en madera sellado y lacado, elementos en hierro fundido, forja, anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, anclajes a viga escalera, material, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento e instalación.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Registro Fotográfico Baranda escalera Auxiliar 
[image: ]                      [image: ]
[bookmark: _Hlk57389141]
5.3 Suministro e instalación de baranda en escalera Principal

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de baranda en la escalera principal, con características similares a la baranda existente que se encuentra instalado, incluye pasamanos en madera sellado y lacado, elementos en hierro anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, forja, anclajes a viga escalera, material, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento e instalación.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Registro Fotográfico Baranda escalera Principal

[image: ]              [image: ]

5.4 Suministro e instalación de Pasamanos en madera escalera principal y escalera auxiliar.

Proceso:

[bookmark: _Hlk57389952]Este ítem se refiere al Suministro e instalación de pasamanos para la escalera principal y auxiliar incluye pasamanos en madera de mínimo 2 1/2 " de diámetro, sellada y lacada, herrajes, soporte, anclajes, acabado en esmalte color a elegir, herramientas, equipos y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57390126]
5.5 Mantenimiento General Barandas Escalera principal y Escalera auxiliar.

Proceso:

Este ítem se refiere al Mantenimiento general de las barandas existentes instaladas en la escalera principal y escalera auxiliar, incluye limpieza, anticorrosivo, acabado en esmalte color a elegir, lijado, sellado y lacado de la madera, material, herramientas, equipos, y todo lo necesario para el perfecto funcionamiento. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINELA (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57390242]
5.6 Suministro e instalación de topes media luna para puerta.

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de topes media luna para puerta 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


5.7 Apertura y bloqueo de puerta de caja fuerte tipo boveda.

Proceso:

Este ítem se refiere a la apertura y bloqueo de puerta de caja fuerte tipo bóveda. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

6. Pisos y enchapes

9. 
9.2 
9.3 
6. 
6.1 Alistado de piso en mortero impermealizado 

Proceso:

Este ítem se refiere al alistado que se realizará en las zonas de baños, cocinetas o terrazas. Previo a la colocación del alistado se le hará un picado con cincel a toda la superficie de la placa y se librará así mismo de grasa y desechos de obra para luego humedecerse. El mortero impermeabilizado será una mezcla de una parte de cemento por tres de arena lavada (1:3), el cual se emparejará con regla utilizando guías en el mismo material. 

El alistado se afinará con llana de madera antes del pulido final y deberá quedar completamente nivelado y con las pendientes adecuadas en cada espacio para luego entrar a colocar el acabado final.  Se deben trabajar espesores mínimos de 2 cm.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57387484]
6.2 Alistado de Piso

Proceso:

Este ítem se refiere al alistado que se realizará en las zonas donde se demolerá piso. Previo a la colocación del alistado se le hará un picado con cincel a toda la superficie de la placa y se librará así mismo de grasa y desechos de obra para luego humedecerse. El mortero será una mezcla de una parte de cemento por cuatro de arena lavada (1:4), el cual se emparejará con regla utilizando guías en el mismo material. 

El alistado se afinará con llana de madera antes del pulido final y deberá quedar completamente nivelado y con las pendientes adecuadas en cada espacio para luego entrar a colocar el acabado final.  Se deben trabajar espesores mínimos de 2 cm.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

6.3 Cerámica para muro de medidas 30x60 cm, rectificado.

Proceso: 

El contratista ejecutará estos trabajos utilizando la herramienta y el personal calificado, alineando debidamente cada una de las tabletas y emboquillando posteriormente con cemento blanco.

Para un espacio determinado se debe utilizar material del mismo lote, cuando por las dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, pueden mezclarse baldosas de dos lotes diferentes buscando obtener una distribución de apariencia uniforme.

El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en tal forma, que las baldosas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada espacio.

Las juntas se sellarán con una lechada de cemento blanco. Antes de que la lechada se seque completamente, deberá limpiarse con una estopa la superficie dejándola libre de resaltos y salientes en sus uniones. 

Este tipo de acabado se ejecutará en las áreas que como consecuencia de las demoliciones requiera el cambio total del piso o también para reparar las tabletas que estén vencidas o rotas en las áreas donde no se va cambiar el acabado.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

6.4 Cerámica piso 50x50 tipo pizarra negra o similar

Proceso:

El contratista ejecutará estos trabajos utilizando la herramienta y el personal calificado, alineando debidamente cada una de las tabletas y emboquillando posteriormente con cemento blanco.

Para un espacio determinado se debe utilizar material del mismo lote, cuando por las dimensiones del área a cubrir ello no sea posible, pueden mezclarse baldosas de dos lotes diferentes buscando obtener una distribución de apariencia uniforme.

El recorte de piezas deberá hacerse con cortadora a fin de que no se produzcan saltaduras o ralladuras en el esmalte. La distribución del enchapado se hará en tal forma, que las baldosas recortadas queden en los sitios menos visibles de cada espacio.

Las juntas se sellarán con una lechada de cemento blanco. Antes de que la lechada se seque completamente, deberá limpiarse con una estopa la superficie dejándola libre de resaltos y salientes en sus uniones. 

Este tipo de acabado se ejecutará en las áreas que como consecuencia de las demoliciones requiera el cambio total del piso o también para reparar las tabletas que estén vencidas o rotas en las áreas donde no se va cambiar el acabado.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57390991]
5. 
5.1 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.6 
6.5 Guarda escoba de cerámica de 0.10 m
6. 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.5 
6.6 
6.12 Guarda escoba en Porcelanato de 0.10 m


Proceso:

Posterior a la instalación del piso se colocará el guarda escobas en diferentes materiales (Cerámica – Porcelanato) se pegará a lós muros con pegante tipo o similar. Las juntas se sellarán con una lechada de cemento coloreado.  Cuando sea necesario hacer cortes en el guarda escoba, éstos se colocarán en las partes menos visibles.
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

6.6 Suministro e instalación de piso vinílico

Proceso:

Este es un revestimiento de piso e PVC acústico estampado de cualidades U4P3 y U3P3 formado en rollos de 2 metros de ancho. El producto está dotado de una capa de uso transparente, grupo T de abrasión y está compuesto de una doble capa compacta revestida sobre un respaldo de espuma reforzada que le asegura una muy buena resistencia al punzamiento. Prestaciones acústicas certificadas NFUPEC*A, bacterio protector, tratamiento BIOSTATIC, tratamiento OVER CLEAN, resistencia a cargas pesadas. La capa de PVC de 0.2mm, grupo de abrasión T, doble capa de fibra de vidrio para estabilidad dimensional, debe ser optimo el punzamiento residual a 0,06 mm, revés de espuma tratado bacteriostáticamente.
	
INSTALACIÓN DEL PISO VINILICO

	Para instalar el piso vinílico LG, requiere que el destinatario entregue previamente la base y área en las siguientes condiciones. Las bases deben estar libres de cualquier grado de humedad 5% y perfectamente impermeabilizada. Cualquier humedad en la base del piso causará poca adherencia del material y generará problemas de embombamiento. Se recomienda por cada centímetro de placa una semana de secado, esto dependiendo de la entrada de aire. La base no debe estar arenosa, el mortero mínimo debe estar de ½ (una de cemento x dos de arena lavada) para generar la dureza adecuada. De no estar así se pueden presentar embombamiento. La base deberá estar totalmente alistada con llana metálica sin esmaltar. La totalidad de las áreas deben estar libres de obras civiles.

Después de instalado el piso debe ser protegido para poder ejecutar las actividades faltantes de la obra para evitar rasgado, rotura o rallamiento del material.   
	
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


6.7 Afinado y nivelación de piso para preparar para piso vinílico (mastico)

Proceso:

Se refiere a la nivelación y preparación de las superficies en las que removió el piso existente para posteriormente realizar la instalación de piso vinílico o alfombra, para lo cual se deberán realizar los resanes, nivelaciones o nueva ejecución de los afinados en las áreas que se requiera. Posteriormente deberá aplicarse una capa de sellante tipo Mastico o similar que garantice una superficie perfectamente lisa, libre de fisuras, grumos, huecos o defectos similares que puedan afectar el aspecto final del piso de acabado.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


6.8 Suministro e instalación de guardaescoba en madera forrado en melamínico

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de guardaescoba en madera laminada, en las áreas a intervenir, previa aprobación del interventor y/o supervisor. Se debe verificar lotes de fabricación para garantizar texturas y colores uniformes, el guarda escobas se fijará a los muros por medio de chazos enmallados e inmunizados e 5x5x5 cms. Colocados cada 0.60 cms., los cortes de las diferentes uniones se harán acolillados y con longitudes tales que coincidan con un chazo, el guarda escobas puede tener un cuarto bocel en una sola pieza, caso en el cual se tendrá especial cuidado de que quede perfectamente repisado al muro y al piso. La madera que se use deberá ser primera calidad y pulida a máquina, guarda escobas en madera laminada lisa de 8 cm de altura x 12 mm de espesor, de primera calidad, debidamente pegado a los muros de ladrillo y/o láminas de yeso.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


6.9 Suministro e instalación de alfombra de alto tráfico modular sistema de Hilaza: 100% universal tipo 6.6  tipo 6 y/o  Nylon Aquafil y/o Invista tipo 6


Proceso:

La instalación de las baldosas, al igual que toda alfombra, requiere un piso
Adecuadamente nivelado, limpio y seco. 

En el caso de tratarse de un piso nuevo, recomendamos no colocar las alfombras hasta que el contrapiso este totalmente curado.

Las alfombras modulares en la parte inferior tienen señalizadas flechas de guía para una correcta instalación. 

Direccional: coloque las baldosas dejando las flechas que se encuentran en la base de la misma apuntando hacia la misma dirección.

Cuarto de Giro: coloque las baldosas al estilo del parquet. La flecha que se encuentra en la base de las baldosas debe ser giradas a 90 grados respecto de la baldosa de al lado.

Las baldosas deben ser inspeccionadas antes de su instalación:

· Color y estilo de la baldosa
· Partida
· Confirme que tiene la cantidad adecuada al ambiente a alfombrar antes de comenzar la instalación, para evitar posteriores faltantes y evitar variaciones de color.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
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6.10 Suministro e instalación de pasos (huella y Contrahuella) Escalera Principal y Escalera Auxiliar en porcelanato antideslizante.
6.11 Suministro e instalación de piso en porcelanato de 60 x 60 cms antideslizante.

Proceso:

La instalación se puede dar en pisos y/o en muros, dependiendo del uso que se le otorgue al porcelanato.
  
Delimitar el área a revestir, ubicando los accesos y sectores de mayor golpe de vista, todo esto con el fin de determinar donde quedarán los cortes, ya que por lo general las palmetas no calzan exactamente en el ambiente.
  
Para el corte y perforaciones de porcelanatos, existen máquinas específicas para obtener un buen resultado, teniendo en cuenta que estos productos poseen una resistencia mecánica y dureza superior a la cerámica de piso y muro.
 
Revisar los niveles en cada punto del área de piso. Para esto se puede utilizar el sistema de nivel de mano o nivel-manguera con agua, marcando en uno de los muros a una altura de un metro, también se utiliza la regla de aluminio. Esta medida se deberá ir traspasando de muro en muro. Para ver el nivel en la zona central puede utilizar la regla de aluminio. Recuerde que no se recomienda realizar nivelación con adhesivo cuando existen fuertes diferencias de nivel en el piso, en estos casos se recomienda realizar la nivelación del piso previamente.
  
Se debe revisar todo el producto antes de proceder a la instalación, verificando tono, calibre, etc., ya que las variaciones son inherentes a estos procesos industriales, sobre todo en el caso de productos rústicos, por lo que se recomienda trabajar con buena iluminación. Es recomendable una vez chequeado el producto, ir mezclando varias cajas entre sí y en ese momento proceder a la instalación.
  
Los adhesivos modernos (polvo) y premezclados requieren de una preparación previa de 10 a 12 minutos para que todos sus componentes se hidraten adecuadamente, para luego volver a remover. Este tiempo, le permitirá trazar las guías maestras para comenzar a instalar las primeras hiladas; le recomendamos arrimarse al muro de mayor vista para comenzar, así podrá colocar palmetas completas y aprovechará una mayor cantidad de ellas.
  
Una vez realizados estos pasos previos, puede comenzar extendiendo el adhesivo con una llana dentada, que permite arrastrar pegamento de forma pareja. Debe extender el adhesivo suficiente como para no crear “piel” (lo que produce una adherencia ficticia entre el porcelanato y el adhesivo). Esto se produce cuando transcurre demasiado tiempo entre que se aplica el adhesivo y se instala la palmeta. En zonas abiertas no instalar más de 4 palmetas, porque cuando se aplica demasiado adhesivo y la mano de obra no es tan rápida para poder instalar toda la extensión, el adhesivo comienza a formar la llamada piel.
  
 Otro factor a tener en cuenta son los fenómenos climáticos, al haber altas temperaturas el adhesivo se deshidrata, por lo tanto, la parte expuesta se reseca y no hace buen contacto con la palmeta.
 
El espesor de la capa de adhesivo estará determinado por la llana dentada, de acuerdo al formato.  
 
La postura de la palmeta requiere ejercer presión del tipo en cruz y golpes superficiales, logrando una adecuada nivelación y un contacto efectivo entre adhesivo y palmeta de porcelanato (utilizar Maceta de goma).
 
Respecto a la superficie que debe cubrir el adhesivo en la palmeta, se recomienda tener en cuenta que mientras mayor sea, mejor será el contacto. La superficie mínima de contacto no debe ser inferior al 80%, así se logrará la mejor adherencia evitando el quiebre fácil de las piezas ante el normal uso y la caída de elementos. La aplicación del adhesivo por el sistema de puntos no es recomendable, por que produce piezas sopladas además de una baja resistencia mecánica frente al uso.
  
Los pasos siguientes serán alinearse bien en ambos sentidos (para eso es recomendable marcar guías maestras sucesivamente) y realizar los remates inmediatamente, con lo cual no habrá problemas con eventuales diferencias de tonalidad y/o calibre.
  
Las canterías para pisos y muros son relativas, ya que depende del formato de cada producto y si este es rectificado o no. Para el caso de porcelanatos Cordillera (formatos 30 x 60 cm., 60 x 60 cm. Y 40 x 40 cm.) se recomienda 5 – 6 mm para muros y pisos.
  
La aplicación del fragüe es tan importante como la instalación misma, ello evitará que las filtraciones de agua o acumulación de humedad en el recinto penetren bajo el porcelanato. Existen en el mercado aditivos que se pueden adicionar al fragüe que reemplazan al agua en la preparación y que aumentan la capacidad impermeabilizante. Útil para aplicaciones en terrazas, baños, etc.
  
El fraguado se debe ejecutar 48 hrs. después de pegado el producto con el adhesivo y teniendo en cuenta la estación climática. Se recomienda aplicarlo con fraguador de caucho ya que este realiza mayor presión y es capaz de llegar a los puntos más profundos de la cantería con la mezcla. El secado del fragüe es bastante rápido, así es que se sugiere una limpieza antes de los 20 minutos en la estación de calor y antes de los 60 minutos en la estación de invierno, en ningún caso dejar de un día para otro. La limpieza del fragüe se debe realizar con una esponja húmeda (no utilizar paños porque el fragüe se quebraja) aprovechando esta ocasión para modelar la cantería.
  
 Es común que en los productos cerámicos con una superficie irregular o con acabados rústicos, queden retenidas partículas de fragüe o adhesivo cuando no se realiza la limpieza inmediata, lo que causa que el piso retenga partículas de polvo que hacen ver las superficies extremadamente sucias y opacas. Para evitar ese mal aspecto estético, hay que cumplir con el tiempo definido anteriormente.

La mantención general para el porcelanato consiste en eliminar la suciedad mediante la limpieza con paño suave, mojado con agua. En aquellos casos que se requiera remover residuos adherentes tales como grasas y azúcares mediante detergentes especiales, debe finalizarse la limpieza mediante enjuague con agua para mantener el brillo.
  
Cuando utilizamos detergentes y/o desinfectantes disueltos en agua, una vez aplicados, se debe proceder a enjuagar con agua limpia, para evitar que los pisos queden empañados, después secar (no utilizar mopas con restos de detergente).
  
Nunca se deben aplicar ceras, ya que estas no tienen adherencia definitiva sobre los esmaltes y se producen diferencias de tonos entre las zonas más y menos transitadas. Además, si esto es en zonas exteriores, aparecen manchas blancas y/o negras, debido a la humedad ambiental.
  
Si por error de instalación se deja fragüe y adhesivo sobre los productos rústicos por más del tiempo recomendado (1 hora aprox.), este se endurece en la trama de la superficie y se debe aplicar una limpieza especial, cuya forma correcta de retirarlo es la siguiente:
  
· Humedecer la superficie para que las juntas se saturen de agua limpia.
· Preparar una solución acuosa de ácido muriático en proporción 1:5 hasta 1:10. 
· Mientras más contaminada la superficie, utilizar la solución más concentrada, tener en cuenta que esta solución ataca al fragüe por lo que se recomienda hacer limpieza por palmetas individuales.
· Aplicar durante un minuto esta solución sobre la superficie, al finalizar, remover con una escobilla plástica (no metálica).
· Enjuagar bien.
· Repetir los pasos anteriores mencionados, hasta que el porcelanato quede totalmente libre de fragüe o adhesivo.
  
Estas operaciones deben realizarse con guantes, mascarilla y en ausencia de niños, para una mayor protección

[bookmark: _Hlk57392410]Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN) / METRO CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

6.13 Suministro e instalación de Pirlan en Bronce pasos escaleras

Proceso:

Se refiere este ítem al Suministro e instalación de pirlan en bronce de 1" por 1 metro de longitud. Incluye materiales, mano de obra y equipo necesario para la instalación en las gradas de escaleras o donde lo determine el Supervisor y/o Interventor del contrato.

Deberán quedar correctamente adheridas y alineadas según las ubicaciones que sean aprobadas por el supervisor y/o interventor.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDAD (UN)  ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7. Pintura y acabados

6. 
7.1 Pintura en vinilo tipo Koraza:

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de vinilo tipo Koraza a tres manos, previamente ejecutando los resanes correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos y dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar. Previamente el contratista suministrará él catálogo de pinturas para que el coordinador del contrato defina los colores para cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.2 Pintura en Vinilo tipo 1:

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de vinilo tipo I a tres manos, previamente ejecutando los resanes correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos y dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar. Previamente el contratista suministrará él catálogo de pinturas para que el coordinador del contrato defina los colores para cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.3 Pintura vinilo sobre pañete dos manos:

Proceso.

Suministro y mano de obra de pintura sobre pañete a la vista, dos manos, la aplicación se debe realizar con rodillo garantizando un acabado final homogéneo y parejo, Incluye filos, dilataciones y metros lineales.
Los trabajos contemplan el suministro de material, mano de obra, herramienta, equipos, y todo lo necesario para una perfecta realización y ejecución de los trabajos. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.4 Estuco:

Proceso:

DESCRIPCIÓN Y METODOLOGÍA: Se refiere esta especificación al suministro e instalación de estuco plástico, de los muros que la ejecución del proyecto demande, aplicando como mínimo dos manos de estuco acrílico. Los materiales deben aprobarse por la interventoría antes de utilizar y ejecutar muestras.

El estuco plástico a aplicar será tipo Estucor de Corona o Estuka Acrílico de Sika o equivalente. Se consideran válidas las especificaciones dadas por el fabricante de estos elementos para este tipo de muros, en cuanto al uso, modo de empleo, instalación, precauciones, medidas de seguridad y almacenamiento y transporte. Se proveerán cubiertas y protecciones adecuadas para evitar salpicaduras de materiales de cualquier clase en las puertas, ventanas, equipos, elementos, cerrajería, tomas, interruptores y cualquier otro elemento que pueda mancharse durante la aplicación del estuco en las Instalaciones. Una vez ejecutada la labor se procederá a realizar una limpieza a satisfacción de la Interventoría. Los muros tendrán bien definidos los filos o esquineros. La ejecución de dichos filos, estará incluida en el precio unitario. Para todos los estucos medidas por m2 se descontarán los vanos de puertas, ventanas y demás

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.5 Pintura Epóxica:

Proceso:

Suministro y mano de obra de pintura epóxica sobre pañete a la vista, dos manos, resistente al agua, humedad, manchas, solventes, grasa y aceites, alta durabilidad, alta adherencia, alta resistencia a la abrasión y lavado, baja toxicidad y con acción antibacterial, antihongos y anti mohos, la aplicación se debe realizar con rodillo garantizando un acabado final homogéneo y parejo, Incluye filos, dilataciones y metros lineales.
Los trabajos contemplan el suministro de material, mano de obra, herramienta, equipos, y todo lo necesario para una perfecta realización y ejecución de los trabajos. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.6 Pintura Bajo placa:

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura bajo placa en vinilo tipo I a tres manos, previamente ejecutando los resanes correspondientes con yeso, lijando y reconstruyendo filos y dilataciones. Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar. Previamente el contratista suministrará él catálogo de pinturas para que el coordinador del contrato defina los colores para cada uno de los muros. Su aplicación se realizará con rodillo de felpa procurando que no queden grumos en la pared y retirando los elementos extraños que se puedan adherir a la pared, de tal forma que la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. Su cuantificación se realizará por metro cuadrado incluyendo filos y dilataciones, se descontarán vanos de ventanas y puertas.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
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7.7 Pintura estructura metálica en esmalte 2 manos:

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de Pintura en esmalte 2 manos color a elegir sobre vigas y riostras por todas sus caras de la estructura metálica existentes que soporta la placa de Mezanine, incluye anticorrosivo, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final. Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar, previa limpieza de los elementos estructurales liberándolos de grasa. la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados del área de la placa del piso, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


7.8 Pintura de Columnas Metálicas en esmalte 2 manos:

Proceso:

Este ítem se refiere a la aplicación de Pintura en esmalte 2 manos color a elegir sobre columnas de la estructura metálica existente por todas sus caras, placa de Mezanine, incluye anticorrosivo, mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final. 
Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar, previa limpieza de los elementos estructurales liberándolos de grasa. la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEAL (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.9 Repintura Rejas Metálicas Fachada Principal por las dos Caras en esmalte 2 manos:

Proceso:

Este ítem se refiere a la Repintura de rejas metálicas existentes en la fachada principal por las dos caras en esmalte 2 manos color a elegir, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final. 
Para este ítem se utilizará pintura calidad tipo Pintuco de primera calidad o similar, previa limpieza de los elementos estructurales liberándolos de grasa. la superficie terminada quede completamente lisa y de un color uniforme. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados del área de la placa del piso, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
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7.10 Suministro e instalación de cielo raso en Dry Wall: Proceso:

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso tipo Dry Wall, que tiene como objetivo dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, Resistencia al fuego.

El sistema de fijación, considera estructura metálica de soporte, en perfilería rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para cielo raso a la placa y muros tipo vigueta, omegas, canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El sistema de perfiles se define como oculto.

Las láminas de yeso se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como verticalmente.

Acabado de Juntas: se aplica una fina capa de mastique especificado para láminas de DRYWALL sobre las uniones de la lámina, rellenando la depresión formada por los bordes chalaneados de las láminas. En la misma operación coloque la cinta de papel o cinta malla, centrándola y presionándola a fin de retirar el exceso de mastique. Use una espátula de 4", deje secar, lije ligeramente. Posteriormente se aplica una segunda capa de mastique utilizando una espátula de 6" ú 8" a fin de abarcar un área mayor, deje secar y lije ligeramente. Por último, se aplica una tercera capa de mastique utilizando una espátula de 10" o 12" a fin de ocultar totalmente el área de las juntas, deje secar, lijar ligeramente y aplicar las tres capas de vinilo tipo 1.

Materiales: Láminas de yeso Dry Wall o similar para cielo raso de ½” estándar.  Perfilería rolada: viguetas, Canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta de malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" x 6, Reborde largo 2.44 m calibre 26. Masilla para yeso, vinilo tipo Inter vinilo o similar.

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con discos circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras circulares deben ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de corte será de mucha utilidad.

Perforaciones: Para perforar debe usarse un taladro manual o eléctrico (no de percusión). Las brocas deben ser del tipo HSS. Debe usarse un soporte rígido para asegurar una perforación limpia.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.11 Suministro e instalación de cielo raso en Dry Wall anti hongos:

Proceso:

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso tipo Dry Wall, que tiene como objetivo dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, resistencia al fuego, anti hongos y antihumedad.

El sistema de fijación, considera estructura metálica de soporte, en perfilería rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para cielo raso a la placa y muros tipo vigueta, omegas, canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El sistema de perfiles se define como oculto.

Las láminas de yeso se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como verticalmente.

Acabado de Juntas: se aplica una fina capa de mastique especificado para láminas de DRYWALL sobre las uniones de la lámina, rellenando la depresión formada por los bordes chalaneados de las láminas. En la misma operación coloque la cinta de papel o cinta malla, centrándola y presionándola a fin de retirar el exceso de mastique. Use una espátula de 4", deje secar, lije ligeramente. Posteriormente se aplica una segunda capa de mastique utilizando una espátula de 6" ú 8" a fin de abarcar un área mayor, deje secar y lije ligeramente. Por último, se aplica una tercera capa de mastique utilizando una espátula de 10" o 12" a fin de ocultar totalmente el área de las juntas, deje secar, lijar ligeramente y aplicar las tres capas de vinilo tipo 1.

Materiales: Láminas de yeso Dry Wall o similar para cielo raso de ½” estándar.  Perfilería rolada: viguetas, Canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta de malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" x 6, Reborde largo 2.44 m calibre 26. Masilla para yeso, vinilo tipo Inter vinilo o similar.

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con discos circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras circulares deben ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de corte será de mucha utilidad.

Perforaciones: Para perforar debe usarse un taladro manual ó eléctrico (no de percusión). Las brocas deben ser del tipo HSS. Debe usarse un soporte rígido para asegurar una perforación limpia.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.12 Suministro e instalación de cenefas en Dry Wall ancho hasta 0.60 mts:

Proceso:

Se refiere al suministro de materiales, equipo, mano de obra, ejecución y todo lo necesario para la instalación del cielo raso tipo Dry Wall, que tiene como objetivo dar un acabado óptimo a los diferentes espacios. Las propiedades que debe cumplir son: aislamiento térmico, aislamiento acústico, regulador hidrotérmico, Resistencia al fuego.

El sistema de fijación, considera estructura metálica de soporte, en perfilería rolada calibre 26. Se fijan los perfiles para cielo raso a la placa y muros tipo vigueta, omegas, canales y ángulos con tornillos o clavos para concreto o clavo disparado, y tirantes metálicos galvanizados calibre 22 de 1/2. El tirante metálico va fijado al techo mediante pernos de fijación quedando el elemento al nivel deseado. El sistema de perfiles se define como oculto.

Las láminas de yeso se fijan con los tornillos autorroscantes de 1"x 6 a una distancia máxima de 30 cm (centro a centro) en la mitad de la lámina y en los bordes de las uniones. Las láminas pueden ser colocadas tanto horizontal como verticalmente.

Acabado de Juntas: se aplica una fina capa de mastique especificado para láminas de DRYWALL sobre las uniones de la lámina, rellenando la depresión formada por los bordes chalaneados de las láminas. En la misma operación coloque la cinta de papel o cinta malla, centrándola y presionándola a fin de retirar el exceso de mastique. Use una espátula de 4", deje secar, lije ligeramente. Posteriormente se aplica una segunda capa de mastique utilizando una espátula de 6" ú 8" a fin de abarcar un área mayor, deje secar y lije ligeramente. Por último, se aplica una tercera capa de mastique utilizando una espátula de 10" o 12" a fin de ocultar totalmente el área de las juntas, deje secar, lijar ligeramente y aplicar las tres capas de vinilo tipo 1.

Materiales: Láminas de yeso Dry Wall o similar para cielo raso de ½” estándar.  Perfilería rolada: viguetas, Canales, omegas, ángulos calibre 26. Cinta de papel perforado y cinta de malla. Tornillos autorroscantes 7/16"x 7, Tornillos autorroscantes 1" x 6, 5/8" x 6, Reborde largo 2.44 m calibre 26. Masilla para yeso, vinilo tipo Inter vinilo o similar.

Cortes: Los cortes se realizarán con sierra circular y caladoras, equipada con discos circulares de pastillas de tungsteno y extractor de polvo. Las sierras circulares deben ser usadas por personas entrenadas. El uso de una mesa de corte será de mucha utilidad.

Perforaciones: Para perforar debe usarse un taladro manual o eléctrico (no de percusión). Las brocas deben ser del tipo HSS. Debe usarse un soporte rígido para asegurar una perforación limpia.


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.13 Cielo raso modular 60x60 cms lámina metálica perforada:

Proceso

En la construcción del cielo raso modular deben cumplirse con las normas ASTM C635, ASTM C636, control al fuego o sus equivalentes en normas internacionales o colombianas, tanto para los materiales suministrados como para los procesos constructivos.

Antes de iniciar las labores de instalación de los cielos rasos, el contratista debe replantear y nivelar la totalidad de las áreas. Con base en esta nivelación y replanteo y las condiciones de los elementos de las redes eléctricas y de comunicaciones (luminarias, bandejas, etc.) y de los elementos y equipos del sistema de aire acondicionado (rejillas, ductos y equipos), construir el cielo raso con los niveles y distancias ideales o propuestos o construirlo con base a los acuerdos con los componentes eléctricos, de comunicaciones y de aires acondicionados, decisión que se tomará en obra mancomunadamente. Este replanteo y nivelación no tendrá pago por aparte y lo debe contemplar el Contratista en cada uno de los ítems de su propuesta o en los costos indirectos.

Se debe tener en cuenta que las medidas y distancias son aproximadas y se debe rectificar en obra por el contratista. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

7.14 Suministro e instalación de cortinas enrollables tipo Solar Screen 3%:

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de cortinas enrollables micro perforadas tipo “Solar Screen” para ser instaladas en las ventanas de las áreas a intervenir de acuerdo con las dimensiones de cada una de ellas o en las áreas que defina la supervisión del contrato y según las siguientes características:

Cortina enrollable micro perforada ‘solar screen 3’ [co-ss3] hunter douglas, alfa o equivalente.

A.	Características de la tela

· Tela uniforme y sin pliegues.
· Composición: Fibra de vidrio al 29% y Policloruro de vinilo (PVC) al 71%
· Peso: 365 g/m2 y Calibre: 0.42 mm.
· Retardante al fuego bajo norma NFPA 701-2004 TM#1.
· Resistencia antibacterial: la tela debe estar esterilizada contra virus, hongos, y bacterias.
· Acabado de color debe permitir una relación visual clara con el exterior y evitar tanto la sobre - exposición lumínica y como reflejos al interior del espacio. (Deberá ser aprobado previamente por la supervisión del contrato).
· Base invisible en aluminio extruido color blanco, con tapas laterales poliméricas.

B.	Impacto al medio ambiente

· En caso de incineración la tela debe tener una emisión baja de gases tóxicos.
· Debe estar libre de sustancias tales como formaldehidos, compuestos bromados (PBB, PBDE).
· En su composición no debe contener metales pesados, ni olores fuertes ni tóxicos que puedan perjudicar la salud humana.

C.	Porcentajes y coeficientes de funcionamiento

· Factor de apertura: 3%
· Transmisión solar: 21-23%
· Reflexión solar: 60-65%
· Absorción solar: 12-19%
· Confort visual: 18-22%
· Coeficiente de Protección Solar: 0.42-0.45
· Bloqueo rayos UV: 97%

D.	Instalación y mecanismos

· Debe instalarse mediante anclajes idóneos para su correcto funcionamiento tales como soportes en acero con sus respectivos tornillos y cubiertas plásticas.
· Debe enrollarse sobre un tubular metálico de diámetro 1.5’’ (38 mm)
· Mecanismo de operación mediante sistema de control manual operado por cadena plástica.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

8. [bookmark: _Hlk57471878]Preliminares Instalaciones Eléctrica
9. Tablero General De Distribución Y Acometida Principal
10. Bandeja Portacable
11. Tendido De Tubería Conduit Emt
12. Adecuación De Acometidas Parciales
13. Instalación De Tableros Eléctricos Y Protecciones
14. Adecuación Sistema De Alumbrado Interior
15. Adecuación De Interruptores
16. Retiro Y Disposición Final De Ups Existente
17. Tramites Codensa Aumento De Carga (Proyecto Serie 4)


GENERALIDADES INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Para la construcción y montaje se aplicarán las Norma ICONTEC NTC-2050 Código Eléctrico Colombiano, El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE, las recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar y recomendaciones indicadas en esta especificación. Todos los materiales utilizados para la construcción de las instalaciones eléctricas deben tener y se requiere adjuntar la respectiva certificación y/o homologación RETIE de Materiales.

El contratista deberá suministrar toda la mano de obra (Supervisión por ingeniero electricista y técnicos electricistas con experiencia en instalaciones eléctricas internas en baja tensión y redes de cableado UTP), materiales, equipo eléctrico, herramientas y equipo para montaje, que le permitan instalar todos los equipos y materiales eléctricos y en general ejecutar todas las obras requeridas de acuerdo con lo indicado en los planos y estas especificaciones.

Los planos muestran la ubicación de los equipos, tableros, tomas, luminarias, las rutas de bancos de ductos, canaletas y bandejas porta cables y las acometidas parciales de baja tensión. Al inicio de la obra se deberá hacer el replanteo de todos los trabajos incluidos en el alcance del proyecto, con el fin de verificar dichas rutas o recorridos.

El Contratista deberá mantener permanentemente en la obra un juego de planos eléctricos que utilizará exclusivamente para consignar en ellos toda reforma que se presente por cambios en las rutas de los ductos u otros cambios necesarios, bien sea por cambio arquitectónico o para acomodarse a la estructura. Al final de la obra deberán suministrar planos actualizados según de la obra ejecutada.

La FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN entregará copia de los planos preliminares elaborados para la realización del proyecto eléctrico y el Contratista se compromete a realizar las modificaciones de dichos planos para entregar al final de la obra planos record de lo construido.

El Contratista deberá informarse de las instrucciones de los fabricantes de los equipos, con el fin de conocer los cuidados especiales requeridos en el manejo e instalación de los mismos. Estos deberán ser cuidadosamente nivelados, alineados y ajustados para una operación adecuada. Cuando los detalles de los soportes no estén mostrados en los planos, estos deberán adecuarse para el tamaño y el tipo de equipo a ser soportado.

Después de la instalación, todas las partes deberán ser inspeccionadas y probadas y certificadas para su correcta operación y ajuste mecánico; de acuerdo a lo especificado en el RETIE.

Todo el equipo deberá dejarse en óptimas condiciones de limpieza, igualmente las áreas de trabajo deben quedar libres de sobrantes.

ALCANCE

El alcance del proyecto considera el suministro de materiales, transporte al sitio de la obra, instalación de los mismos, pruebas y puesta en servicio de los equipos para desarrollar todas las actividades que integran el proyecto para las Sedes del Banco Mercantil de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ubicadas en Bogotá D.C.

PRELIMINARES

Regata tubería eléctrica piso, pared o techo 
 
Proceso:
 
Este ítem se refiere a realizar con pulidora regatas para la instalación de tuberías tanto hidráulicas, sanitarias y eléctricas en la placa de contrapiso y muros existentes.  

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

Desmonte de lámparas y balas 
 
Proceso: 
 
Este ítem se refiere al desmonte de lámparas fluorescentes y balas instaladas en el área que se pretende remodelar. Incluye desconexión y retiro del cableado eléctrico y el retiro de escombros y resane de puntos. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
 
Desmonte de salida eléctrica de alumbrado y tomas
 
Proceso: 
 
Se refiere este ítem al sellamiento, desmonte y/o cancelación las salidas eléctricas de alumbrado y tomas sobre techo y paredes, incluye retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos eléctricos, cableado y accesorios desde los tableros generales ubicados en los sitios que indiquen los planos arquitectónicos o el supervisor. 
 
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente. 
 
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el Interventor debidamente ordenados e inventariados. 
 
Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo interno dentro de la obra.  
 
Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
 
Retiro de cableado UTP y eléctrico 
 
Proceso: 
 
Comprende el desmonte y retiro de las canaletas de conducción eléctrica de la red lógica que se encuentran en las oficinas y áreas a remodelar, para lo cual previamente debe haberse realizado el desmonte de los puntos eléctricos según lo indicado para esa actividad. 
 
Las superficies de las que se desmonten las canaletas deberán quedar listas para la aplicación de pintura tipo vinilo a dos manos. Es decir, deberán contemplarse los resanes y reparaciones a que haya lugar con motivo del desmonte de las canaletas. 
 
Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor lo determinen y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) de circuito (UTP, F, N y T) retirado, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Desmonte de salidas de voz y datos 
Desmonte de salidas normales y reguladas 
 
Proceso: 
 
Se refiere este ítem al sellamiento, desmonte y/o cancelación las salidas eléctricas normales y reguladas como las salidas de voz y datos incluye retiro de cableado existentes de las áreas a remodelar; desmontando tomas, circuitos eléctricos, cableado y accesorios desde los tableros generales y racks ubicados en los sitios que indiquen los planos arquitectónicos o el supervisor. 
 
Se debe tener especial cuidado en la remoción de los elementos que puedan ser reutilizados y almacenarlos en forma adecuada para que no sufran daños, conservándolos y protegiéndolos con el fin de que puedan ser reinstalados o reubicados posteriormente. 
 
Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el Interventor debidamente ordenados e inventariados. Se debe incluir dentro de estos ítems el costo de acarreo interno dentro de la obra.  
 
Aquellos elementos que vayan a ser desechados, deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
 
Suministro e instalación de extractor de aire 10” 
 
Proceso: 
 
Este ítem se refiere al suministro e instalación de extractores de aire en las áreas que se van a intervenir, previa aprobación del interventor. Debido a que los extractores de aire son productos eléctricos, se instalan en forma directa a la toma de corriente e, idealmente, esta labor debe ser realizada por un electricista experto para evitar accidentes a las personas y daños en el aparato. Los extractores de aire requieren poco mantenimiento. Una limpieza de la rejilla puede ser deseable desde un punto de vista de la apariencia, pero no se necesita un cuidado formal del motor o de sus piezas. En el manual, además, se detalla la manera correcta de realizar la mantención. 
El contratista tendrá cuidado en instalar los extractores conforme a las indicaciones que aparecen en los catálogos de los fabricantes empleando para ello personal experto en la materia. Se deben tener en cuenta todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato 
  
Suministro e instalación de ducto para aire de 10” 
 
Proceso: 
 
Este ítem se refiere a la instalación de ductos en lámina galvanizada de mínimo calibre 26 con anclajes envolventes descolgados de techo. Los soportes para el sistema de ductos constaran de chazos metálicos expansivos, varillas roscadas, tuercas, arandelas, rieles estructurales y accesorios de ensamble, fijación y soporte.  
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato  
 
Caja de Inspección 60X60 cms en ladrillo debidamente pañetada, con cañuelas y tapa en concreto reforzado 
 
Proceso: 
 
Comprende el suministro de materiales, equipo y construcción de los elementos siguientes: Una capa de material seleccionado -recebo compactado-, no menor a 20cm como elemento de soporte, sobre esta capa, se fundirá una base de concreto de 2.500psi, reforzada con una malla electro soldada 150X150X4.5 mm o similar. El espesor de esta base puede variar de 5 a 7cm, de acuerdo a los planos, o al criterio de la Interventoría. Las paredes se construirán con ladrillo recocido, pegado con mortero impermeabilizado 1:4, y se pañetarán interiormente con mortero impermeabilizado 1:3. Sobre la base de la caja se fundirán las cañuelas en concreto simple, afinado con llana metálica, pendientando a un 5% en dirección del flujo y a una profundidad igual al tercio diámetro del tubo de salida. Las cotas de clave y/o bateas, serán las que aparecen en planos constructivos. Si no existieren detalles, las cotas deberán ser definidas por la Interventoría. Una vez que las paredes de la caja alcancen la resistencia suficiente, el perímetro de la excavación se rellenará con recebo, compactado manualmente. Todas las cajas estarán provistas de una tapa de 8cm de espesor fabricada en concreto de 3.000psi, reforzada con acero de 60.000psi (3/8” de pulgada cada 15cm en ambas direcciones); tendrán marco en ángulo de 2”x2”x1/8” y contramarco en platina de ¼” de espesor. Adicionalmente deberán dotarse de argollas o manijas en varilla de ½” para su izaje. Todos los elementos metálicos serán tratados con dos manos de anticorrosivo. Todas las tapas deberán quedar a la vista y su cierre deberá ser completamente hermético, con el fin de evitar el paso de gases u olores desagradables a la superficie. Todas las entradas y salidas de los tubos serán perfectamente emboquilladas con mortero impermeabilizado 1:4. En los casos en los cuales las cajas de inspección o recolectoras reciban elementos diferentes a tubería circular, tales como cañuelas, cárcamos u otros, la manera de canalizar los flujos deberá consultarse a la Interventoría. Para el caso de ductos que llegan a las cajas de inspección o recolección, el Contratista deberá prever los pasos para los empates de las tuberías entrantes y salientes. El Interventor rechazará las cajas cuando el proceso constructivo no sea el adecuado. Igualmente, rechazará aquellas cuyos niveles de clave y batea no se ajusten estrictamente a las especificaciones o indicaciones de los planos o indicaciones de la interventoría. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES de cajas construidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

MATERIALES Y EQUIPOS A INSTALAR 
 
Los materiales y elementos que se usarán en las instalaciones eléctricas deberán ser nuevos, de la mejor calidad que exista en el mercado nacional; estar de acuerdo con los requisitos establecidos en las especificaciones y planos, y deberán ser aprobados por el Interventor y el Supervisor de la Obra antes de su instalación. Los materiales que resulten defectuosos o que se dañen durante el manejo o instalación, deberán ser remplazados por el CONTRATISTA, por su cuenta y a satisfacción del Interventor de la Obra. 
 
Todos los materiales utilizados para la construcción de las instalaciones eléctricas deben tener y se requiere adjuntar la respectiva certificación y/o homologación RETIE de materiales. 
 
TABLEROS E INTERRUPTORES DE AUTOMÁTICOS 
 
Los tableros de automáticos serán trifásicos, de 5 hilos, tensión de servicio hasta 240V, barraje de cobre rojo electrolítico con capacidad de hasta 225A continuos, con barra independiente para neutro, tierra y tierra aislada que permitan un contacto rígido y sin resistencia entre el barraje y los conductores de la acometida. Llevarán puerta con chapa plástica, cerradura y espacio para totalizador. 
 
La caja será independiente de la bandeja de soporte de automáticos y el barraje deberá permitir variación de apoyo entre estos dos elementos con el fin de poder ajustar los automáticos sobre la tapa del tablero. 
 
Los tableros tendrán el número de circuitos indicado en las especificaciones y/o planos. 
 
Los tableros deberán instalarse de tal forma que quede su parte inferior a 1.2 metros por encima del piso acabado. 
 
Todos los tableros eléctricos serán trifásicos, tendrán espacio para totalizador, barraje independiente de neutro y tierra. Se instalarán empotrados o sobrepuesto en muro, según indicación de los planos. 
 
El contratista debe dejar identificado los tableros de acuerdo a los circuitos usados. 
 
La derivación del tablero se debe ejecutar en forma ordenada y los conductores se derivarán en escuadra de tal forma que quede clara la trayectoria de todos los conductores y posteriormente se pueda retirar, arreglar o cambiar cualquiera de las conexiones de uno de los automáticos sin interferir el resto de las conexiones. 
 
Una vez que se ha terminado la derivación del tablero se deben revisar la totalidad de las conexiones y se apretarán los bornes de entrada, tornillos de derivación en cada uno de los automáticos, tornillos en el barraje de neutros y conexión de líneas de tierra. 
 
CONDUCTORES 
 
Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, tomacorrientes y acometidas, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99 de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 voltios tipo THHN/THWN 90°C y poseer certificación de conformidad RETIE. 
 
Los conductores de uso eléctrico instalados en tubería, canaleta y bandeja portacable, para el sistema de voltaje normal y regulado serán en todos los casos cables flexibles de siete (7) hilos. Los conductores instalados en tubería para alumbrado serán de un solo hilo. Los conductores del No. 8 AWG hasta el No. 2 AWG serán de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No. 4/0 serán de 19 hilos. 
 
Las puntas de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud (medio perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación del mismo. 
 
Conductores de neutro o tierra superior al No. 8 AWG deberán quedar claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. 
 
Identificación de conductores: 

Se deberán instalar marquillas de identificación tanto para los conductores utilizados para la conexión de los equipos. Cada cable de un conductor o multiconductor se deberá identificar en los extremos del mismo. 
 
La marquilla deberá ser del tipo indeleble, resistente a la humedad y el calor. Se deben identificar los circuitos de cada fase de alumbrado o fuerza en el siguiente código de colores, cumpliendo con lo estipulado en el RETIE. 
 
· Rojo, Azul y Amarillo: Conexión para las fases R, S y T respectivamente. 
· Blanco: Para el neutro aterrizado. 
· Verde: Conexión de tierra (conductor para polarización de tomas y tierra de tableros). 
 
Empalmes, conectores y terminales 

Los cables para la alimentación de los equipos se deberán instalar en tramos continuos desde la salida de los tableros hasta las cajas de conexión de los mismos. No se permitirán empalmes intermedios dentro de los ductos, se usarán cajas de empalme o elementos apropiados y normalizados. 
 
Todas las conexiones a elementos de salida deben quedar sólidamente fijadas con los tornillos bien apretados, los conectores no deben quedar haciendo fuerza sobre los puntos de conexión. 
 
Todos los cables deberán ser conectados a los equipos y/o borneras por medio de terminales apropiadas para los equipos y tipo de conductores. La instalación de los terminales se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más recientes y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Se deberá usar las herramientas apropiadas para la fijación de los terminales. 
 
Los cables se halarán dentro de los ductos por medio de sonda metálica. Los carretes y rollos se localizarán de tal forma que los cables se puedan introducir en los conductos lo más directamente posible con un mínimo de cambios de dirección y de curvas. 
 
Se colocarán dispositivos de protección en los extremos de los conductos para evitar daños en los aislamientos de los conductores. Los conductores que vayan a instalarse en un mismo ducto se halarán simultáneamente dentro de él. 
 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante para halar los cables, se deberá utilizar un lubricante apropiado que no deteriore el aislamiento como la ESTEATITA en polvo o el POLYWATER. 
 
SALIDA ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT A LA VISTA 
 
Todas las instalaciones eléctricas a la vista y por techos con estructura especial se deberán realizar con tubería conduit metálica EMT, utilizando uniones, cajas, conduletas y accesorios de fijación diseñados para este fin. En algunos casos en el momento de la construcción se podrá determinar si se realiza otro sistema. 
 
Se deberá suministrar, instalar y probar todos los conduit, cajas de empalmes, cajas de conexiones, cables y aparatos, como se indica en los planos, incluyendo todos los accesorios como codos, uniones, terminales, adaptadores, grapas y soportes y demás accesorios requeridos para la correcta operación de los equipos a alimentar. 
 
Los tubos no presentarán venas, rebabas o rugosidades internas que puedan dañar los aislamientos del cableado. Todos los tubos estarán debidamente contramarcados con el logotipo o nombre del fabricante. 
 
Todos los extremos de los conduit se taparán inmediatamente después de instalados. Se deberá evitar que se aloje yeso, cemento o basura en los conduit. La tapa o tapones se conservarán en su lugar hasta cuando se haga la instalación de los cables. No se deberán instalar conduit aplastados o deformados. 
La ductería para acometidas y circuitos deberá contar con aprobación RETIE y se deberá instalar según las normas de construcción. 
 
CAJAS PARA SALIDAS 
 
Todas las cajas para las instalaciones eléctricas serán de los siguientes tipos: 
 
· Cajas metálicas de 4” x 4” (Cuadrada. Ref. 2400) para todos los interruptores y tomas a las que llegan más de dos tubos y que no estén incluidos en el caso anterior; con su correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente tapa. 
 
· Cajas metálicas octogonales de 4” para todas las salidas de lámparas, bien sea en el techo o en muro, a excepción de los sitios donde figure tubería de ¾” o 1”, los cuales llevarán cajas cuadradas Ref. 2400. 
 
· Cajas de 2”x 4” (Rectangular. Ref. 5800) para las salidas de tomas monofásicas, interruptores sencillos, siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de ½” de diámetro. 
 
TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC 
 
Consiste en el suministro e instalación de tuberías conduit PVC para la conducción subterránea de las acometidas parciales de los tableros de distribución. Además, se deberá instalar en las canalizaciones subterráneas del alumbrado exterior.  
 
La tubería PVC cumplirá con la NORMA ICONTEC 979 de características similares a las fabricadas por PAVCO, para instalación subterránea y en muro, de acuerdo con los diámetros especificados para todos los circuitos de alumbrado, tomacorrientes, acometidas, etc. Estas tuberías serán de los diámetros especificados en los planos. 

Un tramo de tubería entre salida y salida, salida y accesorio ó accesorio no contendrá más curvas que el equivalente a cuatro ángulos rectos (360 grados) para distancias hasta de 45m (para distancias intermedias se calcula proporcionalmente).  Las curvas solo podrán ser accesorios de la misma calidad y especificación de la tubería. No se aceptarán curvas hechas en la obra. 
 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, ésta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 
 
Las curvas solo podrán ser accesorios de la misma calidad y especificación de la tubería. No se aceptarán curvas hechas en la obra. 
 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, ésta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 
 
Los tubos superiores a Ø1” se fijarán con contratuerca interior y exterior y boquilla en la parte interior. 
 
La tubería de PVC se fijará a las cajas por medio de adaptadores terminales con contratuerca de tal forma que garanticen una buena fijación mecánica. 
 
Toda la tubería incrustada superior a Ø1” se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura o en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo. 
 
Las tuberías de PVC llevarán un conductor de tierra desnudo o aislado del calibre determinado en las notas del plano, el cual debe quedar firmemente unido a todas las cajas, tableros y aparatos. La línea de tierra deberá ser continua a lo largo de toda la tubería. 
 
Toda la tubería deberá estar libre de defectos superficiales interiores y exteriores, y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme y se deberá suministrar con todos los elementos de unión y pegantes adecuados. 
 
La tubería deberá ser suministrada por el Contratista en tramos de tres metros de longitud, incluyendo todos los accesorios de instalación adecuados. Todos los tubos deberán llevar impreso el nombre del fabricante, país de origen, la Certificación de RETIE y la norma ICONTEC que están cumpliendo. 
 
TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 
 
Para la protección de los conductores en las instalaciones eléctricas expuestas, especialmente el cableado de las acometidas parciales de los tableros de distribución y circuitos alimentadores de los equipos de aire acondicionado, se deberá utilizar tubería EMT. La tubería deberá cumplir con lo exigido por la norma NTC-105.  
También se instalará en muros de las áreas de oficinas para la ubicación de puntos de la red de voltaje normal, voltaje regulado y puntos lógicos de voz y datos. 
 
Las curvas solo podrán ser accesorios de la misma calidad y especificación de la tubería. No se aceptarán curvas hechas en la obra. Para cambios de dirección suave, se utilizarán las herramientas adecuadas con el fin de no deformar el diámetro de la tubería. 
 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, ésta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 
 
Toda la tubería que corre a la vista se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes del edificio. 
 
Toda la tubería se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura, en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo. 
 
Los ductos horizontales y verticales, a la vista, serán fijados en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET. En general la fijación de las tuberías se debe hacer de acuerdo con lo indicado en la norma ICONTEC 2050 artículos 342, 345, 346, 347 y 348. 
 
Toda la tubería deberá estar libre de defectos superficiales interiores y exteriores, y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme y se deberá suministrar con todos los elementos de unión adecuados. 
 
La tubería deberá ser suministrada por el Contratista en tramos de tres metros de longitud, incluyendo todos los accesorios de instalación adecuados. Todos los tubos deberán llevar impreso el nombre del fabricante, país de origen y la Certificación de RETIE y la norma ICONTEC que están cumpliendo. 
 
ELABORACIÓN DE PLANOS ELÉCTRICOS 
 
El Contratista deberá realizar la actualización del sistema eléctrico de toda la edificación conforme lo construido “AS BUILD”, incluyendo circuitos de alumbrado, tomas de servicio sobre muros, circuitos especiales y la red de voltaje normal y regulado construida. Se deberá realizar la entrega de los planos eléctricos debidamente actualizados de acuerdo a la distribución final de las instalaciones, incluyendo cuadros de cargas y diagrama unifilar. Deberán estar elaborados en AutoCAD y realizar entrega de copia impresa y en medio magnética. 

Certificación RETIE del proyecto: 

Para la entrega de los trabajos, el Contratista deberá presentar la Certificación RETIE de todas las instalaciones eléctricas. La certificación RETIE tendrá cobertura de los Procesos de Transformación y Distribución y Uso Final de la Energía Eléctrica. La certificación deberá ser expedida por el CIDET o una entidad acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
CABLEADO ESTRUCTURADO - RED LOGICA DE VOZ Y DATOS 
 
A continuación, se describen las especificaciones características técnicas que deberá seguir el Contratista para el suministro del cableado estructurado de la red de voz y datos y la red eléctrica de voltaje normal y regulado de las cargas sensibles:  
 
INSTALACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación de gabinetes metálico para el control de los circuitos de distribución de los tomacorrientes de la red de voltaje normal y regulado en los puestos de trabajo y puntos de impresión. Los tableros eléctricos serán de la Referencia TWC-24M de LUMINEX, Legrand. Con puerta, chapa plástica, cerradura y espacio para totalizador; llevaran barraje individual de neutro y tierra, y de la cantidad de circuitos indicada en las especificaciones y cantidades de obra. 
Los tableros deberán ser diseñados, fabricados y probados de acuerdo con la sección 373 y 384 del Código Eléctrico Nacional –Normas ICONTEC 2050 y con la norma NTC 3475. Todos con puerta, chapa plástica, cerradura y espacio para totalizador; llevaran barraje individual de neutro y tierra. Los Tableros para la red de voltaje regulado llevaran adicionalmente barra para tierra aislada. 
 
En cada uno de los gabinetes y/o tableros eléctricos se instalará la totalidad de los interruptores automáticos Lúminex o similar y cumplirán con la norma NTC-2116 (interruptores para protección contra sobrecorriente en instalaciones domésticas y similares), serán de la siguiente referencia:  
 
· Los totalizadores de los tableros serán tripolares de las capacidades según cuadros de cargas, 25 kA a 240V. Referencia DPX-U, de caja moldeada, Regulable de 40 a 400A tipo Legrand o similares. 
· Todos los cortacircuitos serán termomagnéticos automáticos monopolares, 10kA a 120/240V, enchufables. Referencia Safic DSE-1020, corriente nominal 20 A. 
 
Cableado de tableros: 

Las puntas de cables que entran al tablero se dejaran de suficiente longitud (perímetro de la caja), con el fin que permita una correcta derivación del mismo. 

Balance de carga: 

El balance de carga comprende el ajuste de los distintos circuitos para que las diferencias de las corrientes de línea no superen el 10% entre cualquiera de ellas. 
 
El contratista debe asignar cargas a cada circuito de forma tal que se pueda garantizar que no habrá corrientes circulantes por el neutro que descompensen el sistema. 
 
Para lograr eliminar el desbalance, de ser necesario se procederá a descablear y cablear algunos circuitos para quitar carga de uno y pasarla a otro o viceversa. Para ello el oferente debe incluir el cable necesario para lograr el correcto balance de las cargas en todos y cada uno de los tableros de distribución. 
 
Después de efectuado el balance de carga se deben hacer mediciones en cada tablero de distribución para corroborar los resultados de ésta actividad y verificar que la totalidad de las salidas y circuitos quedan funcionando correctamente. 

CABLEADO RED DE VOLTAJE NORMAL Y REGULADO 
 
Bandeja Portacables Metálica – Tipo escalera 40x10 cm: 

Esta actividad consiste en la instalación de bandejas portacables tipo escalera de 40x10x240cm, sin tapa, para las rutas del cableado de la red e voz y datos y red eléctrica en cada una de las áreas a intervenir. Las bandejas estarán conformadas en lámina galvanizada calibre 16; dentro del metro lineal de instalación se debe considerar la incidencia de codos, giros, uniones, soportes y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas de las bandejas. La bandeja de será utilizada para el cableado de comunicaciones y red eléctrica. 
 
Toda la bandeja portacables metálica, en todo su recorrido irán aterrizadas mediante un conductor de cobre desnudo de calibre mínimo #8 AWG, según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante una terminal de compresión. Este conductor partirá desde el barraje de tierra. 
 
El soporte para el sistema de bandeja porta cables constara de chazos metálicos expansivos, varillas roscadas, tuercas, arandelas, rieles estructurales y accesorios de ensamble, fijación y soporte. Los únicos elementos que podrán ser de marca diferentes son los tornillos, tuercas, arandela, chazos y varillas roscadas. 
 
Los cables tendidos en la bandeja portacable deberán quedar asegurados mediante el uso de amarres plásticos o cinta velcro, manteniendo en todo su recorrido la separación de los cables de la red de voz y datos de los eléctricos. 
 
Bandeja Portacable Cablofil CF54: 

Esta actividad consiste en la instalación de bandejas portacables tipo CF54, para la conducción del cableado de la red de voz y datos y la red eléctrica en cada una de las áreas a intervenir. Las bandejas estarán conformadas en lámina galvanizada calibre 16; dentro del metro lineal de instalación se debe considerar la incidencia de accesorios. La bandeja de será utilizada para el cableado de comunicaciones y red eléctrica. 
 
La Bandeja Cablofil en todo su recorrido irá aterrizada mediante un conductor de Cobre desnudo de calibre mínimo #8 AWG, según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante una terminal de compresión. Este conductor partirá desde el barraje de tierra del Tablero General de Distribución o Barraje equipotencial. 
 
El soporte para el sistema de bandeja porta cables constara de chazos metálicos expansivos, varillas roscadas, tuercas, arandelas, rieles estructurales y accesorios de ensamble, fijación y soporte. Los únicos elementos que podrán ser de marca diferentes son los tornillos, tuercas, arandela, chazos y varillas roscadas. 
 
Los cables tendidos en la bandeja portacable Cablofil deberán quedar asegurados mediante el uso de amarres plásticos o cinta velcro, manteniendo en todo su recorrido la separación de los cables de la red de voz y datos de los eléctricos. 
 
Canaleta metálica 15x5x240 cm: 

La canaleta deberá ser fabricada en lámina Cold Rolled calibre 22, dimensiones 15x5x240cm, con tapa, tornillo el cual será tipo auto perforante, del mismo color de la canaleta; dividida en dos compartimientos de 7/5, inferior para salidas eléctricas 120V y superior para las comunicaciones (teléfonos, datos, TV) respectivamente. El acabado será en pintura electrostática color blanco. Para instalación sobre muros. 
 
La canaleta metálica en todo su recorrido irá aterrizada mediante un conductor de Cobre desnudo de calibre mínimo #12 AWG, según la norma, el cual se conectará físicamente en cada tramo o fracción del mismo mediante un perno. Este conductor partirá desde el barraje de tierra del Tablero General de Distribución o Barraje equipotencial. 
 
La tapa servirá de soporte de las tomas eléctricas y de comunicaciones, el acople del cuerpo de la canaleta a la tapa será con tornillos auto perforantes, y en los sitios donde se instalan las tomas, también estarán atornillados a la canaleta, para resistir la tensión al desconectar las tomas eléctricas. La canaleta estará pintada al horno con pintura electrostática y el color será establecido en obra. 
 
La tapa vendrá por secciones modulares de 1.0m (simple tapa), y sección de 0.4m (tapa troquelada para dos puntos eléctricos normal y regulado y uno para red lógica de voz y datos). 
 
La lámina intermedia que separa los dos compartimientos, podrá ser en calibre 20. Y en la circunstancia donde la red de 120V, por efecto de las tomas interfiera con la red de comunicaciones, se adicionarán unos puentes metálicos que le den continuidad metálica al separador en todos los sitios de las tomas. 
 
Las canaletas deben ser continuas entre muros, lo que significa que en los casos en que se quiera atravesar paredes, se deberá perforar completamente la pared atravesándola con las canaletas y/o bandejas. Una vez instalada la canaleta y/o las bandejas se debe realizar los resanes y acabados de muros. 
 
La canaleta se debe fijar con chazos y tornillos cuando se trate de pared o chazos tipo mariposa cuando se trate de drywall. Todos los cortes se deben garantizar libres de rebaba que puedan ocasionar daños en los conductores. Los tramos de las tapas deberán ser de 2,40 metros de longitud, excepto en los casos en donde sea estrictamente necesario cortarlas. 
 
Se deben incluir las tapas troqueladas para la conexión de salidas eléctricas y de voz y datos. Las tapas troqueladas se ubicarán de acuerdo a lo registrado en los planos. 
 
Dentro del ml de instalación de canaleta, se deben considerar la incidencia de codos, uniones, acoples y accesorios que deberán tener las mismas características constructivas de la canaleta. 
 
Los cables tendidos en la canaleta perimetral deberán quedar asegurados mediante el uso de amarres plásticos o cinta velcro, manteniendo en todo su recorrido la separación de los cables de la red de voz y datos de los eléctricos. 
 
Conductores Red Eléctrica: 

Los conductores de uso eléctrico instalados en bandeja portacable, canaleta y/o tubería para los tomacorrientes del sistema de voltaje normal y regulado serán en todos los casos cables trenzados flexibles de siete (7) hilos, de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600V tipo THHN/THWN 90°C, 3#12 AWG; El conductor debe contar con certificado de conformidad RETIE. 
 
Todas las derivaciones o empalmes de los conductores deberán quedar entre las cajas de salida o de paso y en ningún caso dentro de los tubos.  Entre caja y caja los conductores serán tramos continuos, no se aceptan uniones intermedias ni empalmes dentro de las cajas de paso aun estando tendido el cable en la bandeja 
 
En todas las cajas deben dejarse por lo menos 20 cm para las conexiones de los aparatos correspondientes. 
 
Las puntas de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud (medio perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación del mismo. 
 
Para la identificación de los diferentes circuitos se debe cumplir con lo indicado en la Tabla 6.5 del RETIE, Resolución 90708 del 30 de agosto de 2013. Para el caso específico de sistemas a 208/120V, los colores a utilizar serán los siguientes: 
 
Neutro: 	Debe ser en toda su extensión blanco. 
Tierra de protección:	Desnudo o con aislamiento verde. 
Tierra aislada:	Color verde o verde/amarillo. 
Fases e Interrumpidos:	      Colores diferentes a los anteriores. 
 
En toda la red regulada se utilizará adicional a la tierra de continuidad una tierra aislada, que será color verde el aislamiento. 
 
Tomacorrientes: 

Los tomacorrientes para la red de voltaje regulado serán dobles, cumplir la Norma NEMA 5-15R, 8280-IGO trifilares, polo plano, con tapa naranja, polo a tierra aislado identificado mediante un triángulo visible, con una capacidad de 15A, 125V, grado hospitalario, con terminales de tornillos apropiados para recibir alambre o cable número 12 y 10, se instalarán en posición horizontal cuando sea en pared o en canaleta. Deberán ser listados UL, deberá anexarse la certificación RETIE que aplique. 
 
Tomacorrientes de uso general y de voltaje normal deben cumplir la Norma NEMA 5-15R, 8280-IGW trifilares dobles, trifilares, polo plano y polo a tierra, tapa blanca, polo a tierra aislado, con una capacidad de 15A, 125V, grado hospitalario, con terminales de tornillos apropiados para recibir alambre o cable número 12 y 10, se instalarán en posición horizontal cuando sea en pared o en canaleta.  Deberán ser listados UL, deberá anexarse la certificación RETIE que aplique, el color se definirá en la obra. 
 
Los tomacorrientes del sistema regulados llevarán adicionalmente tierra aislada. 
 
Requerimientos Básicos: 

Los cables de toma corrientes serán totalmente identificados dentro de los tableros de distribución con los números de circuitos indicados en los planos; teniendo en cuenta que las etiquetas o rótulos utilizados sean aislantes 
 
Toda punta de cable o empalme llevará terminales o conectores apropiados para el número y calibre de los conductores. 
 
La instalación de todos los conductores del sistema eléctrico, debe hacerse utilizando ductería EMT necesaria, buscando mantener condiciones de estética. 
Los tubos deben ser colocados debidamente en muros, techos y pisos, las regatas, resanes y acabados, dejando techos, muros en su estado original. Los accesorios de empalme deben contar con todos sus accesorios de anclaje y cajas de paso. 

Cada circuito eléctrico deberá estar conformado por un número máximo de 4 tomas reguladas o 4 tomas normales, sólo en caso de un punto final se aceptará hasta un máximo de 5 tomas. Un circuito debe constar de: 
 
· Interruptor mono polar 20A 
· 4 Tomas reguladas / 4 tomas Normales (No reguladas). 
· La fase, neutro y tierra deben ser independientes para cada circuito. 
 
Se deberá entregar a la Supervisión del Contrato, planos actualizados de las redes lógicas y eléctricas tanto en papel como en formato digital (AutoCAD versión 2010 mínimo). 
 
Salida especial para impresoras, hornos microondas y tomas de servicio: 

Suministro e instalación de salida especial para impresoras, hornos microondas y tomas de servicios con tomacorriente doble normal a 120V con polo a tierra. Ref. LEVITON o similares, grado hospitalario, blanca, 8280IGW, 20A, 125V, NEMA 5-20R. Incluye cableado de circuito exclusivo para cada salida en cable trenzado 7 hilos de Cu THWN 3#12 AWG, tornillos. Instaladas sobre canaletas y muros en los sitios de oficinas según indicación de los planos eléctricos. 
 
CABLEADO RED LOGICA DE VOZ Y DATOS 
 
Para asegurar una alta calidad de transmisión y un desempeño futuro confiable de las redes, todos los elementos de cableado (elementos pasivos) deben estar certificados por la casa matriz. Se deben anexar las certificaciones, catálogos, brochures o documentación que se considere necesaria para sustentar que lo ofrecido cumple con lo exigido por la categoría 6A, en idioma español, preferiblemente. 
 
Los elementos de cableado estructurado que conformarán el canal de comunicación deberán ser de una única marca producidos o fabricados por un único fabricante de manera que se asegure la total compatibilidad electrónica entre los elementos de cableado y se prevengan degradaciones en el desempeño de la red. Entiéndase como elementos del canal de comunicaciones al conjunto de todos los componentes que se utilizan en la construcción de la red tales como: 
 
· Cable F/UTP blindado 
· Patch Cord de Puesto de Trabajo Categoría 6A. 
· Salida Jack o Information Outlet, Categoría mínima 6A. 
· Tapa en el Puesto de Trabajo – Faceplate. 
· Páneles de Conexión - Patch Panel. 
· Patch Cord de Administración Categoría 6A. 
 
Cableado F/UTP – Categoría 6A: 

Esta actividad consiste en el suministro e instalación del cableado para la red lógica de computadores y de voz, en cable de cobre en par trenzado blindado (F/UTP) Categoría 6A, para transmisión en 10 Gbps, de características definidas por la norma ANSI/TIA-568-C.2. Este cable será de 4 pares de cobre calibre 24 AWG y debe cumplir con los requerimientos de transmisión especificados para la Categoría 6A. 
 
La distribución de cableado desde el rack de comunicaciones hasta la salida de información se hará a través de bandeja portacables aéreas, tubería metálica, corazas tipo americano y zócalo en canaleta metálica o a través del zócalo en la división modular. 
 
Todo el cableado estará identificado de acuerdo con la recomendación indicada en el estándar EIA/TIA 606A de forma tal que facilite la administración posterior del sistema. 
 
Se marcarán cables, tomas, patch panels, racks, patch cords y demás elementos de la red. El proponente deberá indicar claramente para cada elemento, el tipo de marcación, material y fijación a utilizar. 
 
Toma doble para Voz y Datos: 

Las salidas de la red lógica de comunicaciones, serán con toma doble tipo RJ-45, Categoría 6A. El cableado de voz y de datos será en dos (2) cables blindados F/UTP de cuatro pares Categoría 6A, directo desde la salida hasta los distribuidores (Rack) del Centro de Cableado. 

Se deben suministrar tomas dobles con todos sus componentes, placas de pared o face plate, terminal conector RJ-45, hembra, de 8 pines. La salida del mismo, deberá asegurar la curvatura mínima sin maltrato del cable, ya sea con faceplate angulado, salida lateral del conductor o troquel externo angulado. El precio de la salida se debe considerar completa incluyendo los conectores Categoría 6A en el patch panel ubicado en el rack de comunicaciones. 
 
Todos los jacks modulares deben cumplir las siguientes especificaciones: ser sólido de metal moldeado para maximizar su desempeño EMC. No se aceptarán jacks plásticos metalizados o con cubiertas externas metálicas. 
 
Salidas para alimentar cajas de distribución de V/D ubicadas en los tramos de la canaleta metálica, bajan desde la bandeja portacable de techo hasta la caja por canaleta para cablear en forma independiente, las señales de voz y los datos. 
 
Administración: 

Se debe entregar la solución debidamente certificada en la categoría exigida (por cada punto) con mediciones de enlace permanente y de canal completo (incluye patch cords). El proponente deberá presentar a la FGN el certificado de calibración del equipo a utilizar, con fecha vigente del mismo. 
 
Documentación del proyecto:

· Se deberá entregar a la Fiscalía General de la Nación, planos actualizados de las redes lógicas y eléctricas tanto en papel como en formato digital (AutoCAD versión 2010). 
· Diagrama unifilar de las acometidas eléctricas. 
· Informe final del montaje, fotos del gabinete (Inicio y finalización), polo a tierra, tableros eléctricos, acometidas eléctricas y puestos de trabajo, fotos en medio digital y magnético de la adecuación física. 
 
Identificación:

· Todos los cables deberán tener en cada punta identificación de cada servicio, número del mismo de acuerdo a ANSI TIA EIA, la marquilla deberá garantizar una vida útil mínimo de 10 años. Según norma ANSI/TIA/EIA-606-A, normas de Administración de Infraestructura de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales. 
· El proponente deberá entregar el mapa de conexiones de cableado, en formato Excel, en donde esté claro, la conexión entre las salidas de datos y equipo activo, así mismo la conexión entre salida telefónica y su panel de conexión y número de extensión. 
 
Identificación del cableado:

Todos los cables deberán tener en cada punta identificación de cada servicio, número del mismo de acuerdo a ANSI TIA EIA, la marquilla deberá garantizar una vida útil mínimo de 10 años. 
 
Todos los patch cords deberán tener identificación en ambas puntas, ya sea con el número de servicio o un número consecutivo de acuerdo a ANSI TIA EIA, con el fin de identificar el patch cord con facilidad en el gabinete. No se permite marquillas tipo anillo o cualquiera que deforme la geometría del cable. 
 
El proponente deberá entregar el mapa de conexiones de cableado, en formato Excel, en donde registre en forma clara, la conexión entre las salidas de datos y equipo activo. Así mismo, la conexión entre salida telefónica y su panel de conexión y número de extensión. 
 
Certificación de la Red:

Las pruebas de certificación de la red lógica se deben realizar con base en las últimas actualizaciones del boletín técnico EIA/TIA TSB-67 y las recomendaciones y prácticas indicadas en el estándar TIA/EIA 568-B.1 acorde con los parámetros de transmisión requeridos, se deberá entregar un informe físico y en medio magnético de la certificación uno a uno de los puntos. Incluye patch cords. 
 
Los parámetros a verificar y entregar son: 
 
· Wire map 
· Longitud 
· Atenuación 
· Tiempo de propagación 
· Skew 
· NEXT (local y remoto) 
· PSNEXT 
· PSELFEXT 
· Pérdidas de retorno 
 
Adecuación sistema de alumbrado interior 
 
CONDUCTORES 
 
Los cables y alambres que se utilicen en las instalaciones de alumbrado, deberán ser de cobre rojo electrolítico 99% de pureza, temple suave y aislamiento termoplástico para 600 voltios tipo THHN/THWN 90°C y poseer certificación de conformidad RETIE. 
 
Los conductores de uso eléctrico instalados en tubería, canaleta y bandeja portacable, para el sistema de voltaje normal y regulado serán en todos los casos cables flexibles de siete (7) hilos. Los conductores instalados en tubería para alumbrado serán de un solo hilo. Los conductores del No. 8 AWG hasta el No. 2 AWG serán de 7 hilos, desde el calibre 1/0 hasta el No. 4/0 serán de 19 hilos. 
 
Las puntas de cables que entran al tablero se dejarán de suficiente longitud (medio perímetro de la caja), con el fin de que permita una correcta derivación del mismo. 
 
Conductores de neutro o tierra superior al No. 8 AWG deberán quedar claramente marcados en sus extremos y en todas las cajas de paso intermedias. 
 
Identificación de conductores: 

Se deberán instalar marquillas de identificación tanto para los conductores utilizados para la conexión de los equipos. Cada cable de un conductor o multiconductor se deberá identificar en los extremos del mismo. 
 
La marquilla deberá ser del tipo indeleble, resistente a la humedad y el calor. Se deben identificar los circuitos de cada fase de alumbrado o fuerza en el siguiente código de colores, cumpliendo con lo estipulado en el RETIE. 
 
· Rojo, Azul y Amarillo: Conexión para las fases R, S y T respectivamente. 
· Blanco: Para el neutro aterrizado. 
· Verde: Conexión de tierra (conductor para polarización de tomas y tierra de tableros). 
 
Empalmes, conectores y terminales 

Los cables para la alimentación de los equipos se deberán instalar en tramos continuos desde la salida de los tableros hasta las cajas de conexión de los mismos. No se permitirán empalmes intermedios dentro de los ductos, se usarán cajas de empalme o elementos apropiados y normalizados. 
 
Todas las conexiones a elementos de salida deben quedar sólidamente fijadas con los tornillos bien apretados, los conectores no deben quedar haciendo fuerza sobre los puntos de conexión. 
 
Todos los cables deberán ser conectados a los equipos y/o borneras por medio de terminales apropiadas para los equipos y tipo de conductores. La instalación de los terminales se deberá hacer de acuerdo con las prácticas más recientes y de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. Se deberá usar las herramientas apropiadas para la fijación de los terminales. 
 
Los cables se halarán dentro de los ductos por medio de sonda metálica. Los carretes y rollos se localizarán de tal forma que los cables se puedan introducir en los conductos lo más directamente posible con un mínimo de cambios de dirección y de curvas. 
 
Se colocarán dispositivos de protección en los extremos de los conductos para evitar daños en los aislamientos de los conductores. Los conductores que vayan a instalarse en un mismo ducto se halarán simultáneamente dentro de él. 
 
Durante el proceso de colocación de los conductores en la tubería, no se permitirá la utilización de aceite o grasa mineral como lubricante para halar los cables, se deberá utilizar un lubricante apropiado que no deteriore el aislamiento como la ESTEATITA en polvo o el POLYWATER. 
 
CAJAS PARA SALIDAS 
 
Todas las cajas para las instalaciones eléctricas serán de los siguientes tipos: 
 
· Cajas metálicas de 4” x 4” (Cuadrada. Ref. 2400) para todos los interruptores y tomas a las que llegan más de dos tubos; con su correspondiente suplemento, o para ser utilizado como caja de paso con su correspondiente tapa. 
 
· Cajas metálicas octogonales de 4” para todas las salidas de lámparas, bien sea en el techo o en muro, a excepción de los sitios donde figure tubería de ¾” o 1”, los cuales llevarán cajas cuadradas Ref. 2400. 
 
· Cajas de 2”x 4” (Rectangular. Ref. 5800) para las salidas de tomas monofásicas, interruptores sencillos, siempre y cuando no lleguen a la caja más de dos tubos de ½” de diámetro. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT EMT 
 
Para la protección de los conductores en las instalaciones eléctricas expuestas, especialmente el cableado de las acometidas parciales de los tableros de distribución y circuitos alimentadores de los equipos de aire acondicionado, se deberá utilizar tubería EMT. La tubería deberá cumplir con lo exigido por la norma NTC-105.  
 
También se instalará en muros de las áreas de oficinas para la ubicación de puntos de la red de voltaje normal, voltaje regulado y puntos lógicos de voz y datos. 
 
Las curvas solo podrán ser accesorios de la misma calidad y especificación de la tubería. No se aceptarán curvas hechas en la obra. Para cambios de dirección suave, se utilizarán las herramientas adecuadas con el fin de no deformar el diámetro de la tubería. 
 
Toda la tubería que llegue a los tableros y las cajas debe llegar en forma perpendicular y en ningún caso llegará en forma diagonal, ésta será prolongada exactamente lo necesario para instalar los elementos de fijación. 
 
Toda la tubería que corre a la vista se deberá instalar paralela o perpendicular a los ejes del edificio. 
 
Toda la tubería se deberá instalar paralela o perpendicular a la estructura, en ningún caso se permitirá el corte diagonal de las vigas y viguetas para el pase del tubo. 
 
Los ductos horizontales y verticales, a la vista, serán fijados en forma adecuada por medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación tipo RAMSET. En general la fijación de las tuberías se debe hacer de acuerdo con lo indicado en la norma ICONTEC 2050 artículos 342, 345, 346, 347 y 348. 
 
Toda la tubería deberá estar libre de defectos superficiales interiores y exteriores, y será recta a simple vista, de sección circular y espesor de pared uniforme y se deberá suministrar con todos los elementos de unión adecuados. 
La tubería deberá ser suministrada por el Contratista en tramos de tres metros de longitud, incluyendo todos los accesorios de instalación adecuados. Todos los tubos deberán llevar impreso el nombre del fabricante, país de origen y la Certificación de RETIE y la norma ICONTEC que están cumpliendo. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
ADECUACIÓN DE ALUMBRADO INTERIOR 
 
Se refiere a la adecuación del sistema alumbrado de las áreas de oficinas, salas técnicas y pasillos de la edificación. Se deberá realizar el desmonte de lámparas incandescentes, fluorescentes y Paneles Circulares LED de los bloques del inmueble para ser remplazadas por el nuevo sistema basado en Paneles tipo LED de 60x60 con el objeto de aumentar el nivel de iluminación de oficinas.  
 
Salida para lámpara: 

Suministro e instalación de salida para lámpara. Incluye tomacorriente doble con polo a tierra, caja metálica, cableado en alambre de cobre THWN #12 AWG, regata y tubo EMT de 3/4", tornillos y resanes. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Panel LED Circular de 18W: 

Consiste en el suministro e instalación de Panel Circular LED 18W en sitios donde figure bala, en los planos. El Contratista dejará su salida correctamente ubicada y centrada y en su trabajo debe incluir el afinado de los bordes en el cielo raso para la colocación de la luminaria.  
 
La luminaria circular LED, tipo bala, será de incrustar, fabricada en aluminio, aro blanco de 8” de diámetro; LED tipo 3014, temperatura del color no inferior a 5700ºK, flujo luminoso de 1200 lúmenes por lámpara, eficiencia 61 lm/W, rango de voltaje 100-240V, índice de reproducción del color del 70%, vida útil mínimo de 
35.000 horas, Material del difusor Policarbonato, Profundidad incrustar 25 mm. 
Certificaciones RETILAP, ROHS, vida útil mínimo de 35.000 horas, diámetro interno externo 20.3/22.5 cm. 
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Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Panel LED Cuadrado 60x60 de 45W: 

Estas se instalarán principalmente en las áreas de oficinas de los Bloques de Fiscalías y CTI. En algunos sitios se podrán definir según criterio de la Entidad. 
 
Las luminarias a instalar serán Panel LED de 60x60cm de incrustar, sobreponer o descolgar según sea el caso, chasis fabricado en aluminio, con pintura de color blanco; LED tipo 3014, temperatura del color no inferior a 5700ºK, flujo luminoso de 3200 lúmenes por lámpara, Driver externo rango de voltaje 100-220V, corriente constante 900 mA, índice de reproducción del color del 70%, vida útil mínimo de 35.000 horas, Material del difusor Policarbonato, Profundidad incrustar 11 mm. Certificaciones RETILAP, ROHS 
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Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

Lámpara LED de Emergencia: 

Corresponde al suministro e instalación de Lámparas de Emergencia, batería sellada y libre de mantenimiento tipo UPS, autonomía de 90 minutos; voltaje de operación 12 VDC; dos lámparas de 10W LED; sistema de protección y LED de indicación de funcionamiento. Incluye cableado para salida de toma corriente en alambre de cobre THWN #12 AWG, tornillos, fijación y resanes. 
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La lámpara será sometida a prueba para determinar el tiempo de duración de la carga de la batería. En caso de no cumplir lo especificado esta será rechazada y el Contratista se compromete a suministrar una nueva que cumpla los requerimientos establecidos en estas especificaciones técnicas. 
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 
 
Adecuación de interruptores de alumbrado 
 
Para lograr que algunas luces se manejen directamente desde las áreas que corresponden, el Contratista debe suministrar los materiales necesarios para adecuar el control de las mismas. 

Los interruptores sencillos serán de tipo de incrustar, apropiados para instalaciones con corriente alterna, con una capacidad de 10A, 250V, de contacto mantenido, dos posiciones (abierta cerrada), con terminales de tornillo apropiados para recibir alambre de cobre de calibres No. 12 y No. 14 AWG, con herrajes, tornillos y placa anterior. Nunca se conectarán al conductor neutro. 

Los interruptores dobles, triples y los conmutables deberán tener características similares a las anteriores, y según el Artículo 380-14 de la Norma NTC 2050. 

Los interruptores serán marca Lúminex, línea Kora, color a seleccionar, con piloto o de características similares. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UND) de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato. 

18. [bookmark: _Hlk57397389]Muros En Mármol
[bookmark: _Hlk57396418]
7. 
18.1 Restauración de Mármol Verde Alpe Italiano:

Proceso:

Este ítem se refiere al resane, restauración, Re emboquillado, pulido y brillado de Mármol Verde Alpe Italiano (Material Existente), Incluye material, manos de obra, andamios, elementos de seguridad, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


8. 
18.2 Restauración de Mármol Travertino Romano:

Proceso:

Este ítem se refiere al resane, restauración, Re emboquillado, pulido y brillado de Mármol Travertino Romano (Material Existente), Incluye material, manos de obra, andamios, elementos de seguridad, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57396754]
9. 
18.3 Suministro e Instalación de Láminas de Mármol Verde Alpe Italiano:

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e Instalación de piezas de mármol verde Alpe Italiano para reemplazar las piezas rotas, mesones de atención, espesor 20 mm 
Incluye el retiro de la pieza rota o en mal estado en los sitios en que se requiera que permita instalar la nueva pieza de mármol, material, manos de obra, andamios, elementos de seguridad, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57396869]
10. 
18.4 Suministro e Instalación de Láminas de Mármol Travertino Romano:

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e Instalación de piezas de mármol Travertino Romano para reemplazar las piezas rotas, y muros de los mesones de atención, espesor 20 mm 
Incluye el retiro de la pieza rota o en mal estado en los sitios en que se requiera que permita instalar la nueva pieza de mármol, material, manos de obra, andamios, elementos de seguridad, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

11. 
18.5 Suministro e Instalación de Mármol Crema Marfil Brillado en placas a medida de 0,90 x 0,60 mts, 20 mm espesor:

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro de Mármol Crema Marfil Brillado en placas a medida de 0,90 x 0,60 mts, 20 mm espesor, Demolición de material existente, alistado de piso en mortero 1:3.
Incluye el retiro del piso existente que permita instalar la nueva pieza de mármol, material, manos de obra, andamios, elementos de seguridad, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de escombros y sobrantes y todo lo necesario para su perfecta ejecución.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19. Redes Hidráulicas, Sanitarias, Gas Y Red Contra Incendio










19.1 Tubería Acometida en PVCP de 3/4”
19.2 Tubería Acometida en PVCP de 1”

Proceso:

Las tuberías para la red de presión, serán en PVCp (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos respectivos. Hay que evitar que la tubería se golpee al colocarlas pues los choques son perjudiciales (rotura, rasuras, abolladura, etc.)

Antes de que cualquier tubo sea colocado, será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. Ningún tubo ni otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcción podrá ser colocado.

Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo del tubo deberá mantenerse taponado siempre.

Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. El sistema para unir tubería PVC deberá estar basado en las recomendaciones del fabricante.

Las salidas para aparatos deben cerrarse con tapones hasta el momento en que vaya a efectuar la instalación del aparato correspondiente. El corte de tubería deberá hacerse de forma técnica, de tal manera que no se presenten desalineamientos en los puntos de empalmes y uniones.

A la tubería PVC PRESION se le realizara la prueba hidrostática, inyectando una presión de 100 libras por pulgada cuadrada, sostenida durante un periodo mínimo de cuatro horas, la cual deberá ser reciba por el interventor.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.











19.3 Tubería en PVCP de 1 1/2”
19.4 Tubería en PVCP de 2 1/2”

Proceso:

Las tuberías para la red de presión, serán en PVCp (cloruro de polivinilo) según se indique en los planos respectivos. Hay que evitar que la tubería se golpee al colocarlas pues los choques son perjudiciales (rotura, rasuras, abolladura, etc.)

Antes de que cualquier tubo sea colocado, será cuidadosamente inspeccionado en cuanto a defectos. Ningún tubo ni otro material que este rayado o que muestre defectos prohibidos por las especificaciones de construcción podrá ser colocado.

Los tubos, válvulas y demás accesorios deben ser cuidadosamente limpiados de cualquier materia extraña que pueda haberse introducido durante o antes de la colocación. Cada extremo del tubo deberá mantenerse taponado siempre.

Para el correcto empalme, las uniones de tubería y accesorios deberán sellarse con un pegante apropiado, que garantice el sello hermético de la misma. El sistema para unir tubería PVC deberá estar basado en las recomendaciones del fabricante.

Las salidas para aparatos deben cerrarse con tapones hasta el momento en que vaya a efectuar la instalación del aparato correspondiente. El corte de tubería deberá hacerse de forma técnica, de tal manera que no se presenten desalineamientos en los puntos de empalmes y uniones.

A la tubería PVC PRESION se le realizara la prueba hidrostática, inyectando una presión de 100 libras por pulgada cuadrada, sostenida durante un periodo mínimo de cuatro horas, la cual deberá ser reciba por el interventor.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.5 Registro de 3/4”
19.6 Registro de 1”
19.7 Registro de 1 1/4”

Proceso:

Para la red de agua es necesario el suministro e instalación de un registro de 1” el cual debe cumplir para su instalación con todas las recomendaciones del fabricante y estar bajo las normas del INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS. Las conexiones se realizarán a la red existente contemplando todos los accesorios para tal fin.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19.8 Reventilación PVC 2”
19.9 Reventilación PVC 3”


Proceso:

Todas las tuberías de desagüe horizontal para aguas negras, tendrán tuberías de reventilación colocadas al pie de las bajantes y en la prolongación posterior del tramo horizontal saliendo a la atmósfera sobre el techo. 

Cuando en los planos se indiquen reventilación de ramales interiores o de aparatos, se instalará al lado de la conexión de desagüe, con el brazo de 45º por encima del piso, desde el cual se saca la tubería de reventilación hacia la montante o hacia el techo, según sea el caso, pasando por un lado, en forma que no interfiera con gabinetes, jaboneras ni otros accesorios. 

Todos los tubos de reventilación rematarán en el techo a un mínimo de 0.30 m de del nivel de la cubierta con un sifón invertido. Todas las tuberías de ventilación y reventilación para los desagües estarán sujetas enteramente a todas las normas de calidad, fabricación, armada, soportes y demás requisitos de trabajo, excepto los de prueba, indicados para las demás tuberías.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19.10 Punto de agua fría PVCP 1/2”
19.11 Punto de agua fría PVCP 1 1/4”


Proceso:

Para la red de agua fría se utilizarán tuberías P.V.C. en mínimo ½ “ y bajo las normas del INSTITUTO DE NORMAS TÉCNICAS. las conexiones se realizarán a las existentes contemplando todos los accesorios para tal fin

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.12 Punto Sanitario PVC 2”
19.13 Punto Sanitario PVC 2” - Sifón

Proceso:

Se toma en este capítulo, la mano de obra, herramienta, tubería, accesorios, etcétera, necesarios para la instalación de desagües desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal más cercana.

Se utilizará tubería y accesorios de PVC sanitaria de calidad aprobada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec).

Las bocas de desagües se taponarán provisionalmente hasta montar el aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.14 Punto Sanitario PVC 4”

Proceso:

Se toma en este capítulo, la mano de obra, herramienta, tubería, accesorios, etcétera, necesarios para la instalación de desagües desde la descarga de cada aparato hasta el empate con la bajante o ramal más cercana.

Se utilizará tubería y accesorios de PVC sanitaria de calidad aprobada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec).

Las bocas de desagües se taponarán provisionalmente hasta montar el aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19.15 Suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro, incluye todos los accesorios para su correcto funcionamiento

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitario tipo fluxómetro de primera calidad. Estos sanitarios se instalaran sobre el piso ya terminado teniendo en cuenta las instrucciones suministradas por el fabricante tanto para la instalación del aparato como para la grifería.

Los sanitarios deberán quedar perfectamente nivelados y sellados mediante cemento blanco.

Este ítem incluye el suministro e instalación de la grifería y los accesorios que se adapten a este tipo de sanitarios.

Previamente a la instalación del aparato  se deben verificar las distancias de las bocas de la acometida y del desagüe para que coincidan con las indicadas para cada aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19.16 Suministro e instalación de lavamanos para colocar sobre mesón de granito

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de lavamanos de incrustar en un mesón de lavamanos enchapado, de primera calidad. Estos lavamanos se colocaran  colgados al mesón asegurado según lo indicado por el fabricante tanto para la instalación del aparato como de la grifería. 

Los lavamanos deberán quedar perfectamente nivelados y sellados mediante un cordón de silicona o con cemento blanco.

Este ítem incluye el suministro e instalación de la grifería y los accesorios que se adapten a este tipo de lavamanos.

Previamente a la instalación del aparato  se deben verificar las distancias de las bocas de la acometida y del desagüe para que coincidan con las indicadas para cada aparato.


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.17 Suministro e instalación de orinal institucional

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de orinal institucional de primera calidad. Se ajustaran a las alturas indicadas por el fabricante. Estos orinales se colocaran  colgados al muro asegurado mediante chazos teniendo en cuenta las instrucciones dadas por el fabricante tanto para la instalación del aparato como de la grifería. 

Los orinales deberán quedar perfectamente nivelados y sellados mediante un cordón de silicona o con cemento blanco.

Este ítem incluye el suministro e instalación de la grifería y los accesorios que se adapten a este tipo de orinales.

Previamente a la instalación del aparato  se deben verificar las distancias de las bocas de la acometida y del desagüe para que coincidan con las indicadas para cada aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.18 Suministro e instalación de grifería con sensor para lavamanos

Proceso:

El Contratista deberá suministrar e instalar las griferías con sensor necesarias para el óptimo funcionamiento de los lavamanos y ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua potable, según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada. 
Se aceptan las griferías previamente aprobados por el Interventor, siendo los implementos y /o accesorios de un mismo fabricante; es decir no se aceptan griferías de un fabricante y accesorios de otro, etc. 
Las griferías serán de primera calidad y deben cumplir la norma ICONTEC.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

19.19 Suministro e instalación de grifería Tipo válvula de accionamiento manual tipo push de empotrar en pared. – sanitario.

Proceso:

El Contratista deberá Suministrar e instalar grifería para sanitario tipo válvula de accionamiento manual tipo push de empotrar en pared, incluye regatas, conexión a sanitario y todos los accesorios para su correcta instalación y óptimo funcionamiento de los sanitarios y ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua potable, según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada. 

Se aceptan las griferías previamente aprobados por el Interventor, siendo los implementos y /o accesorios de un mismo fabricante; es decir no se aceptan griferías de un fabricante y accesorios de otro, etc. Las griferías serán de primera calidad y deben cumplir la norma ICONTEC.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.


19.20 Suministro e Instalación grifería tipo push para orinal. 

Proceso:

El Contratista deberá Suministrar e instalar la grifería tipo push para orinal incluye regatas, conexión, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación, funcionamiento y conexiones a las tuberías de agua potable, según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada. 

Se aceptan las griferías previamente aprobados por el Interventor, siendo los implementos y /o accesorios de un mismo fabricante; es decir no se aceptan griferías de un fabricante y accesorios de otro, etc. Las griferías serán de primera calidad y deben cumplir la norma ICONTEC.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.21 Suministro e instalación de mesón en granito caracol negro para lavamanos de empotrar, incluye salpicadero y faldón

Proceso:

Este ítem se refiere suministro e instalación de superficie en granito natural negro absoluto de 70 cms de ancho por 2 cms de espesor incluye salpicadero de 10cm y su instalación debe ser de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.22 Cajas de inspección de 1 x 1

Proceso:

Estas cajas serán ejecutadas de acuerdo con los esquemas y normas suministradas por La Entidad, su estructura será en concreto reforzado. El fondo de la caja se hará en cemento lavado; las dimensiones interiores serán de 1 x 1 m y profundidad de acuerdo con lo que se muestra en el diseño. Las tapas serán en concreto de 210 kg/cm2 (3.000 PSI) con marco en lámina de 2" x 1/8", con las características, refuerzos, y dimensiones que se indican en los planos; estas tapas serán suministradas y colocadas por el Contratista. 


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.23 Suministro e instalación de sanitario tipo avanti o similar

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de sanitario de primera calidad. Estos sanitarios se instalaran sobre el piso ya terminado teniendo en cuenta las instrucciones suministradas por el fabricante tanto para la instalación del aparato como para la grifería.

Los sanitarios deberán quedar perfectamente nivelados y sellados mediante cemento blanco.

Este ítem incluye el suministro e instalación de la grifería y los accesorios que se adapten a este tipo de sanitarios.

Previamente a la instalación del aparato  se deben verificar las distancias de las bocas de la acometida y del desagüe para que coincidan con las indicadas para cada aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.24 Suministro e instalación de lavamanos tipo avanti o similar de pedestal

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de lavamanos de primera calidad. Estos lavamanos se colocaran  colgados al muro asegurado mediante chazos y a la altura indicada  y a las instrucciones dadas por el fabricante tanto para la instalación del aparato como de la grifería. 

Los lavamanos deberán quedar perfectamente nivelados y sellados mediante un cordón de silicona o con cemento blanco.

Este ítem incluye el suministro e instalación de la grifería y los accesorios que se adapten a este tipo de lavamanos.

Previamente a la instalación del aparato  se deben verificar las distancias de las bocas de la acometida y del desagüe para que coincidan con las indicadas para cada aparato.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.25 Suministro e instalación de grifería para lavamanos

Proceso:

El Contratista deberá suministrar e instalar las griferías necesarias para el óptimo funcionamiento de los lavamanos y ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de agua potable, según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada. 
Se aceptan las griferías previamente aprobados por el Interventor, siendo los implementos y /o accesorios de un mismo fabricante; es decir no se aceptan griferías de un fabricante y accesorios de otro, etc. 
Las griferías serán de primera calidad y deben cumplir la norma ICONTEC.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.26 Tubería sanitaria PVC 4”

Proceso:

Los ramales de desagüe, lo mismo que los accesorios serán el tipo de tubería sanitaria PVC, se seguirán las normas del fabricante en lo referente a las soldaduras de las tuberías y accesorios. Para las tuberías que han de quedar empotradas en las losas, se tomarán las precauciones siguientes: 
Se chequearán las pendientes de los distintos ramales luego que estén en su posición definitiva y antes de proceder al vaciado de las losas. En ningún caso se permitirán pendientes menores al 1%. 

Los tapones de limpieza indicados en los planos que van montados sobre tuberías incrustadas en el concreto, se colocarán en sitios de fácil acceso, donde se les pueda usar para la limpieza y sondeo en caso de obstrucción.
 
Se hará prueba en agua, tapando con accesorios la unión con las bajantes, llenando con agua el colector horizontal hasta el nivel de las bocas que reciben cada uno de los aparatos sanitarios, durante un periodo no menor de cuatro horas, antes de que dichos ramales queden taponados con el concreto.
 
En el caso de que al hacer las pruebas se comprobare que hay escapes deben corregirse inmediatamente, cambiando los tubos y accesorios en caso de fugas o rotura del material. Las pruebas se repiten hasta no encontrarse ningún escape.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEALES (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.27 Suministro e instalación de rejilla con sosco de 3” a 2” metálicas

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de rejillas metálicas de 3” a 2” en los sifones existentes en los baños y cocinetas, estas se deben instalar de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.28 Suministro e instalación de e tanques plasticos de almacenamiento de agua potable de 1000 lt 

Proceso:

El Contratista deberá suministrar e instalar l Suministro e instalación de tanques plásticos de almacenamiento de agua potable de 1000 lts, incluye conexiones entre los tanques, cheques, registros, flotadores cobre y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato


19.29 Revisión, pruebas hidráulicas, correcciones y ajustes del sistema hidráulicas y sanitarias existente e instalado en la sede. 

Proceso:

El Contratista realizará la Revisión, pruebas hidráulicas, propuestas de corrección y ajustes del sistema hidráulicas y sanitarias existente e instalado en la sede, incluido el sistema de presión y la realización de planos récords.   


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de GLOBAL (GL) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

19.30 Suministro e instalación de barra de apoyo retráctil en acero inoxidable. 

Proceso:

El Contratista Suministrará e instalación de barra de apoyo retráctil en acero inoxidable satinado o equivalente para discapacitados. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.31 Suministro e instalación de Secador de Manos

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de un secador de manos en acero inoxidable, con chasis elaborado en plástico inyectado, voltaje 110V, frecuencia 50/60HZ, Potencia 1800 W, Velocidad del aire 90m/s, Velocidad máxima del motor 25000 RPM, Corriente de aire 320 Km/h, llave hexagonal para abrir el dispensador.

Para su instalación se debe trazar en la pared o en superficie donde se desee instalar el secador, los agujeros de la parte posterior de la carcasa plástica o bastidor, posteriormente se perfora la superficie o la pared con broca de 3/16”, ensamblar la carcasa de acero al bastidor plástico y asegurarlo con los tornillos hexagonales, con la respectiva llave hexagonal.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.
[bookmark: _Hlk57478802]
19.32 Suministro e instalación de Dispensador De Papel Higiénico, Acero Inoxidable Satinado

Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de Dispensador De Papel Higienico, Acero Inoxidable Satinado, Con Cerradura Y Llave, Capacidad 200-400m De Sobreponer En Muro (Incluye Suministro E Instalación)

Para su instalación se debe trazar en la pared o en superficie donde se desee instalar el dispensador, los agujeros de la parte posterior de la carcasa plástica o bastidor, posteriormente se perfora la superficie o la pared con broca de 3/16”, ensamblar la carcasa de acero al bastidor plástico y asegurarlo con los tornillos hexagonales, con la respectiva llave hexagonal.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.33 Suministro E Instalación De Dispensador De Jabon Liquido, Acero Inoxidable Satinado

Proceso:

Este Ítem Se Refiere Al Suministro E Instalación De Dispensador De Jabón Liquido, Acero Inoxidable Satinado, Y Válvula Anticorrosiva, de Sobreponer En Muro (Incluye Suministro E Instalación).

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

19.34 Suministro E Instalación De Tapa Registro 15x15 Cm
19.35 Suministro E Instalación De Tapa Registro 20x20 Cm


Proceso:

Este Ítem Se Refiere Al Suministro E Instalación Tapa Registro 15x15 Cm Y Suministro E instalación Tapa Registro 15x15.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de UNIDADES (UN) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

20. Divisiones y puertas en vidrio templado











20.1 Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento
20.2 Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm, incluye samblasting, herrajes y todo lo necesario para su correcto funcionamiento

Proceso:

Sistema de anclajes en acero inoxidable

Constantes elásticas del acero. Las constantes elásticas tomadas en consideración para el cálculo y comprobación de las secciones de acero son las que se citan:

Módulo de elasticidad 2.100.000kg/cm2 Módulo de elasticidad transversal 810.000 kg/cm2 Coeficiente de Poisson n=0.3 Coeficiente de dilatación térmica 0.000012  m/ºCm Las fuerzas que actúan en los extremos de cada barra y los movimientos de dichos extremos deben satisfacer las ecuaciones deducidas del diagrama tensión-deformación del material del que está formada la barra.

· Los movimientos de los extremos de cada barra deben ser compatibles con los de los nudos a los cuales está unida dicha barra. Estas son las condiciones de compatibilidad.
 
· Las fuerzas que actúan en los extremos de cada pieza deben ser tales, que mantengan ésta en equilibrio.  Es decir, la resultante de las fuerzas en los extremos de todas las barras que coinciden en un nudo cualquiera debe ser igual a la carga exterior aplicada en dicho punto. Estas son las denominadas condiciones de equilibrio. 


	CODIGO 
	DESCRIPCION 
	POSICION (º) 
	CERRAMIENTO + Peso Propio (kg) 
	VIENTO (kg) 

	
	
	
	
	

	APFA-10 
	PULPO CUADRUPLE 
	90
	150
	160

	
	
	
	
	

	APFA-12 
	PULPO DOBLE HORIZONTAL 
	90
	75
	80

	
	
	
	
	

	APFA-13 
	PULPO DOBLE VERTICAL 
	90
	75
	80

	
	
	
	
	

	APFA-14 
	GRAPA SIMPLE 
	90
	37,5
	40

	
	
	
	
	

	APFA-10 
	PULPO CUADRUPLE 
	180
	320
	

	
	
	
	
	

	APFA-12 
	PULPO DOBLE HORIZONTAL 
	180
	160
	

	
	
	
	
	

	APFA-13 
	PULPO DOBLE VERTICAL 
	180
	160
	

	
	
	
	
	

	APFA-14 
	GRAPA SIMPLE 
	180
	80
	

	
	
	
	
	

	APFA-10 
	PULPO CUADRUPLE 
	45
	240
	

	
	
	
	
	

	APFA-12 
	PULPO DOBLE HORIZONTAL 
	45
	120
	

	
	
	
	
	

	APFA-13 
	PULPO DOBLE VERTICAL 
	45
	120
	

	
	
	
	
	

	APFA-14 
	GRAPA SIMPLE 
	45
	60
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Vidrio templado

ATENUACIÓN ACUSTICA
La atenuación acústica de un cristal es la reducción de la transmisión del sonido a través del cristal y depende de su espesor y de la frecuencia del sonido.



	Espesor
(mm) 
	Graves
100/320Hz
en dB 
	Medios
100/1250Hz
en dB 
	Agudos
1600/3200Hz
en dB 
	Globales
100/320Hz
en dB 

	6
	26
	31
	30
	29

	8
	27
	32
	31
	30

	10
	29
	32
	33
	31

	12
	29
	32
	35
	32





Nota: Los valores globales son expresados en dB(A) y ponderan los niveles más altos causantes del inconfort acústico. Un nivel de confort acústico bordea los 38 dB(A).


ABSORCIÓN DE LUZ Y CALOR


	 
	Tipo de cristal
	Espesor mm
	Luz Visible
	Energía Solar

	
	
	
	Reflex
%
	Transm %
	Reflex
%
	Absor
%
	Transm %
	Fact. solar
	Coef sombra

	 
	Incoloro
	6
	8
	90
	8
	10
	83
	0,86
	0,98

	
	
	8
	8
	89
	7
	12
	81
	0,84
	0,96

	
	
	10
	8
	89
	7
	15
	78
	0,82
	0,94

	 
	Bronce
	6
	5
	49
	5
	45
	50
	0,61
	0,71

	
	
	8
	5
	40
	5
	54
	41
	0,55
	0,64

	
	
	10
	5
	33
	5
	62
	34
	0,50
	0,58

	 
	Gris 
	6
	5
	41
	5
	50
	45
	0,58
	0,67

	
	
	8
	5
	32
	5
	60
	36
	0,51
	0,60

	
	
	10
	5
	24
	5
	67
	28
	0,46
	0,53

	 
	Refl. Gris 
	6
	31
	67
	24
	11
	65
	0,68
	0,79

	
	
	8
	31
	66
	24
	13
	63
	0,66
	0,77

	 
	Refl. Bronce
	6
	34
	23
	27
	45
	28
	0,39
	0,46

	
	
	8
	34
	18
	27
	50
	23
	0,36
	0,42

	 
	Refl. Verde
	6
	36
	31
	29
	46
	25
	0,38
	0,44

	
	
	8
	36
	28
	28
	53
	19
	0,34
	0,39

	 
	Refl. Azul 
	6
	35
	21
	30
	30
	26
	0,38
	0,44

	
	
	8
	35
	17
	30
	30
	21
	0,34
	0,40




Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

20.3 Suministro e instalación de espejos para baños de 6 mm flotado

[bookmark: _Hlk57480075]Proceso:

Este ítem se refiere al suministro e instalación de espejos de 6 mm en todos los baños instalándolos al muro con chapetas atornilladas al muro previa colocación de una lámina de icopor que aísle el espejo del muro.  

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

20.4 Suministro e Instalación de baranda en acero inoxidable y vidrio templado de 8mm

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e Instalación de baranda en acero inoxidable y vidrio templado de 8mm, incluye samblasting, herrajes en acero inoxidable y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS LINEL (ML) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.

20.5 Retiro de vidrios ventana interior primer piso.

Proceso:

Este ítem se refiere al Retiro de vidrios ventana interior primer piso, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato

20.6 Suministro e instalación de vidrios incoloro de 5mm.

Proceso:

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de vidrios incoloro de 5mm. incluye mano de obra, silicona, elementos de seguridad, andamios, material, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final.
 
Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato


20.7 Lavado y retiro de pintura de los vidrios de facha por las dos caras.

Proceso:

Este ítem se refiere al Lavado y retiro de pintura de los vidrios de facha por las dos caras, incluye mano de obra, elementos de seguridad, andamios, material, disolvente, trasiego Horizontal y vertical, herramientas, equipos, retiro de sobrantes y disposición final. 

Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADO (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato


21. Aseo y limpieza general










21.1 Aseo y limpieza general y retiro de escombros fuera de la sede

Proceso:

Este ítem se refiere a los trabajos que deben ir haciéndose a lo largo de la obra para mantenerla limpia y libre de escombros. Este aseo se intensificará una vez terminada cada etapa de la obra hasta entregar completamente limpio el edificio y libre de todo desperdicio de obra. 

Todos los espacios internos se mantendrán en continuo aseo, destinando los equipos y personal permanente y suficiente para dicha labor. 

De igual forma deberán mantenerse limpios y con libre tránsito las áreas comunes del edificio, así como los andenes, antejardines y calles circundantes. En tal sentido se debe evitar la acumulación de escombros en sitios no permitidos y se recogerán y ordenarán todos los elementos tales como: formaletas, tablas, tachuelas, puntillas, etc.

Los escombros dentro de la obra deben ser ubicados provisionalmente en el sitio que el Contratante y/o el Interventor de obra lo determine y en el exterior deben ser depositados en los sitios permitidos por las autoridades distritales.
Todo sitio de trabajo donde se destine y apruebe el inicio de una actividad deberá ser entregado por el Contratista en completo aseo una vez se concluyan las labores.

No obstante lo anterior, los recibos parciales de obra ejecutada que se se hagan al Contratista, no implican aceptación final por parte de la supervisión; únicamente su aceptación para efecto del pago de cuentas, en virtud de que la obligación del Contratista es la de entregar la obra terminada en su totalidad y lista para darla al servicio; por lo que una vez terminadas todas las actividades de la obra, se hará una limpieza general de techos, muros, pisos, ventanería, aparatos, y en general de todas las áreas interiores y exteriores relacionadas con la ejecución del proyecto, para retirar los escombros, manchas, excesos de pegantes, polvo, pinturas y materiales de desecho. 

La superficie de los vidrios se limpiará de las manchas de pintura o mortero utilizando papel periódico mojado.  Luego se usará agua y detergente para alcanzar una limpieza total.

Todas las zonas deben quedar completamente limpias previamente a la suscripción del acta de recibo final.

PROTECCIÓN DE PISOS Y ACABADOS DE OBRA

El Contratista deberá proteger adecuadamente aquellas áreas en las que se hayan terminado las actividades programadas, para lo cual deberán utilizarse protecciones de cartón y/o polietileno con el fin de evitar daños, por lo que no se reconocerán sobrecostos adicionales por la reparación de los daños o deterioros que se produzcan por la mala protección de trabajos terminados antes del recibo y aceptación final de la obra.


Medida y forma de pago: La medida para pago será la cantidad de METROS CUADRADOS (M2) ejecutados, de las áreas intervenidas, previa verificación, revisión y aprobación por parte del Interventor y/o Supervisor o quien haga sus veces y el pago se hará tomando el precio unitario establecido en el contrato.





[bookmark: _Hlk57559054]25.	EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PASAJEROS 

25.1 – 25.2   SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE
DOS (2) ASCENSORES DE PASAJEROS

 
1. ASCENSOR No.1 – PARA 11 PERSONAS 

1.1 Especificaciones técnicas ascensor: 

Proceso: 

El ítem hace referencia al suministro, instalación, puesta en funcionamiento, pruebas de correcto funcionamiento y certificación de un ascensor eléctrico, para 975 kg (11 personas) y 6 detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad. 

Suministro, instalación, puesta en funcionamiento, pruebas de correcto funcionamiento y certificación de equipos de transporte vertical para el EDIFICIO TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, cuyas especificaciones se indican a continuación: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES DEL ASCENSOR

ASCENSOR 1 DE PASAJEROS / CON CUARTO DE MAQUINAS EQUIOPOS Y MATERIALES REQUERIDOS

	Modelo de Ascensor 

	Marca 

	Procedencia 

	Norma 
	Norma Merco Sur NM 207 (Basada en EN-81 Europea) 

	Cantidad 
	1 

	Uso 
	Pasajeros 

	Capacidad 
	975 Kg / 13 personas 

	Velocidad 
	1.0 m/seg = 60 m/min 

	Apertura de puertas 
	2 paneles corredizos apertura central 

	Pisos Accesos Frontales 
	1,2,3,4,5,6 

	Número de Paradas 
	6 

	Sistema de Control 
	AC – V.V.V.F (Variador de Frecuencia) 

	Operación 
	Funcionamiento en maniobra selectiva colectiva en ascenso y descenso por elementos de programación. 

	Recorrido 
	23 mts. Aprox. 

	Máquina con polea de tracción acoplada al motor 
	Gearless Traccion 2:1 

	Fuente de Energía y Frecuencia del Motor 
	Eléctrico trifásico de 208 Voltios, +/- 10%, 3fases / 60 Hz 

	Fuente de Iluminación 
	120 V 

	Cuarto de Máquinas-actual 
	Con Cuarto de maquinas 

	Sobre recorrido-actual 
	4.700 mm 

	Pit o foso negativo-actual 
	1.500 mm 

	Ancho del Pozo - actual 
	2.100 mm Aprox. 

	Fondo del Pozo - actual 
	1.800 mm Aprox. 

	Ancho de Cabina 
	1.800 mm 

	Fondo de Cabina 
	1.200 mm 

	Altura de Cabina 
	2.300 mm 

	Ancho Puertas de Cabina- actual 
	1.000 mm 

	Alto Puertas de Cabina-actual 
	2.100 mm 

	Piso de Cabina 
	Vinílico. Color a elegir 

	Techo de Cabina 
	Acero Inoxidable 

	Luz del Techo de Cabina 
	Iluminación LED 

	Paneles de la Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Puertas de Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados de cabina New Export 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabado del Panel de Operación en Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabado del Panel indicadores de posición 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Puerta de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Marco Puerta de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Puertas de Hall Otros Pisos 
	En lámina pintada. Pintura - color a elegir 

	Acabados Marco Puerta de Hall Otros Pisos 
	En lámina pintada. Pintura - color a elegir 

	Acabados Botonera de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Botonera de Hall Otros Pisos 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados del Display indicadores de Posición en Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados del Display indicadores de Posición en Hall Otros Pisos 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Tipo de Marco Puerta Hall Piso Principal 
	Marco ancho 

	Tipo de Marco Puerta Hall Otros Pisos 
	Marco ancho 

	Panel de Operación en Cabina 
	Ref. High protection - tipo teclado 

	Botonera de Hall Piso Principal 
	High protection - Antivandalica 

	Botonera de Hall Piso Otros pisos 
	High protection - Antivandalica 

	Display Indicadores de Posición en Cabina 
	Tipo TK-600 LCD 

	Display Indicadores de Posición en Hall Piso Principal 
	Tipo TK-921 Plus Matriz de Puntos 

	Display Indicadores de Posición en Hall Otros Pisos 
	Tipo TK-921 Plus Matriz de Puntos 

	Citófono 
	Si

	Espejo en cabina panel Posterior 
	Si

	Pasamanos en Acero Inoxidable (Posterior) 
	Si

	Sensor de Puertas de Cabina (Cortina de Luz) 
	Si

	Ventilador en Cabina 
	Si

	Sistema de Bomberos Fase I 
	Si

	Conexión para Planta de Emergencia 
	Si

	Cancelación de llamada falsa 
	Si

	Dispositivo de Sobre Carga 
	Si

	Ganchos para Lona 
	Si

	Lona Protectora 
	Si



2. ASCENSOR No.2 – PARA 5 PERSONAS 

2.1 Especificaciones técnicas ascensor: 

Proceso: 

El ítem hace referencia al suministro, instalación, puesta en funcionamiento, pruebas de correcto funcionamiento y certificación de un ascensor eléctrico, para 375 kg (5 personas) y 6 detenidas, compuesto de puertas interiores, puertas exteriores, ganchos de fijación, lámparas de alumbrado del hueco, pasacables, grupo tractor, amortiguadores de foso, limitador de velocidad y paracaídas, cuadro y cable de maniobra, recorrido de guías y pistón, selector de detenidas, botoneras de piso, chasis de cabina y contrapeso, línea telefónica y sistemas de seguridad. 

Suministro, instalación y pruebas de funcionamiento de equipos de transporte vertical para el EDIFICIO TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA, cuyas especificaciones se indican a continuación: 

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES DEL ASCENSOR
ASCENSOR 2 DE PASAJEROS / CON CUARTO DE MAQUINAS
EQUIPOS Y MATERIALES REQUERIDOS

	Modelo de Ascensor 

	Marca 

	Procedencia 

	Norma 
	Norma Merco Sur NM 207 (Basada en EN-81 Europea) 

	Cantidad 
	1 

	Uso 
	Pasajeros 

	Capacidad 
	375 Kg / 5 personas 

	Velocidad 
	1.0 m/seg = 60 m/min 

	Apertura de puertas 
	2 paneles corredizos apertura central 

	Pisos Accesos Frontales 
	1,2,3,4,5,6 

	Número de Paradas 
	6 

	Sistema de Control 
	AC – V.V.V.F (Variador de Frecuencia) 

	Operación 
	Funcionamiento en maniobra selectiva colectiva en ascenso y descenso por elementos de programación. 

	Recorrido 
	23 mts. Aprox. 

	Máquina con polea de tracción acoplada al motor 
	Gearless Traccion 2:1 

	Fuente de Energía y Frecuencia del Motor 
	Eléctrico trifásico de 208 Voltios, +/10%, 3fases / 60 Hz 

	Fuente de Iluminación 
	120 V 

	Cuarto de Máquinas-actual 
	Con Cuarto de maquinas 

	Sobre recorrido-actual 
	4.700 mm 

	Pit o foso negativo-actual 
	1.700 mm 

	Ancho del Pozo - actual 
	1.700 mm Aprox. 

	Fondo del Pozo - actual 
	1.400 mm Aprox. 

	Ancho de Cabina 
	1.000 mm 

	Fondo de Cabina 
	1.000 mm 

	Altura de Cabina 
	2.100 mm 

	Ancho Puertas de Cabina- actual 
	800 mm 

	Alto Puertas de Cabina-actual 
	2.000 mm 

	Piso de Cabina 
	Vinílico. Color a elegir 

	Techo de Cabina 
	Acero Inoxidable 

	Luz del Techo de Cabina 
	Iluminación LED 

	Paneles de la Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Puertas de Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados de cabina New Export 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabado del Panel de Operación en Cabina 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabado del Panel indicadores de posición 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Puerta de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Marco Puerta de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Puertas de Hall Otros Pisos 
	En lámina pintada. Pintura - color a elegir 

	Acabados Marco Puerta de Hall Otros Pisos 
	En lámina pintada. Pintura - color a elegir 

	Acabados Botonera de Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados Botonera de Hall Otros Pisos 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados del Display indicadores de Posición en Hall Piso Principal 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Acabados del Display indicadores de Posición en Hall Otros Pisos 
	Acero Inoxidable Cepillado 

	Tipo de Marco Puerta Hall Piso Principal 
	Marco ancho 

	Tipo de Marco Puerta Hall Otros Pisos 
	Marco ancho 

	Panel de Operación en Cabina 
	Ref. High protection - tipo teclado 

	Botonera de Hall Piso Principal 
	High protection - Antivandalica 

	Botonera de Hall Piso Otros pisos 
	High protection - Antivandalica 

	Display Indicadores de Posición en Cabina 
	Tipo TK-600 LCD 

	Display Indicadores de Posición en Hall Piso Principal 
	Tipo TK-921 Plus Matriz de Puntos 

	Display Indicadores de Posición en Hall Otros Pisos 
	Tipo TK-921 Plus Matriz de Puntos 

	Citófono 
	Si 

	Espejo en cabina panel Posterior 
	Si 

	Pasamanos en Acero Inoxidable (Posterior) 
	Si 

	Sensor de Puertas de Cabina (Cortina de Luz) 
	Si 

	Ventilador en Cabina 
	Si 

	Sistema de Bomberos Fase I 
	Si 

	Conexión para Planta de Emergencia 
	Si 

	Cancelación de llamada falsa 
	Si 

	Dispositivo de Sobre Carga 
	Si 

	Ganchos para Lona 
	Si 

	Lona Protectora 
	Si 



3. CONDICIONES DEL SUMINISTRO DE LOS ASCENSORERES
 
3.1 CONDICIONES ECONOMICAS 

Los precios que se pacten serán fijos y, en consecuencia, durante la ejecución del contrato la Entidad no reconocerá reajuste alguno, salvo que se rompa el equilibrio de la ecuación económica por la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que no sean imputables al Proponente, en cuyo caso deberá presentar solicitud soportada con los documentos tomando como referencia el índice de la Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL), de no ser procedente la solicitud, así se le hará saber al CONTRATISTA quien deberá allanarse a las condiciones inicialmente previstas en el contrato, so pena de aplicar las sanciones de Ley. 

Las ofertas de los Ascensores deberán ser presentadas en pesos colombianos, sin centavos. 

El Proponente deberá totalizar el valor del Ascensor, con todos los costos directos e indirectos estableciendo el IVA correspondiente.  
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION pagará el valor de los ítems, según lo pactado en las especificaciones técnicas de la obra, mediante actas parciales mensuales de obra, las cuales deberán estar suscritas por el contratista, el interventor de obra y el supervisor del contrato. 

3.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA 

Las especificaciones que se describen a continuación serán adecuadas a las necesidades que se presenten en el desarrollo de los trabajos, teniendo en cuenta los precios de los materiales o actividades que impliquen costo económico. 

A continuación, se presentan ciertas Normas generales que se deben seguir para aplicar correctamente los principios fundamentales que se necesitan para el desarrollo de éste proyecto:
a. Es obligación del contratista verificar antes de iniciar los trabajos si existen diferencias además es su deber consultar oportunamente, por escrito cualquier cambio de los ya enunciados. Las obras objeto de la presente norma, únicamente podrán ejecutarse después de haber sido aprobadas por la Entidad, en caso contrario serán por cuenta y riesgo del contratista. 

b. Todos los elementos y materiales que se utilicen deberán ser de primera calidad, revisados y aceptados por la entidad, mediante la presentación de las respectivas muestras. 

c. El contratista y personal que se emplee para la ejecución de los distintos trabajos, debe ser responsable, confiable e idóneo y poseer la suficiente práctica y conocimiento. Siendo el contratista, responsable directo para la toma de las respectivas precauciones acerca de los riesgos que el trabajo requiera como son la delimitación de zonas, señalización, iluminación, limpieza, construcción de barreras y defensas etc. 

d. Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al contratista ocurriesen daños a terceros, este será el directo responsable de estos. 

e. El contratista se responsabilizará por la protección y la conservación de la obra objeto del montaje, hasta su entrega y recibo en forma definitiva; la reparación de los daños, si lo hubiera, correrán por cuenta del contratista y se hará a satisfacción de la Interventoría y el supervisor del Contrato 

f. En relación con el precio de los servicios locales, instalación y puesta en marcha: Si por cualquier razón ajena a la FISCALIA, no se puede dar inicio al montaje de LOS EQUIPOS en las fechas previstas originalmente, o si el proceso de montaje debiera interrumpirse, o la construcción civil se atrase por más de noventa (90) días corridos de lo previsto, el precio de los “Servicios locales” correspondiente a la componente nacional, deberán ser asumidos por el Contratista. 

g. Dentro del precio de la oferta, deberá estar incluido los gastos de bodegaje, vigilancia de los materiales y/o equipos hasta el final del montaje, SISOMA, personal técnico especializado y el residente de Obra. Sin embargo, la Entidad podrá conceder algún espacio disponible, dependiendo de las circunstancias y avance de la obra. 

h. Para los ascensores cuya fabricación sea hecha en fábricas ubicadas en el exterior, el Contratista deberá prever en este sentido, el riesgo cambiario, siendo exclusivamente asumido por este. 

i. La propuesta deberá contemplar todo el personal básico y profesional especialista necesario para la instalación y puesta en marcha de los equipos ofertados incluyendo un SISOMA y un Ingeniero o Arquitecto. Cualquier requerimiento específico de personal, deberá estar considerado en la propuesta. La Entidad no aceptara costos adicionales por este concepto. 

3.3 ESPECIFICACIONES GENERALES DE LOS EQUIPOS 

Control Electrónico: 
Computarizado para alta velocidad y tráfico. Con aislamiento óptico de salida y entrada de señales para inmunizarlo de interferencias electromagnéticas externas. Debe poseer interface hombre máquina para facilitar el mantenimiento, monitorear estado de cabina, diagnóstico de fallas, configuración de parámetros y registro de últimas fallas. 

Convertidor Estático: 
Debe suministrar corriente continua directamente al motor de tracción, sustituyendo el sistema de accionamiento por motores generadores rotativos. 

Transformador / Inductor: 
Debe estar diseñado para amortiguar y eliminar ruidos en la red. 

Control de Despacho: 
Electrónico micro procesado para tráfico interno sujeto a grandes variaciones. Debe poseer como mínimo los siguientes servicios y estrategias: 

a. Estrategia de atención de llamadas de piso: Las llamadas de piso serán atendidas por el carro que tenga el menor tiempo de espera estimado. El tiempo de respuesta es estimado y calculado teniendo en cuenta las llamadas de piso y las de cabina que tenga registradas. Considera en los cálculos los tiempos de viaje entre las llamadas, los tiempos de cierre y apertura de puertas y los tiempos esperados de llamada. 

b. Operación pico de subida: Durante los horarios de pico de subida retornan los carros para los pisos inferiores para de esta forma optimizar el tráfico de subida. 

c. Operación pico de descenso: Los carros son enviados para pisos superiores, la atención del edificio es dividida en zonas para que la parte inferior no sea perjudicada en la atención. 

d. Reasignación de llamadas de larga espera estimada: Si existen llamadas que probablemente tengan un tiempo de espera estimado muy alto, estas llamadas son recalculadas y reasignadas para que otro carro pueda atenderlas en menor tiempo. 

e. Reasignación de llamadas por carro completo (full): Cuando un carro queda con cupo completo no se le asignaran nuevas llamadas de piso a este carro y las llamadas existentes serán registradas a otros carros. 

f. Llamadas coincidentes: Las llamadas de piso serán asignadas para un carro que ya tenga llamada de cabina registrada para aquel piso siempre y cuando el tiempo de atención sea menor que un valor prefijado. 

g. Servicio VIP: El carro es retirado del grupo para atender una llamada VIP a través de comando vía SMCT (Sistema de Monitoreo y Control de Tráfico). 

h. Servicio de convención: Da una atención especial para un piso de convención principalmente con ocasión de terminación de reuniones cuando el tráfico de descenso es intenso. 

i. Bloqueo de llamadas de ciertos pisos: Parte del edificio o pisos pueden ser bloqueados, vía comando SMCT. 

j. Atención preferencial para ciertos pisos: Llamadas especiales de ciertos pisos tendrán preferencia sobre las de otros. 

k. Servicio aislado: El carro es retirado del grupo y pasa a atender a través de una línea de botoneras de piso exclusiva para ese fin. 

l. Estacionamiento: Cuando el tráfico es leve los carros son posicionados en el piso principal. 

m. Programación por horarios: Diferentes tipos de atención pueden ser programados por horarios tales como desconectar algunos carros en horarios de poco movimiento y dividir en zona alta y baja en horarios de pico automáticamente. 

Limitador de velocidad: 
Debe operar el sobrepaso del 10% en la velocidad nominal (2,75 m) y su acción debe ser progresiva. 

Selector electrónico: 
Micro procesado para generar señales al control de carro para avances, preparación de paradas, desaceleración, señales de puertas, paradas. La entrada y salida de señales deben ser ópticas para eliminar interferencias electromagnéticas, sustituye la cinta selectora móvil para propiciar una perfecta nivelación. 

Tacómetro para máquina: 
Para acoplar a la máquina y enviar las señales de velocidad al control. 

Botoneras electrónicas: 
Deben ser del tipo electrónico, sensitivo con registro visual de llamada. 

Indicador digital en cabina y todos los pisos: 
Deben ser electrónicos digitales para cabina y todos los pisos. 

Señales exteriores: 
Botoneras con doble botón del tipo electrónico sensitivo con registro de llamadas y flechas digitales de dirección sobre cada puerta de los ascensores. 

Cable viajero con fijaciones: 
Diseñado especialmente para ascensores con conductores flexibles para soportar los viajes. Debe cumplir con las normas vigentes. 

Cable de tracción: 
De acero de construcción especial para ascensores con alma de sisal prelubricado, clasificación 8*19 arrollado regular derecho díametro 15.5 mm. Carga garantizada 8050 Kg por tramo. Tipo acero ATALAM (acero tracción grado 126 Kg/mm2, acero de grado mejorado, grado 180 Kg/mm2) Norma COVENIN 1720. 

Control de revisión: 
Para inspección del equipo de accionamiento de paradas de emergencia. 

Límites de carrera:
Debe desconectar la fuente de emergencia si el ascensor se pasa de su límite superior e inferior. Debe cumplir con las normas CSA LR 17 y SUVA 5430/1. Grado de protección IP54. 

Dispositivo planta de emergencia: 
Dispositivo Automático para funcionamiento con fuerza de Emergencia. Al ocurrir un corte de energía debe conectar en forma automática los ascensores a la planta de emergencia. 
Los ascensores localizados entre los pisos deben ser despachados uno por uno a la planta principal para poder evacuar los pasajeros. Después de este viaje, los ascensores podrán ser liberados individualmente en forma automática por software. 

Dispositivo de Operación de Emergencia en caso de incendio (OEI): 
En caso de emergencia todas las llamas deben ser canceladas y los ascensores, sin parar, se deben dirigir al primer piso donde permanecerán desconectados. Si los ascensores estuvieren subiendo, deben parar en el próximo piso, sin abrir las puertas y regresarán directamente para el uso de los bomberos. 

Monitoreo y control de tráfico: 
Debe permitir monitorear las informaciones de funcionamiento de los ascensores. Obtener estadísticas de tráfico, llamadas, tiempos de espera, tiempo de atención, fallas detectadas. Debe mostrar en pantalla las posiciones de cabina, llamadas registradas, pisos dirección de cabinas, situación de las puertas (abiertas, cerradas) estado de los ascensores (conectado, desconectado, en revisión, apagado).
 
A través del teclado debe permitir enviar órdenes a los ascensores, tales como conectar y desconectar ascensor, cambio para servicio VIP, enviar cabina a determinado piso, retener cabina con puerta abierta, bloquear llamadas de cabina, bloquear llamadas de piso, selección para atención de piso (pares, impares, etc). También debe señalar las fallas que se presenten en los ascensores. 

Protección electrónica de puertas: 
Debe ser electrónico que cubra toda la puerta y ordene su respectiva reapertura al detectar cualquier obstáculo. 

Luz de emergencia 
Suministro e instalación de una luz de emergencia para ser instalada en la cabina de los ascensores de tal manera que, al ocurrir un corte en el suministro de energía eléctrica, la luz de emergencia se conecta automáticamente, proporcionando iluminación a la cabina mínimo durante dos horas. 

El sistema debe incluir para su operación de una batería recargable, incluyendo una campana de 12 V para la operación de la alarma de la cabina, conectada a la misma batería, con el fin de mantener el botón de emergencia con alimentación.

Instalación Supervisión E Ingeniería
El proponente contará un Ingeniero con matrícula como residente y un SISO con experiencia en desmonte, montaje e instalación de los equipos de transporte vertical de pasajeros - ascensores, quienes estarán a cargo y coordinarán a todos los trabajadores especializados, técnicos instaladores, ayudantes y obreros necesarios para descargar, trasladar, instalar, operar y ensayar cada sistema y la logística en general del proyecto.

Sistema sensor de carga 
Suministro e instalación de un sobrecupo con señal sonora, para controlar el peso de la cabina.

Demarcación de áreas seguras 
Pintura de los cuartos de máquinas, demarcando las áreas de seguridad, el techo de la cabina, las crucetas superior e inferior y los amortiguadores con sus bases en el foso del ascensor
 
3.4 PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE PUESTA EN MARCHA 

Todo el equipamiento suministrado deberá ser chequeado y ajustado de acuerdo a los estrictos controles de calidad y protocolos de puesta en marcha de la Casa Fabricante de los equipos, lo que permite garantizar a la Entidad un producto de Calidad y Seguro. Lo que se traduce en un equipo con un perfil de viaje óptimo, confiable y 100% ajustable a las necesidades de la FISCALIA. 
3.5 GARANTÍA Y MANTENIMIENTO 

Se debe ofrecer garantía para todos y cada uno de los elementos y materiales que se ofrecen. El tiempo de garantía no podrá ser inferior a dos (2) años.
 
El proponente deberá explicar claramente la metodología que se debe seguir para solicitar y prestar el servicio de garantía y mantenimiento.
 
La garantía debe incluir todos los costos de operación, en los que debe contemplar mano de obra, transporte y repuestos.
 
Mantenimiento Preventivo Y Correctivo: El Proponente deberá incluir dentro de sus costos la suscripción con la Fiscalía General de la Nación y a partir de la entrega y recibo de los trabajos y equipos y por doce (12) meses, con visitas técnicas programas mensualmente del mantenimiento preventivo y correctivo, así como de todas las visitas de mantenimiento correctivo que sean necesarias y atención de llamadas de emergencia las 24 horas del días, incluido el suministro e instalación de los repuestos proveniente del desgaste natural o de cualquier tipo de uso, que no permitan el pecto funcionamiento de los equipos, instalados.    

La empresa a través de la cual se ofrezcan los servicios para efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos dentro del término de la garantía de los equipos, debe adjuntar a la propuesta un documento de autorización del fabricante para realizar tales labores. 

Las partes que sean reemplazadas en los mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante el término de duración de la garantía, deben estar homologadas por el fabricante del equipo.
 
El proponente debe hacer efectiva ante el fabricante la garantía de los componentes de los equipos que deban ser reemplazados.

SUMINISTRO Y DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS - El Proponente debe presentar una certificación del fabricante, en donde se garantice el suministro y disponibilidad de los repuestos para los equipos en los modelos instalados por lo menos de diez (10) años a partir de la fecha de entrega y recibo.  

Medida y forma de pago: Se medirá y pagará por UNIDAD (UN) de EQUIPO, debidamente, suministrado, revisado, probado, instalado y aprobado por Interventoría y el Supervisor del Contrato. Las medidas se calcularán con base en los planos de detalles. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: 
 Materiales descritos en las “Especificaciones técnicas principales del ascensor” del presente anexo. 
 El personal técnico requerido para el Montaje y un Ingeniero Residente supervisión del montaje de los equipos descritos en el presente anexo. 
 Mano de obra. Técnicos especializados y Profesionales de montajes 
 Transporte dentro y fuera de la obra. 

26.	EQUIPOS DE PRESION CONSTANTE - SISTEMA HIDRAULICO 

26.1   Equipos De Presión Constante – Velocidad Variable Suministro de Agua Potable.

El ítem hace referencia al Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de un equipo de presión constante - velocidad variable para suministro de agua potable, preemsamblado, con capacidad de suministrar automáticamente una presión de 60 PSI (42 Mts) y una capacidad de 40 GPM (2,52 lts/s), por cada una motobomba.
El sistema estará compuesto por dos motobombas, eje en acero al carbón soportado en rodamientos, anillos de fricción en bronce y sello mecánico, accionadas, por motores eléctricos trifásicos de 3 HP (1.15 F.S.) 3500 RPM, 220 Voltios, tres fases, 60 hz, tipo cerrado. TEFC, protección motor IP 54, aislamiento clase F, con eje soportado por rodamientos prelubricados.
Control del sistema: las motobambas 1 y 2 se controlarán por medio de un transductor de presión de estado sólido, que prenderá y apagará cada bomba a la graduación de presión. 60psi (uno por cada bomba), un interruptor de flotados para controlar el bajo nivel del tanque de abastecimiento, con mínimo 6 mts de cable sumergible.
presurización de la rede con motobombas trabajando en paralelo y secuenciadas.
Tanque Hidroacumulador de 100 litros, de alta presión, cuerpo del tanque construido en lamina Cold Rolled de alta resistencia, con una sola unión central en soldadura Mig, resistente a altas presiones, membrana flexible cambiable (no contaminante) altamente resistente y de gran duración y que permita ahorro de energía, Boca de revisión bridada que permite una fácil inspección y retiro de la bolsa en el evento de requerirse, Válvula de inyección para precarga de aire, el tanque se debe suministrar precargado y probado en fabrica.

Tablero de control y mando eléctrico, en lámina Cold-Rolled Calibre 18, protegido con anticorrosivo y pintura de acabado final. Consta de Breakers Guardamotores, protecciones contra corto circuito, sobre carga, caída de fase, con indicador de salto de Relé, que permite la conexión y desconexión eléctrica independiente de cada motobomba, porta fusibles, planos, cerradura.

CONTROL ELECTRONICO de presurización de redes con 2 o más motobombas que trabajando en paralelo y secuenciadas, cada una de ellas por un controlador DE ULTIMA GENERACION, operando sobre un Variador de Velocidad, las adecúa para abastecer agua a presión constante, en una red hidráulica.

ACCESORIOS HIDRAULICOS que debe incluir
2 válvulas de pie de 2”
2 Válvulas de cheque de 1,1/ 2 ”
2 válvulas de paso de 1,1/2”
1 válvula de paso en bronce de 1", una para cada Hidroacumulador.
1 válvula de paso de 1" para drenaje y pruebas del sistema.
1 manómetro de 0-200 PSI, para las motobombas y para el sistema.
1 válvula de cheque cortina.
El SISTEMA PREENSAMBLADO CONTEMPLA
Base común en acero estructural. 
Interconexiones en tubería galvanizada, entre la descarga de cada una de las bombas y los accesorios hidráulicos
mencionados.
Conexión para la descarga General en tubería galvanizada de 3” de diámetro incluye conexión estandar para el
Tanque hidroacumulador. 
Tablero de control y mando instalado sobre soportes estructurales en ángulo.
Instalación eléctrica entre los motores y el tablero de control y mando, debidamente instalados con corazas
protectoras.
Instalación hidráulica e eléctrica de los presostatos fijados al tablero.
Conexiones para el cebamiento de las motobombas.
Pintura anticorrosiva en la base y pintura general del equipo.

El sistema incluye instalación, conexión a los tanques de suministro, uniones flexibles, mano de obra calificada, trasiego vertical y horizontal y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.
26.2   Equipos De Presión Constante – Velocidad Variable Suministro de Agua Potable.

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de motobomba centrifuga - tanques bajos - tanques altos, conexión succión y descarga en 1 1/2", Altura max 49 mts, caudal max 55 GPM, motor trifásico de 2 HP, volt 220/440, Vel 3500 rpm, en hierro, tipo caracol de alta presión, rotor cerrado en acero inoxidable, para trabajo continuo, arrancador termomagnético directo, escala graduable, protección de sobrecarga, indicadores flotador tipo electromagnético. Incluye instalación, conexión a los tanques de suministro, uniones requeridas, mano de obra calificada, trasiego vertical y horizontal y todo lo necesario para su perfecto funcionamiento.
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