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MENOR CUANTÍA 

Adquirir a título de compraventa equipos para la ejecución del proyecto Aplicación de las TIC y mecanismos de automatización en los procesos de secado solar del café (Coffea arábica) en la obtención de cafés especiales. del Centro de Tecnologías Agroindustriales para la vigencia 2021..Pág. 1
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ANEXO 1
OFERTA ECONÓMICA GLOBAL

	No.
	Bien o Servicio
	Uni
	Cant
	Valor Unitario
	IVA
	Valor Unitario Con IVA
	Valor Total

	1
	Deshumidificador Delonghi DDX50PE, capacidad de 50 litros, cobertura de 52 metros cuadrados, con temporizador a 24 horas, velocidad del ventilador variable, con filtro de aire BioSilver para atrapar el polvo y partículas. Eléctrico a 110 voltios
Reduce la humedad en del ambiente
* Sistema de bomba para extraer la humedad hasta 6 Lts. sin tener que vaciar el recipiente
* Controles Touch y panel LCD le permite controlar el nivel de humedad.
	UN 
	2
	 $   1.908.800 
	 $ 362.672 
	 $ 2.271.472 
	 $ 4.542.944 

	2
	Termohigrómetro EXTECH RHT20 :Monitorea niveles de humedad y temperatura en depósitos, almacenes, congeladores, camiones de envíos y oficinas.
• Cuenta con conexión USB integrada para el análisis de datos desde computadores
• Hasta 16.000 lecturas para humedad relativa/temperatura y velocidad de muestra programable por el usuario
• Interfaz para USB para fácil configuración y descarga de datos
• Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: 1 segundo hasta 24 horas
• Umbrales de alarma programables por el usuario para la humedad relativa y la temperatura
• La pantalla LCD muestra las lecturas actuales, Min/Max y el estado de alarma
• Incluye batería de litio de 3.6 V, soporte de montaje con cerradura de combinación
• Humedad: 0 a 100%, resolución de 0.1%, precisión de ±3%
• Temperatura: -40 a 70° C (-40 a 158° F), resolución de 0.1 °C/F, precisión de ± 1.8 ° C/F
• Dimensiones: 94.4 x 48.9 x 31.2 mm (3.7 x 9.1 x 1.2 pulgadas)
• Peso: 90.7 gramos (3.2 onzas)
	UN 
	4
	 $   684.000 
	 $129.960 
	 $   813.960 
	 $   3.255.840 

	3
	Determinador de humedad Agratronix 08150 de grano de café en pergamino seco y en almendra, que cuente con modo básico o en modo de calibración de precisión avanzado
El probador portátil de humedad de café se puede utilizar con múltiples juegos de escamas de grano. Funciona bien en el rango de humedad: 7% a 40% para el café verde, 8% a 40% para el café pergamino y 4% a 20% de cacao. Proporciona lecturas precisas en el rango de humedad normal para los granos almacenados. Almacena los datos de las mediciones.
	UN 
	2
	 $ 1.874.500 
	 $ 356.155 
	 $ 2.230.655 
	 $ 4.461.310 

	4
	Sierra Circular BOSCH GKS150 1500 vatios de potencia, 6.000 rpm, diámetro del disco: 7/14-pulg, capacidad de corte en 45°: 45 mm, capacidad de corte en 90°: 64 mm. Profundidad de corte a 45º 45 mm
Ruedas 4,05 Kg Kg
Medidas 21X24X35cm
	UN 
	1
	 $    492.000 
	 $ 93.480 
	 $    585.480 
	 $   585.480 

	5
	Pulidora Maquita GA2050: Potencia de Entrada 1.200W
Diámetro del disco 125mm (5")
Velocidad sin carga 11.000
Dimensiones (L x A x A) 356x139x120mm (14"x5-1/2"x4-3/4")
Carcasa de fácil sujeción. Con mecanismo Súper Joint System.
Peso ligero de sólo 2,7kg.
Alta construcción antipolvo.
Empuñadura suave para un mayor control y confort.
Cuenta con doble aislamiento

	UN 
	1
	 $   508.000 
	 $ 96.520 
	 $   604.520 
	 $   604.520 

	6
	Rotomartillo STANLEY STDH8013 1/2" 800W Velocidad Variable Reversible Caja engranes metálica 0-3,000 rpm / 0-54,000 gpm, Taladro percutor de 1/2 pulgada de diámetro de mandril, ideal para perforaciones sobre metal, concreto y madera. Mandril
1/2-pulg (13mm)
110 voltios
Medidas del producto
Sin empaque: Largo 23,5 cms / Ancho: 33 / Alto: 8,5 cms
	UN 
	1
	 $ 218.500 
	 $ 41.515 
	 $    260.015 
	 $    260.015 

	7
	Ventilador de mesa SAMURAI Turbo Silicence Exterme, eléctrico 110V, Diámetro 18 Pulgadas, 80 w, Giro de 12 grados, con base.
	UN 
	3
	 $   127.600 
	 $ 24.244 
	 $     151.844 
	 $   455.532 

	8
	Módulo AMERISOLAR AS-6M mono cristalino tecnología PERC de alta eficiencia de conversión hasta 19.84%, mediante celdas de cinco busbar – 72 Cells potencia 385 Wp – “grade A” Garantía 20 años sobre los defectos del producto y 30 años en rendimiento.
CERTIFICADOS: 
* RETIE
* IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL(USA), JET(Japan), J-PEC(Japan), KS(South Korea), BIS(India), MCS(UK), CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible(CA-USA), Israel Electric(Israel), InMetro(Brazil), TSE(Turkey.
* ISO9001:2015: Quality management system
* ISO14001:2015: Environmental management system
* OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system
	UN 
	12
	 $    548.000 
	 $ 104.120 
	 $     652.120 
	 $ 7.825.440

	9
	Inversor hibrido Infinisolar 3K-24, On Grid con almacenamiento de energía – cargador 24VDC/MPPT 30-115VDC-80A – PV Max= 2000W/cargador AC Max-60A-24V- salida de onda sinusoidal pura.
Autoconsumo y exportación de energía a red
Puede ser conectado en paralelo: sistema monofásico y trifásico
Prioridad de suministro programable para energía fotovoltaica, batería o red
Múltiples modos de operación programables: enlace a la red, fuera de la red y enlace a la red con respaldo
	UN 
	2
	 $    3.506.895 
	 $ 666.310 
	 $   4.173.205 
	 $    8.346.410 

	10
	BATERÍA SOLAR GEL SELLADA 250AH/12V (C10), OT250
Fabricante con certificaciones:
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
	UN 
	4
	 $    1.469.000 
	 $ 279.110 
	 $    1.748.110 
	 $    6.992.440 




Valor total antes de IVA:  $ 31.369.690
IVA: $ 5.960.241
Valor total con IVA $ 37.329.931


Condiciones comerciales:

Garantía ofrecida para los equipos de 12 meses.
Junto con los equipos se entregan los manuales de equipos.
Los bienes ofertados son nuevos y de excelente calidad.
Plazo de ejecución del contrato de 45 días calendario, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta.
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Firma del Representante Legal
Nombre: Mile Johana Vallejo
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