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MENOR CUANTÍA 

Adquirir a título de compraventa equipos para la ejecución del proyecto Aplicación de las TIC y mecanismos de automatización en los procesos de secado solar del café (Coffea arábica) en la obtención de cafés especiales. del Centro de Tecnologías Agroindustriales para la vigencia 2021..Pág. 1
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ANEXO 2

OFERTA TÉCNICA-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cuadro con las especificaciones técnicas de los equipos a suministrar:
[bookmark: _Hlk69072406]
	ITEM
	NOMBRE DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
	DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO DE CONSUMO Y/O DEVOLUTIVOS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	Deshumidificador
Delonghi DDX50PE
	Deshumidificador, capacidad de 50 litros, cobertura de 52 metros cuadrados, con temporizador a 24 horas, velocidad del ventilador variable, con filtro de aire BioSilver para atrapar el polvo y partículas. Eléctrico a 110 voltios
Reduce la humedad en del ambiente.

* Sistema de bomba para extraer la humedad hasta 6 Lts, sin tener que vaciar el recipiente.

* Controles Touch y panel LCD le permite controlar el nivel de humedad, 
	unidad
	2

	2
	Termohigrómetro
EXTECH RHT20
	 Termohigrómetro: Monitorea niveles de humedad y temperatura en depósitos, almacenes, congeladores, camiones de envíos y oficinas.

• Cuenta con conexión USB integrada para el análisis de datos desde computadores. 

• Hasta 16.000 lecturas para humedad relativa/temperatura y velocidad de muestra programable por el usuario.

• Interfaz para USB para fácil configuración y descarga de datos.

• Frecuencia de muestreo de datos seleccionable: 1 segundo hasta 24 horas.

• Umbrales de alarma programables por el usuario para la humedad relativa y la temperatura.

• La pantalla LCD muestra las lecturas actuales, Min/Max y el estado de alarma.

• Incluye batería de litio de 3.6 V, soporte de montaje con cerradura de combinación.

• Humedad: 0 a 100%, resolución de 0.1%, precisión de ±3%.

• Temperatura: -40 a 70° C (-40 a 158° F), resolución de 0.1 °C/F, precisión de ± 1.8 ° C/F
• Dimensiones: 94.4 x 48.9 x 31.2 mm (3.7 x 9.1 x 1.2 pulgadas).

• Peso: 90.7 gramos (3.2 onzas).

	unidad
	4

	3
	Determinador de humedad de grano de café 
Agratronix 08150
	Determinador de humedad de grano de café en pergamino seco y en almendra, que cuente con modo básico o en modo de calibración de precisión avanzado
El probador portátil de humedad de café se puede utilizar con múltiples juegos de escamas de grano. Funciona bien en el rango de humedad: 7% a 40% para el café verde, 8% a 40% para el café pergamino y 4% a 20% de cacao. Proporciona lecturas precisas en el rango de humedad normal para los granos almacenados. Almacena los datos de las mediciones. 
	unidad
	2

	4
	Sierra Circular 
BOSCH GKS150
	Sierra Circular 1500 vatios de potencia, 6.000 rpm, diámetro del disco: 7/14-pulg, capacidad de corte en 45°: 45 mm, capacidad de corte en 90°: 64 mm. Profundidad de corte a 45º 45 mm.

Ruedas 4,05 Kg Kg
Medidas 21X24X35cm
	unidad
	1

	5
	Pulidora
Maquita GA2050
	
Pulidora: Potencia de Entrada 1.200W.
Diámetro del disco 125mm (5").
Velocidad sin carga 11.000.
Dimensiones (L x A x A) 356x139x120mm (14"x5-1/2"x4-3/4").
Carcasa de fácil sujeción. Con mecanismo Súper Joint System.
Peso ligero de sólo 2,7kg.
Alta construcción antipolvo.
Empuñadura suave para un mayor control y confort.
Cuenta con doble aislamiento.
	unidad
	1

	6
	Rotomartillo
STANLEY STDH8013
	Rotomartillo 1/2" 800W Velocidad Variable Reversible Caja engranes metálica 0-3,000 rpm / 0-54,000 gpm, Taladro percutor de 1/2 pulgada de diámetro de mandril, ideal para perforaciones sobre metal, concreto y madera. Mandril
1/2-pulg (13mm). 110 voltios.

Medidas del producto, sin empaque: Largo 23,5 cms / Ancho: 33 / Alto: 8,5 cms
	unidad
	1

	7
	Ventilador de mesa, eléctrico
SAMURAI Turbo Silicence Exterme

	Ventilador de mesa, eléctrico 110V, Diámetro 18 Pulgadas, 80 w, Giro de 12 grados, con base. 
	unidad
	3

	8
	Módulo mono cristalino tecnología PERC de alta eficiencia 
AMERISOLAR AS-6M
	Módulo mono cristalino tecnología PERC de alta eficiencia de conversión hasta 19.84%, mediante celdas de cinco busbar – 72 Cells, potencia 385 Wp – “grade A” Garantía 20 años sobre los defectos del producto y 30 años en rendimiento.

CERTIFICADOS: 
*RETIE
* IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, IEC 62716, IEC 61701, IEC TS 62804, CE, CQC, ETL (USA), JET (Japan), J-PEC (Japan), KS (South Korea), BIS(India), MCS(UK), CEC(Australia), FSEC(FL-USA), CSI Eligible (CA-USA), Israel Electric (Israel), InMetro (Brazil), TSE (Turkey.
* ISO9001:2015: Quality management system
* ISO14001:2015: Environmental management system
* OHSAS18001:2007: Occupational health and safety management system
	unidad
	12

	9
	Inversor hibrido Infinisolar 3K-24, On Grid con almacenamiento de energía – cargador 24VDC/MPPT 30-115VDC-80A – PV Max= 2000W/cargador AC Max-60A-24V- salida de onda sinusoidal pura.
	Inversor hibrido 3K-24, On Grid con almacenamiento de energía – cargador 24VDC/MPPT 30-115VDC-80A – PV Max= 2000W/cargador AC Max-60A-24V- salida de onda sinusoidal pura.
Autoconsumo y exportación de energía a red
Puede ser conectado en paralelo: sistema monofásico y trifásico
Prioridad de suministro programable para energía fotovoltaica, batería o red
Múltiples modos de operación programables: enlace a la red, fuera de la red y enlace a la red con respaldo
	unidad
	2

	10
	BATERÍA SOLAR GEL SELLADA 250AH/12V (C10)
OT250
	Batería solar Gel Sellada, 250AH/12V (C10)
Fabricante con certificaciones:
ISO9001
ISO14001
OHSAS18001
	unidad
	4



Garantía ofrecida para los equipos de 12 meses.
Junto con los equipos se entregan los manuales de equipos.
Los bienes ofertados son nuevos y de excelente calidad.
Plazo de ejecución del contrato de 45 días calendarios, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, legalización y ejecución del contrato/aceptación de la oferta.
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Firma del Representante Legal

Nombre: Mile Johana Vallejo

Identificación: 29.665.308 de Palmira
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