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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-038-2021
1. OBJETO: Contratar el mantenimiento de equipos acondicionadores de aire de la Dirección Territorial Caribe y áreas adscritas de acuerdo con los  requerimientos y cantidades solicitadas en las especificaciones técnicas.
2. CLASIFICACIÓN UNSPSC
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase
	PRODUCTO

	72154066
	72000000
	72150000
	721540000
	Mantenimiento general de equipos de oficina



DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:
[bookmark: _Hlk71204456] La dirección territorial ha definido las siguientes especificaciones  técnicas  mínimas  para  la  prestación  de  servicios  de el mantenimiento de equipos acondicionadores de aire de la Dirección Territorial Caribe y áreas adscritas de acuerdo con los  requerimientos y cantidades solicitadas en las especificaciones técnicas.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD

	MINI SPLIT DE  9000 BTU
	UN
	1

	MINI SPLIT DE 12000 BTU
	UN
	1

	MINI SPLIT DE 18000 BTU
	UN
	1

	MINI SPLIT DE 24000 BTU
	UN
	1

	MINI SPLIT DE 36000 BTU
	UN
	1

	AIRE CENTRAL 60.000 BTU
	UN
	1

	AIRE ACONDICIONADO TECHO - INVERTER (23,900 BTU/H)
	UN
	1

	EVAPORADORAS VRF (CASSETE)
	UN
	1

	EVAPORADORAS VRF (FAN COIL OCULTO)
	UN
	1

	EVAPORADORAS VRF (PARED)
	UN
	1

	SPLIT DE 15 TR
	UN
	1

	SPLIT DE 7.5 TR
	UN
	1

	SPLIT DE 5 TR
	UN
	1

	EXTRACTORES DE BAÑO FUTURE
	UN
	1

	EXTRACTORES DE BAÑO TD-500 Y TD-800
	UN
	1

	EXTRACTORES ATEX
	UN
	1

	CUARTO DE EQUIPOS RACK
	UN
	1

	AIRES DE VENTANA
	UN
	1

	REPUESTOS 

	GAS REFRIGERANTE R22 X CILINDRO 30 LB
	UN
	1

	GAS REFRIGERANTE R410A X CILINDRO 30 LB
	UN
	1

	GAS REFRIGERANTE R134A X CILINDRO 30 LB
	UN
	1

	CONDENSADOR
	UN
	1

	TÉRMICO
	UN
	1

	MOTOR DEL BLOWER
	UN
	1

	HÉLICE DEL BLOWER
	UN
	1

	TARJETA DE LA MANEJADORA
	UN
	1

	COMPRENSOR
	UN
	1

	SECADOR SOLDABLE 3/8
	UN
	1

	TUBERÍA PVC ¾
	UN
	1

	ADAPTADORES PARA TUBERÍA
	UN
	1

	CAUCHO CIRCULAR 5/8
	UN
	1

	ANGULO BASE  SOPORTE
	UN
	1

	ROLLO DE CINTA FOIL
	UN
	1

	ARREGLO DE TARJETA DIGITAL SISTEMA VRF
	UN
	1

	CONDENSADOR 12.000 BTU  R-410
	UN
	1

	RODAMIENTO DE MOTOR DE VENTILADOR 608
	UN
	1

	HÉLICE MOTOR VENTILADOR
	UN
	1

	EMBOBINADO DE MOTOR VENTILADOR
	UN
	1

	CONTROLADOR DE FRIO PRO-1000
	UN
	1

	BOTONES DE SWITCH
	UN
	1

	TARJETA DIGITAL UNIVERSAL PARA MINI SPLIT
	UN
	1

	VARILLA DE SOLDADURA DE PLATA AL 0%
	UN
	1

	REJILLA DE SUMINISTRO EN ALUMINIO 10 X 10 O 12 X 12
	UN
	1

	CONTROLADOR DE FRIÓ DIGITAL PRO-1000
	UN
	1

	LAMINA DE ICOPOR CON FOIL
	UN
	1

	VENTILADOR REFRIGERACIÓN
	UN
	1

	GAS BUTANO
	UN
	1

	HÉLICE DE MOTOR DE ENFRIADOR DE ALUMINIO
	UN
	1

	TARJETA DIGITAL PARA VENTILADOR-
	UN
	1

	REPARACIÓN DE TARJETA PARA VENTILADOR
	UN
	1

	BALINERA 6202 O 6203
	UN
	1

	EMBOBINADO
	UN
	1

	CAPACITOR
	UN
	1

	SEPARADORES PARA TUBO
	UN
	1

	GANCHO DE VENTILADOR DE TECHO
	UN
	1

	SWITCH DE VENTILADOR
	UN
	1

	TUBO DE VENTILADOR DE TECHO
	UN
	1

	CARCAZA PLÁSTICA DE MOTOR
	UN
	1

	HÉLICE ORIGINAL DE KDK
	UN
	1

	PINTURA ANTICORROSIVA
	UN
	1

	CAJA DE VELOCIDADES
	UN
	1

	TAPA POLVO SUPERIOR E INFERIOR
	UN
	1

	RODAMIENTOS O BALINERA
	UN
	1

	BOBINA
	UN
	1

	SEPARADORES
	UN
	1

	TERMOSTATO DIGITAL, 1H, 1C, 5-2 PROGRAMA
	UN
	1

	CAJA GIRATORIA
	UN
	1

	BUJES DE COBRE
	UN
	1

	HÉLICE
	UN
	1

	FRENTERA
	UN
	1

	JUEGO DE PARRILLAS
	UN
	1

	SWITCH DE VELOCIDADES
	UN
	1

	ROSCA PARRILLA
	UN
	1

	ROSCA VENTA VIOLA
	UN
	1

	SENSORES DE NIVEL DE AGUA
	UN
	1

	RUBATEX CON RECUBRIMIENTO DE CHAPA DE ALUMINIO
	UN
	1

	SEPARADORES DEL EJE PLÁSTICO
	UN
	1

	ARREGLÓ DE MOTOR EXTERIOR DESFOGUE
	UN
	1

	LAMINA RESISTENTE A LA HUMEDAD (RH) 1/2”
	UN
	1

	BOMBA DE AGUA PARA SISTEMA VRF
	UN
	1

	RECUBRIMIENTO EN ACERO GALVANIZADO PARA TUBERÍA EXTERIOR
	UN
	1

	FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP / FIBERGLASS
	UN
	1

	CINTA  ALUMINIO  PARA  DUCTOS  50MMX46M  TOOLCRAFT TECHNOLOGIES
	UN
	1

	CABLE DE CORRIENTE ( DATOS) DOS HILOS ROJO-NEGRO
	UN
	1

	COMTROLE PARA AIRES VRF
	UN
	1

	CONECTORES ELECTRICO
	UN
	1

	PRESOSTATO DE ALTA PRESIÓN R410
	UN
	1

	CABLE N° 10
	UN
	1

	CABLE N° 12
	UN
	1

	CABLE N° 14
	UN
	1

	CABLE N° 18
	UN
	1

	PRESOSTATO DE BAJA PRESIÓN R410
	UN
	1

	CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE DÚPLEX N° 12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE ENCAUCHETADO 3X12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE ENCAUCHETADO 3X16 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA
	UN
	1

	CABLE ENCAUCHETADO 4X10 CENTELSA
	UN
	1

	TUBERÍA DE COBRE FLEXIBLE 3/8
	UN
	1

	REDUCCIÓN DE COBRE 7/8" X 5/8"
	UN
	1

	REDUCCIÓN DE COBRE 1/8" X 7/8"
	UN
	1

	UNIÓN DE COBRE 7/8"
	UN
	1

	UNIÓN DE COBRE 1/2"
	UN
	1

	UNIÓN DE COBRE 1 1/8"
	UN
	1

	TUERCA FLER BRONCE 1/2"
	UN
	1

	TUERCA FLER BRONCE 3/8"
	UN
	1

	TUERCA FLER BRONCE 1/4"
	UN
	1

	TUERCA FLER BRONCE 7/8"
	UN
	1

	MANGUERA RUBATEX 3/4
	UN
	1

	MANGUERA RUBATEX 3/8"X1/2"
	UN
	1

	MANGUERA RUBATEX 5/8
	UN
	1

	MANQUERA RUBATEX 7/8"
	UN
	1

	MANQUERA RUBATEX 1 1/8"
	UN
	1

	RELAY FAN 24V
	UN
	1

	TRANSFORMADOR 220V-24V SEÑAL AIRE CENTRAL
	UN
	1

	NITRÓGENO
	UN
	1

	VARILLA SOLDADURA DE PLATA
	UN
	1

	OXÍGENO
	UN
	1

	BUTANO
	UN
	1

	GUSANILLOS VÁLVULAS DE CARGA
	UN
	1

	UNIÓN PVC 4"
	UN
	1

	UNIONPVC 3/4"
	UN
	1

	ADAPTADOR MACHO 3/4 PVC
	UN
	1

	TAPON PRESIÓN 3/4 SIN ROSCA PVC
	UN
	1

	TUBERÍA PVC 1"
	UN
	1

	TUBERÍA PVC 3/4"
	UN
	1

	TUBERÍA PVC 3"
	UN
	1

	Tubería PVC 1/2"
	UN
	1

	T PVC 3/4"
	UN
	1

	CODOS PVC 3/4" X90°
	UN
	1

	CODOS PVC 3"
	UN
	1

	FLEXICONDUIT PVC 1/2" ELECTRICO
	UN
	1

	CONECTOR PVC 1/2" ELECTRICO
	UN
	1

	CURVA PVC 3/4
	UN
	1

	CURVA PVC 1/2"
	UN
	1

	CURVA PVC 1"
	UN
	1

	AMARRE PLÁSTICO
	UN
	1

	PEGANTE TUBERÍA PVC
	UN
	1

	BOXER
	UN
	1

	POLIURETANO
	UN
	1


Mantenimiento preventivo: se solicita de  Dos (2) visitas de mantenimiento para realizar como mínimo las siguientes actividades  a cada equipo relacionado en el Estudio previo.
●  Limpieza y lavado de serpentines que incluya el evaporador y condensador. 
●  Limpieza y lavado de carcasas (Mini Splits, y ventana) que incluya arme y desarme de las mismas. 
●  Toma de lectura de amperaje, voltaje y presión de gas. 
●  Limpieza de partes electrónicas. 
●  Limpieza de rejillas y filtros. 
●  Lubricación de partes móviles si es necesario. 
●  Cambio si es necesario del filtro secador, Aceite, y carga refrigerante con su respectivo Barrido. 
●  Revisión de bandejas de drenajes.  
●  Verificación del estado de los motores y ventiladores.
1. Requerimientos y Cantidades: El ítem 3.2. contiene el listado de los elementos requeridos por la DTCA, las cantidades dependerán de las necesidades mensuales y/o extraordinarias de las dependencias, de acuerdo con los requerimientos que efectué el supervisor del contrato.
2. El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
3. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
4. El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.

1. Punto de atención. El proponente deberá acreditar que cuenta con una sede, domicilio o establecimiento de comercio en la ciudad de Santa Marta, completamente funcional. Se verificará esta condición en el certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio. Quedará a discreción de La Entidad realizar una visita a la sede, domicilio o establecimiento de comercio que se reporte en el Certificado de Existencia y Representación Legal o verificar el funcionamiento de la misma, al momento de evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las propuestas allegadas.
2. Pedidos y Atención oportuna: el proponente seleccionado deberá atender las solicitudes de la DTCA oportunamente, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Por programación de mantenimientos preventivos previamente informada por el supervisor del contrato. 
b) Por mantenimientos correctivos que serán informados por el supervisor del contrato y que deben ser atendidos por el proponente elegido en el término de una (1) hora. 
3. Lugar de prestación, El proponente deberá prestar sus servicios donde funcione la sede administrativa de la Dirección Territorial Caribe en la ciudad de Santa Marta. 
4. Elementos no incluidos en el listado: En caso de que se requiera el suministro de mantenimientos a equipos del inventario general de Parques Nacional Naturales no incluidos en el listado o elementos no previstos en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, ésta se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor entrega de los mismos.
5. Designación de Interlocutor: Designar mediante oficio, una persona que sirva de interlocutor con la DTCA, indicando número de contacto.
6. Remisiones y Facturas: Por cada entrega se debe extender y entregar remisión donde el supervisor del contrato o a quien éste delegue, autorice el pedido. Y el Proveedor deberá emitir factura inmediatamente se realice el despacho de cada pedido, está debe ser firmada por la persona que recibe y verifica el contenido del pedido.
7. Certificado trabajo seguro en alturas avanzado: El proponente deberá adjuntar constancia de formación vocacional, que certifique que se encuentra capacitado en trabajo seguro en alturas, expedido por un centro de entrenamiento autorizado por el ministerio de trabajo, dicha certificación será consultada y se debe encontrar vigente.
8. El proponente deberá responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o 
que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad. 
-  El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en el cuadro anterior, el 
cual  debe  cumplir  en  todo  caso  con  las  especificaciones  técnicas  mínimas  exigidas  asegurando  la 
atención oportuna de los servicios a solicitud de la supervisión. 
-  La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar de primera 
calidad y que correspondan al precio de mercado. 
-  El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a 
adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. El contratista deberá realizar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo en la Dirección Territorial Caribe, Calle 17 # 4 - 06
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
c. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
j. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
k. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
l. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
m. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
n. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
o. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
p. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
q. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
r. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
s. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
t. Asignar personal técnico y profesional con los conocimientos y experiencia necesarios para realizar este tipo de labores.
u. Garantizar que el personal asignado al presente contrato cumple a cabalidad con todos los requisitos técnicos de estudio y de formación profesional para el desempeño óptimo este tipo de contratos.
v. Garantizar que las herramientas e insumos utilizados para realizar los mantenimientos sean los adecuados técnicamente para este tipo de labores. El costo de estas herramientas y/o insumos serán a cargo del contratista; así como el personal y la mano de obra.
w. Responder por cualquier mantenimiento preventivo o correctivo mal realizado y/o que esté en contra de las normas de funcionamiento y calidad.
x. Responder por los daños y perjuicios que se ocasione por el incumplimiento de las obligaciones que surgen de este contrato, así como por la violación de cualquier normativa vigente y de tratamiento de datos e información de carácter confidencial, personal y/o con reserva.
y. Garantizar la disposición adecuada de todos los residuos que se generen como resultado de los mantenimientos de forma responsable y adecuada con el ambiente, aprovechando y disponiendo para su reciclaje de los que sean aprovechables. 

z. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 
El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
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