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Anexo No. 5
OFERTA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Bogotá D. C.

Señores
CLUB MILITAR. 

Proceso de Contratación: CM-SAMC-008-2021

(El oferente deberá indicar SI cumple o NO CUMPLE con cada una de las especificaciones técnicas señaladas) 

Teniendo en cuenta las necesidades presentadas por el CLUB MILITAR, los bienes que oferto en el presente proceso son los siguientes:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO 

1.1. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS O ESENCIALES DEL BIEN O SERVICIO

Sede Principal Bogotá

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Cuarto Frio No 1
Almacen AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Instalacion Rubatex para los cuartos
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento desagues 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de resistencias 
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificacion de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gasfiltro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tuberia de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Soldaduras
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	2
	Cuarto Frio No 2 Almacen AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio guarda motor
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrogeno a los sistemas de refrigeracion
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificacion plato de valvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tuberia de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	3
	Cuarto Frio No 3 Almacén AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General sistema eléctrico
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación de Fugas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas R22
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	4
	Cuarto Frio No 4 Almacen AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio guarda motor
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Filtro secador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	5
	Cuarto Frio No 5 Almacén AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	6
	Cuarto Frio No 6 Almacen AyB
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio ruedas en teflón
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio medias cañas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R22
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	7
	Cuarto Frio Salon Colombia
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Instalación empaque sello magnético 
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio motor ventilador manejadora 
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante 404
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	8
	Cuarto Frio No 1 Cocina Principal
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Resistencias de descongelación 
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	9
	Cuarto Frio No 2 Cocina Principal
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio ruedas en teflón
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificacion plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	10
	Cuarto Frio No 3 Cocina Principal
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante R507
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	11
	Cuarto Frio No 4 Cocina Principal
	Suministro y Cambio de circuito eléctrico Full gauge900
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento General partes Eléctricas
	und
	1
	
	

	
	
	Conexión de parametría
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio 3 motores axiales de 14"
	und
	1
	
	

	
	
	Aislamiento en Rubatex de tubería
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Caja
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Lámpara  de iluminación 
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Tubería mt
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Aceite 
	und
	1
	
	

	
	
	Carga gas refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Barrido con nitrógeno a los sistemas de refrigeración
	und
	1
	
	

	
	
	Rectificación plato de válvulas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio tubería de cobre
	und
	1
	
	

	
	
	Lavado y desengrase 
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento general
	und
	1
	
	

	12
	Nevecon dos puertas Starkooc volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro  E Instalación  De Unidad Compresora 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaques Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza con Químico Desincrustante e Hidrolavadora a Serpentines a La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	13
	Nevecon dos puertas Turbo Air  volt. 115 - 127 ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Almacen AyB
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	14
	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	15
	Nevecon una puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 6.5 amp / gas R404A / Cocina Principal
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	16
	Nevecon una puerta Asbber /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	17
	Congelador horizontal dos puerta Starkooc volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 60 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	18
	Nevecon una puerta Zinger /volt. 115 - 127/ ferq 60 hz / 8,5 amp / gas R404A / Cocina Principal
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	19
	Nevecon dos puertas Fagor / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,9 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	20
	Nevecon dos puertas Turbo Air / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 10,5 amp / gas R404A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	21
	Nevera horzintal tipo botellero Starkook  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	22
	Nevera horzintal tipo botellero Starkook  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 6,5 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	23
	Nevera horzintal tipo botellero Samsung  / volt. 115 - 127 / ferq 60 hz / 5,6 amp / gas R134A / Cocina Principal
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	24
	Hielera Ice-O-Matic volt. 220 / ferq 60 hz / gas R404A / Salon colombia
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro y Cambio De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio y Suministro De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio Suministro E Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro y Cambio De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento tarjeta electrónica
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Recarga de  gas.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Repontecializar  motor (110-127 V clase B,  1/70 hp).
	Servicio
	1
	
	




Sede Sochagota Paipa Boyacá

	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	Cuarto Frio No 6
congelación
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	2
	Cuarto Frio No 7
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	3
	Cuarto Frio No 8
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	4
	MAQUINA DE HIELO - placas 3650
	suministro y Cambio de tapa
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza  a unidad.
	und
	1
	
	

	
	
	Limpieza interna  cámara  de hielo
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y Pintura     por oxido
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	

	5
	Cuarto Frio No 4
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	6
	Cuarto Frio No 5
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	7
	Cuarto Frio No 1
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	8
	Cuarto Frio No 2
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	9
	Cuarto Frio No 3
	Carga de refrigerante
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de pilotos y controles
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y arreglo de drenajes
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de iluminación por panel 12 W Led
	und
	1
	
	

	10
	Nevera de CONGELACION BAR Marca NIBEC, PLACA 36505
	Suministro y Cambio de Caucho de las tres puertas.
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y Pintura de las parrillas
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro e instalación Lamina  de protección al motor.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de ventilador
	und
	1
	
	

	
	
	Recarga de  gas.
	und
	1
	
	

	
	
	Repontecializar  motor (110-127 V clase B,  1/70 hp).
	und
	1
	
	

	11
	Nevera una puerta panorámica pastelería-"FRIOMIX" - placa - 37294
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y Cambio de cauchos  de la  puerta
	und
	1
	
	

	
	
	Cargas de  gas
	und
	1
	
	

	
	
	Detención y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	12
	Nevera Meson Refrigeracion -MESA SANDUCHERA
Placa 1826  
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	13
	Nevera Mesón Refrigeración -MESA SANDUCHERA
Placa 1823
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	14
	Nevera horizontal Refrigeración
	Suministro e instalación  de   controlador de   temperatura  
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de  cauchos   de las dos  puertas.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de manijas de las puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	
	
	suministro y Cambio de ventilador”
	und
	1
	
	

	15
	REFRIGERADOR BASE  DEL CHEF- SERIAL 1412STKY0
1854
	mantenimiento y Limpieza  de  evaporadores
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento y Limpieza de tarjeta
	und
	1
	
	

	16
	Nevera de Congelación Horizontal
	Mantenimiento general, equipo fuera de servicio, se solicita ser evaluado por personal técnico. 
	und
	1
	
	

	17
	Nevera de congelación y refrigeración marca "GUTIERREZ" -  placa 
3645
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	
	
	Suministro y cambio de cauchos puertas 
	und
	1
	
	

	
	
	Cargas de  gas
	und
	1
	
	

	18
	Nevera Congelación
Vertical   Cocina de socios 
	Revisión y arreglo de tarjetas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de cauchos 
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	arreglo termómetro análogas
	und
	1
	
	

	
	
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	19
	Nevera Mesón Refrigeracion (Neveras)-MESA SANDUCHERA-  
Placa 1820 
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	20
	Nevera Mesón Refrigeración-MESA SANDUCHERA –
 Placa 1825 
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	21
	Nevera Mesón Refrigeración-MESA SANDUCHERA –
 Placa 1825 
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	22
	Nevera Meson Refrigeracion -MESA SANDUCHERA 
Placa 1827
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	23
	Nevera de Congelación Horizontal
	Carga de gas
	und
	1
	
	

	
	
	Cambio de  cauchos   de las dos  puertas.
	und
	1
	
	

	
	
	Mantenimiento y Limpieza de evaporador.
	und
	1
	
	

	
	
	Detención  y arreglo de fugas.
	und
	1
	
	

	24
	REFRIGERADOR BAÑO DE MARIA  CAFETERIA - PLACA 36607
	Suministro y cambio de   ventilador
	und
	1
	
	

	
	
	Carga  de  gas
	und
	1
	
	

	
	
	mantenimiento Detención y arreglo  de fugas
	und
	1
	
	







Sede Las Mercedes Nilo Cundinamarca
	ÍTEM
	NOMBRE DEL BIEN
	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
	UNIDAD MEDIDA
	CANT
	CUMPLE
	NO CUMPLE

	1
	NEVERA ASBER VERTICAL, 2 PUERTAS, N°11 (COCINA DE SOCIOS, PRODUCTOS CONGELADOS)
	Suministro Cambio e Instalación  De Unidad Compresora  De 1/3 Hp,115 Voltios, 60 Hz, Refrigerante 134a
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	2
	CUARTO DE VERDURAS   MODELO LCZ028E40Q  SERIE 0051055AM1613 MARCA DANFOSS UBICADO EN LA DESPENSA
	Suministro Cambio e Instalación De Aceite Sintético Polyester A Compresor  Hasta El Nivel Indicado De La Mirilla 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante y Aceite De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	 
	1
	
	

	
	
	
	Servicio
	
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 404a  A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaque A La  Puerta de Acceso  Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines De La Unidad Condensadora Y Evaporadora Incluida Limpieza A Válvula De Expansión 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Manómetros De Baja Y Alta Para Las Lecturas De Presión En El Compresor, (Incluido Racores) 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y engrase  De Motores Ventiladores Del Evaporador Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	3
	NEVERA ARRIBA Y ABAJO VERTICAL, 2 PUERTAS (COCINA DE SOCIOS, PESCADOS)
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	4
	NEVERA VERTICAL, 2 PUERTAS, N°4 Y 5 (COCINA DE SOCIOS, Nº 4 VERDURAS Y Nº5 
	Suministro Cambio e Instalación  De 04 motores ventiladores de 1/70 HP, 110 Voltios con sus respectivas aspas cada uno (2 para las evaporadoras y 2 para las unidades condensadoras) 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de Las Unidades Condensadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	5
	NEVERA  VERTICAL, 1 PUERTA, N°3 (COCINA DE SOCIOS, PRODUCTOS PROCESADOS)
	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaque A La  Puerta De acceso del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  La Evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	6
	NEVERA Nº 7 VERTICAL  (COCINA DE SOCIOS, SALSAS)
	Suministro Cambio e Instalación, y puesta en funcionamiento  de 01 control de temperatura para el equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación de 02 bisagras en acero inoxidable de la puerta de acceso del equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación  De 03 motores ventiladores de 1/70 HP, 220 Voltios con sus respectivas aspas cada uno, (2 para las evaporadoras y 1 para la unidad condensadora)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 404 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las Dos Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	7
	NEVERA PANORAMICA , 2 PUERTAS, N°1 Y 2 (COCINA DE SOCIOS, Nº 1 FRUTAS Y MISE EN PLACE Y PROCESADOS - Nº2 PRODUCTOS PARA CONGELAR)
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las  Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	8
	NEVERA STARKOOK,  (COCINA DE SOCIOS, JUGOS Y FRUTAS)
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las  Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	9
	NEVERA STARKOOK,  (COCINA DE SOCIOS, SALSAS)
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo 134 A Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaques A Las  Puertas Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de  Las Evaporadoras
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	10
	NEVERA Nº 9 CUARTO FRIOS,  (COCINA DE SOCIOS, VERDURAS)
	Suministro Cambio e Instalación, Suministro E Instalación De Chapa Especial En Acero Inoxidable Con Sistema Anti encerramiento.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación, Suministro instalación y puesta en funcionamiento De 02 Motores De 1/25 Hp 220 Voltios- 1.4 Amperios
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación, Suministro, Instalación y puesta en servicio  De Control De Temperatura Full Gauge Mt512e
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Prueba De Presurización Con Nitrógeno Para Detectar Fugas De Refrigerante
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Rectificación De Fugas De Refrigerante De Todo El Equipo (Suministro Cambio e Instalación De Tubería Si Es Necesario )
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Barrido Con Nitrógeno A Toda La Tubería De Baja Y Alta Del Equipo
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Realización De Vacío A Todo El Sistema  ( Con Bomba De Vacío)  
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Refrigerante Nuevo R-22 a  Todo El Sistema Hasta La Presión Indicada.
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Suministro Cambio e Instalación De Empaque A La  Puerta Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines de unidad evaporadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza Con Químico Desincrustante E Hidrolavadora A Serpentines A La Unidad Condensadora
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Limpieza y Engrase De Motores Ventiladores Del Evaporadores Y Condensador (Suministro Cambio e Instalación De Aspas Si Es Necesario)
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Verificación De Voltaje Y Amperaje Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Lavado Y Desengrase General Del Equipo 
	Servicio
	1
	
	

	
	
	Des taponamiento De Desagüe Y Puesta En Servicio En Óptimo Estado De Funcionamiento Del Mismo.
	Servicio
	1
	
	

	11
	CUARTO FRIO DE CARNES - CUARTO FRIO DE POLLOS - CUARTO FRIO DE PESCADOS - CUARTO FRIO DE VERDURAS (UBICADOS EN EL ALMACEN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS )
	Puesta En Funcionamiento a todo costo   De Iluminación Interna De Los Cuartos Fríos
	Servicio 
	4
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Con la suscripción del presente documento declaramos que conocemos, entendemos y aceptamos las condiciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato que resulte. 


Firma _________________________________________________________
Nombre del representante legal: ____________________________________
C.C. No. ______________________ De ______________________________
Nombre o Razón Social del Proponente: ______________________________
N.I.T. __________________________________________________________
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