Anexo No. 1: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
OBJETO: “Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de impresión (plotter) que se usan para las labores de producción cartográfica, material que sirve como insumo para la recolección de  información en campo del Censo Económico”.

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLOTTER

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UBICACIÓN DEL EQUIPO

	En la cual se debe desarrollar: limpieza, revisión, lubricación, calibración y ajuste de las partes relacionadas: con el carro impresor, encoder strip, guías, estaciones de servicio y depósitos de tinta, ejes, correas, piñones, motores, rodillo de arrastre, sistema eléctrico y electrónico, sistema de inyección, sistema de corte, sistema de carga de papel, cámaras de succión, rieles, ventiladores, panel de control y ensamble general. Configuración de parámetros de precisión, calibraciones y alineaciones del sistema de impresión y/o copiado. Estos servicios serán desarrollados en los siguientes equipos:

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE


	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH00Y
	

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH02H
	

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH01V
	

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH024
	

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH01X
	

	PLOTTER:
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH004
	

	PLOTTER:
	DANE
Territorial Bogotá D.C.

Calle 64G # 92-56 en Álamos Industrial

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH01F
	

	PLOTTER:
	DANE
Territorial Bogotá D.C.

Calle 64G # 92-56 en Álamos Industrial

	Marca: HEWLETT PACKARD.
	

	Referencia: T1300 PS.
	

	Modelo: CR652A.
	

	Serie: CN26BBH02N
	


	MANTENIMIENTO CORRECTIVO BOLSA DE REPUESTOS

	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO
	UBICACIÓN DEL EQUIPO

	Motor Star Well.
	DANE – Central

Carrera 59 No. 26-70 Int.1 CAN, Edificio DANE
 DANE
Territorial Bogotá D.C.

Calle 64G # 92-56 en Álamos Industrial

	Estación de servicio Plotter HP T1300.
	

	Carro HP T1300.
	

	Correa Plotter HP T1300.
	

	Encoder Plotter HP T1300.
	

	Scan – Axis Motor HP T1300.
	

	Carriage PCA HP T1300.
	

	Formatter Board HP T1300
	

	Control Panel HP T1300.
	

	Ink supply station
	

	Interconect PCA HP T1300
	

	Fuente de poder HP T1300
	

	Módulo Electrónico HP T1300.
	

	 El valor de la bolsa de repuestos corresponde a un valor fijo para mantenimientos correctivos, se fija este valor incluido IVA, este es inmodificable y debe ser tenido en cuenta en la Oferta Económica que presenten los proponentes. 


NOTA 1: En los mantenimientos correctivos la Entidad definirá de acuerdo a sus necesidades si requiere uno o varios elementos que se encuentran descritos en la bolsa de repuestos.
NOTA 2: El proveedor deberá mantener el valor de los repuestos de acuerdo con el valor unitario ofrecido en la propuesta.    
NOTA 3: Para efectos de este proceso, el proveedor deberá acreditar que los repuestos cotizados son: originales, nuevos y no remano facturados.

Certifico bajo la gravedad de juramento, que toda la información contenida en el presente formato es veraz, al igual que en los documentos soporte

EMPRESA: ___________________________________________________________________________

REPRESENTANTE LEGAL: _____________________________________________________________

CEDULA DE CIUDADANIA:   ____________________________________________________________

FIRMA: ______________________________________________________________________________

