Montería, 19 de Noviembre de 2020

INFORME PARCIAL DE OBRAS

MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE RACK DE COMUNICACIONES: 

1. RACK PISO 4 – PALACIO DE JUSTICIA

· Se suministró de cableado UTP categoría 6, las cantidades por metro que se requerían.
· Se suministró conectores Jack RJ45 categoría 6
· Certificación de cada punto de red, instalado, con su soporte impreso
· Suministro  de  Patch Panel en  el  RACK  de comunicaciones
· Organización del tendido o cableado que llega al RACK de comunicaciones y suministro de: organizador de cables, patch cord, rejillas y bandejas.
· Se suministró canaletas en algunos despachos para la instalación de puntos de Red.
· [bookmark: _GoBack]Me atrevo a confirmar un avance de ejecución del 50%.
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ORGANIZACIÓN DEL CABLEADO 
Antes
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ORGANIZACIÓN DE LOS EQUIPOS ACTIVOS Y PASIVOS

Después 
Antes


[image: E:\MC039\WhatsApp Image 2020-11-19 at 10.41.50 AM (2).jpeg]

[image: C:\Users\GSANCHEP\Desktop\Nahun\Otras fotos\IMG_20200805_125957.jpg]









                                                                                               










SE ORGANIZÓ EL ESPACIO PARA PERMITIR LA LIBRE CIRCULACIÓN DEL PERSONAL A ESTA ÁREA DE TRABAJO
Después 
Antes
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GINA SÁNCHEZ PUCHE
Supervisor 
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