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ACTA DE COMITÉ NÚMERO 4

CONTRATO N° 4600090168 DE 2021

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN




	FECHA:
	30/07/2021
	LUGAR:
	CIOS

	ASISTENTES

	NOMBRE Y CARGO
	FIRMA

	Guillermo Gutiérrez Parra 
	Supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad
	

	Luis Felipe López Álvarez
	Director de obra de CIVILEC SAS
	



	ORDEN DEL DÍA

	
1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Avance del contrato

3. Suministro de elementos 

4. Reprogramaciones

5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

6. Elaboración acta de pago No. 3

7. Varios 









	DESARROLLO

	
1. Se da lectura al acta de comité número 3, la cual es aprobada por el supervisor del contrato.




2. Avance del contrato

[bookmark: _Hlk73455161]Durante el tercer mes del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en el sector del Centro y en las partes noroccidental y nororiental de la ciudad El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas por pulsadores peatonales fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos, quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños correspondía al contrato de mantenimiento, se reportó al CIOS.





· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

























3. Suministro de elementos

[bookmark: _Hlk73455397]En el mes de julio (correspondiente al tercer mes del contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:


	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	3
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	

	5
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	






4. Reprogramaciones

En el mes de julio se realizaron en total 12 reprogramaciones. Las reprogramaciones fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad.

A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:


	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	43A2930
	Se modifica planeamiento por inicio de operaciones de las estaciones de Metroplús

	
	
	

	4810
	El LC pasa de tener 16 SGs a 19 SGs
	

	
	
	

	5212S12AS
	Se crean los planos P7 y P8, se ajustan el P6 y el P12 y se modifica la MTR
	

	
	
	

	465657
	Se modifica planeamiento por carril exclusivo de Metroplús
	

	
	
	

	43A31
	Se modifica planeamiento por carril exclusivo de Metroplús
	

	
	
	

	50FF08S
	Se modifican MTR, TOD y se crean los planes P7 y P8
	

	
	
	

	465657
	Se modifican los tiempos del P8
	

	
	
	

	68A47D48
	Se realiza configuración para EC - 2
	

	
	
	

	4858
	Se agregan 2 SGs peatonales a la configuración existente
	

	
	
	

	4331
	Se modifica el plano P6
	

	
	
	

	6550
	Se crean configuraciones separadas para 6550 y 6650
	

	
	
	

	6650
	Se crea nueva programación para este cruce 
	

	
	
	
































5. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

· Se realizaron conexiones remotas para ejecutar actividades de administración en el UTM con el fin de crear, eliminar o modificar reglas y configuraciones, según las necesidades del CIOS.

· Se realizó la configuración para el bloqueo de direcciones IP que han realizado escaneo de puertos en el UTM, se bloquearon y se reportaron.

· Se realizó la instalación de 2 actualizaciones que se encontraban disponibles en el UTM.

· Se realizó el mantenimiento semanal de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL.

· Se realizó backup diario de la base de datos.

· Se ejecutaron los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyeron la revisión de logs de los servicios CENTRAL y COMMUNICATOR.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.

· Se realizaron las tareas periódicas de mantenimiento preventivo.

· Se realizó respaldo semanal de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta en corto tiempo.
















6. Elaboración acta de pago No. 3

El supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad y el director de obra de CIVILEC SAS, elaboran el acta de avance de obra ejecutada y el acta de pago No.3, por valor de $ 81.341.002,96 (Ochenta y un millones trecientos cuarenta y un mil dos pesos con noventa y seis centavos).

Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 3 meses y se ha cumplido con el PAC propuesto por el municipio para el desarrollo de este contrato.




7. Varios

El contratista hace entrega de las planillas de pago de la seguridad social del personal que hace parte de este contrato.
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