ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DTPA-IP-FONAM-2021-035

1. OBJETO DEL CONTRATO: Compra e instalación de planta eléctrica diésel para el Parque Nacional Natural Utría

2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

El artículo que se requiere deberá cumplir con las siguientes especificaciones técnicas básicas:

	Parque Nacional Natural Utria

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD

	1
	Planta Eléctrica de 16.5 kva Capacidad. Standby 14KVA.
Trifásica 127 /220 Vol. Motor DIESEL a 1.800 rpm Trabajo continuo. Consumo de 1 gal/h. Generador 184E. Dimensiones: 170cm (largo) x 78cm (ancho)x107cm (alto） Peso: 700kg. Tablero de control digital, Batería de Arranque, arranque eléctrico. Base tanque con autonomía de 8 a 12 horas según carga. Incluye cargador de baterías adicional. Planta Cabinada para protección y reducción del ruido hasta 72dB. Con pintura de alta resistencia a la corrosión.
	Unidad
	1

	2
	Tablero Eléctrico de 6 Breakers que incluye 4 Breakers
	Unidad
	1

	3
	Cable #8 de siete hilos encauchetado para exteriores
	Metros
	75

	4
	Losa en concreto flotantes de 3000 PSI doble malla en varilla de acero de 1/2 pulgadas, a 15x15, con bordillo lateral con estribo cada 10cm en varilla de acero de 1/2 pulgada cada 10cm. Medidas de la losa de 2mts de largo x 1.20mt ancho x 40 cm de alto.
	Unidad
	1

	5
	Chasos de expansión de 10” x ¾” amarre enbebido en el concreto con varilla de 3/8, con arandelas y tuerca de seguridad con epoxico
	Unidad
	8

	6
	Mano de obra, instalación de una planta eléctrica y puesta en marcha con mínimo 5 horas de funcionamiento y el primer cambio aceite y filtros. Instalación de la planta es en la sede del Parque Nacional Natura Utria, ensenada de Utria.
	Unidad
	1

	7
	Transporte hasta la sede del Parque Nacional Natura Utria, ensenada de Utria.
	Unidad
	1



· El proponente deberá cotizar el valor del ítem establecido en el cuadro anterior, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega del producto a adquirir en la sede del Parque Nacional Natura Utria, ensenada de Utria..
· El proponente deberá aportar la hoja de vida del personal experto requerido para la instalación de la planta. El perfil deberá cumplir con los siguientes requisitos.
· Para la prestación del servicio requerido el proponente deberá aportar la hoja de vida del Ingeniero con certificado de la casa fabricante o certificado en mantenimiento y reparación de plantas eléctricas experto para la prestación del servicio del objeto contractual, con experiencia mínima acreditada en cinco (5) certificados que acrediten la experiencia en instalación de plantas eléctricas y/o centrales eléctricas.
· El Oferente está obligado a emplear en la ejecución del contrato el número de personal necesario para ejecutar las especificaciones técnicas solicitadas en el cuadro anterior.

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Con el fin de cumplir con el desarrollo del objeto del contrato el contratista deberá dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
1. El proponente deberá contar con establecimiento de comercio en el corregimiento El Valle, del Municipio de Bahía Solano, Departamento del Chocó debido al difícil acceso de la zona donde se encuentra ubicado el Parque Nacional Natural Utria se hace necesario que se provean los insumos en el municipio más cercano al área protegida.
1. El contratista deberá ser el objeto contractual con mínimo 5 horas de funcionamiento y el primer cambio aceite y filtros
1. El contratista hará entrega de los bienes en su respectivo empaque.
1. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado
1. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
1. Reemplazar los bienes que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
1. El contratista está obligado a emplear en la ejecución del contrato el número de personal necesario para ejecutar las especificaciones técnicas solicitadas en el cuadro anterior, para todos los efectos legales actuará como empleador o contratante por lo que asumirá todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte, prestaciones sociales, aportes parafiscales, seguridad social, cajas de compensación, riesgos laborales, seguro de vida y demás emolumentos a que tenga derecho conforme a la normatividad laboral y ejercerá en consecuencia la representación legal ante cualquier reclamación que se derive de la ejecución del contrato que se suscriba.
1. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
1. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los bienes adquiridos.
1. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
1. El contratista deberá entregar recibo diligenciado en su totalidad por cada uno de los despachos de aceites y lubricantes que realice al momento de la entrega.
1. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
1. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
1. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
1. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
1. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato.
1. Las demás obligaciones que se deriven del presente estudio previo y de la naturaleza del contrato


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
