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ANEXO 1
	LOTE ROPA DEPORTIVA

	No.
	NOMBRE DEL ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA (SI APLICA)
	VALOR TOTAL

	1
	SUDADERA
	[bookmark: _GoBack]CHAQUETA:
Cuello sport: con repise de 1/4 de pulgada en el borde del cuello.
Manga: larga con resorte en puño. Cortes de acuerdo con el diseño.
Bolsillos: dos (2) bolsillos laterales inferiores con cremalleras y/o ribete. Con o sin tapa de acuerdo al diseño. 
Cremallera: plástica o material sintético para cierre frontal de chaqueta.
Pechera: es opcional que tenga cubre cremallera con broche o velcro según el diseño que se presente. Si debe tener protección en el orillo superior de la cremallera en el cuello para evitar que pellizque la piel en el cuello.
Orillo inferior: con resorte y/o cordón. Si lleva cordón debe tener correderas y terminales completos. Chaqueta forrada totalmente.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado.
Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran.
Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
	UNIDAD  
	3
	
	
	

	
	
	PANTALÓN:
Bota: clásica o con resorte según tendencia de moda.
Cremallera en los laterales de la bota del pantalón.
Cintura: con resorte y cordón.
Bolsillos: dos (2) bolsillos laterales con cremalleras.
Liso o con cortes según el diseño.
Pantalón forrado totalmente.
	
	
	
	
	

	
	
	MATERIALES 
Microfibras Poliéster 100% o mezclas que presenten bajo grado de arrugabilidad.
Mezclas que contengan componentes impermeables y bajo grado de ruido con la fricción.
Forro: franela algodón poliéster o malla 100% poliéster.
Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con especificaciones de lavado y la talla.
Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.
Correderas, terminales y cremalleras acorde al tono de los materiales si son plásticas. Estos insumos pueden ser también metálicos.
Hilos: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar.
Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista,
composición de materiales, instrucciones de cuidado, y talla.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el
aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino y masculino.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. Debe manejar tallaje femenino y masculino por separado.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
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	2
	CAMISETA
	Estilo T-Shirt
Cuello: Redondo o en "V" en rib montado en máquina collarín.
Manga: Corta con dobladillo de 2 cms en máquina collarín.
Silueta de camiseta recta para hombre y con entalle para mujer.
Dobladillo de 2 cms. en máquina collarín.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, prendas sin
hilos sueltos y buenos remates.
Costuras: Cinta en hombros. Todas las costuras deben estar
exentas de fruncidos, torcidos o pliegues y deben estar
debidamente tensionadas con el fin de evitar que se agrieten o
se abran. Conservar el mismo largo de puntadas en un trayecto.
Excelentes acabados y remates.
	UNIDAD
	7
	
	
	

	
	
	MATERIALES
Franela: Doble punto Algodón Poliéster o mezclas
que presenten bajo grado de arrugabilidad.
Rib: Algodón 60% Poliéster 40%
Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.
Hilos: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar.
Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del
confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado, y talla.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino o masculino según se solicite.
	
	
	
	
	

	
	
	
Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
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	3
	PANTALONETA
	Cintura: Con resorte y cordón
Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales
Silueta: Recta y Suelta, sesgos decorativos de acuerdo al diseño y con colores en concordancia
Dobladillo en maquina collarín.
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del
diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras.
De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Prendas que guarden simetría, prendas sin hilos sueltos y buenos remates.
Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, conservar el mismo largo de costuras en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e  hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
	UNIDAD
	11
	
	
	

	
	
	MATERIALES: 
Microfibra lisa estilo winner plus, advance o cerrutina
Forro: Algodón punto sencillo o malla liviana
Costuras: Reforzadas y fileteadas con puntada de seguridad. Dobladillo en collarín
Diseños y Colores: A escoger. Presentar carta de materiales y colores (Min 5 colores de tendencia).
Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.
Hilos: Los hilos e hilazas utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color del material principal a utilizar.
Marquillas: en la parte interna debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique nombre del confeccionista, composición de materiales, instrucciones de cuidado y talla.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje femenino
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
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	4
	BUZO
	Diseño: Buso en algodón cuello redondo o en "V" con rib en el orillo.
Manga: Larga con dobladillo en collarín.
Color: Variedad en colores de moda que hagan conjunto con el vestuario (Min 5 colores de tendencia).
Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras.
De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.
Talla: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.
Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales.
	UNIDAD
	12
	
	
	

	
	
	MATERIALES: Algodón 100%.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas deben tener entalle femenino. Deben presentar excelente calidad en confección.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca
	
	
	
	
	

	
	
	Solidez de Color al lavado: Colores firmes.
	
	
	
	
	

	
	
	Marquillas: en la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.
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	5
	TENIS
	Capellada: Material sintético y/o textil Y/o cuero con
características de ligereza y flexibilidad, y/o con micromallas
Forro: De material textil abullonado (materiales textiles no
tejidos)
Plantilla de Armado: En celulosa o materiales de
características similares, que brinde confort
Suela: De hule con cápsula de aire en el talón que absorbe
mejor los impactos", antideslizante
Entresuela: De peso liviano y piezas moldeadas para mejorar la
estabilidad media y lateral, eva, materiales en microporosa o
materiales similares.
Tacón Altura: Máximo 3 cm
Plantilla de Presentación: Materiales con buena absorción y
excelente des absorción. Debe brindar confort al usuario
Horma: Con excelente calzabilidad
	PARES
	2
	
	
	

	
	
	Condiciones de Construcción: construcción tipo enguantado e
inyectado.
1. Los componentes del calzado: Puntera, contrafuerte,
Talón (altura) deben ser acordes con la talla o número.
2. Las costuras que unen las piezas deben ser uniformes y
continuas, sin hilos flojos, libres de protuberancias, asperezas,
pliegues, arrugas y restos de materiales que causen molestias o
maltratos al usuario.
3. La altura de los tacones debe estar de acuerdo con la
horma utilizada.
4. El calzado debe llevar en su parte interior y de forma
visible una etiqueta que permita al usuario identificar los
materiales que componen la capellada, el forro y la suela, así
como el país donde se produce el zapato.
	
	
	
	
	

	
	
	NORMATIVIDAD TÉCNICA
Abrasión de Suela
Norma:NORMA: DIN 53516.
Requisito: Máximo 250 mm3 según NTC ISO 20345.
Flexión de Suela
Norma:NTC ISO 20344
Requisito: Incremento máximo de 4 mm. En 30.000 ciclos.
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	LOTE No. 2
ROPA CABALLERO

	No.
	NOMBRE DEL ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA (SI APLICA)
	VALOR TOTAL

	1
	CAMISA DE JEANS CABALLERO
	Diseño: Variedad en diseño de moda clásica o moderna. Es decir, puede ser corte clásico para hombre o silueta Slim o Slim fit. Para mujer con entalle en el costado y/o cortes de entalle según el diseño. Bolsillos con tapas y botón o sistema de broches. 
	UNIDAD  
	3
	
	
	

	
	
	Cuello camisero sin botón Down.
	
	
	
	
	

	
	
	Manga: Corta o Larga con puño de acuerdo con el clima.
	
	
	
	
	

	
	
	Color: Índigos (Presentar carta de tonos).
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad y Confección: Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos. Excelente calidad en técnicas de confección, buenos acabados en los detalles del diseño de la prenda y excelente presentación de las muestras. De igual manera se deberá entregar la producción solicitada en caso de ser seleccionado. Buenos remates.
	
	
	
	
	

	
	
	Talla: Todas las tallas incluyendo tallas no comerciales.
	
	
	
	
	

	
	
	Costuras: Todas las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos o pliegues, debe conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto y deben estar debidamente tensionadas con el fin de evitar que se abran. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono o en contraste con el color de los materiales.
	
	
	
	
	

	
	
	Descripción del Material: Índigo liviano o Lyocell.
	
	
	
	
	

	
	
	Composición: Composición 100% algodón
	
	
	
	
	

	
	
	Peso: 272/8.0 Gmxm²/OnzxY²
	
	
	
	
	

	
	
	Tejido: Diagonal 3x1 derecho.
	
	
	
	
	

	
	
	Hilos urdimbre y Titulo: 133 -- 40.0/2 ALG Pdo ± 5%
	
	
	
	
	

	
	
	Hilos trama y Titulo: 53-- 25.0/2 ALG Cdo ± 5% y que presente muy poca arrugabilidad y que se ajusten a cada clima.
	
	
	
	
	

	
	
	Solidez de Color al lavado: Colores Firmes.
	
	
	
	
	

	
	
	Botones o sistema de broches: A contraste con el material principal, debe venir con botón de repuesto.
	
	
	
	
	

	
	
	Hilos: Los hilos utilizados para las costuras y filetes deberán ser del color o conservar contraste con el material principal a utilizar.
	
	
	
	
	

	
	
	Marquillas: en la parte interna de la blusa, debe contener marquillas tejidas o impresas, cosidas a la prenda en las que se indique: nombre del confeccionista, instrucciones de cuidado, composición del material y talla.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas deben ser por separado el patronaje masculino y el femenino. Las prendas deben presentar excelente calidad en confección.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	BLUE JEAN CABALLERO
	[image: ]Pantalón jean clásico cinco bolsillos para hombre:
Dos (2) bolsillos traseros, dos (2) bolsillos delanteros, un (1) bolsillo relojero
	UNIDAD
	313
	
	
	

	
	
	Bolsillos delanteros: Con boca de bolsillos redonda con doble pespunte y un bolsillo relojero.
	
	
	
	
	

	
	
	Fondos de bolsillos en algodón 70% y poliéster 30%.
Bolsillos lo suficientemente profundos a 26 cm. +/-2 Pretina clásica con pasadores.
	
	
	
	
	

	
	
	Cremallera: Metálica de cobre.
	
	
	
	
	

	
	
	Botón: Metálico de tornillo con grabado de la marca
	
	
	
	
	

	
	
	Descripción del Material jean hombre: índigo calipso pimienta de 13 onzas, composición 100% algodón, color azul índigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, hilos urdimbre y título: 58 - 6.3 / 1 hilos trama y titulo 42 - 6.3/1;
	
	
	
	
	

	
	
	Forro bolsillo: blanco. Composición 70% algodón y 30% poliéster.
	
	
	
	
	

	
	
	Hilo utilizado en costuras externas: Tex 120.
	
	
	
	
	

	
	
	Hilo utilizado en costuras internas: Tex 60 o Tex 40.
	
	
	
	
	

	
	
	Cremallera metálica en cobre, remache Metálico inoxidable, Botón metálico inoxidable, etiqueta de cartón estampada. Stiquer de cartón identificando la referencia del producto con su respectivo código de barras sujetador de plástico, 
Acabados: Proceso de desengomado, productos químicos utilizados: Humectante, dispersante, lubricante, Alfa amilasa, suavizado, micro emulsión de silicona, suavizante
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: Según el tallaje que maneje la empresa debe hacerse prueba para cada uno de los usuarios y garantizar el manejo de tallas no comerciales según se requiera. El proveedor debe garantizar el manejo de los diferentes largos de tiro en los jeans según lo requiera el usuario. Tiro alto o medio.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: El patronaje presentado para este tipo de prendas debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: Las prendas deberán ser bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega. Cada prenda debe ser entregada en empaque individual y en bolsa de la marca.
	
	
	
	
	

	
	
	[image: ]
	
	
	
	
	

	3
	PANTALON CABALLERO
	Estilo: Delantero: Liso. Con bolsillos sesgados y/o laterales.
	UNIDAD
	62
	
	
	

	
	
	Cremallera en nylon No. 3 El delantero en su parte interna debe
ir forrado hasta la altura de la rodilla.
	
	
	
	
	

	
	
	Posterior: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete uno a
cada lado.
	
	
	
	
	

	
	
	Pretina: clásica forrada con pretina prehormada
y pasadores
	
	
	
	
	

	
	
	Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores
de doble ribete. Todos los bolsillos
	
	
	
	
	

	
	
	Descripción del Material:
CLIMA CÁLIDO: Dril o algodón liviano algodón 100% materiales de moda.
Forro: Poliéster, rayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada.
Botones: Materiales Sintéticos 100%, a tono con el color de la tela.
Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela.
Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. De buenos terminados.
Los accesorios de buena calidad.
Color: A escoger. Presentar carta de materiales y colores. (Min 5 colores de tendencia).
Diseño: A escoger mínimo entre 5 diferentes diseños de tendencia.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y
confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no
comerciales de ser necesario.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y
diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo porta vestido.
De igual manera la dotación deberá ser entregada en portavestido o en bolsa de la marca en cada traje
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	4
	VESTIDO CABALLERO
	SACO:
El diseño debe ser con dos (2) o tres (3) botones.
Estilo: Cuello: en ángulo.
Solapa: Tradicional o en punta según tendencia de moda. Ancho clásico
y de moda.
Delantero: Bolsillo de aletilla superior, bolsillos inferiores de ribete
doble con cartera, ojales de lágrima en delantero.
Manga: Sastre con abertura de tres (3) o cuatro (4) botones
Espalda: Con corte por centro espalda y/o cortes laterales terminados
en aberturas.
Parte Interna Forrada: Con dos bolsillos de ribete doble a la altura del
pecho uno a cada lado, bolsillo de ribete con porta lapicero ubicado en
el lado izquierdo del pecho, con bolsillo de ribete inferior al lado
izquierdo.
	UNIDAD
	15
	
	
	

	
	
	PANTALÓN
Estilo: Delantero: Liso. Con bolsillos sesgados y/o laterales. Cremallera en nylon No. 3 El delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla.
Posterior: Con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete uno a cada lado.
Pretina: clásica forrada con pretina prehormada y pasadores
Bolsillos: Dos (2) bolsillos laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos internamente deben ser entalegados.
Bota: Recta o clásica.
	
	
	
	
	

	
	
	Descripción del Material:
CLIMA CÁLIDO Dril o algodón liviano algodón 100% Materiales de moda.
Forro: Poliéster, rayón o sedas, en tonos similares al paño, doble entre tela fusionada.
Botones: Materiales sintéticos 100%, a tono con el color de la tela.
Cremallera: Sintético con cierre de seguridad a tono con el color de la tela.
Calidad: Las costuras internas como externas elaboradas con hilos acordes al calibre de la tela. De buenos terminados.
Los accesorios de buena calidad.
Color: A escoger. Presentar carta de materiales y colores. (Min 5 colores de tendencia).
Diseño: A escoger mínimo entre 5 diferentes diseños de tendencia.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso: Daños en las costuras, chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo porta vestido. De igual manera la dotación deberá ser entregada en portavestido o en bolsa de la marca en cada traje por separado.
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	LOTE No. 3
ROPA DAMA

	No.
	NOMBRE DEL ELEMENTO
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	IVA (SI APLICA)
	VALOR TOTAL

	1
	FALDA O PANTALON DAMA
	ESTILO:
FALDA O PANTALÓN
Clásicos y/o modernos conservando una línea de bota recta.
	UNIDAD  
	36
	
	
	

	
	
	MATERIALES
Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón
que de Poliéster. Por ejemplo, Linos, Crepes, Armani o
mezclas que se ajusten a cada clima y que no presenten
arrugabilidad.
	
	
	
	
	

	
	
	FORRO
Acetato, viscosa o brioni.
Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con
especificaciones de lavado y la talla.
	
	
	
	
	

	
	
	COLOR : A escoger. Presentar carta de materiales y colores
(Min 5 colores de tendencia).
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales,
diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas
no comerciales de ser necesario.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso : Daños en las costuras, Chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca.
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	2
	VESTIDO DAMA
	ESTILO:
FALDA O PANTALÓN
Clásicos y/o modernos conservando una línea de bota recta.
	UNIDAD
	47
	
	
	

	
	
	CHAQUETA
Presentar variedad en diseños para escoger. Manga larga para
clima FRÍO y manga corta para clima cálido.
	
	
	
	
	

	
	
	MATERIALES
Paños livianos con mayor porcentaje de Lana y/o Algodón que
de Poliéster. Por ejemplo Linos, Crepes, Armani o mezclas que
se ajusten a cada clima y que no presenten arrugabilidad.
	
	
	
	
	

	
	
	FORRO
Acetato, viscosa o brioni.
Etiqueta de la composición de los materiales, etiqueta con
especificaciones de lavado y la talla.
	
	
	
	
	

	
	
	COLOR : A escoger. Presentar carta de materiales y colores
(Min 5 colores de tendencia).
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones del diseño: Las prendas presentadas deben garantizar los máximos estándares de calidad en materiales, diseño y confección. La horma y el aplome de las prendas deben garantizar un excelente patronaje.
	
	
	
	
	

	
	
	Condiciones de tallaje: El proveedor debe contar con toda la curva de tallaje de los diseños seleccionados inclusive de tallas no comerciales de ser necesario.
El proveedor debe garantizar los ajustes que correspondan por antropometría del servidor público destinatario de la misma.
	
	
	
	
	

	
	
	Limitaciones de uso : Daños en las costuras, Chafado, marras, aberturas en la tela, malos fusionados, errores de patronaje y diseños desactualizados. El proveedor debe contar con una buena gama de diseños para escoger.
	
	
	
	
	

	
	
	Presentación del producto: La muestra física a evaluar debe ser presentada en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa de la marca
	
	
	
	
	

	
	
	[image: ][image: ]
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