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ANEXO ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TÈCNICOS MÌNIMOS 

Objeto: “MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE RECARGA DE EXTINTORES”

Recarga y mantenimiento de extintores:

1. Efectuar la revisión detallada de los elementos básicos del equipo contra incendio (extintor) incluyendo las partes mecánicas, el agente o elemento extintor y los medios expulsores.
2. Efectuar la recarga de los equipos extintores de fuego con el agente o elemento extintor técnicamente adecuado, en las condiciones establecidas en la NTC 3808 (Talleres para recarga y mantenimiento de extintores)
3. Cuando la recarga no se realice en el lugar de ubicación del extintor; éste debe ser retirado para efectuar la recarga y/o mantenimiento y ser devuelto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes en la sede.
4. El contratista debe velar por los elementos que le sean entregados en el marco del objeto contractual y responderá por cualquier daño o pérdida mientras estos estén bajo su custodia.
5. Durante el tiempo que se retire el extintor para las actividades propias del cumplimiento del contrato, deberá ser entregado un extintor con las mismas o mejores características en la sede en condiciones óptimas de funcionamiento, esta actividad no deberá acarrear costos adicionales a los pactados en el contrato.
6. La ANM no efectuará traslado de ningún equipo para efectos de dicha recarga.
7. La garantía de cada una de las recargas a efectuar debe ser por un año para los casos de los extintores multipropósito y para los demás extintores de igual manera se deberá garantizar su funcionalidad durante un (1) año.
8. Para los extintores CO2 se deberá realizar mantenimiento preventivo  realizando mínimo prueba hidrostática externa, revisión de válvulas, manguera y corneta, garantizando al final del procedimiento que el equipo quede en óptimas condiciones de funcionamiento.
9. Los extintores deberán ser entregados en perfecto estado de funcionamiento.
10. Se debe suministrar y adherir a cada extintor recargado la correspondiente etiqueta que indique la fecha de la recarga efectuada y la fecha en que debe realizarse la próxima recarga.
11. A cada extintor recargado se le debe efectuar una revisión de buen funcionamiento, de advertirse que algún extintor no esté en condiciones de prestar el adecuado servicio, debe informarse tal situación al supervisor del contrato para que se tome las medidas pertinentes.
12. A cada equipo recargado debe instalársele el respectivo anillo de verificación del color que corresponda
13. Realizar las intervenciones de los equipos en horario de oficina de lunes a viernes de 8 am a 5 pm.
14. Una vez culminado el proceso de la recarga y/o mantenimiento de los extintores se deberá hacer entrega de listado de las acciones realizadas con cada uno de los mismos, con el fin de incluir dicha información en la hoja de vida de los extintores.

	No.
	Descripción Del Elemento De Emergencia
	Departamento
	Municipio
	Dirección De Entrega
	Cantidad
	Cumple
	No cumple

	1
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Bogotá
	Bogotá
	Av. Calle 26 # 59-51 Torre 4
	4
	 
	 

	2
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Bogotá
	Bogotá
	Av. Calle 26 # 59-51 Torre 4
	11
	 
	 

	3
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Bogotá
	Bogotá
	Av. Calle 26 # 59-51 Torre 4
	13
	 
	 

	4
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Santander
	Bucaramanga
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcon
	4
	 
	 

	5
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Santander
	Bucaramanga
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcon
	4
	 
	 

	6
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Santander
	Bucaramanga
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcon
	2
	 
	 

	7
	Recarga De Extintor De Agua De  2 ½  Galones
	Santander
	Bucaramanga
	Carrera 20 No. 24-71 Barrio Alarcon
	1
	 
	 

	8

	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Valle Del Cauca
	Cali
	Calle 13 A No. 100-35 Edificio Tor
	1
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	9
	Recarga De Extintor De Co2 De 20 Libras
	Valle Del Cauca
	Jamundí
	Kilómetro 3 Vía Jamundí – Potrerito 
	2
	 
	 

	10
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Valle Del Cauca
	Jamundí
	Kilómetro 3 Vía Jamundí – Potrerito 
	2
	 
	 

	11
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Valle Del Cauca
	Jamundí
	Kilómetro 3 Vía Jamundí – Potrerito 
	7
	 
	 

	12
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 5 Libras
	Valle Del Cauca
	Jamundí
	Kilómetro 3 Vía Jamundí – Potrerito 
	3
	 
	 

	13
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Rodante De 150 Libras
	Valle Del Cauca
	Jamundí
	Kilómetro 3 Vía Jamundí – Potrerito 
	1
	 
	 

	14
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Antioquia
	Medellín
	Calle 32 E No. 76-76 Barrio Laureles Nogal
	3
	 
	 

	15
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Antioquia
	Medellín
	Calle 32 E No. 76-76 Barrio Laureles Nogal
	3
	 
	 

	16
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Bolívar
	Cartagena
	Carrera 20 # 24 A-08 Villa Susana, Barrio Manga
	3
	 
	 

	17
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Bolívar
	Cartagena
	Carrera 20 # 24 A-08 Villa Susana, Barrio Manga
	3
	 
	 

	18
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Bolívar
	Cartagena
	Carrera 20 # 24 A-08 Villa Susana, Barrio Manga
	1
	 
	 

	19
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Calle 13 A # 1 E – 103 Barrio Caobos
	4
	 
	 

	20
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Calle 13 A # 1 E – 103 Barrio Caobos
	1
	 
	 

	21
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Calle 13 A # 1 E – 103 Barrio Caobos
	2
	 
	 

	22
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Calle 13 A # 1 E – 103 Barrio Caobos
	1
	 
	 

	23
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Tolima
	Ibagué
	Carrera 8 No. 19-31, Barrio Interlaken
	3
	 
	 

	24
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Tolima
	Ibagué
	Carrera 8 No. 19-31, Barrio Interlaken
	4
	 
	 

	25
	Recarga De Extintor De Agua De  2 ½  Galones
	Tolima
	Ibagué
	Carrera 8 No. 19-31, Barrio Interlaken
	1
	 
	 

	26
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 5 Libras
	Tolima
	Ibagué
	Carrera 8 No. 19-31, Barrio Interlaken
	2
	 
	 

	27
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Caldas
	Manizales
	Calle 63 #23c-30 Barrio Palo grande
	4
	 
	 

	28
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Caldas
	Manizales
	Calle 63 #23c-30 Barrio Palo grande
	3
	 
	 

	29
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Cesar
	Valledupar
	Carrera 19#13-45 Cc Plaza San Luis 
	5
	 
	 

	30
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Cesar
	Valledupar
	Carrera 19#13-45 Cc Plaza San Luis 
	4
	 
	 

	31
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 5 Libras
	Cesar
	Valledupar
	Carrera 19#13-45 Cc Plaza San Luis 
	1
	 
	 

	32
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Boyacá
	Nobsa
	Kilómetro 5 Vía Sogamoso – Nobsa Sector Chámeza
	2
	 
	 

	33
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 10 Libras
	Boyacá
	Nobsa
	Kilómetro 5 Vía Sogamoso – Nobsa Sector Chámeza
	3
	 
	 

	34
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Boyacá
	Nobsa
	Kilómetro 5 Vía Sogamoso – Nobsa Sector Chámeza
	2
	 
	 

	35
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 5 Libras
	Boyacá
	Nobsa
	Kilómetro 5 Vía Sogamoso – Nobsa Sector Chámeza
	1
	 
	 

	36
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Nariño
	Pasto
	Calle 27 No. 9 Este – 25 Barrio La Carolina. Instalaciones Del Observatorio Vulcanológico Sgc
	6
	 
	 

	37
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Nariño
	Pasto
	Calle 27 No. 9 Este – 25 Barrio La Carolina. Instalaciones Del Observatorio Vulcanológico Sgc
	3
	 
	 

	38
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Choco
	Quibdó
	Calle 23 # 4-26 Piso Dos
	1
	 
	 

	39
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Choco
	Quibdó
	Carrera 6 No. 28-01 Piso 2 Barrio Cesar Conto
	1
	 
	 

	40
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Antioquia 
	Amaga
	Calle 30 No. 30-179 Corregimiento Camilo C. Sector La Polca
	7
	 
	 

	41
	Recarga De Extintor De Co2 De 20 Libras
	Antioquia 
	Amaga
	Calle 30 No. 30-179 Corregimiento Camilo C. Sector La Polca
	1
	 
	 

	42
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Antioquia 
	Remedios
	Carrera 8 No. 11 - 85 Barrio Nuevo
	2
	 
	 

	43
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Antioquia 
	Remedios
	Carrera 8 No. 11 - 85 Barrio Nuevo
	1
	 
	 

	44
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Antioquia 
	Remedios
	Carrera 8 No. 11 - 85 Barrio Nuevo
	6
	 
	 

	45
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Rodante De 150 Libras
	Antioquia 
	Remedios
	Carrera 8 No. 11 - 85 Barrio Nuevo
	1
	 
	 

	46
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Caldas
	Marmáto
	Carrera 4 Con Calle 7 – Barrio La Betulia
	4
	 
	 

	47
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Caldas
	Marmáto
	Carrera 4 Con Calle 7 – Barrio La Betulia
	1
	 
	 

	48
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Cundinamarca 
	Ubaté
	Kilómetro 1.5 Vía  Ubaté Bogotá. Vereda Tausavita
	2
	 
	 

	49
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Cundinamarca 
	Ubaté
	Kilómetro 1.5 Vía  Ubaté Bogotá. Vereda Tausavita
	3
	 
	 

	50
	Recarga De Extintor De Agua De  2 ½  Galones
	Cundinamarca 
	Ubaté
	Kilómetro 1.5 Vía  Ubaté Bogotá. Vereda Tausavita
	1
	 
	 

	51
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Avenida Colombia No 12e – 96 Edificio Bloque Térreos Piso Dos (En La Universidad Francisco De Paula Santander.
	4
	 
	 

	52
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Avenida Colombia No 12e – 96 Edificio Bloque Térreos Piso Dos (En La Universidad Francisco De Paula Santander.
	2
	 
	 

	53
	Prueba hidrostática a Extintor De Co2 De 20 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Avenida Colombia No 12e – 96 Edificio Bloque Térreos Piso Dos (En La Universidad Francisco De Paula Santander.
	1
	 
	 

	54
	Recarga De Extintor Polvo Químico Seco Clase ABC Portátil De 30 Libras
	Norte De Santander
	Cúcuta
	Avenida Colombia No 12e – 96 Edificio Bloque Térreos Piso Dos (En La Universidad Francisco De Paula Santander.
	1 
	 
	 



CONOCEMOS, ACEPTAMOS Y NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN ESTE DOCUMENTO, LOS CUALES SE ENTENDERÁN COMO OFERTA TÉCNICA MÍNIMA.

FIRMA DEL OFERENTE: _____________________
NOMBRE DEL OFERENTE: ____________________
NOMBRE DE LA EMPRESA OFERENTE: ______________________
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