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BOMBEROS DE BUCARAMANGA

OBJETO:

“EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA”
BUCARAMANGA
Sept 22 2021
GENERALIDADES

1. ASPECTOS GENERALES  
A continuación, se dará una descripción de la situación macroeconómica del país desde un punto de vista general y posteriormente se procederá a realizar una revisión del sector de la económica de la construcción el IBC, IPC entre otros factores que influyan para la adecuación de la planta física en la estación central y edificio administrativo de bomberos de Bucaramanga.
En el segundo trimestre de 2021, el valor agregado de la construcción crece 17,3% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 6):
 ( Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 15,9%.
 ( Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil crece 19,8%. 
( Actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 17,4%.
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20217 Segundo trimestre
‘Tasas de crecimiento
Serie corregida de
Serie original efecto estacionaly
Actividad econémica calendarto
Anual  Afo corrido Trimestr
2021707 20217/ 2021711/
220" 2020 202171
‘Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales 59 60 33
Construccion de carreteras y vias de ferrocarri’” 198 7 189
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones
" . o Y wa 37 56
obras de ingenieria civil
Construccién 173 36 31

Fuente: DANE, Cuentas nacionales




PRECIOS ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

El comportamiento mensual del IPC total en agosto de 2021 (0,45%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas, y restaurantes y hoteles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (1,08%) y restaurantes y hoteles (0,99%).
[image: image2.png]En agosto de 2021 la variacién mensual del IPC fue 0,45%.

IPC) indice de Precios al Consumidor

Variacién mensual, a0 corrido y anual - Tocal nacionel - 2020 - 2021 (agosto)

Pcoa 0,45 0,01 3,93 112 4,44 188




1.1. 
ASPECTOS ECONOMICOS 

CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CATÁLOGO DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS 
El producto y su clasificación, fue objeto de consulta en la página de Colombia Compra Eficiente, a fin de establecer el segmento, familia y clase, según relación objeto, especificaciones e identificación del contrato; en concordancia a los bienes y Servicios objeto del presente Proceso de Contratación están codificados en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) como se indica a continuación: 
ADECUACION CUARTO PARA COMPRESOR

	Nombre
	Segmento 
	Familia 
	Clase 
	Producto

	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	22 
	 2210
	221020
	22102001 

	Demolición de tejas existentes
	22 
	 2210
	 221015
	22101508 

	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	72
	7215
	721519
	72151903

	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	30
	3010
	301036
	30103623

	Friso impermeabilizado en muros 1:4
	30
	3011
	301115
	30111504

	Cubierta en teja sándwich con aislamiento interno de poliuretano inyectado espesor 50mm, color acabado cara interna y externa en blanco, sándwich deck
	30
	3015
	301515
	30151501

	Salida toma Trifásica 330 v en tubería EMT DE 3/4"
	83
	8310
	831018
	83101803

	Losa flotante de hormigón armado de 10 cm apoyada con amortiguador
	30
	3013
	301315
	30131502

	Aislante acústico suelo
	30
	3016
	301616
	30131502

	Ventanas en PVC aislamiento acústico
	30
	3017
	301716
	30171609

	Suministro e instalación de enchape piso
	73
	7315
	731518
	73151801

	Suministro e instalación de enchape muro
	73
	7315
	731518
	73151801

	Retiro y trasiego de escombros
	25
	2510
	251016
	25101601

	Ductos de ventilación
	40
	4010
	401015
	40101506

	Cableado eléctrico
	26
	2612
	261215
	26121539

	Puerta de 1.62mx2.16m con sistema anti acústico
	30
	3017
	301715
	30171505


ADECUACIONES MURO CERRAMIENTO PERIMETRAL CARRERA 11, BATERIA SANITARIA Y CANCHA
	Nombre
	Segmento 
	Familia 
	Clase 
	Producto

	Malla de cerramiento polisombra h:2,10 m cada 3 metros
	30
	3019
	301916
	30191617

	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	22
	2210
	221020
	22102001

	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	72
	7215
	721519
	72151903

	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	30
	3010
	301036
	30103623

	Adecuacion de regatas y cableados electricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalacion de sistema de 12000 BTI) para la oficina de sindicato


	72
	7215
	721512
	72151207

	Adecuacion de regatas y cableados electricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalacion de sistema de 12000 BTI) para la oficina de prevencion y seguridad


	72
	7215
	721532
	72153209

	Suministro e instalación de reflector led para exteriores - canchas de 400 W (incluye conexiones y cableado eléctrico)


	39
	3911
	391121
	39112102

	Instalación de mortero para reparación de fisuras y grietas para canchas en concreto(incluye agente adhesivo)


	72
	7215
	721519
	72151910

	Suministro e instalación de pintura epoxica color amarilla y blanco para pintar canchas en concreto


	23
	2315
	231535
	23153508



	Suministro e instalación de tablero de baloncesto con soporte a 2,9 m de altura


	49
	4922
	492215
	49221501

	Suministro e instalación de sanitario 4,6 litros


	30
	3018
	301815
	30181505

	Suministro e instalación de orinal con válvula tipo push


	30
	3018
	301815
	30181506

	Suministro e instalación de ducha de alta presión con accesorios


	30
	3018
	301815
	30181503

	
	
	
	
	

	Mueble superior e inferior y Equipamento de cocina: Horno, cubierta, extractor, Microondas
	72
	7215
	721536
	72153605

	Instalación y suministro Domo tipo cercha en policarbonato 8mm color gris de 6mx3,4m
	 30
	 3015
	301515 
	30151501 

	Pintura vinilo techo ( 2 manos)
	 72
	7215 
	 721513
	72151302 

	Suministro e Instalación de baldosas duchas y baños
	 30
	3013 
	301317 
	 30131704

	Planos as built de lo construido
	81
	8110
	811015
	81101508


2.  NORMATIVIDAD APLICABLE

INSCRIPCION EN RUP. 
Los oferentes deben estar debidamente inscritos en el registro único de proponentes de la Cámara de Comercio con corte a 31 de diciembre de 2020. 
El proponente deberá aportar el RUP expedido con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario, previos a la fecha de cierre del proceso el cual se debe encontrar vigente y en firme. Dicha exigencia aplica para cada uno de los integrantes de Consorcios, Uniones Temporales u otras formas de asociación. 
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES.  
En el caso de consorcios o uniones temporales cada uno de sus integrantes deberá acreditar los requisitos indicados en el presente pliego dependiendo de su naturaleza jurídica. De presentarse en Consorcio o Unión Temporal, cada uno de los miembros del Consorcio o Unión Temporal deberá estar inscrito en el RUP a corte 2020. 
En el evento en que existan limitaciones estatutarias a la capacidad del representante de alguna de las sociedades que conforman la unión temporal o el consorcio para comprometerlas en la presentación de la propuesta o la firma del contrato, deberá aportar autorización del órgano social competente facultando a quien obre en nombre y representación de la persona jurídica para participar en el consorcio o unión temporal y a través de éste presentar la propuesta, celebrar y ejecutar el contrato. 
Así mismo, se deberá adjuntar el documento de conformación del consorcio o unión temporal que como mínimo deberá contener la siguiente información  
· Indicar en forma expresa si su participación es a título de consorcio o unión temporal. 

· Designar la persona que para todos los efectos representará el consorcio o la unión temporal. 

QUIEN REPRESENTE AL CONSORCIO O UNION TEMPORAL DEBERA CONTAR CON EXPRESAS FACULTADES PARA PRESENTAR LA PROPUESTA, PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE ADJUDICACION Y SUSCRIBIR EL CONTRATO, EN CASO DE SER ADJUDICATARIO, DE LO CONTRARIO LA CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA, LA PARTICIPACION EN LA AUDIENCIA Y EL CONTRATO DEBERAN SER FIRMADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES DE TODOS LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNION TEMPORAL RESPECTIVO. 
Señalar las reglas básicas que regulen las relaciones entre los integrantes del consorcio o la unión temporal y sus respectivas responsabilidades. 
En el caso de la unión temporal señalar en forma clara y precisa los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución y las obligaciones y responsabilidades de cada uno en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de BOMBEROS DE BUCARAMANGA.  
Señalar la duración del mismo. La duración del consorcio o de la unión temporal, será igual al plazo del contrato y hasta tanto se produzca la liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma. 
Los integrantes del Consorcio o Unión Temporal no podrán ceder su participación en los mismos a terceros, sin previa autorización escrita de BOMBEROS DE BUCARAMANGA. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio o Unión Temporal. No se aceptarán propuestas bajo la modalidad de promesa de conformación de Consorcios o Uniones Temporales. Las Uniones Temporales, deberán registrar el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros o de lo contrario se entenderá que se presentan a título de Consorcio. 

ASPECTOS REGULATORIOS
	NORMATIVIDAD 
	TÍTULO 

	Ley 80 del 28 de octubre de 1993 
	Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 

	Resolución 378 del 15 de febrero de 2013 
	Aclara el Artículo tercero de la Resolución 315 del 6 de febrero de 2013. 

	Ley 105 del 30 de diciembre de 1993  
	Por la cual se dictan disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras disposiciones 

	Ley 590 del 10 de julio de 2000  
	Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. 

	Ley 816 del 07 de julio de 2003
	Por medio de la cual se apoya a la industria nacional a través de la contratación pública

	Ley 850 del 18 de noviembre de 2003  
	Por medio del cual se reglamentan las veedurías ciudadanas

	Ley 1150 del 16 de julio de 2007
	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos

	Ley 1474 del 12 de Julio de 2011  
	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

	Decreto 4170 del 03 de noviembre de 2011  
	Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura

	Decreto 019 del 10 de enero de 2012  
	Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública

	Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015
	Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública  



3. ESTUDIO DE LA OFERTA 
De acuerdo con la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, se debe identificar que empresas son prestadoras del servicio a adquirir. 

Por ser el sector de construcción son múltiples las empresas que se encuentran en la ciudad las que pueden realizar lo contemplado en el requerimiento técnico de la necesidad bajo el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, por tanto se presenta un listado de posibles oferentes:

· INVERSIONES VARGAS BARRERA

· STIEF SAS 

· JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE
· URBANAS

· OTTECO

· CONSTRUCCIONES INGVEAS

· VALDERRAMA

· INGENIERIA BONILLA URIBE

· JK SALCEDO.

· INNOVA
4. ESTUDIO DE LA DEMANDA 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Bomberos de Bucaramanga es un establecimiento público del orden municipal creado mediante el Acuerdo Municipal No 058 de 1987, cuya actividad misional corresponde a la gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos, en los términos de la Ley 1575 de 2012, así como actividades relacionadas y conexas de conformidad con sus estatutos.
Como apoyo en el cumplimiento de la actividad misional de Bomberos, se adquirió en el año 2014 un compresor de aire respirable marca Bauer CFS 5.5, el cual ha venido siendo utilizado por el personal operativo para la recarga de los cilindros que contienen el aire que los Bomberos utilizan en una emergencia; la actividad correspondiente a la recarga de los cilindro que almacenan aire respirable mediante la utilización del compresor de aire marca Bauer CFS 5.5 se ha venido realizando en el corredor que conduce las instalaciones administrativas al área operativa de la Estación central de la entidad; por tanto se ha convertido en un obstáculo en este punto, debido a que la circulación se ha visto obstruida por la presencia de este, haciendo énfasis que ante la ocurrencia de una emergencia y las instalaciones se necesiten ser evacuadas pueden presentarse inconvenientes por la obstrucción de este equipo.

De igual manera, por tratarse de un equipo especializado, este no se encuentra en una locación adecuada, debido a que la misma circulación del personal podría incurrir a daños en este; al accionar el compresor de aire respirable, este emite una serie de gases, que al ser respirados y/o inhalados por los trabajadores podrían ser perjudiciales para la salud; de igual forma el accionar del equipo produce altos decibeles en su trabajo, por lo que también podría causar afectaciones auditivas al personal ubicado aledaño a esta área; en este sentido, Bomberos de Bucaramanga actualmente cuenta con un espacio, el cual no está siendo utilizado para ninguna actividad de impacto en la entidad y se plantea el traslado del compresor de aire respirable Bauer CFS 5.5 a esta área.

Así mismo, se requiere hacer la adecuación de la cancha de la entidad, mejorando sus condiciones actuales, haciendo re parcheo, mejoramiento de la placa de esta, pintura y demarcación de las áreas de la misma, así mismo se hace necesario la instalación de tableros y luminaria para su aprovechamiento y beneficio por parte de los Bomberos de Bucaramanga.

También se requiere la demolición del muro de cerramiento ubicado por la carrera 11 ya que en este se evidencian aparición de grietas y fisuras longitudinales e inestabilidad de los materiales en este a lo largo de todo su tramo, ocasionando este un riesgo ante su posible colapso causando si este ocurriera daños materiales o a la integridad de los Bomberos y transeúntes.

Consecuentemente con lo antes expuesto se hace necesario abrir un proceso invitación pública con el fin de suscribir un Contrato que garantice el mantenimiento y adecuación planta física de la estación central y sede administrativa de Bomberos de Bucaramanga bajo los parámetros estipulados anteriormente. 
. 

OBJETO PARA CONTRATAR 

“EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA”
DESCRIPCION DEL SERVICIO A CONTRATAR

Dentro de las necesidades de equipos de telecomunicación con que cuenta la entidad se recolecto, tras una serie de reuniones con el equipo operativo los siguientes elementos:

Con relación al mantenimiento de la planta de la estación central y sede administrativa se requiere lo siguiente:

Cantidades de obra mantenimiento:

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UND
	CANT

	1
	MANTENIMIENTO GOTERAS Y HUMEDADES

	1,1
	Demolición piso enchape de baños y placa
	M2
	50

	2
	EXCAVACIONES

	2,1
	Excavación manual en zanja en material existente para tuberías sanitarias
	M3
	5

	2,2
	Excavación manual en material existente para nivelación
	M3
	5

	3
	MORTERO PARA NIVELACIÓN

	3,1
	Nivelación de morteros en baños y placa
	M3
	1

	4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIAS

	4,1
	Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2"
	ML
	10,1

	4,2
	Suministro e instalación de puntos sanitarios 2"
	U
	5

	5
	TRANSPORTE DE ESCOMBROS Y MATERIALES

	5,1
	Retiro y trasiego de escombros
	VIAJE
	0.4

	6
	LIMPIEZA DE CAÑERIAS

	6,1
	Limpieza de cañerías
	GLOBAL
	1

	7
	PINTURA INTERIOR

	7,1
	Pintura interior en vinilo tipo 1 ( 3 manos sobre estuco)
	M2
	2100


ADECUACION CUARTO PARA COMPRESOR
El cuarto donde será localizado el compresor de aire respirable tipo Bauer CFS 5.5 deberá contar con las siguientes características:
1. Ser un lugar suficientemente amplio para que todo el equipo pueda ser ubicado allí.

2. Contar con buena ventilación y circulación de oxígeno.

3. Tener sistema anti acústico.

4. Se debe garantizar que por las vibraciones emitidas por el compresor este no se vea afectado, por tanto, debe contar con una base articulada o amortiguada que evite esto.

5. La red eléctrica debe satisfacer las necesidades de carga al equipo (330V)

CANTIDADES DE OBRA CONSTRUCCION Y ADECUACION CUARTO COMPRESOR DE AIRE RESPIRABLE

	1
	ADECUACIÓN CUARTO PARA COMPRESOR

	1,1
	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	M2
	45

	1,2
	Demolición de tejas existentes
	M2
	16

	1,3
	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	M2
	45

	1,4
	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	M2
	45

	1,5
	Friso impermeabilizado en muros 1:4
	M2
	45

	1,6
	Cubierta en teja sándwich con aislamiento interno de poliuretano inyectado espesor 50mm, color acabado cara interna y externa en blanco, sándwich deck
	M2
	16

	1,7
	Salida toma Trifásica 330 v en tubería EMT DE 3/4"
	U
	2

	1,8
	Losa flotante de hormigón armado de 10 cm apoyada con amortiguador
	M2
	9

	1,9
	Aislante acústico suelo
	M2
	16

	1,10
	Ventanas en PVC aislamiento acústico
	U
	2

	1,11
	Suministro e instalación de enchape piso
	M2
	52

	1,12
	Suministro e instalación de enchape muro
	M2
	36

	1,13
	Retiro y trasiego de escombros
	VIAJE
	2

	1,14
	Ductos de ventilación
	U
	2

	1,15
	Cableado eléctrico
	ML
	40

	1,16
	Puerta de 0,80mx2.16m con sistema anti acústico
	U
	1


Cantidades de obras referentes adecuaciones a muro cerramiento perimetral carrera 11, adecuaciones instalaciones sanitarias y adecuaciones a cancha de la entidad.

	2
	ADECUACIÓN CERRAMIENTO CALLE 11 (ZONA CANCHA)

	2,1
	Malla de cerramiento polisombra h:2,10 m cada 3 metros
	ML
	30

	2,2
	Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición
	M2
	124

	2,3
	Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.
	M2
	124

	2,4
	Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para dovelas
	M2
	124

	3.
	ADECUACION CANCHA

	3.1
	Suministro e instalación de reflector led para exteriores - canchas de 400 W (incluye conexiones y cableado eléctrico)
	U
	3

	3.2
	Instalación de mortero para reparación de fisuras y grietas para canchas en concreto(incluye agente adhesivo)
	M2
	120

	3.3
	Suministro e instalación de pintura epoxica color amarilla y blanco para pintar canchas en concreto
	M2
	60

	3.4
	Suministro e instalación de tablero de baloncesto con soporte a 2,9 m de altura
	U
	2


	4.
	BATERIA SANITARIA

	4,1
	Suministro e instalación de sanitario 4,6 litros
	U
	5

	4,2
	Suministro e instalación de orinal con válvula tipo push
	U
	1

	4,3
	Suministro e instalación de ducha de alta presión con accesorios
	U
	5


	5.
	COCINA

	5.1
	Mueble superior e inferior y Equipamento de cocina: Horno, cubierta, extractor, Microondas
	U
	1


	6.
	DOMO

	5.1
	Instalación y suministro Domo tipo cercha en policarbonato 8mm color gris de 6mx3,4m
	U
	1


	7.
	OTROS

	7.1
	Pintura vinilo techo ( 2 manos)
	M2
	530

	7.2
	Suministro e Instalación de baldosas duchas y baños
	M2
	50

	7.3
	Adecuación de regatas y cableados eléctricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalación de sistema de 12000 BTI) para la oficina de sindicato
	U
	1

	7.4
	Adecuación de regatas y cableados eléctricos y drenaje para sistema de aire acondicionado ( incluye suministro e instalación de sistema de 12000 BTI) para la oficina de prevención.
	U
	1

	7.5
	Planos as built de lo construido
	U
	1


NOTA: Todas las actividades de obra deben ser ejecutadas conforme a las especificaciones técnicas de los materiales.
5. PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL MERCADO 

Para la “EJECUCION DE OBRAS DE ADECUACIÓN A LA PLANTA FÍSICA ESTACION CENTRAL Y EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA”
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR, 
Se estableció el presupuesto oficial basado en un análisis financiero soportado en los costos del sector teniendo en cuenta condiciones de calidad y la especificaciones técnica descritas anteriormente, donde se contempla el valor de los impuestos, retenciones y demás gastos que representa la Contratación con Entidades Públicas, para esto se tomó como referentes de precios del mercado cotizaciones que se anexan al documento, por lo anterior se tiene en cuenta esta información para realizar el presupuesto como se evidencia detalladamente en : 
COTIZACION 1. INVERSIONES VARGAS BARRERA

COTIZACION 2. STIEF SAS 

COTIZACION 3. JUAN CARLOS FLOREZ DUARTE
[image: image3.emf]GENERAL PARTICULAR

1 1.1 x Demolición piso enchape de baños y placa M2 50.00 $ 10,653.72  $ 532,686.18 

1 2.1 x Excavación manual en zanja en material existente para tuberías sanitarias M3 1.00 $ 52,186.21  $ 52,186.21 

2 2.2 x Excavación manual en material existente para nivelación M3 5.00 $ 40,732.51  $ 203,662.56 

3 3.1 x Nivelación de morteros en baños y placa M2 1.00 $ 37,507.00  $ 37,507.00 

4 4.1 x Suministro e instalación de tubería sanitaria de 2" ML 9.00 $ 41,535.54  $ 373,819.86 

4 4.2 x Suministro e instalación de puntos sanitarios 2" U 5.00 $ 110,673.67  $ 553,368.33 

5 5.1 x Retiro y trasiego de escombros VIAJE 0.40 $ 361,100.25  $ 144,440.10 

6 6.1 x Limpieza de cañerías ML 20.00 $ 53,919.34  $ 1,078,386.80 

7 7.1 x Pintura interior en vinilo tipo 1 ( 3 manos sobre estuco) M2 2,026.00 $ 13,042.84  $ 26,424,788.44 

7 7.2 x Pintura vinilo techo ( 2 manos) M2 510.00 $ 14,964.88  $ 7,632,089.82 

Subtotal $ 37,032,935.31

1 1.1 x Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición M2 45.00 $ 11,427.05  $ 514,217.03 

1 1.2 x Demolición de tejas existentes M2 16.00 $ 17,246.96  $ 275,951.30 

1 1.3 x Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory. M2 45.00 $ 70,749.33  $ 3,183,720.00 

1 1.4 x

Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para 

dovelas

M2 45.00 $ 101,835.33  $ 4,582,590.00 

1 1.5 x Friso impermeabilizado en muros 1:4 M2 45.00 $ 27,852.54  $ 1,253,364.42 

1 1.6 x

Cubierta en teja sándwich con aislamiento interno de poliuretano inyectado espesor 50mm, 

color acabado cara interna y externa en blanco, sándwich deck

M2 16.00 $ 217,672.89  $ 3,482,766.25 

1 1.7 x Salida toma Trifásica 330 v en tubería EMT DE 3/4" U 2.00 $ 281,632.80  $ 563,265.60 

1 1.8 x Losa flotante de hormigón armado de 10 cm apoyada con amortiguador M2 9.00 $ 273,578.89  $ 2,462,210.05 

1 1.9 x Aislante acústico suelo M2 16.00 $ 60,208.00  $ 963,328.00 

1 1.1 x Ventanas en PVC aislamiento acústico U 2.00 $ 299,499.20  $ 598,998.40 

1 1.11 x Suministro e instalación de enchape piso M2 50.00 $ 70,201.41  $ 3,510,070.67 

1 1.12 x Suministro e instalación de enchape muro M2 36.00 $ 68,734.98  $ 2,474,459.14 

1 1.13 x Retiro y trasiego de escombros VIAJE 1.50 $ 384,777.01  $ 577,165.51 

1 1.14 x Ductos de ventilación U 2.00 $ 218,249.45  $ 436,498.90 

1 1.15 x Cableado eléctrico triifasico para compresor ML 40.00 $ 7,896.01  $ 315,840.32 

1 1.16 x Puerta de 0,80mx2.16m con sistema anti acústico U 1.00 $ 1,155,159.20  $ 1,155,159.20 

2 2.1 x Malla de cerramiento polisombra h:2,10 m cada 3 metros  ML  30.00 $ 21,859.60  $ 655,787.96 

2 2.2 x Demolición de muros existentes incluye retiro y disposición  M2  124.00 $ 11,290.08  $ 1,399,970.33 

2 2.3 x Bloque prefabricado de concreto, catalán - Color Ivory.  M2  124.00 $ 88,264.18  $ 10,944,758.49 

2 2.4 x

Refuerzo estructural de Mampostería en ladrillo a la vista, incluye acero y concreto para 

dovelas

 M2  124.00 $ 111,074.90  $ 13,773,287.77 

3 3.1 x

Suministro e instalacion de reflector led para exteriores - canchas de 400 W (incluye 

conexiones y cableado electrico)

 U  2.00 $ 1,313,753.47  $ 2,627,506.93 

3 3.2 x

Instalacion de mortero para reparacion de fisuras y grietas para canchas en 

concreto(incluye agente adesivo)

 M2  100.00 $ 30,356.57  $ 3,035,657.33 

3 3.3 x

Suministro e instalacion de pintura epoxica color amarilla y blanco para pintar canchas en 

concreto

 M2  50.00 $ 21,787.06  $ 1,089,352.92 

3 3.4 x Suministro e instalacion de tablero de baloncesto con soporte a 2,9 m de altura  U  2.00 $ 3,816,614.04  $ 7,633,228.07 

4 4.1 x Suministro e instalacion de sanitario 4,6 litros  U  6.00 $ 490,131.33  $ 2,940,787.97 

4 4.2 x Sumiistro e instalacion de orinal con valvula tipo push  U  3.00 $ 675,125.87  $ 2,025,377.62 

4 4.3 x Suministro e instalacion de ducha de alta presion con accesorios  U  5.00 $ 383,729.05  $ 1,918,645.26 

5 5.1 x Mueble superior e inferior y Equipamento de cocina: Horno, cubierta, extractor, Microondas  U 1.00 $ 6,162,678.33  $ 6,162,678.33 

6 6.1 x Instalación y suministro Domo tipo cercha en policarbonato 8mm color gris de 6mx3,4m U 1.00 $ 4,410,501.33  $ 4,410,501.33 

7 7.1 x Suministro e Instalación de baldosas duchas y baños M2 50.00 $ 58,880.77  $ 2,944,038.53 

7 7.2 x

Adecuacion de regatas y cableados electricos y drenaje para sistema de aire acondicionado 

( incluye suministro e instalacion de sistema de 12000 BTU) para la oficina de sindicato

 U  1.00 $ 3,415,489.61  $ 3,415,489.61 

7 7.3 x

Adecuacion de regatas y cableados electricos y drenaje para sistema de aire acondicionado 

( incluye suministro e instalacion de sistema de 12000 BTI) para la oficina de prevencion y 

 U  1.00 $ 3,415,489.61  $ 3,415,489.61 

7 7.4 x Planos AS Built de lo construido U 1.00 $ 1,543,500.00  $ 1,543,500.00 

Subtotal $ 96,285,662.82

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) 133,318,598.13 $                                 

VALOR TOTAL 179,980,107.47 $                                 

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL                                 Nº ITEM DE PAGO DESCRIPCION UND.

ESPECIFICACIONES 

INVERSION

FUNCIONAMIENTO


RESUMEN DE PRESUPUESTO 

De acuerdo con las cotizaciones y al estudio de mercado realizado se estima el presupuesto de la siguiente manera. La adecuación planta física estación central y edificio administrativo de bomberos de Bucaramanga se estima en $ 179.980.107,47 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE).Nota: Valores incluido IVA.

PRESUPUESTO OFICIAL 

Dando cumplimiento al objeto del presente proceso de selección de menor cuantía,  se tendrá un valor de $ 179.980.107,47 (CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SIETE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS MCTE).INCLUIDO IVA este presupuesto incluye todas las variables que afectan el valor del mismo, costos directos e indirectos, incluyendo los gastos ordenanzales. Dicho presupuesto oficial es determinado previas cotizaciones de precios del mercado y adecuación del presupuesto oficial hecho por Bomberos de Bucaramanga. 
Los proponentes deben tener en cuenta que el valor de la oferta no puede ser superior al valor del presupuesto oficial asignado para el presente proceso, so pena de rechazo de la misma. 

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. 
	IMPUTACION 

PRESUPUESTAL  
	FONDO
	N° CDP
	VALOR
	BPIM

	2.3.2.01.01.001.02.14
	OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 
	276
	$ 129.985.645
	2021680010174

	2.1.2.02.02.005
	SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION 
	276
	$ 49.994.462,47
	N/A


DESCUENTOS NACIONALES: 
Retefuente: (Retención en la fuente a título de renta) El porcentaje que se le aplica al valor del contrato o a la base sujeta a retención son los valores que el gobierno ha determinado previamente y de acuerdo con la tabla de retención vigente a la fecha de Suscripción del Contrato 
Reteiva: (Retención en la fuente a título de IVA) El porcentaje aprobado por ley, siempre y cuando la empresa que gane el proceso contractual no sea gran contribuyente. 

Industria y Comercio 6 por mil siempre y cuando la Empresa que se haya adjudicado el contrato vaya a prestar el servicio en Bucaramanga. 

GRAVÁMENES QUE DEBE CANCELAR EL CONTRATISTA: 
	DEPARTAMENTALES  
	% 
	APLICA/NO APLICA 

	ESTAMPILLA PRO HOSPITAL DPTAL 
	2,00% 
	APLICA 

	ESTAMPILLA PRO UIS (DPTAL) 
	2,00%
	APLICA 

	10% DESCUENTO DE ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL (Ordenanza 012) 
	0,4%
	APLICA 

	SUBTOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 
	4.40%
	APLICA 

	
	
	

	MUNICIPALES  
	 
	 

	ESTAMPILLA PRO CULTURA MPAL 
	2,00% 
	APLICA* 

	ESTAMPILLA PRO ANCIANO MPAL 
	2,00% 
	APLICA* 

	SUBTOTAL IMPUESTOS MUNICIPALES 
	4.00% 
	APLICA 

	GRAN TOTAL IMPUESTOS DEPARTAMENTALES y MUNICIPALES APLICABLES 
	8.40%* 
	APLICA 


5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA DETERMINAR INDICADORES FINANCIEROS Y DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL.
COMPROMISO ANTICORRUPCION 

Todo proponente, Persona Natural o Jurídica (a través de su Representante Legal), deberán presentar este formato, debidamente suscrito en original.  
REQUISITOS DE ORDEN FINANCIERO  

Estos requisitos se toman de lo referido en el formato MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, de los pliegos tipo de Colombia compra Eficiente.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores financieros, con base en la información contenida en el certificado del RUP, con corte a 31 de diciembre de 2020.  

Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. 

Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de endeudamiento en la estructura de financiación del proponente. 

Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. Tabla 2 – Indicadores de capacidad financiera.
CAPACIDAD FINANCIERA 
Estos requisitos se toman de lo referido en el formato MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, de los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente.

Los indicadores de capacidad financiera contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP y ser cumplidos por los oferentes son: 

	Indicador 
	Formula 
	Margen Requerido 

	Liquidez
	Activo corriente sobre pasivo corriente 
	Mayor o igual a 1.0 

	Nivel de endeudamiento
	Pasivo Total sobre Activo Total 
	Menor o igual a 70% 

	Razón cobertura de intereses
	 
	Mayor o igual a 1.0


Los Oferentes cuyos gastos de intereses sean cero (0), no podrán calcular el indicador de razón de cobertura de intereses. En este caso el Oferente cumple el indicador, salvo que su utilidad operacional sea negativa, caso en el cual no cumple con el indicador de razón de cobertura de intereses. 

Si el Oferente es un consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura debe acreditar su capacidad financiera calculando los indicadores con base en las partidas contables de cada integrante, teniendo en cuenta el porcentaje de participación. 
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 
Estos requisitos se toman de lo referido en el formato MATRIZ 2 – INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES OBRAS PARA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE, de los pliegos tipo de Colombia compra Eficiente.

Los indicadores de capacidad organizacional contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015, y que en consecuencia deben estar contenidos en el RUP y ser cumplidos por los oferentes son: 

	INDICADORES 
	REQUERIDOS 

	Rentabilidad sobre patrimonio 
	Mayor o igual A 0% 

	Rentabilidad sobre activos 
	Mayor o igual a 0% 


PLAZO DE EJECUCCIÓN 

La duración del contrato será de UN (1) MES VEINTE (20) DIAS, contados a partir de la fecha de su perfeccionamiento, pudiendo terminarse antes, si el valor estipulado y aprobado en el certificado de disponibilidad presupuestal CDP se hubiere agotado y/o ejecutado el 100% del valor contratado, en todo caso y sin exceder el 20 de diciembre de 2021. 

ESTUDIO DE LA DEMANDA 

En cumplimento a la GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SECTOR, se 

Debe identificar la forma como ha sido contratado por la entidad los elementos a adquirir 

a) Contratación por parte Bomberos de Bucaramanga referente al objeto contractual del presente proceso.  

	Entidad contratante
	BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

	Tipo de proceso
	Licitación Publica

	Régimen de
contratación
	Estatuto General de Contratación 

	Grupo de proceso
	[F] Servicios

	Segmento de proceso
	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

	Tipo de contrato
	Contrato de obra

	Número del proceso
	LP-02-2015


	Objeto del contrato
	ADECUACION DE FACHADAS E INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.

	Número del contrato
	095-2015

	Valor del contrato
	$252,319,803.00 Peso Colombiano


	Entidad contratante
	BOMBEROS DE BUCARAMANGA 

	Tipo de proceso
	Selección Abreviada de Menor Cuantía

	Régimen de
contratación
	(Ley 1150 de 2007)

	Grupo de proceso
	[F] Servicios

	Segmento de proceso
	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento 

	Tipo de contrato
	Contrato de obra

	Número del proceso
	SAMC 03-2014

	Objeto del contrato
	DESMONTE DE PUERTAS Y MARCOS METALICOS Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y ESTACION CENTRAL DE BOMBEROS DE BUCARAMANGA.

	Número del contrato
	029-2015

	Valor del contrato
	$ 170,148,102 Peso Colombiano


b) Contratación referente al objeto contractual del presente proceso por empresas diferentes a la Administración Bomberos de Bucaramanga.

	Entidad contratante 
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTA

	Tipo de proceso 
	Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007)

	Régimen 
de 
contratación 
	Estatuto General de Contratación 

	Grupo de proceso 
	 [F] Servicios 

	Segmento de proceso 
	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

	Número del proceso 
	UAECOB 338 DE 2015

	Tipo de contrato 
	Contrato Obra

	Objeto del contrato 
	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS BOSA

	Valor del contrato 
	$ 1,090,306,425 de Pesos Colombiano


	Entidad contratante 
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOS QUEBRADAS RISARALDA

	Tipo de proceso 
	Selección Abreviada de Menor Cuantía

	Régimen 
de 

contratación 
	 (Ley 1150 de 2007)

	Grupo de proceso 
	 [F] Servicios 

	Segmento de proceso 
	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

	Tipo de contrato 
	Contrato Obra

	Objeto del contrato 
	CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA ENTIDAD EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS.

	Número del proceso
	21-2014

	Valor del contrato 
	$49.000.000 Peso Colombiano


	Entidad contratante 
	CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE CARTAGENA

	Tipo de proceso 
	Selección Abreviada de Menor Cuantía

	Régimen 
de 

contratación 
	 (Ley 1150 de 2007)

	Grupo de proceso 
	 [F] Servicios 

	Segmento de proceso 
	[72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento

	Tipo de contrato 
	Contrato Obra

	Objeto del contrato 
	CONTRATAR OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN PARA LAS INFRAESTRUCTURAS FÍSICA DE LAS ESTACIONES DE SANTA LUCIA, MARTÍNEZ MARTELO Y BOCAGRANDE DE CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE LA ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA D. T. Y C. EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS

	Número del proceso
	0001-2019

	Valor del contrato 
	$828.000.000 Peso Colombiano


Elaboro estudios del Sector: Ing. Christian Luna Navarro CPS proyectos 
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