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PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ANEXO 9 FORMATO FICHA TÉCNICA Y OFERTA ECONOMICA

Octubre de 2021

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 
Bogotá, D.C.

Ref.: 
OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LAS ADECUACIONES CONCERNIENTES AL PROYECTO SENNOVA SGPS 8444 DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA LÍNEA CÁRNICA DEL CENTRO PECUARIO Y AGROEMPRESARIAL DEL  SENA REGIONAL CALDAS.

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR.

	ITEM
	CODIGO UNSPSC
	NOMBRE DEL ELEMENTO
	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO SOLICTADO
	UNIDAD DE MEDIDA
	PRESENTACIÓN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1
	30191617
	CERRAMIENTO PROVISIONAL
	CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE DE POLIPROPILENO O EN TELA TIPO SARÁN CON UNA ALTURA DE 2.1M. SE CONTEMPLA EL DESMONTE POSTERIOR A LA REALIZACION DETRABAJOS
	METRO LINEAL
	INSTALADO
	20
	
	

	2
	72141510
	DEMOLICION DE MURO
	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO ESP: 12 CM, INCLUYE CORTE CON DISCO Y TRASCIEGO DEL MATERIAL DEMOLIDO ALTURA MAX 2.50 M
	METRO CUADRADO
	DEMOLIDO
	15
	
	

	3
	72151906
	REGATA EN MURO ANCHO 5 CM
	REGATA EN MURO ANCHO 5 CM
	METRO LINEAL
	REGATEADO
	40
	
	

	4
	40183002
	PUNTO DE AGUA FRÍA
	PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS, ACCESORIOS, LLENOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO) CONEXIÓN DE AGUA FRÍA A LOS APARATOS EN TUBERÍA PVC PRESIÓN DESDE LOS CODOS A NIVEL DE PISO O TEE EN TUBERÍA POR MURO HASTA EMPATE A GRIFERÍAS. INCLUYE TAPÓN DE PRUEBA Y CÁMARAS DE AIRE, TAPÓN DE PROTECCIÓN. SE CONTEMPLA 1.50M DE TUBERÍA PVC.P Y TRES ACCESORIOS.
	UNIDAD
	INSTALADO
	8
	
	

	5
	72151401
	RESANE DE LA REGATA DE 5CM
	RESANE DE LA REGATA DE 5CM
	METRO LINEAL
	RESANADO
	40
	
	

	6
	72151906
	REGATA EN MURO ANCHO 3"
	REGATA EN MURO ANCHO 3"
	METRO LINEAL
	REGATEADO
	40
	
	

	7
	40183002
	SALIDA SANITARIA PVCS 
	SALIDA SANITARIA PVCS 2" (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, REGISTROS, ACCESORIOS, LLENOS Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO)
	UNIDAD
	INSTALADO
	5
	
	

	8
	72151401
	RESANE DE LA REGATA DE 3"
	RESANE DE LA REGATA DE 3"
	METRO LINEAL
	RESANADO
	40
	
	

	9
	40141922
	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTOS PARA GAS
	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS PARA GAS EN TUBERIA DE COBRE DE 1/2" CON SUS RESPECTIVOS REGISTROS DE CORTE
	UNIDAD
	INSTALADO
	3
	
	

	10
	72152501
	MEDIACAÑA
	MEDIACAÑA CONSTRUIDA EN SITIO CON ACABADO GRANO No. 2 COLOR GRIS. INCLUYE EL PULIDO
	METRO LINEAL
	INSTALADO
	10
	
	

	11
	39112101
	LUMINARIA LED HERMÉTICA
	LUMINARIA LED HERMÉTICA 2*25W DE SOBREPONER EN TECHO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.
	UNIDAD
	INSTALADO
	3
	
	

	12
	72152005
	ESTUCO SOBRE MUROS 
	ESTUCO SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)
	METRO CUADRADO
	INSTALADO
	30
	
	

	13
	72151401
	PINTURA EPÓXICA
	PINTURA EPÓXICA PARA PROTECCIÓN Y DECORACIÓN DE PAREDES EN ZONAS DE ALTA ASEPSIA - 3 MANOS
	METRO CUADRADO
	INSTALADO
	30
	
	

	14
	72152605
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO REVESTIMIENTO EN PVC BLANCO
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO REVESTIMIENTO EN PVC BLANCO 25 CM ANCHO CON JUNTA PERDIDA ESPESOR 10 MM PVC 80% AUTOEXTINGUIBLE CON GARANTIA DE 2 AÑOS.INCLUYE VENTANAS DE INSPECCION, REJILLAS DE VENTILACION Y REMARCOS PARA LAMPARAS LED -INCLUYE EL DESMONTE DEL CIELO RASO EXISTENTE Y SU TRASCIEGO Y RETIRO
	METRO CUADRADO
	INSTALADO
	12
	
	

	15
	40183002
	REGATA E INSTALACIÓN TUBERIA PVC 
	REGATA E INSTALACIÓN TUBERIA PVC DE 1/2" PARA DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS
	METRO LINEAL
	INSTALADO
	60
	
	

	16
	72151401
	RESANE DE LA REGATA EN MUROS DE DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS
	RESANE DE LA REGATA EN MUROS DE DESAGUE DE AIRES ACONDICIONADOS
	METRO LINEAL
	INSTALADO
	40
	
	

	17
	72152705
	RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO.
	RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO.
	METRO LINEAL
	CONSTRUIDO
	20
	
	

	18
	31211508
	PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA
	PINTURA ACRÍLICA SUPERLAVABLE HIDROFUGADA, TIPO KORAZA O SIMILAR, SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE, TRES MANOS (INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y TODO LO REQUERIDO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN) INCLUYE TEXTURIZADO.
	METRO CUADRADO
	INSTALADO
	9
	
	

	19
	72151401
	CERAMICA BLANCA
	CERAMICA BLANCA SIMILAR A LA EXISTENTE EN MUROS
	METRO CUADRADO
	INSTALADO
	25
	
	

	20
	39121402
	TOMACORRIENTE BIFÁSICA
	TOMACORRIENTE BIFÁSICA CON PROTECCIÓN DE FALLA DE PUESTA A TIERRA,(GFCI). INCLUYENDO CAJAS, DUCTO DE PVC DE ½", CABLE NO12 AWG, THHN TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 20 A, 220V CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO NO12 PARA CONTINUIDAD Y DEMÁS ACCESORIOS. (6 METROS) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
	UNIDAD
	INSTALADO
	4
	
	

	21
	72101514
	RETIRO DE ESCOMBROS
	RETIRO DE ESCOMBROS (INCLUYE CARGUE, RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL Y/O AUTORIDAD TERRITORIAL)
	METRO CUBICO
	DISPOSICION FINAL
	10
	
	

	VALOR TOTAL
	
$



__________________________, actuando en calidad de ____________________ (persona natural oferente, o el representante legal, o apoderado), de ____________________________ (nombre del proponente o del integrante del consorcio o unión temporal), certifico que se cumplirá con todas las especificaciones técnicas requeridas para la ejecución del contrato.

Atentamente,
Firma Representante Legal del Proponente o del Proponente Persona Natural
Nombre: 
Cargo: 
Documento de Identidad
Correo Electrónico
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