


ANEXO 1
[bookmark: _GoBack]ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-125-2021
[bookmark: OLE_LINK5]1. OBJETO: Contratar el suministro de elementos de ferretería y materiales de construcción para la realización de adecuaciones menores que se requieran en las sedes operativas y administrativa del Parque Nacional Natural Bahia Portete Kaurrele, de acuerdo a establecido en la descripción técnica de los bienes o servicios
2. DESCRIPCIÓN TECNICA DE LOS BIENES O SERVICIO:
Hacer entrega a Parques Nacionales Naturales de Colombia: PNN Bahía Portete Kaurrele , para el suministro de los siguientes bienes:

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	Martillo Mango De Madera Cabeza Cónica 16oz
	UND
	1

	2
	Cinta métrica 10 metros, con botón de tranca.
-Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión.
-Resorte tratado a calor para una vida útil mayor.
-Cinta recubierta con Nylon
	UND
	1

	3
	Paladraga, apta para excavaciones de baja profundidad, resistente al óxido por su acabado en pintura horneable. Cabo de madera
	UND
	1

	4
	Escalera multiproposito 12 pasos 4x4 en aluminio. Longitud de extensión: 3.5m 
Pasos totales: 12 pasos
Altura del paso: 28cm
Altura en forma de espiga: 170 cm
Peso: 10,7 kg
	UND
	1

	5
	Marco Segueta Fijo 12 pulgadas  20-206
Características:
-Mango cerrado ergonómico con textura patentada para mayor comodidad, mejor control y agarre.
-Mango cerrado para protección de las manos.
-Arco fijo resistente de acero pintado.
-Empuñadura cerrada para tensión máxima 104 lbs (47 kg).
Especificaciones:
-Largo: 12&#34; (305 mm)
	UND
	1

	6
	Hoja de segueta bimetal para trabajo pesado, para marco de segueta de 12 pulgadas
	UND
	1

	7
	Juego de 3 Alicates Electricista, Diagonal y Punta -  90-162LA
Características:
-Cuerpo forjado.
-Fabricados en acero Cromo Níquel para mayor durabilidad y mejor superficie de corte.
-Con recubrimiento anti-corrosión.
-Quijadas maquinadas para mejor agarre.
-Mangos recubiertos con doble plastisol anti-deslizante.
Contenido: 3 piezas
-(1) 8&#34; (200 mm) Alicate de Electricista
-(1) 6&#34; (150 mm) Alicate de Corte Diagonal
-(1) 6&#34; (150 mm) Alicate de Punta Larga
	UND
	1

	8
	Juego de destornilladores de 6 piezas Pcs, elaborado en material altamente resistente, anticorrosivo
Contiene:
• 3”x5 Estrella
• 4”x6 Estrella
• 6”x8 Estrella
• 3”x5 Pala
• 4”x6 Pala
• 6”x8 Pala
	UND
	1

	9
	Lima plana con mango plástico 6" 
	UND
	1

	10
	Machete peinilla 20" Cacha plástica, bi-material, Hoja de acero de alto carbono tratado térmicamente
	UND
	1

	11
	Bulto de cemento 
	UND
	1

	12
	Puntillas caja por libra de 2"
	UND
	1

	13
	Puntillas caja por libra de 1/2"
	UND
	1

	14
	Puntillas caja por libra de 1"
	UND
	1

	15
	Palín con mango en madera, resistente al óxido y de alta durabilidad.
Uso
	UND
	1

	16
	Carretilla Buggy 6ft³, Platón Plástico, Rueda antipinchazos
	UND
	1

	17
	Tanque plástico cuadrado 1000 litros
	UND
	1

	18
	Barra acerada de 18", termina con un ángulo afilado para mayor penetración en las áreas a trabajar. Su acabado con pintura horneada evita el óxido y garantiza una alta durabilidad.
	UND
	1

	19
	Pala Punta redonda No 4 con cabo
	UND
	1

	20
	Tubo sanitario 3"
	UND
	1

	21
	Codo  sanitario 3"
	UND
	1

	22
	Union Sanitario 3"
	UND
	1



1. Requerimientos y Cantidades: En el ítem 1, contiene el listado de los elementos requeridos por la Unidad, las cantidades dependerán de las necesidades del área protegida, de acuerdo con los requerimientos que efectué el supervisor del contrato. 

2. Pedidos y Atención oportuna: El proponente seleccionado despachará los pedidos de la entidad mínimo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su solicitud y previo requerimiento del supervisor del contrato o a quien éste autorice. En ningún caso el plazo de entrega de un pedido comprometerá la realización de la actividad para la cual fue requerido. 

3. Lugar de la prestación y entrega: La prestación y entrega se hará en la en la Sede Administrativa de la ciudad de Riohacha Calle 13 N° 10 - 26 piso 2 oficina 203.

3.  Designación de Interlocutor: Designación de Interlocutor: Designar una persona que sirva de interlocutor con las Áreas protegidas. En la propuesta técnica deberá quedar textualmente indicado lo siguiente: “Se designa como interlocutor a: nombre, correo electrónico y número de contacto”. Esta persona debe tener la capacidad de tomar decisiones. 
.
4. Elementos no incluidos en el listado: En el evento en que el área requiera durante la ejecución del contrato el suministro de un elemento no previsto en el contrato y necesario para el normal funcionamiento de la Entidad, se reserva la facultad de cotizarlos y solicitar por intermedio del supervisor la entrega de los mismos.

5. Remisiones y Facturas: Por cada entrega se debe extender y entregar remisión donde el supervisor del contrato o a quien éste delegue, autorice el pedido y el Proveedor deberá emitir factura inmediatamente se realice el despacho de cada pedido, está debe ser firmada por la persona que recibe y verifica el contenido del pedido

6. Control de suministros: El proponente seleccionado deberá suministrar elementos en las cantidades establecidas hasta agotar el presupuesto asignado por la unidad ejecutora y tanto el área como el Proveedor deberán llevar un control de los suministros periódicamente, se realizará la conciliación para el control del saldo.  El proveedor despachará a cada área protegida, previa autorización del jefe del área protegida o su delegado, y se realizarán de acuerdo a los requerimientos y condiciones pactadas en la contratación. Igualmente, el proveedor deberá llevar control de suministros separados, es decir, uno por cada área protegida.

7. Invariabilidad de los precios: El proponente deberá mantener constantes los precios ofertados durante la ejecución del contrato.


· El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
· Se debe garantizar la calidad de los productos a suministrar, con el retiro de los productos defectuosos sin que ello genere costo adicional para la entidad.
· La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
· El contratista deberá asumir los costos de transporte que incurra para la entrega de los productos a adquirir.


3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a. Entregar los elementos en la Sede Administrativa de la ciudad de Riohacha Calle 13 N° 10 - 26 piso 2 oficina 203.
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los bienes suministrados y cumpla con las características requeridas.
c. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
j. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión, la cual deberá adjuntarse a la constancia de cumplimiento del contratista para efectuar el pago correspondiente. 
k. Presentar ante a la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
l. El contratista deberá mantener fijos los precios de los productos ofrecidos durante la ejecución del contrato
m. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE y sus áreas adscritas, adquieran responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
n. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.
o. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 

Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:



