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	1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL



1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 


	CONTRATO No.
	4600090168 DE 2021

	
	

	CONTRATANTE
	MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	
	

	CONTRATISTA
	CIVILEC SAS

	
	

	NIT
	890.941.557 – 7

	
	

	OBJETO DEL CONTRATO
	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

	
	

	VALOR TOTAL
	SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M.L. ($735.173.241) IVA INCLUIDO 

	
	

	DURACIÓN 
	NUEVE (9) MESES, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA

	
	

	FECHA DE TERMINACIÓN 
	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2020

	
	

	SUPERVISOR
	GUILLERMO GUTIÉRREZ PARRA





	2. ÁREA TÉCNICA




El contrato contempla el suministro de tarjetas y elementos de repuesto para atender las fallas de los controladores locales existentes, el servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales) referencias EC – 1 ARM y EC – 2, el mantenimiento del software central RMS y la reprogramación de los equipos de control.

Durante el quinto mes del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores de El Poblado y el Centro de la ciudad. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.





· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

· Se realizó el acompañamiento al personal de ARSs en la conexión de los sensores a los circuitos de pulsadores y/o detectores, según los requerimientos de cada intersección y en la reprogramación de los LCs, necesaria para la asignación de posiciones en las respectivas tarjetas






















Otra actividad importante que se llevó a cabo durante este período y que cabe resaltar, fue la reunión realizada el día 9 de septiembre en el CIOS en la que se contó con los siguientes participantes:

· Guillermo Gutiérrez, supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad
· Martín Jaramillo, gerente general de CIVILEC
· Luis Felipe López, director del contrato por parte de CIVILEC
· Iván García, José Jiménez, Orlando García y Jeison Vidal, tecnólogos de CIVILEC

El tema central de la reunión era expresarle al supervisor del contrato las preocupaciones de CIVILEC respecto al alcance de las funciones del contrato de suministros y de la manipulación de los controladores locales que se ha venido haciendo por parte del personal del contrato de mantenimiento y demás actores involucrados con dispositivos instalados en el interior del gabinete en el que se encuentra el controlador local.

Se le hizo especial énfasis al supervisor en que el contratista de mantenimiento no está autorizado a manipular ninguna de las tarjetas que se encuentran dentro del controlador local ni a poner en funcionamiento una intersección luego de realizar las reparaciones pertinentes. El contratista de obra una vez haya terminado su trabajo se pondrá en contacto con personal del CIOS, quienes solicitaran la presencia de los tecnólogos que hacen parte del contrato de suministros para que realicen las revisiones respectivas y las conexiones que hagan falta dentro del controlador local. El personal de mantenimiento debe permanecer en el sitio para realizar el acompañamiento correspondiente en las actividades de puesta en servicio del equipo de control.

Además, en cuanto al alcance de las funciones se dejó claro que a los tecnólogos suministrados por CIVILEC no les corresponde realizar ninguna actividad que este por fuera del controlador local.

Se acordó que no se realizará ninguna simulación de los grupos de señales en los controladores locales que manejan una sola intersección. En caso de tener un equipo de control que maneje varias intersecciones sólo se simularán grupos con la autorización del ingeniero Guillermo Gutiérrez con el fin de no afectar el funcionamiento de las otras intersecciones conectadas.

Por último, se le solicitó al ingeniero Guillermo Gutiérrez la necesidad de citar a una reunión en la que participen todos los frentes de trabajo que por uno u otro motivo tengan que interactuar con dispositivos instalados dentro del gabinete del controlador local, con el fin de dejar claros los procedimiento que se deben seguir para realizar las labores que a cada uno le correspondan.

· on





2.1 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA DYNNIQ – 
PEEK TRAFFIC 

En el mes de septiembre (correspondiente al quinto mes del contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:


	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	3
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	







2.2 REPROGRAMACIONES

En el mes de septiembre se realizaron en total 14 reprogramaciones. Las reprogramaciones fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad. 

A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:


	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	6533
	Se modifican los planes existentes y se crea el P12

	
	

	702930
	Se modifica la MTR y los planos COS existentes. Se crea el P12

	
	

	8434
	Se cambia MTI, MTR y se modifican los planos COS

	
	

	8033
	Se cambia MTI, MTR y se modifican los planos COS

	
	

	434557
	Se adicionan 7 SGs peatonales

	
	

	44454678
	Se crean 4 posiciones de PBs por instalación de ARSs

	
	

	745560
	Se modifican los planos existentes y se crean 2 planos COS adicionales

	
	

	5597
	Se configura LC EC – 1 ARM para esta intersección

	
	

	70104
	Se reconfigura la dirección IP del LC

	
	

	808133
	Se cambia MTR y se ajusta el plano COS

	
	

	5530
	Se actualiza MTR y se ajustan planos COS

	
	

	5597
	Se cambia la MTI, la MTR y crean planos COS 

	
	

	535051
	Se elimina grupo vehicular de la programación

	
	

	808133
	Se cambia MTR y se ajusta plano COS

	
	

	
	

	
	








2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
Durante este mes, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas en el siguiente cuadro:  


	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
	UN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	MES
	1
	$ 48.965.817

	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK  
	MES
	1
	$ 8.849.101







RESUMEN DE ACTIVIDAES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL APOYO A LA OPERACIÓN

A continuación, se describen las principales actividades realizadas en cuanto al mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y a las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema:


· Se atendieron varios incidentes de lentitud en la RMS ocasionados en su mayoría por la gran cantidad de mensajes que se quedan encolados debido a los dispositivos que se encuentran por fuera de la red.


· Se realizan conexiones remotas para ejecutar actividades de administración en el UTM a fin de crear, eliminar o modificar reglas y configuraciones, según las necesidades del CIOS.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente]


· Se realiza la configuración para el bloqueo y reporte de direcciones IP que han ejecutado escaneos de puertos en el UTM: 
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· Se realiza la creación en el UTM de las reglas necesarias para publicar en internet algunos puertos requeridos para pruebas con los servidores de bigdata
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· Se realiza la creación de un nuevo host para identificar un servidor de MEDATA
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· Se realiza la creación de un nuevo host para identificar un servidor de CITRA
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· Se realizan las configuraciones necesarias en el UTM para habilitar el acceso del servidor de MEDATA a servidores de Bigdata del CIOS
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· Se realiza semanalmente mantenimiento de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL:

· La reindexación completa de la base de datos, ayuda a mejorar sustancialmente la velocidad de las consultas complejas en tablas con mucha actividad.

· El proceso que realiza la limpieza de la base de datos en PostGreSQL se llama vacuum. La necesidad de llevar a cabo procesos de vacuum periódicamente se justifica por los siguientes motivos:

· Recuperar el espacio de disco perdido en borrados y actualizaciones de datos.

· Actualizar las estadísticas de datos utilizados por el planificador de consultas SQL.

· Protegerse ante la pérdida de datos por reutilización de identificadores de transacción.

· Para llevar a cabo un vacuum, deberemos ejecutar periódicamente las sentencias vacuum y analyze.


· Se realiza diariamente una copia de seguridad de la base de datos
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· Se ejecutan los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyen la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.


· Acceso remoto: la siguiente gráfica muestra un informe del uso de la VPN para conexión remota
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· Informes de tráfico de red 
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· Tráfico en cada interfaz de red
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· Resumen de funciones de bloqueo por parte del equipo de seguridad perimetral:
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· Ataques detectados y bloqueados por el equipo UTM
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Tareas de realización periódica en mantenimiento preventivo


	TAREA
	FRECUENCIA
	Duración media y máxima

	Revisar mensajes de alarmas
	Diaria
	30 min
90 min

	Reconocer alarmas sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Servidor RMS
	
	

	Revisar consumo CPU
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar consumo memoria
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar espacio Sistema de archivos
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar Paginación del Sistema
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar mensajes de error del Sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Revisar Procesos de RMS
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar ficheros “log” de aplicaciones y su tamaño
	Diaria
	30 min
90 min

	Obtener Informe de consumo CPU, Memoria, Disco (Sistema)
	Semanal
	60 min
240 min

	Obtener consumo CPU y Memoria de las aplicaciones
	Semanal
	30 min
60 min

	Inicialización de ficheros de log
	Mensual
	30 min
60 min

	Borrado de ficheros temporales
	Mensual
	30 min
60 min

	Comunicaciones
	
	

	Revisar Registro de eventos relacionados con las comunicaciones.
	Mensual
	30 min
60 min

	Copias de Seguridad
	
	

	Revisar backups de archivos de configuración y bases de datos
	Diaria
	30 min
90 min

	Realizar/Revisar backups de recuperación disco Sistema
	Quincenal
	30 min


	Disponibilidad de los sistemas
	
	

	Comprobar disponibilidad de los sistemas que corren en cada servidor
	Diaria
	30 min
60 min





Actividades de mantenimiento predictivo

· Se está realizando un respaldo semanal de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla grave.
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Informe de disponibilidad del sistema RMS

· Informe del sensor Ping
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· Informe del servicio web
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· Informe del servicio de escritorio remoto
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2.4	MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Los tecnólogos electrónicos realizaron las siguientes actividades durante este mes:
· Cambio de las l
· Se atendieron las solicitudes de trabajo reportadas por las diferentes fuentes de información. En el siguiente formato, se registran las labores realizadas por el personal de la empresa CIVILEC durante el quinto mes del contrato:
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Nota: Los tecnólogos y el auxiliar de mantenimiento cuentan cada uno con moto para realizar sus labores diarias.


	FECHA
	INTERSECCION
	EVENTO
	TIPO DE EVENTO
	NOVEDAD
	ESTADO
	RESPONSABLE ESTADO

	1/9/2021
	CR 48 x CL 37
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo en cables de potencia y acometida en carrera 50 (separador central), pendiente reparación por parte de contrato de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	1/9/2021
	CR 41 x CL 44
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se encuentra equipo apagado por corto en el SG2, se reporta novedad al CIOS, pendiente reparación de cable y cámara de inspección por parte de personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	1/9/2021
	CR 53 x CL 44 Peatonal Alpujarra
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se encuentra equipo apagado por corto en el SG1, se reporta novedad al CIOS. Se desconectan líneas amarilla y verde, pendiente reparación de cable por parte de personal de mantenimiento. El ingeniero Guillermo Gutiérrez autoriza la desconexión de las líneas verdes y amarillas
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	1/9/2021
	CR 48 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se revisa en sitio sistema de comunicación router - celular. OK
	Observación
	INTERTELCO

	1/9/2021
	CR 48 x CL 62
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se realiza cambio de tarjeta de control para pruebas de comunicación con router-celular, se verifica funcionamiento equipos. OK
	Observación
	INTERTELCO

	1/9/2021
	CR 47 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se realiza cambio de tarjeta de control para pruebas de comunicación con router-celular, se verifica funcionamiento equipos. OK
	Observación
	INTERTELCO

	1/9/2021
	CR 47 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se realiza cambio de tarjeta de control para pruebas de comunicación con router-celular, se verifica funcionamiento equipos. OK
	Observación
	INTERTELCO

	2/9/2021
	CR 48 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Sin novedad en el cruce, se informa a Libardo Montoya
	Observación
	INTERTELCO

	2/9/2021
	CR 57 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se verifica en sitio cable de comunicación para conexión de sistema de comunicación router-celular, pendiente reparación de cable de comunicación por parte del contrato de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	2/9/2021
	CR 55 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se verifica en sitio cable de comunicación para conexión de sistema de comunicación router-celular, pendiente reparación de cable de comunicación por parte del contrato de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	2/9/2021
	CR 68 A x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Trabajos de EPM en el sector, mantenimiento programado hasta las 16:00 horas, se informa novedad al CIOS
	Apagado
	EPM

	2/9/2021
	DIAG 74 B x CL 32 F   ORIENTAL
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma
	Control
	CIVILEC

	3/9/2021
	CR 46 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se realiza cambio de tarjetas de control y ARM, se adiciona tarjeta de potencia, borneras y cable LCM para grupos 13,14,15 y 16. Se realizan las respectivas conexiones, se restaura a modo control y se reporta funcionamiento adecuado al CIOS.
	Control
	CIVILEC

	3/9/2021
	CR 57 x CL 37
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Vandalismo en una ménsula N-S W, el cruce está funcionando bien se informa al CTA
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	3/9/2021
	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo en SGs 10 y 15. Por solicitud del ingeniero Guillermo Gutiérrez se deja simulado el grupo 10 y se desconecta el 15
	Pendiente
	Guillermo Gutierrez

	4/9/2021
	CR 80 x CL 32 NORTE MIMOS
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma
	Control
	CIVILEC

	5/9/2021
	CR 57 x CL 44 SUR-OCCI
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo en SGs 11 y 12. Por solicitud del ingeniero Guillermo Gutiérrez se dejan simulados los grupos
	Pendiente
	Guillermo Gutierrez

	6/9/2021
	CR 57 x CL 44 SUR-OCCI
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Apagado por daño en cables de potencia y acometida. Se informa para coordinar reparación con contrato de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	6/9/2021
	CR 43 C x CL 10
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajusta cables de comunicación, se restaura router y se verifica con sistema de comunicación RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Falla circuito pulsadores
	Se detecta y se corrige falla en cable de pulsadores, se realizan prueba de funcionamiento, equipo ok
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 43 A x CL 31
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se realiza inspección física para futura integración con sistema ARS, se informan novedades a ingeniero Jorge Ramírez
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 57 x CL 44 SUR-OCCI
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de mantenimiento, adicionalmente se realiza el chequeo a tensión de los grupos 11, 12, 16 y 17. Ok se da al servicio la totalidad del cruce
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 48 x CL 1 SUR
	Cruce en Intermitencia
	Alarma
	Se encuentran 3 bombillos de cargas quemados, se reemplazan y se deja en funcionamiento
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 35 x CL 9 SUR
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Por petición del ingeniero Guillermo Gutiérrez se visita el sitio y se encuentra una mala conexión en los SGs 8 y 16. Cuando el personal de mantenimiento realizó el empalme, invirtieron los 2 grupos mencionados. Se corrige falla y se informa a Guillermo Gutiérrez  
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 42 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Sin novedad en el cruce, se informa al CIOS
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 39 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma.
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 48 x CL 58
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma.
	Control
	CIVILEC

	6/9/2021
	CR 65 x CL 20
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se realiza cambio de una tarjeta de potencia con problemas, adicionalmente se deja desconectada las líneas amarilla y verde del SG3 las cuales no dejan arrancar el equipo.
	Control
	CIVILEC

	7/9/2021
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Caída de voltaje en la acometida, pendiente revisión por parte de personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	7/9/2021
	CR 64 C x CL 67 CARABINEROS GLORIETA Ext NOROCCIDENTAL
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en 4 cables de potencia aéreos, pendiente reparación por parte de personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	7/9/2021
	CR 43 A x CL 31
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza visita con personal del CIOS para capacitación en la instalación con dispositivos ARS
	Control
	CIVILEC

	7/9/2021
	CR 46 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza visita con personal del CIOS para capacitación en la instalación con dispositivos ARS
	Control
	CIVILEC

	7/9/2021
	CR 66 B x CL 32 F NORTE
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia, se informa novedad al CIOS, pendiente reparación por parte de personal de mantenimiento.
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	7/9/2021
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Voltaje de acometida bajo, Se desconectó la acometida de ARS, CFD y 123, se estabiliza LC a 101V, se informa la novedad al CIOS.
	Control
	CIVILEC

	7/9/2021
	CR 65 x CL 49 B
	Cruce Apagado
	Alarma
	Se instala carga en el SG3, se comprueba el funcionamiento adecuado del cruce semafórico.
	Control
	CIVILEC

	7/9/2021
	CR 65 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma.
	Control
	CIVILEC

	8/9/2021
	CR 65 x CL 104
	Cruce Operación ok
	Revisión Fibra Óptica
	Se realiza inspección de sw de FO, se reinicia sistema, la falla persiste pendiente revisión por parte de persone de UNE
	Pendiente
	UNE

	8/9/2021
	CR 45 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en LC debido a vandalismo, hurto de MDU, tarjeta CPU y 2 tarjetas de potencia. 
	Apagado
	CIVILEC

	8/9/2021
	CR 57 x CL 57 FATELARES SUROCCIDENTAL
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al Satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al Satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 55 x CL 61
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al Satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 52 x CL 61
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al Satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 51 D x CL 61
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 52 x CL 59
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 53 x CL 59
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 52 x CL 57 B
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra cruce apagado por falla en circuito de energía de EPM, se reporta novedad al CIOS y al satélite 1
	Apagado
	EPM

	8/9/2021
	CR 45 x CL 44
	Cruce Apagado
	Reparación
	Se instalan nuevas tarjetas de potencia, tarjeta de control y MDU, se identifican grupos y se comprueba el funcionamiento adecuado del cruce. Equipo OK
	Control
	CIVILEC

	8/9/2021
	CR 48 x CL 24
	Cruce Apagado
	Alarma
	Se encuentra equipo bloqueado, se restaura y se verifica el buen funcionamiento 
	Control
	CIVILEC

	9/9/2021
	CR 76 x CL 30
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Corto en el SG13, se deja equipo fuera de servicio
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 56 X CL 67 (PEATONALES U. DE A)
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 55 x CL 67
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 52 x CL 67
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 55 x CL 65
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 51 x CL 67 COST. NORTE
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/9/2021
	CR 25 B X CL 20 SUR (MANGOS)
	Cruce Apagado
	Alarma
	Se encuentra cruce con alarma, se ajusta carga del SG3, se verifica funcionamiento del cruce semafórico, equipo OK
	Observación
	CIVILEC

	9/9/2021
	CR 76 x CL 29
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Por petición del ingeniero Guillermo Gutiérrez se simula toda la calle 29 para poder dejar en servicio la calle 30.
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	10/9/2021
	CR 57 x CL 36
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado por daños en grupos 11 y 18 y cámaras de inspección, se simulan grupos por solicitud y autorización del ingeniero Guillermo Gutiérrez, pendiente reparación por parte del personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	10/9/2021
	CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	10/9/2021
	CR 66 B x CL 33
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	10/9/2021
	DIAG 74 B x CL 32 F   OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	10/9/2021
	DIAG 74 B x CL 33 SUR-OCCI Bulerías - AV BOLIVARIANA x CL 33 SUR-OCCI
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	10/9/2021
	CR 67 x CL 51
	Cruce Operación ok
	Falla circuito pulsadores
	Se encuentras desconectados el PB1 y la correa de PBs en el LC. Se conecta de nuevo y se verifica funcionamiento.
	Control
	CIVILEC

	10/9/2021
	CR 43 A x CL 25
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura desde el C.L 
	Control
	CIVILEC

	13/9/2021
	CR 46 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado por vandalismo en el SG3, se cambia fusibles, se restaura a modo control. Equipo pendiente por reparación de cable de potencia e instalación de tapa de caja semafórica por parte de contrato de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	13/9/2021
	CR 39 x CL 55
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cables de potencia de los SGs 9 y 10, falta tapa en cámara de inspección. Pendiente reparación de cable de potencia y tapa por parte de contrato de mantenimiento, se deja equipo en modo control
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	13/9/2021
	CR 73 x CL 47 D
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cables de potencia de los SGs 1 y 2, falta tapa en cámara de inspección. Pendiente reparación de cable de potencia y tapa por parte de contrato de mantenimiento.
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	13/9/2021
	CR 48 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se realiza cambio de Sim en equipo de comunicación, se realizan pruebas de funcionamiento sin respuesta adecuada
	Pendiente
	INTERTELCO

	13/9/2021
	CR 52 x CL 62
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza revisión en sitio donde se analizan trabajos a realizar para la reparación del controlador local por vandalismo
	Pendiente
	CIVILEC

	13/9/2021
	TV INF x CL 1 SUR
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura desde el LC 
	Control
	CIVILEC

	14/9/2021
	CR 41 x CL 44
	Cruce Apagado
	Revisión Fibra Óptica
	Se realiza revisión del sistema de comunicación de fibra óptica, se restauran sw y LC, la falla persiste. Pendiente revisión por parte de personal de tigo – une 
	Pendiente
	UNE

	14/9/2021
	CR 55 x CL 97 TRICENTENARIO
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se realiza revisión del sistema de comunicación de fibra óptica, se restauran sw y LC, la falla persiste. Pendiente revisión por parte de personal de tigo – une
	Pendiente
	UNE

	14/9/2021
	CR 52 x CL 57
	Cruce en Intermitencia
	Cortocircuito
	Se encuentra equipo con problemas en cable de potencia del SG1, el LC ya tiene varios grupos desconectados por cortos en cables peatonales (2, 7, 8, 9, 10 y 13). Pendiente reparación y revisión por parte de personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	14/9/2021
	CR 52 x CL 77
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra equipo apagado por hurto de caras vehiculares, pendiente reinstalación y revisión de cables de potencia por parte de personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	14/9/2021
	CR 48 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se realiza cambio de Sim en equipo de comunicación, se realizan pruebas de funcionamiento sin respuesta adecuada
	Pendiente
	INTERTELCO

	14/9/2021
	CR 50 E x CL 2 SUR
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se realiza levantamiento del diagrama del cruce para realizar cambio de programación
	Control
	CIVILEC

	14/9/2021
	CR 52 x CL 62
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza la reparación del controlador local. Se instalan 3 cables LCM, se repara backplane de ARM, se instala puerta de gabinete, se cambia cerradura, se instalan breakers de potencia y control, se realizan instalaciones de cables LCM a potencia y bornera, pendiente reparación de la acometida por parte de personal de mantenimiento se sella LC con cinta de acero. 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	14/9/2021
	CR 48 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se retira modem por requerimiento del ING Jorge para llevar al CIOS
	Control
	CIVILEC

	14/9/2021
	CR 70 x CL 49 peat estadio
	Cruce Operación ok
	Falla circuito pulsadores
	Se revisan PBs y se cambia de tarjeta de PBs, posición 2 mala, queda OK
	Control
	CIVILEC

	14/9/2021
	CR 52 x CL 29 A cruz roja
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Equipo con bajo voltaje pendiente revisar acometida(98V)
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 51 x CL 52 AV DE GREIFF
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 52 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 54 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 55 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 53 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de fecha y hora de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 51 x CL 68
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta de potencia
	Se realiza cambio de tarjeta de potencia, equipo no sacaba luces, se restaura a modo control. OK
	Control
	CIVILEC

	15/9/2021
	CR 51 D x CL 57
	Cruce Apagado
	Falla en voltaje de acometida
	se encuentra voltaje en la acometida de 90V, se instala trasformador elevador para la parte de control del equipo, OK
	Control
	CIVILEC

	15/9/2021
	CR 41 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra vandalismo en el controlador local, hurto de tarjetas de control, potencia, daño en tarjeta ARM, cables LCM y puerta interna de LC. Se sella equipo con cinta de acero, pendiente reparaciones en el LC y cables de acometida y potencia
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 52 x CL 62
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de EPM, pendiente reinstalación de acometida por parte de personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 47 x CL 61
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/9/2021
	CR 57 x CL 58/59 Fatelares Norte
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	16/9/2021
	CR 45 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cable de potencia del SG7 en MH, se cambia fusible y se deshabilita en borneras por solicitud de Guillermo Gutiérrez, equipo queda en modo control
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	16/9/2021
	CR 74 x CL 50
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cable de potencia del SG5 (vehicular norte – sur) en cámara de inspección, se cambia fusible y se simula en borneras por solicitud de Guillermo Gutiérrez, equipo queda en modo control
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	16/9/2021
	CR 52 x CL 29 A cruz roja
	Cruce Operación ok
	Falla circuito pulsadores
	Se verifica en sitio, donde se detecta falla de alimentación AC en los sonorizadores - pulsadores, se realizan las conexión respectivas y se revisa funcionamiento. Falta sonorizador en costado occidental del cruce, acometida y tubería MT pendientes por asegurar, reparación e instalación corresponden al contrato de mantenimiento
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	16/9/2021
	
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	se encuentra router bloqueado en TV 39B x CR 77, se restaura router y se comprueba conexión con plataforma RMS y PRTG, OK
	Control
	CIVILEC

	16/9/2021
	CR 69 x CL 73 (Cost. Occidental)
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra caída de voltaje en el LC, se informa novedad al operador del CIOS para reportar a EPM
	Apagado
	EPM

	16/9/2021
	CR 80 x CL 32   SUR MIMOS
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma
	Control
	CIVILEC

	16/9/2021
	CR 70 x CL 50
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Equipo bloqueado se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	17/9/2021
	CR 74 x CL 50
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cables de potencia de los SGs 5, 2, 6, 7, 8, 9 y 10, equipo fuera de servicio
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	17/9/2021
	CR 43 x CL 47
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se encuentra daño en cable de potencia en cámara de inspección al lado del LC, equipo fuera de servicio
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	17/9/2021
	CR 52 x CL 64
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se conecta acometida, reparada por el contrato de obra y se desconecta SG7 del peatonal exclusivo, se cambian fusibles de los SGs 2, 5, 6 y 7. Se atiende esta novedad por llamado del ING Guillermo Gutiérrez
	Control
	CIVILEC

	17/9/2021
	CR 66 B x CL 32 F SUR
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se cambian fusibles de los SGs 5, 8, 9 y 10.  Se atiende esta novedad por llamado del ING Guillermo Gutiérrez
	Control
	CIVILEC

	18/9/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daños en cables de potencia y pulsadores, pendiente reparación por parte del contrato de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	18/9/2021
	CR 43 x CL 47
	Cruce Apagado
	Reparación
	Se realiza acompañamiento y conexión de cables de potencia de los grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Se restaura equipo a modo control, se verifica con plataformas
	Control
	CIVILEC

	18/9/2021
	CR 84 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Revisión
	se realiza revisión de lámparas del peatonal del SG8, se ajusta en borneras y se verifica funcionamiento OK
	Control
	CIVILEC

	19/9/2021
	CR 39 x CL 58
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se encuentra router bloqueado, se ajustan cables de comunicación y se verifica conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	19/9/2021
	TV 39 B x CQ 74B - AV NUTIBARA x AV JARDIN
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se encuentra router bloqueado, se ajustan cables de comunicación del canal 2 y se verifica conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	19/9/2021
	CR 52 x CL 12 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se encuentra router bloqueado, se ajustan cables de comunicación y se verifica conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	19/9/2021
	CR 84 x CL 34 (Corazonista)
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra equipo apagado por falta de fluido eléctrico. Se informa la novedad a EPM, equipo pendiente por revisión de EPM
	Apagado
	EPM

	19/9/2021
	CR 43 A x CL 34
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Pendiente revisión del cable de comunicación
	Pendiente
	CIVILEC

	20/9/2021
	CR 80 x CL 79
	Cruce Operación ok
	Revisión Fibra Óptica
	Se realiza revisión de sistema de comunicación de fibra óptica, se restauran sw y LC, la falla persiste. Pendiente revisión por parte de personal de tigo – une  
	Pendiente
	UNE

	20/9/2021
	TV 73 x CL 65 SAN GERMAN
	Cruce Operación ok
	Revisión Fibra Óptica
	Se realiza revisión de sistema de comunicación de fibra óptica, se restauran sw y LC, la falla persiste. Pendiente revisión por parte de personal de tigo – une  
	Pendiente
	UNE

	20/9/2021
	CR 85 C x CL 76 FERRINI
	Cruce Operación ok
	Revisión Fibra Óptica
	Se realiza revisión de sistema de comunicación de fibra óptica, se restauran sw y LC, la falla persiste. Pendiente revisión por parte de personal de tigo – une  
	Pendiente
	UNE

	20/9/2021
	CR 43 A x CL 34
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se realiza reprogramación de canal, ajuste de cables de comunicación e intercambio de fichos de protección. Se comprueba conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	20/9/2021
	CR 43 A x CL 36/37 Glorieta San Diego
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se realiza reprogramación de canal, ajuste de cables de comunicación e intercambio de fichos de protección. Se comprueba conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	20/9/2021
	CR 78 x CL 33
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Control
	CIVILEC

	20/9/2021
	CR 80 x CL 33
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Control
	CIVILEC

	20/9/2021
	CR 70 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Equipo apagado por caída de voltaje en el sector, se realiza revisión en LC
	Control
	EPM

	20/9/2021
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Equipo apagado por caída de voltaje en el sector, se realiza revisión en LC
	Control
	EPM

	20/9/2021
	CR 67 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Equipo apagado por caída de voltaje en el sector, se realiza revisión en LC
	Control
	EPM

	21/9/2021
	CR 45 x CL 29
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Caída de voltaje en el LC, se informa la novedad al CIOS, pendiente revisión por parte de EPM
	Apagado
	EPM

	21/9/2021
	CR 48 A x CL 4 SUR peatonal puente cost socc
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se instala tarjeta de control con nueva programación, se restaura a modo control y se verifica funcionamiento del cruce semafórico. OK
	Control
	CIVILEC

	21/9/2021
	CR 74 x CL 33 COOMEVA
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	DIAG 74 B x CL 33 NOR-OCCI Bulerías - AV BOLIVARIANA x CL 33 NOR-OCCI
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	DIAG 74 B x CL 32 F   OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 66 B x CL 33
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 66 B x CL 32 F NORTE
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 65 x CL 38   Cost. SUR
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 66 B x CQ 1 - AV BOLIVARIANA x CQ 1
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 65 x CR 66B - CR 65 x AV BOLIVARIANA
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 65 x CL 43
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 65 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 68 A x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 70 x CL 43
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 70 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 73 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 74 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 78 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 79 AA x CL 44
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 78 x CL 47 D
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 80 x CL 46
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 80 x CL 45 G
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 80 x CL 47 D
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 81 A x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/9/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza conexión de los SGs vandalizados por requerimiento del ING Guillermo Gutiérrez, encontrando las mismas novedades en los peatonales 3 y 5. Se deja en modo control y se informa al ING Guillermo de la novedad
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 52 x CL 50
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 53 x CL 50
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 54 x CL 50
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 55 x CL 50
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 51 x CL 52 AV DE GREIFF
	Cruce Apagado
	Sincronización
	Se realiza sincronización de hora en este corredor de manera manual debido a vandalismo en cable de comunicación, pendiente reparación de cable de comunicación por parte de personal de mantenimiento 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 51 x CL 54
	Cruce Apagado
	Revisión
	Equipo apagado por corto del SG3, pendiente revisión y reparación por parte del personal de mantenimiento, continua fuera de servicio
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	AV 80 x CL 44 cost SUR
	Cruce Operación ok
	Falla circuito pulsadores
	Se obligan los 4 circuitos de pulsadores, se verifica funcionamiento queda pasos peatonales fijos
	Control
	CIVILEC

	22/9/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de mantenimiento para informales puntos afectados por vandalismo
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 49 x CL 52
	Cruce Apagado
	Reparación
	Se revisa funcionamiento del cruce semafórico y se hace acompañamiento a personal de mantenimiento. LC de nuevo en modo control
	Control
	CIVILEC

	22/9/2021
	CR 84 x CL 35
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se encuentra equipo bloqueado, se restauran alarmas y se comprueba funcionamiento del cruce semafórico
	Control
	CIVILEC

	22/9/2021
	CR 65 x CL 23
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se encuentra cruce apagado por cortocircuito en el SG3, se desconectan líneas amarilla y verde por autorización del ingeniero Guillermo Gutiérrez se restaura equipo a modo control, pendiente reparación por parte de contrato de mantenimiento. 
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	22/9/2021
	CR 64 x CL 5 SUR (Apolo)
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Equipo apagado por corto en acometida
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla de comunicación
	Equipo sin comunicación, contrato de obra deja apagados los breakers
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/9/2021
	CR 74 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Se realiza conexión de los SGs peatonales que fueron reparados por personal del contrato de obra
	Control
	CIVILEC

	23/9/2021
	CR 48 x CL 59
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se encuentra equipo apagado por cortocirtuito en cableado de potencia del SG5, se desconecta líneas de la exclusiva y se restaura a modo control con autorización del ingeniero Guillermo Gutiérrez, pendiente reparación de cables de potencia por parte del personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	23/9/2021
	CR 48 x CL 37
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Se encuentra equipo apagado por caída de voltaje en el sector, se informa la novedad al CIOS para reportar a EPM
	Apagado
	EPM

	23/9/2021
	CR 65 x CL 23
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	se encuentra cruce apagado por corto circuito en el SG3, se informa novedad al CIOS equipo fuera de servicio y a la espera de reparación por parte del personal de mantenimiento
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	23/9/2021
	CR 50 X CL 04 SUR
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Se encuentra equipo apagado, debido a daño en la acometida por vandalismo, se restaura equipo a modo control, se recomienda realizar cambio de cable de acometida por daño debido al corto, pendiente recableado de acometida
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	23/9/2021
	CR 59 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	se realiza reconexión de cables de potencia, se identifican e instalan nuevamente grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. LC en modo control
	Control
	CIVILEC

	23/9/2021
	CR 70 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla circuito pulsadores
	Se restaura equipo y se desconecta cable de PB2 que al parecer está alarmando al LC
	Observación
	CIVILEC

	24/9/2021
	CR 84 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Adición de Grupos
	Se instalan grupos peatonales en la calle 42C pertenecientes a los SGs 11, 12 y 13. Se verifica el funcionamiento adecuado del cruce semafórico
	Control
	CIVILEC

	24/9/2021
	AV 80 x CL 15 PEATONAL COLEGIO LA INMACULADA
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se verifica sistema de comunicación, se reinicia router, se ajustan cables comunicación, se comprueba la conexión con el sistema de comunicación PRTG. OK
	Control
	CIVILEC

	24/9/2021
	CR 65 x CL 23
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	se realiza reconexión de cables de potencia en controlador, equipo queda en modo control
	Control
	CIVILEC

	24/9/2021
	CR 52 x CL 10 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma
	Control
	CIVILEC

	24/9/2021
	CR 43 C x CL 10
	Cruce Apagado
	Breaker disparado
	Corto en cable del SG3, peatonal de sentido W-E, S. Se deja desconectado en bornera
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	25/9/2021
	CR 45 x CL 44
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo en cable del SG1. Personal de contrato de obra realiza reparación, se cambia fusible y se deja en modo control 
	Control
	CIVILEC

	25/9/2021
	TV INF x CL 1 SUR
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura LC 
	Control
	CIVILEC

	25/9/2021
	CR 48 x CL 31 Tierragro
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Router bloqueado, se restaura y se verifica la conexión del equipo con la plataforma
	Control
	CIVILEC

	27/9/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla en fluido eléctrico en la acometida, se informa novedad la CIOS para reporte a EPM
	Apagado
	EPM

	27/9/2021
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla en fluido eléctrico en la acometida, se informa novedad la CIOS para reporte a EPM
	Apagado
	EPM

	27/9/2021
	CR 46 x CL 47
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se realiza acompañamiento a personal de mantenimiento, se realiza cambio de acometida, nuevo voltaje del equipo 117V. Se verifica funcionamiento adecuado del cruce y conexión con plataformas PRTG y RMS
	Control
	CIVILEC

	28/9/2021
	CR 52 x CL 73
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se obliga LC a P12 desde MMI por solicitud de Guillermo Gutiérrez por el evento feria del libro que se celebra en Jardín botánico, se verifica funcionamiento en sitio, correcto.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	28/9/2021
	CR 52 x CL 70
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Apagados, se detecta falla en cable potencia SG2, se informa para que personal de mantenimiento de obra realice las reparaciones respectivas. LC apagado.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	28/9/2021
	CR 76 x CL 29
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se verifica en sitio las reparaciones realizadas a cables de potencia de los SGs 4, 12 y 13, se realizan conexiones respectivas, se restaura LC a modo control y se verifica con sistema RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	28/9/2021
	CR 52 x CL 29 A cruz roja
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en acometida, cruce apagado. Pendiente reparar por el contrato de obra
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	28/9/2021
	CR 76 x CL 30
	Cruce Apagado
	Alarma
	Se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 46 x CL 93
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se encuentra router bloqueado, se ajustan cables de comunicación y se verifica conexión con plataformas RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 76 x CL 29
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se verifica en sitio, se detecta "cortocircuito" en cable de potencia del SG14. Por solicitud de Guillermo Gutiérrez se deshabilita el cruce de Cr76Cl29, se realizan las conexiones respectivas, se restaura LC y se verifica funcionamiento, se reporta novedad para la reparación correspondiente al contrato de obra.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	29/9/2021
	CR 63 D x CL 44 Macarena
	Cruce Apagado
	Poste derribado o golpeado
	Apagados, se localiza falla en G3 se observa falta de poste en cruce de 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	29/9/2021
	CR 43 x CL 48
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo, daño en puerta del gabinete, cables de LCM, potencia y comunicación, hurto de router, se realizan conexiones de cables LCM y de potencia, se restaura LC, pendiente reparación del sistema de comunicación.
	Pendiente
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 52 x CL 73
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Por falla de comunicación con el sistema RMS, se pone en funcionamiento el TOD programado desde el MMI, se verifica funcionamiento en sitio. OK
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	29/9/2021
	CR 43 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se programa e instala router nuevo, se verifica conexión con sistema central
	Control
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 76 x CL 29
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Se realiza conexión en borneras y se verifica funcionamiento 
	Control
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 41 x CL 46
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realiza visita y se encuentran cables de potencia desconectados en regleta. Se deja pendiente y se informa a los compañeros del turno de la mañana.
	Pendiente
	CIVILEC

	29/9/2021
	CR 99 x CL 47 A
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Cruce apagado se realiza revisión en tarjetas de potencia y no se encuentra ninguna novedad cruce queda apagado.
	Observación
	CIVILEC

	30/9/2021
	CR 99 x CL 47 A
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Alarma en lámpara SG12, se realiza ajuste
	Observación
	CIVILEC

	30/9/2021
	CR 45 x CL 67
	Cruce Apagado
	Poste derribado o golpeado
	Pendiente instalación de poste. Se aíslan cables de poste derribado
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	30/9/2021
	CR 51 x CL 64
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta de potencia
	Se cambia tarjeta LCM. Pendiente arreglo de cable de comunicación
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	30/9/2021
	CR 41 x CL 46
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se realizan las conexiones respectivas y se reinstala rack en gabinete. Se sella con cinta metálica 
	Control
	CIVILEC

	30/9/2021
	CR 45 x CL 67
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Corto en SG4, se deja cruce apagado
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	30/9/2021
	CR 50 x CL 44
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Se cambia carga en el LC
	Control
	CIVILEC


























· A continuación, se listan los controladores locales en los que se realizaron las tareas de mantenimiento y limpieza durante este mes: 

	CONTROLADOR
	REFERENCIA
	MES
	MANTENIMIENTO

	
	
	SEPTIEMBRE
	LIMPIEZA
	BORNERAS
	CABLES
	TORNILLERÍA
	TARJETAS
	BREAKER
	COMUNICACIÓN

	3405S
	EC - 1 ARM
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	341010A
	EC – 2
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	343611B
	EC - 1 ARM
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	343507
	EC - 1 ARM
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	353610
	EC – 2
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	353610A
	EC – 2
	1
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	37B01S
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	3907
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4010
	EC – 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4110
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4144
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43444544
	EC – 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A0102S
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A055A
	EC – 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A09
	EC – 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A09S
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A10
	EC – 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A11B
	EC – 2
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A12S
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A14
	EC – 2
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A16AS
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A17S
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A19
	EC – 2
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A2425
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A30
	EC – 2
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A31
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A34
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A345S
	EC – 2
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A36
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43A7S
	EC – 2
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43B10
	EC – 2
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43C04S
	EC – 2
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43C1011
	EC – 2
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43C4S6S
	EC - 2 
	3
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43D11
	EC - 2 
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	43F1011
	EC - 2 
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4638
	EC - 1 ARM
	2
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4810
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	485036
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	485037
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	48505134
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	4910
	EC - 2 
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5110
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5210
	EC - 2 
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	52100
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X









2.5	RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

En resumen, las cantidades de obra ejecutadas en el quinto mes del contrato fueron las siguientes:




	Ítem 
	 DESCRIPCIÓN 
	CONTRACTUAL
	ACTA 5

	
	
	 Un. 
	Cant. 
	 Vr. Unitario  
	CANTIDAD

	 
	 REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF. EC-2 
	 
	 
	 
	 

	1
	Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 4.664.654 
	

	2
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-1 
	  UN  
	1
	 $ 6.819.643 
	 

	3
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	5
	 $ 6.164.677 
	 1

	4
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	1
	 $ 1.756.303 
	

	5
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 
	  UN  
	1
	 $ 477.585 
	 

	6
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 6.819.643 
	 

	7
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 6.164.677 
	 

	8
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 489.290 
	

	9
	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	5
	 $ 1.404.342 
	

	10
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	2
	 $ 1.756.303 
	 

	11
	Suministro de fuente de alimentación 24 V DC para tarjetas de controladores locales PEEK Traffic, referencia EC-2 
	  UN  
	1
	 $ 1.508.843 
	 

	 
	 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
	 
	 
	 
	 

	12
	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	 MES 
	9
	 $ 48.965.817 
	1

	13
	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK 
	 MES 
	9
	 $ 8.849.101 
	1

	14
	Reprogramación controladores locales marca PEEK TRAFFIC referencias EC-1, EC-1 ARM o EC-2  
	 UN 
	84
	 $ 324.717 
	14































	3. ÁREA ADMINISTRATIVA




3.1 PERSONAL

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administración del contrato y para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que conforman la red de semáforos de la ciudad de Medellín. 

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista de chequeo de seguridad social


	PERÍODO COTIZACIÓN
	NOMBRE TRABAJADOR
	IDENTIFICACIÓN
	NÚMERO PLANILLA
	PAGO SALUD
	PAGO PENSIÓN
	PAGO ARP
	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO

	SEPTIEMBRE DE 2021
	LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
	71.777.277
	7811835351
	254.300
	1.080.500
	33.200
	1.368.000

	SEPTIEMBRE DE 2021
	IVÁN DE JESÚS GARCÍA G.
	71.645.733
	7811835351
	136.900
	547.300
	148.800
	833.000

	SEPTIEMBRE DE 2021
	JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ G.
	71.753.008
	7811835351
	87.200
	348.800
	94.900
	530.100

	SEPTIEMBRE DE 2021
	ORLANDO GARCÍA CIRO.
	1035419719
	7811835351
	80.500
	322.000
	87.600
	490.100

	SEPTIEMBRE DE 2021
	JEISON VIDAL DURANGO
	1152206789
	7811835351
	87.200
	348.800
	151.800
	587.800

	SEPTIEMBRE DE 2021
	ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR
	71.702.094
	7811835351
	48.000
	192.000
	15.700
	255.700

	SEPTIEMBRE DE 2021
	WILSON FERNANDO GIRALDO
	75.102.799
	7811835351
	158.400
	673.100
	20.700
	852.200









3.2 EQUIPOS
Las tarjetas de repuesto para equipos de control local ofrecidos por el contratista son de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC, cuya fábrica se encuentra en Holanda.

· Tarjetas de control para controladores locales referencia EC – 1 ARM y EC – 2: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Tarjetas ARM para repotenciación de controlador local EC – 1 a controlador local EC – 2: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Tarjetas de potencia: Peek Traffic B.V, de Holanda.

· Paneles de extensión para tarjetas LCM.

































	4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA




4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

El contratista presenta el quinto avance de obra del contrato, correspondiente al mes de septiembre de 2021. El valor del Acta número 5 es de $ 81.545.503,27 (Ochenta y un millones quinientos cuarenta y cinco mil quinientos tres pesos con veintisiete centavos).
Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 5 meses y se ha cumplido con el PAC propuesto por el municipio para el desarrollo de este contrato.





4.2 CONTROL DE PAGOS


4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA 


	VALOR DEL CONTRATO
	$ 735.025.907 

	
	

	VALOR ACTA No.1
	$ 81.241.071,52

	
	

	VALOR ACTA No.2
	$ 82.089.850,92

	
	

	VALOR ACTA No.3
	$ 81.341.002,96

	
	

	VALOR ACTA No.4
	$ 81.931.916,50

	
	

	VALOR ACTA No.5
	$ 81.545.503,27

	
	

	TOTAL FACTURADO
	$ 408.149.345,17















	5. MODIFICACIÓN 01



JUSTIFICAIÓN TÉCNICA ACTUALIZACIÓN Y MIGRACIÓN SOFTWARE RMS

1. La Plataforma RMS actualmente en funcionamiento en Medellín está instalada en un servidor con el sistema operativo Windows Server 2008 R2, el cual ya no es soportado por su fabricante Microsoft y por lo tanto no se pueden instalar más actualizaciones.

2. En caso de falla del hardware del servidor en el que se encuentra instalada la plataforma RMS, habría necesidad de instalar el nuevo sistema operativo Windows server 2019, estándar edition.

3. Con las nuevas funcionalidades de Windows server 2019, estándar edition, la plataforma RMS actualmente instalada no es compatible y por lo tanto se corre el riesgo de que la gestión y operación de los controladores locales de control de tráfico no se pueda realizar de tal forma que se garantice la seguridad de conductores, peatones y ciclistas. 

4. La versión de la RMS que se encuentra instalada en Medellín es la 3.1.0 y la versión de UTMS es 1.1.0. En este momento, ambas versiones no son compatibles con la nueva versión de Windows server 2019, estándar edition.

5. Para la correcta operación de la RMS en la nueva plataforma se hace necesaria la actualización a las últimas versiones de software de Peek Traffic, las cuales operan sin ningún problema bajo el sistema operativo Windows server 2019, estándar edition.

6. Igualmente, para no perder la información que se ha generado en el sistema, se debe migrar la actual base de datos a una nueva base de datos, requiriéndose que este trabajo sea realizado por personal altamente calificado.

7. La actualización de la plataforma RMS permite que todos los controladores locales instalados en la ciudad de Medellín sigan funcionando correctamente y, adicionalmente, ya tiene disponible las herramientas para operar con los controladores de última generación Flow Node.

8. La actualización de la RMS permite que esta haga parte de la central Imcity, no cotizada en la actualización y migración, la cual interactúa con otros subsistemas modernos de gestión integral de tráfico, actuado, semiactuado y adaptativo y gestión de indicadores medioambientales, cámaras de monitoreo y actuación de tráfico y mensajes de señales variables, entre otros.







ADICIÓN 01:
Por ochenta millones trescientos sesenta y siete mil ciento sesenta y seis pesos M/L ($80.367.166).

OTROSÍ 01:
Agregar a la cláusula novena del contrato No. 4600090168 de 2021, la actividad No.16 la cual quedará en los siguientes términos: ¨Mantenimiento especializado para el soporte y mantenimiento de este componente de software denominado RMS, que es de propiedad de la fábrica PEEK TRAFFIC, que tiene como finalidad la instalación, puesta en operación, migración y demás tareas tecnológicas para aplicar la última versión disponible en la infraestructura del CIOS”.


CONSIDERACIONES

· Actualmente se encuentra en ejecución el Contrato No. 4600090168 DE 2021 cuyo objeto es “Soporte, mantenimiento y adquisición de partes electrónicas para el software y hardware de la red semafórica del municipio de Medellín”, a la fecha se ha ejecutado el 33,28% del recurso.

· La plataforma de gestión, monitoreo y control de la red de semáforos de la ciudad de Medellín (RMS, por sus siglas Remote Monitoring System), actualmente en funcionamiento en la ciudad desde el año 2013, está instalada en un servidor con el sistema operativo Windows Server 2008 R2, el cual ya no es soportado por su fabricante Microsoft, alerta que se generó mediante el contrato de Soporte de Plataformas Nivel 3 No. 4600086384 del 2020 que terminó el 15 de Julio de 2021, donde se evidenció el requerimiento de realizar el cambio del sistema operativo a la versión Windows server 2019. Este cambio obedece a las directrices de soporte y mantenimiento directamente desde el fabricante en los temas específicos de vigencia del mismo. 

· Ante la situación anterior, se evaluó la posibilidad de adquirir por la misma Secretaría de Movilidad el sistema operativo, sin embargo, dentro de los programas y planes de mejora que tiene la Secretaría de Innovación Digital, ya está contemplado el suministro, instalación y soporte técnico del sistema operativo Windows Server 2019 Estándar Edition, esto conlleva a aplicar la última versión de la plataforma RMS en la infraestructura del CIOS. 

· Este proceso ya lo ha realizado el Municipio y se cuenta con una versión estable de Windows Server 2019 con los últimos parches de seguridad aplicados en la infraestructura de servidores ubicada en el data center del CIOS, por lo tanto, se cuenta con la infraestructura necesaria para aplicar la última versión disponible del software que requiere la plataforma semafórica de la ciudad. 

· La plataforma semafórica RMS fue adquirida en el año 2013 en el marco del proyecto de modernización del sistema general, y debido a su gran estabilidad y desempeño no ha sido necesario migrar a la última versión estable. Sin embargo, debido al cambio requerido del sistema operativo se hace necesario realizar el servicio de mantenimiento especializado para el soporte y mantenimiento de este componente de software que incluya la aplicación de la última versión disponible de fábrica del software RMS en las instalaciones del CIOS

· Este servicio de mantenimiento especializado solo es posible de ejecutar con el representante de la fábrica PEEK TRAFFIC en Colombia, ya que cuentan con el personal calificado y experto en estos sistemas, que garantizan la aplicación de estas soluciones con la seguridad y confiabilidad que la ciudad requiere, el cual es representado de forma exclusiva en el país por el contratista Civilec S.A.S. 

· La propuesta del contratista del mantenimiento especializado para el soporte y mantenimiento de este componente de software denominado RMS en Medellín se realizaría de acuerdo con los siguientes pasos:

· Servicio de Mantenimiento especializado para aplicar la última versión disponible de la plataforma UTMS y RMS en el servidor con la nueva versión de Windows Server. 

· Hacer una copia de la base de datos de la RMS existente. 

· Con su grupo de Ingenieros de soporte IT, migrarían automáticamente la base de datos antigua a la última versión manteniendo todo el histórico y datos de configuración.

· Implementación de la base de datos migrada en la última versión disponible de la plataforma RMS. Posteriormente se comprobaría la configuración y harían algunas pruebas para que todo funcione como se espera en el nuevo ambiente. 

· Estando completamente seguros de que la RMS está funcionando sin problemas, se apagaría el sistema anterior y el nuevo sistema quedaría en operación. Durante el mantenimiento especializado, no se cambiará absolutamente nada en el sistema existente para poder retroceder al mismo en caso de que resulte algún problema con el nuevo sistema. 

· Por lo anterior es necesario crear una nueva obligación al contratista, la cual consiste en agregar a la cláusula novena del contrato no. 4600090168 de 2021, la actividad no.16 la cual quedará en los siguientes términos: “Mantenimiento especializado para el soporte y mantenimiento de este componente de software denominado RMS, que es de propiedad de la fábrica PEEK TRAFFIC, que tiene como finalidad la instalación, puesta en operación, migración y demás tareas tecnológicas para aplicar la última versión disponible en la infraestructura del CIOS”.

· En consecuencia y para dar cumplimiento al objeto contractual, es necesario realizar una adición de recursos por OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($80.367.166), el cual se detalla en el presupuesto enviado por el contratista y que hace parte de los documentos anexos de la presente modificación. 

· La presente solicitud no altera el objeto del contrato y se encuentra dentro del alcance de este, en el componente del mantenimiento, según como se explica en el escrito de justificación que hace parte integral del presente anexo de modificación.

Con base a lo anterior la Secretaría de Movilidad, como ordenadora del gasto, envió solicitud a la Secretaría de Suministros y Servicios, para realizar modificación en cuanto a su adición 01 y otrosí 01 del referido contrato.

De conformidad con lo anterior, las partes realizan las siguientes:


MODIFICACIONES:

PRIMERO: VALOR: Adicionar el valor del Contrato No. 4600090168 de 2021, en la suma de OCHENTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/L ($80.367.166), para un valor total del contrato de OCHOCIENTOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETENTA Y TRES PESOS M/L (815.393.073), de conformidad con lo expuesto en las consideraciones y en el escrito de justificación que hace parte de la presente modificación. El valor para adicionar corresponde al 10.93% del valor inicial del contrato. 

SEGUNDO: OTROSÍ: Agregar a la Cláusula Novena – Obligaciones del Contratista, del Contrato No. 4600090168 de 2021, la actividad No.16 la cual quedará en los siguientes términos: “Mantenimiento especializado para el soporte y mantenimiento de este componente de software denominado RMS, que es de propiedad de la fábrica PEEK TRAFFIC, que tiene como finalidad la instalación, puesta en operación, migración y demás tareas tecnológicas para aplicar la última versión disponible en la infraestructura del CIOS”. 

TERCERO: GARANTÍAS. EL CONTRATISTA, deberá modificar las garantías del Contrato No. 4600090168 de 2021, de conformidad con lo establecido en el presente documento. 


CUARTO. IMPUTACIÓN DE GASTOS. Los gastos que demande la legalización de la presente MODIFICACIÓN correrán a cargo del CONTRATISTA y los que implique para el MUNICIPIO DE MEDELLIN el cumplimiento de esta serán con cargo a la siguiente imputación presupuestal





[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente]

QUINTO: En lo demás, la presente MODIFICACIÓN queda sometida a las cláusulas establecidas en el Contrato No. 4600090168 de 2021. 
SEXTO: Hacen parte integrante de la presente MODIFICACIÓN, los siguientes documentos: a) Solicitud del contratista, b) Certificados de los Comités Internos de Planeación, c) Justificación. d) Certificado de disponibilidad presupuestal e) Registro presupuestal


























	[bookmark: _Hlk84495483]6. INFORME JURÍDICO



Estado de las garantías del contrato:


	NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

	NÚMERO DE POLIZA
	2975177 – 6 

	TOMADOR
	CIVILEC SAS

	ASEGURADO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	BENEFICIARIO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

	DESDE
	29 – 04 – 2021 

	HASTA
	09 – 01 – 2025 





	COBERTURAS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO EN PESOS
	

	
	DESDE
	HASTA
	
	

	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	29-04-2021
	10-05-2022
	73.502.591,00
	

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	29-04-2021
	09-01-2025
	36.751.295,00
	

	CALIDAD DE SERVICIO
	29-04-2021
	10-05-2022
	73.502.591,00
	





	[bookmark: _Hlk84499028]CONTRATO NRO. 4600090168 DE 2021

OBJETO:
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.













MODIFICACIÓN 01


	COBERTURAS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO EN PESOS
	

	
	DESDE
	HASTA
	
	

	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	29-04-2021
	10-05-2022
	81.539.307,30
	

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	29-04-2021
	09-01-2025
	40.769.653,65
	

	CALIDAD DE SERVICIO
	29-04-2021
	10-05-2022
	81.539.307,30
	




	VIGENCIA DEL SEGURO
	VIGENCIA DEL MOVIMIENTO

	DESDE
	HASTA
	DESDE
	HASTA

	29 – ABR – 2021
	09 – ENE – 2025
	26 – SEP – 2021 
	09 – ENE – 2025  






MODIFICACIÓN NO. 01.
SE AUMENTA EL VALOR DEL CONTRATO EN COP$ 80.367.166, PARA UN TOTAL DE COP$ 815.393.073.



























	7. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



7.1	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción
La empresa CIVILEC en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente aplicable, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la construcción conjunta entre la empresa y los trabajadores, de la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para su efecto, CIVILEC aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá́ cumplir con los propósitos del SG-SST. 

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

El presente informe recopila la gestión realizada por la empresa Civilec, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre de 2021.  


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
.
[bookmark: _Toc42248141][bookmark: _Toc42247979][bookmark: _Toc42117791]En el mes de septiembre se cumplió con la agenda del COPASST, realizando reunión el día 30 de septiembre de 2021, a través de videoconferencia, con el objetivo de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID – 19, dispuesto por CIVILEC y aprobado por la alcaldía de Medellín, en el que se establece limitar la realización de reuniones presenciales, procurando emplear los medios tecnológicos para disminuir el contacto persona – persona y minimizar la posibilidad de contagio.


Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB)

CIVILEC cuenta con un comité de convivencia laboral activo, el cual sesiona cada tres meses de forma rutinaria y si se requiere con un período menor en el caso de necesitarse reuniones extraordinarias. Para el mes de septiembre no corresponde la realización de este dcomité.






Programa de capacitación y entrenamiento 

CIVILEC cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y salud en el trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. Este programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa.

En el mes de septiembre, se realizó capacitación en:

· Prevención afección del túnel carpiano
· Autocuidado, estilos de vida saludable, prevención del alcoholismo, tabaquismo y farmacodependencia 
· Pausas activas
· Inducción y reinducción


Programa para el manejo de maquinaria y equipos en obra

Para efecto de las labores ejecutadas por CIVILEC, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo, la cual es objeto de inspección regular:

· Herramientas manuales
· Multímetros
· Pinzas voltiamperimétricas
· Zunchadora 
· Motocicletas 

En la siguiente tabla se relaciona de forma detallada los vehículos con los que cuenta CIVILEC para efecto de ejecutar sus actividades misionales:

	#
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	PLACA
	MOTOR
	SERIAL CHASIS
	UBICACIÓN
	OPERADOR
	PROPIETARIO

	1
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG06E
	G3F3E0010122
	9FKRG2210J2010122
	Contrato de Mantenimiento
	José Ignacio Jiménez
	Civilec SAS

	2
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG07E
	G3F3E0010130
	9FKRG221XJ2010130
	Contrato de Mantenimiento
	Iván García
	Civilec SAS

	3
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG08E
	G3F3E009804
	9FKRG221XJ2009804
	Contrato de Mantenimiento
	Isaías García Escobar
	Civilec SAS

	4
	Motocicleta
	Yamaha
	2016
	EIN01E
	G3F3E0003622
	9FKRG221G2003622
	Contrato de Mantenimiento
	Jeison Vidal
	Civilec SAS

	5
	Motocicleta
	Yamaha
	2016
	EIN02E
	G3F3E0004183
	9FKRG2210G2004183
	Contrato de Mantenimiento
	Orlando García
	Civilec SAS



CIVILEC cuenta con el programa de inspecciones por medio del cual se coordinan las diferentes revisiones necesarias para verificar el estado de herramientas, maquinaria y equipo.


Programa de elementos de protección personal

La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del cual realiza la identificación técnica de los elementos de protección personal requeridos por actividades que se desarrollan en la empresa. Se llevan registros de la entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento. La empresa realiza y registra inspecciones periódicas para verificar el estado y uso de los elementos entregados. 

CIVILEC cumple satisfactoriamente con el suministro y entrega de elementos de protección personal y se supervisa su uso adecuado. Los requerimientos de elementos de protección personal se encuentran definidos en la matriz de elementos de protección personal.


Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

El desarrollo del programa de mantenimiento en las instalaciones locativas, maquinaria y equipo de CIVILEC, relaciona la planificación de tareas de mantenimiento periódicas necesarias, priorizando la prevención de incidentes o deficiencias en las instalaciones y equipos que puedan ocasionar daños a personas o restricción de la operatividad, mediante inspecciones regulares y desarrollo de actividades programadas y no programadas de acuerdo a lo identificado, en instalaciones, equipos, materiales, etc., procurando propiciar y mantener un buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas, y equipos con buenas condiciones de operatividad, creando una cultura de preservación y cuidado realizada ajustándose a un estricto control de gastos. 

Las necesidades de mantenimiento en el caso de los equipos como motocicletas y vehículos son determinados con base en la ficha técnica del equipo, recomendaciones de casa matriz y del centro técnico certificado donde se ejecutan las labores de mantenimiento.

Para el caso de las motocicletas se debe realizar su mantenimiento cada 2000 – 3000 km.

En el mes de septiembre, se continúa con el diligenciamiento de preoperacionales de forma virtual, la regularidad en el empleo de estos formularios trae varios beneficios, entre ellos, reduce la transferencia de documentos, mejora el compromiso del personal en cuanto a su diligenciamiento oportuno y permite identificar con mayor eficacia las necesidades críticas de mantenimientos. 

En el mes de septiembre, se realizó mantenimiento de la moto MG08E.


Programa de orden y aseo

La empresa cuenta con un programa de orden y aseo que busca generar espacios de trabajo seguros y con condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. El programa incluye además de capacitaciones y sensibilizaciones regulares sobre la importancia del orden en los lugares de trabajo, hasta inspecciones regulares en frentes de operatividad.


Programa de inspecciones

La empresa cuenta con un programa completo de inspecciones de seguridad que incluyen: 

· Inspecciones de orden y aseo
· Inspecciones de EPP
· Inspecciones de equipos y herramientas críticas
· Inspecciones de vehículos 

Durante el mes de septiembre se ejecutaron las siguientes inspecciones:

· Inspección de herramientas    
· Inspección preoperacional de maquinaria y equipo (consolidado digital) 
· Inspección protocolo de bioseguridad


Exámenes médicos ocupacionales

En el mes de septiembre se registra el ingreso de cuatro trabajadores, dos a través de empresa temporal y dos a través de CIVILEC. Cumpliendo con la respectiva responsabilidad delegada a las empresas por el decreto 2346 del 2007, que regula la práctica de exámenes médicos ocupacionales. Se realizaron los respectivos exámenes.

Además, se realizó seguimiento a los exámenes médicos que requirieron controles adicionales, de acuerdo con lo diagnosticado por el médico evaluador de la IPS Sus médicos, contratada por CIVILEC para la realización de los exámenes ocupacionales.  

Los comunicados remitidos al personal se realizan como correspondencia controlada interna del SG – SST.


Protocolo de bioseguridad para prevención del Covid – 19 

En concordancia con el panorama mundial y el registro de casos positivos en territorio colombiano, el gobierno nacional en el marco de sus competencias decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, considerando la necesidad de impartir orientaciones en materia de protección y de obligatorio cumplimiento. 

CIVILEC adaptándose al panorama internacional y nacional actual y a las nuevas regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional ha elaborado el documento “Protocolo de bioseguridad para la prevención del Covid – 19”, que contiene las directrices que son de obligatorio cumplimiento, por parte de nuestros colaboradores, con el fin de reducir la posibilidad de contagio y transmisión del virus en nuestra organización.


Seguimiento al cumplimiento del protocolo de ingreso a sedes

CIVILEC tiene establecido su protocolo de bioseguridad, el cual incluye la desinfección de zapatos y manos, al ingreso de la sede administrativa. Además, se instruye al personal sobre la importancia de informar en caso de presentar síntomas de alarma.


Seguimiento al cumplimiento de prácticas documentadas en el protocolo de bioseguridad

Algunas de las prácticas establecidas en el protocolo de bioseguridad como de obligatorio cumplimiento, se describen a continuación:

· Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
· Evitar tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos y, en general, la cara.
· Realizar desinfección de herramientas y equipos que deberán ser desinfectados al iniciar y finalizar las actividades laborales. 
· Los vehículos y medios de transporte empleados para el desplazamiento del personal son desinfectados al inicio y finalización de la jornada laboral. 
· Uso de tapabocas de manera permanente en lugares públicos y de trabajo.
· Todo el personal debe realizar lavado de manos al menos 1 vez cada tres horas durante 20 o 30 segundos.

El equipo del SG-SST de CIVILEC regularmente inspecciona que el personal este implementando adecuadamente las prácticas y procedimientos.

En el marco del protocolo de bioseguridad, regularmente se comparte por medio de WhatsApp información de sensibilización sobre el covid – 19 y difusión de prueba de síntomas.


Perfil sociodemográfico

Durante el mes de septiembre, se realiza aplicación de la encuesta del perfil sociodemográfico, morbilidad sentida.


Plan estratégico de seguridad vial  

Durante este mes se realiza aplicación de la encuesta para diagnóstico y caracterización del plan estratégico de seguridad vial


Asistencia a capacitaciones 

El presente indicador expresa la relación entre el número de personas convocadas a la capacitación y los asistentes, para el mes de septiembre de 2021, se cuenta con grado satisfactorio de cumplimiento, el cual se puede observar en el siguiente gráfico


[image: ]


Indicador entrega de epp

El presente indicador expresa la relación entre los elementos de protección requeridos y los suministrados. En general se presenta un nivel satisfactorio de cumplimiento.

[image: ]

Indicadores de ausentismo por enfermedad general

En el mes de septiembre no se presenta ausentismo por enfermedad laboral

Conclusiones

· CIVILEC continúa con la implementación de los controles necesarios para la identificación, evaluación e intervención de riesgos, gestión que se traduce en una mitigación de estos y en un ausentismo laboral controlado.

· CIVILEC continúa ejecutando la implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo del protocolo de bioseguridad con el objeto de cumplir con la normativa, generar conciencia colectiva de autocuidado y disminuir las afectaciones de posible ocurrencia sobre la salud de los trabajadores.

· CIVILEC es una empresa comprometida con el bienestar de la población trabajadora, procurando la minimización de impactos negativos, mediante la implementación de programas, procedimientos y controles.
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