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ANEXO 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El objeto contratado se ejecutará teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento:

	FIHCA TÉCNICA

	Cantidad: 1 TORRE A 4 METROS 0.73 X 1.40 BASE RODANTE

	ALTURA
	4 m + 1m de baranda

	ALTURA EFECTIVA
	6 m (teniendo en cuenta la altura del trabajador)

	ÁREA
	0.73 m X 1.40 m

	ACCESO
	INTERNO – PROTEGIDO POR BARANDAS

	BASES
	EN HIERRO. RUEDAS DE 8 PULGADAS CON TORNILLO NIVELADOR- 

	PLATAFORMAS
	BASE EN HIERRO CON SUPERFICIE EN ALUMINIO 

	RODAPIES
	SI

	PASADORES
	SI- UNIÓN DE VERTICALES

	AUTOESTABLE
	SI

	PESO
	360 (KG)



COMPONENTES LISTOS PARA ESAMBLE

· Escalera interna antideslizante para 3m galvanizada
· Rodapié de 1.40 x 0.15 m
· Rueda en poliuretano de 8
· Diagonal para 0.73 M en tubería estructural CAL. 2.5 mm
· Vertical de 2 m en tubería estructural CAL 3.25 mm con espigo – galvanizado
· Diagonal para 1.4m en tubería estructural CAL. 2.5mm -galvanizado
· Pasador vertical
· Horizontal de 1.4m en tubería estructural cal. 3.25mm – galvanizado
· Plataforma aluminio y metal de 1.40x0.32m galvanizada sin puerta de acceso (CON BASE EN HIERRO)
· Plataforma en aluminio y metal de 1.40x0.60m con puerta de acceso (CON BASE EN HIERRO)
· Rodapié de 0.73x0.15m
· Horizontal de 0.73m en tubería estructural cal. 3.25mm – galvanizado
· Base collar galvanizada
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El elemento debe estar respaldado con la información técnica de los catálogos en que se soporte, los cuales deberán corresponder íntegramente con el bien ofrecido, en cuanto a calidad, marca, modelo, referencia y sugerencias técnicas de la Entidad.

Los proponentes deberán garantizar el bien por defectos de fabricación o mala calidad de qué trata el artículo 932 del Código de Comercio y deberán indicar en la propuesta el término de duración de dicha garantía.

El oferente deberá certificar que los elementos asociados al objeto contractual, serán entregados, sin costo alguno para la DIAN de Pereira, por concepto de transporte, seguros (si hay lugar a que se generen) y embalajes.
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