Anexo - CARTA DE PRESENTACIÓN Y ACEPTACIÓN DE OFRECIMIENTOS



Proceso de Contratación No. 044-00-E-CACOM-2-GRUAL-2021 - SERVICIO DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO COMBATE DE NO. 2 Y SUS ZONAS DESCONCENTRADAS Y LA FUERZA DE TAREA CONJUNTA OMEGA.

Yo : [Insertar información] identificado con cedula No : [Insertar información] en mi calidad  representante legal de Y/O contratista : [Insertar información] por medio de la presentación de la presente carta de ofrecimiento certifico que cuento con la disponibilidad de las herramientas y equipos necesarios para la ejecución de las actividades solicitadas en el presente contrato y garantizare el suministro las mismas para garantizar la ejecución técnica correcta de todas y cada una de las actividades cotizadas. A su vez acepto y garantizo lo siguiente:

El personal que vaya a desarrollar el objeto contractual cuenta con los equipos y herramientas necesarias para las diferentes actividades a ejecutar, es decir, estarán disponibles el 100%. Por lo anterior, al momento del ingreso el personal llegara con todas las herramientas necesarias: palustres, llanas (una lisa y una dentada), martillo, flexómetros, Nivel, cortadora de baldosa, espátulas, seguetas con su marco, palas, mazo de goma, maceta, cinceles y demás herramientas que requieran para correcto y técnico desarrollo de las actividades contratadas.
De igual forma el personal que vaya a desarrollar las actividades de carpintería se garantiza que cuentan con los equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades de la forma técnica correcta.  con un mínimo de los equipos relacionados a continuación: Maquina industrial de corte especial para laminados Rh con disco incisor, maquina enchapadora de cantos aplacadora de cantos en laminados Rh, taladros atornilladores inalámbricos.
GARANTIZO QUE SE CUENTA con 100%  disponibilidad de:
· Maquina industrial de corte especial para laminados Rh con disco incisor. (igual o similar a la imagen ilustrativa relacionado en el EDP aprobados por la supervisión. (se realizará revista previa de aprobación al taller y equipos utilizados para el corte y armado de muebles y revistas rutinarias de supervisión).
 
GARANTIZO QUE CONOZCO LAS CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO:  
· [bookmark: _GoBack]Nota: No se aceptará el uso de equipos de corte que no se encuentren fabricados con uso específico para corte de laminados Rh con acabados melaminico).

· Maquina enchapadora de cantos, aplacadora de cantos en laminados Rh. (igual o similar a la imagen ilustrativa relacionada en el EDP aprobados por la supervisión. (se realizará revista previa de aprobación al taller y equipos utilizados para el corte y armado de muebles y revistas rutinarias de supervisión sin aviso para la verificación del cumplimiento del correcto proceso de corte e instalación de cantos).
 
· No se acepta la instalación de cantos de forma manual, es de obligatorio cumplimiento la utilización de maquina enchapadora de cantos con temperatura regulable y encolado especial para laminados Rh.
 
· Perfiladoras de canto. igual o similar a la imagen ilustrativa aprobados por la supervisión. (se realizará revista previa de aprobación al taller y equipos utilizados para el corte y armado de muebles y revistas rutinarias de supervisión sin aviso para la verificación del cumplimiento del correcto proceso de corte e instalación de cantos).
 
Para el caso de las actividades de instalación de equipos de refrigeración se cuenta con todas las herramientas adecuadas y técnicas para la instalación de equipos de refrigeración entre ellas:
· Taladro con percutor para pared, cuanto, de mayor tamaño y calidad mejor, 
· Brocas de pared de diferentes medidas y longitudes, 5,6,10,12 mm.
· Broca de corona para iniciar el agujero desde el interior de la habitación (No rompe el yeso).
· Broca de corona para muro, para continuar el agujero, es cara y no es necesaria si no la tenemos se pueden hacer con brocas de 10mm varios agujeros y acabar con escarpara y martillo.
· Escarpara para picar la pared.
· Martillo o maceta de albañil (Mazo grueso).
· Alicates de corte para electricidad o tijeras.
· Nivel y metro.
· Destornillador de punta de estrella grande y pequeño.
· Destornillador de punta plana pequeño para regletas.
· Varias llaves inglesas de medidas 12,13,17,22,24.
· Llave de rodillo grande, complemento de las llaves inglesas.
· Alicate de presión (por si se lima alguna tuerca y la llave fija patina).
· Sierra de arco para las canaletas y tijera corta chapa (esta última no es imprescindible).
· Pistola de silicona 

HERRAMIENTAS ESPECÍFICAS DEL SECTOR DE FRIO.
· Muelle curva tubos para ½” o curvadora, (No es imprescindible, aunque va muy bien).
· Corta tubos pequeños, si tenemos grande puede servir.
· Abocardador para tubos de frío, OJO los de fontanería por lo general no sirven ya que las medidas de tubos usadas en frío son americanas, no compatibles con las de fontanería.
· Bomba de vacío.
· Manómetros adecuados al gas a utilizar, aunque para solo hacer vacío, sirven los de R22.

De igual forma certifico que al personal suministrado por mi empresa y/o persona natural, para la ejecución del objeto del presente contrato, se le suministrara por mi cuenta los EPP elementos de SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DE ALTURAS  en perfecto estado y reglamentarios, así mismo deberán portar el 100% del tiempo que permanezcan en la unidad con ropa de dotación debidamente marcada con el número de contrato y nombre de la empresa los cuales serán suministrados por el contratista.

A SU VEZ CERTIFICO CONOCER LA DEFINICIÓN ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL -EPP El Elemento de Protección Personal (EPP), la cual es cualquier equipo o dispositivo destinado para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo. Las ventajas que se obtienen a partir del uso de los elementos de protección personal (EPP) son las siguientes: 
 Proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona.
 Mejorar el resguardo de la integridad física del trabajador. 
 Disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente sufrido por el trabajador.
En consecuencia, garantizo dotar al personal con los elementos de protección personal mínimos solicitados por ley. Dado lo anterior, se debe proveer según la actividad a ejecutar los siguientes elementos:
 Para la cabeza, ojos y cara
 Para el aparato respiratorio
 Para los oídos
 Para las manos
 Para los pies
 Para trabajo en alturas
 Ropa de trabajo






	Atentamente,

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	_____________________________________________________________


	[Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural] 

	Nombre: [Insertar información]

	Cargo: [Insertar información]

	Documento de Identidad: [Insertar información]



