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Defensoria
del Pueblo




	Proceso: Gestión Contractual
	Código: CO-P01-F

	
	
	Versión: 

	
	DOCUMENTO COMPLEMENTARIO A LA SELECCIÓN ABREVIADA EN LA MODALIDAD DE SUBASTA INVERSA
	Vigencia desde: 



ANEXO No. 3: OFERTA TÉCNICA 
Ciudad y fecha:

Señores

DEFENSORIA DEL PUEBLO

Grupo de Contratación

Carrera 9 No. 16-21

Bogotá D.C.

ASUNTO: Selección Abreviada en la modalidad de Subasta Inversa SAB-SI-11-2021
El suscrito __________________identificado con la cedula de ciudadanía No. _________________ Representante Legal de ________________________presento la siguiente Oferta de bienes y servicios y manifiesto, que los mismos cumplen en su totalidad con las especificaciones técnicas exigidas por la Defensoría del Pueblo en el pliego de condiciones correspondiente a la Selección Abreviada en la modalidad de Subasta Inversa SAB-SI-11-2021.

A. OBJETO.

Suministro e instalación de mobiliario en las distintas sedes de la defensoría del pueblo en todo el territorio nacional.
B. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Se trata del suministro e instalación de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización que cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

	ITEM
	IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES O

ELEMENTOS
	ESPECIFICACIONES TECNICAS
	FOTO DE REFERENCIA

	1
	PUESTO DE TRABAJO
	Altura de la superficie: Media de 70 cm con niveladores de ajuste entre 67cm a 73cm
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	Aristas: Las aristas del costado en el que el usuario apoya los brazos serán redondeados
	

	
	
	Costados: Metálicos en acero cold rolled terminado en pintura electrostática, color gris oscuro y tapas de inspección color negro, estructura interna con ductos que permitan conducción de cableado (ducto horizontal y ducto vertical.), con punteras en polipropileno negro y niveladores antideslizantes.
	

	
	
	Dimensión mínima: 150cm ancho X 150cm longitud X 70cm alto.
	

	
	
	El puesto incluirá una cajonera tipo 2x1 fabricada en lámina cold rolled, color gris oscuro, calibre 22. Dos gavetas superiores papeleras, una gaveta inferior para folder colgante, todas con corredera de extensión total. Cierre tipo trampa y niveladores para ajuste de alturas. Terminados en pintura de polvo epoxi poliéster aplicada con sistema electrostática.
	

	
	
	Espesor de la superficie: aglomerado de mínimo 25 mm enchapado en laminado decorativo de alta presión F8 color caoba, balance inferior F6 y canto en PVC de 2mm de espesor, color caoba, en la parte superior y en la parte inferior balance resistente contra plagas y hongos que evite pandeos. Se cuidará que la superficie no se deforme con el peso a soportar.
	

	
	
	Faldero: metálico en acero cold rolled, color gris oscuro, calibre 18 terminado en pintura electrostática, micro texturizado con troqueles.
	

	
	
	Las bases deberán ser elaboradas en tubo cold rolled calibre 18.
	

	
	
	Las esquinas expuestas que puedan lesionar con la fricción deben ser redondeadas con radio mínimo de 2 cm
	

	
	
	Profundidad para la movilidad de las piernas en área de ubicación del computador: Mínimo 80 cm en la esquinera de la superficie
	

	2
	SILLA GIRATORIA ERGONOMICA
	ASIENTO
	ALTURA
	El cilindro debe permitir un ajuste de altura entre 28 cm a 50 cm
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	PROFUNDIDAD
	Ajustable entre 38 y 45 cm
	

	
	
	
	ANCHO
	Mínimo 45 cm
	

	
	
	
	RADIO DE GIRO
	360 grados
	

	
	
	
	DENSIDAD DE LA ESPUMA
	25-26 espuma de alta densidad y/o 60 kg/m3, para asiento de alto tráfico, alta vida útil
	

	
	
	ESPALDAR
	ALTURA
	Mínimo 38-40 cm
	

	
	
	
	ANCHO
	40 a 45 cm
	

	
	
	
	ANGULO
	90 a 105 grados
	

	
	
	
	MATERIAL
	Transpirable,
en
malla negra
	

	
	
	APOYO LUMBAR
	ALTURA
PUNTO MEDIO
	Regulable entre 15 a 25 cms desde el punto de apoyo del glúteo
	

	
	
	
	ANCHO
	30,5 cms aprox
	

	
	
	
	AJUSTES
	En altura y profundidad
	

	
	
	APOYABRAZOS
	AJUSTABLE EN ALTURA
	Entre 16 y 27 cms
	

	
	
	
	LONGITUD
	Mínimo de 22 cms
	

	
	
	
	ANCHO
	Mínimo de 5 cms
	

	
	
	
	AJUSTES
	Giro lateral hacia derecha e izquierda y profundidad anterior y posterior
	

	
	
	BASE
	NUMERO
DE ASPAS
	5 (cinco) en metal de alta resistencia
	

	
	
	
	DIAMETRO
	Sillas con mecanismo basculante o sincronizado, 70 cms
	

	
	
	RODACHINES
	DIAMETRO
	2 pulgadas
	

	
	
	
	GIRO
	360 grados
	

	
	
	
	RESISTENCIA
	Mínimo 50
 kilos por rodachin
	

	
	
	
	MATERIAL
	Elaborado en nylon, caucho sintético y acero
	

	3
	SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO
	·
Espaldar y asiento independiente con doble curvatura.
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	·
Asiento y espaldar elaborados en espuma de alta densidad tapizados en paño color azul (color corporativo) 50 a 60 kg/m3.
	

	
	
	· Estructura en tubo elíptico de 1” y recubierta en pintura electrostática, con deslizadores de nylon para adaptarse a la superficie del piso.
	

	4
	SILLA TANDEM X 4 PUESTOS
	·
Espaldar y asiento independiente con doble curvatura.
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	·
Asiento y espaldar elaborados en polipropileno de alta densidad y resistencia, color azul (color corporativo).
	

	
	
	·
Estructura: Terminado en pintura electrostática anticorrosiva, patas en media luna en tubo elíptico de 62×31 mm CAL 16, Vigas verticales y horizontal en perfilería CAL 18, debe tener 2 nivelador de altura en cada pata.
	

	
	
	·
Medidas: 75 cm Alto X 60 cm profundidad X 200 cm longitud
	

	5
	SOPORTE PARA MONITOR
	·
Elaborado en plástico de alto impacto color negro
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	·
Con bases en caucho antideslizante
	

	
	
	·
Con dos cajones
	

	
	
	·
Permite ajuste en altura
	

	
	
	·
Medidas 30cm x 33 cms
	


Nota: Las especificaciones técnicas referidas se entienden como requisitos mínimos, de tal modo que el no ofrecimiento de los mismos da lugar al rechazo de la propuesta y son factor excluyente.

El contratista deberá suministrar e instalar los bienes, en los sitios y cantidades que a continuación se indican.

	NOMBRE REGIONAL O DEPENDENCIA
	DIRECCION
	CIUDAD
	PUESTO DE TRABAJO

1.50 MTS

EN L CON CAJONERA
	SILLA FIJA INTERLOCUTORA EN PAÑO
	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA
	SOPORTE MONITOR STANDARD MODULAR 2

CAJONES
	TANDEM X 4 PUESTOS

	AMAZONAS
	Calle 10 No. 5- 56 

Barrio Once de Noviembre
	LETICIA - AMAZONAS
	1
	0
	2
	0
	0

	ANTIOQUIA
	Carrera 49 No.

49 - 24 Edificio Bancomercio Pisos 3/4/5 y 6
	MEDELLIN - ANTIOQUIA
	2
	0
	4
	0
	0

	ARAUCA
	Calle 21 No. 15

- 37 Barrio Cristo Rey
	ARAUCA - ARAUCA
	1
	0
	2
	0
	0

	ATLANTICO
	Calle 68 B No.

50 - 119
	BARRANQUILLA - ATLANTICO
	2
	10
	11
	5
	3

	BOLIVAR
	Calle Santa Clara No. 24 - 28 Barrio de Manga
	CARTAGENA - BOLIVAR
	2
	12
	2
	7
	4

	BOYACA
	Calle 21 No. 10

– 70
	TUNJA - BOYACA
	0
	0
	19
	4
	0

	CALDAS
	Carrera 21 No.

20 - 58 P. 6

Edificio BBVA
	MANIZALES - CALDAS
	1
	0
	2
	0
	0

	CAQUETÁ
	Carrera 15 No.

14 - 27
	FLORENCIA - CAQUETA
	3
	5
	5
	0
	0

	CASANARE
	Calle 13 No. 25

– 32
	YOPAL - CASANARE
	4
	0
	6
	0
	0

	CAUCA
	Carrera 4 No. 0

– 55
	POPAYAN - CAUCA
	2
	0
	8
	6
	0

	CESAR
	Calle 13 B Bis No. 15 - 76

Barrio Alfonso López
	VALLEDUPAR - CESAR
	0
	3
	4
	0
	1

	CHOCÓ
	Calle 30 Avenida Aeropuerto 10

– 235
	QUIBDO - CHOCO
	1
	6
	2
	0
	0

	CORDOBA
	Calle 22 No. 8

B – 20
	MONTERIA - CORDOBA
	4
	3
	11
	7
	2

	DELEGADA PARA EL DERECHO A LA SALUD Y LA SEGURIDAD SOCIAL
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LA

POLITICA CRIMINAL PENITENCIARIA
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	1
	0
	0

	DELEGADA PARA LA INFANCIA / LA JUVENTUD Y EL ADULTO MAYOR
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LA ORIENTACIÓN Y ASESORÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL CONLFICTO

ARMADO INTERNO
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LA PREVENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA

CONFLICTIVIDAD SOCIAL
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	1
	0
	0

	DELEGADA PARA LA PREVENSICÓN DE RIESGOS DE VIOLACIONES DE DERECHOS

HUMANOS Y DIH
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS ASUNTOS AGRARIOS Y

TIERRAS
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	2
	0
	3
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN EN MOVILIDAD

HUMANA
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS DERECHOS DE LAS MUJERES Y ASUNTOS DE

GÉNERO
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DELEGADA PARA LOS GRUPOS

ETNICOS
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DESPACHO DEFENSOR
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	8
	0
	13
	0
	0

	DESPACHO VICEDEFENSOR
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y

TRÁMITE DE QUEJAS
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	1
	0
	0

	DIRECCIÓN NACIONAL DE DEFENSORÍA

PÚBLICA
	CALLE 55 No.

10 - 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	1
	0
	0

	DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE DERECHOS

HUMANOS
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	2
	0
	3
	0
	0

	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES

JUDICIALES
	CRA 9 No. 16 –

21
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	ESTADISTICA Y ANALISIS
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	1
	0
	0

	GUAINÍA
	Calle 20 No. 9

– 82
	INIRIDA - GUAINIA
	1
	4
	9
	0
	2

	GUAJIRA
	Carrera 15 Av.

Los Estudiantes No. 14 - 20
	RIOHACHA - GUAJIRA
	1
	0
	8
	0
	0

	GUAVIARE
	Calle 7 No. 24

- 127 Barrio 20 de Julio
	SAN JOSE DEL GUAVIARE - SAN JOSE
	5
	0
	6
	0
	0

	HUILA
	Calle 13 No. 5

- 112 / 120
	NEIVA - HUILA
	0
	0
	19
	2
	0

	MAGDALENA
	Calle 14 No. 15

– 107
	SANTA MARTA - MAGDALENA
	1
	0
	2
	0
	0

	MAGDALENA MEDIO
	Calle 55 No. 18

A – 23
	BARRANCABERMEJA

- SANTANDER
	1
	4
	8
	10
	2

	META
	Carrera 40 A

No. 33 - 17

Barrio Barzal Alto
	VILLAVICENCIO - META
	4
	12
	11
	4
	2

	NARIÑO
	Calle 21 No. 29

- 84 Barrio La Cuadras San Juan de Pasto
	PASTO - NARIÑO
	0
	0
	5
	0
	0

	NIVEL CENTRAL
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	0
	0
	76
	17
	0

	NORTE DE SANTANDER
	Calle 16 No. 3

- 03 / 07

Barrio la Playa
	CUCUTA - NTE DE SANTANDER
	1
	0
	5
	1
	0

	OCAÑA
	Carrera 14 No.

11 - 56 Local

101 Barrio La Luz
	OCAÑA - NTE DE SANTANDER
	2
	0
	3
	0
	0

	OFICINA DE COMUNICACIONES
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	11
	0
	0

	OFICINA JURIDICA
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	3
	0
	5
	0
	0

	OFICINA PLANEACIÓN
	CALLE 55 No.

10 – 32
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	PACÍFICO
	Calle 1 # 7 - 51 parte Alta Pueblo Nuevo Centro
	BUENAVENTURA - VALLE DEL CAUCA
	1
	6
	2
	0
	0

	PUTUMAYO
	Carrera 14 No.

12 - 17
	MOCOA - PUTUMAYO
	3
	8
	11
	0
	0

	QUINDIO
	Carrera 13 No.

16 Norte- 46
	ARMENIA - QUINDIO
	2
	4
	6
	0
	2

	REGIONAL BOGOTÁ
	CRA 9 No. 16 –

21
	BOGOTA DC
	2
	0
	4
	0
	0

	REGIONAL CUNDINAMARCA
	CRA 9 No. 16 –

21
	BOGOTA DC
	1
	0
	2
	0
	0

	RISARALDA
	Calle 25 No. 7

- 48 P. 11 y 12
	PEREIRA - RISARALDA
	1
	0
	17
	4
	0

	SAN ANDRES
	Bill Taylor Hill/ Diagonal de la Sagrada Familia V’a San Luis No. 13

- 126 North End/ San Andres
	SAN ANDRES - SAN ANDRES
	1
	7
	7
	0
	1

	SANTANDER
	Carrera 22 No.

28 - 07 Barrio Alarcón
	BUCARAMANGA - SANTANDER
	3
	0
	31
	0
	0

	SUCRE
	Carrera 20 No.

25 - 53
	SINCELEJO - SUCRE
	36
	12
	36
	36
	4

	TOLIMA
	Calle 20 No. 7

– 48
	IBAGUE - TOLIMA
	1
	1
	20
	13
	0

	TUMACO
	Calle Nueva Creación Casa 123 A
	TUMACO - NARIÑO
	2
	0
	3
	0
	0

	URABA
	Calle 95 No. 95 A - 06 Barrio Nuevo
	APARTADO - ANTIOQUIA
	5
	0
	15
	4
	0

	VALLE
	Carrera 3 No. 9

- 47 / 63

Barrio Centro
	CALI - VALLE DEL CAUCA
	6
	0
	16
	16
	3

	VAUPES
	Carrera 12 No.

15 - 25
	MITU - VAUPES
	2
	12
	8
	0
	1

	VICHADA
	Carrera 11 No.

24 - 71
	PUERTO CARREÑO

- VICHADA
	2
	4
	8
	0
	2

	CANTIDAD TOTAL
	136
	113
	482
	136
	29


1.1 Fichas técnicas.

El proponente deberá entregar junto con su propuesta las fichas técnicas de cada uno de los bienes a suministrar, las cuales deben contener todas las características.

__________________________________

Representante legal o apoderado

Nombre (s) en letra imprenta: 
……………………………………………………….

C.C. N° 


   
……………………………………………………….

Nota: En el caso que el oferente utilice otro formato al establecido por la Entidad, el mismo deberá contener toda la información requerida en el presente Anexo.
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