ANEXO 9
MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD AJUST.
	MARCA
	REFERENCIA

	1
	LADRILLO FAROL DE ARCILLA BLOQUE # 4 (33cm X 23cm X 9cm ) por unidad
	UN
	2000
	 
	 

	2
	TABLA FINA 3,0 X 0,25 METROS, CEPILLADA 1 CARA, EN MADERA BURRA X UNIDAD.
	UN
	15
	 
	 

	3
	CEMENTO GRIS  50 KG PORTLAND TIPO 1 -BULTO
	UN
	120
	 
	 

	4
	CEMENTO ESTRUCTURAL 42.5kg -BULTO
	UN
	90
	 
	 

	5
	BARRA CORRUGADA G 60 1/2" X 6 METROS
	UN
	100
	 
	 

	6
	CHIPA CORRUGADA DE 3/8  G 60 POR KILO.
	KG
	150
	 
	 

	7
	CHIPA CORRUGADA DE 1/4  G 60 POR KILO.
	KG
	100
	 
	 

	8
	GRAVA O TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL VIAJE POR 6M3
	UN
	3
	 
	 

	9
	ARENA CONCRETO GRANEL VIAJE POR 6 M3
	UN
	3
	 
	 

	10
	ARENA DE PEGA A GRANEL VIAJE POR 6M3
	UN
	3
	 
	 

	11
	ARENA DE REVOQUE A GRANEL POR VIAJE 6M3
	UN
	3
	 
	 

	12
	ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C18 X 1KG
	KG
	50
	 
	 

	13
	TUBO PVC PRESION 1/2" X 6 METROS RDE 13.5 CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
	UN
	4
	 
	 

	14
	TUBO PVC SANITARIA 2" X 6 METROS CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
	UN
	3
	 
	 

	15
	TUBO PVC SANITARIA 4" X 6 METROS CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA
	UN
	3
	 
	 

	16
	CUBIERTA MASTER 1000 GALVANIZADA DE 1 X 6MT CAL.28 E= 0.36MM
	UN
	50
	 
	 

	17
	PERFIL TUBO RECTAGULAR DE 76mm x 38mm  x 0.8mm CAL. 18 x 6 METROS
	UN
	25
	 
	 

	18
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	19
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	20
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	21
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	22
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	23
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	24
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	25
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	26
	ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG LIBRE DE HALOGENOS NO.14 DE 100 METROS COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO QUE CUMPLA CON RETIE
	UN
	3
	 
	 

	27
	CINTA AISLANTE DE CAUCHO AUTOFUNDANTE 122 PARA BAJA TENSÓN HASTA 600 VOLTIOS DIMENSION 3/4" POR UNIDAD.
	UN
	5
	 
	 

	28
	TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA DE 3 METROS  DE LARGO.
	UN
	10
	 
	 

	29
	TUBO CONDUCTOR METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA DE 3 METROS DE LARGO.
	UN
	10
	 
	 

	30
	TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 3/4 PULGADA.
	UN
	10
	 
	 

	31
	TUBO CURVA METÁLICO GALVANIZADO, MATERIAL EMT, DE 1/2 PULGADA.
	UN
	10
	 
	 

	32
	CAJA METÁLICA GALVANIZADA (REF.: 5800) PARA INTERRUPTORES Y TOMAS.
	UN
	12
	 
	 

	33
	CAJILLA METÁLICA GALVANIZADA OCTAGONAL PARA PLAFÓN
	UN
	12
	 
	 

	34
	CONECTOR TIPO TORNILLO EN COBRE, DIMENSIÓN 5/8" PARA VARILLA DE PUESTA EN TIERRA 
	UN
	5
	 
	 

	35
	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE TRES PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO
	UN
	5
	 
	 

	36
	CURVA 90° PVC CONDUIT DE 1/2" PULGADA
	UN
	13
	 
	 

	37
	CURVA 90° PVC CONDUIT DE 3/4" PULGADA
	UN
	10
	 
	 

	38
	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO DE DOS PULSADORES, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO
	UN
	10
	 
	 

	39
	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON UN PULSADOR, CON MATERIAL EXTERNO PLÁSTICO Y MATERIAL INTERNO METÁLICO
	UN
	10
	 
	 

	40
	INTERRUPTOR DE CIRCUITO ELÉCTRICO TIPO CONMUTABLE DE  4 VÍAS
	UN
	5
	 
	 

	41
	PLAFÓN PLÁSTICO BLANCO, DIÁMETRO 20 CENTÍMETROS DE UNA LUZ 
	UN
	10
	 
	 

	42
	TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS BIFÁSICO CON PUERTA DE 8 CIRCUITOS, CON BARRAJE DE 125 AMPERIOS, CONTIENE BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA
	UN
	1
	 
	 

	43
	TABLERO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS MONOFÁSICO DE 4 CIRCUITOS CON BARRAJE DE 125 AMPERIOS, BARRA NEUTRO - BARRA TIERRA
	UN
	1
	 
	 

	44
	TOMACORRIENTE DOBLE 2 POLOS + TIERRA DE INCRUSTAR, MATERIAL EXTERIOR EN PLÁSTICO, INTERIOR EN METAL 
	UN
	10
	 
	 

	45
	TUBO PVC CONDUIT DE 1/2 PULGADA X 3 METROS DE LARGO
	UN
	15
	 
	 

	46
	TUBO PVC CONDUIT DE 3/4 PULGADA X 3 METROS DE LARGO 
	UN
	15
	 
	 

	47
	VARILLA DE PUESTA A TIERRA DE 5/8"  DE DIÁMETRO * 2,40 METROS DE LARGO EN COBRE MACIZO
	UN
	1
	 
	 

	48
	PISO A BASE DE CAUCHO ACANALADO TIPO ROMPECABERZAS DE ANCHO 0.5 M X LARGO 0.5 M X CAL. 10 MM  CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO Y DURABILIDAD,  TEXTURA COMPLETAMENTE ANTIDESLIZANTE, ABSORBE EL IMPACTO DE MATERIALES PESADOS 
	M2
	50
	 
	 





Firma Representante Legal
_________________________
Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.
NOTA 2. LAS PROPUESTAS DEBEN SER DILIGENCIADAS ESPECIFICANDO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD, AL IGUAL QUE UNA (1) MARCA Y REFERENCIA (UN NÚMERO, UN DATO, UN NOMBRE, QUE PERMITIRÁ LA POSTERIOR LOCALIZACIÓN DEL MISMO) EN CASO CONTRARIO ESTABLECER LOS ÍTEM EN DONDE NO SE APLIQUE.
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ANEXO  9   MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA    

ITEM  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES  UNIDAD  DE  MEDIDA  CANTIDAD  AJUST.  MARCA  REFERENCIA  

1  LADRILLO FAROL DE ARCILLA BLOQUE  # 4 (33cm X  23cm X 9cm ) por unidad  UN  2000        

2  TABLA FINA 3,0 X 0,25 METROS, CEPILLADA 1  CARA, EN MADERA BURRA X UNIDAD.  UN  15        

3  CEMENTO GRIS  50 KG PORTLAND TIPO 1  - BULTO  UN  120        

4  CEMENTO ESTRUCTURAL 42.5kg  - BULTO  UN  90        

5  BARRA CORRUGADA G 60 1/2" X 6 METROS  UN  100        

6  CHIPA CORRUGADA DE 3/8  G 60 POR KILO.  KG  150        

7  CHIPA CORRUGADA DE 1/4  G 60 POR KILO.  KG  100        

8  GRAVA O TRITURADO 3/4 PULGADA A GRANEL  VIAJE POR 6M3  UN  3        

9  ARENA CONCRETO  GRANEL VIAJE POR 6 M3  UN  3        

10  ARENA DE PEGA A GRANEL VIAJE POR 6M3  UN  3        

11  ARENA DE REVOQUE A GRANEL POR VIAJE 6M3  UN  3        

12  ALAMBRE RECOCIDO NEGRO C18 X 1KG  KG  50        

13  TUBO PVC PRESION 1/2"  X 6 METROS RDE 13.5  CONFORME A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  UN  4        

14  TUBO PVC SANITARIA 2" X 6 METROS CONFORME  A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  UN  3        

15  TUBO PVC SANITARIA 4" X 6 METROS CONFORME  A LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA  UN  3        

16  CUBIERTA MASTER 1000 GALVANIZADA DE 1 X  6MT CAL.28 E= 0.36MM  UN  50        

17  PERFIL TUBO RECTAGULAR DE 76mm x 38mm  x  0.8mm CAL. 18 x 6 METROS  UN  25        

18  ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG  LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS  COLOR NEGRO HOMOLOGADO   Y CERTIFICADO  QUE CUMPLA CON RETIE  UN  3        

19  ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG  LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS  COLOR BLANCO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO  QUE CUMPLA CON RETIE  UN  3        

20  ALAMBRE DE COBRE  SUAVE AISLADO THHN AWG  LIBRE DE HALOGENOS NO.10 DE 100 METROS  COLOR VERDE HOMOLOGADO Y CERTIFICADO  QUE CUMPLA CON RETIE  UN  3        

21  ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG  LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS  COLOR NEGRO HOMOLOGADO Y CERTIFICADO  QUE CUM PLA CON RETIE  UN  3        

22  ALAMBRE DE COBRE SUAVE AISLADO THHN AWG  LIBRE DE HALOGENOS NO.12 DE 100 METROS UN  3        

