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ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
__________________________________
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
  FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

ANEXO No.5 - FACTOR PONDERABLE DE CALIDAD
 [FECHA]
Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO
Bogotá D.C.
Ref. Proceso No. FDLT-LP-XX-2021

Objeto: CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO, ASÍ COMO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO, PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS PARQUES VECINALES, QUE CONFORMAN EL SISTEMA LOCAL DE PARQUES DE LA LOCALIDAD DE TEUSAQUILLO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

Por medio de este documento _____________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante “El proponente” manifiesto:
FACTOR DE CALIDAD (20 PUNTOS)
Para la asignación del puntaje de este criterio de evaluación el proponente deberá junto con la presentación de su propuesta ofrecer los mantenimientos señalados a continuación, tanto de los juegos como de los pisos de caucho, el puntaje otorgado se distribuirá así:

	CRITERIO DE PONDERACION
	PUNTAJE

	Mantenimiento   preventivo   y/o correctivo juegos
	10 puntos

	Mantenimiento preventivo pisos de caucho
	10 puntos

	TOTAL
	       20 PUNTOS



La distribución de cada uno de los criterios anteriormente señalados será el siguiente:

Mantenimientos preventivos y/o correctivo de los juegos: hasta 10 puntos
Se asignarán hasta diez (10) puntos al proponente que oferte junto con su propuesta el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los juegos suministrados, conforme a los criterios señalados a continuación:
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO JUEGOS
	PUNTAJE
	MARQUE CON UNA (X) (EL OFRECIMIENTO PROPUESTO)

	Un (1) mantenimiento preventivo por parte del fabricante o su representante, adicional al mantenimiento básico que debe estar incluido dentro de su propuesta, el cual deberá realizarse a los seis (6) meses siguientes a recibo a satisfacción de la obra, de conformidad con el manual de mantenimiento del fabricante para cada unidad
	3 Puntos
	

	Dos (2) mantenimientos preventivo por parte del fabricante o su representante, adicional al mantenimiento básico que debe estar incluido dentro de su propuesta, el cual deberá realizarse 1 cada seis (6) meses siguientes a recibo a satisfacción de la obra, de conformidad con el manual de mantenimiento del fabricante para cada unidad
	5 puntos
	

	Dos (2) mantenimientos preventivo y (1) correctivo por parte del fabricante o su representante, adicional al mantenimiento básico que debe estar incluido dentro de su propuesta, el cual deberá realizarse así: a)Mantenimiento preventivo (1) cada seis meses siguientes al recibo a satisfacción de obra; b) Mantenimiento Correctivo uno (1) anual siguientes al recibo a satisfacción de la obra, de conformidad con el manual de mantenimiento del fabricante para cada unidad
	10 Puntos
	



Nota 1: La asignación del puntaje es excluyente, es decir, no se tendrá en cuenta la sumatoria, se asignará el puntaje conforme al ofrecimiento realizado por el proponente.
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PISOS DE CAUCHO
	PUNTAJE
	MARQUE CON UNA (X) (EL OFRECIMIENTO PROPUESTO)

	Mantenimientos preventivos por parte del fabricante durante dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra, el cual deberá realizarse 1 cada trimestre. El mantenimiento deberá contener barrido y lavado con detergente con PH Neutro a aplicar sobre los pisos de caucho reciclado en EPDM más SBR instalados
	10 PUNTOS
	

	Mantenimientos preventivos por parte del fabricante durante dos (2) años contados a partir del recibo a satisfacción de la obra, el cual deberá realizarse 1 cada semestre. El mantenimiento deberá contener aplicación de resina en poliuretano en las zonas de seguridad de los juegos infantiles a aplicar sobre los pisos de caucho reciclado en EPDM más SBR instalados.
	5 PUNTOS
	


Nota 2: El ofrecimiento que realice el proponente deberá estar suscrito por el fabricante de la presentación de la propuesta, y con domicilio en la ciudad de Bogotá, y allegarse con la presentación de la propuesta.

Mantenimiento Preventivo pisos de caucho: hasta 10 puntos

















Nota 1: La asignación del puntaje es excluyente, es decir, no se tendrá en cuenta la sumatoria de puntaje, sino que se asignará el puntaje conforme al ofrecimiento realizado por el proponente.
Nota 2: El ofrecimiento que realice el proponente deberá estar suscrito por el fabricante o su representante de los pisos de caucho, y allegarse con la presentación de la propuesta. El fabricante o su representante deberá estar domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.
Nota 3: Para obtener el puntaje el proponente debe allegar junto con la propuesta el presente 
Nota 4: El adjudicatario en la etapa de coordinación de la Obra y una vez suscrita el acta de inicio del contrato, deberá allegar a la Entidad, la ficha técnica del fabricante y manual de mantenimiento de la unidad ofertada a efectos de verificar las actividades que contiene tanto el mantenimiento preventivo como el correctivo.

PROPONENTE
	

_________________________
Firma 	
Nombre Representante Legal:
C.C. No.

Alcaldía Local de Teusaquillo 
Transversal 18 bis # 38-41
Código Postal: 111311
Tel: 3204872
Información Línea 195
www.teusaquillo.gov.co
www.martires.gov.co
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