
ANEXO 2.
PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA 
IPMC-DTAM NACION-No. 033 – 2021

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA – PNN LA PAYA

OBJETO: Compra de elementos de ferretería para los viveros del Parque Nacional Natural La Paya con el fin de realizar ejercicios de restauración ecológica en la zona de influencia del Área protegida.


NOTA: EN EL SECOP 2, EN EL PRECIO UNITARIO SE DEBE COLOCAR EL VALOR EL VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA.

[image: ]
El proponente deberá diligenciar el siguiente cuadro indicando los precios para los ítems requeridos, la propuesta económica deberá ser presentadas en cifras cerradas sin decimales, es decir sin centavos. 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
	TOTAL

	INSUMOS

	1
	Machete 3 Canales Pulido 
	Unidad
	4
	
	

	2
	Pala Punta en acero al carbón. El mango de 120 cm con terminación barnizada # 1.5
	Unidad
	4
	
	

	3
	Hoyadora para Postes de 121.92 cm, Longitud de la hoja: 10-3 / 4 in, Longitud del mango: 48 in, Material de la manija: madera, Material de la cuchilla: acero de alto carbono, Tipo de hoja: 2 piezas remachadas, Tipo de mango: atlas, Propagación: 5-1 / 2 in.
	Unidad
	4
	
	

	4
	Malla pajarito 1/2 pulgada 0,90 cm espesor x 30 metros largo
	Unidad
	4
	
	

	5
	Alambre de Púa Calibre 16.5 x 400mt 16kg, material en acero y zinc
	Rollo
	2
	
	

	6
	Grapa Para Cerca Alambre De Puas 1'' X 9 1kg C.a, tipo de cuerpo del clavo liso, tipo de punta biselada
	Kilos
	2
	
	

	7
	Clavos Para Madera - Caja X 1 Libra  2", tipo de cuerpo del clavo liso, tipo de punta biselada, tipo de cabeza del clavo plana.
	Kilos
	8
	
	

	8
	Clavos Para Madera - Caja X 1 Libra  2 1/2" tipo de cuerpo del clavo liso, tipo de punta biselada, tipo de cabeza del clavo plana.
	Kilos
	8
	
	

	9
	Clavos Para Madera - Caja X 1 Libra  3" tipo de cuerpo del clavo liso, tipo de punta biselada, tipo de cabeza del clavo plana.
	Kilos
	8
	
	

	10
	Malla zaranda arena 6x6 huecos/pulgada 0,90 cm espesor x 5 metros largo, material alambre.
	Metros
	10
	
	

	11
	Alambre Calibre 12 Galvanizado 1kg, resistencia a la corrosión. Uniformidad en el diámetro y en el recubrimiento de zinc. Acabado brillante.
	Kilos
	10
	
	

	12
	Malla polisombra al 80%
	Unidad
	2
	
	

	13
	Teja De Zinc 3 Mts C35 0,17mm -modelo ondulada, material aluminio, ancho 32”, largo 300”.
	Unidad
	44
	
	

	14
	Clavo Para Techo de Zinc 2” x 500 g, Clavo en acero de bajo/medio carbono sometido a proceso de templado, con cabeza de arandela en lámina.
	Unidad
	10
	
	

	15
	Martillo de Uña de 13 Onzas Mango Fibra
	Unidad
	2
	
	

	16
	Serrucho 20Pulg Triple Filo, largo 13, numero de dientes 140, material en acero alto carbón, mango ergonómico barnizado.
	Unidad
	2
	
	

	17
	Tijera de Podar Profesional Plus Yunque, alto 2 cm, material Metal, ergal, teflon, agarre con revestimiento de goma antideslizante, ancho 6 cm, peso 240 gr, largo 21 cm.
	Unidad
	5
	
	

	18
	Fumigadora Manual Aspersor Bomba De Espalda 20 Litros, Capacidad del Tanque : 18 L - 20 L : 4.75 - 5.28 gl, Sistema de Inyección y Presión : Presión Hidráulica. Pistón y Cámara Externos, Capacidad del la Cámara : 1 L, probada en fábrica a 300 psi. Presión de Trabajo : 40 psi +/- 10%,Rango de Presión : 1 - 13.79 bar / 14.7 - 200 psi. Palancazos Por Minuto : 10 Con Boquilla de 600 cc/min. Peso Neto : 5.7 kg / 11 lb. Dimensiones sin Empaque : Alto 54.1 cm Ancho 21.7 cm Largo 43 cm. Dimensiones con Empaque : Alto 56 cm Ancho 23.8 cm Largo 42.3
	Unidad
	02
	
	

	19
	Regadera Jardin 2.5 Litros, 2.5 litros de capacidad.
25 cm de alto.13 cm de ancho. color azul.
	Tubo
	02
	
	

	20
	Bolsa para vivero 9x18 cm x 100 unidades
	Unidad
	12
	
	

	21
	Guante Carnaza Reforzado Largo, Material Carnaza, Largo 22 cm, Ancho 12 cm, Alto 1 cm, Color Gris, Forro Carnaza, Puño de Seguridad.
	Unidad
	04
	
	

	22
	Mascarilla Respirador Filtro Doble
	Unidad
	02
	
	

	23
	Pulverizador Lateral Compresióntipo Mochila 5Lt, Pulverizador con bomba de compresión previa, Cuerpo de plástico de alta resistencia, Amplia boquilla, facilita el llenado, Varilla de metal para la presurización, Boquilla con chorro regulable, Cinturón de apoyo ajustable, Eje de bombeo con traba de seguridad.
	Unidad
	02
	
	

	24
	Gafas Seguridad Securefit Clara, material policarbonato, con protección auditiva, lentes antivaho
	Unidad
	04
	
	

	25
	Tanque de 500 Litros, Material Polietileno, Medidas 103x105 cm, alto.

	Unidad
	02
	
	

	26
	Balde 20 Litros Transporte de Agua, material a. 100% P.P, Capacidad 20 litros, peso con manijas 870 g. ± 3 % (con manija), color blanco, manija de acero galvanizado con asa de plástico.
	Unidad
	04
	
	

	27
	CAL DOLOMITA X 50 
	Unidad
	04
	
	




NOTA: EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DEBE ENCONTRARSE EN PUERTO LEGUIZAMO-PUTUMAYO.

NOTA: Para efectos de evaluación, se tendrá en cuenta la propuesta de menor precio resultante de la suma total de los ítems antes relacionados, pero el proceso de adjudicará por el valor total del presupuesto. 

· El valor de la propuesta debe incluir todos los costos que genere el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas señaladas en el numeral 3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y demás condiciones requeridas en el presente documento.
· Si el proponente no discrimina el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y el objeto del contrato causa dicho impuesto, Parques Nacionales Naturales lo considerará INCLUIDO en el valor total de la oferta y así lo aceptará el proponente.
· Si al evaluar la propuesta se encuentra un error aritmético, Parques Nacionales Naturales procederá a su corrección y este será el valor que se tendrá en cuenta para la evaluación.
· Para todos los efectos de la evaluación económica, ésta se realizará con los valores propuestos para cada unidad de costo, es decir, valor unitario sin impuestos.
· El proponente que no haya diligenciado la totalidad de los ítems requeridos por Parques Nacionales, no será objeto de evaluación y su propuesta será rechazada. 
· El contrato será adjudicado a quien presente el menor precio por la totalidad de los elementos requeridos y cumpla con todas las especificaciones técnicas, sin embargo, el contrato será adjudicado por el valor del presupuesto establecido en la presente invitación. 
· En la ejecución del contrato la Entidad podrá solicitar otros elementos que no se encuentren en el listado, previa cotización de los mismos.  


Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; Atentamente: 



Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:
[image: ]
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