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ANEXO 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO IPMC-DTCA-195-2021
1. OBJETO: Contratar el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del centro de visitantes sector Los cocos, en la Vía Parque Isla de Salamanca de acuerdo a las necesidades descritas y las especificaciones técnicas. 
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES O SERVICIOS

3.1 CLASIFICACIÓN UNSPSC
El objeto contractual se enmarca dentro del siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios:
	Clasificación UNSPSC
	Segmento
	Familia
	Clase

	72103300
	Servicio de edificación, construcción de instalaciones y mantenimiento  
	Construcciones de edificaciones no residenciales 
	Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura




3.2 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIO

	Ítem
	Descripción
	Unidad 

	1
	SENDERO EL MANGLAR
	

	1,1
	Reposición cintas para piso en madera inmunizada de 3M 8"(18CM APROX) 
	UNIDAD

	1,2
	Reposición de largueros (listones de madera redonda) inmunizada de 2"X4" - 4X9CM de 3,0 M
	UNIDAD

	1,3
	Reposición de Pernos pasantes (Varilla Roscada inoxidable de 3/8 pulgadas)
	UNIDAD

	1,4
	Reposición de clavos para las barandas del sendero (Clavos de  3,5 Pulgadas X Cajas )
	CAJAS

	1,5
	Reposición Tuercas 3/8 pulgadas Inoxidable
	UNIDAD

	1,6
	Reposición Arandelas 3/8 pulgadas Inoxidable
	UNIDAD

	1,7
	Reposición de Cuerda polipropileno para baranda del sendero calibre 15 Milímetros
	METROS

	2
	VALLAS DE INTERPRETACION
	

	2,1
	Reposición de pernos pasantes 3/8 pulgadas y tornillería en general.
	VALLAS

	2,2
	Pintura de vallas interpretativas en madera inmunizada ( base de barniz transparente y pintura de contenidos de las vallas en color verde, amarillo y blanco) 
	VALLAS

	3
	CAFETERÍA
	

	3,1
	Reposición de Grifería para Cocina; Mezclador con Base Cromo
	UNIDAD

	3,2
	Reposición de Grifería Lavamanos de la batería de  baños
	UNIDAD

	3,3
	Resane del mesón del lavaplatos y soporte del tejado de la cafetería
	UNIDAD

	3,4
	Instalación de tanque elevado con su conexión hidraúlica para la cocina y baños.
	UNIDAD

	3,7
	Pintura Anticorrosiva color blanco para rejas y ventanas.
	UNIDAD

	3,8
	Pintura de puertas plegables en madera (baños visitantes) 
	GALÓN

	3,9
	Instalación de cubierta de la cafetería en material de Teja Roja #8 Trapezoidal 2.44X0.94mt Polipropileno.
	TEJAS

	3,10
	Instalación de Chapa Pomo Alcoba Acero para puerta metálica.
	UNIDAD

	3,11
	Instalación de Cerrojo 101 Puerta Principal Llave - Llave
	UNIDAD

	3,12
	Reposición de candados de seguridad de rejas, (Candado Yale Alemán 800 x 70mm)
	UNIDAD

	3,13
	Cable instalación interna de conectores de 3x12 Easyfil Negro Blanco Verde
	METROS

	3,14
	Multitoma de 6 salidas para conexiones externas
	UNIDAD

	3,15
	Electrobomba Periférica de  1/2 pulgadas para suministro de agua zona de cafetería y baños.
	UNIDAD

	4
	MANTENIMIENTO DE  EXTERIORES (BORDILLOS ESTANQUE COLOMBIA HUMEDA, ISLA DE CAIMANES, OTROS DETALLES)		
	

	4,1
	Pintura de exteriores e interiores cafetería y área de baños color Beige
	METROS2

	4,2
	Pintura Blanca Exterior para mantenimiento de paredes de infraestructura general
	METROS2

	4,3
	Resane de andenes, bordillos areas generales y estanque
	METROS2

	
	Resane de paredes y pisos
	METROS2

	5
	ADECUACION DE SITIO PARA INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA DIESEL
	

	5.1
	Reposición de tejas de cubierta eternit No. 8
	TEJAS

	5.2
	Demolición y arreglo del boquete de Puerta - Reparación de andén
	METROS2

	5.3
	Instalación de puerta en madera de 2m x 1m
	UNIDAD

	5.4
	Instalación de reja de seguridad en hierro de 2m x 1,3m
	UNIDAD

	5.5
	Alambre de aluminio No. 8
	METROS LINEALES

	5.6
	Alambre de cobre No. 12
	METROS LINEALES

	5.7
	Pintura exterior e interior
	METROS2



1. Requerimientos y Cantidades: El ítem 3.2. contiene el listado de los elementos requeridos por la DTCA, las cantidades dependerán de las necesidades de la entidad, de acuerdo con los requerimientos que efectué el supervisor del contrato.
2. El proponente deberá cotizar el valor de cada uno de los ítems establecidos en los cuadros anteriores, el cual debe cumplir en todo caso con las especificaciones técnicas mínimas exigidas.
3. La posible ambigüedad en las especificaciones técnicas no exime al contratista de entregar bienes de primera calidad y que correspondan al precio de mercado.
4. El contratista deberá asumir los costos de transporte en que incurra para la entrega de los productos a adquirir, así como la instalación y puesta en funcionamiento de la misma.

Se requiere que el proveedor tenga un punto de atención permanente en la ciudad de SANTA MARTA, con oficina o sección de atención al cliente.

1. Punto de atención. El proponente deberá acreditar que cuenta con una sede, domicilio o establecimiento de comercio en la ciudad de Santa Marta, Barranquilla o Ciénaga completamente funcional. Se verificará esta condición en el certificado de existencia y representación legal emitido por la cámara de comercio. Quedará a discreción de La Entidad realizar una visita a la sede, domicilio o establecimiento de comercio que se reporte en el Certificado de Existencia y Representación Legal o verificar el funcionamiento de la misma, al momento de evaluar el cumplimiento de las condiciones técnicas de las propuestas allegadas.
2. Pedidos y Atención oportuna: El proponente seleccionado deberá atender de forma eficiente y oportuna las solicitudes hechas por el Supervisor del contrato quien le comunicará la necesidad del servicio. El servicio será prestado según la orden y autorización dada única y exclusivamente por el Supervisor del contrato.
3. Lugar de prestación, El proponente deberá prestar sus servicios donde funcione la sede administrativa y centro de visitantes Los Cocos, ubicado en el Km 11 + 600 Vía Barranquilla - Ciénaga sector Los Cocos, corregimiento de Palermo en el municipio de Sitionuevo - Magdalena. 
4. Calidad de los elementos y materiales a suministrar: El proponente deberá utilizar elementos, insumos y materiales de buena calidad y en buen estado según se requiera. Así mismo, responder por la calidad de la mano de obra que se necesite para realizar los mantenimientos objeto del contrato. 
5. Designación de Interlocutor: Designar mediante oficio, una persona que sirva de interlocutor con el Supervisor del contrato, indicando número de contacto.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
a. Entregar la prestación adecuada de los servicios en la Vía Parque Isla de Salamanca. 
b. Garantizar la oportuna y eficaz prestación del objeto contratado, respondiendo por la calidad de los servicios solicitados y cumpla con los requerimientos técnicos exigidos.
c. Parques Nacionales Naturales se reserva el derecho de solicitar ante el representante en Colombia de la casa fabricante de los bienes, la verificación de la calidad y originalidad de los productos entregados, para lo cual el contratista asume las responsabilidades, según los casos.
d. Reemplazar los elementos que por cualquier motivo sean catalogados como defectuosos, para lo cual el supervisor del contrato comunicará por escrito al contratista la situación presentada y este (el contratista) en un término razonable efectuará la reposición de los bienes en el lugar indicado por la entidad.
e. Garantizar la calidad de los bienes entregados asegurando que sean originales, nuevos y cumplan con las características ofrecidas y de la mejor calidad.
f. Responder sin perjuicio de la garantía, por la calidad de los elementos adquiridos.
g. Mantener indemne a la entidad por las reclamaciones que se deriven con ocasión a la ejecución contractual.
h. Acatar y cumplir las instrucciones que el Supervisor le imparta en relación con el objeto contractual.
i. Realizar los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas que la complementen, sustituyan o  modifiquen; en todos los casos si hubiere lugar a ello. El Contratista deberá presentar al Supervisor de la Orden copia del pago correspondiente a los aportes de Salud y Pensión,  
j. Presentar ante la entidad la correspondiente facturación de conformidad con las normas vigentes, adjuntando soporte de paz y salvo en el pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales correspondientes al último periodo de pago.
k. Constituir las garantías exigidas y mantener su vigencia.
l. El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal y la celebración de subcontratos todo lo cual debe realizar en su propio nombre y por su propia cuenta y riesgo sin que PARQUES adquiera responsabilidad ni solidaridad alguna por dichos actos. Por lo anterior, deberá asumir respecto de sus subcontratistas (personal dirigido a la ejecución del contrato) los honorarios o salarios, horas extras, dominicales y festivos, recargo nocturno, indemnizaciones y demás prestaciones, afiliación al Sistema de pensiones y Salud según lo ordenado por la Ley 100/94 y que se causen durante la ejecución del contrato, atendiendo a la modalidad de vinculación que aplique con las personas naturales que subcontrate.
m. El contratista deberá mantener fijos los precios de los servicios ofrecidos durante la ejecución del contrato.
n. Las demás obligaciones que se deriven de los presentes términos de referencia y de la naturaleza del contrato.

Bajo la gravedad del juramento y de conformidad con lo exigido en el presente proceso, me permito certificar que: 

El proponente que represento conoce y acepta el contenido de las Especificaciones Técnicas, estipuladas en el Presente Documento, de sus proformas y anexos, así como el de cada uno de las Adendas expedidas al mismo; 


Atentamente: 


Razón Social……………………………………………………………………… Nombre…………………………………………………………………………..… 
Dirección………………………………………………………………………..… 
E-mail…………………………………………………………………………… 
FAX……………………………………………………………………………… 
FIRMA:




[image: ]               DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
Calle 17 N° 4-06. Centro, Santa Marta - Colombia
Teléfono: (05) 4230752 www.parquesnacionales.gov.co

image1.jpeg
PARQUES

RCIONALg

* |

%€coLous\®

SIIVANLYN

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA




image2.jpeg
El ambiente

e daitodas Minambiente




