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ACTA DE COMITÉ NÚMERO 8

CONTRATO N° 4600090168 DE 2021

SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN




	FECHA:
	30/11/2021
	LUGAR:
	CIOS

	ASISTENTES

	NOMBRE Y CARGO
	FIRMA

	Guillermo Gutiérrez Parra 
	Supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad
	

	Luis Felipe López Álvarez
	Director de obra de CIVILEC SAS
	



	ORDEN DEL DÍA

	
1. Lectura y aprobación del acta anterior

2. Avance del contrato

3. Suministro de elementos 

4. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación

5. Elaboración acta de pago No. 7

6. Varios 











	DESARROLLO

	
1. Se da lectura al acta de comité número 7, la cual es aprobada por el supervisor del contrato.




2. Avance del contrato

[bookmark: _Hlk73455161]Durante el séptimo mes del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores de Belén y el Estadio. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.

· Se realizó la actualización de la plataforma RMS. Este trabajó incluyó las siguientes tareas:

· Se aplicó la última versión disponible del UTMS y de la RMS en el servidor con la nueva versión de Windows Server.

· Se hizo una copia de la base de datos de la RMS existente

· El grupo de ingenieros especializados migró la base de datos antigua a la última versión manteniendo todo el histórico y datos de configuración.

· Se implementó la base de datos migrada en la última versión disponible de la plataforma RMS.

· Se comprobó la configuración y se realizaron pruebas de funcionamiento en el nuevo ambiente.

· Luego de estar completamente seguros de que la RMS estaba funcionando sin problemas, se deshabilitó el sistema anterior y el nuevo sistema se dejó en operación.




3. Suministro de elementos

[bookmark: _Hlk73455397]En el mes de noviembre (correspondiente al séptimo mes del contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:


	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	6
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-2
	1

	
	
	

	7
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2
	1

	
	
	

	10
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2
	2

	
	
	

	11
	Suministro de fuente de alimentación 24 V DC para tarjetas de controladores locales PEEK Traffic, referencia EC-2
	1

	
	
	

























4. Avance en el mantenimiento de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y las labores de soporte a la operación


· Se acompañó la migración de la RMS al nuevo servidor y se realizaron actividades para finalizar las configuraciones del servidor nuevo.

· Se configuraron las rutas estáticas en el nuevo servidor de la RMS, para conexión a los controladores por fibra óptica.

· Se deshabilitó la tarea automática para los backups de la base de datos en el servidor anterior y se habilitó en el nuevo servidor.

· Se recibieron algunos reportes de lentitud en la RMS, los cuales se pudieron atender de manera oportuna.

· Se realizaron conexiones remotas al servidor RMS a través de escritorio remoto, con el fin de monitorear los servicios de la RMS.

· Se realizó el mantenimiento semanal de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL.

· Se realizó backup diario de la base de datos.

· Se ejecutaron los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyeron la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.

· Se realizaron las tareas periódicas de mantenimiento preventivo.

· Se realizó respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla que no pueda ser resuelta en corto tiempo.









5. Elaboración acta de pago No. 7

El supervisor del contrato por parte de la secretaría de movilidad y el director de obra de CIVILEC SAS, elaboran el acta de avance de obra ejecutada y el acta de pago No.7, por valor de $ 90.226.617,53 (Noventa millones doscientos veintiséis mil seiscientos diecisiete pesos con cincuenta y tres centavos).

Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 7 meses y se ha cumplido con el PAC propuesto por el municipio para el desarrollo de este contrato.





6. Varios

· El contratista hace entrega de las planillas de pago de la seguridad social del personal que hace parte de este contrato.
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