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FORMULARIO No. 9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

El proponente deberá ofertar la totalidad de las especificaciones técnicas mínimas excluyentes, señaladas  en el presente proceso de selección, indicando con una (X) si cumple o no cumple según corresponda, en cada uno de los ITEMS, so pena de rechazo de la propuesta.

	ITEM
	ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS HABILITANTES
	
CUMPLE 
	NO CUMPLE 

	
	A continuación se detallan las especificaciones técnicas requeridas para el funcionamiento de la Dirección General de Sanidad Militar:
La bodega a contratar en modalidad de arriendo debe cumplir con las condiciones de edificación, almacenamiento, medioambiental, de seguridad y de mantenimiento definidos en el acuerdo No 008 de 2014 y el Acuerdo 049 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales destinados a archivos” las cuales garanticen la conservación de los archivos:
Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	
Ubicación.
· Dirección: Calle 46A # 82-54 Complejo Logístico San Cayetano. Bodega 6. 
· Características de terreno sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. 
· Debe estar situados lejos de industrias contaminantes o posible peligro por atentados u objetivos bélicos. 
· Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento.

	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Aspectos Estructurales.
· Si se utiliza estantería de 2.20 mts de alto, la resistencia de las placas y pisos deberá estar dimensionada para soportar una carga mínima de 1200 k/mt2, cifra que se debe incrementar si se va a emplear estantería compacta o de mayor tamaño señalado.
	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	· [bookmark: _GoBack]Los pisos, muros, techos y puertas deben estar construidos con material ignífugos de alta resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión.
· Las pinturas utilizadas deberán igualmente poseer propiedades ignifugas, y tener el tiempo de secado necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación
	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Capacidad de almacenamiento.
· La bodega a contratar en arriendo debe tener un área libre de almacenamiento como mínimo de 900 (M2) metros cuadrados a doble altura.
· La manipulación, transporte y seguridad de la documentación.
· La adecuación climática a las normas establecidas para la conservación del material documental. 
· El crecimiento documental de acuerdo con los parámetros archivísticos que establezcan los procesos de retención y valoración documental.

	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Distribución.

· Las áreas destinadas para la custodia de la documentación deben contar con los elementos de control y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. 
· Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios estarán fuera de las de almacenamiento tanto por razones de seguridad como de regulación y mantenimiento de las condiciones ambientales en las áreas de depósito. 
· Las áreas técnicas tendrán relación con el depósito, tomando en cuenta el necesario aislamiento que debe existir en cuanto a la función desarrollada, así como las relaciones de éstas con las zonas de custodia, recepción, organización y tratamiento de los documentos.

	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Distribución de Estanterías.

· La estantería no irá recostada sobre los muros y se debe dejar un espacio mínimo de 20 cm., entre éstos y la estantería. 
· El espacio de circulación entre cada módulo de estantes debe tener un mínimo de 70 cm., y un corredor central mínimo de 120 cm. La estantería deberá tener un sistema de identificación visual de la documentación acorde con la signatura topográfica. 
· Para unidades de conservación como libros, legajos o carpetas se recomienda el empleo de separadores metálicos con el fin de evitar el deslizamiento y la deformación de la documentación almacenada.
	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Condiciones Ambientales.

· Temperatura de 15 a 20° C con una fluctuación diaria de 4°C. 
· Humedad relativa entre 45% y 60% con fluctuación diaria del 5%

	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Condiciones de seguridad.

· Disponer de equipos para atención de desastres como extintores de CO2, Solfaclan o Multipropósito y extractores de agua de acuerdo con el material a conservar.
· Evitar el empleo de polvo químico y de agua. 
· Las especificaciones técnicas de los extintores y el número de unidades deberán estar acorde con las dimensiones del depósito y la capacidad de almacenamiento.
· Implementar sistemas de alarma contra incendio y robo.
· Proveer la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las unidades documentales.
· Disponer de sistema de alerta de inundación.
· Contar con sistema de circuito cerrado de televisión o monitoreo satelital.

	Escribir aquí
	Escribir aquí

	
	Servicios públicos.

· El inmueble debe contar con servicios de acueducto y alcantarillado.
· Servicios de energía eléctrica.

	Escribir aquí
	Escribir aquí





Atentamente,



Haga clic aquí para escribir texto.
C.C. Haga clic aquí para escribir texto. de Haga clic aquí para escribir texto.
Representante Legal
Razón Social -------
NIT. Haga clic aquí para escribir texto.
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