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ANEXO No. 1

[bookmark: _Toc481763084][bookmark: _Toc469420417][bookmark: _Toc469420821]CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha

Señores 
Secretaría de Cultura  
Cra 5 No. 6-05
Cali – Valle – Colombia  


Asunto:    PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. 4148.010.32.1.            -2022


El suscrito actuando como (persona natural; Representante Legal de la sociedad ________________; representante del Consorcio _____________________ o Unión Temporal _____________________, integrado por ___________________________; o como apoderado de _____________________según poder debidamente conferido y que adjunto a la presente), de acuerdo con las condiciones que se establecen en los Pliegos de Condiciones del asunto en referencia, cordialmente me permito presentar propuesta para ejecutar a precios unitarios fijos, sin formula de reajuste, la siguiente actividad: El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar el “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, Y SALVAESCALERAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI” En el marco del proyecto BP 26002811 denominado “CONSERVACION PATRIMONIAL DEL CENTRO CULTURAL DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los  estudios técnicos. Declaramos así mismo:
1. Que conocemos la información general y los pliegos de condiciones y aceptamos los requisitos en ellos contenidos y por lo tanto esta propuesta y el contrato que se llegare a celebrar solo compromete a este Proponente.
2. Que nos comprometemos a ejecutar totalmente el contrato en el plazo de ________, conforme a los Pliegos de Condiciones.
3. Que si se nos adjudica el contrato, nos comprometemos a realizar los trámites de legalización y a  constituir las garantías requeridas y a suscribir el contrato dentro de los términos señalados para ello.
4. Que hemos recibido los siguientes Adendas: ____________ (indicar el número y la fecha de cada uno) y manifestamos que aceptamos su contenido.
5. Que la presente propuesta tiene un valor de  $__________________________, y consta de _________ (__) folios debidamente numerados.
6. Que el valor de la propuesta, se ajustan a los ítems, valore unitarios y cantidades que aparecen en el ANEXO correspodiente.
8. Que he leído, aceptado y comprendido el ANEXO 2 de Especificaciones técnicas.
7. Así mismo, declaramos bajo la gravedad del juramento, sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 442 del Código Penal (Ley 599 de 2000, modificado por el artíulo 8 de la Ley 809 de 2004):

7.1 Que la información contenida en la propuesta es verídica y que asumimos total responsabilidad frente al Distrito de Santiago de Cali – SECRETARIA DE CULTURA cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordante7.2 Que el suscrito proponente afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición, de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, especialmente en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993, y del artículo 18 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, que impidan mi(nuestra) participación en el presente proceso de selección y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.

7.3. Que el suscrito proponente afirma bajo la gravedad del juramento que no (   ), si (   ): a) hemos sido sancionados por ninguna Entidad Oficial por incumplimiento de contratos estatales, b) se nos ha hecho efectivo los amparos de la garantía única, mediante providencia ejecutoriada dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre de este proceso, c) hemos sido sancionados dentro de dicho término por incumplimiento de nuestras obligaciones contractuales por ningún contratante particular ni por autoridades administrativas en condición de terceros. 
Atentamente,

Nombre o Razón Social del Proponente: 	_______________________ (para proponente 
NIT						_______________________ plural, no lleva Nit y
Nombre del Representante Legal: 		_______________________ firma el representante
C.C. No. ______________________  de	_______________________ Convencional)
Profesión ________________________
Tarjeta Profesional No. 			____________________________
Dirección _______________________________________________________
Teléfonos ______________________ Fax _____________________________
FIRMA: _______________
NOMBRE DE QUIEN FIRMA: ____________________





“ANEXO 2”
[bookmark: _Toc469431085][bookmark: _Toc481763087]

“ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA TRANSPORTE VERTICAL, AL SISTEMA ELECTRICO Y CLIMATIZACION EDIFICIOCENTRO CULTURAL DE CALI”

Las actividades que están relacionadas en el Cuadro de Cantidades y Precios a Presupuestar del numeral 11.3 del Pliego de Condiciones y que no aparecen en este documento, sus especificaciones están basadas en cotizaciones del mercado, listado de análisis de precios unitarios e insumos de la Gobernación del Valle 2021.

NOTAS:
· El proponente a parte de la visita no obligatoria puede hacer otras visitas acompañados de su personal calificado, antes de la presentación de la oferta para su respectivo diagnóstico y aclaraciones, evitando así futuras reclamaciones ni sobre costos a la entidad. 
· El contratista suministrará e instalará los repuestos necesarios para el buen funcionamiento de todos los equipos.
· Cuando se realice las actividades de mantenimiento en donde se encuentre áreas impermeabilizadas deberá tomar todas las precauciones para no causar daños en dichas áreas (no regar aceites, ni líquidos, ni ácidos etc.) en caso contrario se deberá dejar el sitio como está.  
· EL CONTRATISTA deberá cumplir e implementar por propia cuenta los protocolos de BIOSEGURIDAD, establecidos por el Ministerio de Salud Nacional, y su incumplimiento será una causal de terminación del Contrato.


Mantenimiento y Recuperación de Acometida Eléctrica en Cable 5 cables #2 AWG FHHR (CGV 170129) para 2 Tablero de Distribución de potencia Normal ala central piso 1

Descripción: El alcance de esta actividad es el suministro e instalación, conexionado de cable encuachetado de fuerza 4x2AWG y un hilo externo de color verde 2AWG; todos los cables libres de halógenos y retardante al fuego (HFFR) entre tableros.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (ML).
El Personal del Contratista será un Técnico Eléctricos 1A y un auxiliar eléctrico. La herramienta menor eléctrica. Los Materiales son cable encauchetado de fuerza Cu 4x2 AWG y un cable externo de Cu # 2 HFFR, Tubo EMT 1 ½”, longitud máxima hasta el tablero, Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material).
Incluyendo los terminales acordes al cable utilizado, y su respectivo rotulo siguiendo la norma NTC 2050, Y el reglamento técnico de instalaciones Eléctricas (RETIE).
EL CONTRATISTA deberá cumplir e implementar por propia cuenta los protocolos 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA SUBESTACION Y TRANSFORMADOR DE 500KVA. SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y NORMATIVIDAD REGULATORIA VIGENTE.

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad es: 1) Apertura del Operador de RED de Media Tensión desde Teatro Municipal. 2) Mantenimiento a Seccionador. 3) Mantenimiento de Tierras de Alta Tensión. 4) Mantenimiento DPS. 5) Mantenimiento de Transformador de 500kVA. 6) Con cámara térmica verificación de Puntos calientes en toda la subestación yen caso tal reparación de estos.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). 
El Contratista pagará la maniobra de apertura y cierre al Operador de Red de Media Tensión, El personal es especializado para Media Tensión dos Linieros 1A y Un Capataz de Línea de Media. Herramienta especializad para 15KV mas herramienta menor eléctrica, Equipos de Puesta a Tierra y presencia de tensión. Materiales (Insumos para Mantenimientos Electromecánicos de Dispositivos de Accionamientos, Cable de Cobre duro, DPS de 15KV, Aceite para Transformador, Varilla de Cu, Soldadura Térmica). Cumpliendo la norma NTC 2050 Y EL RETIE


TANQUE DE 350Gl
PLANTA ELECTRICA DE 250KVA









MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA 250 KW. SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO. INLCUYE CARGA Y SUMINISTRO AL TANQUE COMBUSTIBLE 300 GALONES Y ACEITE PARA MOTOR.

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad consiste en realizar el mantenimiento a la Planta de Emergencia de 250KW respaldo al Sistema Eléctrico General del Edificio Centro Cultural. De acuerdo a los protocolos de mantenimiento establecidos por la normatividad vigente. Cabe mencionar que durante la ejecución del servicio se cumplen las condiciones de seguridad establecidas en la norma NOM-029-STPS. Se debe verificar además la Transferencia Eléctrica, Completar el combustible y dejarlo al tope (350Gl). Se exige un sábado al mes dejarla prendida por 4 horas y luego completar su combustible.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid).
El Personal del Contratista será dos Técnicos Plantas en stand by o prime y la herramienta es especializada para mecánica y menor eléctrica. Materiales (Refacción menores homologadas por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato). Corregir la fuga de aceite.


TABLERO DE CONDENSADORESS
GRUPO DE INYECCION DE VARES
COSENO FI













MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DEL BANCO DE CONDENSADORES DE 5 PASOS. VERIFICANDO LA PROGRAMACION Y PARAMETROS TECNICOS SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.INCLUYE: UN MANTENIMIENTO CORRECTIVO FUERTE, DIEZ PREVENTIVOS Y ATENCION A LAS EMERGENCIAS.

DESCRIPCIÓN: El alcance de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo al banco de condensadores del sistema eléctrico en general. Incluye la programación del controlador.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). Materiales (Las refecciones y/o cambio de las partes, que componen el conjunto del sistema, tanto en fuerza y parte mecánica; estos materiales a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato)
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica.
CELDAS DE CLIMATIZACION
CEDAS DE BAJA TENSION TRANSFORMADOR DE 500kVA










MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO DE LOS TABLEROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION, CELDAS Y GABINETES MEDICION, UBICADOS EN CUARTO TECNICO DE SUBESTACION.

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad consiste en el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las partes de los Tableros de baja Tensión del Sistema Eléctrico, incluye Climatización, Tomas, Iluminación, Cargas Especiales del Edificio En la Subestación Eléctrica. Incluye.  Limpieza, ajuste y apriete de los componentes de los Tableros de Distribución en baja tensión y las Celdas del Sistema Eléctrico. Incluye también, ajuste de totalizadores, barrajes y breakes. En cada uno de los tableros de baja tensión del sistema eléctrico en fuerza y control. Ajuste, refacción y/o reparación de cada uno de los componentes de los tableros de baja tensión. Peine y adecuación de los cableados de fuerza y control en cada sistema, con sus partes o componentes eléctricos y de control. Cumpliendo norma
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND). Materiales (Incluyen Refacciones y/o cambio de las partes, que componen el conjunto del sistema, tanto en fuerza y parte mecánica; estos materiales a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato). Cumpliendo norma NTC 2050 Y RETIE
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica.










MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE LA FUENTE DE AGUA EN PLAZOLETA EL SAMAN.

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad consiste en el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo del sistema electromecánico la fuente del Samán, Motor, Bomba, Acometida, Tablero de Control y lámparas.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). 
Materiales (Incluyen Refacciones y/o cambio de las partes, que componen el conjunto del sistema, tanto en fuerza y parte mecánica; estos materiales a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato). 
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica.
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CONSERVACION Y SOSTENIMIENTO EN OPERATIVIDAD, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO DEL POZO SEPTICO DEL EDIFICIO.

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad es el mantenimiento preventivo y correctivos del pozo séptico del edificio Centro Cultural, Incluye evacuación de los sólidos, mantenimiento de las motobombas sumergibles, pintura, ajuste y apriete de las partes, recuperación de las conexiones eléctricas y de control, actualización y recuperación de los Tableros, canalizaciones o tuberías EMT de los alimentadores, sistema de iluminación del conjunto y la mecánica en los equipos 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). (Son 4 mantenimientos anuales).  El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A, la herramienta menor Eléctrica y Mecánica. Materiales (reposición, refacción, y/o cambio de las partes, estos materiales deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato). 
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica.
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EXTRACTORES DE TERRAZA







EXTRACTOR DE SOTANO 1 Y 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO ANUAL PERIODICO DE LOS EXTRACTORES DE OLOR Y APARCAMIENTO DEL EDIFICIO. INCLUYE: SOSTENIMIENTO Y CONSERVACION PARTE MECANICA (DUCTOS) Y PARTE ELECTRICA. SEGÚN PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO Y NORMATIVIDAD VIGENTE.

DESCRIPCIÓN: El alcance de este ítem o actividad consiste en: realizar los mantenimientos periódicos y programados a los extractores de olores del Edificio Centro Cultural de Cali. Que incluye. Ajuste, reparación y fijación de los ductos con cambio y refacción de las partes en mal estado, para dejarlas funcionales y operativas, revisión y ajuste de los cauchos o lonas de los ductos, cambio y refacción y/o cambio o reposición de las chumaceras y correas, tapa motor, etc. Adecuación del sistema de fuerza y control en los tableros de distribución y en los recorridos de los cableados de los alimentadores. Apriete de tornillería, peinado del cableado de fuerza y control, adecuación del sistema de iluminación en los cuartos donde se tienen instalados los ductos del sistema de extractor de olores. Revisión mecánica y mantenimiento de las partes componentes del conjunto de los extractores de olores. Pintura y refacción de las partes mecánicas, para mejoramiento del aspecto, dejándolas funcionales y operativas. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid).
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A, la herramienta menor Eléctrica y Mecánica.
Materiales (refacciones, y/o cambio de las partes de fuerza, control y mecánica; los repuestos a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalada y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato).


TABLEROS DE DISTRIBUCION












MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y PREDICTIVO, DE TODOS LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION ELECTRICA DEL CENTRO CULTURAL (FUERA DE LA SUBESTACION).

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad consiste en el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de todas las partes de los Tableros de baja Tensión del Sistema Eléctrico Distribución Final del Edificio. Incluye.  Limpieza, ajuste y apriete de los componentes, barrajes y breakes. Peinado y adecuación de los cableados de fuerza y control en cada sistema, con sus partes o componentes eléctricos y de control. 
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). 
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica. Materiales (Incluyen Refacciones y/o cambio de las partes, que componen el conjunto del sistema, tanto en fuerza y parte mecánica; estos materiales a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor o Apoyo de la Supervisión del Contrato).
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MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES PARCIALES Y CAMBIO POR TOTALIZADORES DE 3x30 HASTA 150 AMPERIOS A 40 HASTA 80 KA DE RUPTURA, EN DE TABLERO TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE BAJA TENSION EN SUBESTACION ELECTRICA DE 800 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad mantenimiento de tablero de 1000 Amperios y además mantenimiento de transferencia automática de 800 Amperios y totalizadores parciales a 40 KA. Además de una línea pentafilar trifásica en cable THHN 250 MCM desde la transferencia Actual. Todos los suministros y labores conforme a las normas RETIE Y NTC 2050.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid). 
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A (al menos uno de los técnicos y certificado por el fabricante) la herramienta menor eléctrica. Materiales para Tablero de 1000 A, para transferencia de 800 A, para Acometida Alimentadora en cable Cu THHN 250 MCM Pentafilar, para totalizadores de 30 a 150 Amp a 40KA, todos los elementos de terminación y fijación en muro y piso.
Nota: Se recalca que este ítem es él se puede mejorar por factor de calidad de la siguiente manera
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12.	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL SISTEMA DE SALIDAS DE TOMAS NORMALES O REGULADAS INTERNAS DEL EDIFICIO. INCLUYE: LA REFACCION Y REPOSICION DE PARTES DEL SISTEMA 





ELECTRICO, ADECUACION DE LOS CIRCUITOS, REPOSICION DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, POR CABLE HFFR, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS (INCLUYE LAS TOMAS DE 220V DEL C.C.C).

DESCRIPCIÓN: El alcance de estas actividades de adecuación, recuperación y mantenimiento del sistema de tomas de corriente eléctrica del sistema normal y regulado, a 120 y 208 voltios. Incluye instalación de las marquillas, adecuación de los conductores de acuerdo al código de colores de la norma NTC 2050 y su marcación, peinado y figurado.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica. Materiales (Refacciones (TOMA NEMA 5-15R tipo leviton tierra aislada, GFCI, Normal), Cable de Cu # 12 FHHR, Tubo EMT, longitud máxima hasta el tablero, Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material).
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MANTENIMIENTO DE INTERRUPTORES PARCIALES Y CAMBIO POR TOTALIZADORES DE 3x30 HASTA 150 AMPERIOS A 40 HASTA 80 KA DE RUPTURA, EN DE TABLERO DE BAJA TENSION GENERAL (NO INCLUIDO EN TRANSFERENCIA) EN SUBESTACION ELECTRICA DE 1000 AMPERIOS

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad es mantenimiento de tablero de 1000 Amperios, Totalizador General de 1000 Amperios, totalizadores 300 a 400 Amperio, totalizadores 200 a 300 y totalizadores 50 a 150 Amperio todo a 40 KA. Además de mantenimiento de una línea cable Cu THHN 250 MCM en manojos de tres hilos por fase por neutro y un solo hilo para tierra desde la totalizador general Actual. Todos los suministros y labores conforme a las normas RETIE Y NTC 2050.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND). 
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A, la herramienta menor eléctrica. Materiales para tablero de 1000 Amperios, para Totalizador General de 1000 Amperios, para totalizadores 300 a 400 Amperio, para totalizadores 200 a 300, para totalizadores 50 a 150 Amperio todo a 40 KA, para cable Cu THHN 250 MCM en manojos de tres hilos por fase por neutro y un solo hilo para tierra, todos los elementos de terminación y fijación en muro y piso.
[image: ][image: C:\Users\viviana.gil\AppData\Local\Temp\IMG_5675.JPG]
[image: ][image: C:\Users\viviana.gil\AppData\Local\Temp\IMG_5676.JPG]








ADECUACION, MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION INTERNO Y EXTERNO DEL EDIFICIO. INCLUYE: LA REFACCION Y REPOSICION DE PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO, ADECUACION DE LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION, REPOSICION DEL CABLEADO EN MAL ESTADO, POR CABLE HFFR, AJUSTE DE CONEXIONES ELECTRICAS (INCLUYE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA DEL C.C.C).

DESCRIPCIÓN: El alcance de estas actividades de adecuación, recuperación y mantenimiento del sistema de iluminación interno y externo de los pasillos del Edificio Centro Cultural de Cali. Incluye instalación de las marquillas, adecuación de los conductores de acuerdo al código de colores de la norma NTC 2050 y su marcación, peinado y figurado.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid).
El Personal del Contratista será dos Técnicos Eléctricos 1A y la herramienta menor eléctrica. Materiales (Refacciones (Tubo led T8, Bombillo Led 12W, Lámpara de Sobreponer o incrustar bala Led, Bombillo con reactancia Sodio de 70W), Cable de Cu # 12 FHHR, Tomas, clavijas, Tubo EMT, longitud máxima hasta el tablero, Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material).
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PISO TECHO DE 36000BTU A 60000BTU (3TR A 5TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS BÁSICOS (MENORES A $500.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO RUTINAS (SON 6 EQUIPOS)

Mantenimiento preventivo. Se refiere a intervenciones menores que previenen daños, se estiman por lo menos uno cada dos meses.
Mantenimiento correctivo. Se refiere a la intervención mayor del equipo para la reparación de componentes que se encuentren dañados (compresores, protecciones, controles, serpentines) en sus ventiladores y líneas. 
Nota: Se debe conectar y ponerlo en funcionamiento el compresor 1 (retiro del compresor actual, ubicación del compresor repuesto, sistema de control, carga del equipo).
Lista cumplimiento de mantenimiento mínima: debe incluir los siguientes puntos por lo menos:
· Revisión de la unidad para detectar componentes sueltos o daños, así como fugas de refrigerante
· Revisión de las protecciones de sobre amperaje
· Revisión de compresores y resistencias calefactoras de aceite
· Revisión y prueba de fugas de refrigerante
· Revisión de la caída de presión
· Revisión de la presión de aceite en compresores
· Inspeccionar el aislamiento térmico
· Detalles de pintura, si es necesario
· Revisión y prueba de la secuencia en controles en general (service testing)
· Revisión de contactores y sustitución en caso de que alguno presente fallo
· Revisión y reapriete de conexiones de control y fuerza
· Revisión y limpieza del panel de control
· Medición de Aislamiento del motor compresor
· Revisión de vibración del compresor
· Limpieza de condensadores (esto puede ser requerido en más ocasiones), así como peinado, según sea el estado del serpentín. (La limpieza de los radiadores debe hacerse con hidrolavadora, y su peinado con cepillo calificado para esta actividad)
· Reapriete de tornillería en soportes de los motores ventiladores, así como compresores
Materiales mínimos: Refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Estas refacciones a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor. Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material.
Medida y pago: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
Este ítem también aplica la limpieza, vigilancia de cuatro equipos tipo cassette, cuatro equipos tipo piso techo y un equipo tipo Split; debe informar el estado de los equipos y solicitar la garantía por medio de la interventoría y supervisión.

Condensadora 40Toneladas Auditorio
UMA de  Auditorio
UNIDAD MANEJADORA SALON MADERA






MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CENTRAL DE 180.000BTU A 240.000BTU (15TR A 20TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS BÁSICAS (MENORES A $1.500.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO RUTINAS (SON 4 EQUIPOS)

Mantenimiento preventivo. Se refiere a intervenciones menores que previenen daños, se estiman por lo menos uno cada dos meses.
Mantenimiento correctivo. Se refiere a la intervención mayor del equipo para la reparación de componentes que se encuentren dañados (compresores, protecciones, controles, serpentines) en sus ventiladores y líneas. 
Se debe efectuar la Lista cumplimiento de mantenimiento mínima del ítem 14
Materiales mínimos: Refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Estas refacciones a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor. Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material.
Medida y pago: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
Este ítem también el mantenimiento de dos Split de 18000 BTU en los espacios asignados a comunicaciones; además aplica la limpieza, vigilancia de seis equipos tipo cassette, y un equipo tipo Split; debe informar el estado de los equipos y solicitar la garantía por medio de la interventoría y supervisión.

UNIDADES DE 5T ARCHIVO HISTORICO
UNIDADES CONDENSADORAS  ARCHIVO HISTORICO









FILTROS CARBÓN CLEAN16. MODEL HCF20-16 20”X25”X5”. REPLACEMENT FILTER PART N° X6675 (ítem 21 Mantenimiento de equipos central de 60000btu a 120000btu (5tr a 10tr), incluye: consumibles, repuestos básicos (menores a $500.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas (son 13 equipos).

Descripción: Son las unidades de climatización más importantes del edificio Centro Cultural de Cali. Como su nombre lo indica en esa área reside el Archivo Histórico de la ciudad Santiago de Cali, por tal razón el sistema de climatización fue concebido para la conservación de los documentos que allí se encuentran. El alcance de esta actividad es el mantenimiento preventivo y correctivo de las dos unidades centrales de aire acondicionado de 5 toneladas, cumpliendo con los siguientes protocolos de mantenimiento recomendados y especificados de la siguiente manera:
Mantenimiento preventivo. Se refiere a intervenciones menores que previenen daños, se estiman por lo menos una mensual.
Mantenimiento correctivo. Se refiere a la intervención mayor del equipo para el cambio o reparación de componentes que se encuentren dañados (compresores, protecciones, controles, serpentines) en sus ventiladores y líneas. 
Se debe efectuar la Lista cumplimiento de mantenimiento mínima del ítem 14; además 
· Cada 6 meses cambio de filtros (que son especiales), Carbón Clean16. Model HCF20-16 20”X25”X5”. Replacement Filter Part N° X6675 y cambio del sistema del purificador del Archivo Histórico
· Reapriete de tornillería en soportes de los motores ventiladores, así como compresores
Materiales mínimos: Refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Estas refacciones a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalada y con el visto bueno del Interventor del contrato. Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material.
Medida y pago: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (Unid).
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MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CENTRAL DE 60000BTU A 120000BTU (5TR A 10TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS BÁSICOS (MENORES A $500.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO RUTINAS (SON 13 EQUIPOS)

Mantenimiento preventivo. Se refiere a intervenciones menores que previenen daños, se estiman por lo menos uno cada dos meses.
Mantenimiento correctivo. Se refiere a la intervención mayor del equipo para la reparación de componentes que se encuentren dañados (compresores, protecciones, controles, serpentines) en sus ventiladores y líneas. 
Se debe realizar la Lista cumplimiento de mantenimiento mínima del ítem 14
Materiales mínimos: Refacciones necesarias para su correcto funcionamiento. Estas refacciones a utilizar deben estar homologados por la normatividad vigente y con su respectivo certificado de calidad y conformidad avalado y con el visto bueno del Interventor. Todos los materiales deben ser homologados y con su respectivo certificado de conformidad del producto, entregado por el proveedor del material.
Medida y pago: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND). 
SPLIT DESPACHO SECRETARIO
SPLIT AUXILIAR ADMINISTRATIVADESPACHO
SPLIT SALA DE JUNTAS DESPACHO
SPLIT ASESOR JURIDICO DESPACHO







MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MINI SPLIT DE 12000BTU A 36000BTU (1TR A 3TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS BÁSICOS (MENORES A $300.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO RUTINAS (SON 69 EQUIPOS)
[bookmark: _Hlk62207112]
DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad es el mantenimiento de equipos tipo Split de una TR hasta 3 TR.
MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
La herramienta es especializada en climatización como kit de bolsas para lavado de manejadoras y condensadoras, manómetros, recuperadores de gas, pipas de nitrógeno para barrido, máquina de vacío, soplete, herramienta menor mecánica y eléctrica. La mano de obra es un técnico en refrigeración o similar u auxiliar.

UNIDADES CASSETTE SALON MADERA

CASSETTE ARCHIVO DOCUMENTAL








MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CASSETTE DE 36000BTU A 60000BTU (3TR A 5TR), INCLUYE: CONSUMIBLES, REPUESTOS BÁSICOS (MENORES A $300.000), UNA RUTINA FUERTE Y LAS NECESARIAS PARA SU CONTINUO FUNCIONAMIENTO. MÍNIMO CUATRO RUTINAS (SON 20 EQUIPOS)

DESCRIPCIÓN: El alcance de esta actividad es el mantenimiento de un equipo tipo Cassette MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
La herramienta es especializada en climatización como kit de bolsas para lavado de manejadoras y condensadoras, manómetros, recuperadores de gas, pipas de nitrógeno para barrido, máquina de vacío, soplete, herramienta menor mecánica y eléctrica. La mano de obra es un técnico en refrigeración o similar u auxiliar.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO: La unidad de medida y pago se ceñirá a lo estipulado en los ítems de pago que será por unidad (UND).
La herramienta es especializada en climatización como kit de bolsas para lavado de manejadoras y condensadoras, manómetros, recuperadores de gas, pipas de nitrógeno para barrido, máquina de vacío, soplete, herramienta menor mecánica y eléctrica. La mano de obra es un técnico en refrigeración o similar u auxiliar.

NOTA
CÓDIGOS Y REGLAMENTOS
El contratista deberá regirse para la ejecución de la obra con los reglamentos aplicables para instalaciones eléctricas y climatización estipulados en la norma ICONTEC 2050, el Reglamento Técnico en Instalaciones Eléctricas (RETIE), las Normas del operador y comercializador de Red EMCALI, IT3 del RITE.

Para constancia de la presentación del presente informe de ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, Y SALVAESCALERAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI, se firma en Santiago de Cali a los primeros días del mes de febrero de 2022.




LEÓNIDAS TASCON GONZÁLEZ
Profesional Universitario

Elaboró: Carlos Alberto Ordoñez – Contratista 
Reviso:  Gerardo Restrepo – Contratista 
              Viviana Andrea Gil - Contratista  
               Marilin Teresa Ascanio Pacheco – Contratista 













ANEXO 3

MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL



Señores 
Secretaría de Cultura 
Carrera 5 No. 6-05 - Centro Cultural de Cali 
Cali – Valle – Colombia  

Asunto:    PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. _______________

Apreciados Señores: 

Los representantes _______, ______ y _______, debidamente autorizados para actuar en nombre de ______, ______  y ______, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL para participar en la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. ________ de 2022 y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 

A.- La duración de esta UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución del (contrato) y CINCO (5) año más. 

B.- La UNIÓN TEMPORAL está integrada por las siguientes personas que desarrollarán las actividades con los porcentajes de participación que a continuación se indican: 

NOMBRE – IDENTIFICACION 
ACTIVIDAD A EJECUTAR *
% DE PARTICIPACIÓN
(*) Discriminar actividades por ejecutar, de parte de cada uno de los integrantes 

C.- La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL será solidaria. 

D.- El representante convencional de la UNIÓN TEMPORAL es ________________, identificado con cédula de ciudadanía No ____________ de _________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación para firmar la aceptación de la oferta (contrato), si es del caso y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 

En constancia se firma en _________ a los _____ días del mes de ______ de 2022. 
 
NOMBRE C.C. No. Y FIRMA (Integrante(s) de la Union Temporal)
NOMBRE C.C. No. Y FIRMA (Representante Legal de la Union Temporal)
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MODELO DE CARTA CONFORMACIÓN DE CONSORCIOS

Señores 
Secretaría del de Cultura 
Carrera 5 No. 6-05 – Centro Cultural de Cali 
Cali – Valle – Colombia  

Asunto:    PROCESO DE SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. ___________ de 2.021 

Apreciados Señores: 

Los representantes ____________ y __________, debidamente autorizados para actuar en nombre de ____________ y ________________, hemos convenido asociarnos en CONSORCIO para participar en la SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. _______ de 2022 y por lo tanto manifestamos lo siguiente: 

A.- La duración de este consorcio será igual al término de la ejecución del contrato y CINCO (5) año más. 

B.- El consorcio está integrado así:
1.   NOMBRE 

C.- La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria, ilimitada y mancomunada, en relación con las obligaciones derivadas de la propuesta y de la aceptación de la oferta (contrato) si se llegará a suscribir. 

D.- El representante del consorcio es ___________, identificado con cédula de ciudadanía No __________ de ____________, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, para firmar la aceptación de la oferta (contrato), si fuere del caso y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades. 

En constancia se firma en ____________ a los ___ días del mes de ______ de 2022

NOMBRE C.C. No. Y FIRMA (Integrante(s) Consorcio)
NOMBRE C.C. No. Y FIRMA (Representante Legal Consorcio)



[bookmark: _Toc469420419][bookmark: _Toc469420829][bookmark: _Toc469431088][bookmark: _Toc481763090][bookmark: _Toc469420420][bookmark: _Toc469420830]ANEXO  5

CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

ESTE ES UN DOCUMENTO ES LA CARTA MODELO PARA PRESENTAR DE REFERENCIA CUANDO SE OPTE POR LA OBTENCION DE PUNTAJE POR APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL CARTA DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

Señores 
Secretaría de Cultura 
Cra 5 No. 6-05 
Cali – Valle – Colombia  

Asunto: PROCESO DE SELECCION ABREVIDA DE MENOR CUANTIA No. _______             de 2.022 

Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante el “Proponente”, manifiesto que en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003, el personal no calificado y calificado que será puesto al servicio para la ejecución del contrato en caso de que se me adjudique será de origen ______% nacional (en caso de tener componente extranjero lo deberá manifestar), teniendo como aspirante a:






Nombre del proponente _______________________________________
Nombre del Representante Legal o convencional _________________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
___________________________________________________
(Firma del proponente o de su Representante Legal o Convencional
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FORMATO ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS “APU´s” PARA CADA ITEM

	DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE CULTURA
	ANALISIS  DE  PRECIOS  UNITARIOS

	
	

	ACTOIVIDADES:

	
	
	
	
	
	

	NOMBRE DEL ITEM:
	  Unidad:   ____ 

	
	 No. ITEM:___ 

	DESCRIPCION
	UND
	CANT.
	DESP.%
	PRECIO UNIT
	VALOR TOTAL

	MATERIALES
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 SUBTOTAL MATERIALES 
	$

	MANO DE OBRA
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 SUBTOTAL MANO DE OBRA 
	$

	EQUIPO
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 SUBTOTAL EQUIPO 
	$

	 
	
	
	
	
	 

	 
	COSTO DIRECTO DEL ITEM
	
	$




FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O CONVENCIONAL O PROPONENTE
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[bookmark: _Toc469431091][bookmark: _Toc481763093][bookmark: _Toc469420423][bookmark: _Toc469420833]
 DECLARACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES


	SELECCIÓN ABREVIDA DE MENOR CUANTIA No. 4148.010.32.1.007-2022

	Proponente:

	Integrante:

	Señores:

	DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI

	El suscrito ______________________________________ en calidad de representante legal  de_______________________________, comedidamente me permito manifestarles a ustedes que durante los últimos cinco (5) años SI (   ) o NO (     ) he sido sancionado y multado de conformidad con el siguiente detalle: (Marque con X dentro del paréntesis, según el caso)

	

	

	

	

	No.
	ENTIDAD
	CONCEPTO DE LA SANCION Y/O MULTA
	VALOR DE LA SANCION Y/O MULTA
	FECHA Y PERIODO DE LA SANCION Y/O MULTA

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Firma Proponente:
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COMPROMISOS ANTICORRUPCIÓN


(Ciudad y fecha)

Secretario de Cultura 
Ciudad


REFERENCIA:	COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN EN LA SELECCIÓN ABREVIDADA DE MENOR CUANTIA 	No. _____________ de 2022. 


Por medio de este documento ___________________________ (nombre o razón social del proponente) en adelante y en calidad de PROPONENTE, suscribo el Compromiso Anticorrupción con el DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARÍA DE CULTURA, en adelante EL DISTRITO, en los siguientes términos.

Me comprometo como PROPONENTE a apoyar la acción del Estado Colombiano y particularmente con EL DISTRITO para fortalecer la transparencia y responsabilidad de rendir cuentas y en este contexto, asumo explícitamente los siguientes compromisos, sin perjuicio de mi obligación de cumplir con las leyes y normas de Colombia:

1. Me comprometo a no ofrecer, ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con mi Propuesta, con el proceso de selección o de contratación, ni con la ejecución del Contrato que pueda celebrarse como resultado de la Propuesta.

1. Me comprometo a no permitir que nadie, bien sea mi empleado o un agente comisionista independiente lo haga en mi nombre.


1. Me comprometo a revelar de manera clara y en forma total en mi Propuesta, los nombres de todos los beneficiarios reales de los pagos efectuados en mi nombre, relacionados con cualquier concepto de la selección, incluyendo tanto los pagos ordinarios ya realizados y por realizar, como los que se proponga hacer si mi Propuesta resulta favorecida, e incluyendo también los pagos de bonificaciones o sumas adicionales al salario ordinario que puedan hacerse a mis propios empleados o a empleados de otras empresas cualquiera que estas sean, independientemente de que tengan carácter público o privado.

1. Me comprometo formalmente a impartir instrucciones a todos mis empleados y agentes y a cualquiera otros representantes, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia y, especialmente, de aquellas que regirán la selección que a efecto se convoque y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondré la obligación de no ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de EL DISTRITO, ni a cualquier otro funcionario público que pueda influir en la adjudicación, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que por su influencia sobre los funcionarios públicos, puedan influir sobre la adjudicación, ni de ofrecer pagos o halagos a los funcionarios que durante el desarrollo del Contrato de que se suscribirá de ser adjudicatario.

1. Me comprometo formalmente a no efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en la selección, o como efecto la distribución de la adjudicación de contratos entre los cuales se encuentre el que es objeto de la presente selección o la fijación de los términos de la Propuesta.

1. El compromiso que según el presente documento contraigo, lo efectúo bajo la gravedad del juramento, el que se entiende prestado por la sola suscripción del presente Compromiso Anticorrupción, en nombre propio y de mis integrantes para casos de proponente plural.


1. Si se conociera mi incumplimiento, el de mis integrantes, representantes o mis empleados o agentes, a los compromisos antes enunciados, EL DISTRITO pondrá declarar la caducidad del contrato y poner en conocimiento de tal hecho ante la Fiscalía General de la Nación para su investigación en el evento en que el incumplimiento identificado constituya delito sancionado por la ley penal colombiana.



Nombre del proponente 		_______________________________
Nombre del Representante Legal o convencional 	_______________________________
C. C. No. _____________________ de _______________
________________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)
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 RELACION DE CONTRATOS EJECUTADOS PARA LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  No. _______ de 2022.

A continuación, relaciono los contratos que presento en la Selección Abreviada No. _______ de 2019, con los cuales demuestro la experiencia general y especifica solicitada en los pliegos de condiciones definitivos o sus adendas. Acompaño las certificaciones correspondientes a ellos 

PROPONENTE:

	No.
	No. En RUP
	Objeto
	Entidad contratante
	% de Participación en consorcios o Uniones Temporales
	VALOR EN PESOS ($)
	VALOR SMMLV
	FECHA (MES/Año)

	
	
	
	
	
	
	
	INICIAL
	FINAL

	1
	
	

	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	

	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL EN S.M.M.L.V.
	
	




FIRMA__________________________________________________

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL (O CONVENCIONAL):













ANEXO 10

ACEPTACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS


[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 



Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] 



Estimados señores: 



[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], declaro que le leído, entendido y Acepto todas las especificaciones técnicas contempladas en el Anexo 2 que describe las actividades y que en caso de que resulte favorecido en el proceso de la referencia se  ejecutaran como lo expresa cada una de las especificaciones técnicas  para la siguiente actividad contratar El Distrito Santiago de Cali – Secretaria de Cultura requiere contratar el “MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN, Y SALVAESCALERAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI” En el marco del proyecto BP 26002811 denominado “CONSERVACION PATRIMONIAL DEL CENTRO CULTURAL DE CALI”. De conformidad con las especificaciones técnicas contempladas en los  estudios técnicos.

FIRMA DEL PROPONENTE: ______________________________________________












ANEXO 11

PERSONAL MINIMO 


[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 



Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] 



Estimados señores: 


Certifico que el PERSONAL MINIMO que ofrezco para la ejecución del contrato resultante del proceso de selección abreviada No __________________ 2022, es el siguiente: 


	CARGO
	NOMBRE
	PROFESION
	EXPERIENCIA GENERAL (Relacionar fecha de expedición de T.P)
	EXPERIENCIA ESPECIFICA (Relacionar nombre de los contratos)
	DEDICACION

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	No aplica
	

	
	
	
	
	
	






FIRMA DEL PROPONENTE: ______________________________________________
[bookmark: _Toc469431096][bookmark: _Toc481763098]

ANEXO 12
CUADRO DE DESCRIPCION, UNIDADES CANTIDADES, PRECIOS Y VALOR DE LA PROPUESTA



	ITEM
	ACTIVIDAD
	DESCRIPCION DETALLADA
	UND
	CANT
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1.1.2
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DE LA INFRAESTUCTURA CULTURAL 
	Mantenimiento de salva escaleras (8 rutinas) Incluye Certificación OIN (NTC5926-1 (2012/09/24))
	UND
	3,0
	 
	

	 
	 
	Subtotal Actividad 1.1.2
	 
	 
	 

	1.1.3
	REALIZAR  MANTENIMIENTO ELECTRICO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
	Mantenimiento y recuperación de acometida eléctrica en cable 5 cables #2 AWG FHHR (CGV 170129) para 2 tablero de distribución de potencia normal ala central piso 1
	ML
	20,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento correctivo y preventivo de la subestación y transformador de 500KVA. Según protocolo de mantenimiento y normatividad regulatoria vigente.
	UND
	3,0
	 
	

	
	
	Mantenimiento correctivo y preventivo de la planta eléctrica de emergencia 250 KW. Según protocolo de mantenimiento. Incluye carga y suministro al tanque combustible 300 galones y aceite para motor. 
	UND
	3,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento correctivo y preventivo del banco de condensadores de 5 pasos. Verificando la programación y parámetros técnicos según protocolo de mantenimiento y normatividad vigente. Incluye: un mantenimiento correctivo fuerte, diez preventivos y atención a las emergencias. 
	UND
	2,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de los tableros eléctricos de baja tensión, celdas y gabinetes medición, ubicados en cuarto técnico de subestación. 
	UND
	2,0
	 
	

	
	
	Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de los equipos de la fuente de agua en plazoleta el samán.
	UND
	6,0
	
	 

	
	
	Conservación y sostenimiento en operatividad, funcionamiento y mantenimiento correctivo y preventivo del pozo séptico del edificio. 
	UND
	3,0
	
	

	
	
	Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo anual periódico de los extractores de olor incluye: sostenimiento y conservación parte mecánica (ductos) y parte eléctrica. Según protocolo de mantenimiento y normatividad vigente. 
	UND
	6,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento correctivo y preventivo el extractor de aire de aparcamiento del edificio. Incluye: elementos fundamentales como turbina motor y tablero de control y arrancador suave; sostenimiento y conservación parte mecánica (ductos) y parte eléctrica. Según protocolo de mantenimiento y normatividad vigente. 
	UND
	1,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, de todos los tableros de distribución eléctrica del centro cultural (fuera de la subestación),
	UND
	4,0
	 
	

	
	
	Mantenimiento de interruptores parciales y cambio por totalizadores de 3x30 hasta 150 amperios a 40 hasta 80 ka de ruptura, en de tablero transferencia automática de baja tensión en subestación eléctrica de 800 amperios
	UND
	2,0
	 
	

	
	
	Adecuación, mantenimiento y recuperación del sistema de salidas de tomas normales o reguladas internas del edificio. Incluye: la refacción y reposición de partes del sistema eléctrico, adecuación de los circuitos, reposición del cableado en mal estado, por cable hffr, ajuste de conexiones eléctricas (incluye la toma de 220v del c.c.c). 
	UND
	30,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento de interruptores parciales y cambio por totalizadores de 3x30 hasta 150 amperios a 40 hasta 80 ka de ruptura, en de tablero de baja tensión general (no incluido en transferencia) en subestación eléctrica de 1000 amperios
	UND
	2,0
	
	 

	
	
	Adecuación, mantenimiento y recuperación del sistema de iluminación interno y externo del edificio. Incluye: la refacción y reposición de partes del sistema eléctrico, adecuación de los circuitos de iluminación, reposición del cableado en mal estado, por cable hffr, ajuste de conexiones eléctricas (incluye las luminarias de emergencia del c.c.c). 
	UND
	30,0
	
	

	 
	 
	Subtotal Actividad 1.1.3
	 
	 
	 $            
 

	1.1.4
	REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CLIMATIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL
	Mantenimiento de equipos mini Split de 12000btu a 36000btu (1tr a 3tr), incluye: consumibles, repuestos básicos (menores a $300.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas 
	UND
	50,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento de equipos piso techo de 36000btu a 60000btu (3tr a 5tr), incluye: consumibles, repuestos básicos (menores a $500.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas (son 6 equipos)
	UND
	6,0
	 
	               

	
	
	Mantenimiento de equipos cassette de 36000btu a 60000btu (3tr a 5tr), incluye: consumibles, repuestos básicos (menores a $300.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas 
	UND
	18,0
	 
	

	
	
	Mantenimiento de equipos central de 60000btu a 120000btu (5tr a 10tr), incluye: consumibles, repuestos básicos (menores a $500.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas (son 13 equipos)
	UND
	13,0
	 
	 

	
	
	Mantenimiento de equipos central de 180.000btu a 240.000btu (15tr a 20tr), incluye: consumibles, repuestos básicas (menores a $1.500.000), una rutina fuerte y las necesarias para su continuo funcionamiento. Mínimo cuatro rutinas (son 4 equipos)
	UND
	4,0
	 
	

	 
	 
	Filtros Carbón Clean16. Model HCF20-16 20”X25”X5”. Replacement Filter Part N° X6675
	UND
	2,0
	              
	

	
	
	Subtotal Actividad 1.1.4
	 
	 
	 $            
 

	Valor costo directo
	$

	AU  
	$

	
Valor total de la propuesta 
	
$



[bookmark: _Toc469420432][bookmark: _Toc469420842][bookmark: _Toc469431097][bookmark: _Toc481763099]FIRMA DEL PROPONENTE O  REPRESENTANTE LEGAL

[bookmark: _GoBack]NOTA 1  El valor incluido en este anexo debe incluir la totalidad de los bienes y servicios requeridos, el AU y demás aspectos requeridos para la correcta ejecución del contrato.

NOTA 2 :El proponente deberá anexar la oferta económica en formato  PDF y en EXCEL.  


ANEXO No  13
[bookmark: _Toc469431100][bookmark: _Toc481763102][bookmark: _Toc469420439][bookmark: _Toc469420849]DESCRIPCIÒN DEL AU
	DISTRITO SANTIAGO DE CALI - SECRETARIA DE CULTURA
	COSTOS ADMINISTRATIVOS

	
	

	NOMBRE DEL PROYECTO:

	

	VALOR COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 
	%. ADMIN PRESUPUESTO:
	 

	VALOR TOTAL PROPUESTA
	 
	 
	
	 
	%. ADMIN CALCULADO:
	 

	DURACION OBRA EN MESES
	DIC 21/17
	 
	
	 
	 
	 

	COSTOS ADMINISTRATIVOS
	VALOR MENSUAL
	%OCUP
	Meses Dedic.
	VALOR PARCIAL
	% S/Costos Directos
	VALOR EN PESOS

	PERSONAL TECNICO Y ADM: (Incl. Prest. Soc.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	OFICINA, PAPELERIA Y OTROS:
	 
	 %Utiliz. 
	 Meses 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LEGALIZACION DEL CONTRATO (Pólizas):
	 %     Requerido 
	 Durac+ (Meses) 
	 % prima 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	LEGALIZACION DEL CONTRATO (Otros):
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	
	 
	 

	DESCUENTOS SOBRE EL CONTRATO:
	 % 
	 Vr. Ttl Contrato 
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	ADMINISTRACION:

	TOTAL COSTOS ADMINISTRATIVOS
	%
	 $ 

	UTILIDAD:

	UTILIDAD ESTIMADA POR EL PROPONENTE
	 
	 
	 
	 
	%
	 $ 

	COSTO TOTAL DEL AU
	%
	 $ 



FIRMA 




ANEXO 14

DECLARACIÓN JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAS NATURALES O JURIDICA) Y APORTES PARAFISCALES, ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003   EN LA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA  No. 4148.010.32.1    .           de 2022”.

Yo _______________________________ identificado (a) con C.C. ________ de _______, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto mis aportes y el de mis empleados (esto último en caso de tener empleados a cargo) a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, (Solo en caso de estar obligado por la legislación vigente declare también el pago de parafiscales a cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sino está obligado, omita colocar la parte subrayada), durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección abreviada de menor cuantía.

En caso que el proponente no tenga personal a cargo y por ende no esté obligado a efectuar el pago de aportes parafiscales y seguridad social, debe también bajo la gravedad de juramento indicar esta circunstancia en el presente anexo.

Nota: Para relacionar el pago de los aportes correspondientes a los Sistemas de Seguridad Social, se deberán tener en cuenta los plazos previstos en el Decreto 1670 de 2007, en concordancia con el Decreto 0728 de 2008. 

EN CASO DE PRESENTAR ACUERDO DE PAGO CON ALGUNA DE LAS ENTIDADES ANTERIORMENTE MENCIONADAS, SE DEBERÁ PRECISAR EL VALOR Y EL PLAZO PREVISTO PARA EL ACUERDO DE PAGO, CON INDICACION DEL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION.

Dada en ______ a los ( ) __________ del mes de __________ de _______

FIRMA ----------------------------------------------------

NOMBRE DE QUIEN DECLARA ___________________________________


ANEXO  15

FACTOR  TÉCNICO

[Lugar y fecha] 
Señores 
[Nombre de la Entidad Estatal] 



Referencia: Proceso de Contratación - [Insertar información] 


Estimados señores: 


Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], declaro que en caso de ser favorecido en el proceso de la referencia, ofrezco 


	CRITERIO
	PUNTAJE MÁXIMO 50 PUNTOS

	SI EL PROPONENTE SUSCRIBE EN EL FORMATO ANEXO OFRECE LO SIGUIENTE:

	En el ítem 6 que expresa el mantenimiento correctivo y preventivo de la planta eléctrica de emergencia 250 KW. Según protocolo de mantenimiento. Incluye carga y suministro al tanque combustible 300 galones y aceite para motor. Mínimo 3 rutinas, el proponente se le dará el puntaje máximo el que ofrezca una rutina adicional a la mínima exigida.

	50




Esto con el objeto de que a mi calificación Me sean asignados los 50 puntos en este factor


FIRMA DEL PROPONENTE: ______________________________________________
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