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MATRIZ 4 – BIENES NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PÚBLICA DEL SECTOR TRANSPORTE 

Para determinar uno o varios bienes nacionales relevantes la Entidad Estatal debe aplicar los criterios establecidos en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 y los previstos en esta Matriz. La aplicación de estos criterios deberá constar en los estudios y documentos previos. Para ello la Entidad podrá tener en cuenta los bienes enlistados, de manera enunciativa, en esta matriz de acuerdo con las distintas actividades de obra pública contempladas en la Matriz 1 – Experiencia de los diferentes documentos tipo expedidos para la contratación de obra pública de infraestructura de transporte.

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal deberá desarrollar la siguiente metodología para identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar: 

1. Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del proyecto.
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2. Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el valor unitario de cada uno por la cantidad requerida.
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3. Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos requeridos en el proyecto.
EL VALOR TOTAL DE LOS BIENES O INSUMOS ES: $ 176.000.188,17

4. Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). Para esto se aplicará la siguiente fórmula:
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5. Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. 

Al bien o insumo que tiene la mayor participación, es decir, el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta completar todos los porcentajes acumulados. Para mayor claridad se aplicará la siguiente fórmula.
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Descripción generada automáticamente con confianza media]

Donde  son las frecuencias acumuladas o porcentaje de participación (%) calculado.
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6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento (80%) o un valor aproximado por debajo.
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7. Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre el número de bienes que se promedian. 

Teniendo en cuenta los bienes e insumos que está dentro del 80%, el promedio es de 7,152%

8. Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al promedio calculado en el paso anterior. 

Teniendo en cuenta que el promedio es 7,152%, se selecciona los bienes que son mayores al promedio, para este proceso que se está llevando se tiene los siguientes:
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9. Verificar si uno o varios bienes que cumplan con lo previsto en el numeral anterior se encuentran incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009. De estar incorporados, la Entidad Estatal verificará al momento de publicar el pliego de condiciones definitivo que el registro del bien o insumo esté vigente hasta una fecha posterior a la del cierre del proceso. Para tal efecto, se entiende por fecha del cierre la publicada en el pliego de condiciones definitivo. Verificada la fecha de registro de estos bienes estos serán los que incluya en el numeral 4.3.1 del Pliego de Condiciones.
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Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.
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Descripción generada automáticamente]
Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metálico y pisa vidrio plástico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación, referencia líneas y diseño o similar
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Descripción generada automáticamente]
Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuación y pintura.
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Descripción generada automáticamente]  
10. Si ninguno de los bienes relevantes están incluidos en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular un porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el 40% del personal requerido para el cumplimiento del contrato. 

La Agencia Nacional de Contratación Pública ha elaborado el siguiente listado de los bienes relevantes más comunes en el desarrollo de la obra pública de infraestructura de transporte, el cual tiene carácter meramente enunciativo. No obstante, es la Entidad quien producto del análisis de las condiciones económicas del sector, de los oferentes, de la existencia de bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales y de las reglas previamente definidas, la que debe establecer los bienes nacionales relevantes para el Proceso de Contratación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015, adicionado por el Decreto 680 de 2021. 

Los bienes que se enuncian se presentan de forma generalizada para los diferentes tipos de infraestructura y actividades categorizadas en la Matriz 1 – Experiencia de los Documentos Tipo de obra pública de infraestructura de transporte. 

Para determinar los bienes nacionales relevantes, la Entidad tendrá en cuenta tanto los insumos como los materiales producidos con dichos insumos, tal como se presenta de forma enunciativa a continuación: 

	TIPO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
	LISTADO DE BIENES COLOMBIANOS RELEVANTES SECTOR TRANSPORTE

	
	Insumos
	Elementos o materiales producidos

	1. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	 

	2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Prefabricados de concreto

	
	Cemento
	Prefabricados metálicos

	3. OBRAS MARÍTIMAS Y FLUVIALES
	Acero
	Draga

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Acero
	Geosintéticos

	
	 
	Geomallas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	4. OBRAS EN VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O TERCIARIAS O URBANAS PARA ATENCIÓN, PREVENCIÓN O MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS DIFERENTES A CONTRATACIÓN DIRECTA
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Concreto lanzado

	
	Arena
	Geosintéticos

	
	Arena de río
	Geomallas

	
	Arena de peña
	Geoceldas

	
	Cemento
	Mallas electrosoldadas

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	5. OBRAS FÉRREAS
	Acero
	Prefabricados de concreto

	
	Arena
	Prefabricados metálicos

	
	Grava
	 

	
	Cemento
	 

	
	Madera
	 

	6. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA. 
 
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	7. OBRAS EN PUENTES
	Acero
	Mezcla asfáltica

	
	Cemento
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Tubería

	
	Arena
	Postes metálicos

	
	Asfalto
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos

	8. OBRAS AEROPORTUARIAS
	Asfalto
	Mezcla asfáltica

	
	Acero
	Concreto Hidráulico

	
	Grava
	Geosintéticos

	
	Arena
	Geomallas

	
	Arena de río
	Geoceldas

	
	Arena de peña
	Tubería

	
	Cemento
	Postes metálicos

	
	 
	Postes en concreto

	
	 
	Prefabricados de concreto

	
	 
	Prefabricados metálicos
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DESCRIPCIÓN

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura.

Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, 

FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN. COLOR VERDE. 

INCLUYE ESTRUCTURA EN METALICA PARA COLOCACIÓN DE TEJA SOBRE LA 

EXISTENTE, CORREAS, TRASLAPOS FRONTALES MINIMO 17 CM, TRASLAPE 

LATERAL MINIMO 1 ONDULACIÓN.

Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar

Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control 

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU 

ECOLÓGICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE CONDENSADOR, 

Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio en divisiones de oficina

Suministro e instalacion protectores en tubo metalico 2" anclado al piso de concreto 

tipo"mataburro"

Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno 

o similar color azul, blanca . 

Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso.

Division en vidrio templado 8 mm  para meson atencion.

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye 

maquinaria y mano de obra

Suministro e instalacion cubierta en policabornato tipo Domo sobre escaleras.

suministro e instalacion superboard una cara

Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del 

aeropuerto. Debe incluir  la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas 

de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no 

boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las 

zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento 

(mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además  la  fumigación 

con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero 

autorizado

Instalacion lámina recuperada en superboard

Suministro e instalacion sikaflex en ventanas torre de control

Suministro e instalacion recubrimiento tipo Armaflex o similar Aislante Para Tuberia.

Suministro e instalacion tablero en vidrio 8mm de 1.80mx1.20m

Suministro e instalacion de Cabina de Baño en vidrio templado,  incluye bisagras, 

accesorios de cierre y apertura y todo lo necesario para su intalacion  1,30M x 1.80M

Desmonte lámina en superboard

Suministro, transporte e instalacion de salida para tomacorriente GFCI, en EMT, cable Nº 

12, caja y aparato.  

Suministro, transporte e instalacion de salida para voz y datos, energia regulada o 

television, en tuberia EMT 1/2" o 3/4". Incluye alambre guia y tapa.   No incluye cable ni 

aparato.
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $     

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $     

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $     

Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura. 625 22.000,00 $           13.750.000,00 $     

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, 

FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN. COLOR VERDE. 

INCLUYE ESTRUCTURA EN METALICA PARA COLOCACIÓN DE TEJA SOBRE LA 

EXISTENTE, CORREAS, TRASLAPOS FRONTALES MINIMO 17 CM, TRASLAPE 

LATERAL MINIMO 1 ONDULACIÓN. 106,31 120.000,00 $        

12.757.200,00 $     

Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar 44 287.804,23 $         12.663.386,12 $     

Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control  8 1.000.000,00 $      8.000.000,00 $       

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU 

ECOLÓGICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE CONDENSADOR,  2 2.949.004,00 $     

5.898.008,00 $       

Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio en divisiones de oficina 96 58.458,76 $           5.612.040,72 $       

Suministro e instalacion protectores en tubo metalico 2" anclado al piso de concreto 

tipo"mataburro" 60 80.000,00 $          

4.800.000,00 $       

Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno 

o similar color azul, blanca . 

24,6 180.000,00 $         4.428.000,00 $       

Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso. 106,31 40.000,00 $           4.252.400,00 $       

Division en vidrio templado 8 mm  para meson atencion. 6 650.000,00 $         3.900.000,00 $       

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye 

maquinaria y mano de obra 240 14.244,00 $          

3.418.560,00 $       

Suministro e instalacion cubierta en policabornato tipo Domo sobre escaleras. 22 150.000,00 $         3.300.000,00 $       

suministro e instalacion superboard una cara 40 79.741,82 $           3.189.672,90 $       

Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe 

incluir  la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el 

cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de 

matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e 

inorgánico. Se hará además  la  fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de 

material sobrante al botadero autorizado

4 753.084,00 $         3.012.336,00 $       

Instalacion lámina recuperada en superboard 80 37.554,32 $           3.004.345,80 $       

Suministro e instalacion sikaflex en ventanas torre de control 142 20.000,00 $           2.840.000,00 $       

Suministro e instalacion recubrimiento tipo Armaflex o similar Aislante Para Tuberia. 45 58.533,21 $           2.633.994,56 $       

Suministro e instalacion tablero en vidrio 8mm de 1.80mx1.20m 2 1.200.000,00 $      2.400.000,00 $       

Suministro e instalacion de Cabina de Baño en vidrio templado,  incluye bisagras, 

accesorios de cierre y apertura y todo lo necesario para su intalacion  1,30M x 1.80M

1 1.800.000,00 $      1.800.000,00 $       

Desmonte lámina en superboard 120 13.997,26 $           1.679.671,20 $       

Suministro, transporte e instalacion de salida para tomacorriente GFCI, en EMT, cable Nº 

12, caja y aparato.   6 200.000,00 $        

1.200.000,00 $       

Suministro, transporte e instalacion de salida para voz y datos, energia regulada o 

television, en tuberia EMT 1/2" o 3/4". Incluye alambre guia y tapa.   No incluye cable ni 

aparato. 6 150.000,00 $        

900.000,00 $          
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  Valor total

Porcentaje de 

participación

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $      176.000.188,17 $    17,65%

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $      176.000.188,17 $    13,29%

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $      176.000.188,17 $    9,16%

Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura. 625 22.000,00 $           13.750.000,00 $      176.000.188,17 $    7,81%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, 

FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN. COLOR VERDE. 

INCLUYE ESTRUCTURA EN METALICA PARA COLOCACIÓN DE TEJA SOBRE LA 

EXISTENTE, CORREAS, TRASLAPOS FRONTALES MINIMO 17 CM, TRASLAPE 

LATERAL MINIMO 1 ONDULACIÓN. 106,31 120.000,00 $        

12.757.200,00 $      176.000.188,17 $    7,25%

Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar 44 287.804,23 $         12.663.386,12 $      176.000.188,17 $    7,20%

Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control  8 1.000.000,00 $      8.000.000,00 $        176.000.188,17 $    4,55%

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU 

ECOLÓGICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE CONDENSADOR,  2 2.949.004,00 $     

5.898.008,00 $        176.000.188,17 $    3,35%

Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio en divisiones de oficina 96 58.458,76 $           5.612.040,72 $        176.000.188,17 $    3,19%

Suministro e instalacion protectores en tubo metalico 2" anclado al piso de concreto 

tipo"mataburro" 60 80.000,00 $          

4.800.000,00 $        176.000.188,17 $    2,73%

Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno 

o similar color azul, blanca . 

24,6 180.000,00 $         4.428.000,00 $        176.000.188,17 $    2,52%

Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso. 106,31 40.000,00 $           4.252.400,00 $        176.000.188,17 $    2,42%

Division en vidrio templado 8 mm  para meson atencion. 6 650.000,00 $         3.900.000,00 $        176.000.188,17 $    2,22%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye 

maquinaria y mano de obra 240 14.244,00 $          

3.418.560,00 $        176.000.188,17 $    1,94%

Suministro e instalacion cubierta en policabornato tipo Domo sobre escaleras. 22 150.000,00 $         3.300.000,00 $        176.000.188,17 $    1,87%

suministro e instalacion superboard una cara 40 79.741,82 $           3.189.672,90 $        176.000.188,17 $    1,81%

Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe 

incluir  la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el 

cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de 

matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e 

inorgánico. Se hará además  la  fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de 

material sobrante al botadero autorizado

4 753.084,00 $         3.012.336,00 $        176.000.188,17 $    1,71%

Instalacion lámina recuperada en superboard 80 37.554,32 $           3.004.345,80 $        176.000.188,17 $    1,71%

Suministro e instalacion sikaflex en ventanas torre de control 142 20.000,00 $           2.840.000,00 $        176.000.188,17 $    1,61%

Suministro e instalacion recubrimiento tipo Armaflex o similar Aislante Para Tuberia. 45 58.533,21 $           2.633.994,56 $        176.000.188,17 $    1,50%

Suministro e instalacion tablero en vidrio 8mm de 1.80mx1.20m 2 1.200.000,00 $      2.400.000,00 $        176.000.188,17 $    1,36%

Suministro e instalacion de Cabina de Baño en vidrio templado,  incluye bisagras, 

accesorios de cierre y apertura y todo lo necesario para su intalacion  1,30M x 1.80M

1 1.800.000,00 $      1.800.000,00 $        176.000.188,17 $    1,02%

Desmonte lámina en superboard 120 13.997,26 $           1.679.671,20 $        176.000.188,17 $    0,95%

Suministro, transporte e instalacion de salida para tomacorriente GFCI, en EMT, cable Nº 

12, caja y aparato.   6 200.000,00 $        

1.200.000,00 $        176.000.188,17 $    0,68%

Suministro, transporte e instalacion de salida para voz y datos, energia regulada o 

television, en tuberia EMT 1/2" o 3/4". Incluye alambre guia y tapa.   No incluye cable ni 

aparato. 6 150.000,00 $        

900.000,00 $           176.000.188,17 $    0,51%
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  Valor total

Porcentaje de 

participación

Porcentaje 

acumulado

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $      176.000.188,17 $    17,65% 17,65%

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $      176.000.188,17 $    13,29% 30,93%

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $      176.000.188,17 $    9,16% 40,09%

Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura. 625 22.000,00 $           13.750.000,00 $      176.000.188,17 $    7,81% 47,90%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, 

FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN. COLOR VERDE. 

INCLUYE ESTRUCTURA EN METALICA PARA COLOCACIÓN DE TEJA SOBRE LA 

EXISTENTE, CORREAS, TRASLAPOS FRONTALES MINIMO 17 CM, TRASLAPE 

LATERAL MINIMO 1 ONDULACIÓN. 106,31 120.000,00 $        

12.757.200,00 $      176.000.188,17 $    7,25% 55,15%

Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar 44 287.804,23 $         12.663.386,12 $      176.000.188,17 $    7,20% 62,35%

Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control  8 1.000.000,00 $      8.000.000,00 $        176.000.188,17 $    4,55% 66,89%

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU 

ECOLÓGICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE CONDENSADOR,  2 2.949.004,00 $     

5.898.008,00 $        176.000.188,17 $    3,35% 70,24%

Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio en divisiones de oficina 96 58.458,76 $           5.612.040,72 $        176.000.188,17 $    3,19% 73,43%

Suministro e instalacion protectores en tubo metalico 2" anclado al piso de concreto 

tipo"mataburro" 60 80.000,00 $          

4.800.000,00 $        176.000.188,17 $    2,73% 76,16%

Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno 

o similar color azul, blanca . 

24,6 180.000,00 $         4.428.000,00 $        176.000.188,17 $    2,52% 78,68%

Suministro y aplicación de pintura epoxica sobre piso. 106,31 40.000,00 $           4.252.400,00 $        176.000.188,17 $    2,42% 81,09%

Division en vidrio templado 8 mm  para meson atencion. 6 650.000,00 $         3.900.000,00 $        176.000.188,17 $    2,22% 83,31%

Suministro de materiales para pulir y cristalizar pisos del primer y segundo piso, incluye 

maquinaria y mano de obra 240 14.244,00 $          

3.418.560,00 $        176.000.188,17 $    1,94% 85,25%

Suministro e instalacion cubierta en policabornato tipo Domo sobre escaleras. 22 150.000,00 $         3.300.000,00 $        176.000.188,17 $    1,87% 87,13%

suministro e instalacion superboard una cara 40 79.741,82 $           3.189.672,90 $        176.000.188,17 $    1,81% 88,94%

Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe 

incluir  la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el 

cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de 

matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del 

cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e 

inorgánico. Se hará además  la  fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de 

material sobrante al botadero autorizado

4 753.084,00 $         3.012.336,00 $        176.000.188,17 $    1,71% 90,65%

Instalacion lámina recuperada en superboard 80 37.554,32 $           3.004.345,80 $        176.000.188,17 $    1,71% 92,36%

Suministro e instalacion sikaflex en ventanas torre de control 142 20.000,00 $           2.840.000,00 $        176.000.188,17 $    1,61% 93,97%

Suministro e instalacion recubrimiento tipo Armaflex o similar Aislante Para Tuberia. 45 58.533,21 $           2.633.994,56 $        176.000.188,17 $    1,50% 95,47%

Suministro e instalacion tablero en vidrio 8mm de 1.80mx1.20m 2 1.200.000,00 $      2.400.000,00 $        176.000.188,17 $    1,36% 96,83%

Suministro e instalacion de Cabina de Baño en vidrio templado,  incluye bisagras, 

accesorios de cierre y apertura y todo lo necesario para su intalacion  1,30M x 1.80M

1 1.800.000,00 $      1.800.000,00 $        176.000.188,17 $    1,02% 97,85%

Desmonte lámina en superboard 120 13.997,26 $           1.679.671,20 $        176.000.188,17 $    0,95% 98,81%

Suministro, transporte e instalacion de salida para tomacorriente GFCI, en EMT, cable Nº 

12, caja y aparato.   6 200.000,00 $        

1.200.000,00 $        176.000.188,17 $    0,68% 99,49%

Suministro, transporte e instalacion de salida para voz y datos, energia regulada o 

television, en tuberia EMT 1/2" o 3/4". Incluye alambre guia y tapa.   No incluye cable ni 

aparato. 6 150.000,00 $        

900.000,00 $           176.000.188,17 $    0,51% 100,00%
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  Valor total

Porcentaje de 

participación

Porcentaje 

acumulado

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $      176.000.188,17 $    17,65% 17,65%

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $      176.000.188,17 $    13,29% 30,93%

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $      176.000.188,17 $    9,16% 40,09%

Suministro e instalacion estructura metalica, incluye soldadura. 625 22.000,00 $           13.750.000,00 $      176.000.188,17 $    7,81% 47,90%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEJA ECOLOGICA, PLACA ONDULADA, 

FABRICADA CON FIBRAS VEGETALES Y SATURADA CON BITUMEN. COLOR VERDE. 

INCLUYE ESTRUCTURA EN METALICA PARA COLOCACIÓN DE TEJA SOBRE LA 

EXISTENTE, CORREAS, TRASLAPOS FRONTALES MINIMO 17 CM, TRASLAPE 

LATERAL MINIMO 1 ONDULACIÓN. 106,31 120.000,00 $        

12.757.200,00 $      176.000.188,17 $    7,25% 55,15%

Suministro e instalacion black out, telon blanco manual, pentagrama o similar 44 287.804,23 $         12.663.386,12 $      176.000.188,17 $    7,20% 62,35%

Suministro, instalacion y certificacion puntos de anclaje para terraza torre de control  8 1.000.000,00 $      8.000.000,00 $        176.000.188,17 $    4,55% 66,89%

SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT DE 12000 BTU 

ECOLÓGICO, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO DE CONDENSADOR,  2 2.949.004,00 $     

5.898.008,00 $        176.000.188,17 $    3,35% 70,24%

Suministro e instalacion papel sandblasting, blanco sobre vidrio en divisiones de oficina 96 58.458,76 $           5.612.040,72 $        176.000.188,17 $    3,19% 73,43%

Suministro e instalacion protectores en tubo metalico 2" anclado al piso de concreto 

tipo"mataburro" 60 80.000,00 $          

4.800.000,00 $        176.000.188,17 $    2,73% 76,16%

Suministro e instalación Cubierta en teja metalica monoroof, tipo sandwichs 5cm, metecno 

o similar color azul, blanca . 

24,6 180.000,00 $         4.428.000,00 $        176.000.188,17 $    2,52% 78,68%
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  Valor total

Porcentaje de 

participación

Porcentaje 

acumulado

Promedio

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $      176.000.188,17 $    17,65% 17,65%

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $      176.000.188,17 $    13,29% 30,93%

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $      176.000.188,17 $    9,16% 40,09%

7,152%
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DESCRIPCIÓN

CANTIDAD 

REQUERIDA

VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL  Valor total

Porcentaje de 

participación

Porcentaje 

acumulado

Promedio

Consulta del Registro 

de Productores y 

Bienes Nacionales

Suministro y aplicación de pintura acrílica para exterior, tipo Koraza o similar, de primera 

calidad, sobre columnas, muro o vigas y/o pintura existente, color a definir, en todas las 

superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean 

necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie.

1480 20.984,99 $           31.057.788,90 $      176.000.188,17 $    17,65% 17,65% NO TIENE

Suministro, transporte e instalación de divisiones de vidrio para oficina, en perfil metalico 

y pisa vidrio plastico, vidrio de 6mm, incluye accesorios y elementos necesarios para su 

correcta instalación,referencia lineas y diseño o similar

44 531.413,40 $         23.382.189,49 $      176.000.188,17 $    13,29% 30,93% NO TIENE

Lavada de muros y vidrios exteriores con hidrolavadora antes de la adecuacion y pintura. 890 18.113,03 $           16.120.594,48 $      176.000.188,17 $    9,16% 40,09% NO TIENE

7,152%
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