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	Naturaleza:
	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

	Numero de contrato:
	001
	DE  2022



	Contratante:
	MUNICIPIO DE MOSQUERA- N.I.T.  899.999.342-3

	Contratista:
	CONSORCIO C.I.M.A

	Nit
	901.585.723-5

	Representante Legal:
	CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO

	C.C:
	74.181.015

	Objeto:
	CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.

	Plazo de ejecución:
	[bookmark: _Hlk52755974][bookmark: _Hlk93056494]El plazo para ejecución del presente proyecto es hasta el 31 de diciembre de 2022.

	Valor:
	SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($68.329.645.268,69) incluido AIU, y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar

	Modalidad de contratación:
	LICITACIÓN PÚBLICA.

	Banco de Proyectos No:
	2020254730060



	CONSIDERACIONES:
	Entre los suscritos a saber: GIAN CARLO GEROMETTA BURBANO, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.510.151 expedida en Mosquera- Cundinamarca, en su calidad de Alcalde Municipal y representante legal del Municipio de Mosquera - Cundinamarca, según consta en acta de posesión No 004 de fecha 23 de diciembre de 2019, de la Notaria Única de Circulo de Mosquera - Cundinamarca, quien se haya facultado para celebrar contratos y convenios de conformidad con el artículo 63 del Acuerdo No. 21 del 26 de noviembre de 2019, expedido por el Concejo Municipal, y quien para los efectos legales derivados del presente contrato se denominará EL MUNICIPIO y el CONSORCIO C.I.M.A, identificado con el NIT. 901.585.723-5 representada legalmente por CARLOS ARTURO CAMARGO MORENO identificado con la cedula de ciudadanía No. 74.181.015 expedida en Sogamoso, estructura plural conformada por CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 79.254.943 con un porcentaje de participación del 1%, CONSTRUCCIONES MAJA SAS EN REORGANIZACIÓN identificada con el NIT 800.112.612-0 con un porcentaje de participación del 5%, la sociedad INGENIERIA Y TECNOLOGIA APLICADA SAS -INGITEC SAS identificada con el NIT 900.429.890-6  con un porcentaje de participación del 89% y  ARMANDO LEÓN JIMENEZ identificado con la cedula 16.585.987 con un porcentaje de participación del 5% y quien en el presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, consignado en las cláusulas que se pactan a continuación, conforme a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, previas las siguientes consideraciones:

	
	Mediante Acuerdo Municipal No. 3 del 4 de junio de 2020, el municipio de Mosquera adoptó el Plan de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO 2020-2023”.

El presente proyecto tiene por objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA.”, y se encuentra enmarcado dentro del Plan de Desarrollo “JUNTOS HACIA EL FUTURO”. En la línea “Mosquera Gusta Mosquera Genial” Sector Recreación y Deporte, que busca contribuir al bienestar de la población Mosqueruna fortaleciendo los procesos comunitarios y el aprovechamiento del tiempo libre a través del deporte, la recreación y la actividad física.
PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS POR LA COMUNIDAD 
Dentro del proceso de participación ciudadana llevado a cabo a través de las diferentes mesas de concertación del plan de desarrollo Municipal 2020-2023, los participantes expresaron las problemáticas más apremiantes en su entorno con respecto al tema de recreación y deporte así:

· Falta de dotación de elementos e implementos necesarios para el desarrollo de las actividades de recreación y actividad física.

El principal problema identificado es el bajo nivel de competitividad deportiva en el municipio de Mosquera. En el departamento de Cundinamarca, según información disponible del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca – INDEPORTES, las mesas provinciales y la Mesa Sectorial de Deporte y Recreación, se evidenció que no hay suficientes escenarios para la práctica del deporte y la recreación en el departamento, se da mal uso de los escenarios existentes por parte de los ciudadanos, determinando deterioro, los encargados de administrar los escenarios y los implementos deportivos no utilizan protocolo para el cuidado, no se tiene materiales especializados para la práctica del deporte en edades tempranas, falta de construcción de escenarios especializados para la práctica del deporte la recreación y la actividad física.

En la actualidad las condiciones de infraestructura deportiva del municipio de Mosquera no son suficientes para atender las necesidades de prácticas deportivas y recreativas de la población. Se evidencia un notable deterioro en la infraestructura deportiva actual, lo que impide que la comunidad desarrolle prácticas deportivas continuas como planes de entrenamiento y competencias deportivas, generando un bajo nivel de participación en las diferentes fases del deporte a nivel municipal y zonal.
Esta problemática no permite diversificar la vida social para potencializar los talentos deportivos desde la infancia y generar pasatiempos con repercusiones positivas en la salud física y mental de los niños y jóvenes y de la comunidad en general.
En consecuencia, El Ministerio del Deporte MINDEPORTE, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU y la Alcaldía de Mosquera, Cundinamarca acuerdan el convenio COID-1273-2021 que tiene como objetivo AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE, EL MUNICIPIO DE MOSQUERA Y EL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DEL VELÓDROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA, CUNDINAMARCA”
Que en virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido por el numeral 7 del articulo 25 de la ley 80 de 1993 y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, el Municipio a través de la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, elaboró los estudios previos necesarios para dar lugar a el procedimiento de contratación del citado objeto, determinando la necesidad de contratación. 

Que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto 1082 de 2015, el día 14 de enero de 2022 el Municipio publicó en el portal WEB del SECOP II https://colombiacompra.gov.co/secop-ii el acto de convocatoria, los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones para conocimiento del público en general. 

Que, resueltas las observaciones al proyecto del pliego de condiciones, se publicó la Resolución No. 0025 del 03 de febrero de 2022 “POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENÓ LA APERTURA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA LP – 001 -2022, PARA CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA” publicando para ello el pliego de condiciones definitivo junto con los correspondientes formatos y anexos.

Que el día 04 de marzo de 2022 feneció el plazo para presentar ofertas.

Que a través de la plataforma SECOP II se allegó única oferta presentada por el CONSORCIO C.I.M.A.  
Que el día 11 de marzo de 2022 se publicó el informe de evaluación, de lo cual se corrió traslado por el termino de 5 días hábiles. 
Que los días 23 y 29 de marzo de 2022 se llevó a cabo la audiencia de adjudicación, donde el comité evaluador recomendó adjudicar el proceso de selección LP-001-2022 al CONSORCIO C.I.M.A por resultar habilitada en los componentes técnicos jurídicos y financieros. 
 Que mediante Resolución 120 del 29 de marzo de 2022, el Alcalde Municipal de Mosquera Cundinamarca, adjudicó el proceso de licitación pública LP-001-2022 cuyo objeto consiste en la “construcción del velódromo para el municipio de Mosquera Cundinamarca” al CONSORCIO C.I.M.A. 

	CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO
	Por medio del presente contrato el CONTRATISTA, se compromete para con el MUNICIPIO a ejecutar bajo el sistema de precio unitarios la CONSTRUCCIÓN DEL VELODROMO PARA EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA de acuerdo a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, el cual se obliga a ejecutar para EL MUNICIPIO la obra relacionada, de conformidad con los pliegos de condiciones y la propuesta presentada dentro de la respectiva convocatoria, documentos que hacen parte integral del presente contrato para  todos los efectos legales.

	CLÁUSULA SEGUNDA:  OBLIGACIONES
	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. -  A) OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL DEL CONTRATISTA: 

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad exigibles, las especificaciones de construcción que hacen parte del pliego de condiciones, con sujeción a los precios unitarios estipulados y dentro del plazo establecido. 
2.	Adoptar las medidas ambientales, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas (seres vivos en general), a las cosas o al medio ambiente, y garantizar que así lo hagan. 
3.	Acreditar, en las oportunidades que así se requiera, de conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993 –adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007–, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución de la obra, incluido los independientes que presten sus servicios para la ejecución de la obra. 
4.	Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo. 
5.	Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
6.	El contratista de obra será el encargado y único responsable de entregar la obra funcionando en las condiciones contratadas. Aquellos permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, que resulten adicionales a los que entregue la Administración Municipal, son responsabilidad del constructor. 
7.	Cumplir a cabalidad con las condiciones pactadas en el presente Contrato, las cuales solamente podrán ser modificadas previo cumplimiento del trámite dispuesto para tal fin por la Oficina Asesora Jurídica, según el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos pertinentes. 
8.	Presentar la respectiva factura o su documento equivalente cuando esté obligado a ello, de acuerdo con el régimen tributario aplicable al objeto contratado, acompañada de los documentos soporte que permitan establecer el cumplimiento de las condiciones pactadas, incluido el Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN y demás requeridos, requisitos sin los cuales no se podrá tramitar el respectivo pago. 

9. El contratista deberá asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato.  En ningún caso existirá vínculo laboral ni contractual alguno entre el contratista de obra ni el personal a cargo del mismo y el MINISTERIO DEL DEPORTE. 

El Municipio exigirá por parte del contratista el cumplimiento de sus obligaciones frente al sistema integral de la seguridad social integral y parafiscales, de conformidad con el artículo 41 de la ley 80 de 1933, modificado por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 

10. Es obligación del contratista conocer y presupuestar todos los gravámenes de los cuales es responsable al momento de presentar su propuesta y celebrar el presente Contrato, por tanto, asumirá la responsabilidad y los costos, multas y/o sanciones que se generen por la inexactitud de la información fiscal que se haya entregado a la entidad competente. Para todos los efectos legales, presupuestales y fiscales, se entenderá que el valor de la propuesta presentada por el contratista incluye IVA, cuando el bien y/o servicio contratado no éste excluido de tal gravamen por la Ley. 

11.	El Contratista mantendrá indemne al Municipio de Mosquera - Cundinamarca contra todo reclamo, demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones al personal del Municipio de Mosquera - Cundinamarca, del Contratista y de las propiedades de dicho personal, adicionalmente a personas o propiedades de terceros, ocasionados por éste durante la ejecución del objeto de este contrato. 

12.	Como parte de sus obligaciones, para mantener la indemnidad al Municipio de Mosquera - Cundinamarca, El Contratista constituirá y mantendrá vigente la garantía estipulada en el contrato y cumplirá con todos los requisitos que en ella se establecen para hacerla efectiva, llegado el caso. 

13.	En caso de que se instaure demanda o acción legal alguna, o se formule reclamo contra el Municipio de Mosquera - Cundinamarca, por asuntos que según el contrato sean de responsabilidad del Contratista, este se lo comunicará dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas pertinentes previstas por la ley para mantenerlo indemne, y se adelanten las negociaciones para llegar a un arreglo del conflicto. 
 
14. el contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo. Los costos de la comisión de la fiducia serán cubiertos por el contratista directamente. La fiduciaria realizará desembolsos del valor transferido por EL MUNICIPIO DE MOSQUERA previa verificación de que los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del respectivo contrato, para lo cual deberá exigir la aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato y verificar que se encuentre justificado su inversión de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo, actividad que deberá ser verificada detalladamente por el interventor y/o supervisor y por la fiduciaria.

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista conforme lo dispone el artículo 91 de la ley 1474 de 2011

15. Las demás obligaciones señaladas en el Pliego de Condiciones, sus adendas y Anexo Técnico, propias del servicio que se suministra. 


OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL: 
 
1.	Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, relacionado a continuación, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el presente pliego de condiciones. En todo caso, el contratista deberá contar con los profesionales o técnicos requeridos, para cumplir con el objeto contractual en el término convenido, que en ningún caso podrán estar comprometidos más del 100% de su tiempo incluyendo la dedicación requerida para la ejecución del contrato derivado del presente proceso y con contratos en ejecución con el Municipio de Mosquera - Cundinamarca o con terceros. Además de lo anterior, deberá contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable. 
 
2.	Se debe implementar todo lo concerniente a la seguridad Industrial, ambiental, manejo de tráfico, protocolo de trabajo en altura y salud ocupacional de la obra y protocolos de Bioseguridad para la operación relacionados con el COVID – 19, de acuerdo con las normas expedidas por el Gobierno Nacional y Municipal. 

OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
 
1.	El contratista se obliga a elaborar, difundir, implementar y presentar a la Interventoría y Supervisión del contrato un reglamento interno de trabajo (Resolución 2413/1979 y Resolución 2013/86) y un plan de convivencia con el fin de que las personas a su cargo conozcan y respeten las normas de seguridad industrial y salud ocupacional. 
2.	Se obliga a manejar formatos mensuales para control de accidentes e incidentes, los indicadores como son entre otros el ISI (índice de severidad incapacitante), IFI (Índice de frecuencia incapacitante), ILI (Índice de lesión incapacitante). Entrega de equipo de protección personal que cumpla con las respectivas normas, constancia de capacitaciones, además tener un perfil socio demográfico de la población. 
3.	Se obliga a implementar un comité de higiene y seguridad industrial o comité paritario (Decreto 586/1983), el cual debe reunirse como mínimo DOS (2) veces al mes con el fin de exponer los diferentes puntos a corregir o incentivar, liderado por el Asesor Profesional designado para tal fin. 
4.	Mantener al frente de las obras al profesional idóneo y aceptado por la supervisión e interventoría, de conformidad con los perfiles requeridos en los presentes términos.
5.	Presentar para la aprobación de la interventoría y/o la supervisión, un cronograma de obra detallado, indicando las actividades programadas semanalmente. 
6.	El contratista deberá presentar al Municipio con cinco (5) días de antelación al inicio de la etapa donde el profesional desarrollará las actividades que le correspondan, los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia exigida para la ejecución del contrato, este proceso aplica para el cambio de personal.  En caso de incumplimiento por parte del contratista en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes.  La valoración de la documentación aportada para efectos de demostrar las condiciones requeridas para el personal requerido se sujetará a las siguientes reglas especiales: 
7.	Para la acreditación de la experiencia de cada uno de los integrantes del personal requerido deberán presentar la matrícula o tarjeta profesional vigente y los contratos ejecutados y terminados, su respectiva acta de liquidación o cualquier otro documento debidamente firmado por el contratante, que contenga, como mínimo, la siguiente información: i. Nombre del contratante ii. Objeto del contrato iii. Cargo desempeñado iv. Fechas de inicio y terminación del contrato v. Firma del personal competente. La experiencia general de los profesionales cuando se solicite sólo podrá ser contabilizada a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matrícula profesional. Para el caso de los profesionales cuya tarjeta o matricula profesional no indique la fecha de su expedición, deberán aportar el documento expedido por el ente correspondiente en donde se indique la fecha de expedición de la misma. Los estudios de educación superior (pregrado y postgrado), así como los estudios técnicos se acreditarán mediante fotocopia de los diplomas respectivos o certificados de obtención del título correspondiente. 
8.	Obtener la aprobación de la interventoría con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, el nuevo profesional deberá tener un perfil igual o superior al profesional a ser remplazado, quien cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos de condiciones, sin perjuicio de la regulación específica que sobre este aspecto se establece para el personal mínimo requerido. 
9.	Asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución de la obra, así como garantizar que la celebración y ejecución de los subcontratos necesarios no darán lugar al surgimiento de ningún tipo de vínculo laboral entre el personal subcontratado y el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
10.	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el Municipio de Mosquera - Cundinamarca, por causa o con ocasión del contrato. 

Parágrafo 1. Las obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto contractual serán objeto de especial verificación por la interventoría, y su incumplimiento, incluida la ausencia injustificada de una o varias de las personas que hacen parte del personal mínimo requerido, acarreará la imposición de las sanciones contractuales correspondientes.

OBLIGACIONES AMBIENTALES: 
 
1.	Todas las actividades financiadas por el Municipio de Mosquera - Cundinamarca, debe desarrollarse dentro de un marco ambiental responsable, acordes con la normativa ambiental vigente. De esta forma, se requiere hacer extensiva esta responsabilidad a los CONTRATISTAS de construcción y/o operación que desarrollen obras y actividades que hagan parte del proyecto financiado por el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 
2.	De todas formas, el CONTRATISTA ejecutará su Contrato bajo los siguientes lineamientos de política: i) Prevenir, mitigar y compensar los impactos que causen o puedan causar daño al medio ambiente y a la salud humana. ii) Asegurar la adopción de normas de seguridad industrial y salud ocupacional. iii) Promover acciones eficaces que permitan la participación ciudadana. iv) Informar sobre la gestión ambiental que adelanta el proyecto, obra o actividad. 
3.	El CONTRATISTA tendrán la obligación de cumplir cabalmente la normatividad ambiental y los documentos que tienen relación con ella y el proyecto, en especial El CONTRATISTA deberá observar todas las leyes de seguridad industrial y demás regulaciones del gobierno colombiano que resulten aplicables. 
4.	Deberá asignar, dentro de su estructura organizacional, una persona idónea, responsable de la gestión y cumplimiento normal, así como de la gestión en materia de salud ocupacional y seguridad industrial. La persona asignada deberá demostrar idoneidad y será aprobada por el contratante y/o la interventoría. 
5.	Acatar los llamados de atención, recomendaciones y sugerencias de la Interventoría en los tiempos y condiciones que ella defina, en relación con el cumplimiento ambiental. 
6.	Participar y atender las evaluaciones y/o auditorías de cumplimiento ambiental del proyecto que puedan ser realizadas por las autoridades ambientales, el contratante, empresas contratadas por el contratante o el Municipio de Mosquera - Cundinamarca. 

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LOS EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MAQUINARIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN: 
 
1.  Ejecutar la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.
2.  Suministrar todos los equipos, maquinaria, camionetas, herramientas, materiales e insumos (En perfectas condiciones y con la documentación legal y técnica vigente) en las fechas indicadas en la programación detallada de la obra, cumpliendo oportunamente, entre otros aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la obra y el cumplimento de los planes de Mantenimiento periódico y de calibración que aplique. 
 3. Garantizar la buena calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.
 
4. Realizar, por su cuenta y riesgo, todos los ensayos de laboratorio y las demás pruebas que se requieran y/o soliciten para verificar la calidad de los materiales y los demás elementos que se instalen en la obra, presentando los respectivos informes a la interventoría y a la supervisión cuando esta lo requiera. 

5. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato 

 6. Siempre que, en opinión del interventor, la obra o parte de ella esté en condiciones de ser utilizada y los intereses del Municipio de Mosquera - Cundinamarca requieran de su uso, podrá tomarse posesión y hacer uso de dicha obra o parte de ella. El uso por parte del Municipio de Mosquera - Cundinamarca de la obra o parte de ella, no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones, ni implicará la renuncia del Municipio de Mosquera - Cundinamarca a ninguno de sus derechos. 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 

1.	Llevar una bitácora de obra, esto es, una memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensión general de la obra y el desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programación detallada de la obra. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el director de obra, el residente y el director de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados del Municipio de Mosquera – Cundinamarca

2.	Presentar resúmenes de avance semanal e informes mensuales y/o de pago o cuando la Supervisión lo crea conveniente, los cuales deberán ser aprobados por la interventoría y contener, por cada frente de trabajo:
a.	Generalidades contractuales 
b.	Avance de cada una de las actividades programadas. 
c.	Cantidades de obra ejecutadas. 
d.	Registros fotográficos. 
e.	Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas. 
f.	Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
g.	Resumen de las actividades realizadas en el mes (o periodo solicitado). 
h.	Relación del personal empleado en la ejecución de la obra. 
i.	Informe de seguridad industrial. 
j.	Informe de manejo ambiental. 
k.	Informe financiero. 
l.	Actualización del programa de ejecución de obra. 
m.	Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
 
3.	Presentar informe final, el cual deberá ser aprobado por la interventoría y contener: 
a.	Resumen de actividades y desarrollo de la obra. 
b.	Documentación técnica, entre ella: Bitácora de obra. Planos record de obra, aprobados por la interventoría, diseños fotométricos, diseños eléctricos, memorias, y lo que corresponda para la correcta ejecución del contrato, legalización y entrega a satisfacción de la Interventoría, municipio. 
c.	El contratista de obra, tendrá la obligación de entregar la información necesaria al municipio, así mismo el contratista de obra adelantará las gestiones de legalización y ajuste de carga ante el operador de Red.
d.	Manual de mantenimiento con las respectivas garantías de calidad y correcto funcionamiento. 
e.	Acreditación, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del artículo 41 de Ley 80 de 1993, adicionado mediante el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
f.	Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
g.	Póliza de estabilidad de la obra y actualización de las demás pólizas que lo requieran. 
h.	Paz y salvo, por todo concepto, de los trabajadores, proveedores y subcontratistas debidamente firmado por las partes. 
i.	Informe de impacto y análisis social de la ejecución de la obra con el entorno.
j.	Actualización final de cada uno de los programas requeridos en el pliego de condiciones. 
k.	Registro fotográfico definitivo.

4.	Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor las actas necesarias durante la ejecución del contrato. 

5.	Presentar toda la información requerida por el Interventor o el Municipio de Mosquera -Cundinamarca de conformidad con los lineamientos establecidos. 
 
OBLIGACIONES DE TIPO FINANCIERO: 
 
1.	Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo, de acuerdo con la información financiera dada por el Municipio de Mosquera con sus respectivos soportes, como certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad de recursos en caso de que aplique, registro presupuestal. 
 
2.	En caso de presentarse adiciones al contrato, se debe constatar la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y el certificado de disponibilidad de recursos en caso de que aplique.
 

	
	B) OBLIGACIONES DE CARÁCTER ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

[bookmark: _GoBack]1.	Cumplir cabalmente con las siguientes obligaciones técnicas: a) Asegurar la adquisición y utilización de materiales de óptima calidad; b) Garantizar las condiciones laborales y de seguridad adecuadas para el personal que esté a su cargo; c) Hacer los controles de procedimientos y calidad necesarios, y con la periodicidad adecuada; d) Garantizar las condiciones técnicas; e) Cumplir a cabalidad con el cronograma de actividades; f) Asumir total responsabilidad por cualquier daño o perjuicio que se derive de la ejecución de la obra; g) Poner a disposición del contrato el personal mínimo requerido solicitado en los pliegos de condiciones h) Poner a disposición del contrato la maquinaria, los equipos y las herramientas adecuadas para el trabajo a realizar. El MUNICIPIO, a través del supervisor, se reserva el derecho de rechazar aquellos equipos, maquinarias y herramientas que a su juicio sean inadecuadas, insuficientes o que por sus características constituyen un peligro para el personal o un obstáculo para el buen desarrollo de la obra; i) Facilitar al MUNICIPIO la supervisión e inspección de los trabajos, la cual se efectuará a través del supervisor delegado para tal finalidad; j) Retirar, reparar o reconstruir toda obra o ítem rechazado por la supervisión. En los frentes de trabajo el contratista debe garantizar simultáneamente el equipo, herramientas, recurso humano, materiales y todo lo necesario para el buen desarrollo en la construcción de la obra. K) El contratista deberá suministrar, con la anticipación debida de conformidad con los requerimientos de la supervisión, las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que estime pertinente efectuar para determinar que la calidad de los materiales, elementos y accesorios cumple con lo estipulado en los términos, todo lo cual será por cuenta del contratista. Cuando el material o elementos sean rechazados por la Supervisión Municipal, el Contratista a su costa, deberá retirarlo y reemplazarlo en forma inmediata y bajo las condiciones exigidas. Las aprobaciones por parte de la Supervisión a los materiales, no exoneran al contratista de su responsabilidad por la calidad y estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste deberá reparar o reconstruir por su cuenta las obras defectuosas o que no se ciñan a las especificaciones. L) Pruebas, laboratorios y ensayos: Todas las pruebas, laboratorios y ensayos, tanto de materiales, de la obra en general, y en lo relacionado con el cumplimiento de los parámetros que establecen las normas técnicas, se regirán por lo previsto en las especificaciones técnicas determinadas en los pliegos de condiciones y estarán a cargo del contratista. Si fuese preciso, a juicio de la Supervisión, se podrán practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o ensayos estarán a cargo del contratista. Igualmente, por orden de la supervisión con el visto bueno de la Alcaldía municipal de Mosquera se podrán repetir las pruebas o ensayos que se hubiere hecho, en caso de duda, el contratista asumirá los costos de dichas pruebas. m) Cuando a juicio de la supervisión el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o sin la experiencia necesaria, el Contratista procederá a contratar el personal que haga falta y la mano de obra calificada que se requiera, sin ningún costo para el Municipio de Mosquera. n) Todas las instrucciones y notificaciones que la supervisión del municipio de Mosquera le imparta al representante del contratista, se entenderán como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos que suscriban los profesionales del contratista tendrán la misma validez y comprometen al contratista. ñ) El contratista deberá uniformar con dotación identificable a todos y cada uno de los trabajadores que participen en la obra y durante todo el tiempo de ejecución de la obra motivo del contrato, este costo deberá ser asumido por el contratista el cual debe ser contemplado en los costos administrativos del proyecto. o) Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya enganchando personal, el Contratista deberá presentar relaciones de personal con los siguientes datos: nombre, documento de identificación, acreditar su situación militar, domicilio, certificado médico (copia), cargo que desempeña, salarios, constancia de afiliación al régimen de seguridad social, y los que requiera la supervisión municipal para poder hacer las respectivas revisiones. p) Es deber del contratista, mantener un cerramiento perimetral de la obra conservando un aislamiento de la misma, así como adelantar las autorizaciones necesarias por ocupación del espacio público de acuerdo con la normatividad vigente y aplicable. q) El contratista deberá garantizar al municipio el suministro e instalación de una valla de información de la obra, objeto de la contratación con las características que ello implica, así como garantizar la señalización y aislamiento de las obras durante la ejecución de las obras, todo esto bajo su costo propio. Las obras deben permanecer señalizadas durante toda su ejecución, con el fin de evitar riesgos de accidentes a la comunidad, habitantes, transeúntes, trabajadores y/o cualquier persona o vehículo que se desplace por la zona de influencia de las mismas. La señalización es responsabilidad de cada contratista y como tal este debe garantizar que la misma se mantenga y de igual manera, el respectivo supervisor deberá exigir su permanencia en virtud de las obligaciones contractuales de cada caso. En el momento de dar por terminadas las obras el contratista deberá retirar todos los elementos de señalización, protección y/o demás que haya instalado y que no hagan parte de la obra o de mobiliario urbano. En el evento de presentarse cualquier tipo de accidente o suceso de afectación a alguna persona, bien mueble o inmueble, generado por la ejecución de la obra, por la deficiencia de señalización o carencia de la misma, el contratista deberá responsabilizarse. La consecución de la información sobre redes de servicios públicos estará a cargo de cada contratista y deberá tramitarla ante las empresas correspondientes. r) Presentar periódicamente los informes (mínimo uno cada mes) a la Administración Municipal dirigidos al supervisor designado por el Municipio), los cuales deben contemplar el avance de obra, las novedades, las soluciones brindadas a ellos, seguridad social e industrial del personal a su cargo, como todas las recomendaciones que sean pertinentes incluida la atención a las diversas reclamaciones que presente la comunidad. s) El contratista junto con la supervisión antes de iniciar cualquier tipo de actividad del contrato deberá levantar actas de vecindad individuales para todos y cada uno de los predios que estén en la zona de influencia directa de cada una de las obras y/o frentes de trabajo, con la información que la supervisión considere importante, para lo cual deberá elaborar y presentar un formato tipo para aprobación. Estas actas deberán contener las firmas de los propietarios de los predios antes del inicio de las actividades y al final de las mismas, las cuales se constituyen en requisito para pago final al contratista. t) EL CONTRATISTA, se obliga a realizar el montaje de campamentos, oficinas, almacén, servicios sanitarios y demás instalaciones provisionales, cerramientos provisionales, vallas, señalización de seguridad interna de la obra, celaduría y demás asuntos afines. u) El Contratista se compromete a realizar los trámites pertinentes ante la empresa de energía (ENEL CODENSA) para la factibilidad del servicio, asumir los costos que resulten de la revisión, ajustes y aprobación del proyecto. v) Dar cabal cumplimiento a las normas y requerimientos en cuanto al manejo de la Seguridad industrial, Salud Ocupacional y seguridad en el trabajo de sus empleados. w) Presentar al municipio protocolo de bioseguridad, para que una vez aprobado sea implementado. Así mismo se deberá realizar seguimiento a los protocolos de bioseguridad por el tiempo que permanezca la declaratoria de emergencia sanitaria y mientras las autoridades nacionales y locales lo estipulen. x)Suministrar a los empleados todos los elementos de bioseguridad necesarios para la contención de la pandemia y en concordancia con los protocolos implementados. y) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del contrato. z) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes al acta de inicio el cronograma detallado de las actividades de obra. aa) Ejecutar las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. Las actividades antes relacionadas deben realizarse al inicio de la ejecución de la obra. bb) Entregar al Municipio, certificación suscrita, en la que manifiesten que conoce y aprueban de manera previa al inicio de la ejecución de obra, los estudios y diseños. cc) Garantizar durante la ejecución del contrato de Obra, que no ejecutará obra diferente a la contratada por el Municipio y aprobada por la interventoría. dd) Instalar en el lugar donde se ejecutará el proyecto, dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio de la obra, una valla informativa, la cual debe seguir los lineamientos del manual de imagen expedido por la presidencia de la República. La Valla será instalada al momento del inicio de las obras en el inmueble sobre el cual se ejecutará el proyecto y en un lugar visible para la ciudadanía. ee) Entregar al 40% de avance de ejecución de la obra, copia del contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP, y presentar informe mensual de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP. ff) Entregar al Municipio, previo al último desembolso, los planos récord de la obra suscrita.  

2.	Entregar programa detallado de ejecución de las actividades de obra una vez suscrita el acta de inicio.

3.	Llevar Bitácora de obra detallada, en la cual se registre el estado del tiempo, el personal utilizado, relación de equipos y demás información relevante. 

4.	Presentar planos récord en medio magnético y dos originales físicos luego de terminadas las obras y antes de liquidar el contrato aprobados por las empresas de servicios públicos que se intervengan y/o cuando aplique, pero siempre asegurando que se recopila la información de las redes y espacios intervenidos.

5. Realizar los trámites correspondientes para obtener la homologación del velódromo construido ante la Unión Ciclística Internacional. 


	
	C) DECLARACIONES DEL CONTRATISTA: 
a) Conoce y acepta los Documentos del Proceso. 
b) Tuvo la oportunidad de solicitar aclaraciones y modificaciones a los Documentos del Proceso y recibió de EL MUNICIPIO, respuesta oportuna a cada una de las solicitudes. 
c) Se encuentra debidamente facultado para suscribir el presente Contrato.  
d)  Al momento de la celebración del presente contrato no se encuentra en ninguna causal de inhabilidad e incompatibilidad. 
e)  Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral. 
f)  El valor del contrato incluye todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones relacionadas con el cumplimiento del objeto del presente contrato.  

	
	D) OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del contrato la entidad se obliga a: 1) Pagar oportunamente al contratista en la forma establecida en la Cláusula forma de pago. 2) Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el contratista de conformidad con las condiciones y términos del contrato. 3) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él forman parte. 4) Verificar que el contrato esté amparado con los recursos presupuestales asignados para el mismo, de acuerdo con la información financiera dada por el Municipio de Mosquera con sus respectivos soportes, como certificado de disponibilidad presupuestal, certificado de disponibilidad de recursos en caso de que aplique, registro presupuestal. 5. En caso de presentarse adiciones al contrato, se debe constatar la existencia del certificado de disponibilidad presupuestal, el registro presupuestal y el certificado de disponibilidad de recursos en caso de que aplique.


	CLÁUSULA TERCERA: VALOR DEL CONTRATO
	Para todos los efectos legales y fiscales, el presente contrato tiene un valor de SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($68.329.645.268,69)  incluido AIU, y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que hubiere lugar, sin embargo el valor final total será el que resulte de multiplicar las cantidades efectivamente ejecutadas por los valores unitarios que se indican en el listado de descripciones, cantidades y valores del Anexo 1 del presente contrato, el cual hace parte integral del presente acuerdo. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA declara que los precios unitarios aquí establecidos incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la obra. PARÁGRAFO SEGUNDO: En el evento de requerirse obras adicionales no contempladas en el contrato EL CONTRATISTA presentará la correspondiente cotización y justificación, la cual debe ser analizada por la INTERVENTORÍA y EL MUNICIPIO; en caso de ser aprobada, se suscribirá la respectiva acta suscrita entre interventor, contratista y municipio, Las obras de esta índole no podrán iniciarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos.
PARÁGRAFO TERCERO: En el evento de requerirse prorrogar o adicionar el contrato EL CONTRATISTA presentará la correspondiente solicitud con su respectiva justificación, la cual debe ser analizada por la INTERVENTORÍA y EL MUNICIPIO; en caso de ser aprobada, se suscribirá otro si por el Ordenador del Gasto, en todo caso la adición del contrato se realizará previa expedición de la disponibilidad presupuestal respectiva. Las obras de esta índole no podrán iniciarse sin que se hayan cumplido los precitados requisitos.

	CLÁUSULA CUARTA: FORMA DE PAGO
	La entidad realizará un primer desembolso al contratista por concepto de ANTICIPO equivalente al VEINTE (20%) sobre el valor del contrato. Este anticipo será amortizado con el cobro y pago de las actas de entregas parciales de obra.    

Los pagos se harán mediante las actas y entregas parciales de obra hasta completar la ejecución del 90% del valor total del contrato. 

Con posterioridad al anticipo, los porcentajes a desembolsar con cargo a los recursos de MINDEPORTE no podrán superar, en ningún caso, el porcentaje real de avance de la obra certificado por el interventor. 

El saldo restante del valor ejecutado del contrato, es decir, el diez por ciento (10,00%), se cancelará con la suscripción del acta de liquidación final, que será firmada por el supervisor del contrato y el contratista de la obra de acuerdo a las cantidades realmente ejecutadas.

Para la suscripción del acta de liquidación, el contratista deberá haber cumplido con todas las obligaciones derivadas del objeto del contrato, así como con las establecidas en la minuta contractual. 

Así mismo para cada pago, el contratista deberá acreditar que se encuentra al día con los pagos de aportes parafiscales cuando corresponda, conforme lo establece el artículo 23, parágrafo 1 de la Ley 1150 de 2007.

PARÁGRAFO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 el contratista deberá constituir una fiducia para el manejo de los recursos entregados a título de anticipo. Los costos de la comisión de la fiducia serán cubiertos por el contratista directamente. La fiduciaria realizará desembolsos del valor transferido por EL MUNICIPIO DE MOSQUERA previa verificación de que los recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del respectivo contrato, para lo cual deberá exigir la aprobación del interventor y/o Supervisor del contrato y verificar que se encuentre justificado su inversión de acuerdo con el Plan de Inversión del mismo, actividad que deberá ser verificada detalladamente por el interventor y/o supervisor y por la fiduciaria

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista.

Previo a que el MUNICIPIO DE MOSQUERA realice los correspondientes desembolsos del anticipo, deberá contarse con la aprobación de la garantía del buen manejo y correcta inversión del anticipo por parte del MINISTERIO DEL DEPORTE. 

PARÁGRAFO  2. En los términos y en las tasas previstas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como en las demás normas que lo reglamentan o lo llegaren a sustituir, se acudirán a los mecanismos de ajuste y revisión de precios que resulten idóneos y conforme a la ley, siempre y cuando concurran las causas legales que den lugar ello. 


	CLÁUSULA QUINTA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA
	El plazo para ejecución del presente proyecto es hasta el 31 de diciembre de 2022.

	CLÁUSULA SEXTA: SUJECIÓN DE LOS PAGOS A LA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
	El municipio pagará el gasto que ocasione el presente contrato con cargo al presupuesto del Municipio con sujeción a la apropiación presupuestal que se relaciona a continuación:

	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – MUNICIPIO EJECUTOR

	CDP
	VALOR
	Fecha
	Rubro / fuente
	Nombre Componente del Gasto

	2022000753
	$60.000.000.000,00
	19-01-2022
	2.3.2.02.02.005.4302087.53.290.481.81201
	Servicios de la construcción fuente 81201-RB de convenios nacionales

	
	$8.340.789.147,00
	
	2.3.2.02.02.005.4302087.53.290.481.82201
	Servicios de la construcción fuente 82201-RB de convenios Departamentales




	CLÁUSULA SÉPTIMA: LOCALIZACIÓN DE LA OBRA
	Las obras objeto del presente contrato se realizarán en el municipio de Mosquera, departamento de Cundinamarca.

	CLÁUSULA OCTAVA: PLAN DE TRABAJO
	El CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo aprobados por EL MUNICIPIO. El incumplimiento de los trabajos acarreará al CONTRATISTA las sanciones que se establecen en este contrato

	CLÁUSULA NOVENA: CUIDADO DE LAS OBRAS:
	Desde la fecha de iniciación de las obras hasta la entrega final de las mismas, EL CONTRATISTA asume bajo su responsabilidad el cuidado de ellas. En caso de que se produzca daño, pérdida o desperfecto de las obras o de alguna parte de ellas, deberá repararlas y reponerlas a su costa, de manera que a su entrega definitiva a EL MUNICIPIO las obras estén en buenas condiciones y estado, de conformidad con las condiciones del presente contrato y con las instrucciones del interventor. El CONTRATISTA será responsable por los perjuicios causados a terceros o al MUNICIPIO por falta de señalización o por deficiencia de ella

	CLÁUSULA DÉCIMA: INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN
	El MUNICIPIO contratara la interventoría externa para efectuar el seguimiento al contrato y sus obligaciones se consignarán en el mismo. Adicionalmente el Municipio por conducto del Secretario de Infraestructura Y Obras Públicas, supervisará y controlará la debida ejecución del presente contrato por parte del contratista, quien además de las obligaciones establecidas en el Manual de contratación de la entidad, tendrá las siguientes atribuciones: 1) Verificar que el contrato se encuentre legalizado, perfeccionado y listo para su ejecución; 2) Suscribir conjuntamente con la interventoría el acta de inicio del contrato; 3) Verificar el cumplimiento de los términos de ejecución del contrato y las fechas de cumplimiento contractual; 4) Verificar el pleno cumplimiento por parte del CONTRATISTA del objeto y las obligaciones contenidas en el contrato; 5) Verificar el contenido de los cumplidos a satisfacción o cumplimiento de las reciprocidades del contrato; 6) Informar oportunamente y por escrito a la Oficina Jurídica de todos los actos y hechos constitutivos de incumplimiento por parte del CONTRATISTA, y en general, dar parte a ella de todas las actuaciones del mismo constitutivas de sanción o multa, adjuntando los informes presentados por la interventoría; 7) Entregar por escrito sus observaciones, recomendaciones o sugerencias, enmarcadas dentro de los términos del contrato, y siempre que sean pertinentes con relación a la correcta ejecución del mismo; 8) Solicitar las modificaciones al contrato cuando las condiciones del servicio lo requieran; 9) Certificar respecto al cumplimiento del contratista, documento que se constituye en requisito previo para el pago que debe realizar el Municipio; 10) Verificar que se efectué el ingreso de los bienes; de ser necesario; 11) solicitar la suspensión temporal del contrato. Para estos efectos, el supervisor del mismo debe elaborar y suscribir las actas de suspensión y reinicio respectivas, remitiéndolas a la Oficina Jurídica junto con el correspondiente certificado de modificación de las garantías presentadas por el contratista, para su debida aprobación; 12) Enviar a la Oficina Jurídica las actas de recibido a satisfacción que se emitan con ocasión de este contrato, con la debida documentación soporte y en los plazos y oportunidades que la periodicidad del contrato amerite; 13) Verificar que el contratista pague los aportes al sistema integral de seguridad social, en los montos estipulados en la Ley; 14) Liquidar el contrato conjuntamente con el interventor del mismo, suscribiendo con el municipio las actas correspondientes. 15) En general, ejecutar todas las labores que impliquen la exitosa y correcta ejecución del contrato. PARÁGRAFO PRIMERO: El ejercicio de la supervisión acarrea para quien la ejerce, la responsabilidad disciplinaria, penal y fiscal que conlleva la actividad contractual administrativa. PARÁGRAFO SEGUNDO: La supervisión de las actividades derivadas del presente contrato, genera para el funcionario designado para ello la responsabilidad propia de este tipo de funciones. Por lo tanto, tiene el deber de actuar con la más absoluta diligencia y racionalidad en aras de proteger el patrimonio público

	CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
	EL CONTRATISTA, con la suscripción de este contrato, afirma bajo juramento que no se halla incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones previstas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, y demás disposiciones vigentes sobre la materia y que, si llegare a sobrevenir alguna, actuará conforme lo prevé el artículo 9° de la Ley 80 de 1993. PARÁGRAFO: Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, cuando se compruebe que el contratista ha incurrido en violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en sanción disciplinaria o que recae contra él sentencia judicial, renunciará a la ejecución de este contrato, por lo cual se terminará automáticamente en este evento, asumiendo la responsabilidad de reintegrar los valores que haya recibido del MUNICIPIO, sin derecho a reclamar indemnización ni reconocimiento alguno por ejecuciones parciales del contrato, dando así cumplimiento al principio de responsabilidad consagrado en el artículo 26 numeral 7º de la Ley 80 de 1993.

	CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
GARANTÍAS
	EL CONTRATISTA deberá constituir dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la firma del contrato a favor del MINISTERIO DEL DEPORTE, identificado con el NIT 899.999.306-8 y el MUNICIPIO DE MOSQUERA – CUNDINAMARCA NIT 899.999.342-3, la garantía única que podrá consistir en una garantía bancaria o una póliza de seguro que ampare como mínimo los valores y eventos indicados a continuación: 

	POLIZA
	VALOR
	VIGENCIA
	BENEFICIARIO

	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
	20% Sobre el valor del contrato. 
	Ejecución del contrato y cuatro (04) meses mas
	MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE MOSQUERA

	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
	5% sobre el valor del contrato. 
	Ejecución del contrato y tres (3) años mas
	MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE MOSQUERA

	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
	20% Sobre el valor del contrato
	Igual a La vigencia del Contrato
	MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE MOSQUERA

	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA
	20% sobre el valor del contrato. 
	A partir del recibo a satisfacción de la obra y cinco (05) años mas
	MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE MOSQUERA

	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
	100% sobre el valor del anticipo.
	Por el tiempo de ejecución del contrato.
	MINISTERIO DEL DEPORTE Y MUNICIPIO DE MOSQUERA



PARÁGRAFO PRIMERO: EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las garantías presentadas, siempre que sobrevengan situaciones que así lo ameriten, tales como suspensiones, adiciones en plazo o valor, o cualquiera otra similar a las mencionadas. PARÁGRAFO SEGUNDO: Con las pólizas que presente el CONTRATISTA al MUNICIPIO deberán anexarse los documentos en los que conste el pago de las mismas y las condiciones generales entregadas por la compañía aseguradora.

	CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:
INDEMNIDAD
	EL CONTRATISTA mantendrá indemne a EL MUNICIPIO de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros ocasionados por EL CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato.


	CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA:
INTERPRETACIÓN, MODIFICACIÓN O TERMINACIÓN UNILATERAL
	EL MUNICIPIO DE MOSQUERA podrá interpretar, modificar o terminar unilateralmente el presente contrato, si se dan las circunstancias previstas en los artículos 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993.

	CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA:
TERMINACIÓN ANTICIPADA
	Las partes de común acuerdo manifiestan que, si el CONTRATISTA no presenta los requisitos para la ejecución del contrato dentro de los TRES DÍAS HÁBILIES siguientes a la suscripción, el mismo se terminará, quedando facultado el MUNICIPIO para adjudicarlo y suscribirlo con el proponente que le siga en el orden de elegibilidad, según el acta de evaluación de las propuestas.

	CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA:
MULTAS
	EL MUNICIPIO pacta con EL CONTRATISTA la imposición de multas, en caso que el contratista incurra en mora o incumplimiento parcial respecto al cumplimiento de alguna o todas las obligaciones adquiridas en este contrato; por lo que el municipio cobrará expidiendo previamente acto motivado que deberá contener las razones del incumplimiento, el valor estipulado como multa y fecha cierta de pago: el valor de la multa será el equivalente al (0.5%) del valor del contrato, por cada día calendario de mora o incumplimiento parcial, pudiendo el MUNICIPIO hacer efectiva, en la proporción pertinente la garantía de cumplimiento o descontando el valor de la multa del valor a pagar que se llegare a causar por la ejecución del contrato, en todo caso sin exceder el diez (10%) por ciento del valor total del contrato. PARÁGRAFO: del acto que se eleve con ocasión de lo estipulado en la presente cláusula, se correrá traslado por (5) días a EL CONTRATISTA para que este se pronuncie afirmando, negando o guardando silencio al respecto, casos estos en los cuales dependiendo del resultado cobrarán mérito ejecutivo si se ajustan a lo establecido por el estatuto procedimental civil. De igual manera, será causal para la imposición de multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad, el incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, Parafiscales, de conformidad con la legislación vigente.

Para efectos de la aplicación de las multas, EL MUNICIPIO verificará diariamente o semanalmente el cumplimiento del objeto y las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, de acuerdo con lo señalado en el Pliego De Condiciones, las especificaciones técnicas, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y las cláusulas del contrato. EL CONTRATISTA autoriza a EL MUNICIPIO para que se le descuente y compense de las sumas a su favor los valores correspondientes a la multa. De no existir tales saldos a favor de EL CONTRATISTA o de no resultar éstos suficientes para cubrir la totalidad del valor de las multas, se podrá obtener el pago total o parcial de la multa haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única. 


	CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA:
PENAL PECUNIARIA
	En caso de incumplimiento parcial o definitivo de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA o de declaratoria de caducidad del contrato, EL MUNICIPIO podrá hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, suma que se estipula como estimación anticipada y parcial de los perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener de EL CONTRATISTA y/o de su garante el pago de la indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado. EL CONTRATISTA autoriza a LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL a descontarle de las sumas que le adeuden, los valores correspondientes a la pena pecuniaria aquí estipulada. De no existir tales deudas o de no resultar suficientes para cubrir la totalidad de su valor, EL MUNICIPIO podrá obtener el pago de la pena pecuniaria haciendo efectivo el amparo de cumplimiento otorgado con la garantía única, los dineros producto de dicha acción, serán consignados a favor del Municipio.

El valor de la pena pecuniaria pactada se calculará sobre el valor total del contrato. La aplicación de la pena pecuniaria establecida en el presente numeral deberá estar precedida del procedimiento establecido para ello y culminará, en cualquier caso, con la expedición de un acto administrativo motivado. En caso de ser procedente, el acto administrativo además declarará el incumplimiento definitivo de las obligaciones y, según corresponda, la terminación o caducidad del contrato. 

	CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA:
APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA PENAL
	El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria ingresará a la Secretaría de Hacienda del Municipio y se cobrará en la forma que la Ley establece.

	CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
	EL CONTRATISTA responderá civil y penalmente por acciones u omisiones en la actuación contractual, según lo establecido en el artículo 52 de la Ley 80 de 1993.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA: DESTRUCCIÓN DE OBRAS POR FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO
	Si se presentare caso fortuito o fuerza mayor, que pusiere en peligro la estabilidad de la obra, el CONTRATISTA deberá tomar inmediatamente las medidas necesarias conducentes, aún sin la autorización del interventor, pero deberá informar a éste por escrito dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio del suceso, sus causas y las medidas adoptadas. Si el MUNICIPIO una vez estudiado el caso, concluye que los daños fueron resultado de caso fortuito o fuerza mayor, el CONTRATISTA quedará exento de responsabilidad. Los gastos efectuados durante el evento y los que demande la reparación de las obras serán por cuenta del MUNICIPIO. Las obras adicionales y la suspensión del plazo a que hubiere lugar serán consignados en acta firmada por el MUNICIPIO y el CONTRATISTA, previo concepto favorable del interventor. Los sobrecostos resultantes del caso fortuito, tales como los correspondientes al lucro cesante, pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad del CONTRATISTA, serán por cuenta de éste. Si el MUNICIPIO concluye que el caso no fue fortuito o de fuerza mayor, correrán por cuenta del CONTRATISTA todas las reparaciones, construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: CADUCIDAD
	EL MUNICIPIO declarará la caducidad del presente contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 80 de 1993, cuando se presente incumplimiento de las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA, el cual afecte de manera grave y directa su ejecución y amenace con su paralización. Igualmente la declarará, cuando éste incumpla la obligación prevista en el numeral 5º del artículo 5º de la Ley 80 de 1993 o lo soliciten las Contralorías conforme lo previsto por la Ley 610 de 2000.


	CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: SUSPENSIÓN TEMPORAL
	Por razones de fuerza mayor o caso fortuito, se podrá, de común acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta donde conste el evento, sin para que los efectos del plazo extintivo se computen el tiempo de suspensión. PARAGRAFO: El contratista prorrogará la vigencia de la garantía por el tiempo que dure la suspensión, de haber lugar a ella.


	CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: LIQUIDACIÓN
	De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación. Sin embargo, si el contratista no se presenta a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la entidad, el CONTRATANTE tendrá la facultad de liquidar el contrato en forma unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del Código De Procedimiento Administrativo Y De Lo Contencioso Administrativo. PARÁGRAFO PRIMERO: Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos (2) años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 141 del CPACA. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para la liquidación del contrato deberán recopilarse los siguientes documentos: 1) Copia del mismo; 2) Copia de todas las actas que hacen parte del contrato; 3) Las garantías vigentes; y 4) La de entrega de obras por parte del contratista y recibido a satisfacción suscrito por la Interventoría y la Secretaria De Infraestructura Y Obras Públicas. En el acta de liquidación del contrato se dejará constancia de: a) Las reformas en el plazo y precios si las hubiere; b) Las cantidades de obra ejecutada y sus valores; c) Número de actas parciales de recibo de obra, si se presentaren; y d) Resoluciones que imponen multas y/o sanciones durante el transcurso del contrato. Si el CONTRATISTA no se presenta a liquidar el contrato en el término estipulado, el MUNICIPIO procederá a efectuarla de oficio

	CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: 
CESIÓN
	EL CONTRATISTA no podrá ceder ni total, ni parcialmente el contrato, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO DE MOSQUERA.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: 
CONTRATOS ADICIONALES
	Salvo lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 80 de 1993, sobre modificación unilateral, cuando haya necesidad de introducir modificaciones en el diseño, planos o especificaciones que varíen esencialmente el plan de trabajo o se pacten mayores cantidades de obra o la ejecución de obras no especificadas en el contrato, pero comprendidas en su objeto, siempre y cuando no sean adicionales, que hagan necesario modificar el plazo o el valor convenido y no se trate del reajuste de los precios previstos en este contrato, se suscribirá un contrato adicional cuyo valor no podrá exceder la mitad de la cuantía originalmente pactada, conforme al inciso 2° del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993. Cuando se trate de contratos adicionales para modificar el valor por la ejecución de nuevos ítem, cuyos precios unitarios no estén pactados en el contrato, éstos se establecerán de común acuerdo entre las partes, tomando como base para su análisis las condiciones económicas que regían en la fecha de adjudicación, por lo tanto se deberán tener en cuenta las mismas tarifas, rendimientos, precios de materiales, jornales, costos directos, etc., que sirvieron de base para la elaboración de los precios de la propuesta. Será requisito indispensable para que pueda iniciarse la ejecución del contrato adicional, su perfeccionamiento, adición y prórroga de la garantía única, y el pago de los impuestos correspondientes y los derechos de publicación, sí a ello hay lugar. No podrán celebrarse contratos adicionales que impliquen modificaciones al objeto del contrato ni prorrogarse su plazo si estuviere vencido, so pretexto de la celebración de contratos adicionales, ni pactarse prórrogas automáticas. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATISTA no podrá apartarse de las especificaciones que hacen parte del presente contrato, sin autorización escrita del MUNICIPIO y concepto previo del interventor. Si el CONTRATISTA pretermite lo aquí establecido, no sólo perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obra adicional que resulte de la modificación de los planos, diseños y especificaciones, sino que se hará responsable de los daños que cause al MUNICIPIO en razón de su infracción. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cualquier reclamo que el CONTRATISTA considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por el MUNICIPIO, deberá hacerse por escrito, debidamente fundamentado, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que recibió la orden. La presentación del reclamo no dará derecho al CONTRATISTA a suspender las obras y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba del MUNICIPIO una orden diferente.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: 
CONTROL A LA EVASIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES
	De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 DE 2007, EL CONTRATISTA debe acreditar para cada uno de los pagos respectivos el pago de los aportes al sistema integral de seguridad social en salud, pensiones y contribuciones parafiscales si a ello hubiere lugar, respecto de sus empleados y todo aquel que se vinculare a la ejecución del contrato. En consecuencia, será indispensable presentar las constancias de pago mensual de los aportes mencionados como requisito indispensable para que se efectúen los pagos por parte del MUNICIPIO al CONTRATISTA.


	CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: 
COSTOS IMPUTABLES AL VALOR DEL CONTRATO
	EL CONTRATISTA se obliga a asumir la totalidad de los costos que demande la preparación, ejecución, personal extra y demás actividades, gastos necesarios para el cumplimiento del contrato y su única remuneración será el valor pactado en la cláusula tercera.

	CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: 
VINCULACIÓN DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES
	El CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación de personal, lo cual realiza en su propio nombre y por su cuenta y riesgo, sin que el MUNICIPIO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto, corresponde al CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar.

Parágrafo: El contratista deberá asumir el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la ejecución del contrato.  En ningún caso existirá vínculo laboral alguno entre el contratista de obra ni el personal a cargo del mismo y el MINISTERIO DEL DEPORTE, ni tampoco con el MUNICIPIO DE MOSQUERA. 


	CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: 
EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL
	El presente contrato no generará relación laboral para con el municipio y en consecuencia, tampoco el pago de prestaciones sociales y de ningún tipo de emolumentos distintos al valor acordado en la cláusula tercera del mismo.

	TRIGÉSIMA:
PERSONAL DE LA OBRA
	EL CONTRATISTA, en relación con el personal de la obra, se obliga a: 1) Suministrar y pagar el total de la mano de obra requerida para la realización del contrato y su adecuada dirección y administración. La mano de obra debe ser remunerada en los niveles señalados por la Ley, como mínimo. Es entendido que todo el personal que el CONTRATISTA ocupe en la realización de las obras, no tendrá vinculación laboral con el Municipio de MOSQUERA, pero éste último podrá exigir el reemplazo de aquel personal que, a su juicio, no reúna las calificaciones para el desempeño de su oficio o que considere perjudicial para los intereses de la obra, previa solicitud escrita y fundamentada por la supervisión de la obra. Toda la responsabilidad derivada de las vinculaciones laborales correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA; 2) Atender toda reclamación que presenten los trabajadores, en un término máximo de veinte (20) días calendario contados a partir de la presentación de la misma, de lo cual se debe informar a la supervisión; 3) Suministrar y mantener el personal técnico ofrecido en la propuesta y ocupar en la obra personal idóneo y experimentado en los trabajos especializados que se le encomienden; 4) Entregar al interventor de la obra copia de las planillas de pago de personal convencional propio y facilitar su revisión por parte del personal que el MUNICIPIO designe para este efecto; 5) Responder oportunamente por los daños que se causen a bienes o instalaciones del Municipio de MOSQUERA, de servicio público o de particulares, sea por culpa suya, de sus trabajadores o de sus subcontratistas 6) Acreditar la totalidad del personal mínimo requerido para el proyecto, lo cual resulta como requisito previo a la suscripción del acta de inicio. PARÁGRAFO: El CONTRATISTA se obliga a velar por la seguridad y bienestar y salud de los trabajadores que tenga ejecutando en la obra el objeto del contrato y le debe suministrar los equipos de protección adecuada para el desarrollo de los trabajos que éste cumple de acuerdo con las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO
	El presente contrato se perfecciona con el acuerdo de voluntades de las partes y la suscripción del mismo; requiere para su ejecución: 1) El Registro Presupuestal correspondiente; 2) La aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento si hubiere lugar a ello; 3) El pago de los impuestos a que hubiere lugar conforme a los establecido al Estatuto de rentas del municipio y demás pagos y documentos que se requieran y que ordene la Ley y 4) La suscripción del acta del inicio.


	CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: PERJUICIOS A TERCEROS
	El CONTRATISTA será exclusivamente responsable de todo daño o perjuicio que cause directa o indirectamente a terceros, por acción inapropiada, negligencia u omisión de su parte o de alguno de sus trabajadores, en las labores relacionadas con el contrato o en acciones complementarias.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: PUBLICACIÓN
	El Municipio publicara el presente contrato en la página web www.colombiacompra.gov.co.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: NORMATIVIDAD APLICABLE
	El presente contrato se sujetará a las leyes 80 de1993, ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y en las demás normas que hagan parte del Estatuto General de Contratación de la Administración pública y en las materias no reguladas en ellos, a las disposiciones Civiles y Comerciales. Se aplicará la legislación comercial cuando el contrato tenga el carácter de mercantil de acuerdo con los arts. 20,21 y 22 del C. de CO; en caso contrario se aplicará la legislación civil.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
	Las diferencias y conflictos que surjan en desarrollo del objeto contractual, se solucionarán en primer lugar a través del arreglo directo y si este fracasa se acudirá a la conciliación ante la Procuraduría General de la Nación. Las divergencias que surjan durante la ejecución del contrato, se solucionarán mediante mecanismos de transacción y conciliación, de conformidad con lo previsto en la ley 640 y sus normas reglamentarias.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: IMPUESTOS
	Los impuestos o contribuciones que genere la suscripción y ejecución del presente contrato estarán a cargo de EL CONTRATISTA.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: DOMICILIO
	Para todos los efectos fiscales y legales atinentes a este compromiso las partes fijan como domicilio contractual el municipio de Mosquera - Cundinamarca.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA OCTAVA: DOCUMENTOS
	Hacen parte integral del presente contrato, y como tal obligan jurídicamente a las partes, los siguientes documentos: a) El estudio de oportunidad y conveniencia; b) El certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda y el acuerdo municipal No 14 de 2021 c) El Pliego De Condiciones Definitivo de la Licitación Pública No. 020 de 2021 junto con sus formatos, formularios y anexos d) La oferta y los documentos presentados por EL CONTRATISTA en su propuesta; e) La póliza única de cumplimiento. f) El registro presupuestal; f) Los demás que se produzcan durante el desarrollo del mismo.

	CLÁUSULA TRIGÉSIMA NOVENA: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
	Para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato, quedando a su disposición para ser consultados. Para efectos del control y vigilancia de la gestión pública contractual, las asociaciones cívicas, comunitarias, profesionales, benéficas o de utilidad común podrán acceder a los documentos que hacen parte del presente contrato, quedando a su disposición para ser consultados

	La autenticación del SECOP II, es decir las aprobaciones realizadas con los usuarios asignados constituyen una firma electrónica en los términos del artículo 7 de la ley 527 de 1999 y las normas que la reglamentan



Elaboró: Dr. Julián Vargas Brand / Asesor Externo

ANEXO 1

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PROPUESTA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	 UNIDAD 
	 CANTIDAD 
	 V/R UNITARIO 
	 V/R  PARCIAL 
	 V/R  CAPITULO 

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	                          130.567.525,11 

	1,1
	ACTIVIDADES PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	                            15.386.815,84 

	 1.1.1 
	Descapote mecánico  e. 20 incluye cargue y retiro 
	 M2 
	           9.419,25 
	                      1.633,55 
	                  15.386.815,84 
	 

	1,2
	LOCALIZACION Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	                          115.180.709,27 

	1.2.1
	Localización y replanteo de cimientos con elementos de precisión
	 M2 
	        10.425,49 
	                    11.047,99 
	               115.180.709,27 
	 

	2
	ESTRUCTURA
	 
	 
	 
	 
	                    28.085.014.971,24 

	2,1
	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS
	 
	 
	 
	 
	                            11.763.110,48 

	2.1.1
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	           7.351,99 
	                      1.599,99 
	                  11.763.110,48 
	 

	2,2
	CUBIERTA
	 
	 
	 
	 
	                    15.220.203.327,71 

	2.2.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	        11.666,51 
	                    19.040,99 
	               222.141.900,24 
	 

	2.2.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	           1.149,34 
	                  164.168,59 
	               188.685.527,23 
	 

	2.2.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	           1.149,34 
	                  149.794,48 
	               172.164.787,64 
	 

	2.2.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	           6.959,67 
	                    21.485,45 
	               149.531.641,80 
	 

	2.2.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	              287,33 
	                  389.485,29 
	               111.910.808,38 
	 

	2.2.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                75,93 
	                  870.900,03 
	                  66.127.439,28 
	 

	2.2.7
	Dados en concreto reforzado  4.000 psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	           1.038,07 
	                  870.918,63 
	               904.074.502,24 
	 

	2.2.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	           1.865,82 
	                  399.443,46 
	               745.289.596,54 
	 

	2.2.9
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                65,27 
	                  335.900,86 
	                  21.924.249,13 
	 

	40211
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	           4.137,86 
	                    78.048,40 
	               322.953.352,42 
	 

	40576
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	        57.172,55 
	                      6.900,00 
	               394.490.595,00 
	 

	40941
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	        14.697,67 
	                      9.873,95 
	               145.124.058,70 
	 

	41307
	Estructura en acero estructural ASTM A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta h=22m. Incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje.
	 KG 
	      729.784,30 
	                    16.135,98 
	          11.775.784.869,11 
	 

	2,3
	GRADERÍA 1
	 
	 
	 
	 
	                      3.037.617.046,97 

	2.3.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	           1.755,33 
	                    19.040,99 
	                  33.423.220,98 
	 

	2.3.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	              164,96 
	                  164.168,59 
	                  27.081.250,61 
	 

	2.3.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	              164,96 
	                  149.794,48 
	                  24.710.097,42 
	 

	2.3.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	           1.237,26 
	                    21.485,45 
	                  26.583.087,87 
	 

	2.3.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                41,24 
	                  389.485,29 
	                  16.062.373,36 
	 

	2.3.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                89,18 
	                  870.900,03 
	                  77.666.864,68 
	 

	2.3.7
	Dados en concreto reforzado  4.000 psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	              253,90 
	                  870.918,63 
	               221.126.240,16 
	 

	2.3.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              440,88 
	                  399.443,46 
	               176.106.632,64 
	 

	2.3.9
	Pilotes pre excavados Ø=0,60m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              734,80 
	                  359.682,18 
	               264.294.465,86 
	 

	40212
	Pilotes pre excavados Ø=0,50m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              692,81 
	                  319.920,31 
	               221.643.989,97 
	 

	40577
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                83,04 
	                  335.900,86 
	                  27.893.207,41 
	 

	40942
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	              229,96 
	                    78.048,40 
	                  17.948.010,06 
	 

	41308
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	      108.636,60 
	                      7.923,97 
	               860.833.159,30 
	 

	41673
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           7.477,80 
	                      9.873,95 
	                  73.835.423,31 
	 

	42038
	Estructura en acero estructural ASTM A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta h=22m. Incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje.
	 KG 
	        21.304,45 
	                    16.135,98 
	               343.768.179,11 
	 

	42403
	Costrucción de losa en concreto 5000 psi, con lámina colaborante tipo corpalosa 2" e = 0.12 m. Cal. 22.
	 M2 
	           1.043,85 
	                  234.999,40 
	               245.304.123,69 
	 

	42769
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	              171,76 
	                  967.806,27 
	               166.230.404,94 
	 

	43134
	Construcción de escalones para graderías en concreto de 5000 psi
	 M3 
	                89,58 
	              1.249.273,48 
	               111.909.918,34 
	 

	43499
	Columnas en concreto 6000 psi
	 M3 
	                73,30 
	              1.289.940,96 
	                  94.552.672,37 
	 

	43864
	Escaleras en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   6,17 
	              1.076.778,75 
	                    6.643.724,89 
	 

	2,4
	GRADERÍA 2
	 
	 
	 
	                                         -   
	                      6.136.271.293,00 

	2.4.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	           2.982,89 
	                    19.040,99 
	                  56.797.178,66 
	 

	2.4.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	              298,28 
	                  164.168,59 
	                  48.968.207,03 
	 

	2.4.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	              298,28 
	                  149.794,48 
	                  44.680.697,49 
	 

	2.4.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	           2.237,17 
	                    21.485,45 
	                  48.066.604,18 
	 

	2.4.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                74,57 
	                  389.485,29 
	                  29.043.918,08 
	 

	2.4.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	              180,51 
	                  870.900,03 
	               157.206.164,42 
	 

	2.4.7
	Dados en concreto reforzado  4.000 psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	              478,18 
	                  870.918,63 
	               416.455.870,49 
	 

	2.4.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,70m profundidad variable de 14 a 16 metros, fundidos en sitio, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn (no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	           1.070,71 
	                  399.443,46 
	               427.688.107,06 
	 

	2.4.9
	Pilotes pre excavados Ø=0,60m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	           1.448,61 
	                  359.682,18 
	               521.039.202,77 
	 

	40213
	Pilotes pre excavados Ø=0,50m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	           1.091,70 
	                  319.920,31 
	               349.257.002,43 
	 

	40578
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                46,04 
	                  335.900,86 
	                  15.464.875,59 
	 

	40943
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	           1.491,43 
	                    78.048,40 
	               116.403.725,21 
	 

	41309
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	      223.256,05 
	                      7.923,97 
	            1.769.074.242,52 
	 

	41674
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	        13.321,09 
	                      9.873,95 
	               131.531.776,61 
	 

	42039
	Estructura en acero estructural ASTM A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta h=22m. Incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje.
	 KG 
	        45.680,57 
	                    16.135,98 
	               737.100.763,91 
	 

	42404
	Costrucción de losa en concreto 5000 psi, con lámina colaborante tipo corpalosa 2" e = 0.12 m. Cal. 22.
	 M2 
	           1.835,77 
	                  234.999,40 
	               431.404.848,54 
	 

	42770
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	              346,27 
	                  967.806,27 
	               335.122.277,11 
	 

	43135
	Construcción de escalones para graderías en concreto de 5000 psi
	 M3 
	              177,19 
	              1.249.273,48 
	               221.358.767,92 
	 

	43500
	Columnas en concreto 6000 psi
	 M3 
	              208,17 
	              1.289.940,96 
	               268.527.009,64 
	 

	43865
	Escaleras en concreto 3000 psi
	 M3 
	                10,29 
	              1.076.778,75 
	                  11.080.053,34 
	 

	2,5
	GRADERÍA 3
	 
	 
	 
	 
	                      1.297.075.516,24 

	2.5.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	              627,88 
	                    19.040,99 
	                  11.955.456,80 
	 

	2.5.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	                62,78 
	                  164.168,59 
	                  10.306.504,08 
	 

	2.5.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	                62,78 
	                  149.794,48 
	                    9.404.097,45 
	 

	2.5.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	              470,91 
	                    21.485,45 
	                  10.117.713,26 
	 

	2.5.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                15,69 
	                  389.485,29 
	                    6.111.024,20 
	 

	2.5.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                47,59 
	                  870.900,03 
	                  41.446.132,43 
	 

	2.5.7
	Dados en concreto reforzado  4.000 psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                25,46 
	                  870.918,63 
	                  22.173.588,32 
	 

	2.5.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,60m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              419,88 
	                  359.682,18 
	               151.023.353,74 
	 

	2.5.9
	Pilotes pre excavados Ø=0,50m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              188,94 
	                  319.920,31 
	                  60.445.743,37 
	 

	40214
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   6,92 
	                  335.900,86 
	                    2.324.433,95 
	 

	40579
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	              313,94 
	                    78.048,40 
	                  24.502.514,70 
	 

	40944
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	        42.825,48 
	                      7.923,97 
	               339.347.818,76 
	 

	41310
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           2.930,61 
	                      9.873,95 
	                  28.936.696,61 
	 

	41675
	Estructura en acero estructural ASTM A36/ASTM A572 Gr 50, izada hasta h=22m. Incluye cerchas, correas, contravientos, tensores, anclajes, tornillería, antirrocorrosivo, soldadura y platinas. contemplo fabricación suministro y montaje.
	 KG 
	        15.280,02 
	                    16.135,98 
	               246.558.097,12 
	 

	42040
	Costrucción de losa en concreto 5000 psi, con lámina colaborante tipo corpalosa 2" e = 0.12 m. Cal. 22.
	 M2 
	              410,62 
	                  234.999,40 
	                  96.495.453,63 
	 

	42405
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	                57,10 
	                  967.806,27 
	                  55.261.738,02 
	 

	42771
	Construcción de escalones para graderías en concreto de 5000 psi
	 M3 
	                86,07 
	              1.249.273,48 
	               107.524.968,42 
	 

	43136
	Columnas en concreto 6000 psi
	 M3 
	                51,55 
	              1.289.940,96 
	                  66.496.456,49 
	 

	43501
	Escaleras en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   6,17 
	              1.076.778,75 
	                    6.643.724,89 
	 

	2,6
	PISTA
	 
	 
	 
	 
	                      1.471.192.476,56 

	2.6.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	           4.822,16 
	                    19.040,99 
	                  91.818.700,34 
	 

	2.6.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	              482,22 
	                  164.168,59 
	                  79.165.377,47 
	 

	2.6.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	              482,22 
	                  149.794,48 
	                  72.233.894,15 
	 

	2.6.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	           3.616,62 
	                    21.485,45 
	                  77.704.708,18 
	 

	2.6.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	              120,56 
	                  389.485,29 
	                  46.956.346,56 
	 

	2.6.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	              151,59 
	                  870.900,03 
	               132.019.735,55 
	 

	2.6.7
	Pilotes pre excavados Ø=0,30m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              660,00 
	                  205.316,38 
	               135.508.810,80 
	 

	2.6.8
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   4,24 
	                  335.900,86 
	                    1.424.219,65 
	 

	2.6.9
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	           2.411,10 
	                    78.048,40 
	               188.182.497,24 
	 

	40215
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	        34.877,87 
	                      7.923,97 
	               276.371.195,54 
	 

	40580
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	        17.128,31 
	                      9.873,95 
	               169.124.076,52 
	 

	40945
	Muro de contención en concreto de 4000 PSI
	 M3 
	              216,80 
	                  925.659,20 
	               200.682.914,56 
	 

	2,7
	RAMPA NORTE
	 
	 
	 
	 
	                          342.112.505,89 

	2.7.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	              422,85 
	                    19.040,99 
	                    8.051.482,62 
	 

	2.7.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	                42,28 
	                  164.168,59 
	                    6.941.047,99 
	 

	2.7.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	                42,28 
	                  149.794,48 
	                    6.333.310,61 
	 

	2.7.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	              317,14 
	                    21.485,45 
	                    6.813.895,61 
	 

	2.7.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                10,57 
	                  389.485,29 
	                    4.116.859,52 
	 

	2.7.6
	Pilotes pre excavados Ø=0,30m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              328,44 
	                  205.316,38 
	                  67.434.111,85 
	 

	2.7.7
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   2,11 
	                  335.900,86 
	                       708.750,81 
	 

	2.7.8
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	        15.629,94 
	                      7.923,97 
	               123.851.175,66 
	 

	2.7.9
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           1.501,97 
	                      9.873,95 
	                  14.830.376,68 
	 

	40216
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	                54,45 
	                  967.806,27 
	                  52.697.051,40 
	 

	40581
	Columnas en concreto 6000 psi
	 M3 
	                   5,24 
	              1.289.940,96 
	                    6.759.290,63 
	 

	40946
	Construcción de losa maciza en concreto 3000 psi e= 0.15 m
	 M2 
	              211,42 
	                  117.031,48 
	                  24.742.795,50 
	 

	41312
	Construcción de losa maciza en concreto 3000 psi e= 0.10 m
	 M2 
	              211,42 
	                    89.075,57 
	                  18.832.357,01 
	 

	2,8
	RAMPA SUR
	 
	 
	 
	 
	                          188.136.595,04 

	2.8.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	              255,04 
	                    19.040,99 
	                    4.856.214,09 
	 

	2.8.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	                25,50 
	                  164.168,59 
	                    4.186.299,05 
	 

	2.8.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	                25,50 
	                  149.794,48 
	                    3.819.759,24 
	 

	2.8.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	              191,28 
	                    21.485,45 
	                    4.109.736,88 
	 

	2.8.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                   6,37 
	                  389.485,29 
	                    2.481.021,30 
	 

	2.8.6
	Pilotes pre excavados Ø=0,30m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              123,16 
	                  205.316,38 
	                  25.286.765,36 
	 

	2.8.7
	Pilotes pre excavados Ø=0,40m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	                82,11 
	                  254.165,38 
	                  20.869.519,35 
	 

	2.8.8
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   1,72 
	                  335.900,86 
	                       577.749,48 
	 

	2.8.9
	Dados en concreto reforzado  4.000 psi. Incluye bombeo y acelerante a 7D (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                   7,83 
	                  870.918,63 
	                    6.819.292,87 
	 

	40217
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	              127,52 
	                    78.048,40 
	                    9.952.731,97 
	 

	40582
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	           6.007,63 
	                      7.923,97 
	                  47.604.279,89 
	 

	40947
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           1.358,89 
	                      9.873,95 
	                  13.417.611,92 
	 

	41313
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	                27,45 
	                  967.806,27 
	                  26.566.282,11 
	 

	41678
	Columnas en concreto 6000 psi
	 M3 
	                   4,83 
	              1.289.940,96 
	                    6.230.414,84 
	 

	42043
	Construcción de losa maciza en concreto 3000 psi e= 0.10 m
	 M2 
	              127,52 
	                    89.075,57 
	                  11.358.916,69 
	 

	2,9
	ESCALERA DERECHA
	 
	 
	 
	 
	                          157.615.831,27 

	2.9.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	                87,44 
	                    19.040,99 
	                    1.664.944,17 
	 

	2.9.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	                   8,74 
	                  164.168,59 
	                    1.434.833,48 
	 

	2.9.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	                   8,74 
	                  149.794,48 
	                    1.309.203,76 
	 

	2.9.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	                65,58 
	                    21.485,45 
	                    1.409.015,81 
	 

	2.9.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                   2,19 
	                  389.485,29 
	                       852.972,79 
	 

	2.9.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                10,24 
	                  870.918,63 
	                    8.918.206,77 
	 

	2.9.7
	Pilotes pre excavados Ø=0,30m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              247,50 
	                  205.316,38 
	                  50.815.804,05 
	 

	2.9.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,40m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	                22,50 
	                  254.165,38 
	                    5.718.721,05 
	 

	2.9.9
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   0,90 
	                  335.900,86 
	                       302.310,77 
	 

	2.9.10
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	                43,72 
	                    78.048,40 
	                    3.412.276,05 
	 

	2.9.11
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	           3.724,36 
	                      7.923,97 
	                  29.511.716,91 
	 

	2.9.12
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           1.735,67 
	                      9.873,95 
	                  17.137.918,80 
	 

	2.9.13
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   4,47 
	                  967.806,27 
	                    4.326.094,03 
	 

	2.9.14
	Construcción de losa maciza en concreto 3000 psi e= 0.15 m
	 M2 
	                   9,51 
	                  117.031,48 
	                    1.112.969,37 
	 

	2.9.15
	Escaleras en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   5,70 
	              1.076.778,75 
	                    6.137.638,88 
	 

	2.9.16
	Muro de contención en concreto de 3000 PSI
	 M3 
	                26,06 
	                  903.730,03 
	                  23.551.204,58 
	 

	2,1
	ESCALERA IZQUIERDA
	 
	 
	 
	 
	                          223.027.268,08 

	2.10.1
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  protección de taludes y retiro de sobrantes a una distancia max. 5 km y hasta 3m de profundidad)  
	 M³ 
	                89,40 
	                    19.040,99 
	                    1.702.264,51 
	 

	2.10.2
	Base granular (NORMA INVIAS 330)
	 M³ 
	                   8,94 
	                  164.168,59 
	                    1.467.667,19 
	 

	2.10.3
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M³ 
	                   8,94 
	                  149.794,48 
	                    1.339.162,65 
	 

	2.10.4
	Relleno con material del sitio compactado mecanicamente terreno
	 M³ 
	                67,05 
	                    21.485,45 
	                    1.440.599,42 
	 

	2.10.5
	Solado de limpieza concreto 2000 psi e= 0.05
	 M3 
	                   2,24 
	                  389.485,29 
	                       872.447,05 
	 

	2.10.6
	Vigas de cimentacion en concreto reforzado 4000 psi. Inlcuye bombeo y acelerante a 7d  (no incluye acero de refuerzo)
	 M3 
	                10,93 
	                  870.918,63 
	                    9.519.140,63 
	 

	2.10.7
	Pilotes pre excavados Ø=0,30m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	              292,50 
	                  205.316,38 
	                  60.055.041,15 
	 

	2.10.8
	Pilotes pre excavados Ø=0,40m, incluye suministro e instalacion de concreto tremie de 3.500 psi, pre excavaciòn del pilote y todo lo requerido para su correcta ejecuciòn.(no incluye acero de refuerzo). . Incluye retiro de sobrantes a una distancia menor de 5 km.
	 ML 
	                90,00 
	                  254.165,38 
	                  22.874.884,20 
	 

	2.10.9
	Demolicion de cabezas de pilotes
	 M3 
	                   1,42 
	                  335.900,86 
	                       476.979,22 
	 

	2.10.10
	Placa de piso maciza en concreto 3000 psi e= 10 cm. Incluye bombeo
	 M2 
	                44,70 
	                    78.048,40 
	                    3.488.763,48 
	 

	2.10.11
	Acero de refuerzo 60.000 psi
	 KG 
	           4.967,34 
	                      7.923,97 
	                  39.361.053,14 
	 

	2.10.12
	Malla electrosoldada estandar
	 KG 
	           3.108,50 
	                      9.873,95 
	                  30.693.173,58 
	 

	2.10.13
	Construcción de vigas aéreas en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   8,93 
	                  967.806,27 
	                    8.642.509,99 
	 

	2.10.14
	Construcción de losa maciza en concreto 3000 psi e= 0.15 m
	 M2 
	                44,70 
	                  117.031,48 
	                    5.231.307,16 
	 

	2.10.15
	Escaleras en concreto 3000 psi
	 M3 
	                   6,75 
	              1.076.778,75 
	                    7.268.256,56 
	 

	2.10.16
	Muro de contención en concreto de 3000 PSI
	 M3 
	                31,64 
	                  903.730,03 
	                  28.594.018,15 
	 

	3
	MAMPOSTERÍA, PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
	 
	 
	 
	 
	                          813.336.970,20 

	3,1
	MAMPOSTERÍA
	 
	 
	 
	 
	                          476.463.752,51 

	3.1.1
	Dinteles en concreto 2.500 PSI .15x.20
	 ML 
	              364,46 
	                    59.150,65 
	                  21.558.045,90 
	 

	3.1.2
	Muro en bloque  No. 5 e=0,12 cms
	 M2 
	           6.379,04 
	                    45.639,52 
	               291.136.323,66 
	 

	3.1.3
	Muro en bloque  No. 5 e=0,12 cms
	 ML 
	                39,18 
	                    27.836,84 
	                    1.090.647,39 
	 

	3.1.4
	Muro en ladrillo tolete comun 0.12 m. para pocetas h=0,62 mt
	 ML 
	                   5,64 
	                    35.178,73 
	                       198.408,04 
	 

	3.1.5
	Columnetas de confinamiento 20 x 12 cms concreto 3000 psi 
	 ML 
	           2.346,14 
	                    41.522,86 
	                  97.418.442,76 
	 

	3.1.6
	Gotero en mortero 1: 4
	 ML 
	                92,28 
	                      9.619,99 
	                       887.732,68 
	 

	3.1.7
	Anclaje de 1/2" L=50cm. Incluye acero
	 UND 
	           1.117,00 
	                    24.018,26 
	                  26.828.396,42 
	 

	3.1.8
	Anclaje de 5/8" L=70cm. Incluye acero
	 UND 
	           1.117,00 
	                    33.433,98 
	                  37.345.755,66 
	 

	3,2
	PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS
	 
	 
	 
	 
	                          336.873.217,69 

	3.2.1
	Filos y dilataciones muro - columnas y vigas
	 ML 
	           1.461,21 
	                      8.225,90 
	                  12.019.767,34 
	 

	3.2.2
	Pañete liso placas 1.4, e = 2cm
	 M2 
	              419,89 
	                    26.622,55 
	                  11.178.542,52 
	 

	3.2.3
	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms
	 M2 
	           7.136,72 
	                    20.556,73 
	               146.707.626,13 
	 

	3.2.4
	Pañete liso sobre muros 1:4, e=1.5 cms
	 ML 
	           1.052,86 
	                    12.614,90 
	                  13.281.723,61 
	 

	3.2.5
	Pañete impermeabilizado muros 1:3
	 M2 
	           3.824,55 
	                    24.594,75 
	                  94.063.851,11 
	 

	3.2.6
	Pañete impermeabilizado muros 1:3
	 ML 
	              483,46 
	                    14.443,87 
	                    6.983.033,39 
	 

	3.2.7
	Pañete impermeabilizado fachadas  1:3
	 M2 
	           1.263,91 
	                    24.594,75 
	                  31.085.550,47 
	 

	3.2.8
	Pañete impermeabilizado fachadas  1:3
	 ML 
	              225,30 
	                    14.951,87 
	                    3.368.656,31 
	 

	3.2.9
	Afinado cubiertas  planas en mortero 1:4 e=0.03
	 M2 
	              578,51 
	                    31.433,28 
	                  18.184.466,81 
	 

	4
	BASES,  PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 
	                          824.858.873,60 

	4,1
	BASES, PISOS Y ENCHAPES
	 
	 
	 
	 
	                          824.858.873,60 

	4.1.1
	Alistado  de piso en mortero 1:3 e = 0.04
	 M2 
	           5.693,56 
	                    32.874,81 
	               187.174.703,22 
	 

	4.1.2
	Alistado de piso en mortero impermeabilizado 1:3 e = 0.04  (zonas humedas)
	 M2 
	           2.894,41 
	                    44.162,84 
	               127.825.365,72 
	 

	4.1.3
	Afinado y endurecido de placa de piso  con helicóptero. (Acceso principal deportistas, circulaciones principales y secundarias, cuartos técnicos y graderías y zona de seguridad)
	 M2 
	           6.637,38 
	                    14.499,75 
	                  96.240.350,66 
	 

	4.1.4
	Semiafinado y endurecido de placa de piso  con helicóptero y acabado con resina epoxica 4mm. (Zonas de seguridad)
	 M2 
	              903,98 
	                    27.499,13 
	                  24.858.663,54 
	 

	4.1.5
	Piso en PVC 3mm trafico pesado (Zona VIP)
	 M2 
	              289,26 
	                    88.196,63 
	                  25.511.757,19 
	 

	4.1.6
	Piso en porcelanato tráfico pesado antideslizante formato 45x45cms, color a convenir (baterias sanitarias publico y zona vip, locales comerciales, area administrativa, control antidoping, enfermeria, consultorios, camerinos deportistas y jueces)
	 M2 
	              982,74 
	                    83.098,92 
	                  81.664.632,64 
	 

	4.1.7
	Enchape en cerámica formato 60x30,5cms horizontal H= 2.40mts, incluye winn pvc de remate y winn de aluminio esquinero, color a convenir (Zonas húmedas) 
	 M2 
	              948,06 
	                    63.727,24 
	                  60.417.247,15 
	 

	4.1.8
	Mediacaña en granito pulido prefabricado h =10cms - zona de humedas
	 ML 
	              679,06 
	                    54.498,90 
	                  37.008.023,03 
	 

	4.1.9
	Guardaescobas 90° en mortero h=10cms – zona de circulaciones generales.
	 ML 
	           2.292,55 
	                    12.226,84 
	                  28.030.642,04 
	 

	40269
	Guardaescobas 90° en porcelanato tráfico pesado h =10cms (pisos en porcelanato)
	 ML 
	              157,17 
	                    10.686,93 
	                    1.679.664,79 
	 

	40634
	Guardaescobas 90° en en pvc h =10cms (pisos zona VIP)
	 ML 
	              139,03 
	                    10.686,97 
	                    1.485.809,44 
	 

	41000
	Boca puerta en granito pulido con diltacaciones (entre espacios con ceramica)
	 ML 
	                20,54 
	                    11.869,95 
	                       243.808,77 
	 

	41365
	Boca puerta en concreto afinado y enducerido color oscuro o similar. con dilataciones en bronce (entre cambio de ceramica a concreto)
	 ML 
	                78,01 
	                    11.869,98 
	                       925.977,14 
	 

	41730
	Poyo en concreto 2500 PSI  E= 8 cms, para mueble de maderacamerionos de deportistas) 
	 M2 
	                26,14 
	                    54.114,52 
	                    1.414.553,55 
	 

	42095
	Lavamanos corridos en quarztone prefabricado ancho 60 cm y e= 1,5cms. (Incluye estructura metalica de refuerzo en angulos de 1 1/2")
	 ML 
	                69,67 
	              1.306.167,15 
	                  91.000.665,34 
	 

	42461
	Meson en quarztone prefabricado ancho 60 cm y  e= 1,5cms, para mesones de atención locales comerciales
	 ML 
	                42,44 
	                  899.737,94 
	                  38.184.878,17 
	 

	42826
	Meson en quarztone prefabricado ancho 60 cm y  e= 1,5cms, para mesones de  baños individuales.
	 ML 
	                18,32 
	                  899.737,94 
	                  16.483.199,06 
	 

	43191
	Linea guia podo tactil para demarcacion de accesos y salidas en pintura epoxica en circulaciones principales.
	 ML 
	              524,15 
	                      8.983,94 
	                    4.708.932,15 
	 

	5
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	                          298.835.650,90 

	5,1
	PINTURA
	 
	 
	 
	 
	                          298.835.650,90 

	5.1.1
	Pintura epoxica de alta resistencia, con catalizador y ajustador. (2manos)
	 M2 
	           4.821,41 
	                    14.457,94 
	                  69.707.656,50 
	 

	5.1.2
	Pintura epoxica de alta resistencia, con catalizador y ajustador, para cielo raso  de laminas  de yeso carton  tipo RH.  (2 manos)
	 M2 
	              557,81 
	                    15.457,92 
	                    8.622.582,36 
	 

	5.1.3
	Pintura para fachada tipo koraza (2 manos)
	 M2 
	           1.263,91 
	                    17.173,87 
	                  21.706.226,03 
	 

	5.1.4
	Pintura para cielo rasos y fachadas en laminas de  fibrocemento tipo koraza  (2 manos)
	 M2 
	              613,04 
	                    18.173,91 
	                  11.141.333,79 
	 

	5.1.5
	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) 
	 M2 
	           9.089,94 
	                      9.540,99 
	                  86.727.026,64 
	 

	5.1.6
	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) 
	 ML 
	                59,72 
	                      5.914,99 
	                       353.243,20 
	 

	5.1.7
	Pintura vinilo tipo 1 (3 manos) bajo placa
	 M2 
	              489,87 
	                    10.540,97 
	                    5.163.704,97 
	 

	5.1.8
	Pintura vinilo tipo 1 para cielo raso de laminas de yeso. (2 manos) 
	 M2 
	              369,30 
	                      9.024,99 
	                    3.332.928,81 
	 

	5.1.9
	Estuco plastico
	 M2 
	        11.069,35 
	                      8.064,90 
	                  89.273.200,82 
	 

	40299
	Estuco plastico
	 ML 
	              553,47 
	                      5.072,99 
	                    2.807.747,78 
	 

	6
	CUBIERTAS, CIELO RASOS Y FACHADAS
	 
	 
	 
	 
	                      7.277.006.727,95 

	6,1
	CUBIERTAS Y CIELOS RASOS
	 
	 
	 
	 
	                      2.951.306.819,57 

	6.1.1
	Cubierta tipo sandwich con aislante en espuma de poliestireno con un espesor 60 mm - panel metalico inferior y superior en acero. Acabado en pintura tipo poliester - Incluye suministro, transporte e instalación. Sistema de fijanciòn (arandelas metalicas, arandelas de neopreno, caperuzas de aluminio, enpaque de neopreno, tornillos de fijación y todo lo necesario para su correcta instalación)
	 M2 
	           9.541,17 
	                  219.988,52 
	            2.098.947.867,37 
	 

	6.1.2
	Cubierta tradicional en policarbonato microcell 16 mm color ice, acabado liso. Incluye suministro, transporte e instalación
	 M2 
	           1.413,51 
	                  486.617,92 
	               687.839.296,10 
	 

	6.1.3
	Cielo raso en lamina de yeso acustica de 1/2", tipo Exsound, Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y una mano de vinilo tipo 3 (zona administrativa) y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.
	 M2 
	              369,30 
	                    75.318,06 
	                  27.814.959,56 
	 

	6.1.4
	Cieloraso  metalico lineal multipanel B perforado con dimensiones de 5.00 x 0.13 mts. (zona VIP). Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y una mano de vinilo tipo 3.
	 M2 
	              289,26 
	                    77.999,14 
	                  22.562.031,24 
	 

	6.1.5
	Cieloraso  en lamina super placa RH 1/2", para zonas humedas. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.
	 M2 
	              557,81 
	                    61.437,71 
	                  34.270.569,02 
	 

	6.1.6
	Cieloraso  en lamina de fibrocemento de 8 mm o similar, para zonas exteriores. Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn. 
	 M2 
	              471,21 
	                    85.198,71 
	                  40.146.484,14 
	 

	6.1.7
	Canal perimetral en lamina galvanizada Cal. 24, LDS =  1,95mts
	 ML 
	              373,23 
	                  106.437,35 
	                  39.725.612,14 
	 

	6,2
	FACHADAS
	 
	 
	 
	 
	                      4.325.699.908,38 

	6.2.1
	REVESTIMIENTO DE FACHADA Ref. TRESPA METEON, Panel Unicolors ( varios colores ) 8 mm . Color por las 2 caras. Perforacion 8 mm / 30% de apertura - incluye panel, sistema de anclaje, suminsitro, transporte e instalacion y todo lo necesario para su correcta instalación. Según modulacion .
	 M2 
	              364,56 
	              2.007.483,73 
	               731.848.268,61 
	 

	6.2.2
	REVESTIMIENTO DE FACHADA REF. . QUADROCLAD, ALUZINC PANEL LISO Y UN ALMA DE HONEY COMB DE ALUMINIO 3003 H14 CELDA 19,1 MM EN SU INTERIOR - 0,75 X 2,00 M - ESPESOR 14 MM - INCLUYE INSTALACION , SISTEMA DE ANCLAJE, TRANSPORTE.  SEGÚN MODULACION .
	 M2 
	           4.010,11 
	                  741.739,46 
	            2.974.456.825,94 
	 

	6.2.3
	Fachada en vidrio cortina - Sistema 3856 pesado de ALUMINA, con marco perimetral de 38x56mm, pisa vidrio a presión y vidrio de seguridad y control solar ST150 laminado 4+4mm incoloro PVB 0,38mm, incluye rejillas de ventilación módulos superiores en ALN 315
	 M2 
	           1.073,72 
	                  564.483,09 
	               606.096.783,39 
	 

	6.2.4
	Fachada liviana en lamina de fibrocemente 8 mm o similar, visto a una cara.  Incluye suminsitro, transporte, instalacion, perfilería de acero galvanizado, cinta de papel o de malla, masilla, tornillería y todo lo necesario para su correcta instalaciòn.
	 M2 
	              141,83 
	                    93.760,35 
	                  13.298.030,44 
	 

	7
	CARPINTERÍA
	 
	 
	 
	 
	                          998.358.633,89 

	7,1
	CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	 
	                          354.197.290,89 

	7.1.1
	Puertas dobles de emergencia entamborada en  lamina cold rolled cal 18 y marco en laminacold rolled  cal. 18. Incluye anticorrosivo y pintura. (No incluye kit de cerradura antipanico). 
	 M2 
	                46,20 
	                  587.587,86 
	                  27.146.559,13 
	 

	7.1.2
	Puertas cortafuego de emergencia dobles con cerradura antipánico,  h=2.10mts para escaleras de evacuacion. Incluye anticorrosivo y pintura. (No incluye kit de cerradura antipanico)
	 UND 
	                   5,00 
	              3.639.993,88 
	                  18.199.969,40 
	 

	7.1.3
	Puerta dobles  tipo persiana en lamina cold rolled cal 18, marco en lamina cold rolled cal 18, Incluye anticorrosivo y pintura. (No incluye kit de cerradura antipanico)
	 M2 
	                33,60 
	                  587.599,95 
	                  19.743.358,32 
	 

	7.1.4
	Puerta dobles  tipo persiana en lamina cold rolled cal 18, marco en lamina cold rolled cal 18, Incluye anticorrosivo y pintura. (No incluye cerradura)
	 M2 
	                48,60 
	                  587.599,95 
	                  28.557.357,57 
	 

	7.1.5
	Puerta entamborada en lamina cold rolled cal 18, marco  lamina cold rolled cal 18, con rejilla de ventilacion según diseño. (No incluye cerradura)
	 M2 
	              203,85 
	                  587.599,95 
	               119.782.249,81 
	 

	7.1.6
	Puerta corrediza entablerada de panel (lámina galvanizada y lana de roca) - marcos y estructura  de marco de puerta en aluminio. marcos y estructura  de marco de puerta en aluminio.
	 M2 
	                41,58 
	                  636.996,32 
	                  26.486.306,99 
	 

	7.1.7
	Puerta en lamina cold rolled calibre 18  con hoja en rejilla metalica, 
	 M2 
	                10,58 
	                  636.995,46 
	                    6.739.411,97 
	 

	7.1.8
	Puerta tipo cortina  metalica enrollable lamina cold rolled micro perforada calibre 22,  para zona de locales comerciales 2do piso . 
	 M2 
	                83,75 
	                  435.497,00 
	                  36.472.873,75 
	 

	7.1.9
	Puerta de doble hoja pivotante en vidrio templado 5+5mm con baranda en aluminio cepillado. Pivote en acero inoxidable de 2 1/2", con escudos inferior y superior. Preguntar por esta en los planos aparece en cold rolled.
	 M2 
	                12,60 
	                  636.998,61 
	                    8.026.182,49 
	 

	40360
	Puerta de doble hoja pivotante en vidrio templado 5+5mm con baranda en aluminio cepillado. Pivote en acero inoxidable de 2 1/2", con escudos inferior y superior. Montante tipo persiana, con control solar,  control solar ST150
	 M2 
	                91,50 
	                  688.994,77 
	                  63.043.021,46 
	 

	7,2
	CARPINTERÍA EN VIDRIO
	 
	 
	 
	 
	                          157.838.809,72 

	7.2.1
	Ventaneria corrediza combinada en sistema 5020 de Alúmina y sistema tipo persiana ALN 315 , con vidrio laminado 3+3 + PVB 0,38mm incoloro, 
	 M2 
	              120,48 
	                  455.304,03 
	                  54.855.029,53 
	 

	7.2.2
	Ventanas en  vidrio laminado 4+4+ pelicula 11mm, marco invisible 30mm, montante superior de 50cms en rejilla en aluminio
	 M2 
	              152,28 
	                  627.065,13 
	                  95.489.478,00 
	 

	7.2.3
	Ventaneria fija en sistema 5020 de Alúmina, con vidrio laminado 3+3 + VB 0,38 mm incoloro + PVB 0,38mm, 
	 M2 
	                16,46 
	                  455.303,90 
	                    7.494.302,19 
	 

	7,3
	DIVISIONES
	 
	 
	 
	 
	                          280.723.101,55 

	7.3.1
	División para baño en acero inoxidable 304 cal.20 (incluye puertas y accesorios)
	 M2 
	              161,24 
	                  864.255,90 
	               139.352.621,32 
	 

	7.3.2
	Divisiones duchas en vidrio templado de 6 mm incluye chapetas de anclaje a muros y patas en acero inoxidable de 1”.  Zona de camerinos deportistas y jueces.
	 M2 
	                56,43 
	                  578.570,89 
	                  32.648.755,32 
	 

	7.3.3
	División sistema de oficina abierta en  vidrio templado h= 2,50 mts, e=10mm
	 M2 
	              161,07 
	                  674.996,74 
	               108.721.724,91 
	 

	7,4
	BARANDAS Y PASAMANOS
	 
	 
	 
	 
	                          119.513.089,91 

	7.4.1
	Baranda para  graderias en acero inoxidable 304 calibre 16, parales en tubular de 1 1/2" cada 1.00 metros, pasamanos en tubular de 1 1/2",  3 (TRES)  tubos horizontales de 1/2" cada 25cms, parales conectores en tubular 1/2"  . H total  0,95 mts. Según diseño.
	 ML 
	              186,62 
	                  482.993,17 
	                  90.136.185,39 
	 

	7.4.2
	Baranda para escaleras de evacuacion en tuberia de aguas negras calibre 16, parales en tubular de 1 1/2" cada 1.00 metros, pasamanos en tubular de 1 1/2",  3 (TRES)  tubos horizontales de 1/2" cada 25cms, paral conectores en tubular 1/2"  . H total  0,95 mts. Según diseño.
	 ML 
	                40,50 
	                  328.998,72 
	                  13.324.448,16 
	 

	7.4.3
	Pasamanos sobre muro en tuberia de aguas negras de 1 1/2"  calibre 16
	 ML 
	              139,59 
	                  114.997,18 
	                  16.052.456,36 
	 

	7,5
	MESONES EN ACERO INOXIDABLE
	 
	 
	 
	 
	                            56.094.515,61 

	7.5.1
	Meson para  cocina en acero inoxidable 304  Cal. 18 altura  0.90 m y ancho 0.54 m, poceta estandar de 0.60 m de largo por 0.33 m de ancho  con una profundidad de 0.25 m y una estructura cuadrada de 1 1/2" con entrepaño en acero inoxidable 304 calibre 18, salpicadero de 0.10  m, con niveladores y griferia mono control y sifon , con espacio para estufa electrica de sobreponer, para locales comerciales. Segun diseño
	 ML 
	                49,51 
	              1.132.993,65 
	                  56.094.515,61 
	 

	7,6
	CARPINTERÍA EN MADERA
	 
	 
	 
	 
	                            29.991.826,21 

	7.6.1
	Mueble bajo en madera aglomerada RH forrada en melamínica  o formica,  incluye puertas y entrepaños E=2cms. 
	 ML 
	                18,32 
	                  202.497,18 
	                    3.709.748,34 
	 

	7.6.2
	Muebles en madera aglomera forrada en malaminica o formica, para zonas de transmisiòn de medios de locución.
	 ML 
	                34,90 
	                  247.497,18 
	                    8.637.651,58 
	 

	7.6.3
	Mueble  de camerinos de deportistas, tipo cocker en  madera aglomerada RH forrada en melamínica E=3cms, con zapatero  A=37cms,, banca corrida en madera A= 50cms, zona de guardado con perchero A=1.50mts y compartimiento superior A=33cms.
	 ML 
	                26,14 
	                  674.997,18 
	                  17.644.426,29 
	 

	8
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	                      1.124.487.564,92 

	8,1
	ACOMETIDA
	 
	 
	 
	 
	                            22.774.548,13 

	8.1.1
	CONEXIÓN A LA RED PÚBLICA
	 UND 
	                   1,00 
	              3.350.528,30 
	                    3.350.528,30 
	 

	8.1.2
	TUBERÍA PVC-P 1.1/2"
	 M 
	                89,58 
	                    22.725,16 
	                    2.035.719,83 
	 

	8.1.3
	ACCESORIOS PVC-P 1.1/2"
	 UN 
	                27,99 
	                      9.761,84 
	                       273.233,90 
	 

	8.1.4
	FLOTADOR MECANICO BOLA GRANDE  1.1/2"
	 M 
	                   0,93 
	                  415.670,15 
	                       386.573,24 
	 

	8.1.5
	VÁLVULA ANTIFRAUDE 1.1/2"
	 M 
	                   0,93 
	                  179.500,64 
	                       166.935,60 
	 

	8.1.6
	ABRAZADERA 1.1/2"
	 UN 
	                   5,00 
	                      7.231,94 
	                          36.159,70 
	 

	8.1.7
	NIPLE PASAMURO 1.1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  186.219,40 
	                       372.438,80 
	 

	8.1.8
	MEDIDOR TOTALIZADOR 1.1/2"
	 UN 
	                   1,00 
	              2.024.986,39 
	                    2.024.986,39 
	 

	8.1.9
	REGISTRO CORTE RED WHITE 1.1/2"
	 UN 
	                   3,00 
	                  199.262,92 
	                       597.788,76 
	 

	40391
	CAJA MEDIDOR TOTALIZADOR
	 UN 
	                   3,00 
	              1.388.743,94 
	                    4.166.231,82 
	 

	40756
	TUBERIA PVC-S 2"
	 M 
	                   5,60 
	                    17.547,29 
	                          98.264,82 
	 

	41122
	ACCESORIOS PVC-S 2"
	 UN 
	                   6,00 
	                      6.945,74 
	                          41.674,44 
	 

	41487
	SIFON PVC-S 2"
	 UN 
	                   1,00 
	                      6.945,74 
	                            6.945,74 
	 

	41852
	CHEQUE HIDRO 1.1/2"
	 UN 
	                   3,00 
	                  204.525,40 
	                       613.576,20 
	 

	42217
	REGISTRO BOLA P.D. 1.1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  179.502,84 
	                       359.005,68 
	 

	42583
	UNIVERSAL H.G. 1.1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                    33.749,99 
	                          67.499,98 
	 

	42948
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                53,75 
	                    57.056,60 
	                    3.066.792,25 
	 

	43313
	RELLENO CAMA DE ARENA
	 M3 
	                26,87 
	                  138.784,92 
	                    3.729.150,80 
	 

	43678
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	 M3 
	                26,87 
	                    21.486,53 
	                       577.343,06 
	 

	44044
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	              403,09 
	                      1.599,99 
	                       644.939,97 
	 

	44409
	ROTURA Y REPOSICIÓN DE ANDEN
	 M2 
	                   2,80 
	                    56.699,59 
	                       158.758,85 
	 

	8,2
	CUARTO DE BOMBAS DE AGUA POTABLE
	 
	 
	 
	 
	                            62.612.224,48 

	8.2.1
	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 4"
	 M 
	                18,00 
	                  431.320,00 
	                    7.763.760,00 
	 

	8.2.2
	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 3"
	 M 
	                18,00 
	                  262.420,71 
	                    4.723.572,78 
	 

	8.2.3
	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 2"
	 M 
	                18,00 
	                  221.923,88 
	                    3.994.629,84 
	 

	8.2.4
	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 1.1/2"
	 M 
	                12,00 
	                  127.748,97 
	                    1.532.987,64 
	 

	8.2.5
	TUBERIA ACERO INOXIDABLE 1/2"
	 M 
	                12,00 
	                                   -   
	                                         -   
	 

	8.2.6
	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 4"
	 UN 
	                25,00 
	                  152.969,92 
	                    3.824.248,00 
	 

	8.2.7
	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 3"
	 UN 
	                15,00 
	                  127.750,05 
	                    1.916.250,75 
	 

	8.2.8
	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 2"
	 UN 
	                20,00 
	                  100.083,26 
	                    2.001.665,20 
	 

	8.2.9
	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1.1/2"
	 UN 
	                20,00 
	                    93.574,55 
	                    1.871.491,00 
	 

	40392
	ACCESORIOS ACERO INOXIDABLE 1/2"
	 UN 
	                15,00 
	                                   -   
	                                         -   
	 

	40757
	REGISTRO R.W. P.D. 4"
	 UN 
	                   6,00 
	              1.391.754,94 
	                    8.350.529,64 
	 

	41123
	REGISTRO R.W. P.D. 3"
	 UN 
	                   2,00 
	              1.319.814,94 
	                    2.639.629,88 
	 

	41488
	REGISTRO R.W. P.D. 2"
	 UN 
	                   6,00 
	                  355.588,60 
	                    2.133.531,60 
	 

	41853
	REGISTRO R.W. P.D. 1.1/2
	 UN 
	                   3,00 
	                  221.623,10 
	                       664.869,30 
	 

	42218
	CHEQUE HIDRO  4"
	 UN 
	                   2,00 
	              1.610.953,55 
	                    3.221.907,10 
	 

	42584
	CHEQUE CORTINA PERFORADO 4"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.610.947,36 
	                    1.610.947,36 
	 

	42949
	HIDROACUMULADOR 300L
	 UN 
	                   2,00 
	              1.147.497,55 
	                    2.294.995,10 
	 

	43314
	UNIVERSAL 1.1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                    33.749,99 
	                          67.499,98 
	 

	43679
	UNION FLEXIBLE CAUCHO 4"
	 UN 
	                   4,00 
	                  340.763,30 
	                    1.363.053,20 
	 

	44045
	UNION FLEXIBLECAUCHO 2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  174.249,48 
	                       348.498,96 
	 

	44410
	VALVULA DE PIE 4"
	 UN 
	                   3,00 
	              1.809.382,82 
	                    5.428.148,46 
	 

	44775
	COPA EXCENTRICA 4"x2"
	 UN 
	                   3,00 
	                  321.872,12 
	                       965.616,36 
	 

	45140
	COPA CONCENTRICA 4" x 2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  152.972,03 
	                       305.944,06 
	 

	45506
	BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 4"
	 UN 
	                10,00 
	                  175.497,39 
	                    1.754.973,90 
	 

	45871
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 4"
	 UN 
	                   3,00 
	                  528.018,29 
	                    1.584.054,87 
	 

	46236
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 2"
	 UN 
	                   4,00 
	                  241.773,62 
	                       967.094,48 
	 

	46601
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1.1/2""
	 UN 
	                   2,00 
	                    18.825,74 
	                          37.651,48 
	 

	46967
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  128.601,65 
	                       257.203,30 
	 

	47332
	MANOMETRO ANTIVIBRATORIO
	 UN 
	                   4,00 
	                  161.999,95 
	                       647.999,80 
	 

	47697
	STICKERS IDENTIFICACION REG.
	 UN 
	                20,00 
	                      6.749,99 
	                       134.999,80 
	 

	48062
	SOPORTE PARA TUBERIA DE SUCCION
	 UN 
	                   6,00 
	                      8.099,99 
	                          48.599,94 
	 

	48428
	ABRAZADERAS 4"
	 UN 
	                10,00 
	                      8.355,14 
	                          83.551,40 
	 

	48793
	ABRAZADERAS 2"
	 UN 
	                10,00 
	                      7.231,93 
	                          72.319,30 
	 

	8,3
	CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIOS
	 
	 
	 
	 
	                            49.912.194,94 

	8.3.1
	TUBERÍA A.C. SCHD10 8"
	 M 
	                   4,00 
	                  155.649,99 
	                       622.599,96 
	 

	8.3.2
	TUBERÍA A.C. SCHD10 6"
	 M 
	                29,00 
	                  273.029,66 
	                    7.917.860,14 
	 

	8.3.3
	TUBERÍA A.C. SCHD10 2 1/2"
	 M 
	                10,00 
	                  172.912,92 
	                    1.729.129,20 
	 

	8.3.4
	ACCESORIO RANURADO 8"
	 UN 
	                   3,00 
	                  157.139,25 
	                       471.417,75 
	 

	8.3.5
	ACCESORIO RANURADO 6"
	 UN 
	                16,00 
	                  123.704,78 
	                    1.979.276,48 
	 

	8.3.6
	ACCESORIO RANURADO 2 1/2"
	 UN 
	                   4,00 
	                    31.193,74 
	                       124.774,96 
	 

	8.3.7
	ACOPLE RIGIDO 8"
	 UN 
	                   8,00 
	                    76.126,74 
	                       609.013,92 
	 

	8.3.8
	ACOPLE RIGIDO 6"
	 UN 
	                40,00 
	                    50.845,28 
	                    2.033.811,20 
	 

	8.3.9
	ACOPLE RIGIDO 2 1/2"
	 UN 
	                10,00 
	                    21.305,98 
	                       213.059,80 
	 

	40393
	VÁLVULA COMPUERTA OS&Y 8"
	 UN 
	                   2,00 
	              3.239.999,99 
	                    6.479.999,98 
	 

	40758
	VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER 6"
	 UN 
	                   2,00 
	              1.684.778,64 
	                    3.369.557,28 
	 

	41124
	VÁLVULA DE CORTE 2 1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  615.927,14 
	                    1.231.854,28 
	 

	41489
	CHEQUE 6"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.347.173,83 
	                    1.347.173,83 
	 

	41854
	CHEQUE 2 1/2"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.192.882,33 
	                    1.192.882,33 
	 

	42219
	VALVULA DE ALIVIO 4"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.889.999,48 
	                    1.889.999,48 
	 

	42585
	PLACA ANTIVORTICE 8"
	 UN 
	                   1,00 
	              3.104.965,31 
	                    3.104.965,31 
	 

	42950
	UNION FLEXIBLE METALICA 8"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.201.499,72 
	                    1.201.499,72 
	 

	43315
	UNION FLEXIBLE METALICA 6"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.079.976,47 
	                    1.079.976,47 
	 

	43680
	UNION FLEXIBLE METALICA 2 1/2"
	 UN 
	                   2,00 
	                  607.494,96 
	                    1.214.989,92 
	 

	44046
	COPA EXCENTRICA 8"x6"
	 UN 
	                   1,00 
	                  572.255,83 
	                       572.255,83 
	 

	44411
	COPA CONCENTRICA 8" x 6"
	 UN 
	                   1,00 
	                  157.138,89 
	                       157.138,89 
	 

	44776
	COPA EXCENTRICA 1 1/4"x2 1/2"
	 UN 
	                   1,00 
	                  167.263,87 
	                       167.263,87 
	 

	45141
	COPA CONCENTRICA 1 1/4"x2 1/2"
	 UN 
	                   1,00 
	                    31.193,95 
	                          31.193,95 
	 

	45507
	BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 8"
	 UN 
	                   8,00 
	                  161.999,61 
	                    1.295.996,88 
	 

	45872
	BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 6"
	 UN 
	                10,00 
	                  141.749,90 
	                    1.417.499,00 
	 

	46237
	BRIDA ACERO (INDIVIDUAL) 2 1/2"
	 UN 
	                12,00 
	                    80.999,99 
	                       971.999,88 
	 

	46602
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 8"
	 UN 
	                   1,00 
	                  902.234,07 
	                       902.234,07 
	 

	46968
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 6"
	 UN 
	                   1,00 
	                  632.236,28 
	                       632.236,28 
	 

	47333
	NIPLE PASAMUROS ACERO INOX. 1"
	 UN 
	                   1,00 
	                  122.855,21 
	                       122.855,21 
	 

	47698
	MANOMETRO ANTIVIBRATORIO
	 UN 
	                   3,00 
	                  121.499,97 
	                       364.499,91 
	 

	48063
	STICKERS IDENTIFICACION REG.
	 UN 
	                   9,00 
	                    13.499,82 
	                       121.498,38 
	 

	48429
	SOPORTE PARA TUBERIA DE SUCCION
	 UN 
	                   2,00 
	                  161.933,47 
	                       323.866,94 
	 

	48794
	ABRAZADERAS 6"
	 UN 
	                16,00 
	                    14.491,95 
	                       231.871,20 
	 

	49159
	ABRAZADERAS 2 1/2"
	 UN 
	                   6,00 
	                    10.178,98 
	                          61.073,88 
	 

	49524
	CABEZAL DE PRUEBA 6" x 4 SALIDAS DE 2 1/2". INCLUYE VÁLVULAS.
	 UN 
	                   1,00 
	              4.724.868,76 
	                    4.724.868,76 
	 

	8,4
	RED GENERAL AGUA POTABLE ENTERRADA
	 
	 
	 
	 
	                            36.782.918,71 

	8.4.1
	TUBERÍA PVC-P 4"
	 M 
	              151,16 
	                  171.923,77 
	                  25.987.997,07 
	 

	8.4.3
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                90,70 
	                    55.142,23 
	                    5.001.400,26 
	 

	8.4.4
	RELLENO CAMA DE ARENA
	 M3 
	                27,21 
	                  138.784,92 
	                    3.776.337,67 
	 

	8.4.5
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	 M3 
	                63,49 
	                    21.486,53 
	                    1.364.179,79 
	 

	8.4.6
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	              408,13 
	                      1.599,99 
	                       653.003,92 
	 

	8,5
	RED INTERIOR AGUA FRIA
	 
	 
	 
	 
	                            73.640.460,37 

	8.5.1
	TUBERÍA PVC-P 4"
	 M 
	                   5,60 
	                  171.923,77 
	                       962.773,11 
	 

	8.5.2
	TUBERÍA PVC-P 3"
	 M 
	              144,63 
	                  147.945,40 
	                  21.397.343,20 
	 

	8.5.3
	TUBERÍA PVC-P 2"
	 M 
	              273,02 
	                    55.103,27 
	                  15.044.294,78 
	 

	8.5.4
	TUBERÍA PVC-P 1.1/2"
	 M 
	              273,39 
	                    37.505,02 
	                  10.253.497,42 
	 

	8.5.5
	TUBERÍA PVC-P 1"
	 M 
	              134,36 
	                    20.758,76 
	                    2.789.146,99 
	 

	8.5.6
	TUBERÍA PVC-P 3/4"
	 M 
	                18,66 
	                    15.976,86 
	                       298.128,21 
	 

	8.5.7
	TUBERÍA PVC-P 1/2"
	 M 
	              175,42 
	                    13.120,83 
	                    2.301.656,00 
	 

	8.5.8
	REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 4"
	 UN 
	                   1,00 
	              1.391.754,94 
	                    1.391.754,94 
	 

	8.5.9
	REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 2"
	 UN 
	                22,00 
	                  355.588,60 
	                    7.822.949,20 
	 

	8.5.10
	REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 1.1/2"
	 UN 
	                21,00 
	                  179.503,97 
	                    3.769.583,37 
	 

	8.5.11
	REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 3/4"
	 UN 
	                   2,00 
	                    78.502,75 
	                       157.005,50 
	 

	8.5.12
	REGISTRO PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2"
	 UN 
	                33,00 
	                    68.011,03 
	                    2.244.363,99 
	 

	8.5.13
	ABRAZADERA TIPO PERA 4"
	 UN 
	                   4,00 
	                      8.354,99 
	                          33.419,96 
	 

	8.5.14
	ABRAZADERA TIPO PERA 3"
	 UN 
	                97,00 
	                      8.354,97 
	                       810.432,09 
	 

	8.5.15
	ABRAZADERA TIPO PERA 2"
	 UN 
	              183,00 
	                      7.231,94 
	                    1.323.445,02 
	 

	8.5.16
	ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/2"
	 UN 
	              183,00 
	                      7.231,91 
	                    1.323.439,53 
	 

	8.5.17
	ABRAZADERA TIPO PERA 1"
	 UN 
	                90,00 
	                      5.172,97 
	                       465.567,30 
	 

	8.5.18
	ABRAZADERA TIPO PERA 3/4"
	 UN 
	                13,00 
	                      5.172,97 
	                          67.248,61 
	 

	8.5.19
	ABRAZADERA TIPO PERA 1/2"
	 UN 
	              121,00 
	                      5.172,99 
	                       625.931,79 
	 

	8.5.20
	VALVULA EXPLUSORA DE AIRE 1"
	 UN 
	                   4,00 
	                  139.619,84 
	                       558.479,36 
	 

	8,6
	PUNTOS HIDRAULICOS DE AGUA FRIA
	 
	 
	 
	 
	                            22.980.375,61 

	8.6.1
	LAVAMANOS
	 UN 
	              121,00 
	                    64.077,90 
	                    7.753.425,90 
	 

	8.6.2
	SANITARIOS FLUXOMETRO
	 UN 
	                89,00 
	                  113.306,85 
	                  10.084.309,65 
	 

	8.6.3
	DUCHAS
	 UN 
	                14,00 
	                    64.078,40 
	                       897.097,60 
	 

	8.6.4
	ORINALES
	 UN 
	                30,00 
	                    64.081,68 
	                    1.922.450,40 
	 

	8.6.5
	CALENTADORES
	 UN 
	                14,00 
	                    67.606,82 
	                       946.495,48 
	 

	8.6.6
	LLAVES MANGUERAS
	 UN 
	                   5,00 
	                    64.077,90 
	                       320.389,50 
	 

	8.6.7
	HIDRO MASAJEADORAS
	 UN 
	                   4,00 
	                    71.813,54 
	                       287.254,16 
	 

	8.6.8
	LAVAPLATOS
	 UN 
	                12,00 
	                    64.079,41 
	                       768.952,92 
	 

	8,7
	RED INTERIOR AGUA CALIENTE
	 
	 
	 
	 
	                              2.149.963,38 

	8.7.1
	TUBERÍA CPVC 3/4"
	 M 
	                11,20 
	                    23.176,69 
	                       259.578,93 
	 

	8.7.2
	TUBERÍA CPVC 1/2"
	 M 
	                67,18 
	                    16.569,84 
	                    1.113.161,85 
	 

	8.7.3
	CHEQUE HIDRO 1/2"
	 UN 
	                14,00 
	                    55.515,90 
	                       777.222,60 
	 

	8,8
	PUNTOS AGUA CALIENTE
	 
	 
	 
	 
	                              2.147.095,44 

	8.8.1
	DUCHAS
	 UN 
	                14,00 
	                    68.917,27 
	                       964.841,78 
	 

	8.8.2
	CALENTADORES
	 UN 
	                14,00 
	                    84.446,69 
	                    1.182.253,66 
	 

	8,9
	RED INTERIOR DE AGUAS NEGRAS
	 
	 
	 
	 
	                            84.256.301,09 

	8.9.1
	TUBERÍA PVC-S 4"
	 M 
	              531,86 
	                    97.388,37 
	                  51.796.978,47 
	 

	8.9.2
	TUBERÍA PVC-S 3"
	 M 
	                25,19 
	                    53.032,45 
	                    1.335.887,42 
	 

	8.9.3
	TUBERÍA PVC-S 2"
	 M 
	              169,82 
	                    28.337,87 
	                    4.812.337,08 
	 

	8.9.4
	TUBERÍA PVC-L 3"
	 M 
	                33,59 
	                    37.143,39 
	                    1.247.646,47 
	 

	8.9.5
	TUBERÍA PVC-L 2"
	 M 
	              121,30 
	                    28.901,88 
	                    3.505.798,04 
	 

	8.9.6
	ABRAZADERA TIPO PERA 4"
	 UN 
	              355,00 
	                      8.354,96 
	                    2.966.010,80 
	 

	8.9.7
	ABRAZADERA TIPO PERA 3"
	 UN 
	                17,00 
	                      8.354,99 
	                       142.034,83 
	 

	8.9.8
	ABRAZADERA TIPO PERA 2"
	 UN 
	              114,00 
	                      7.231,98 
	                       824.445,72 
	 

	8.9.9
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                81,18 
	                    55.134,47 
	                    4.475.816,27 
	 

	40399
	RELLENO CAMA DE ARENA
	 M3 
	                40,59 
	                  138.782,27 
	                    5.633.172,34 
	 

	40764
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	 M3 
	                40,59 
	                    21.485,46 
	                       872.094,82 
	 

	41130
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	              608,84 
	                      1.599,99 
	                       974.137,91 
	 

	41495
	VALVULA DE ADMISION DE AIRE 2"
	 M3 
	                28,00 
	                  202.497,89 
	                    5.669.940,92 
	 

	8,1
	RED EXTERIOR DE AGUAS NEGRAS
	 
	 
	 
	 
	                            34.820.916,67 

	8.10.1
	TUBERÍA PVC-ALCT 8"
	 M 
	                59,72 
	                    86.479,55 
	                    5.164.558,73 
	 

	8.10.2
	TUBERÍA PVC-ALCT 6"
	 M 
	              103,57 
	                  106.286,53 
	                  11.008.095,91 
	 

	8.10.3
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	              103,57 
	                    55.142,23 
	                    5.711.080,76 
	 

	8.10.4
	RELLENO CAMA GRAVILLA
	 M3 
	                29,39 
	                  117.988,88 
	                    3.467.693,18 
	 

	8.10.5
	RELLENO ENRECEBO
	 M3 
	                74,18 
	                  107.331,81 
	                    7.961.873,67 
	 

	8.10.7
	RETIRO DE SOBRANTES
	 M3 
	                29,39 
	                    51.296,85 
	                    1.507.614,42 
	 

	8,11
	SALIDAS SANITARIAS
	 
	 
	 
	 
	                            24.329.846,13 

	8.11.1
	LAVAMANOS
	 UN 
	              121,00 
	                    74.290,64 
	                    8.989.167,44 
	 

	8.11.2
	SANITARIOS FLUXOMETRO
	 UN 
	                89,00 
	                    90.683,81 
	                    8.070.859,09 
	 

	8.11.3
	DUCHAS
	 UN 
	                14,00 
	                    74.290,64 
	                    1.040.068,96 
	 

	8.11.4
	ORINALES
	 UN 
	                30,00 
	                    74.290,64 
	                    2.228.719,20 
	 

	8.11.5
	HIDRO MASAJEADORAS
	 UN 
	                   4,00 
	                    74.290,64 
	                       297.162,56 
	 

	8.11.6
	LAVAPLATOS
	 UN 
	                12,00 
	                    74.290,64 
	                       891.487,68 
	 

	8.11.7
	SIFON DE PISO 2"
	 UN 
	                   5,00 
	                    74.290,64 
	                       371.453,20 
	 

	8.11.8
	SIFON DE PISO 3"
	 UN 
	                32,00 
	                    76.279,00 
	                    2.440.928,00 
	 

	8,12
	RED INTERIOR DE AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 
	 
	                            26.536.875,64 

	8.12.1
	TUBERÍA PVC-S 6"
	 M 
	              223,94 
	                    88.227,39 
	                  19.757.641,72 
	 

	8.12.2
	ACCESORIO PVC-S 6"
	 UN 
	                37,00 
	                  167.501,87 
	                    6.197.569,19 
	 

	8.12.5
	ABRAZADERA TIPO PERA 6"
	 UN 
	                28,00 
	                    10.741,93 
	                       300.774,04 
	 

	8.12.6
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                   2,80 
	                    55.142,23 
	                       154.398,24 
	 

	8.12.7
	RELLENO CAMA DE ARENA
	 M3 
	                   0,47 
	                  138.784,92 
	                          65.228,91 
	 

	8.12.8
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	 M3 
	                   2,33 
	                    21.486,53 
	                          50.063,61 
	 

	8.12.9
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	                   7,00 
	                      1.599,99 
	                          11.199,93 
	 

	8,13
	RED EXTERIOR DE AGUAS LLUVIAS
	 
	 
	 
	 
	                            38.027.560,21 

	8.13.1
	TUBERÍA PVC-ALCT 10"
	 M 
	                11,20 
	                  106.292,68 
	                    1.190.478,02 
	 

	8.13.2
	TUBERÍA PVC-ALCT 12"
	 M 
	                11,20 
	                  133.923,37 
	                    1.499.941,74 
	 

	8.13.3
	TUBERÍA PVC-ALCT 14"
	 M 
	                11,20 
	                  179.027,87 
	                    2.005.112,14 
	 

	8.13.4
	TUBERÍA PVC-ALCT 16"
	 M 
	                11,20 
	                  209.456,55 
	                    2.345.913,36 
	 

	8.13.5
	TUBERÍA PVC-ALCT 20"
	 M 
	                57,85 
	                  331.673,37 
	                  19.187.304,45 
	 

	8.13.6
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                61,58 
	                    57.056,60 
	                    3.513.545,43 
	 

	8.13.7
	RELLENO CAMA DE GRAVILLA
	 M3 
	                18,48 
	                  117.988,88 
	                    2.180.434,50 
	 

	8.13.8
	RELLENO EN RECEBO
	 M3 
	                43,11 
	                  107.326,37 
	                    4.626.839,81 
	 

	8.13.9
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	              923,75 
	                      1.599,99 
	                    1.477.990,76 
	 

	8,14
	RED GENERAL RED CONTRA INCENDIO ENTERRADA
	 
	 
	 
	 
	                          100.014.820,45 

	8.14.1
	TUBERÍA PVC-C900 6"
	 M 
	                71,85 
	                  388.377,84 
	                  27.904.947,80 
	 

	8.14.2
	TUBERÍA PVC-C900 4"
	 M 
	                   3,73 
	              1.044.403,57 
	                    3.895.625,32 
	 

	8.14.3
	ACCESORIO PVC C900 6"
	 UN 
	                   7,00 
	              2.982.963,48 
	                  20.880.744,36 
	 

	8.14.4
	ACCESORIO PVC C900 4"
	 UN 
	                   4,00 
	              1.525.351,73 
	                    6.101.406,92 
	 

	8.14.5
	RESTRICTORES DE MOVIMIENTO PVC C900 6"
	 UN 
	                27,06 
	                  903.822,49 
	                  24.457.436,58 
	 

	8.14.6
	RESTRICTORES DE MOVIMIENTO PVC C900 4"
	 UN 
	                   7,46 
	                  669.498,17 
	                    4.994.456,35 
	 

	8.14.7
	TRANSICION CPVC C900 A TUBERIA METALICA 6"
	 UN 
	                   1,87 
	              1.753.431,90 
	                    3.278.917,65 
	 

	8.14.8
	TRANSICION CPVC C900 A TUBERIA METALICA 4"
	 UN 
	                   2,80 
	              1.192.475,18 
	                    3.338.930,50 
	 

	8.14.9
	EXCAVACIÓN MANUAL
	 M3 
	                39,68 
	                    55.142,23 
	                    2.188.043,69 
	 

	40404
	RELLENO CAMA DE ARENA
	 M3 
	                   7,94 
	                  138.784,92 
	                    1.101.952,26 
	 

	40769
	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO
	 M3 
	                31,74 
	                    21.486,53 
	                       681.982,46 
	 

	41135
	Retiro de sobrantes. Incluye cargue
	 km/m³ 
	              743,99 
	                      1.599,99 
	                    1.190.376,56 
	 

	8,15
	RED INTERIOR RED CONTRA INCENDIO
	 
	 
	 
	 
	                          520.137.161,48 

	8.15.1
	TUBERÍA A.C. SCHD10 6"
	 M 
	              175,42 
	                  273.012,32 
	                  47.891.821,17 
	 

	8.15.2
	TUBERÍA A.C. SCHD10 4"
	 M 
	              178,22 
	                  245.412,55 
	                  43.737.424,66 
	 

	8.15.3
	TUBERÍA A.C. SCHD10 3"
	 M 
	              239,80 
	                  178.587,10 
	                  42.825.186,58 
	 

	8.15.4
	TUBERÍA A.C. SCHD10 2.1/2"
	 M 
	              159,56 
	                  140.107,73 
	                  22.355.589,40 
	 

	8.15.5
	TUBERÍA A.C. SCHD10 2"
	 M 
	              153,96 
	                    93.576,58 
	                  14.407.050,26 
	 

	8.15.6
	TUBERÍA A.C. SCHD10 1.1/2"
	 M 
	              181,95 
	                    64.684,19 
	                  11.769.288,37 
	 

	8.15.7
	TUBERÍA A.C. SCHD40 1.1/4"
	 M 
	              188,48 
	                    68.007,37 
	                  12.818.029,10 
	 

	8.15.8
	TUBERÍA A.C. SCHD40 1"
	 M 
	              424,55 
	                    55.216,86 
	                  23.442.317,91 
	 

	8.15.9
	ACCESORIO RANURADO 6"
	 UN 
	                47,00 
	                  123.704,78 
	                    5.814.124,66 
	 

	40405
	ACCESORIO RANURADO 4"
	 UN 
	                83,00 
	                    64.225,88 
	                    5.330.748,04 
	 

	40770
	ACCESORIO RANURADO 3"
	 UN 
	              251,00 
	                    40.564,72 
	                  10.181.744,72 
	 

	41136
	ACCESORIO RANURADO 2.1/2"
	 UN 
	              105,00 
	                    31.193,74 
	                    3.275.342,70 
	 

	41501
	ACCESORIO RANURADO 2"
	 UN 
	              100,00 
	                    24.599,74 
	                    2.459.974,00 
	 

	41866
	ACCESORIO RANURADO 1.1/2"
	 UN 
	              122,00 
	                    16.127,93 
	                    1.967.607,46 
	 

	42231
	ACCESORIO ROSCADO 1.1/4"
	 UN 
	              221,00 
	                    16.127,89 
	                    3.564.263,69 
	 

	42597
	ACCESORIO ROSCADO 1"
	 UN 
	                63,00 
	                      7.737,98 
	                       487.492,74 
	 

	42962
	ACOPLE RIGIDO 6"
	 UN 
	              117,00 
	                    50.845,28 
	                    5.948.897,76 
	 

	43327
	ACOPLE RIGIDO 4"
	 UN 
	              208,00 
	                    26.859,98 
	                    5.586.875,84 
	 

	43692
	ACOPLE RIGIDO 3"
	 UN 
	              628,00 
	                    23.385,95 
	                  14.686.376,60 
	 

	44058
	ACOPLE RIGIDO 2 1/2"
	 UN 
	              264,00 
	                    21.305,98 
	                    5.624.778,72 
	 

	44423
	ACOPLE RIGIDO 2"
	 UN 
	              250,00 
	                    17.179,99 
	                    4.294.997,50 
	 

	44788
	ACOPLE RIGIDO 1 1/2"
	 UN 
	              306,00 
	                    15.261,96 
	                    4.670.159,76 
	 

	45153
	SIAMESA TIPO YEE NORMALIZADA DE 4"X2.1/2"X2.1/2". INCLUYE MURO DE SOPORTE
	 UN 
	                   2,00 
	              2.183.602,64 
	                    4.367.205,28 
	 

	45519
	CHEQUE RANURADO 4"
	 UN 
	                   2,00 
	              1.365.313,84 
	                    2.730.627,68 
	 

	45884
	ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE 4". INCLUYE VÁLVULA MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE Y DRENAJE.
	 UN 
	                   2,00 
	              6.749.682,18 
	                  13.499.364,36 
	 

	46249
	ESTACION DE CONTROL, PRUEBA Y DRENAJE 3". INCLUYE VÁLVULA MARIPOSA, SENSOR DE FLUJO, CHEQUE Y DRENAJE.
	 UN 
	                   4,00 
	              6.074.841,63 
	                  24.299.366,52 
	 

	46614
	VÁLVULA DE PREACCIÓN DE ENCLAVAMIENTO SIMPLE 3". INCLUYE GABINETE.
	 UN 
	                   1,00 
	              5.399.954,64 
	                    5.399.954,64 
	 

	46980
	VÁLVULA DE PREACCIÓN DE ENCLAVAMIENTO SIMPLE 2 1/2". INCLUYE GABINETE.
	 UN 
	                   1,00 
	              5.197.488,07 
	                    5.197.488,07 
	 

	47345
	VÁLVULA DE PREACCIÓN DE ENCLAVAMIENTO SIMPLE 2". INCLUYE GABINETE.
	 UN 
	                   1,00 
	              4.724.967,69 
	                    4.724.967,69 
	 

	47710
	ROCIADOR PENDENT K5.6
	 UN 
	              274,00 
	                    68.904,69 
	                  18.879.885,06 
	 

	48075
	ROCIADOR PENDENT K8.0
	 UN 
	              139,00 
	                  116.026,43 
	                  16.127.673,77 
	 

	48441
	ESCUDOS PARA ROCIADORES
	 UN 
	              413,00 
	                    16.199,89 
	                    6.690.554,57 
	 

	48806
	PUNTOS HIDRAULICOS ROCIADORES
	 UN 
	              413,00 
	                    76.004,86 
	                  31.390.007,18 
	 

	49171
	GABINETE CONTRA INCENDIO CLASE I. SEGÚN DETALLE.
	 UN 
	                   7,00 
	              2.159.987,93 
	                  15.119.915,51 
	 

	49536
	VALVULA ANGULAR 2.1/2"
	 UN 
	                   7,00 
	                  743.712,03 
	                    5.205.984,21 
	 

	49902
	VALVULA EXPULDORA DE AIRE 1.1/2"
	 UN 
	                   3,00 
	                    38.555,99 
	                       115.667,97 
	 

	50267
	ABRAZADERA TIPO PERA 6"
	 UN 
	                98,00 
	                    14.491,94 
	                    1.420.210,12 
	 

	50632
	ABRAZADERA TIPO PERA 4"
	 UN 
	                99,00 
	                    10.178,89 
	                    1.007.710,11 
	 

	50997
	ABRAZADERA TIPO PERA 3"
	 UN 
	              133,00 
	                    10.178,83 
	                    1.353.784,39 
	 

	51363
	ABRAZADERA TIPO PERA 2 1/2"
	 UN 
	                89,00 
	                    10.178,94 
	                       905.925,66 
	 

	51728
	ABRAZADERA TIPO PERA 2"
	 UN 
	                86,00 
	                      6.047,95 
	                       520.123,70 
	 

	52093
	ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/2"
	 UN 
	              102,00 
	                      6.047,98 
	                       616.893,96 
	 

	52458
	ABRAZADERA TIPO PERA 1.1/4"
	 UN 
	              105,00 
	                      6.047,97 
	                       635.036,85 
	 

	52824
	ABRAZADERA TIPO PERA 1"
	 UN 
	              236,00 
	                      6.047,96 
	                    1.427.318,56 
	 

	53189
	SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 6"
	 UN 
	                   2,00 
	                  337.438,76 
	                       674.877,52 
	 

	53554
	SOPORTE SISMO RESISTENTE CUATRO VIAS 4"
	 UN 
	                   8,00 
	                  269.982,69 
	                    2.159.861,52 
	 

	53919
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 6"
	 UN 
	                22,00 
	                  215.988,78 
	                    4.751.753,16 
	 

	54285
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 4"
	 UN 
	                19,00 
	                  188.997,30 
	                    3.590.948,70 
	 

	54650
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 3"
	 UN 
	                23,00 
	                  168.738,78 
	                    3.880.991,94 
	 

	55015
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 2 1/2"
	 UN 
	                14,00 
	                  161.989,51 
	                    2.267.853,14 
	 

	55380
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 2"
	 UN 
	                   4,00 
	                  148.498,30 
	                       593.993,20 
	 

	55746
	SOPORTE SISMO RESISTENTE 1.1/2"
	 UN 
	                   7,00 
	                  143.093,58 
	                    1.001.655,06 
	 

	56111
	JUNTA SISMICA 6"
	 UN 
	                   2,00 
	                  608.714,74 
	                    1.217.429,48 
	 

	56476
	JUNTA SISMICA 4"
	 UN 
	                   2,00 
	                  587.786,24 
	                    1.175.572,48 
	 

	56841
	JUNTA SISMICA 3"
	 UN 
	                   4,00 
	                  540.804,44 
	                    2.163.217,76 
	 

	57207
	JUNTA SISMICA 2.1/2"
	 UN 
	                   1,00 
	                  526.499,47 
	                       526.499,47 
	 

	57572
	PINTURA TUBERIA 1/2" A 8"
	 M 
	           1.701,94 
	                    24.299,77 
	                  41.356.750,55 
	 

	8,16
	CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA Y CONCRETO
	 
	 
	 
	 
	                            19.451.039,49 

	8.16.1
	CAJA DE INSPECCION 0.60mX0.60m
	 UN 
	                   3,00 
	                  795.025,45 
	                    2.385.076,35 
	 

	8.16.2
	CAJA DE INSPECCION 0.70mX0.70m
	 UN 
	                   2,00 
	                  807.540,83 
	                    1.615.081,66 
	 

	8.16.3
	CAJA DE INSPECCION 0.80mX0.80m
	 UN 
	                   3,00 
	                  855.513,56 
	                    2.566.540,68 
	 

	8.16.4
	CAJA DE INSPECCION 1.0mX1.0m
	 UN 
	                   3,00 
	              1.254.003,90 
	                    3.762.011,70 
	 

	8.16.5
	CONEXIÓN A POZO EXISTENTE
	 UN 
	                   2,00 
	                  471.713,81 
	                       943.427,62 
	 

	8.16.6
	CORTE Y DEMOLICIO ANDEN EN CONCRETO
	 M2 
	                   5,60 
	                    20.249,95 
	                       113.399,72 
	 

	8.16.7
	REPOSICION ANDEN EN CONCRETO
	 M3 
	                   0,93 
	                    56.699,70 
	                          52.730,72 
	 

	8.16.8
	CORTE Y DEMOLICIO PAVIMENTO ASFALTICO
	 M2 
	                27,99 
	                    56.694,02 
	                    1.586.865,62 
	 

	8.16.9
	REPOSICION PAVIMENTO ASFALTICO
	 M3 
	                   5,60 
	              1.147.483,11 
	                    6.425.905,42 
	 

	8,17
	LAVADO Y DESINFECCION DE SISTEMAS
	 
	 
	 
	 
	                              1.484.997,18 

	8.17.1
	LAVADO Y DESINFECCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
	 UN 
	                   1,00 
	                  674.998,59 
	                       674.998,59 
	 

	8.17.2
	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE
	 UN 
	                   1,00 
	                  809.998,59 
	                       809.998,59 
	 

	8,18
	ENSAYOS Y PRUEBAS
	 
	 
	 
	 
	                              2.428.265,52 

	8.18.1
	PRUEBA HIDROSTATICA RED AGUA POTABLE
	 UN 
	                   3,00 
	                  202.355,46 
	                       607.066,38 
	 

	8.18.2
	PRUEBA HIDROSTATICA RED CONTRA INCENDIO
	 UN 
	                   3,00 
	                  202.355,46 
	                       607.066,38 
	 

	8.18.3
	PRUEBA HIDROSTATICA REDES DE DESAGUES
	 UN 
	                   3,00 
	                  202.355,46 
	                       607.066,38 
	 

	8.18.4
	PRUEBA DE FLUJO REDES DE DESAGUES
	 UN 
	                   3,00 
	                  202.355,46 
	                       607.066,38 
	 

	9
	INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES
	 
	 
	 
	 
	                      3.109.907.355,05 

	9,1
	RED DE MEDIA TENSIÓN
	 
	 
	 
	 
	                          172.547.169,20 

	9.1.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TENDIDO CANALIZACION ELECTRICA SUBTERRANEA TUBERIA PVC TIPO DUCTO ELECTRICO DB 6 x 6" PVC, INCULYE EXCAVACIÓN, RELLENO, DE A LA NORMA CS212
	 ML 
	              245,24 
	                  352.975,31 
	                  86.563.665,02 
	 

	9.1.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLPE ALUMINIO 3X4/0AWG 15kV (120 mm2 ).
	 ML 
	              330,24 
	                  160.634,16 
	                  53.047.825,00 
	 

	9.1.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PREMOLDEADOS PARA CABLE XLPE 4/0 (3 UNIDADES)
	 JG 
	                11,20 
	                  446.713,71 
	                    5.003.193,55 
	 

	9.1.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ECAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS275 CODENSA CON MARCO Y TAPA 130.5X80.5
	 UN 
	                   5,00 
	              1.830.304,55 
	                    9.151.522,75 
	 

	9.1.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS276 CODENSA CON MARCO Y TAPA 161X130.5
	 UN 
	                   6,00 
	              3.130.160,48 
	                  18.780.962,88 
	 

	9,2
	TRANSFORMADORES/ EQUIPOS DE MEDIDA/ SISTEMA DE REESPALDO
	 
	 
	 
	 
	                          144.481.663,64 

	9.2.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE ENTRADA SALIDA (CELDA DUPLEX) CON SECCIONAMIENTO EN AIRE. DEACUERDO A CTS503
	 UN 
	                   1,00 
	            18.644.590,82 
	                  18.644.590,82 
	 

	9.2.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA TRIPLEX CON SECCIONAMIENTO EN AIRE. DEACUERDO A CTS 506-2
	 UN 
	                   1,00 
	            22.315.845,08 
	                  22.315.845,08 
	 

	9.2.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DE PROTECCIÓN CON SECCIONAMIENTO EN AIRE. DEACUERDO A CTS 503-1, INCLUYE FUSIBLES
	 UN 
	                   1,00 
	            14.353.357,18 
	                  14.353.357,18 
	 

	9.2.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELDA DEL TRANSFORMADOR 300 KVA, EQUIPOS ACCESORIOS Y CONEXIONES. NORMAS SEGÚN OPERADOR DE RED LOCAL. CERTIFICACION RETIE CTS518-2
	 UN 
	                   2,00 
	              5.280.319,28 
	                  10.560.638,56 
	 

	9.2.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 11400/208 V DE 300 KVA TIPO SECO. INCLUYE RODACHINES, FRENOS, PERFILES, DPS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.
	 UN 
	                   2,00 
	            39.303.616,00 
	                  78.607.232,00 
	 

	9,3
	EQUIPOS DE MEDIDA/ SISTEMA DE REESPALDO
	 
	 
	 
	 
	                          116.606.688,53 

	9.3.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDOR CON CT 800/5 SEGÚN NORMA ET927
	 UN 
	                   4,00 
	              2.188.525,28 
	                    8.754.101,12 
	 

	9.3.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA MOTORIZADA REGULABLE DE 800 A 1000 AMPERIOS
	 UN 
	                   2,00 
	            36.894.014,69 
	                  73.788.029,38 
	 

	9.3.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO SECO 480/280 V DE 75 KVA
	 UN 
	                   1,00 
	            12.338.903,91 
	                  12.338.903,91 
	 

	9.3.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE MEDICIÓN SEMI DIRECTA CON CT 800/5 A, SEGÚN NORMA AE319, INCLUYE CTS, MEDIDOR Y PROTECCIONES DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR
	 UN 
	                   2,00 
	              6.970.624,05 
	                  13.941.248,10 
	 

	9.3.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES PARA 12 CUENTAS CON 8 MEDIDORES DOBLE CANAL, TOTALIZADOR DE 175 A, CON CERTIFIACIÓN RETIE. BARRAJE TRIFÁSICO
	 UN 
	                   1,00 
	              4.440.526,14 
	                    4.440.526,14 
	 

	9.3.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE MEDIDORES PARA 8 CUENTAS CON 5 MEDIDORES DOBLE CANAL, TOTALIZADOR DE 110 A, CON CERTIFIACIÓN RETIE. BARRAJE TRIFÁSICO
	 UN 
	                   1,00 
	              3.343.879,88 
	                    3.343.879,88 
	 

	9,4
	APANTALLAMIENTO / EQUIPOTENCIALIZACIÓN
	 
	 
	 
	 
	                          209.644.851,36 

	9.4.1
	SUMINITRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUNTA CAPTADORA DE APANTALLAMIENTO INCLUYE PUNTA FRANKLIN AL 0,6, BASE PARA SISTEMA DE CAPTACIÓN SIN PERFORACIÓN, ADHESIVO 310M Y CONECTOR EN ACERO GALVANIZADO ALAMBRÓN - VARILLA
	 JG 
	              195,95 
	                  265.348,74 
	                  51.995.085,60 
	 

	9.4.2
	INTERCONEXIÓN CON CONDUCTOR ALAMBRÓN DE ALUMINIO DE Φ8 MM/50MM2 EN ÁREA DE CUBIERTA Y ANILLOS DE INTERCONEXIÓN (INCLUYE GRAPAS EN MURO, PARALELA, GRAPAS EN T Y SOPORTES )
	 ML 
	           3.060,51 
	                    31.296,47 
	                  95.783.159,40 
	 

	9.4.3
	BAJANTE PARARRAYOS EN 3/4" X 3m GALVANIZADO Y CABLE #2 AWG DESNUDO, INCLUYE GRAPAS CUADRADAS PARA SOPORTAR CABLE A MURO
	 JG 
	                18,66 
	                  787.658,23 
	                  14.697.702,57 
	 

	9.4.4
	KIT DE SOPORTE SNAP 36 + BASE, PLÁSTICO RESISTENTE AL AGUA Y TEMPERATURA PARA BAJANTE
	 UN 
	              382,56 
	                    24.594,84 
	                    9.409.001,99 
	 

	9.4.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA EN CU DE 5/8"X 8' + CONECTOR PARA BAJANTES Y MALLAS DE PUESTA A TIERRA.
	 UN 
	                33,59 
	                  229.896,20 
	                    7.722.213,36 
	 

	9.4.6
	CAJA DE INSPECCION PARA ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA 30 X 30. INCLUYE MARCO Y TAPA
	 UN 
	                33,59 
	                  180.987,76 
	                    6.079.378,86 
	 

	9.4.7
	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO 2/0 PARA EQUIPOTENCIALIZACIÓN DE BAJANTES Y MALLA DE PUESTA A TIERRA
	 ML 
	              350,21 
	                    63.580,37 
	                  22.266.481,38 
	 

	9.4.8
	CONEXIÓN EXOTÉRMICA VARILLA-CABLE CALIBRE #2/0 AWG. INCLUYE SUMINISTRO DE MOLDE FUNDENTE Y DEMÁS ACCESORIOS.
	 UN 
	                33,59 
	                    50.367,02 
	                    1.691.828,20 
	 

	9,5
	TABLEROS , ACOMETIDAS PRINCIPALES Y CANALIZACIONES
	 
	 
	 
	 
	                          649.209.889,88 

	9.5.1
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON CERTFICACION RETIE BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II PARA TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS CON TOTALIZADOR 1000A 208V
	 UN 
	                   2,00 
	            23.181.888,46 
	                  46.363.776,92 
	 

	9.5.2
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON CERTFICACION RETIE BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II PARA TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (TDG) CON TOTALIZADOR 800A 208V
	 UN 
	                   2,00 
	            17.039.332,78 
	                  34.078.665,56 
	 

	9.5.3
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON CERTFICACION RETIE BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TN-TOM-1P1 PARA ACOMETIDA DE 3x4/0
	 UN 
	                   1,00 
	              2.039.073,16 
	                    2.039.073,16 
	 

	9.5.4
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON CERTFICACION RETIE BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T-CALENTADORES 1 PARA ACOMETIDA DE 3x250
	 UN 
	                   1,00 
	              2.264.130,24 
	                    2.264.130,24 
	 

	9.5.5
	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON CERTFICACION RETIE BARRAJE TRIFASICO, NEUTRO Y TIERRA. DPS CLASE I+II PARA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T-CALENTADORES 2 PARA ACOMETIDA DE 2X(3x250)
	 UN 
	                   1,00 
	              2.564.146,25 
	                    2.564.146,25 
	 

	9.5.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
	 UN 
	                   1,00 
	                  497.155,11 
	                       497.155,11 
	 

	9.5.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 18 CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
	 UN 
	                   9,00 
	                  555.439,21 
	                    4.998.952,89 
	 

	9.5.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 30 CIRCUITOS TRIFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
	 UN 
	                   1,00 
	                  682.126,71 
	                       682.126,71 
	 

	9.5.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 6 CIRCUITOS MONOFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA
	 UN 
	                   2,00 
	                  186.413,94 
	                       372.827,88 
	 

	40426
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 8 CIRCUITOS BIFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA
	 UN 
	                   2,00 
	                  211.250,68 
	                       422.501,36 
	 

	40791
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO DE AUTOMÁTICOS DE 12 CIRCUITOS BIFÁSICO TIPO PESADO CON PUERTA Y CERRADURA DE CIERRE, CERRADURA Y ESPACIO TOTALIZADOR INDUSTRIAL NTQ-412T Y BARRAJE DE TIERRA AISLADA.
	 UN 
	                   1,00 
	                  497.060,88 
	                       497.060,88 
	 

	41157
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 1 POLO 15/60 A
	 UN 
	              138,00 
	                    22.660,59 
	                    3.127.161,42 
	 

	41522
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 2 POLO 15/30 A
	 UN 
	                11,00 
	                    74.010,55 
	                       814.116,05 
	 

	41887
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMATICO ENCHUFABLE 3 POLO 15/60 A
	 UN 
	                   7,00 
	                  105.887,08 
	                       741.209,56 
	 

	42252
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3 X 15/60 A
	 UN 
	                25,19 
	                  236.843,09 
	                    5.966.077,44 
	 

	42618
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3 X 75/100 A
	 UN 
	                   0,93 
	                  253.587,59 
	                       235.836,46 
	 

	42983
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3 X 125/225 A
	 UN 
	                   3,73 
	                  492.787,85 
	                    1.838.098,68 
	 

	43348
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER INDUSTRIAL 3 X 250/400 A
	 UN 
	                   1,87 
	                  768.388,94 
	                    1.436.887,32 
	 

	43713
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA IMC DE 4" PARA ACOMETIDAS EN BATA TENSIÓN
	 ML 
	              185,14 
	                  278.692,03 
	                  51.597.042,43 
	 

	44079
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	              167,95 
	                    22.849,36 
	                    3.837.550,01 
	 

	44444
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                61,58 
	                    44.718,22 
	                    2.753.747,99 
	 

	44809
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                18,66 
	                    97.793,11 
	                    1.824.819,43 
	 

	45174
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                14,00 
	                  141.878,25 
	                    1.986.295,50 
	 

	45540
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2" - SUBTERRÁNEA, INCLUYE ACCESORIOS
	 ML 
	              433,88 
	                    20.320,37 
	                    8.816.602,14 
	 

	45905
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4X(3F#500+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                   7,46 
	              3.986.189,49 
	                  29.736.973,60 
	 

	46270
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 4X(3F#500+1N#500+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                25,00 
	              5.069.377,59 
	               126.734.439,75 
	 

	46635
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 3X(3F#500+1N#500+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                11,20 
	              2.973.301,30 
	                  33.300.974,56 
	 

	47001
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA (3F#4/0+1N#4/0+1T#1/0) Cu AWG
	 ML 
	                   5,60 
	                  545.113,06 
	                    3.052.633,14 
	 

	47366
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#10+1N#10+1T#12) Cu AWG
	 ML 
	                61,58 
	                    33.578,20 
	                    2.067.745,56 
	 

	47731
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2F#10+1N#10+1T#12) Cu AWG
	 ML 
	                14,00 
	                    31.014,36 
	                       434.201,04 
	 

	48096
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (1F#10+1N#10+1T#12) Cu AWG
	 ML 
	                14,00 
	                    24.860,79 
	                       348.051,06 
	 

	48462
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (1F#8+1N#8+1T#10) Cu AWG
	 ML 
	                   5,60 
	                    33.428,79 
	                       187.201,22 
	 

	48827
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#8+1N#8+1T#10) Cu AWG
	 ML 
	              704,95 
	                    52.403,06 
	                  36.941.537,15 
	 

	49192
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (2F#8+1N#8+1T#10) Cu AWG
	 ML 
	                   7,46 
	                    42.915,92 
	                       320.152,76 
	 

	49557
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#6+1N#6+1T#8) Cu AWG
	 ML 
	              169,82 
	                    78.104,52 
	                  13.263.709,59 
	 

	49923
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#4+1N#4+1T#6) Cu AWG
	 ML 
	              144,63 
	                  116.427,85 
	                  16.838.959,95 
	 

	50288
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#1/0+1N#1/0+1T#2) Cu AWG
	 ML 
	                   4,67 
	                  291.351,71 
	                    1.360.612,49 
	 

	50653
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#2/0+1N#2/0+1T#1/0) Cu AWG
	 ML 
	                14,00 
	                  366.597,02 
	                    5.132.358,28 
	 

	51018
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2X(3F#2/0+1N#2/0+1T#1/0) Cu AWG
	 ML 
	                93,31 
	                  715.416,09 
	                  66.755.475,36 
	 

	51384
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#4/0+1N#4/0+1T#1/0) Cu AWG
	 ML 
	                47,59 
	                  530.130,34 
	                  25.228.902,88 
	 

	51749
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#250+1N#250+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                53,19 
	                  681.916,54 
	                  36.271.140,76 
	 

	52114
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR 2x(3F#250+1N#250+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                14,00 
	              1.365.756,93 
	                  19.120.597,02 
	 

	52479
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (3F#500+1N#500+1T#4/0) Cu AWG
	 ML 
	                   5,60 
	              1.305.799,21 
	                    7.312.475,58 
	 

	52845
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 0.1 X 0.1 X 2.4 m GALVANIZADA CALIENTE
	 ML 
	              149,29 
	                    61.568,23 
	                    9.191.521,06 
	 

	53210
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 0.15 X 0.2 X 2.4 m GALVANIZADA CALIENTE
	 ML 
	              149,29 
	                  157.680,70 
	                  23.540.151,70 
	 

	53575
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN GROMMET PARA MESA CON SALIDA DE TOMACORRIENTE, VOZ Y DATOS
	 UN 
	                32,00 
	                  332.274,00 
	                  10.632.768,00 
	 

	53940
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 480V PARA LA ILUMINACIÓN PISTA, INCLUYE PROTECCIONES
	 UN 
	                   1,00 
	              1.681.445,98 
	                    1.681.445,98 
	 

	9,6
	CANALIZACIONES PRINCIPALES.
	 
	 
	 
	 
	                      1.294.490.980,24 

	9.6.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO N) REFLECTOR 90W 4000K 12240lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                52,00 
	              1.083.252,03 
	                  56.329.105,56 
	 

	9.6.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO K) INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                76,00 
	            13.451.223,93 
	            1.022.293.018,68 
	 

	9.6.3
	SUMINISTRO, AHOYADO Y PLOMADA DE POSTE METÁLICO DE 10 M
	 UN 
	                38,00 
	              2.214.876,40 
	                  84.165.303,20 
	 

	9.6.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA TIPO CS274 CODENSA CON MARCO Y TAPA 71.5X71.5
	 UN 
	                40,00 
	              1.112.131,63 
	                  44.485.265,20 
	 

	9.6.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOTOCELDA
	 UN 
	                38,00 
	                    58.068,06 
	                    2.206.586,28 
	 

	9.6.6
	ALIMENTADOR EN CABLE 2F#6+1N#6+1T#8 Al
	 ML 
	           1.119,70 
	                    15.896,92 
	                  17.799.781,32 
	 

	9.6.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE LUMINARIAS DE FORMA REMOTA
	 GL 
	                   1,00 
	            67.211.920,00 
	                  67.211.920,00 
	 

	9,7
	ACOMETIDAS Y ALIMENTADORES
	 
	 
	 
	 
	                          171.009.093,93 

	9.7.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO A) Hermética 40W-4329lm-4000K INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                34,00 
	                  184.016,51 
	                    6.256.561,34 
	 

	9.7.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO B) BALA STIL LED FLAT 22W DIMERIZABLE 4000K 2261 Lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	              157,00 
	                  229.443,89 
	                  36.022.690,73 
	 

	9.7.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO C) Hermética Led 20W 4000K 2654Lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                42,00 
	                  184.016,30 
	                    7.728.684,60 
	 

	9.7.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO D) Hermética Led 25W-- 4000K 3275lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                49,00 
	                  184.017,29 
	                    9.016.847,21 
	 

	9.7.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO E) BALA LED 13W- 4000K 1250lm- INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                55,00 
	                    86.780,96 
	                    4.772.952,80 
	 

	9.7.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO F) BALA LED FLAT 16W- 4000K 1597lm- INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                27,00 
	                  111.044,19 
	                    2.998.193,13 
	 

	9.7.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO G) Linear Square 50W- 4000K 4703 lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                21,00 
	                  376.584,20 
	                    7.908.268,20 
	 

	9.7.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO H) Linear 40W 4000K 3693lm- INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                55,00 
	                  295.165,93 
	                  16.234.126,15 
	 

	9.7.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO I) Hermética Led 17W- 4000K 1913lm- INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                23,00 
	                  169.591,29 
	                    3.900.599,67 
	 

	40428
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO J) BALA LED FLAT 8W- 4000K 626lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                95,00 
	                  171.498,45 
	                  16.292.352,75 
	 

	40793
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO L) High Bay 75W- 4000K 8491lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                33,00 
	                  619.622,14 
	                  20.447.530,62 
	 

	41159
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO M) R3 EMERGENCIA 4000K 100lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	              131,00 
	                    80.735,72 
	                  10.576.379,32 
	 

	41524
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA (TIPO O) Aplique Siliconado 25W 4000K 2559lm INCLUYE CONECTORES DE RESORTE, CINTA , ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y SOPORTE. MATERIAL CERTIFICADO, GARANTIZADO E INSTALADO SEGÚN REGLAMENTACIÓN NTC 2050.
	 UN 
	                24,00 
	                  217.516,21 
	                    5.220.389,04 
	 

	41889
	SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 2.9 M DE ALTURA, INCLUYE CAJA 12X12X5, 3 M DE TUBERIA EMT, 9 M CABLE #12 LSHF, 0.3 M DE CABLE 3X14 CAUCHETADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN
	 UN 
	                68,00 
	                  129.685,42 
	                    8.818.608,56 
	 

	42254
	SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 7.5 M DE ALTURA, INCLUYE CAJA 12X12X5, 3 M DE TUBERIA EMT, 9 M CABLE #12 LSHF, 0.3 M DE CABLE 3X14 CAUCHETADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN
	 UN 
	                43,00 
	                  202.943,97 
	                    8.726.590,71 
	 

	42620
	SALIDA PARA LUMINARIA HASTA 11 M DE ALTURA, INCLUYE CAJA 12X12X5, 3 M DE TUBERIA EMT, 9 M CABLE #12 LSHF, 0.3 M DE CABLE 3X14 CAUCHETADO Y DEMÁS ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACIÓN
	 UN 
	                30,00 
	                  202.943,97 
	                    6.088.319,10 
	 

	9,8
	BANDEJAS Y CANALETAS
	 
	 
	 
	 
	                          120.160.366,85 

	9.8.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL GFCI MONOFÁSICA 15AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                46,00 
	                  156.883,21 
	                    7.216.627,66 
	 

	9.8.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIA MONOFÁSICA 15 AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                18,00 
	                  147.555,60 
	                    2.656.000,80 
	 

	9.8.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE GRADO HOSPITALARIA GFCI MONOFÁSICA 15 AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                10,00 
	                  156.915,50 
	                    1.569.155,00 
	 

	9.8.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA 15 AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                68,00 
	                  128.709,27 
	                    8.752.230,36 
	 

	9.8.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE GRADO COMERCIAL MONOFÁSICA 15AINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	              185,00 
	                  110.659,55 
	                  20.472.016,75 
	 

	9.8.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE REGULADA CON TAPA COBERTORA MONOFÁSICA 15A INCLUYE CAJA 2400, 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA PVC 2"
	 UN 
	                22,00 
	                  744.590,50 
	                  16.380.991,00 
	 

	9.8.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE COMERCIAL CON TAPA COBERTORA MONOFÁSICA 15A INCLUYE CAJA 2400, 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA PVC 2"
	 UN 
	                22,00 
	                  726.539,93 
	                  15.983.878,46 
	 

	9.8.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR SENCINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                82,00 
	                  113.167,20 
	                    9.279.710,40 
	 

	9.8.9
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLEINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                   5,00 
	                  116.556,44 
	                       582.782,20 
	 

	40429
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE PRESENCIAINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                43,00 
	                  373.738,80 
	                  16.070.768,40 
	 

	40794
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE PRESENCIA POWER PACKINCLUYE CAJA GALVANIZADA 2400, SUPLEMENTO. 9M CABLE #12 AWG, 3M TUBERIA EMT 3/4"
	 UN 
	                42,00 
	                  364.639,45 
	                  15.314.856,90 
	 

	41160
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE PRESENCIA DE LARGO ALCANCE, INCLUYE CAJA 2800 GALVANIZADA, HASTA 3 METROS DE TUBERÍA EMT 3/4" Y CABLE #12 LSHF 10M
	 UN 
	                12,00 
	                  490.112,41 
	                    5.881.348,92 
	 

	9,9
	SISTEMA DE ILUMINACION  EXTERIOR Y PISTA
	 
	 
	 
	 
	                            75.268.906,77 

	9.9.1
	UPS 10KVA ONLINE TRIFÁSICA CON NEUTRO Y TIERRA 208 V, INCLUYE CAJA DE BYPASS MECÁNICO
	 UN 
	                   2,00 
	            20.948.594,87 
	                  41.897.189,74 
	 

	9.9.2
	UPS 6KVA ONLINE BIFÁSICA CON NEUTRO Y TIERRA 208 V, INCLUYE CAJA DE BYPASS MECÁNICO
	 UN 
	                   1,00 
	            11.063.494,57 
	                  11.063.494,57 
	 

	9.9.3
	UPS 10KVA ONLINE TRIFÁSICA CON NEUTRO Y TIERRA 480 V, INCLUYE CAJA DE BYPASS MECÁNICO, AUTONOMÍA POR 5 MINUTOS
	 UN 
	                   1,00 
	            22.308.222,46 
	                  22.308.222,46 
	 

	9,1
	SISTEMA DE ILUMINACION  INTERIOR( en techos y muros)
	 
	 
	 
	 
	                          156.487.744,65 

	9.10.1
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA SENCILLA DE VOZ O DATOS CAT 6 EN EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800
	 UN 
	              118,00 
	                    43.471,46 
	                    5.129.632,28 
	 

	9.10.2
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DOBLEDE VOZ Y/O DATOS CAT 6 EN EMT 3/4", INCLUYE CAJA 5800
	 UN 
	                19,00 
	                    58.412,79 
	                    1.109.843,01 
	 

	9.10.3
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6 TENDIDO Y CERTIFICADO. INCLUYE MARCACION
	 ML 
	           4.711,00 
	                      1.979,47 
	                    9.325.283,17 
	 

	9.10.4
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORIA 6 X 1 m CERTIFICADO
	 UN 
	              155,00 
	                    17.435,04 
	                    2.702.431,20 
	 

	9.10.5
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD CATEGORIA 6 X 3 m CERTIFICADO
	 UN 
	              155,00 
	                    27.932,98 
	                    4.329.611,90 
	 

	9.10.6
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6
	 UN 
	                   3,00 
	                  457.732,02 
	                    1.373.196,06 
	 

	9.10.7
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWICHT PANEL 48 PUERTOS CATEGORIA 6
	 UN 
	                   3,00 
	              2.222.272,96 
	                    6.666.818,88 
	 

	9.10.8
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA PDU + VENTILADOR PARA GABINETE
	 UN 
	                   3,00 
	                  166.355,74 
	                       499.067,22 
	 

	40431
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES PRINCIPAL (TMGB)
	 UN 
	                   1,00 
	                  737.683,60 
	                       737.683,60 
	 

	40796
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TELECOMUNICACIONES. INCL TGMB
	 UN 
	                   3,00 
	                  553.455,31 
	                    1.660.365,93 
	 

	41162
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE #2 PARA TIERRA DE COMUNICACIONES HASTA MALLA DE PUESTA A TIERRA
	 UN 
	              219,00 
	                    39.205,59 
	                    8.586.024,21 
	 

	41527
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT 3COM O EQUIVALENTE
	 UN 
	                   1,00 
	                  136.988,70 
	                       136.988,70 
	 

	41892
	CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE DATOS
	 UN 
	              155,00 
	                    17.840,09 
	                    2.765.213,95 
	 

	42623
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA CABLEOFIL 0.1 X 0,1 M
	 ML 
	              279,92 
	                  166.150,44 
	                  46.508.831,16 
	 

	42988
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                37,32 
	                    17.557,93 
	                       655.261,95 
	 

	43353
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                93,31 
	                    23.106,89 
	                    2.156.103,91 
	 

	43718
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 1 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                23,33 
	                  336.121,87 
	                    7.841.723,23 
	 

	44084
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	                11,20 
	                    44.046,16 
	                       493.316,99 
	 

	44449
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA EMT 3" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIONES
	 ML 
	              150,23 
	                  183.606,11 
	                  27.583.145,91 
	 

	44814
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 2" - SUBTERRÁNEA, INCLUYE ACCESORIOS
	 ML 
	              205,28 
	                    18.974,27 
	                    3.895.038,15 
	 

	45179
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC 3" - SUBTERRÁNEA, INCLUYE ACCESORIOS
	 ML 
	              366,70 
	                    25.951,13 
	                    9.516.279,37 
	 

	45545
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLES TIPO DUCTO DE 0.1 X 0.1 X 2.4 m GALVANIZADA CALIENTE
	 ML 
	              139,96 
	                    91.568,19 
	                  12.815.883,87 
	 

	10
	APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 
	                          358.357.534,05 

	10,1
	APARATOS Y EQUIPOS SANITARIOS
	 
	 
	 
	 
	                          358.357.534,05 

	40179
	Suministro, transporte e instalación de sanitario báltica PMR entrada superior (incluye sanitario, asiento, fluxometro sanitario de palanca antivandalico y demás accesorios para su instalación)
	 UN 
	                10,00 
	              1.349.996,89 
	                  13.499.968,90 
	 

	
40180
	Suministro, transporte e instalación de sanitario adriático entrada superior (incluye sanitario, asiento, fluxometro sanitario de palanca antivandalico y demás accesorios para su instalación)
	 UN 
	                91,00 
	              1.429.997,98 
	               130.129.816,18 
	 

	40181
	Suministro, transporte e instalación de lavamanos de colgar estándar en porcelana sanitaria color blanco + griferia. Zona locales comerciales, zona administrativa y baños indivuduales
	 UN 
	                   5,00 
	                  155.114,05 
	                       775.570,25 
	 

	40182
	Suministro, transporte e instalación de lavamanos spazio vessel o similiar  de sub-montar en porcelana sanitaria color blanco (incluye desague automatico cromado,  griferia cascade monocotrol alta o similar). Zona baños con mueble bajo en madera
	 UN 
	                13,00 
	                  526.391,89 
	                    6.843.094,57 
	 

	40183
	Suministro, transporte e instalación de lavamanos PMR  Aquajet institucional, con brazos de instalación a muros Ref: 718030001. (No incluye girferia)
	 UN 
	                13,00 
	                  649.997,98 
	                    8.449.973,74 
	 

	40184
	Suministro, transporte e instalación de orinal Gotta color blanco + kit válvula de descarga antivándálica alta presión tipo fluxómetro. Camerinos deportistas Baños deportistas
	 UN 
	                   7,00 
	              1.101.575,76 
	                    7.711.030,32 
	 

	40185
	Suministro, transporte e instalación de orinal mediano de colgar institucional color blanco + kit válvula de descarga antivándálica alta presión. Tipo fluxómetro. Baños públicos
	 UN 
	                21,00 
	              1.101.575,76 
	                  23.133.090,96 
	 

	40186
	Suministro, transporte e instalación de barra de seguridad en L  Ref. 706580001, en acero inoxidable 304, Longitud horizontal =71 cms, alto 7.88 cm. (incluye escudos, tornillos y chazos)
	 UN 
	                10,00 
	                  591.211,01 
	                    5.912.110,10 
	 

	40187
	Suministro, transporte e instalación de grifería lavamanos de mesa tipo push REF. 947120001
	 UN 
	              110,00 
	                  316.414,69 
	                  34.805.615,90 
	 

	40452
	Suministro, transporte e instalación de dispensador  institucional de jabón en acero inoxidable 36 onzas
	 UN 
	                69,00 
	                  129.999,96 
	                    8.969.997,24 
	 

	40817
	Suministro, transporte e instalación de dispensador circular institucional de papel higiénico en acero inoxidable  9" 
	 UN 
	              101,00 
	                  129.998,57 
	                  13.129.855,57 
	 

	41183
	Suministro, transporte e instalación de secador para manos importado marca aya o similar carcasa en acero inoxidable motor sin escobillas, sensor ajustable de 10 a 33 cms, indicador led en color en la salida del aire 
	 UN 
	                22,00 
	                  129.999,98 
	                    2.859.999,56 
	 

	41548
	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en acero inoxidables 20x20 cms
	 UN 
	                35,00 
	                  129.999,18 
	                    4.549.971,30 
	 

	41913
	Suministro, transporte e instalación de ducha mezcladora
	 UN 
	                14,00 
	                  129.999,81 
	                    1.819.997,34 
	 

	42278
	Jacuzzi spa hidromasajes blanco de 1.85x1.85mts, en poliester reforzado con fibra de vidrio. H=80cms. Cap. 350kg  (4 personas), incluye Cromoterapia, Hidroterapia, Filtro, Ozono, Desnatador, apoyado en ladrillo tolete común y base en madera deck resistente a la humedad. 
	 UN 
	                   4,00 
	            23.941.860,53 
	                  95.767.442,12 
	 

	11
	VIDRIOS Y CERRADURAS
	 
	 
	 
	 
	                            94.172.328,24 

	11,1
	VIDRIOS Y CERRADURAS
	 
	 
	 
	 
	                            94.172.328,24 

	40544
	Suministro, transporte e instalación de espejo biselado incoloro de 4mm
	 M2 
	                77,56 
	                    78.828,62 
	                    6.113.947,77 
	 

	40545
	Suministro, transporte e instalación de cerraduras  metalica manija Tipo Austin o similar
	 UN 
	                79,00 
	                    69.288,93 
	                    5.473.825,47 
	 

	40546
	Suministro, transporte e instalación de KIT de cerradura antipanico para puertas dobles (Incluye barra antipanico universal 1910 + Barra barra antipanico universal1930 + Manija universal MMPS2T5NE) 
	 UN 
	                37,00 
	              2.232.015,00 
	                  82.584.555,00 
	 

	12
	EQUIPOS ESPECIALES - PISTA VELODROMO
	 
	 
	 
	 
	                      6.999.999.959,16 

	12
	EQUIPOS ESPECIALES - SUMINISTROS
	 
	 
	 
	 
	                      6.999.999.959,16 

	40909
	Pista Velodromo
	 UND 
	                   1,00 
	      6.999.999.959,16 
	            6.999.999.959,16 
	 

	13
	OBRAS ADICIONALES
	 
	 
	 
	 
	                            77.957.809,50 

	13,1
	OBRAS ADICIONALES
	 
	 
	 
	 
	                            77.957.809,50 

	41275
	Aseo general 
	 M2 
	        15.006,08 
	                      1.349,99 
	                  20.258.057,94 
	 

	41276
	Suministro , transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Sub espacios
	 UND 
	              119,00 
	                    85.607,94 
	                  10.187.344,86 
	 

	41277
	Suministro, transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Punto de encuentro
	 UND 
	                   6,00 
	                    85.607,94 
	                       513.647,64 
	 

	41278
	Suministro, transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Escalera
	 UND 
	                   6,00 
	                    85.607,94 
	                       513.647,64 
	 

	41279
	Suministro e instalacion de señalizacion arquitectonica -Salida de emergencia
	 UND 
	                91,00 
	                    85.607,94 
	                    7.790.322,54 
	 

	41280
	Suministro,transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica -Ruta de evacuacion
	 UND 
	              383,00 
	                    85.607,94 
	                  32.787.841,02 
	 

	41281
	Suministro, transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Camilla
	 UND 
	                   9,00 
	                    85.607,94 
	                       770.471,46 
	 

	41282
	Suministro,transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Botiquin
	 UND 
	                   9,00 
	                    85.607,94 
	                       770.471,46 
	 

	41283
	Suministro,transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Extintor
	 UND 
	                37,00 
	                    85.607,94 
	                    3.167.493,78 
	 

	40191
	Suministro,transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Gabinete contraincendios
	 UND 
	                   7,00 
	                    85.607,94 
	                       599.255,58 
	 

	40556
	Suministro,transporte e instalacion de señalizacion arquitectonica - Riesgo electrico
	 UND 
	                   7,00 
	                    85.607,94 
	                       599.255,58 
	 

	14
	OBRAS EXTERIORES
	 
	 
	 
	 
	                          871.600.211,15 

	14,1
	ESPACIO PÚBLICO Y PAISAJISMO
	 
	 
	 
	 
	                          301.935.900,37 

	41640
	Excavación a máquina sin clasificar (incluye  retiro de sobrantes a una distancia menor a 5 km)  
	 M³ 
	              805,00 
	                    19.040,99 
	                  15.327.996,95 
	 

	41641
	Subbase granular (NORMA INVIAS 320)
	 M3 
	              604,07 
	                  149.794,48 
	                  90.486.351,53 
	 

	41642
	Sardinel Prefabricado A-10
	 ML 
	              575,84 
	                  108.211,30 
	                  62.312.394,99 
	 

	41643
	Sardinel bajo rampa (Tipo A-80)
	 ML 
	                   1,95 
	                    84.999,52 
	                       165.749,06 
	 

	41644
	Bordillo prefabricado  (Tipo A-80)
	 ML 
	              826,43 
	                    64.998,42 
	                  53.716.644,24 
	 

	41645
	Bordillo de confinamiento 0.10  A-00(en sitio)
	 ML 
	              550,24 
	                    28.499,98 
	                  15.681.829,00 
	 

	41646
	Loseta en concreto lisa prefabricada 0.40x0.40x0.06mts 
	 M2 
	              654,11 
	                    69.457,92 
	                  45.433.120,05 
	 

	41647
	Loseta en concreto prefabricada guia tactil 0.20x0.20x0.06mts
	 M2 
	              140,53 
	                    69.457,88 
	                    9.760.915,88 
	 

	41648
	Loseta en concreto prefabricada tactil Alerta  0.20x0.20x0.06mts 
	 M2 
	              130,31 
	                    69.456,67 
	                    9.050.898,67 
	 

	14,2
	TEXTURA DE ANDENES
	 
	 
	 
	 
	                          533.654.801,98 

	41671
	Adoquin de concreto color Ocre en traba comun 0.10x0.20x0.06 ref: A25
	 M2 
	              134,23 
	                    73.464,23 
	                    9.861.103,59 
	 

	41672
	Adoquin de concreto color Gris en traba comun 0.10x0.20x0.06 ref: A25
	 M2 
	              313,37 
	                    73.460,88 
	                  23.020.435,97 
	 

	41673
	Mezcla densa en caliente tipo MDC - 19 (Incluye cemento asfaltico)
	 M3 
	              150,44 
	                  671.878,99 
	               101.077.475,26 
	 

	41674
	Concreto liso Color Gris
	 M2 
	           1.460,59 
	                    77.877,87 
	               113.747.638,14 
	 

	41675
	Concreto liso Color Ocre
	 M2 
	           3.011,42 
	                    77.877,87 
	               234.522.975,28 
	 

	41676
	Deck prefabricado en concreto color café-ocre , acabado tipo madera
	 M2 
	              281,60 
	                  134.996,97 
	                  38.015.146,75 
	 

	41677
	Empradización (incluye 10 cm de tierra negra)
	 M2 
	              802,42 
	                    16.711,98 
	                  13.410.026,99 
	 

	14,3
	MOBILIARIO URBANO
	 
	 
	 
	 
	                            36.009.508,80 

	41699
	Suministro,transporte e instalacion de Caneca en acero inoxidable M-121 
	 UND 
	                11,00 
	                  879.904,89 
	                    9.678.953,79 
	 

	41700
	Contenedor de Arbol Verde B-24 tipo E Variable
	 UND 
	                45,00 
	                  254.499,72 
	                  11.452.487,40 
	 

	41701
	Rack de bicicletas en lamina de acero galvanizado Cal. 5/16''
	 UND 
	                   7,00 
	                  164.996,69 
	                    1.154.976,83 
	 

	41702
	Bicicletero M100
	 UND 
	                   7,00 
	                  517.475,74 
	                    3.622.330,18 
	 

	41703
	Bancas en madera cuadrada M-40
	 UND 
	                15,00 
	                  220.056,25 
	                    3.300.843,75 
	 

	41704
	Topellantas en concreto T.40
	 UND 
	              115,00 
	                    34.999,29 
	                    4.024.918,35 
	 

	41705
	Bolardo en Lamina de Acero Galvanizada Cal.5/16''     Con pintura electrosoldada
	 UND 
	                15,00 
	                  184.999,90 
	                    2.774.998,50 
	 

	 
	VALOR COSTOS DIRECTOS COLISEO Y EDIFICOS ANEXOS
	 
	 
	 
	 
	                    51.064.462.114,96 

	 
	Administracion
	 
	24,00%
	 
	 
	                    12.255.470.907,59 

	 
	Imprevistos
	 
	1,00%
	 
	 
	                          510.644.621,15 

	 
	Utilidad
	 
	5,00%
	 
	 
	                      2.553.223.105,75 

	 
	VALOR  TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.I.U.
	 
	 
	 
	 
	                    66.383.800.749,45 

	15
	EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
	 
	 
	 
	 
	                      1.635.163.461,55 

	15,1
	SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO
	 
	 
	 
	 
	                          631.257.895,64 

	42005
	EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE SEGÚN ESPECIFICACIONES
	 UN 
	                   1,00 
	            47.249.061,07 
	                  47.249.061,07 
	 

	42006
	EQUIPO DE BOMBEO LÍDER DIESEL RED CONTRA INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES
	 UN 
	                   1,00 
	          472.499.387,43 
	               472.499.387,43 
	 

	42007
	EQUIPO DE BOMBEO JOCKEY RED CONTRA INCENDIO SEGÚN ESPECIFICACIONES
	 UN 
	                   1,00 
	            13.499.973,13 
	                  13.499.973,13 
	 

	42008
	EQUIPOS DE BOMBEO POZO EYECTOR
	 UN 
	                   1,00 
	            11.609.784,77 
	                  11.609.784,77 
	 

	42009
	CALENTADOR SEGÚN ESPECIFICACION
	 UN 
	                15,00 
	              2.159.981,72 
	                  32.399.725,80 
	 

	42010
	MAQUINAS HIDRO MASAJES SEGÚN ESPECIFICACION
	 UN 
	                   4,00 
	            13.499.990,86 
	                  53.999.963,44 
	 

	15,2
	EQUIPOS DE MEDIDA/ SISTEMA DE REESPALDO
	 
	 
	 
	 
	                          346.134.272,02 

	42036
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA ELÉCTRICA 300 KVA EFECTIVOS EN MOSQUERA, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO
	 UN 
	                   2,00 
	          170.348.308,42 
	               340.696.616,84 
	 

	42037
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO DE ESCAPE PARA PLANTA ELÉCTRICA DE ACUERDO A RECOMENDACIONES DE FABRICANTE, INCLUYE AISLAMIENTO TÉRMICO, ACCESORIOS Y CONEXIONES.
	 UN 
	                   2,00 
	              2.718.827,59 
	                    5.437.655,18 
	 

	15,3
	EQUIPOS ESPECIALES - SUMINISTROS
	 
	 
	 
	 
	                          563.388.838,18 

	42064
	Suministro e instalación sillas de graderías 
	 UND 
	           1.500,00 
	                    94.817,08 
	               142.225.620,00 
	 

	42065
	Suministro e instalación sillas zona VIP, tipo auditorio
	 UND 
	                87,00 
	              1.852.471,02 
	               161.164.978,74 
	 

	42066
	Suministro, transporte e instalaciòn de ascensor Movilidad Reducida Femm Panoramico Standar Cap. 350kg 3 Paradas Con Estructura Portante En Tuberia Cuadrada, Pintura Base Negro Mate, Con Vidrio Crudo Transparente De 6mm Y Marco En Aluminio
	 UND 
	                   2,00 
	          129.999.119,72 
	               259.998.239,44 
	 

	15,4
	TRÁMITES ANTE EL OPERADOR DE RED Y CERTIFICACIONES
	 
	 
	 
	 
	                            75.888.000,00 

	42095
	TRÉMITE ANTE EL OPERADOR DE RED PARA CONEXIÓN DE SUBESTACIONES ENCAPSULADAS (SERIE 3)
	 UN 
	                   2,00 
	              4.284.000,00 
	                    8.568.000,00 
	 

	42096
	TRÉMITE ANTE EL OPERADOR DE RED PARA EXTENSIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN (SERIE 1)
	 UN 
	                   2,00 
	              4.284.000,00 
	                    8.568.000,00 
	 

	42097
	TRÉMITE ANTE EL OPERADOR DE RED, ALCALDÍA PARA APROBACIÓN DE ILUMINACIÓN EN ESPACIO DE USO PÚBLICO (SERIE 6)
	 UN 
	                   1,00 
	              4.284.000,00 
	                    4.284.000,00 
	 

	42098
	CERTIFICACIÓN RETIE PARA USO FINAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (UNO POR CUENTA) EN LOCALES COMERCIALES
	 UN 
	                14,00 
	              2.142.000,00 
	                  29.988.000,00 
	 

	42099
	CERTIFICACIÓN RETILAP PARA ILUMINACIÓN
	 UN 
	                   1,00 
	            12.240.000,00 
	                  12.240.000,00 
	 

	42100
	CERTIFICACIÓN RETIE PARA USO FINAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA
	 UN 
	                   1,00 
	            12.240.000,00 
	                  12.240.000,00 
	 

	15,5
	TRAMITES SERVICIOS PUBLICOS
	 
	 
	 
	 
	                            18.494.455,71 

	42125
	TRAMITES CONEXION TEMPORAL DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	 UN 
	                   1,00 
	              1.620.000,00 
	                    1.620.000,00 
	 

	42126
	DERECHOS DE CONEXION TEMPORAL DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	 UN 
	                   1,00 
	              3.375.000,00 
	                    3.375.000,00 
	 

	42127
	CONSTRUCCION DE CONEXION TEMPORAL DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	 UN 
	                   1,00 
	              1.619.455,71 
	                    1.619.455,71 
	 

	42128
	TRAMITES CONEXIÓN DEFINITIVA DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	 UN 
	                   1,00 
	              1.755.000,00 
	                    1.755.000,00 
	 

	42129
	DERECHOS DE CONEXION DEFINITIVA DE OBRA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
	 UN 
	                   1,00 
	              3.375.000,00 
	                    3.375.000,00 
	 

	42130
	TRAMITE LICENCIA DE EXCAVACION CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 UN 
	                   1,00 
	              4.050.000,00 
	                    4.050.000,00 
	 

	42131
	TRAMITE PLAN DE MANEJO DE TRAFICO CONEXIONES DOMICILIARIAS
	 UN 
	                   1,00 
	              2.700.000,00 
	                    2.700.000,00 
	 

	 
	VALOR COSTOS DIRECTOS EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
	 
	 
	 
	                                         -   
	                      1.635.163.461,55 

	 
	IVA (19%)
	 
	19,00%
	 
	                                         -   
	                          310.681.057,69 

	 
	TOTAL EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
	 
	 
	 
	                                         -   
	                      1.945.844.519,24 

	1
	VALOR TOTAL COLISEO Y EDIFICOS ANEXOS
	 
	 
	 
	                                         -   
	                    66.383.800.749,45 

	2
	VALOR TOTAL EQUIPOS, TRAMITES Y CERTIFICACIONES
	 
	 
	 
	                                         -   
	                      1.945.844.519,24 

	 
	VALOR TOTAL 1+2
	 
	 
	 
	                                         -   
	                    68.329.645.268,69 

	3
	VALOR  FINAL TOTAL
	 
	 
	 
	                                         -   
	                    68.329.645.268,69 
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