LISTA DE CHEQUEO CAMISETA POLO
GRUPO 2 ITEM 1
	FECHA 
	

	EMPRESA
	



	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	( CUMPLE - NO CUMPLE) 
	OBSERVACIÓN
( DATOS Y REGISTRO FOTOGRAFICO)

	ASPECTOS GENERALES  
	
	

	1
	La camiseta debe estar cosida con hilo en color igual a la tela.
	
	

	2
	La camiseta no debe tener costuras sueltas o torcidas.
	
	

	3
	La camiseta no debe presenta arrugas o frunces en ninguna de sus partes.
	
	

	REQUISITOS DEL MATERIAL 
	
	

	4
	Tipo de tejido  construcción  pique
	
	

	5
	Color ( para muestra en color oscuro)
	
	

	
	CARACTERÍSTICAS DE CONFECCIÓN 
	
	

	6
	 COSTURAS: Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1
	
	

	
	DIMENSIONES 
	
	

	7
	Se realizara medida de:
	Ancho de pecho 

	Largo total (sin incluir el cuello) 

	Largo de manga corta con dobladillo 

	Abertura manga corta con dobladillo 



	
	

	
	BORDADOS
	
	

	8
	[bookmark: _GoBack]Tipo  de letra “ Garamond 3 
	
	

	9
	De “CTI” Y “POLICIA JUDICIAL” sobre delantero lado derecho y izquierdo respectivamente, en color blanco, ubicado a 200 mm +/- 5 mm medidos desde la costura hombro cuello, dimensiones de 33 x 80 mm ± 2 mm para “CTI”, y de dimensiones 90 ± 2 mm x 50 ± 2 mm para las palabras “POLICIA JUDICIAL” Ver figura 1. Cuando se requiera por parte de la Entidad en lugar de “CTI”, la camiseta llevará la sigla “DPA” ubicado a la misma distancia en el lado derecho en color blanco, de dimensiones de 33 x 80 mm ± 2 mm  y de dimensiones 90 ± 2 mm x 50 ± 2 mm para las palabras “PROTECCIÓN” Ver figura 1.
	
	

	10
	FISCALIA GENERAL DE LA- NACION,
Según manual de identidad sobre la espalda .Dimensiones del bordado: 315 x 80 mm. ( +- 5mm)
	
	

	
	ROTULADO 
	
	

	11
	Cada camiseta polo se debe rotular en la parte interior con la siguiente información: • Nombre del Confeccionista.• Talla. Género • Número del contrato y número de serial por tipo de prenda. • Instrucciones de cuidado.
	
	



	FIRMA 
	

	RESPONSABLE
	



