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	1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL



1.1 FICHA TÉCNICA DEL CONTRATO 


	CONTRATO No.
	4600093663 DE 2022

	
	

	CONTRATANTE
	MUNICIPIO DE MEDELLIN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	
	

	CONTRATISTA
	CIVILEC SAS

	
	

	NIT
	890.941.557 – 7

	
	

	OBJETO 
	SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

	
	

	VALOR 
	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/L ($1.250.107.595) IVA INCLUIDO.

	
	

	DURACIÓN 
	TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (345) DÍAS, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA

	
	

	FECHA DE INICIO 
	04/02/2022

	
	

	SUPERVISOR
	GUILLERMO GUTIÉRREZ PARRA

	
	




	2. ÁREA TÉCNICA




El contrato contempla el suministro de controladores locales Peek Traffic referencia EC – 2, de tarjetas y elementos de repuesto para atender las fallas de los controladores locales existentes, el servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC instalados en vía (controladores locales) referencias EC – 1 ARM y EC – 2, el mantenimiento del software central RMS y la reprogramación de los equipos de control.

Durante el primer mes del contrato, se realizaron las siguientes actividades por parte del equipo de trabajo de CIVILEC S.A.S.:

· Se atendieron todas las novedades presentadas en los controladores semafóricos de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad y que hacen parte del alcance de este contrato. Los reportes atendidos fueron hechos por personal de la secretaría de movilidad, por el grupo de WhatsApp, por la ciudadanía y por el Sistema de Monitoreo Remoto (RMS). 

Una vez evaluadas las fallas, en su gran mayoría ocasionadas por vandalismo, deterioro del amoblamiento existente y obras de ciudad, las actividades que requerían de la presencia del personal del contrato de mantenimiento fueron reportadas al CIOS.

El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Se realizaron todas las labores relacionadas con el mantenimiento y limpieza de los equipos marca DYNNIQ-PEEK TRAFFIC que conforman la red de semáforos de la ciudad. Este trabajo, es realizado diariamente por el auxiliar de mantenimiento que hace parte del personal suministrado por CIVILEC SAS. 

Durante este mes las tareas se desarrollaron básicamente en los sectores del Estadio y de Belén. El reporte completo puede consultarse en el informe mensual de ejecución.

· Los reportes de fallas relacionadas con el funcionamiento de intersecciones actuadas tanto por pulsadores peatonales como por mallas detectoras fueron atendidos por los tecnólogos electrónicos. Quienes luego de evaluar el tipo de falla, procedieron a realizar los respectivos ajustes con el fin de recuperar el normal funcionamiento. En los casos en los que el arreglo de los daños no está dentro del alcance de este contrato, se reporta la novedad a los ingenieros del CIOS para que procedan a realizar el requerimiento respectivo al contrato de mantenimiento.

· Se atendieron oportunamente las fallas presentadas en la red de comunicaciones propia y se reportaron los daños cuya solución era responsabilidad del contrato de mantenimiento a los funcionarios de la secretaría de movilidad encargados de dar el trámite correspondiente.
  
Además, se realizaron los reportes y acompañamientos respectivos al personal de tigo - une, cuando los problemas estaban relacionados con los equipos de fibra óptica que conectan los controladores locales con el sistema central.

· Se realizaron todas las reprogramaciones que fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento, pertenecientes a la unidad de prospectiva de la secretaría de movilidad, en los controladores locales de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC.

· Se realizaron visitas periódicas a los equipos de control que actualmente se encuentran sin comunicación (LCs sin conexión al control central, ya sea por falta de sistema de comunicación o por fallas de comunicación debidas a daños generalmente ocasionados por vandalismo en el cable utilizado) con el fin de sincronizar manualmente los relojes de los controladores y poder mantener la coordinación de los diferentes corredores viales. Además, de verificar el correcto funcionamiento de las intersecciones.























· on






2.1	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA CONTROLADORES LOCALES MARCA 
DYNNIQ – PEEK TRAFFIC

[bookmark: _Hlk73455397]En el mes de febrero (correspondiente al primer mes del contrato), se suministraron los siguientes elementos para los controladores locales marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC:



	[bookmark: _Hlk73455533]ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CANTIDAD

	
	
	

	2
	Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2
	1

	
	
	

	4
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	2

	
	
	

	6
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1
	1

	
	
	

	9
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2
	1

	
	
	

	11
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2
	1

	
	
	

















2.2 REPROGRAMACIONES

En el mes de febrero se realizaron en total 17 reprogramaciones. Las reprogramaciones fueron solicitadas por los ingenieros de planeamiento del CIOS, para realizar los ajustes que consideraban necesarios en cuanto a tiempos en diferentes intersecciones de la ciudad.

A continuación, se describen las intervenciones realizadas durante este mes:



	CONTROLADOR
	OBSERVACIONES

	43C4S
	Se actualiza MTR y se ajusta plano COS

	
	
	

	7833
	Se actualiza MTR y se ajustan planos COS
	

	
	
	

	777830
	Se actualiza MTR y se ajusta plano COS
	

	
	
	

	43444544
	Se ajusta planeamiento por incorporación de complementos peatonales
	

	
	
	

	83293030A
	Se actualiza MTR y se ajusta plano COS
	

	
	
	

	43444544
	Se cambian conflictos y se ajustan planos COS
	

	
	
	

	2905S
	Se modifica el P7
	

	
	
	

	3907
	Se actualiza MTR y se ajusta plano COS
	

	
	
	

	2510
	Se crea plano VP2 por daño en detector 
	

	
	
	

	7050
	Se modifican los planos COS por daño en PBs del SG12. Se deja fijo y en ciclo doble 
	

	
	
	

	68A44
	Se ajustan planes por ampliación del TV peatonal
	

	
	
	

	6544
	Se ajustan planes por ampliación del TV peatonal
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	4801S
	Se separan grupos de la Cl 01S (Oriente-Norte, Oriente-Sur)
	

	4565
	Se modifica MTI y planos COS para mejorar la acumulación de la intersección
	

	
	
	

	5213S
	Se actualiza MTR y se ajustan planos COS
	

	
	
	

	2510
	Se modifica TOD del controlador local
	

	
	
	

	5228
	Se actualiza MTR y se ajustan planos COS
	

	
	
	




































2.3 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
Durante este mes, el contratista realizó las labores de mantenimiento especializado descritas en el siguiente cuadro:  


	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO
	UN
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO

	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	DÍA
	25
	$ 1.654.902

	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK  
	DÍA
	25
	$ 299.074





























RESUMEN DE ACTIVIDAES DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN Y DEL APOYO A LA OPERACIÓN

A continuación, se describen las principales actividades realizadas en cuanto al mantenimiento integral preventivo, correctivo y predictivo de los subsistemas que componen el sistema de gestión de semaforización RMS y a las labores de soporte a la operación, entendiendo éstas como las necesarias para la adecuada gestión y actualización de los datos operativos del sistema:


· Se recibió reporte de que no era posible ejecutar algunas aplicaciones dentro del servidor RMS, aparecía la siguiente imagen:

[image: Escala de tiempo
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Se realizó modificación del registro del servidor, con el fin de evitar que la extensión scr sea identificada como una imagen y de esta manera pueda ser abierta por las aplicaciones que la necesitan.

[image: Interfaz de usuario gráfica, Aplicación
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· Se atendió reporte informando que la RMS no estaba restaurando los controladores locales que presentaban alarmas. Para dar solución a este problema se revisó el servidor, se realizó el proceso de sincronización del reloj, se reiniciaron los servicios y se crearon los archivos de sincronización.


· Se atendió reporte informando que la RMS no estaba entregando los correos de alarmas. Se revisó el servidor y se encontró el servicio de mensajería bloqueado. Se reinició el servicio y de esta forma se resolvió el incidente. 

[image: ]


· Se realizan conexiones remotas al servidor de la RMS a través de escritorio remoto, para monitorear los servicios de la plataforma.


· Se realiza semanalmente mantenimiento de la base de datos de la RMS, según las recomendaciones oficiales de PostGreSQL:

· La reindexación completa de la base de datos, ayuda a mejorar sustancialmente la velocidad de las consultas complejas en tablas con mucha actividad.

· El proceso que realiza la limpieza de la base de datos en PostGreSQL se llama vacuum. La necesidad de llevar a cabo procesos de vacuum periódicamente se justifica por los siguientes motivos:

· Recuperar el espacio de disco perdido en borrados y actualizaciones de datos.

· Actualizar las estadísticas de datos utilizados por el planificador de consultas SQL.

· Protegerse ante la pérdida de datos por reutilización de identificadores de transacción.

· Para llevar a cabo un vacuum, deberemos ejecutar periódicamente las sentencias vacuum y analyze.


· Se realiza diariamente una copia de seguridad de la base de datos


· Se ejecutan los procedimientos de monitoreo del sistema RMS, los cuales incluyen la revisión de logs de los servicios CENTRAL, COMMUNICATOR y EMS.

Esta revisión se realiza dos veces al día y permite identificar que el sistema esté funcionando de manera correcta, con transacciones entre la central RMS y los controladores.


Tareas de realización periódica en mantenimiento preventivo


	TAREA
	FRECUENCIA
	Duración media y máxima

	Revisar mensajes de alarmas
	Diaria
	30 min
90 min

	Reconocer alarmas sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Servidor RMS
	
	

	Revisar consumo CPU
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar consumo memoria
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar espacio Sistema de archivos
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar Paginación del Sistema
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar mensajes de error del Sistema
	Diaria
	30 min
90 min

	Revisar Procesos de RMS
	Diaria
	30 min
60 min

	Revisar ficheros “log” de aplicaciones y su tamaño
	Diaria
	30 min
90 min

	Obtener Informe de consumo CPU, Memoria, Disco (Sistema)
	Semanal
	60 min
240 min

	Obtener consumo CPU y Memoria de las aplicaciones
	Semanal
	30 min
60 min

	Inicialización de ficheros de log
	Mensual
	30 min
60 min

	Borrado de ficheros temporales
	Mensual
	30 min
60 min

	Comunicaciones
	
	

	Revisar Registro de eventos relacionados con las comunicaciones.
	Mensual
	30 min
60 min

	Copias de Seguridad
	
	

	Revisar backups de archivos de configuración y bases de datos
	Diaria
	30 min
90 min

	Realizar/Revisar backups de recuperación disco Sistema
	Quincenal
	30 min


	Disponibilidad de los sistemas
	
	

	Comprobar disponibilidad de los sistemas que corren en cada servidor
	Diaria
	30 min
60 min







· Se verificó el procedimiento automático de backup de la base de datos.
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Actividades de mantenimiento predictivo

· Se está realizando un respaldo periódico de la máquina virtual (en el sistema XenServer), lo cual permite recuperar rápidamente un estado funcional del sistema, en caso de presentarse una falla grave.

[image: Texto
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Informe de disponibilidad del sistema RMS

· Informe del sensor Ping
[image: Imagen que contiene Tabla
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· Informe de servicio web
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· Informe del servicio de escritorio remoto
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2.4	MANO DE OBRA TECNÓLOGOS Y AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 

Los tecnólogos electrónicos realizaron las siguientes actividades durante este mes:
· Cambio de las l
· Se atendieron las solicitudes de trabajo reportadas por las diferentes fuentes de información. En el siguiente formato, se registran las labores realizadas por el personal de la empresa CIVILEC durante el primer mes del contrato:
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Nota: Los tecnólogos y el auxiliar de mantenimiento cuentan cada uno con moto para realizar sus labores diarias.

	FECHA
	INTERSECCIÓN
	EVENTO
	TIPO DE EVENTO
	NOVEDAD
	ESTADO
	RESPONSABLE

	4/2/2022
	CR 80 x CL 79
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en switch de une. Se reinicia y no se obtiene comunicación, se informa al CIOS
	Control
	UNE

	4/2/2022
	CR 45 x CL 44
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Alarma apagados, falla en SG7 (peatonal). Se desconecta en borneras y se verifica funcionamiento. Se reporta al CIOS.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	4/2/2022
	CR 51 x CL 12 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla tarjeta de potencia
	Falla en SG12, se verifica en sitio. Daño en tarjeta de potencia 3, no habilita salida verde. Se cambia tarjeta de potencia, se restaura LC. Pendiente reparación de comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	4/2/2022
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla de fluido eléctrico, se informa a epm.
	Pendiente
	EPM

	5/2/2022
	CR 65 x CL 101
	Cruce Apagado
	Poste derribado o golpeado
	Poste derribado y SG2 en corto. LC queda en modo flashing
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	5/2/2022
	CR 43 A x CL 31 
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	EPM no encuentra falla en la energía del sector, queda pendiente la revisión de la acometida por parte del contrato de obra
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	6/2/2022
	CR 83 x CL 30
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Se cambia bombillo de carga dentro del equipo.
	Control
	CIVILEC

	7/2/2022
	CR 65 x CL 101
	Cruce Apagado
	Poste derribado o golpeado
	Pendiente por daño en poste y cara vehicular
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	7/2/2022
	CR 39 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	7/2/2022
	CR 47 x CL 52
	Cruce Apagado
	Alarma
	Apagados, falla en breaker potencia (disparado). Se restaura breaker y se verifica funcionamiento
	Control
	CIVILEC

	7/2/2022
	CR 52 x CL 62
	Cruce Apagado
	Alarma
	Apagados, falla en breaker potencia (disparado). Se restaura breaker y se verifica funcionamiento
	Control
	CIVILEC

	7/2/2022
	CR 55 x CL 62
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	CIVILEC

	7/2/2022
	CR 70 x CL 30 A
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	7/2/2022
	CR 52 x CL 29 A cruz roja
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Hurto de 3 sonorizadores. Se restaura LC y se obligan PBs en borneras. Se observa falla en MIP (NS – separador central), se reporta al CIOS
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	7/2/2022
	CR 66 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Guillermo Gutiérrez

	7/2/2022
	CR 47 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se realiza refuerzo de pares de comunicación entre 4752 y 4652
	Control
	CIVILEC

	8/2/2022
	CR 65 x CL 101
	Cruce Apagado
	Poste derribado o golpeado
	Pendiente reparación
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	8/2/2022
	CR 40 x CL 52
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	CIVILEC

	8/2/2022
	CR 50 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Vandalismo
	Daño en cámara de inspección y cables de potencia SGs 3, 9 y 12. LC en control. Se reporta al CIOS
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	8/2/2022
	CR 70 x CL 30 A
	Cruce Operación ok
	Falla en tarjeta ARM
	Se programa e instala tarjeta ARM, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistema RMS
	Control
	CIVILEC

	8/2/2022
	CR 39 x CL 48
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Alarma flashing, se verifica en sitio y se detecta falla en voltaje de acometida. Se reporta al CIOS
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	8/2/2022
	CR 50 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Personal mantenimiento reporta reparación de cables de potencia. Se cambian fusibles, se verifican conexiones y se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	8/2/2022
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Por petición del ingeniero Guillermo Gutiérrez se realiza revisión, no se encuentra novedad.
	Control
	CIVILEC

	9/2/2022
	CR 83 x CL 30
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	se reinicia SW y se verifica funcionamiento.
	Control
	CIVILEC

	9/2/2022
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Falla en voltaje de acometida
	Apagados, sin voltaje de acometida, se reporta al CIOS.
	Pendiente
	EPM

	9/2/2022
	CR 48 x CL 7 D PASO SEGURO POLITECNICO
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Apagados, sin voltaje de acometida, se reporta al CIOS.
	Pendiente
	EPM

	9/2/2022
	CR 48 x CL 10 COST. SUR
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se detecta cable del SG 15 desconectado en borneras. Se chequean cables y se cambia fusile. Se verifica funcionamiento, en observación.
	Observación
	CIVILEC

	9/2/2022
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Reportan novedad de alarma repetitiva en cruce. Se ajustan cargas en varios SGs y se verifica funcionamiento, en observación.
	Observación
	CIVILEC

	9/2/2022
	CR 65 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se verifica junto a personal epm estado de voltaje de la acometida el cual no presenta novedad, medición 118 voltios. Se reporta al CIOS
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	9/2/2022
	CR 99 x CL 45
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Equipo bloqueado, no se pudo descartar posible daño 
	Observación
	CIVILEC

	10/2/2022
	CR 45 x CL 46
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Vandalismo daño en cámara de inspección y cables del SG 5. Se simula rojo del SG 5 por indicación de Ingeniero Guillermo Gutiérrez mientras realizan la reparación respectiva.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	10/2/2022
	CR 79 x AV NUTIBARA
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Pendiente
	CIVILEC

	10/2/2022
	TV 39 B x CQ 74B - AV NUTIBARA x AV JARDIN
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento. Se observa falla en CN 1. Pendiente chequeo cable de 10 p de punta a punta
	Pendiente
	CIVILEC

	10/2/2022
	CR 35 x CL 9 SUR
	Cruce Apagado
	Cambio de programación
	Se conectan 6 SGs se instalan tarjetas con nueva programación, se restaura LC y se verifica funcionamiento. Pendiente arreglo de la comunicación
	Pendiente
	CIVILEC

	10/2/2022
	CR 39 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Falla energía EPM
	Pendiente por falla de energía en acometida, se verifica en el sistema, se observa nuevamente en línea.
	Control
	Contrato de Mantenimiento

	10/2/2022
	CR 48 x CL 31 Tierragro
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Pendiente por falla de energía en acometida.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	11/2/2022
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Apagados, se verifica en sitio, vandalismo, daño en cámara de inspección y cables de potencia. Se reporta al CIOS
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	11/2/2022
	CR 36 x CL 10 A
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento. Continúa sin conectividad
	Control
	CIVILEC

	11/2/2022
	CR 34 x CL 11 A
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento. Continúa sin conectividad
	Control
	CIVILEC

	11/2/2022
	CR 99 x CL 47 A
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se verifica en sitio con personal mantenimiento conexiones y funcionamiento. Se restaura LC a modo control, se cambia fusible
	Observación
	CIVILEC

	11/2/2022
	CR 65 x CL 50
	Cruce Apagado
	Revisión
	Se verifica en sitio con personal mantenimiento conexiones y funcionamiento. Se restaura LC a modo control, se cambia fusible
	Control
	CIVILEC

	11/2/2022
	CR 65 x CL 101
	Cruce Operación ok
	Reparación
	Se realiza la conexión de un grupo y se da al servicio nuevamente.
	Control
	CIVILEC

	11/2/2022
	CR 99 x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla de fluido eléctrico, se informa a epm
	Apagado
	EPM

	12/2/2022
	CR 66 A x CL 33 LAT OCCIDENTAL
	Cruce Operación ok
	Alarma
	Se restaura alarma menor y se verifica funcionamiento en sitio, equipo OK
	Control
	CIVILEC

	12/2/2022
	CR 43 G x CL 29
	Cruce Apagado
	Falla en salida grupo
	Se instala carga en SG 1 para lámpara roja, se verifica funcionamiento, se restauran alarmas menores, equipo OK
	Control
	CIVILEC

	13/2/2022
	CR 52 x CL 9 SUR
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se encuentra router bloqueado ocasionando falla en ruta poblado puerto 8, se restaura router y se verifica funcionamiento con plataformas RMS y PRTG, OK
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	TV INF x CL 16 A SUR
	Cruce Apagado
	Breaker disparado
	Breaker de potencia disparado, se restaura breaker y se verifica funcionamiento con sistema RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	CR 37 x CL 47 A   BOMBEROS SALVADOR
	Cruce Apagado
	Falla de comunicación
	Tarjeta ARM bloqueada, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistema RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	CR 57 x CL 48
	Cruce Apagado
	Breaker disparado
	LC bloqueado, se restaura y se verifica funcionamiento con sistema RMS, correcto.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	14/2/2022
	CR 87 x CL 30
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en ficho protección, se ajustan líneas de comunicación, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	CR 79 x AV NUTIBARA
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación cable de comunicación de Av. Nutibara x Av. Jardín. Se ajustan líneas de comunicación, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	TV 39 B X CR 77
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cable de comunicación. Se ajustan líneas, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	CR 51 x CL 37
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla de fluido eléctrico, se informa a epm.
	Pendiente
	EPM

	14/2/2022
	CR 43 x CL 44
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Personal de mantenimiento realiza trabajos en el sitio y al realizar una mala conexión causaron un corto. Se desconecta grupo 12 y se informa al CIOS
	Control
	Contrato de Mantenimiento

	14/2/2022
	CR 73 x CQ 4
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Se programa tarjeta y se realiza el cambio respectivo
	Control
	CIVILEC

	14/2/2022
	CR 52 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Revisión
	El contrato de mantenimiento está realizando cambio de caras peatonales, el equipo se encuentra en modo control
	Control
	CIVILEC

	15/2/2022
	CR 51 x CL 37
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se corrige falla en conexión del adaptador, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS. Continúa sin      conectividad.
	Control
	CIVILEC

	15/2/2022
	CR 48 x CL 16 A
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Apagados, se ajustan lámparas del SG13, se desconectan cables de foto multa sin servicio, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistema RMS, en observación.
	Observación
	CIVILEC

	15/2/2022
	CR 65 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cable de comunicación (6544 a 6548), se ajustan conexiones, se revisa programación del router, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. 
	Control 
	CIVILEC

	15/2/2022
	CR 65 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cable de comunicación (6544 a 6548), se ajustan conexiones, se revisa programación del router, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. 
	Control
	CIVILEC

	15/2/2022
	CR 57 x CL 54
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se localiza y corrige falla en APP, se sincroniza LC vía MMI, se verifica funcionamiento, correcto. Pendiente reparación de la comunicación. 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/2/2022
	CR 55 x CL 46
	Cruce Apagado
	Falla en voltaje de acometida
	Apagados, falla en voltaje de acometida, se reporta a personal del CIOS 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/2/2022
	CR 66 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	15/2/2022
	CR 70 x CL 53
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router y se verifica conexión con PRTG y RMS
	Control
	CIVILEC

	16/2/2022
	CR 52 x CL 57
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	16/2/2022
	CR 46 x CL 47
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Apagados, daño en cables de potencia. Se habilita cruce de 4647 por solicitud del Ingeniero Guillermo Gutiérrez, pendiente reparación de daños 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	16/2/2022
	AV 80 x CL 15 PEATONAL COLEGIO LA INMACULADA
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se realiza revisión de cables de comunicación. Se descarta daño de tarjeta de control, pendiente conectividad con sistema RMS.
	Pendiente
	CIVILEC

	16/2/2022
	CR 46 x CL 47
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Personal mantenimiento reporta reparación de cables de potencia, se verifica en sitio, se observa en funcionamiento cruce de 4647.
	Pendiente
	CIVILEC

	16/2/2022
	AV 80 x CL 2 CLINICA LAS AMERICAS PEATONAL
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	CIVILEC

	16/2/2022
	CR 92 x CL 44
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Sin energía en el sector se reporta a EPM
	Pendiente
	EPM

	16/2/2022
	CR 25 x CL 10
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Falla en LD1 se reporta al personal del CIOS para su respectiva reparación
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	16/2/2022
	CR 82 A x CL 30
	Cruce en Intermitencia
	Intermitente
	Se cambia bombillo de carga del SG2 dentro del controlador 
	Control
	CIVILEC

	17/2/2022
	CR 54 x CL 53 AV GREIFF
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 55 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 55 x CL 49
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 54 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 53 x CL 49
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 52 x CL 49
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 52 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 53 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 54 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 70 x CL 43
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente cambio de ARM.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	17/2/2022
	CR 70 x CL 53
	Cruce Apagado
	Revisión
	Falla en fusible del SG4 causada por trabajos de mantenimiento. Se cambia fusible, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	17/2/2022
	CR 73 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Apagados, se verifica en sitio, sin novedad, se restaura LC de breaker, se verifica funcionamiento con sistema PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	17/2/2022
	CR 57 x CL 50 Lateral Sur
	Cruce en Intermitencia
	Falla en tarjeta ARM
	Se instala tarjeta ARM. El cruce continúa apagado por falla en el SG1. Se reporta al CIOS
	Pendiente
	CIVILEC

	17/2/2022
	CR 51 x CL 2 SUR
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	18/2/2022
	CR 53 x CL 44 Peatonal Alpujarra
	Cruce Apagado
	Falla fuente alimentación
	Se cambia fuente de alimentación, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	18/2/2022
	CR 63 D x CL 44 Macarena
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación del cable de comunicación de 6444 a 6544. Se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. Se sincroniza fecha y hora.
	Control
	CIVILEC

	18/2/2022
	CR 65 x CL 43
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación del cable de comunicación de 6444 a 6544. Se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	18/2/2022
	CR 80 x CL 75 Linda Pinta
	Cruce Apagado
	Falla en voltaje de acometida
	Acometida con problemas de voltaje
	Pendiente
	CIVILEC

	19/2/2022
	CR 52 x CL 57
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	Continua falla en SG4, no deja arrancar el equipo. Pendiente revisión por parte del contrato de obra.
	Pendiente
	CIVILEC

	20/2/2022
	CR 25 x CL 10
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Se observan varias cámaras abiertas, se debe de reportar al contrato de obra. Posible daño en acometida
	Pendiente
	CIVILEC

	21/2/2022
	CR 45 x CL 52
	Cruce Apagado
	Breaker disparado
	Apagado, se verifica en sitio, breaker disparado. Se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	21/2/2022
	CR 39 x CL 7
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se cambia fuente AC/DC, se ajustan cables del SG1, se restaura equipo y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	21/2/2022
	CR 43 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajustan líneas de comunicación y se restaura router. Se observa posible daño en 4349 por obras de une en la vía, pendiente.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 41 x CL 55
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Pendiente por falla de voltaje en acometida. Se observa vandalismo en cable de acometida en poste de EPM
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 25 x CL 10
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Pendiente por falla de voltaje en acometida. Se observa vandalismo en cable de acometida en poste de EPM
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 65 x CL 2
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Acompañamiento a personal de mantenimiento para chequeo de cables de comunicación de 8065 a 6502, se identifican cables para la respectiva reparación, pendiente.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 65 x CL 5
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se chequean e identifican cables de comunicación de 6505 a 6502 para la respectiva reparación, pendiente.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 39 x CL 7
	Cruce Apagado
	Cortocircuito
	SG2 en corto, LC fuera de servicio, se debe reportar al contrato de obra
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 46 x CL 47
	Cruce Operación ok
	Revisión
	Se garantiza salida de voltaje de todos los SGs desde el controlador 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	21/2/2022
	CR 65 x CL 94
	Cruce Apagado
	Breaker disparado
	Se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 48 x CL 24
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura LC
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 80 x CL 9  
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 45 x CL 52
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Se restaura LC, se verifica funcionamiento con sistema RMS, correcto.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/2/2022
	CR 46 x CL 41
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 48 x CL 1 SUR
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Pasa de 7 a 8 SGs, se revisan conexiones nuevas de SG3 y SG4. Se verifica funcionamiento. Pendiente cambio de disco direccional 
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 65 x CL 94
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en ficho protección, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 65 x CL 93
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en ficho protección, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 65 x CL 95
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en ficho protección, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 55 x CL 93 
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en ficho protección, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 65 x CL 2
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se chequean todos los pares del cable de comunicación y no se encuentra continuidad ninguno
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	22/2/2022
	CR 36 x CL 10 A
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se restaura router y se verifica funcionamiento en RMS y PRTG
	Control
	CIVILEC

	22/2/2022
	CR 45 x CL 52
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Se conectan SGs que habían sido vandalizados y se recupera la operación de la intersección
	Control
	CIVILEC

	23/2/2022
	CR 65 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	No se observa vandalismo en nuestras instalaciones. Pendiente revisión con personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	23/2/2022
	CR 65 x CL 48
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, pendiente revisión con personal de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	23/2/2022
	CR 32 x CL 51
	Cruce Apagado
	Bloqueado
	Se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistema RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	23/2/2022
	CR 65 x CL 2
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación del cable de comunicación. Se ajustan líneas, se programa router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. 
	Control
	CIVILEC

	23/2/2022
	AV 80 x CR 65 Campos de paz
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Personal de mantenimiento reporta reparación del cable de comunicación. Se ajustan líneas, se cambian fusibles, se programa router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	23/2/2022
	CR 45 x CL 67
	Cruce Operación ok
	Cambio de programación
	Se instala tarjeta control con nueva programación, se verifica funcionamiento en sitio y con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	23/2/2022
	AV 80 x CL 35 NORTE DON QUIJOTE
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Daño de energía en el sector se reporta a EPM
	Pendiente
	CIVILEC

	23/2/2022
	CR 80 x CL 75 Linda Pinta
	Cruce Apagado
	Falla en voltaje de acometida
	Nuevamente bajo voltaje pendiente por revisar acometida 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	24/2/2022
	CR 70 x CL 53
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia y comunicación. Se reporta al CIOS para reparación por parte del contrato de mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	24/2/2022
	CR 65 x CL 38   Cost. NORTE 
	Cruce Operación ok
	Reprogramación router
	Falla de comunicación por vandalismo en 6548. Se revisan conexiones y se habilita CN2 para levantar la comunicación. Pendiente revisión por personal de mantenimiento 
	Pendiente
	CIVILEC

	24/2/2022
	CR 66 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente reparación de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	24/2/2022
	CR 70 x CL 53
	Cruce Apagado
	Acompañamiento
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cables de potencia. Se verifican conexiones de cables de comunicación y de potencia, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	24/2/2022
	CR 80 x CL 75 Linda Pinta
	Cruce en Intermitencia
	Falla en voltaje de acometida
	Persiste falla en acometida 
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	25/2/2022
	CR 47 x CL 58
	Cruce Apagado
	Vandalismo
	Daño en cables de potencia, se reporta a personal del CIOS para coordinar reparación
	Pendiente
	 

	25/2/2022
	CR 66 B x CL 34 B UNICENTRO 1
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla de comunicación, se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento, correcto.
	Control
	 

	25/2/2022
	CR 63 C x CL 42 C La Picacha
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en SW de une. se reporta a personal del CIOS para coordinar reparación
	Pendiente
	UNE

	25/2/2022
	CR 63 x CL 42 Paso peatonal unidad Colseguros parques del rio
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Pendiente por falla en SW de 63c42c.
	Pendiente
	UNE

	25/2/2022
	CR 52 x CL 53 AV DE GREIFF
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Falla en cable de comunicación de 5253 a CIOS. Se reporta a personal del CIOS para coordinar reparación con personal mantenimiento.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	25/2/2022
	CR 70 x CL 27
	Cruce Apagado
	Falla fuente alimentación
	Se cambia fuente de alimentación, adicionalmente se encuentra daño en transformador elevador. Se normalizan conexiones de acometida a 120 VAC, se revisan tarjetas de control y ARM. Pendiente cambio tarjeta de control.
	Pendiente
	CIVILEC

	25/2/2022
	CR 70 x CL 27
	Cruce Apagado
	Falla tarjeta control
	Se realiza cambio de tarjeta de control equipo de nuevo en modo control
	Control
	CIVILEC

	26/2/2022
	CR 66 B x CL 34 B UNICENTRO 1
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. Pendiente chequeo cable comunicación para reforzar líneas 
	Pendiente
	CIVILEC

	26/2/2022
	CR 36 A x CL 40
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se reinicia SW de une y se sincronizan fecha y hora.
	Control
	CIVILEC

	26/2/2022
	CR 55 x CL 46
	Cruce Apagado
	Daño acometida
	Apagados. Pendiente por falla en acometida
	Apagado
	Contrato de Mantenimiento

	28/2/2022
	CR 65 x CL 2
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. Pendiente chequeo cable comunicación para reforzar líneas 
	Control
	CIVILEC

	28/2/2022
	CR 66 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Sincronización
	Se realiza ajuste de fecha y hora vía MMI, pendiente arreglo de la comunicación.
	Pendiente
	Contrato de Mantenimiento

	28/2/2022
	CR 66 B x CL 34 B UNICENTRO 1
	Cruce Operación ok
	Falla de comunicación
	Se ajustan conexiones, se restaura router y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto. 
	Control
	CIVILEC

	28/2/2022
	TV INF x CL 16 A SUR
	Cruce Apagado
	Falla energía EPM
	Falla en voltaje de acometida, se reporta a personal del CIOS para coordinar reparación
	Pendiente
	EPM

	28/2/2022
	CR 52 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cables de potencia, se cambian fusibles, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	28/2/2022
	CR 45 x CL 44
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cables de potencia, se cambian fusibles, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	28/2/2022
	CR 65 x CL 50
	Cruce Operación ok
	Acompañamiento
	Personal de mantenimiento reporta reparación de cables de potencia, se cambian fusibles, se restaura LC y se verifica funcionamiento con sistemas PRTG y RMS, correcto.
	Control
	CIVILEC

	28/2/2022
	CR 99 x CL 47 A
	Cruce Operación ok
	Alarma
	Alarma, se programa e instala tarjeta de control, en observación.
	Observación
	CIVILEC









· A continuación, se listan los controladores locales en los que se realizaron las tareas de mantenimiento y limpieza durante este mes: 

	CONTROLADOR
	REFERENCIA
	MES
	MANTENIMIENTO

	
	
	FEBRERO
	LIMPIEZA
	BORNERAS 
	CABLES 
	TORNILLERÍA
	TARJETAS 
	BREAKER 
	COMUNICACIÓN

	39B0204
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B74B
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B77
	EC - 2
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	39B79
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	495045
	EC - 2
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50FF08S
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	50FF12S
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5112S
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5156
	EC - 2 
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5158
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5159
	EC - 1 ARM
	11
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5209S10S
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	521212AS
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5213S
	EC - 2 
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	52534S6S
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5565
	EC - 1 ARM
	25
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	5944
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6336
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	63AA42C
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	63C42C
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6466B44
	EC - 2 
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6502
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6505
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6520
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6523
	EC - 2
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6525
	EC - 1 ARM
	8
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6533
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6538
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6543
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6544
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	6580
	EC - 1 ARM
	7
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66A33
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B01
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B30
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B30A
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B32F
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B33
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	66B65
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	68A44
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	69B30
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7001
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7002PS
	EC - 2 
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7009
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7014
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	701619
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7024
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	702728
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	702930
	EC - 1 ARM
	9
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7030A
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7032
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7043
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7044
	EC - 1 ARM
	28
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	73B39B
	EC - 2 
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7433
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7474B
	EC - 1 ARM
	24
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	74B32F
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7574B
	EC - 2 
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7614
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762025
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762728
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	762930
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7630A
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7631
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7632B
	EC - 1 ARM
	17
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7633A32F
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7634
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7635
	EC - 2 
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	777830
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7830A
	EC - 1 ARM
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7832
	EC - 2 
	21
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	7833
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8001S
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8002
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8006
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8009
	EC - 1 ARM
	10
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8014
	EC - 2 
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8019
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8020A
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	802125
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8028
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	803030A
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8033
	EC - 1 ARM
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8045G
	EC - 2 
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8046
	EC - 2 
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8047D48
	EC - 1 ARM
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	808133
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	808135
	EC - 1 ARM
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	823030A
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8247D48
	EC - 1 ARM
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	82A28
	EC – 2
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8319
	EC - 1 ARM
	16
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	832930A
	EC - 1 ARM
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8332
	EC – 2
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8435
	EC - 1 ARM
	14
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	8730
	EC - 2 
	15
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	BULERÍAS
	EC - 1 ARM
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	CIR139B
	EC - 2 
	23
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	SAMEIN
	EC - 2 
	22
	X
	X
	X
	X
	X
	X
	X











2.5	RESUMEN DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS 

En resumen, las cantidades de obra ejecutadas en el primer mes del contrato fueron las siguientes:


	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	CONTRACTUAL
	ACTA 1

	
	REPUESTOS CONTROLADORES PEEK TRAFFIC REF. EC-2
	UN
	CANT
	VALOR UNITARIO
	CANTIDAD

	1
	Suministro de controlador local Peek Traffic referencia EC-2 para el control de ocho (8) grupos de señales. Incluye una (1) tarjeta de entrada para detectores y una (1) tarjeta de entrada para pulsadores, conexión al control central de semáforos de la SMM, identificación y conexión de pares telefónicos y configuración en el control central. 
	 UN 
	4
	 $ 60.085.000 
	

	2
	Suministro de tarjetas EC-1 ARM para adaptar controladores Peek Traffic referencia EC-1 a funcionalidad de controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 4.897.886 
	1

	3
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-1 
	UN
	1
	 $ 7.160.625 
	

	4
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	5
	 $ 6.472.910 
	2

	5
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1  
	 UN 
	1
	 $ 1.844.118 
	

	6
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-1 
	 UN 
	5
	 $ 501.464 
	1

	7
	Suministro de tarjeta de control CPU para controladores Peek Traffic referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 7.160.625 
	

	8
	Suministro de tarjeta LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 6.472.910 
	

	9
	Suministro de cables para conexión de tarjetas LCM para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 513.754 
	1

	10
	Suministro de cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 1.474.559 
	

	11
	Suministro de panel de extensión para tarjetas LCM, para controladores locales Peek Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	2
	 $ 1.844.118 
	1

	12
	Suministro de fuente de alimentación 24 V DC para tarjetas de controladores locales PEEK Traffic, referencia EC-2 
	 UN 
	1
	 $ 1.584.285 
	

	 
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO 
	 
	 
	 
	

	13
	Servicio de mantenimiento del hardware y software de los equipos marca PEEK instalados en vía (controladores locales). Se incluye el soporte para la operación de los elementos que facilitan la operatividad de los controladores locales con los sistemas de medición de tiempos de viaje, paso por prioridad para servicio público y red de banda ancha para comunicaciones.  
	 DÍA 
	345
	 $ 1.654.902 
	25

	14
	Servicio de mantenimiento del software RMS marca PEEK 
	 DÍA 
	345
	 $ 299.074 
	25

	15
	Reprogramación controladores locales marca PEEK TRAFFIC referencias EC-1, EC-1 ARM ó EC-2  
	 UN 
	193
	 $ 343.938 
	17




























	3. ÁREA ADMINISTRATIVA




3.1 PERSONAL

El contratista cuenta con personal calificado, destinado para la administración del contrato y para el cumplimiento de las actividades relacionadas con el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos que conforman la red de semáforos de la ciudad de Medellín. 

En el siguiente cuadro, se relaciona el equipo de trabajo que hace parte del contrato y su lista de chequeo de seguridad social


	PERÍODO COTIZACIÓN
	NOMBRE TRABAJADOR
	IDENTIFICACIÓN
	NÚMERO PLANILLA
	PAGO SALUD
	PAGO PENSIÓN
	PAGO ARP
	TOTAL, PAGADO EN EL PERIODO

	FEBRERO DE 2022
	LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
	71.777.277
	7827793827
	269.500
	1.145.300
	35.200
	1.450.000

	FEBRERO DE 2022
	IVÁN DE JESÚS GARCÍA G.
	71.645.733
	7827793827
	145.100
	580.200
	157.800
	883.100

	FEBRERO DE 2022
	JOSÉ IGNACIO JIMÉNEZ G.
	71.753.008
	7827793827
	92.500
	369.800
	100.600
	562.900

	FEBRERO DE 2022
	ORLANDO GARCÍA CIRO.
	1035419719
	7827793827
	92.500
	369.800
	97.500
	559.800

	FEBRERO DE 2022
	JEISON VIDAL DURANGO
	1152206789
	7827793827
	92.500
	369.800
	160.900
	563.200

	FEBRERO DE 2022
	ISAÍAS GARCÍA ESCOBAR
	71.702.094
	7827793827
	50.900
	203.500
	55.400
	309.800

	FEBRERO DE 2022
	WILSON FERNANDO GIRALDO
	75.102.799
	7827793827
	167.900
	713.500
	22.000
	903.400









3.2 EQUIPOS
Las tarjetas de repuesto y los equipo de control local ofrecidos por el contratista son de la marca DYNNIQ – PEEK TRAFFIC, cuya fábrica se encuentra en Holanda.

· Controladores locales referencia EC – 2.

· Tarjetas de control para controladores locales referencia EC – 1 ARM y EC – 2.

· Tarjetas ARM para repotenciación de controlador local EC – 1 a controlador local EC – 2.

· Tarjetas de potencia para controladores locales referencia EC – 1 ARM y EC – 2.

· Paneles de extensión para tarjetas LCM.

· Cables para la conexión de tarjetas LCM.

· Cables y conectores para tarjetas de pulsadores y/o detectores.

· Fuentes de alimentación.



























	4. ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA




4.1 CONTROL DE PROGRAMACIÓN Y FLUJO DE INVERSIÓN

El contratista presenta el primer avance de obra del contrato, correspondiente al mes de febrero (del día 4 al 28) de 2022. El valor del Acta número 1 es de $ 89.725.271,72 (ochenta y nueve millones setecientos veinticinco mil doscientos setenta y un pesos con setenta y dos centavos).
Hasta la fecha, se ha tenido un tiempo de ejecución de 25 días. 





4.2 CONTROL DE PAGOS


4.2.1 PAGOS AL CONTRATISTA 


	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	$ 1.250.107.595

	
	

	VALOR ACTA No.1
	$ 89.725.271,72

	
	

	TOTAL FACTURADO
	$ 89.725.271,72























	[bookmark: _Hlk84495483]5. INFORME JURÍDICO



Estado de las garantías del contrato:


	NOMBRE DE LA ASEGURADORA 
	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. 

	NÚMERO DE POLIZA
	3267380 – 1 

	TOMADOR
	CIVILEC SAS

	ASEGURADO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	BENEFICIARIO
	MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE MOVILIDAD

	DESDE
	28 – 01 – 2022 

	HASTA
	31 – 12 – 2025 





	COBERTURAS
	VIGENCIA
	VALOR ASEGURADO EN PESOS
	

	
	DESDE
	HASTA
	
	

	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
	28-01-2022
	01-05-2023
	125.010.760,00
	

	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
	28-01-2022
	31-12-2025
	62.505.380,00
	

	CALIDAD DE SERVICIO
	28-01-2022
	01-05-2023
	125.010.760,00
	





	[bookmark: _Hlk84499028]CONTRATO NRO. 4600093663 DE 2022

OBJETO:
SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS PARA EL SOFTWARE Y HARDWARE DE LA RED SEMAFÓRICA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.













	6. SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO



6.1	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Introducción
La empresa CIVILEC en cumplimiento a los establecido en la ley 1562 de 2012, decreto 1072 de 2015 y demás normatividad vigente aplicable, ha estructurado el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), que tiene como propósito la construcción conjunta entre la empresa y los trabajadores, de la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. 

Para su efecto, CIVILEC aborda la prevención de las lesiones y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) y que incluye la política, organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El desarrollo articulado de estos elementos, permitirá́ cumplir con los propósitos del SG-SST. 

El SG-SST, se caracteriza por su adaptabilidad al tamaño y características de la empresa, para centrarse en la identificación y control de los peligros y riesgos asociados con su actividad.

El presente informe recopila la gestión realizada por la empresa CIVILEC, durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2022.  


Actualización política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Durante este mes se llevó a cabo la revisión y la actualización de la política del SG – SST para el presente año, incluyendo como riesgos prioritarios los biológicos relacionados con el covid – 19, los ergonómicos, los eléctricos y los públicos.


Actualización reglamento de higiene y seguridad industrial

En el presente mes se realiza revisión del reglamento de Higiene y Seguridad Industrial para Civilec, con el objetivo de determinar los riesgos prioritarios a intervenirse durante la gestión a ejecutar para el año 2022, dicha priorización se ejecuta en base a los criterios y riesgos establecidos en la matriz de peligros y riegos. En el año 2022 se establecen como prioritarios los siguientes riesgos







Área administrativa:

	CLASE GENERAL DE RIESGO
	CLASE ESPECÍFICA DE RIESGO

	RIESGO ERGONÓMICO
	Carga Estática

	
	

	
	Movimientos repetitivos

	PSICOSOCIAL
	Contenido del rol en la organización

	
	Contenido de la tarea

	
	Organización del tiempo de trabajo

	RIESGO BIOLÓGICO 
	Exposición a microorganismos (virus, covid-19, bacterias) debido al contacto con elementos o personas que pueden estar contaminados con algún agente patógeno.






Área operativa:

	CLASE GENERAL DE RIESGO
	CLASE ESPECÍFICA DE RIESGO

	RIESGO FÍSICO
	Ruido

	
	Radiaciones Ultravioletas

	RIESGO BIOLÓGICO 
	Exposición a microorganismos (virus, covid-19, bacterias) debido al contacto con elementos o personas que pueden estar contaminados con algún agente patógeno.

	RIESGO ERGONÓMICO
	Carga estática de pie

	
	Carga estática Otras posiciones

	RIESGO ELÉCTRICO
	Contacto directo

	RIESGO LOCATIVO
	Superficies de Trabajo

	
	Trabajo en alturas

	RIESGO MECANICO
	Manipulación de herramientas de trabajo

	RIESGO QUIMICO
	Contacto con productos químicos

	RIESGO PÚBLICO
	Accidentes automovilísticos

	
	Atropellamiento

	RIESGO PSICOSOCIAL
	Organización del tiempo de trabajo




Revisión objetivos del SG – SST 

En el periodo se realiza la revisión de los objetivos del sistema de gestión los cuales según el decreto 1072 del 2015, deben estar alineados con la política del SG-SST.


Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST)
.
[bookmark: _Toc42248141][bookmark: _Toc42247979][bookmark: _Toc42117791]En el mes de febrero se cumplió con la agenda del COPASST, realizando reunión el 1 de marzo de 2022. Se postergó un poco la reunión, debido a incompatibilidades en la agenda de los integrantes. La reunión se realizó a través de videoconferencia, con el objetivo de dar cumplimiento al protocolo de bioseguridad para la prevención del COVID – 19, dispuesto por CIVILEC y aprobado por la alcaldía de Medellín, en el que se establece limitar la realización de reuniones presenciales, procurando emplear los medios tecnológicos para disminuir el contacto persona – persona y minimizar la posibilidad de contagio.


Comité de Convivencia Laboral (COCOLAB)

CIVILEC cuenta con un comité de convivencia laboral activo, el cual sesiona cada tres meses de forma rutinaria y si se requiere con un período menor en el caso de necesitarse reuniones extraordinarias. En el mes de febrero se realizó de forma extemporánea su reunión, ejecutándose los primeros días del mes de marzo. Sin embargo, se cumplió con el respectivo compromiso.


Procedimiento Inducción y reinducción del personal

En el mes de enero del 2022, Civilec realizó contratación de nuevo personal del área administrativa, procediéndose a realizar la capacitación e inducción respectiva durante el mes de febrero del 2022.


Programa de capacitación y entrenamiento 

CIVILEC cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento con el propósito de brindar conocimiento en seguridad y salud en el trabajo necesarios para desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura, cumpliendo con estándares de seguridad. Este programa incluye una identificación de las necesidades de entrenamiento en SST de acuerdo con las competencias requeridas por cargo y su actualización de acuerdo con las necesidades de la empresa.


En el mes de febrero se realizó capacitación en uso, mantenimiento, almacenamiento y reposición de EPP, la cual se trabajó por medio de video de formación y retroalimentación a través de encuesta, metodología avalada por la gerencia y por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo


Programa para el manejo de maquinaria y equipos en obra

Para efecto de las labores ejecutadas por CIVILEC, se cuenta con la siguiente maquinaria y equipo, la cual es objeto de inspección regular:

· Herramientas manuales
· Motocicletas 
· Camión

En la siguiente tabla se relaciona de forma detallada los vehículos con los que cuenta CIVILEC para efecto de ejecutar sus actividades misionales:

	#
	EQUIPO
	MARCA
	MODELO
	PLACA
	MOTOR
	SERIAL CHASIS
	UBICACIÓN
	OPERADOR
	PROPIETARIO

	1
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG06E
	G3F3E0010122
	9FKRG2210J2010122
	Contrato de Mantenimiento
	José Ignacio Jiménez
	Civilec SAS

	2
	Motocicleta
	Yamaha
	2018
	MHG07E
	G3F3E0010130
	9FKRG221XJ2010130
	Contrato de Mantenimiento
	Iván García
	Civilec SAS

	3
	Motocicleta
	Yamaha
	2021
	XXU57F
	G3K6E0019159
	9FKRG2228N2019150
	Contrato de Mantenimiento
	Isaías García Escobar
	Civilec SAS

	4
	Motocicleta
	Yamaha
	2016
	EIN01E
	G3F3E0003622
	9FKRG221G2003622
	Contrato de Mantenimiento
	Jeison Vidal
	Civilec SAS

	5
	Motocicleta
	Yamaha
	2022
	AOL12G
	G3F3E0004183
	9FKRG2210G2004183
	Contrato de Mantenimiento
	Orlando García
	Civilec SAS



CIVILEC cuenta con el programa de inspecciones por medio del cual se coordinan las diferentes revisiones necesarias para verificar el estado de herramientas, maquinaria y equipo.


Programa de elementos de protección personal

La empresa cuenta con un programa de EPP por medio del cual realiza la identificación técnica de los elementos de protección personal requeridos por actividades que se desarrollan en la empresa. Se llevan registros de la entrega de los elementos a los trabajadores y del entrenamiento sobre el uso y mantenimiento. La empresa realiza y registra inspecciones periódicas para verificar el estado y uso de los elementos entregados. 

CIVILEC cumple satisfactoriamente con el suministro y entrega de elementos de protección personal y se supervisa su uso adecuado. Los requerimientos de elementos de protección personal se encuentran definidos en la matriz de elementos de protección personal.


Programa de mantenimiento de instalaciones, equipos y herramientas 

El desarrollo del programa de mantenimiento en las instalaciones locativas, maquinaria y equipo de CIVILEC, relaciona la planificación de tareas de mantenimiento periódicas necesarias, priorizando la prevención de incidentes o deficiencias en las instalaciones y equipos que puedan ocasionar daños a personas o restricción de la operatividad, mediante inspecciones regulares y desarrollo de actividades programadas y no programadas de acuerdo a lo identificado, en instalaciones, equipos, materiales, etc., procurando propiciar y mantener un buen ambiente de trabajo en áreas adecuadas, y equipos con buenas condiciones de operatividad, creando una cultura de preservación y cuidado realizada ajustándose a un estricto control de gastos. 

Las necesidades de mantenimiento en el caso de los equipos como motocicletas y vehículos son determinados con base en la ficha técnica del equipo, recomendaciones de casa matriz y del centro técnico certificado donde se ejecutan las labores de mantenimiento.

Para el caso de las motocicletas se debe realizar su mantenimiento cada 2000 – 3000 km.

En el mes de febrero, se continúa con el diligenciamiento de preoperacionales de forma virtual, la regularidad en el empleo de estos formularios trae varios beneficios, entre ellos, reduce la transferencia de documentos, mejora el compromiso del personal en cuanto a su diligenciamiento oportuno y permite identificar con mayor eficacia las necesidades críticas de mantenimientos. 

En este mes se realizó mantenimiento de las motos con placas AOL12G y MHG.


Programa de orden y aseo

La empresa cuenta con un programa de orden y aseo que busca generar espacios de trabajo seguros y con condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. El programa incluye además de capacitaciones y sensibilizaciones regulares sobre la importancia del orden en los lugares de trabajo, hasta inspecciones regulares en frentes de operatividad.


Programa de inspecciones

La empresa cuenta con un programa completo de inspecciones de seguridad que incluyen: 

· Inspecciones de orden y aseo
· Inspecciones de EPP
· Inspecciones de equipos y herramientas críticas
· Inspecciones de vehículos 

Durante el mes de febrero se ejecutaron las siguientes inspecciones:

· Inspección preoperacional de vehículos 
· Inspección locativa de frentes de trabajo    
· Inspección de orden y aseo 
· Inspección de equipos de protección anticaídas 


Exámenes médicos ocupacionales

CIVILEC cumple con lo establecido en el decreto 2346 del 2007, en todo lo referente a la realización de exámenes médicos ocupacionales. Así mismo, se realiza el respectivo seguimiento de casos médicos con recomendación y/o restricción.


Protocolo de bioseguridad para prevención del Covid – 19 

En concordancia con el panorama mundial y el registro de casos positivos en territorio colombiano, el gobierno nacional en el marco de sus competencias decreta el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, considerando la necesidad de impartir orientaciones en materia de protección y de obligatorio cumplimiento. 

CIVILEC adaptándose al panorama internacional y nacional actual y a las nuevas regulaciones impartidas por el Gobierno Nacional ha elaborado el documento “Protocolo de bioseguridad para la prevención del Covid – 19”, que contiene las directrices que son de obligatorio cumplimiento, por parte de nuestros colaboradores, con el fin de reducir la posibilidad de contagio y transmisión del virus en nuestra organización.


Seguimiento al cumplimiento del protocolo de ingreso a sedes

CIVILEC tiene establecido su protocolo de bioseguridad, el cual incluye la desinfección de zapatos y manos, al ingreso de la sede administrativa. Además, se instruye al personal sobre la importancia de informar en caso de presentar síntomas de alarma.


Seguimiento al cumplimiento de prácticas documentadas en el protocolo de bioseguridad

Algunas de las prácticas establecidas en el protocolo de bioseguridad como de obligatorio cumplimiento, se describen a continuación:

· Evitar los saludos de mano, abrazos y besos entre personas.
· Evitar tocarse con las manos la boca, la nariz y los ojos y, en general, la cara.
· Realizar desinfección de herramientas y equipos que deberán ser desinfectados al iniciar y finalizar las actividades laborales. 
· Los vehículos y medios de transporte empleados para el desplazamiento del personal son desinfectados al inicio y finalización de la jornada laboral. 
· Uso de tapabocas de manera permanente en lugares públicos y de trabajo.
· Todo el personal debe realizar lavado de manos al menos 1 vez cada tres horas durante 20 o 30 segundos.

El equipo del SG-SST de CIVILEC regularmente inspecciona que el personal este implementando adecuadamente las prácticas y procedimientos.

En el marco del protocolo de bioseguridad, regularmente se comparte por medio de WhatsApp información de sensibilización sobre el covid – 19 y difusión de prueba de síntomas.


Asistencia a capacitaciones 

[image: ]



Indicador entrega de epp

En este mes no se requirió de la entrega de epp, debido a las buenas condiciones de los actuales


Indicador de investigaciones de accidentes laborales

Durante el mes de febrero no se presentaron accidentes laborales que requieran de algún tipo de investigación.







Conclusiones

· CIVILEC continúa con la implementación de los controles necesarios para la identificación, evaluación e intervención de riesgos, gestión que se traduce en una mitigación de estos y en un ausentismo laboral controlado.

· CIVILEC continúa ejecutando la implementación de los programas de seguridad y salud en el trabajo del protocolo de bioseguridad con el objeto de cumplir con la normativa, generar conciencia colectiva de autocuidado y disminuir las afectaciones de posible ocurrencia sobre la salud de los trabajadores.

· CIVILEC es una empresa comprometida con el bienestar de la población trabajadora, procurando la minimización de impactos negativos, mediante la implementación de programas, procedimientos y controles.





LUIS FELIPE LÓPEZ ÁLVAREZ
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