ANEXO TÉCNICO A LA
INVITACION PÚBLICA A OFERTAR 
041-00-M-CAMAN-DEDHU-2022
COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS

Ficha Técnica:

	[bookmark: _Hlk47455921]Rubro:
	02-02-02-008-003-03-10
	Valor:
	$ 20.000.000

	Nombre:
	ADA-Servicios de ingeniería 

	Consideraciones Generales

	La propuesta deberá estar alineada al cumplimiento de la Resolución 1409 de 2012 y la Resolución 4272 de 2021, la cual entrará en vigencia a partir del mes de Julio de 2022, en las cuales se establece que los sistemas y equipos de protección contra caídas instalados para el desarrollo de las operaciones deben cumplir con los requerimientos exigidos por la norma y por lo tanto deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por un ente certificado con personal y equipo avalados por el fabricante y/o calificadas según corresponda.

	Componentes del sistema a inspeccionar y certificar
La propuesta deberá estar enmarcada considerando los sistemas de ingeniería y equipos instalados en el hangar de aviones que hacen parte de sistemas de protección contra caídas y que se indican a continuación: 

El sistema se encuentra instalado en el hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento, es un sistema aéreo de la línea over head y se encuentra instalado a una altura aproximada de 16 metros, por lo que se requiere de elevador, así mismo los componentes del sistema se encuentran plenamente identificados y la antigüedad del sistema no supera 02 años. 

	ELEMENTO
	CANTIDAD
	UNIDAD DE MEDIDA
	MARCA Y/O FABRICANTE

	Inspección y certificación de Sistema retráctil en acero galvanizado
	13
	10 a 12 metros 
	MSA

	Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)
	01
	25 metros
	ORBIT

	Inspección y certificación línea de Vida en riel (Horizontal)
	01
	16 metros
	ORBIT

	Inspección y certificación de Línea de Vida horizontal, flexible (En cable)
	02
	10 metros 
	ORBIT

	Inspección y certificación de Puntos de anclaje fijos para detención de caídas
	09
	N/A
	ORBIT

	Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para riel
	04
	N/A
	ORBIT

	Inspección y certificación de Carros de desplazamiento para línea de vida flexible
	02
	N/A
	ORBIT

	Inspección y certificación arnés de seguridad multipropósito
	08
	N/A
	N/A

	Inspección general de tornillería y soporteria estructural para los sistemas de protección contra caídas (Rieles y líneas de vida flexibles)

	Condiciones para la inspección y Certificación
· La propuesta incluye inspección, certificación y mantenimiento preventivo (sin repuestos) del sistema de protección contra caídas instalado en el hangar de aviones del Comando Aéreo de Mantenimiento.
· El proponente debe considerar y tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos en la inspección de los elementos relacionados anteriormente:
· Defectos en el equipo
· Daños en el equipo Cualquier otra condición que ponga en duda la capacidad del equipo para los propósitos para los que fue fabricado.
· Mantenimiento inadecuado del equipo.
· Indicadores de carga activados. 
· Dispositivos o sistemas de alarma activados.
· Ausencia o ilegibilidad de los sellos o etiquetas.
· Ausencia de alguno de los elementos que afecta la forma, ajuste o función del equipo.
· Evidencia de defectos o daños en elementos y dispositivos, incluyendo golpes, bordes afilados, deformación, corrosión, daños por químicos, calentamiento excesivo, alteración o uso excesivo
· Evidencia de defectos o daños en correas, cables y cuerdas incluyendo: cuerdas deshilachadas, aplastadas, descosidas, retorcidas, con nudos, enredadas, rotas o con roturas cosidas y remendadas, roturas de cable y roturas de cable remendadas, excesiva distensión, daños por químicos, excesiva suciedad, abrasión, alteración, falta o exceso de lubricación, edad excesiva y uso excesivo.
· Alteración, ausencia de partes, evidencia de defectos, daños o funcionamiento inadecuado de los dispositivos mecánicos y conectores.
· Cualquier otra condición que ponga en duda la capacidad y efectividad del equipo para los propósitos para los que fue fabricado.
· Cualquier otro aspecto indicado por el fabricante de los equipos para la inspección y certificación de los mismos.
· En caso que se encuentre algún daño o impacto en algún equipo debe ser relacionado en el informe, especificando las condiciones de avería de los equipos y el costo de los repuestos y la reparación.
· El proponente persona natural o jurídica deberá entregar la documentación requerida para certificar que es persona competente para la inspección y certificación del sistema de protección contra caídas, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1409 de 2012, articulo 3 Obligaciones empleador, numeral 10 “Garantizar la operatividad de un programa de inspección, conforme a las disposiciones de la presente resolución. Los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados por lo menos una vez al año, por intermedio de una persona o equipo de personas avaladas por el fabricante y/o calificadas según corresponda”, entendiéndose que una persona calificada debe cumplir con los siguientes requisitos de acuerdo a la resolución 1409 de 2012, articulo 2 Definiciones, Numeral 36 Persona Calificada “Ingeniero con experiencia certificada mínimo de dos años para calcular resistencias materiales, diseñar, analizar, evaluar, autorizar puntos de anclaje y elaborar especificaciones de trabajos, proyectos o productos acorde con lo establecido en la presente resolución. La persona calificada es la única persona que da la autorización a un punto de anclaje sobre el cual se tengan dudas” y teniendo en cuenta el Numeral 10. Certificación de equipos “Documento que certifica que un determinado elemento cumple con las exigencias de calidad de un estándar nacional que lo regula y en su ausencia, de un estándar avalado internacionalmente. Este documento es emitido generalmente por el fabricante de los equipos”. Para lo cual se deberá acreditar en la oferta el perfil del ingeniero acreditando el título, la consulta en el consejo profesional que corresponda de vigencia del título y no estar sancionado, así mismo la experiencia, según lo arriba mencionado. 
O en su defecto el proponente deberá entregar certificado de persona competente o instalador autorizado por la marca de los equipos MSA y ORBIT.
· La documentación de las inspecciones debe incluir, como mínimo, la identidad del equipo, la fecha de inspección, el nombre de la persona competente que llevó a cabo la inspección y los resultados de dicha inspección.
· El proponente deberá entregar el certificado de calibración vigente de los equipos con los que se realizaran las pruebas de la certificación.
· Dentro de la propuesta se debe incluir parte documental y detalle de como el proponente dará presentación y entrega del informe técnico y fichas de cada sistema y/o equipo inspeccionado y certificado.
· Entrega de informe técnico donde se certifique el sistema de protección contra caídas, con un método de identificación que permita validar la inspección de cada una de los equipos. 
· El proponente deberá garantizar un etiquetado con números de serie en cada equipo, donde se pueda validar dicha certificación con en el informe.
· El proponente debe considerar dentro de su propuesta económica los costos generados por:
· El proponente debe considerar dentro de la propuesta los costos de desplazamiento del personal hasta la Unidad CAMAN, sistemas de acceso, herramientas y equipos necesarios para la inspección y certificación del sistema.
· El proponente deberá acreditar como mínimo 05 años de experiencia en la instalación, inspección y certificación de sistemas de Protección contra caídas en los sistemas análogos a los configurados actualmente en el hangar de aviones, los cuales se encuentran descritos en la ficha técnica.  Dicha información se deberá acreditar aportando mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y celebrados con entidades públicas y/o privadas las cuales deben ser iguales o superiores al monto del contrato.

Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo:

· El proponente deberá entregar Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo 
· El proponente debe entregar certificado de curso avanzado de trabajo en alturas vigente, del personal que realizara la inspección y certificación del sistema.
· El proponente deberá entregar copia de certificados de aptitud médica de acuerdo a las actividades a desarrollar (actividades de alto riego).
· El proponente deberá entregar constancia de afiliación y pago de seguridad social del personal, cotización en riesgo V a la administradora de riesgos laborales.
· El proponente deberá garantizar un coordinador de trabajo en alturas con su respectivo certificado de coordinador de trabajo seguro en alturas que verifique, supervise y autorice por medio de permiso de trabajo en alturas, la realización de las actividades de inspección y certificación del sistema.
· El contratista deberá proveer al personal que realizará la inspección y certificación del sistema, los equipos de prevención y protección contra caídas y sistemas de acceso necesarios para realizar la actividad de manera segura. Así mismo, deberá suministrar los elementos de protección personal necesarios como casco de seguridad, gafas de seguridad, guantes de protección, ropa de trabajo y botas de seguridad.
· El contratista deberá entregar una certificación de cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo, Resolución 0312 de 2019 del Ministerio de Trabajo, la cual es emitida por la administradora de riesgos laborales.
· El contratista deberá entregar soportes de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, expedida por la ARL, así mismo anexar documentos soportes como matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, soportes de capacitación, entrega de elementos de protección personal, inspección de equipos de protección contra caídas y procedimiento de trabajo seguro en alturas.
· Plan de Rescate requerido para el desarrollo de la labor y equipos de rescate necesarios.

	1. 
	1. 	Identificación Adicional Requerida 
No Aplica.

	1. 
	1. Unidad de Medida: 
De acuerdo al Ítem 

	· Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos 

· El contratista garantiza la inspección y certificación del sistema de líneas de vida requerido, en las instalaciones del Comando Aéreo de Mantenimiento – Hangar de Aviones, ubicado en Madrid Cundinamarca.

· El oferente deberá anexar Licencia de Prestación de Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo que este a nombre de la empresa que prestará el servicio con una vigencia de haberse expedido no menor a 3 años.

· El oferente deberá anexar dentro de su propuesta la clasificación de riesgos expedida por la ARL y certificación del cumplimiento del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

· El contratista asumirá todos los costos derivados del cumplimiento a las garantías de los bienes adquiridos, circunstancia que acepta expresamente con la presentación de la oferta.

Obligaciones del contratista: 

· Desarrollar y cumplir el objeto del contrato, en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en el presente contrato, incluyendo la oferta presentada.
· Inspeccionar y certificar el sistema de líneas de vida instalado en el hangar de aviones.
· Se someterá a todas las normas de seguridad social, seguridad industrial y demás que tenga relación con el objeto del contrato. 
· Comunicarle al Comando Aéreo de Mantenimiento, cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental, o de cualquier tipo que pueda afectar la ejecución del contrato. 
· Tomar las medidas de seguridad, bioseguridad y sanitarias necesarias, pendientes a evitar accidentes, observar las disposiciones legales vigentes, ejercer control permanente; y de ocurrir accidentes, responderá por los costos e indemnizaciones a que haya lugar. Queda sobreentendido que el Ministerio no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios que llegaran a ocasionarse.
· Dedicar toda su capacidad en cumplimiento de sus obligaciones.
· Acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales y de seguridad social, lo que se verificará por el supervisor desde la suscripción del acta de inicio, también para realizar cada pago y en el momento de liquidar el contrato. De igual manera debe verificar que el personal que ejecute el objeto cumpla con las obligaciones relativas a la seguridad social a través de la verificación de las Planillas PILA.
· La evaluación se hará antes de IVA para garantizar la igualdad según manual MDN.
· El supervisor tiene la obligación de verificar en el ACTA DE INICIO del contrato que el contratista cumpla con la implementación de un Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo bajo los términos del Decreto 1072 de 2015 (Reglamentario sector trabajo) y la Resolución 0312 del 13 de febrero de 2019 (Estándares mínimos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo), y demás normas complementarias, sustitutas o modificatorias, de lo que dejara evidencia en la mencionada acta. De igual manera deberá dejar evidencia en cada informe de supervisión del estado del cumplimiento de las obligaciones del contratista respecto a dicho sistema. Como referencia para el cumplimiento de estas funciones deberá consultar el Manual de Lineamientos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas y proveedores al servicio de la Fuerza Aérea Colombiana que está publicado en la Suite Visión institucional.



2.2. REQUISITOS HABILITANTES TÉCNICOS

2.2.1.  Experiencia:

El proponente deberá acreditar como mínimo 05 años de experiencia en la instalación, inspección y certificación de sistemas de Protección contra caídas en los sistemas análogos a los configurados actualmente en el hangar de aviones, los cuales se encuentran descritos en la ficha técnica.  Dicha información se deberá acreditar aportando mínimo dos (02) certificaciones de contratos ejecutados y celebrados con entidades públicas y/o privadas las cuales deben ser iguales o superiores al monto del contrato.

Las certificaciones aportadas deberán reunir los siguientes requisitos:

· Nombre o razón social del contratante
· Nombre o razón social del contratista
· Objeto, alcance u obligaciones del contrato
· Valor del contrato
· Identificación y cargo de la persona competente para expedirla
· [bookmark: _GoBack]Descripción de los sistemas y/o equipos instalados y certificados










Cordialmente,	
__________________________________
Firma Representante Legal del Proponente 
Nombre: 	
Documento Identificación
